«Утверждаю»	

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	

«___» _________________ 2015 г.	

	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

на капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт фасада без утепления 
МКД расположенного по адресу: г. Калининград пер. Ремонтный, д. 17	

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  фасад	
	
	ФАСАД	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.05	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.4	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.4	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	3.712	
5.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.01	
6.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.9	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.273	
8.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.42	
9.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.204	
10.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	3.916	
11.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	51.42	
12.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.712	
13.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим) (фасад+откосы)	100 м2 поверхности	3.916	
14.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	430.76	
15.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	979	
16.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.916	
17.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.916	
18.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.15	
	ОТМОСТКА , ПРИЯМКИ	
19.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.033	
20.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0656	
21.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.123	
22.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.28	
23.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	3.28	
24.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.28	
25.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.3	
26.	Улучшенная штукатурка приямков цементно-известковым раствором (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.028	
27.	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен приямков (прим)	100 м2 облицованной поверхности	0.028	
28.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (отвод из приямков)	100 м трубопровода	0.048	
29.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	4.8	
30.	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.12	
	Оконные и дверные проемы (места общего пользования)	
31.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.074	
32.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.074	
33.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	7.43	
34.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.042	
35.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	
36.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	
37.	Монтаж каркаса навеса козырька из уголков (прим)	1 т конструкций	0.06	
38.	Сталь угловая	т	0.06	
39.	Облицовка каркаса козырька из плит поликорбанатных	100 м2	0.06	
40.	Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм цветной	м2	6	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.057	
42.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.7	
43.	Блок металлический дверной	м2	5.7	
44.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22.362	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.362	
	
	Раздел 2.  подвал	
	
	ПОЛЫ	
46.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (прим)	100 м3 конструкций	0.092	
47.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм)	100 м3 грунта	0.092	
48.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34.19	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.19	
50.	Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм)	1 м3 подстилающего слоя	3.696	
51.	Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм)	1 м3 подстилающего слоя	9.24	
52.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.425	
53.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания	100 м2 изолируемой поверхности	0.924	
54.	Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм)	1 т	0.185	
55.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.924	
56.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм)	100 м2 стяжки	0.924	
57.	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0.924	
58.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.03	
59.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.04	
	Стены и потолки	
60.	Очистка вручную поверхности стен и потолка подвала	100 м2 расчищенной поверхности	3.054	
61.	Протравка  потолков и стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	3.054	
62.	Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона	кг	3.054	
63.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.5	
64.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.13	
65.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.924	
66.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.054	
67.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6.4	
68.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	

Составил:
Ведущий инженер отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                    Я.А. Кукрусова

Проверил:
Зам. начальника отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                    О.В. Толмачева