«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	17 473 302	руб.	Смета на сумму:	17 473 302	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»______________ 2019г.	«______»________________ 2019г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: пр. Московский 26-38	
Сметная стоимость:	17 473.302	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.674	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 439.146	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
1.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.304	54 728.61	16 637	
		Объем: (676)*0.45						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	13.26048	276.630	3 668	
1. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.58432	151.590	695	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.14336	1 007.90	3 168	
			(1)			276.63	870	
1. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	10.11712	1 258.83	12 736	
			(1)			276.63	2 799	
1. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01216	3 177.00	39	
		Накладные расходы				95%	4 145	
		Сметная прибыль				43%	1 876	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 658	
	
2.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		486.4	157.19	76 457	
		Объем: 304*1.6						
	
3.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.352	19 980.32	27 013	
		Объем: (676)*0.2						
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.76576	262.054	4 918	
3. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	21.25344	155.780	3 311	
3. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.39304	1 676.22	4 011	
			(1)			276.63	662	
3. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	5.80008	1 065.12	6 178	
			(1)			205.93	1 194	
3. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	9.57216	1 307.46	12 515	
			(1)			295.07	2 824	
3. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.00048	859.14	860	
			(1)			236.67	237	
3. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	6.76	20.52	139	
		Накладные расходы				142%	11 685	
		Сметная прибыль				81%	6 665	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					45 364	
	
4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		148.72	568.71	84 579	
		Объем: 135.2*1.10						
	
5.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.676	23 688.04	16 013	
		Объем: (676)						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	14.17572	273.162	3 872	
5. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	20.08396	166.250	3 339	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.81796	1 007.90	824	
			(1)			276.63	226	
5. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.86528	1 676.22	1 450	
			(1)			276.63	239	
5. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.48816	735.57	2 566	
			(1)			276.63	965	
5. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	5.8136	848.15	4 931	
			(1)			276.63	1 608	
5. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.9604	764.61	1 499	
			(1)			276.63	542	
5. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.23032	859.14	1 057	
			(1)			236.67	291	
5. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	16.9	20.52	347	
		Накладные расходы				142%	10 240	
		Сметная прибыль				81%	5 841	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					32 094	
	
6.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.676	1 840.15	1 244	
		Объем: (676)						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.5548	276.630	430	
6. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.338	735.57	249	
			(1)			276.63	94	
6. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.7774	848.15	659	
			(1)			276.63	215	
6. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.4394	764.61	336	
			(1)			276.63	122	
		Накладные расходы				142%	611	
		Сметная прибыль				81%	348	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 203	
	
7.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		169	2 278.32	385 036	
		Объем: (676)*0.2*1.25						
	
8.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.338	5 831.59	1 971	
		Объем: (676)*0.05						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.66634	219.554	366	
8. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.3211	1 676.22	538	
			(1)			276.63	89	
8. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.34524	1 065.12	1 433	
			(1)			205.93	277	
		Накладные расходы				142%	520	
		Сметная прибыль				81%	296	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 787	
	
9.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		34.476	2 377.24	81 958	
		Объем: (0.338)*102.0						
	
10.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		67.6	2 370.91	160 273	
		Объем: (676)						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	6.084	226.423	1 378	
10. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	797.68	189.870	151 456	
10. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	2.028	1 065.12	2 160	
			(1)			205.93	418	
10. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	38.532	13.30	512	
10. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.028	859.14	1 742	
			(1)			236.67	480	
10. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.028	1 086.42	2 203	
			(1)			236.67	480	
10. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	13.52	20.52	277	
10. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.38	568.71	1 922	
		Накладные расходы				142%	217 024	
		Сметная прибыль				81%	123 796	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					501 093	
	
11.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		493.68	650.00	320 892	
		Объем: 484*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
12.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		195.84	480.00	94 003	
		Объем: 192*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
13.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01116	54 728.61	611	
		Объем: (124*0.3*0.3)						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4867992	276.630	135	
13. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1682928	151.590	26	
13. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1153944	1 007.90	116	
			(1)			276.63	32	
13. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3714048	1 258.83	468	
			(1)			276.63	103	
13. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004464	3 177.00	1	
		Накладные расходы				95%	153	
		Сметная прибыль				43%	69	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					833	
	
14.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		17.856	157.19	2 807	
		Объем: 11.16*1.6						
	
15.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.074	19 980.32	1 479	
		Объем: (124*0.3*0.2)						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.02712	262.054	269	
15. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.16328	155.780	181	
15. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13098	1 676.22	220	
			(1)			276.63	36	
15. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.31746	1 065.12	338	
			(1)			205.93	65	
15. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.52392	1 307.46	685	
			(1)			295.07	155	
15. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05476	859.14	47	
			(1)			236.67	13	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.37	20.52	8	
		Накладные расходы				142%	639	
		Сметная прибыль				81%	365	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 483	
	
16.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.14	568.71	4 629	
		Объем: 7.4*1.10						
	
17.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.24	33 867.53	41 996	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8928	274.410	245	
17. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	94.3392	164.300	15 500	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.8432	963.24	812	
			(1)			276.63	233	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0496	1 086.42	54	
			(1)			236.67	12	
17. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00124	59 117.96	73	
17. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.316	3 360.22	24 583	
17. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0744	3 119.63	232	
17. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2108	3 514.88	741	
		Накладные расходы				142%	22 358	
		Сметная прибыль				81%	12 753	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					77 107	
	
18.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		124	346.52	42 968	
		Объем: (1.24)*100.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 360 566	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 281 302	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					799 931	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 13; %=142 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 15, 17)					267 374	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 13; %=81 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 15, 17)					152 010	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 700 686	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					79 264	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					79 264	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 779 950	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	35 599	
	Итого с непредвиденными расходами					1 815 549	
	НДС 20%				20	363 110	
	ВСЕГО С НДС					2 178 659	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					267 374	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					152 010	
	
	Раздел 2.  проспект Московский,26-38	
	
	Демонтажные работы	
19.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см и 4см	100 м3		2.076	33 014.43	68 538	
		Объем: 2665*0.07+527*0.04						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	34.9806	276.630	9 677	
19. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	161.34672	157.170	25 359	
19. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	9.36276	1 007.90	9 437	
			(1)			276.63	2 590	
19. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	25.61784	1 311.07	33 587	
			(1)			276.63	7 087	
19. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	4.11048	37.85	156	
		Накладные расходы				104%	36 437	
		Сметная прибыль				60%	21 022	
		Всего с НР и СП					125 997	
	
20.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		4.47	16 812.54	75 152	
		Объем: 284+163						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	42.018	205.930	8 653	
20. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	305.1222	167.930	51 239	
20. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	42.018	540.73	22 720	
			(1)			205.93	8 653	
20. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	126.054	9.46	1 192	
		Накладные расходы				104%	62 288	
		Сметная прибыль				60%	35 935	
		Всего с НР и СП					173 375	
	
21.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций	т		0.39	8 440.18	3 292	
		Объем: 390/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0*0	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.59159	275.789	439	
21. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	8.83701	182.740	1 615	
21. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.01911	1 706.84	33	
			(1)			315.05	6	
21. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.03276	963.24	32	
			(1)			276.63	9	
21. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.48785	836.23	1 244	
			(1)			276.63	412	
21. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.26208	8.06	2	
21. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.05187	1 086.42	56	
			(1)			236.67	12	
21. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.45864	3.25	1	
21. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	2.62626	117.46	308	
		Накладные расходы				90%	1 849	
		Сметная прибыль				72%	1 479	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 619	
	
22.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		788.1	42.09	33 171	
		Объем: 207.6*1.8+(284*0.2*0.08*2.2)+163*0.3*0.15*2.2+215.7*1.8						
	
23.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		788.1	272.78	214 978	
		Объем: 207.6*1.8+(284*0.2*0.08*2.2)+163*0.3*0.15*2.2+215.7*1.8						
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	тип 3	
24.	ГЭСН 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		2.157	6 945.75	14 982	
		Объем: 2157*0.1						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.79	8.17503	271.780	2 222	
24. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.22	28.51554	151.590	4 323	
24. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.94	4.18458	1 676.22	7 014	
			(1)			276.63	1 158	
24. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.39	2.99823	37.85	113	
24. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.46	0.99222	859.14	852	
			(1)			236.67	235	
24. 6.	91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.39	2.99823	893.56	2 679	
			(1)			276.63	829	
		Накладные расходы				142%	9 294	
		Сметная прибыль				81%	5 301	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					29 577	
	
25.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		2.157	23 688.04	51 095	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	45.23229	273.162	12 356	
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	64.08447	166.250	10 654	
25. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	2.60997	1 007.90	2 631	
			(1)			276.63	722	
25. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	2.76096	1 676.22	4 628	
			(1)			276.63	764	
25. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	11.13012	735.57	8 187	
			(1)			276.63	3 079	
25. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	18.5502	848.15	15 733	
			(1)			276.63	5 132	
25. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	6.2553	764.61	4 783	
			(1)			276.63	1 730	
25. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	3.92574	859.14	3 373	
			(1)			236.67	929	
25. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	53.925	20.52	1 107	
		Накладные расходы				142%	32 674	
		Сметная прибыль				81%	18 638	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					102 407	
	
26.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-2.157	1 840.15	-3 969	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-4.9611	276.630	-1 372	
26. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-1.0785	735.57	-793	
			(1)			276.63	-298	
26. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-2.48055	848.15	-2 104	
			(1)			276.63	-686	
26. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-1.40205	764.61	-1 072	
			(1)			276.63	-388	
		Накладные расходы				142%	-1 948	
		Сметная прибыль				81%	-1 111	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-7 029	
	
27.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		269.625	2 073.78	559 143	
		Объем: 2157*0.1*1.25						
	
28.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		1.726	413.18	713	
		Объем: 2157*0.8/1000						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	1.13916	221.300	252	
28. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.56958	1 252.06	713	
			(2)			442.60	252	
		Накладные расходы				142%	358	
		Сметная прибыль				81%	204	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 275	
	
29.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		1.777	18 501.88	32 878	
		Объем: (1.7256)*1.03						
	
30.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		2.157	26 424.15	56 997	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	41.37126	281.533	11 647	
30. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	82.6131	187.210	15 466	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.10785	963.24	104	
			(1)			276.63	30	
30. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	6.88083	1 363.14	9 380	
			(1)			295.07	2 030	
30. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	3.0198	19.29	58	
30. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	8.54172	585.03	4 997	
			(1)			236.67	2 022	
30. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	24.82707	855.09	21 229	
			(1)			295.07	7 326	
30. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.84123	859.14	723	
			(1)			236.67	199	
30. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.17256	1 086.42	187	
			(1)			236.67	41	
30. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00599646	56 405.58	338	
30. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.4314	20.52	9	
30. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00461598	58 833.99	272	
30. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.62553	6 768.37	4 234	
		Накладные расходы				142%	38 500	
		Сметная прибыль				81%	21 962	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					117 459	
	
31.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		202.111	3 415.26	690 262	
		Объем: (2.157)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
32.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.023	23 301.80	536	
		Объем: (2.157)*0.0108						
	
33.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		2.157	33.70	73	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
33. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.38826	187.210	73	
		Накладные расходы				142%	104	
		Сметная прибыль				81%	59	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					236	
	
34.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		50.474	3 415.26	172 382	
		Объем: (2.157)*11.7						
		Поправки: М: =3415.26	
		Начисления: Н48= 2	
	
35.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.006	23 301.80	140	
		Объем: (2.157)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
36.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.647	413.18	267	
		Объем: 2157*0.3/1000						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.42702	221.300	94	
36. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.21351	1 252.06	267	
			(2)			442.60	94	
		Накладные расходы				142%	133	
		Сметная прибыль				81%	76	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					477	
	
37.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.667	18 501.88	12 341	
		Объем: (0.6471)*1.03						
	
38.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		2.157	25 495.92	54 995	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	41.24184	281.632	11 615	
38. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	82.6131	187.210	15 466	
38. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.06471	963.24	62	
			(1)			276.63	18	
38. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	6.88083	1 363.14	9 380	
			(1)			295.07	2 030	
38. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	3.0198	19.29	58	
38. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	8.54172	585.03	4 997	
			(1)			236.67	2 022	
38. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	24.82707	855.09	21 229	
			(1)			295.07	7 326	
38. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.84123	859.14	723	
			(1)			236.67	199	
38. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.08628	1 086.42	94	
			(1)			236.67	20	
38. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.4314	20.52	9	
38. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0133734	58 833.99	787	
38. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.32355	6 768.37	2 190	
		Накладные расходы				142%	38 455	
		Сметная прибыль				81%	21 936	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					115 386	
	
39.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		208.366	4 115.14	857 455	
		Объем: (2.157)*96.6						
	
40.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.023	23 301.80	536	
		Объем: (2.157)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
41.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.04878	54 728.61	2 670	
		Объем: (542*0.3*0.3)						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.1277836	276.630	589	
41. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.7356024	151.590	112	
41. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.5043852	1 007.90	508	
			(1)			276.63	140	
41. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.6233984	1 258.83	2 044	
			(1)			276.63	449	
41. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0019512	3 177.00	6	
		Накладные расходы				95%	666	
		Сметная прибыль				43%	301	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 637	
	
42.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		78.048	157.19	12 268	
		Объем: 48.78*1.6						
	
43.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.325	19 980.32	6 494	
		Объем: (542*0.3*0.2)						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.511	262.054	1 182	
43. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.109	155.780	796	
43. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.57525	1 676.22	964	
			(1)			276.63	159	
43. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.39425	1 065.12	1 485	
			(1)			205.93	287	
43. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.301	1 307.46	3 008	
			(1)			295.07	679	
43. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2405	859.14	207	
			(1)			236.67	57	
43. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.625	20.52	33	
		Накладные расходы				142%	2 809	
		Сметная прибыль				81%	1 602	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 905	
	
44.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		35.75	568.71	20 331	
		Объем: 32.5*1.10						
	
45.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		5.42	33 867.53	183 562	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	3.9024	274.410	1 071	
45. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	412.3536	164.300	67 750	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	3.6856	963.24	3 550	
			(1)			276.63	1 020	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2168	1 086.42	236	
			(1)			236.67	51	
45. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00542	59 117.96	320	
45. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	31.978	3 360.22	107 453	
45. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.3252	3 119.63	1 015	
45. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.9214	3 514.88	3 239	
		Накладные расходы				142%	97 726	
		Сметная прибыль				81%	55 745	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					337 033	
	
46.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		542	346.52	187 814	
		Объем: (5.42)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
47.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.109	54 728.61	5 965	
		Объем: (434)*0.25						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.75458	276.630	1 315	
47. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.64372	151.590	249	
47. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.12706	1 007.90	1 136	
			(1)			276.63	312	
47. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.62752	1 258.83	4 566	
			(1)			276.63	1 003	
47. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00436	3 177.00	14	
		Накладные расходы				95%	1 486	
		Сметная прибыль				43%	673	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 123	
	
48.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		174.4	157.19	27 414	
		Объем: 109*1.6						
	
49.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.868	19 980.32	17 343	
		Объем: (434)*0.2						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.04784	262.054	3 157	
49. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	13.64496	155.780	2 126	
49. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.53636	1 676.22	2 575	
			(1)			276.63	425	
49. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.72372	1 065.12	3 966	
			(1)			205.93	767	
49. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.14544	1 307.46	8 035	
			(1)			295.07	1 813	
49. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.64232	859.14	552	
			(1)			236.67	152	
49. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.34	20.52	89	
		Накладные расходы				142%	7 502	
		Сметная прибыль				81%	4 279	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					29 124	
	
50.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		95.48	568.71	54 300	
		Объем: 86.8*1.10						
	
51.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.217	5 831.59	1 265	
		Объем: 434*0.05						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.06981	219.554	235	
51. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.20615	1 676.22	346	
			(1)			276.63	57	
51. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.86366	1 065.12	920	
			(1)			205.93	178	
		Накладные расходы				142%	334	
		Сметная прибыль				81%	190	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 789	
	
52.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		22.134	2 377.24	52 618	
		Объем: (0.217)*102.0						
	
53.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		43.4	2 370.91	102 897	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.906	226.423	884	
53. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	512.12	189.870	97 236	
53. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.302	1 065.12	1 387	
			(1)			205.93	268	
53. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	24.738	13.30	329	
53. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.302	859.14	1 119	
			(1)			236.67	308	
53. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.302	1 086.42	1 415	
			(1)			236.67	308	
53. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	8.68	20.52	178	
53. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.17	568.71	1 234	
		Накладные расходы				142%	139 330	
		Сметная прибыль				81%	79 477	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					321 705	
	
54.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2		221.34	480.00	106 243	
		Объем: 217*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
55.	С1.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2		221.34	390.00	86 323	
		Объем: 217*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
56.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.15228	54 728.61	8 334	
		Объем: 564*0.27						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.6424536	276.630	1 838	
56. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.2963824	151.590	348	
56. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.5745752	1 007.90	1 587	
			(1)			276.63	436	
56. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.0678784	1 258.83	6 380	
			(1)			276.63	1 402	
56. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0060912	3 177.00	19	
		Накладные расходы				95%	2 077	
		Сметная прибыль				43%	940	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 351	
	
57.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		243.648	157.19	38 299	
		Объем: 152.28*1.6						
	
58.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.733	19 980.32	14 646	
		Объем: 564*0.13						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.17404	262.054	2 666	
58. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	11.52276	155.780	1 795	
58. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.29741	1 676.22	2 175	
			(1)			276.63	359	
58. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.14457	1 065.12	3 349	
			(1)			205.93	648	
58. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.18964	1 307.46	6 785	
			(1)			295.07	1 531	
58. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.54242	859.14	466	
			(1)			236.67	128	
58. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.665	20.52	75	
		Накладные расходы				142%	6 335	
		Сметная прибыль				81%	3 613	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 594	
	
59.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		80.63	568.71	45 855	
		Объем: 73.3*1.10						
	
60.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.564	23 688.04	13 360	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	11.82708	273.162	3 231	
60. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	16.75644	166.250	2 786	
60. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.68244	1 007.90	688	
			(1)			276.63	189	
60. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.72192	1 676.22	1 210	
			(1)			276.63	200	
60. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.91024	735.57	2 141	
			(1)			276.63	805	
60. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.8504	848.15	4 114	
			(1)			276.63	1 342	
60. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.6356	764.61	1 251	
			(1)			276.63	452	
60. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.02648	859.14	882	
			(1)			236.67	243	
60. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	14.1	20.52	289	
		Накладные расходы				142%	8 544	
		Сметная прибыль				81%	4 874	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					26 778	
	
61.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.564	1 840.15	-1 038	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.2972	276.630	-359	
61. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.282	735.57	-207	
			(1)			276.63	-78	
61. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.6486	848.15	-550	
			(1)			276.63	-179	
61. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.3666	764.61	-280	
			(1)			276.63	-101	
		Накладные расходы				142%	-510	
		Сметная прибыль				81%	-291	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-1 839	
	
62.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		70.5	2 073.78	146 201	
		Объем: 564*0.1*1.25						
	
63.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.226	5 831.59	1 318	
		Объем: 564*0.04						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.11418	219.554	245	
63. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2147	1 676.22	360	
			(1)			276.63	59	
63. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.89948	1 065.12	958	
			(1)			205.93	185	
		Накладные расходы				142%	348	
		Сметная прибыль				81%	198	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 864	
	
64.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		23.011	2 377.24	54 703	
		Объем: (0.2256)*102.0						
	
65.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		56.4	2 370.91	133 719	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	5.076	226.423	1 149	
65. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	665.52	189.870	126 362	
65. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.692	1 065.12	1 802	
			(1)			205.93	348	
65. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	32.148	13.30	428	
65. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.692	859.14	1 454	
			(1)			236.67	400	
65. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.692	1 086.42	1 838	
			(1)			236.67	400	
65. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	11.28	20.52	231	
65. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.82	568.71	1 604	
		Накладные расходы				142%	181 066	
		Сметная прибыль				81%	103 284	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					418 069	
	
66.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		667.08	440.00	293 515	
		Объем: 654*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней	
67.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03819	54 728.61	2 090	
		Объем: 682*0.2*0.28						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.6658478	276.630	461	
67. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5759052	151.590	87	
67. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3948846	1 007.90	398	
			(1)			276.63	109	
67. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.2709632	1 258.83	1 600	
			(1)			276.63	352	
67. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0015276	3 177.00	5	
		Накладные расходы				95%	521	
		Сметная прибыль				43%	236	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 846	
	
68.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		61.104	157.19	9 605	
		Объем: 38.19*1.6						
	
69.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.191	19 980.32	3 816	
		Объем: (682*0.28*0.1)						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.65108	262.054	695	
69. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.00252	155.780	468	
69. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.33807	1 676.22	567	
			(1)			276.63	94	
69. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.81939	1 065.12	873	
			(1)			205.93	169	
69. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.35228	1 307.46	1 768	
			(1)			295.07	399	
69. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14134	859.14	121	
			(1)			236.67	33	
69. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.955	20.52	20	
		Накладные расходы				142%	1 651	
		Сметная прибыль				81%	942	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 409	
	
70.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		21.01	568.71	11 949	
		Объем: 19.1*1.10						
	
71.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		6.82	13 855.05	94 491	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	4.9104	274.410	1 347	
71. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	518.8656	164.300	85 250	
71. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	4.6376	963.24	4 467	
			(1)			276.63	1 283	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2728	1 086.42	296	
			(1)			236.67	65	
71. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00682	59 117.96	403	
71. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	1.1594	3 514.88	4 075	
		Накладные расходы				142%	122 968	
		Сметная прибыль				81%	70 144	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					287 602	
	
72.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.135	3 119.63	421	
		Объем: (6.82)*(0.06*0.33)						
	
73.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		34.605	3 360.22	116 280	
		Объем: (6.82)*(5.9*0.86)						
	
74.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		682	181.96	124 097	
		Объем: (6.82)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
75.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		30	1 039.43	31 183	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	1.5	236.670	355	
75. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	52.2	158.710	8 285	
75. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	1.5	1 086.42	1 630	
			(1)			236.67	355	
75. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.24	2 073.59	498	
75. 5.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.	1	30	692.36	20 771	
		Накладные расходы				104%	8 986	
		Сметная прибыль				60%	5 184	
		Всего с НР и СП					45 353	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
76.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.601	54 728.61	32 892	
		Объем: (1336)*0.45						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	26.21562	276.630	7 252	
76. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	9.06308	151.590	1 374	
76. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	6.21434	1 007.90	6 263	
			(1)			276.63	1 719	
76. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	20.00128	1 258.83	25 178	
			(1)			276.63	5 533	
76. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.02404	3 177.00	76	
		Накладные расходы				95%	8 195	
		Сметная прибыль				43%	3 709	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					44 796	
	
77.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		961.6	157.19	151 154	
		Объем: 601*1.6						
	
78.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		2.672	19 980.32	53 387	
		Объем: (1336)*0.2						
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	37.08736	262.054	9 719	
78. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	42.00384	155.780	6 543	
78. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	4.72944	1 676.22	7 928	
			(1)			276.63	1 308	
78. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	11.46288	1 065.12	12 209	
			(1)			205.93	2 361	
78. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	18.91776	1 307.46	24 734	
			(1)			295.07	5 582	
78. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.97728	859.14	1 699	
			(1)			236.67	468	
78. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	13.36	20.52	274	
		Накладные расходы				142%	23 092	
		Сметная прибыль				81%	13 172	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					89 651	
	
79.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		293.92	568.71	167 155	
		Объем: 267.2*1.10						
	
80.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		1.336	23 688.04	31 647	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	28.01592	273.162	7 653	
80. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	39.69256	166.250	6 599	
80. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	1.61656	1 007.90	1 629	
			(1)			276.63	447	
80. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	1.71008	1 676.22	2 866	
			(1)			276.63	473	
80. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	6.89376	735.57	5 071	
			(1)			276.63	1 907	
80. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	11.4896	848.15	9 745	
			(1)			276.63	3 178	
80. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	3.8744	764.61	2 962	
			(1)			276.63	1 072	
80. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	2.43152	859.14	2 089	
			(1)			236.67	575	
80. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	33.4	20.52	685	
		Накладные расходы				142%	20 238	
		Сметная прибыль				81%	11 544	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					63 429	
	
81.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		1.336	1 840.15	2 458	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	3.0728	276.630	850	
81. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.668	735.57	491	
			(1)			276.63	185	
81. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	1.5364	848.15	1 303	
			(1)			276.63	425	
81. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.8684	764.61	664	
			(1)			276.63	240	
		Накладные расходы				142%	1 207	
		Сметная прибыль				81%	689	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 354	
	
82.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		334	2 278.32	760 959	
		Объем: 1336*0.2*1.25						
	
83.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.668	5 831.59	3 895	
		Объем: 1336*0.05						
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	3.29324	219.554	723	
83. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.6346	1 676.22	1 064	
			(1)			276.63	176	
83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	2.65864	1 065.12	2 832	
			(1)			205.93	547	
		Накладные расходы				142%	1 027	
		Сметная прибыль				81%	586	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 507	
	
84.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		68.136	2 377.24	161 976	
		Объем: (0.668)*102.0						
	
85.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		133.6	2 370.91	316 753	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	12.024	226.423	2 723	
85. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	1576.48	189.870	299 326	
85. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	4.008	1 065.12	4 269	
			(1)			205.93	825	
85. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	76.152	13.30	1 013	
85. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	4.008	859.14	3 443	
			(1)			236.67	949	
85. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	4.008	1 086.42	4 354	
			(1)			236.67	949	
85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	26.72	20.52	548	
85. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	6.68	568.71	3 799	
		Накладные расходы				142%	428 910	
		Сметная прибыль				81%	244 660	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					990 322	
	
86.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		799.68	650.00	519 792	
		Объем: 784*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
87.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		563.04	480.00	270 259	
		Объем: 552*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
88.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02916	54 728.61	1 596	
		Объем: (324*0.3*0.3)						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.2719592	276.630	352	
88. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4397328	151.590	67	
88. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3015144	1 007.90	304	
			(1)			276.63	83	
88. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9704448	1 258.83	1 222	
			(1)			276.63	268	
88. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011664	3 177.00	4	
		Накладные расходы				95%	398	
		Сметная прибыль				43%	180	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 174	
	
89.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		46.656	157.19	7 334	
		Объем: 29.16*1.6						
	
90.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.194	19 980.32	3 876	
		Объем: (324*0.3*0.2)						
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.69272	262.054	706	
90. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.04968	155.780	475	
90. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.34338	1 676.22	576	
			(1)			276.63	95	
90. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.83226	1 065.12	886	
			(1)			205.93	171	
90. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.37352	1 307.46	1 796	
			(1)			295.07	405	
90. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14356	859.14	123	
			(1)			236.67	34	
90. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.97	20.52	20	
		Накладные расходы				142%	1 677	
		Сметная прибыль				81%	957	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 510	
	
91.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		21.34	568.71	12 136	
		Объем: 19.4*1.10						
	
92.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		3.24	33 867.53	109 731	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.3328	274.410	640	
92. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	246.4992	164.300	40 500	
92. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.2032	963.24	2 122	
			(1)			276.63	609	
92. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1296	1 086.42	141	
			(1)			236.67	31	
92. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00324	59 117.96	192	
92. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	19.116	3 360.22	64 234	
92. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1944	3 119.63	606	
92. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5508	3 514.88	1 936	
		Накладные расходы				142%	58 419	
		Сметная прибыль				81%	33 323	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					201 473	
	
93.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		324	346.52	112 272	
		Объем: (3.24)*100.0						
	
	ФУТБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА	
	Покрытие  типа Гамбит	
94.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.069	54 728.61	3 776	
		Объем: 275.5*0.25						
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.00978	276.630	833	
94. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.04052	151.590	158	
94. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.71346	1 007.90	719	
			(1)			276.63	197	
94. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.29632	1 258.83	2 891	
			(1)			276.63	635	
94. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00276	3 177.00	9	
		Накладные расходы				95%	941	
		Сметная прибыль				43%	426	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 144	
	
95.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		110.4	157.19	17 354	
		Объем: 69*1.6						
	
96.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.413	19 980.32	8 252	
		Объем: 275.5*0.15						
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.73244	262.054	1 502	
96. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.49236	155.780	1 011	
96. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.73101	1 676.22	1 225	
			(1)			276.63	202	
96. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.77177	1 065.12	1 887	
			(1)			205.93	365	
96. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.92404	1 307.46	3 823	
			(1)			295.07	863	
96. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.30562	859.14	263	
			(1)			236.67	72	
96. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.065	20.52	42	
		Накладные расходы				142%	3 568	
		Сметная прибыль				81%	2 036	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 856	
	
97.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		45.43	568.71	25 836	
		Объем: 41.3*1.1						
	
98.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		27.55	655.95	18 071	
		Объем: 275.5*0.1						
98. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	100.833	162.900	16 426	
98. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	13.224	3.65	48	
98. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0551	23 190.21	1 278	
98. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	9.6425	20.52	198	
98. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.02755	4 420.18	122	
		Накладные расходы				123%	20 204	
		Сметная прибыль				64%	10 513	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					48 788	
	
99.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		28.101	3 360.22	94 426	
		Объем: (27.55)*1.02						
	
100.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.44	4 096.63	1 803	
		Объем: 275.5*1.596/1000						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.1672	253.495	42	
100. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	5.5616	172.120	957	
100. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0704	963.24	68	
			(1)			276.63	19	
100. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0968	1 086.42	105	
			(1)			236.67	23	
100. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.01232	54 567.84	672	
		Накладные расходы				105%	1 049	
		Сметная прибыль				55%	549	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 401	
	
101.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		275.5	97.39	26 831	
	
102.	ГЭСН 11-01-024-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2		2.755	33 151.57	91 333	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.89	76.83695	208.461	16 017	
102. 2.	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	109.39	301.36945	236.810	71 367	
102. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.7081	317.75	543	
			(1)			276.63	473	
102. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	72.732	231.24	16 819	
			(1)			205.93	14 978	
102. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	2.39685	1 086.42	2 604	
			(1)			236.67	567	
		Накладные расходы				123%	107 482	
		Сметная прибыль				64%	55 926	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					254 741	
	
103.	С23 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		275.5	990.00	272 745	
		Поправки: М: =990	
	
	Установка бортовых камней	
104.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00269	54 728.61	147	
		Объем: 48*0.2*0.28						
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1173378	276.630	32	
104. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0405652	151.590	6	
104. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0278146	1 007.90	28	
			(1)			276.63	8	
104. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0895232	1 258.83	113	
			(1)			276.63	25	
104. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001076	3 177.00		
		Накладные расходы				95%	36	
		Сметная прибыль				43%	16	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					199	
	
105.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.304	157.19	677	
		Объем: 2.69*1.6						
	
106.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.013	19 980.32	260	
		Объем: (48*0.28*0.1)						
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.18044	262.054	47	
106. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.20436	155.780	32	
106. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02301	1 676.22	39	
			(1)			276.63	6	
106. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.05577	1 065.12	59	
			(1)			205.93	11	
106. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.09204	1 307.46	120	
			(1)			295.07	27	
106. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00962	859.14	8	
			(1)			236.67	2	
106. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.065	20.52	1	
		Накладные расходы				142%	112	
		Сметная прибыль				81%	64	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					436	
	
107.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.43	568.71	813	
		Объем: 1.3*1.10						
	
108.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.48	13 855.05	6 650	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3456	274.410	95	
108. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	36.5184	164.300	6 000	
108. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.3264	963.24	314	
			(1)			276.63	90	
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0192	1 086.42	21	
			(1)			236.67	5	
108. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00048	59 117.96	28	
108. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0816	3 514.88	287	
		Накладные расходы				142%	8 655	
		Сметная прибыль				81%	4 937	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					20 242	
	
109.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.01	3 119.63	31	
		Объем: (0.48)*(0.06*0.33)						
	
110.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.436	3 360.22	8 185	
		Объем: (0.48)*(5.9*0.86)						
	
111.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		48	181.96	8 734	
		Объем: (0.48)*100.0						
	
	Установка ограждения (h=4м)  детской площадки  из панелей сетчатых 2D,  (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
112.	ГЭСН 09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.2	35 591.99	7 118	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.03	5.006	254.503	1 274	
112. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38.77	7.754	166.250	1 289	
112. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	12.9	2.58	1 103.74	2 848	
			(1)			236.67	611	
112. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	11.17	2.234	1 090.31	2 436	
			(1)			276.63	618	
112. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.96	0.192	1 086.42	209	
			(1)			236.67	45	
112. 6.	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.	100	20			
112. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	11.18	30.17	337	
		Накладные расходы				90%	2 307	
		Сметная прибыль				72%	1 845	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 270	
	
113.	04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3		1.66	3 944.62	6 548	
		Объем: (0.2)*8.3						
	
114.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=5000мм, сеч. 80х60мм	шт		20	3 230.00	64 600	
		Поправки: М: =3230	
	
115.	ГЭСН 09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.		3.8	1 718.12	6 529	
		Объем: 19+19						
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	3.572	236.670	845	
115. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.69	29.222	166.250	4 858	
115. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.722	1 086.42	784	
			(1)			236.67	171	
115. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.75	2.85	310.99	886	
			(1)			236.67	675	
115. 5.	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	160	608			
115. 6.	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт.	10	38			
		Накладные расходы				90%	5 133	
		Сметная прибыль				72%	4 106	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					15 768	
	
116.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 2D,7/5/7 мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 (нижняя)	шт		19	4 050.00	76 950	
		Поправки: М: =4050	
	
117.	С41.1 цена поста	Панель металлическая сетчатая 2D,6/5/6 мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 (верхняя)	шт		19	3 400.00	64 600	
		Поправки: М: =3400	
	
118.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (8шт на 1 столб)	компл.		20	560.00	11 200	
		Поправки: М: =560	
	
119.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.02	169 808.57	3 396	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0604	236.670	14	
119. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	17.113	192.800	3 299	
119. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0016	997.30	2	
			(1)			236.67		
119. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.087	12.72	1	
119. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0588	1 086.42	64	
			(1)			236.67	14	
119. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.232	45.37	11	
119. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0004	47 174.80	19	
119. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.0003	2 684.50	1	
		Накладные расходы				130%	4 307	
		Сметная прибыль				72%	2 385	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 088	
	
120.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0003	2 684.50	-1	
		Объем: (0.02)*(-0.015)						
	
121.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.1	3 360.22	336	
		Объем: (0.02)*5.0						
	
122.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		2	12 000.00	24 000	
		Поправки: М: =12000	
	
123.	ГЭСН 27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км		0.14	6 351.98	889	
		Объем: 140/1000						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.04	0.2856	256.454	73	
123. 2.	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	3.66	0.5124	149.210	76	
123. 3.	91.13.01-036	Машины маркировочные	маш.-ч	1.01	0.1414	1 087.14	154	
			(1)			276.63	39	
123. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.03	0.1442	859.14	124	
			(1)			236.67	34	
123. 5.	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0008	0.000112	315 927.59	35	
123. 6.	14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	0.042	0.00588	85 004.93	500	
		Накладные расходы				142%	212	
		Сметная прибыль				81%	121	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 221	
	
124.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.00313	42 445.20	133	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*5						
124. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.8764	151.590	133	
		Накладные расходы				80%	106	
		Сметная прибыль				38%	51	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					290	
	
125.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.00313	7 797.26	24	
125. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.1676428	145.580	24	
		Накладные расходы				80%	19	
		Сметная прибыль				38%	9	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					52	
	
126.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.5	157.19	79	
		Объем: 0.313*1.6						
	
127.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.005	149 077.56	745	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*5						
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.0985	273.470	27	
127. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	2.9913	166.250	497	
127. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.08805	1 078.65	95	
			(1)			276.63	24	
127. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.0037	963.24	4	
			(1)			276.63	1	
127. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00135	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
127. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.1458	12.72	2	
127. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.0054	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
127. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.00212	20.52		
127. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00015	59 117.96	9	
127. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00041	15 094.65	6	
127. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.000381	48 521.28	18	
127. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0035	6 380.58	22	
127. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.3255	259.50	84	
		Накладные расходы				105%	550	
		Сметная прибыль				55%	288	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 583	
	
128.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.51	3 360.22	1 714	
		Объем: 0.005*102						
	
129.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т		0.155	12 057.40	1 869	
		Объем: (80*1+75*1)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.90365	275.789	249	
129. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	5.01735	182.740	917	
129. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01085	1 706.84	19	
			(1)			315.05	3	
129. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0186	963.24	18	
			(1)			276.63	5	
129. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.84475	836.23	706	
			(1)			276.63	234	
129. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.1488	8.06	1	
129. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02945	1 086.42	32	
			(1)			236.67	7	
129. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.2604	3.25	1	
129. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.4911	117.46	175	
		Накладные расходы				90%	1 049	
		Сметная прибыль				72%	840	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 758	
	
130.	С30 цена поставщ.	Гандбольные ворота	шт		1	19 990.00	19 990	
		Поправки: М: =19990	
	
131.	15.1.01.01-0002	Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм	компл.		1	18 507.78	18 508	
	
	Устройство спортивной площадки	
	Покрытие  типа Гамбит	
132.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.026	54 728.61	1 423	
		Объем: 102*0.25						
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.13412	276.630	314	
132. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.39208	151.590	59	
132. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.26884	1 007.90	271	
			(1)			276.63	74	
132. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.86528	1 258.83	1 089	
			(1)			276.63	239	
132. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00104	3 177.00	3	
		Накладные расходы				95%	354	
		Сметная прибыль				43%	160	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 938	
	
133.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.6	157.19	6 539	
		Объем: 26*1.6						
	
134.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.153	19 980.32	3 057	
		Объем: 102*0.15						
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.12364	262.054	557	
134. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.40516	155.780	375	
134. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27081	1 676.22	454	
			(1)			276.63	75	
134. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.65637	1 065.12	699	
			(1)			205.93	135	
134. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.08324	1 307.46	1 416	
			(1)			295.07	320	
134. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11322	859.14	97	
			(1)			236.67	27	
134. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.765	20.52	16	
		Накладные расходы				142%	1 323	
		Сметная прибыль				81%	755	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 135	
	
135.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.83	568.71	9 571	
		Объем: 15.3*1.1						
	
136.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		10.2	655.95	6 691	
		Объем: 102*0.1						
136. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	37.332	162.900	6 081	
136. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.896	3.65	18	
136. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0204	23 190.21	473	
136. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.57	20.52	73	
136. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0102	4 420.18	45	
		Накладные расходы				123%	7 480	
		Сметная прибыль				64%	3 892	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 062	
	
137.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		10.404	3 360.22	34 960	
		Объем: (10.2)*1.02						
	
138.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.163	4 096.63	668	
		Объем: 102*1.596/1000						
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.06194	253.495	16	
138. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.06032	172.120	355	
138. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.02608	963.24	25	
			(1)			276.63	7	
138. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.03586	1 086.42	39	
			(1)			236.67	8	
138. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.004564	54 567.84	249	
		Накладные расходы				105%	390	
		Сметная прибыль				55%	204	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 262	
	
139.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		102	97.39	9 934	
	
140.	ГЭСН 11-01-024-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2		1.02	33 151.57	33 815	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.89	28.4478	208.461	5 930	
140. 2.	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	109.39	111.5778	236.810	26 423	
140. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.6324	317.75	201	
			(1)			276.63	175	
140. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	26.928	231.24	6 227	
			(1)			205.93	5 545	
140. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.8874	1 086.42	964	
			(1)			236.67	210	
		Накладные расходы				123%	39 794	
		Сметная прибыль				64%	20 706	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					94 315	
	
141.	С23 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		102	990.00	100 980	
		Поправки: М: =990	
	
	Установка бортовых камней	
142.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00095	54 728.61	52	
		Объем: 17*0.2*0.28						
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.041439	276.630	11	
142. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.014326	151.590	2	
142. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009823	1 007.90	10	
			(1)			276.63	3	
142. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.031616	1 258.83	40	
			(1)			276.63	9	
142. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000038	3 177.00		
		Накладные расходы				95%	12	
		Сметная прибыль				43%	6	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					70	
	
143.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.52	157.19	239	
		Объем: 0.95*1.6						
	
144.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.005	19 980.32	100	
		Объем: (17*0.28*0.1)						
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.0694	262.054	18	
144. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.0786	155.780	12	
144. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00885	1 676.22	15	
			(1)			276.63	2	
144. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02145	1 065.12	23	
			(1)			205.93	4	
144. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0354	1 307.46	46	
			(1)			295.07	10	
144. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0037	859.14	3	
			(1)			236.67	1	
144. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.025	20.52	1	
		Накладные расходы				142%	43	
		Сметная прибыль				81%	24	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					167	
	
145.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	568.71	313	
		Объем: 0.5*1.10						
	
146.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.17	13 855.05	2 355	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1224	274.410	34	
146. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	164.300	2 125	
146. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	963.24	111	
			(1)			276.63	32	
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 086.42	7	
			(1)			236.67	2	
146. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	59 117.96	10	
146. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	3 514.88	102	
		Накладные расходы				142%	3 066	
		Сметная прибыль				81%	1 749	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 170	
	
147.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003	3 119.63	9	
		Объем: (0.17)*(0.06*0.33)						
	
148.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.863	3 360.22	2 900	
		Объем: (0.17)*(5.9*0.86)						
	
149.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	181.96	3 093	
		Объем: (0.17)*100.0						
	
	Элементы спортивной площадки	
150.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.01563	42 445.20	663	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*25						
150. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	4.3764	151.590	663	
		Накладные расходы				80%	530	
		Сметная прибыль				38%	252	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 445	
	
151.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01563	7 797.26	122	
151. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.8371428	145.580	122	
		Накладные расходы				80%	98	
		Сметная прибыль				38%	46	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					266	
	
152.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		2.5	157.19	393	
		Объем: 1.563*1.6						
	
153.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.025	149 077.56	3 727	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*25						
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.4925	273.470	135	
153. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	14.9565	166.250	2 487	
153. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.44025	1 078.65	475	
			(1)			276.63	122	
153. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.0185	963.24	18	
			(1)			276.63	5	
153. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00675	1 065.12	7	
			(1)			205.93	1	
153. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.729	12.72	9	
153. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.027	1 086.42	29	
			(1)			236.67	6	
153. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.0106	20.52		
153. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00075	59 117.96	44	
153. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00205	15 094.65	31	
153. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001905	48 521.28	92	
153. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0175	6 380.58	112	
153. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.6275	259.50	422	
		Накладные расходы				105%	2 753	
		Сметная прибыль				55%	1 442	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 922	
	
154.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.55	3 360.22	8 569	
		Объем: 0.025*102						
	
155.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т		0.92	12 057.40	11 093	
		Объем: (80+65+72+281+422)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	5.3636	275.789	1 479	
155. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	29.7804	182.740	5 442	
155. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0644	1 706.84	110	
			(1)			315.05	20	
155. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.1104	963.24	106	
			(1)			276.63	31	
155. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	5.014	836.23	4 193	
			(1)			276.63	1 387	
155. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.8832	8.06	7	
155. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1748	1 086.42	190	
			(1)			236.67	41	
155. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.5456	3.25	5	
155. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	8.8504	117.46	1 040	
		Накладные расходы				90%	6 229	
		Сметная прибыль				72%	4 983	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 305	
	
156.	С25 цена поставщ.	Уличный тренажер эллиптический	шт		1	46 299.00	46 299	
		Поправки: М: =46299	
	
157.	С26 цена поставщ.	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"	шт		1	48 023.00	48 023	
		Поправки: М: =48023	
	
158.	С27 цена поставщ.	Уличный тренажер "Шаговый горизонтальный"	шт		1	47 109.00	47 109	
		Поправки: М: =47109	
	
159.	С28 цена поставщ.	Комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход "Зигзаг"	шт		1	105 960.00	105 960	
		Поправки: М: =105960	
	
160.	С29 цена поставщ.	Комплекс из трех турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса	шт		1	156 843.00	156 843	
		Поправки: М: =156843	
	
	Скамейки, урны	
161.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.009	42 445.20	382	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*10						
161. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	2.52	151.590	382	
		Накладные расходы				80%	306	
		Сметная прибыль				38%	145	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					833	
	
162.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.009	7 797.26	70	
162. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.48204	145.580	70	
		Накладные расходы				80%	56	
		Сметная прибыль				38%	27	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					153	
	
163.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.44	157.19	226	
		Объем: 0.9*1.6						
	
164.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.009	47 022.44	423	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.16317	276.343	45	
164. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	1.62	151.590	246	
164. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.162	1 078.65	175	
			(1)			276.63	45	
164. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.432	3.65	2	
164. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00117	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
164. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0018	20.52		
		Накладные расходы				105%	306	
		Сметная прибыль				55%	160	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					889	
	
165.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.918	3 360.22	3 085	
		Объем: 0.009*102						
	
166.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.51	12 057.40	6 149	
		Объем: (51*10)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	2.9733	275.789	820	
166. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	16.5087	182.740	3 017	
166. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0357	1 706.84	61	
			(1)			315.05	11	
166. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0612	963.24	59	
			(1)			276.63	17	
166. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	2.7795	836.23	2 324	
			(1)			276.63	769	
166. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.4896	8.06	4	
166. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0969	1 086.42	105	
			(1)			236.67	23	
166. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.8568	3.25	3	
166. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.9062	117.46	576	
		Накладные расходы				90%	3 453	
		Сметная прибыль				72%	2 763	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					12 365	
	
167.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		10	10 821.82	108 218	
	
168.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		4	4 100.00	16 400	
		Поправки: М: =4100	
	
	Благоустройство	
169.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		4	13 049.85	52 199	
169. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	160	154.380	24 701	
169. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	60	458.31	27 499	
		Накладные расходы				115%	28 406	
		Сметная прибыль				77%	19 020	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					99 625	
	
	Ливневая канализация	
	Дождеприемный колодец (5шт)	
170.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.064	54 728.61	3 503	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*5+(43*0.65*0.95)						
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.79168	276.630	772	
170. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.96512	151.590	146	
170. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.66176	1 007.90	667	
			(1)			276.63	183	
170. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.12992	1 258.83	2 681	
			(1)			276.63	589	
170. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00256	3 177.00	8	
		Накладные расходы				95%	872	
		Сметная прибыль				43%	395	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 770	
	
171.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		102.4	157.19	16 096	
		Объем: 64*1.6						
	
172.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.215	1 991.63	428	
		Объем: 43*0.1*0.5						
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.07525	205.930	15	
172. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.193	158.710	348	
172. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.07525	1 065.12	80	
			(1)			205.93	15	
		Накладные расходы				130%	472	
		Сметная прибыль				76%	276	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 176	
	
173.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.365	568.71	1 345	
		Объем: (0.215)*11.0						
	
174.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.43	8 239.19	3 543	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.806	236.670	427	
174. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	11.6616	178.550	2 082	
174. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.7415	773.68	1 347	
			(1)			236.67	412	
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0645	1 086.42	70	
			(1)			236.67	15	
174. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.107	20.52	43	
		Накладные расходы				130%	3 262	
		Сметная прибыль				76%	1 907	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 712	
	
175.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		43.43	727.41	31 591	
		Объем: 43*1.01						
	
176.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.3	122 657.63	36 797	
		Объем: 0.6*5						
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	8.226	275.435	2 266	
176. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	51.339	167.930	8 621	
176. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	7.98	963.24	7 687	
			(1)			276.63	2 208	
176. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.114	119.32	14	
176. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.246	1 086.42	267	
			(1)			236.67	58	
176. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.015	18 337.47	275	
176. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.0027	42 377.78	114	
176. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.00021	20.52		
176. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.006	139 535.69	837	
176. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.00006	59 117.96	4	
176. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	11.64	200.46	2 333	
176. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000075	15 094.65	1	
176. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.00213	7 588.00	16	
176. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.423	2 885.92	1 221	
176. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.27	3 360.22	907	
176. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.12	3 119.63	374	
176. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.828	17 020.85	14 093	
176. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.0048	6 644.75	32	
		Накладные расходы				130%	14 153	
		Сметная прибыль				76%	8 274	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					59 224	
	
177.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.828	17 020.85	-14 093	
		Объем: (0.3)*(-2.76)						
	
178.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 374.58	11 873	
		Объем: 1*5						
	
179.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		5	2 513.61	12 568	
		Объем: 1*5						
	
180.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	1 003.97	5 020	
		Объем: 1*5						
	
181.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 070.15	10 351	
		Объем: 1.0*5						
	
182.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		5	5 717.53	28 588	
		Объем: 1.0*5						
	
183.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.489	12 883.83	6 300	
		Объем: 64-(2.26*5+43*0.038)-(43*0.1*0.5)						
183. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	43.2765	145.580	6 300	
		Накладные расходы				80%	5 040	
		Сметная прибыль				38%	2 394	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 734	
	
184.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		53.79	568.71	30 591	
		Объем: 48.9*1.1						
	
	Смотровой колодец (5 шт)	
185.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.132	54 728.61	7 224	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*5+(140*0.65*0.95)						
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.75784	276.630	1 593	
185. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.99056	151.590	302	
185. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.36488	1 007.90	1 376	
			(1)			276.63	378	
185. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.39296	1 258.83	5 530	
			(1)			276.63	1 215	
185. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00528	3 177.00	17	
		Накладные расходы				95%	1 800	
		Сметная прибыль				43%	815	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 839	
	
186.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		211.2	157.19	33 199	
		Объем: 132*1.6						
	
187.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.7	1 991.63	1 394	
		Объем: 140*0.1*0.5						
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.245	205.930	50	
187. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	7.14	158.710	1 133	
187. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.245	1 065.12	261	
			(1)			205.93	50	
		Накладные расходы				130%	1 538	
		Сметная прибыль				76%	899	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 831	
	
188.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.7	568.71	4 379	
		Объем: (0.7)*11.0						
	
189.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		1.4	8 239.19	11 535	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	5.88	236.670	1 392	
189. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	37.968	178.550	6 779	
189. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	5.67	773.68	4 387	
			(1)			236.67	1 342	
189. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.21	1 086.42	228	
			(1)			236.67	50	
189. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	6.86	20.52	141	
		Накладные расходы				130%	10 622	
		Сметная прибыль				76%	6 210	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					28 367	
	
190.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		141.4	727.41	102 856	
		Объем: 140*1.01						
	
191.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.39	122 657.63	47 836	
		Объем: 0.78*5						
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	10.6938	275.435	2 945	
191. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	66.7407	167.930	11 208	
191. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	10.374	963.24	9 993	
			(1)			276.63	2 870	
191. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.1482	119.32	18	
191. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.3198	1 086.42	347	
			(1)			236.67	76	
191. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0195	18 337.47	358	
191. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00351	42 377.78	149	
191. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000273	20.52		
191. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0078	139 535.69	1 088	
191. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000078	59 117.96	5	
191. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	15.132	200.46	3 033	
191. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000975	15 094.65	1	
191. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.002769	7 588.00	21	
191. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.5499	2 885.92	1 587	
191. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.351	3 360.22	1 179	
191. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.156	3 119.63	487	
191. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	1.0764	17 020.85	18 321	
191. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00624	6 644.75	41	
		Накладные расходы				130%	18 399	
		Сметная прибыль				76%	10 756	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					76 991	
	
192.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-1.076	17 020.85	-18 314	
		Объем: (0.39)*(-2.76)						
	
193.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 374.58	11 873	
		Объем: 1*5						
	
194.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 513.61	12 568	
		Объем: 1*5						
	
195.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	1 724.12	8 621	
		Объем: 1*5						
	
196.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	1 003.97	5 020	
		Объем: 1*5						
	
197.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 528.85	12 644	
		Объем: 1*5						
	
198.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		5	692.36	3 462	
		Объем: 1*5						
	
199.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		5	5 494.08	27 470	
		Объем: 1*5						
	
200.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		1.084	12 883.83	13 966	
		Объем: 132-(2.26*5+140*0.038)-(140*0.1*0.5)						
200. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	95.934	145.580	13 966	
		Накладные расходы				80%	11 173	
		Сметная прибыль				38%	5 307	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 446	
	
201.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		119.24	568.71	67 813	
		Объем: 108.4*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					9 891 430	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 286 355	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					5 050 526	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 19, 20, 75; %=142 - по стр. 24-26, 28, 30, 33, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 78, 80, 81, 83, 85, 90, 92, 96, 106, 108, 123, 134, 144, 146; %=95 - по стр. 41, 47, 56, 67, 76, 88, 94, 104, 132, 142, 170, 185; %=123 - по стр. 98, 102, 136, 140; %=105 - по стр. 100, 127, 138, 153, 164; %=130 - по стр. 119, 172, 174, 176, 187, 189, 191; %=80 - по стр. 124, 125, 150, 151, 161, 162, 183, 200; %=115 - по стр. 169)					1 640 784	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19, 20, 75; %=81 - по стр. 24-26, 28, 30, 33, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 78, 80, 81, 83, 85, 90, 92, 96, 106, 108, 123, 134, 144, 146; %=43 - по стр. 41, 47, 56, 67, 76, 88, 94, 104, 132, 142, 170, 185; %=64 - по стр. 98, 102, 136, 140; %=55 - по стр. 100, 127, 138, 153, 164; %=72 - по стр. 119; %=38 - по стр. 124, 125, 150, 151, 161, 162, 183, 200; %=77 - по стр. 169; %=76 - по стр. 172, 174, 176, 187, 189, 191)					927 374	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 854 513	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					36 050	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 21, 112, 115, 129, 155, 166)					20 020	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 21, 112, 115, 129, 155, 166)					16 016	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					72 086	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					569 025	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					569 025	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					12 495 624	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	249 912	
	Итого с непредвиденными расходами					12 745 536	
	НДС 20%				20	2 549 107	
	ВСЕГО С НДС					15 294 643	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 660 804	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					943 390	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					11 251 996	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 567 657	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					5 850 457	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 13, 41, 47, 56, 67, 76, 88, 94, 104, 132, 142, 170, 185; %=142 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 24-26, 28, 30, 33, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 78, 80, 81, 83, 85, 90, 92, 96, 106, 108, 123, 134, 144, 146; %=104 - по стр. 19, 20, 75; %=123 - по стр. 98, 102, 136, 140; %=105 - по стр. 100, 127, 138, 153, 164; %=130 - по стр. 119, 172, 174, 176, 187, 189, 191; %=80 - по стр. 124, 125, 150, 151, 161, 162, 183, 200; %=115 - по стр. 169)					1 908 158	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 13, 41, 47, 56, 67, 76, 88, 94, 104, 132, 142, 170, 185; %=81 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 24-26, 28, 30, 33, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 78, 80, 81, 83, 85, 90, 92, 96, 106, 108, 123, 134, 144, 146; %=60 - по стр. 19, 20, 75; %=64 - по стр. 98, 102, 136, 140; %=55 - по стр. 100, 127, 138, 153, 164; %=72 - по стр. 119; %=38 - по стр. 124, 125, 150, 151, 161, 162, 183, 200; %=77 - по стр. 169; %=76 - по стр. 172, 174, 176, 187, 189, 191)					1 079 384	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 555 199	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					36 050	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 21, 112, 115, 129, 155, 166)					20 020	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 21, 112, 115, 129, 155, 166)					16 016	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					72 086	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					648 289	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					648 289	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					14 275 574	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	285 511	
	Итого с непредвиденными расходами					14 561 085	
	НДС 20%				20	2 912 217	
	ВСЕГО С НДС					17 473 302	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 928 178	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 095 400	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД":                          Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД":                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)