«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Ходорович А.В./	

	

 В Е Д О М О С Т Ь    О Б Ъ Ё М О В     Р А Б О Т   	
	
на капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома по адресу: ул.Великолукская, дом №15-21	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
1.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.5	
2.	Разборка подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
3.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м3 грунта	0.48	
4.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2.4	
5.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м трубопровода	0.5	
6.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	50	
7.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м трубопровода	1.44	
8.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	72	
9.	Устройство основания под трубопроводы песчаного МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	10 м3 основания	0.48	
10.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м трубопровода	0.96	
11.	Труба канализ, наружняя оранж, диам.110мм	м	95.808	
12.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм	шт.	36	
13.	Отвод сварной (доп. РЦЦС: "сегментного типа") полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	2	
14.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м3 грунта	0.384	
15.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 врезка	2	
16.	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0.27	
17.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
18.	Устройство подстилающих слоев щебеночных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
19.	Устройство подстилающих слоев бетонных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
20.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.64	
21.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	15.36	
22.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	24	
	
	Раздел 2.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
23.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.36	
24.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.24	
25.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	2	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
26.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.12	
27.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.75	
28.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.288	
29.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
30.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	
31.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
32.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.43	
33.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.43	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Вводно-распределительное устройство (2 секция в существующей нише)	
34.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
35.	Шкаф встраиваемый типа  RP 48Z  IP44	шт	1	
36.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	5	
37.	Автоматический выключатель PLHT -В100/3 (В) 100A 3-pol. 6 кА	шт	1	
38.	Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3 (В) 50A 3-pol. 6 кА	шт	4	
39.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
40.	Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА	шт	8	
41.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.006	
42.	Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям (YNN21-14-100)	шт	1	
43.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	1	
44.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.1	
45.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.01	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
46.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	12	
47.	Шкаф встраиваемый типа  RP 24Z  IP44	шт	12	
48.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	12	
49.	Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3 (В) 32A 3-pol. 6 кА	шт	12	
50.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	24	
51.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА	шт	24	
52.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2	100 шт.	0.36	
53.	Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2")	шт.	36	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
54.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.8	
55.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	183.6	
56.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	90	
57.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	шт.	180	
58.	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм	100 м	0.75	
59.	Труба гибкая гофрированная  двухслойная д-50 мм, KOPOFLEX	м	76.5	
60.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	75	
61.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.08	
62.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.77	
63.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.72	
64.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.75	
65.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.8	
66.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.189	
67.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.073	
68.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.158	
69.	Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44	шт	24	
70.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.36	
71.	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	4	
72.	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	32	
73.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	36	
74.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.08	
75.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	8	
76.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
77.	Выключатель двухклавишный   наружн уст.   IP44	шт	4	
78.	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	8	
79.	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК	шт	8	
	устройство контура заземления	
80.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
81.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
82.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
83.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
84.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
85.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
86.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	
87.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.0041	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                        Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                  Толмачёва О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)