«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	10 163 215	руб.	Смета на сумму:	10 163 215	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, полов в подвале многоквартирного дома,                          расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	
	
Сметная стоимость:	10 163.215	тыс. руб.	
монтажных работ:	808.176	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	9.399	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 626.775	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		1.5	10 021.21	15 032	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.255	268.820	69	
1. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	89.43	156.950	14 036	
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.255	308.04	79	
			(1)			268.82	69	
1. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	8.55	3.21	27	
1. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	1.11	473.00	525	
1. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	7.095	51.41	365	
1. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.51			
		Накладные расходы				62.9%	8 872	
		Сметная прибыль				40%	5 642	
		Всего с НР и СП					29 546	
	
2.	ГЭСНр 65-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м		1.6	12 768.46	20 430	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.416	268.820	112	
2. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	76.38	122.208	156.950	19 181	
2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.416	308.04	128	
			(1)			268.82	112	
2. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.5	10.4	3.21	33	
2. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	1.36	473.00	643	
2. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	5.4	8.64	51.41	444	
2. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	0.688			
		Накладные расходы				62.9%	12 135	
		Сметная прибыль				40%	7 717	
		Всего с НР и СП					40 282	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
3.	ГЭСН 16-04-005-04 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м		1.5	15 576.48	23 365	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.036	249.405	9	
3. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	82.92	124.38	179.760	22 359	
3. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	721.49	13	
			(1)			268.82	5	
3. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.018	685.69	12	
			(1)			229.99	4	
3. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	2.286	17.56	40	
3. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.416	20.124	38.56	776	
3. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.58	0.87	20.52	18	
3. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0006	0.0009	134 640.81	121	
3. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.1	0.15	168.36	25	
3. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.00945	45.31		
3. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	100	150			
3. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.12	15.18			
		Накладные расходы				97.92%	21 903	
		Сметная прибыль				56.44%	12 624	
		Всего с НР и СП					57 892	
	
4.	24.3.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		151.8	100.89	15 315	
		Объем: 150*1.012						
	
5.	24.1.02.01-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.		15	750.29	11 254	
	
6.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		12	299.17	3 590	
	
7.	24.3.05.15-0150 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	10 шт.		4	255.72	1 023	
	
8.	18.1.09.06-0063 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		40	213.96	8 558	
	
9.	24.3.05.07-0082 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.		4	555.95	2 224	
	
10.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф40мм 	шт		40	979.00	39 160	
	
11.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 40х1 1/4" 	шт		40	558.00	22 320	
	
12.	С цена поставщи.	Штрубунок прямой 1 1/4" 	шт		40	581.00	23 240	
	
13.	ГЭСН 16-04-005-06 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м		0.6	15 228.40	9 137	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0432	249.405	11	
13. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	80.988	48.5928	179.760	8 735	
13. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.036	0.0216	721.49	16	
			(1)			268.82	6	
13. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.036	0.0216	685.69	15	
			(1)			229.99	5	
13. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.9144	17.56	16	
13. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	12.48	7.488	38.56	289	
13. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.43	0.858	20.52	18	
13. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.0003	134 640.81	40	
13. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.083	0.0498	168.36	8	
13. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.00936	45.31		
13. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	83	49.8			
13. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.07	6.042			
		Накладные расходы				97.92%	8 564	
		Сметная прибыль				56.44%	4 936	
		Всего с НР и СП					22 637	
	
14.	24.3.02.05-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/63	м		60.42	244.19	14 754	
		Объем: 60*1.007						
	
15.	24.1.02.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		6	1 324.80	7 949	
	
16.	24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		1	556.69	557	
	
17.	24.3.05.15-0163 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	10 шт.		1.6	1 055.81	1 689	
	
18.	24.3.05.15-0196 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.		0.4	1 061.87	425	
	
19.	24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		2	1 065.05	2 130	
	
20.	С цена поставщи.	ППР Редукция 63 х 40    	шт		18	84.00	1 512	
	
21.	С цена поставщи.	ППР редукция ф90х63   	шт		2	216.00	432	
	
22.	С цена поставщи.	ППР редукция ф90х75  	шт		1	225.00	225	
	
23.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф63мм  	шт		4	2 273.00	9 092	
	
24.	ГЭСН 16-04-005-07 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м		0.5	17 344.32	8 672	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.054	247.248	13	
24. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	91.788	45.894	179.760	8 250	
24. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.048	0.024	721.49	17	
			(1)			268.82	6	
24. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.06	0.03	685.69	21	
			(1)			229.99	7	
24. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.762	17.56	13	
24. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.416	8.208	38.56	317	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.03	1.015	20.52	21	
24. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0004	0.0002	134 640.81	27	
24. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.074	0.037	168.36	6	
24. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0221	0.01105	45.31	1	
24. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	74	37			
24. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.04	5.02			
		Накладные расходы				97.92%	8 091	
		Сметная прибыль				56.44%	4 664	
		Всего с НР и СП					21 427	
	
25.	24.3.02.05-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/75	м		50.2	364.57	18 301	
		Объем: 50*1.004						
	
26.	24.1.02.01-0020 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм	10 шт.		5	1 414.10	7 071	
	
27.	24.3.05.16-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.		3	1 625.21	4 876	
	
28.	24.3.05.07-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.		1	1 097.89	1 098	
	
29.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 75х2 1/2"  рн  	шт		2	1 716.00	3 432	
	
30.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф75мм 	шт		2	3 579.00	7 158	
	
31.	С цена поставщи.	ППР тройник редукционный  75х40х75  	шт		10	269.00	2 690	
	
32.	ГЭСН 16-04-005-09 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм	100 м		1.1	21 891.23	24 080	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.2376	247.248	59	
32. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	114.072	125.4792	179.760	22 556	
32. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.1056	721.49	76	
			(1)			268.82	28	
32. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.12	0.132	685.69	91	
			(1)			229.99	30	
32. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.6764	17.56	29	
32. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	20.928	23.0208	38.56	888	
32. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.37	4.807	20.52	99	
32. 8.	01.7.15.04-0034	Винты с полукруглой головкой размером: 10,0х50 мм	т	0.002	0.0022	140 831.49	310	
32. 9.	01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт.	0.063	0.0693	426.41	30	
32. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0475	0.05225	45.31	2	
32. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	63	69.3			
32. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.02	11.022			
		Накладные расходы				97.92%	22 145	
		Сметная прибыль				56.44%	12 764	
		Всего с НР и СП					58 989	
	
33.	24.3.02.05-0010 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/110	м		110.22	908.63	100 149	
		Объем: 110*1.002						
	
34.	24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм	10 шт.		11	1 745.43	19 200	
	
35.	24.3.05.07-0159 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	10 шт.		2	2 934.61	5 869	
	
36.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн    	шт		2	685.00	1 370	
	
37.	С цена поставщи.	Прокладка для разборного соединения 2"  (78/62/3) резина    	шт		2	11.00	22	
	
38.	С цена поставщи.	ППР тройник ф110   	шт		6	1 003.00	6 018	
	
39.	С цена поставщи.	ППР редукция ф110х90   	шт		6	493.00	2 958	
	
40.	24.3.05.16-0138 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	10 шт.		2	5 702.71	11 405	
	
41.	ГЭСН 16-05-001-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка крана шарового под приварку на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт.		1	704.93	705	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.048	249.405	12	
41. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.492	3.492	171.480	599	
41. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 126.02	14	
			(1)			268.82	3	
41. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
41. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
41. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.756	0.756	43.43	33	
41. 7.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00033	73 890.48	24	
		Накладные расходы				97.92%	598	
		Сметная прибыль				56.44%	345	
		Всего с НР и СП					1 648	
	
42.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn100 Pn25 типа TEMPER   	шт		1	3 420.00	3 420	
	
43.	С цена поставщи.	Втулка с буртиком ф110 без фланца  	шт		1	414.00	414	
	
44.	С цена поставщи.	Фланец полимерный  ф110  	шт		1	1 896.00	1 896	
	
45.	ГЭСН 16-07-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	шт.		1	2 039.08	2 039	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.036	255.877	9	
45. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.952	8.952	181.930	1 629	
45. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 126.02	14	
			(1)			268.82	3	
45. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
45. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
45. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.208	2.208	3.21	7	
45. 7.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.984	0.984	43.43	43	
45. 8.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.001	48 793.28	49	
45. 9.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	0.032	473.00	15	
45. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.139	0.139	51.41	7	
45. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00036	0.00036	73 890.48	27	
45. 12.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0014	0.0014	161 777.88	226	
		Накладные расходы				97.92%	1 604	
		Сметная прибыль				56.44%	924	
		Всего с НР и СП					4 567	
	
46.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		31	1 182.87	36 669	
		Объем: 150+50+110						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	9.3	229.990	2 139	
46. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	130.944	187.360	24 534	
46. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	9.3	1 037.49	9 649	
			(1)			229.99	2 139	
46. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	14.508	4.29	62	
46. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	9.3	206.78	1 923	
46. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.62	808.64	501	
		Накладные расходы				76.5%	20 405	
		Сметная прибыль				47.6%	12 696	
		Всего с НР и СП					69 770	
	
47.	12.2.07.05-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	10 м		16.5	582.34	9 609	
		Объем: 150*1.1						
	
48.	12.2.07.05-0118 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	10 м		5.5	980.07	5 390	
		Объем: 50*1.1						
	
49.	12.2.07.05-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	10 м		12.1	2 215.63	26 809	
		Объем: 110*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					544 733	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					183 405	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					183 405	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					183 405	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					203 836	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					41 808	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 46)					20 405	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 46)					12 696	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					236 937	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					157 492	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2; %=97.92 - по стр. 3, 13, 24, 32, 41, 45)					83 912	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56.44 - по стр. 3, 13, 24, 32, 41, 45)					49 617	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					291 021	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					711 363	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	15 223	
	ИТОГО					726 586	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	14 532	
	ИТОГО					741 118	
	НДС 18%				18	133 401	
	ВСЕГО С НДС					874 519	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					104 317	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					62 313	
	
	Раздел 2.  ГВС	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
50.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		3.3	10 021.21	33 070	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.561	268.820	151	
50. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	196.746	156.950	30 879	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.561	308.04	173	
			(1)			268.82	151	
50. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	18.81	3.21	60	
50. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	2.442	473.00	1 155	
50. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	15.609	51.41	802	
50. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	1.122			
		Накладные расходы				62.9%	19 518	
		Сметная прибыль				40%	12 412	
		Всего с НР и СП					65 000	
	
51.	ГЭСНр 65-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м		0.8	12 768.46	10 215	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.208	268.820	56	
51. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	76.38	61.104	156.950	9 590	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.208	308.04	64	
			(1)			268.82	56	
51. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.5	5.2	3.21	17	
51. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	0.68	473.00	322	
51. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	5.4	4.32	51.41	222	
51. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	0.344			
		Накладные расходы				62.9%	6 067	
		Сметная прибыль				40%	3 858	
		Всего с НР и СП					20 141	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
52.	ГЭСН 16-04-005-04 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017 
прим)	Прокладка внутренних трубопроводов горячего  водоснабжения  из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м		4.7	15 576.48	73 209	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.1128	249.405	28	
52. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	82.92	389.724	179.760	70 057	
52. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0564	721.49	41	
			(1)			268.82	15	
52. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.0564	685.69	39	
			(1)			229.99	13	
52. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	7.1628	17.56	126	
52. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.416	63.0552	38.56	2 431	
52. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.58	2.726	20.52	56	
52. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0006	0.00282	134 640.81	380	
52. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.1	0.47	168.36	79	
52. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.02961	45.31	1	
52. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	100	470			
52. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.12	47.564			
		Накладные расходы				97.92%	68 627	
		Сметная прибыль				56.44%	39 556	
		Всего с НР и СП					181 392	
	
53.	24.3.02.05-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 20/40	м		475.64	141.89	67 489	
		Объем: 470*1.012						
	
54.	24.1.02.01-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.		47	750.29	35 264	
	
55.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 40х1 1/4" 	шт		80	558.00	44 640	
	
56.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф40мм 	шт		80	979.00	78 320	
	
57.	С цена поставщи.	Штрубунок прямой 1 1/4" 	шт		80	581.00	46 480	
	
58.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		30	299.17	8 975	
	
59.	24.3.05.15-0150 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	10 шт.		8	255.72	2 046	
	
60.	18.1.09.06-0063 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		80	213.96	17 117	
	
61.	24.3.05.07-0082 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.		8	555.95	4 448	
	
62.	24.3.05.15-0194 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	10 шт.		4	354.64	1 419	
	
63.	ГЭСН 16-04-005-06 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017 
прим)	Прокладка внутренних трубопроводов горячего водоснабжения  из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м		0.8	15 228.40	12 183	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0576	249.405	14	
63. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	80.988	64.7904	179.760	11 647	
63. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.036	0.0288	721.49	21	
			(1)			268.82	8	
63. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.036	0.0288	685.69	20	
			(1)			229.99	7	
63. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.2192	17.56	21	
63. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	12.48	9.984	38.56	385	
63. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.43	1.144	20.52	23	
63. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.0004	134 640.81	54	
63. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.083	0.0664	168.36	11	
63. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.01248	45.31	1	
63. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	83	66.4			
63. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.07	8.056			
		Накладные расходы				97.92%	11 418	
		Сметная прибыль				56.44%	6 581	
		Всего с НР и СП					30 183	
	
64.	24.3.02.05-0026 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 20/63	м		80.56	354.33	28 545	
		Объем: 80*1.007						
	
65.	24.1.02.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		8	1 324.80	10 598	
	
66.	24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		1	556.69	557	
	
67.	24.3.05.15-0163 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	10 шт.		2	1 055.81	2 112	
	
68.	24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		2	1 065.05	2 130	
	
69.	С цена поставщи.	ППР Редукция 63 х 40    	шт		10	84.00	840	
	
70.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф63мм  	шт		4	2 273.00	9 092	
	
71.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн    	шт		2	685.00	1 370	
	
72.	С цена поставщи.	Прокладка для разборного соединения 2"  (78/62/3) резина    	шт		2	11.00	22	
	
73.	С цена поставщи.	ППР редукция ф90х63   	шт		2	216.00	432	
	
74.	С цена поставщи.	ППР редукция ф90х75  	шт		1	225.00	225	
	
75.	ГЭСН 16-04-005-05 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017 
прим)	Прокладка внутренних трубопроводов горячего водоснабжения из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м		0.45	13 615.33	6 127	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0216	249.405	5	
75. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	72.636	32.6862	179.760	5 876	
75. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.024	0.0108	721.49	8	
			(1)			268.82	3	
75. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.024	0.0108	685.69	7	
			(1)			229.99	2	
75. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.6858	17.56	12	
75. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	10.272	4.6224	38.56	178	
75. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.905	0.40725	20.52	8	
75. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.000225	134 640.81	30	
75. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.091	0.04095	168.36	7	
75. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.004455	45.31		
75. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	91	40.95			
75. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.09	4.5405			
		Накладные расходы				97.92%	5 759	
		Сметная прибыль				56.44%	3 319	
		Всего с НР и СП					15 205	
	
76.	24.3.02.05-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 20/50	м		45.405	225.54	10 241	
		Объем: 45*1.009						
	
77.	24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		4.5	781.52	3 517	
	
78.	24.3.05.15-0159 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	10 шт.		0.8	687.45	550	
	
79.	24.3.05.16-0134 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		2	504.28	1 009	
	
80.	С цена поставщи.	ППР Редукция 50 х 40  	шт		4	60.00	240	
	
81.	ГЭСН 16-04-005-07 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м		0.8	17 344.32	13 875	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.0864	247.248	21	
81. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	91.788	73.4304	179.760	13 200	
81. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.048	0.0384	721.49	28	
			(1)			268.82	10	
81. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.06	0.048	685.69	33	
			(1)			229.99	11	
81. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.2192	17.56	21	
81. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.416	13.1328	38.56	506	
81. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.03	1.624	20.52	33	
81. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0004	0.00032	134 640.81	43	
81. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.074	0.0592	168.36	10	
81. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0221	0.01768	45.31	1	
81. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	74	59.2			
81. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.04	8.032			
		Накладные расходы				97.92%	12 946	
		Сметная прибыль				56.44%	7 462	
		Всего с НР и СП					34 283	
	
82.	24.3.02.05-0027 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 20/75	м		80.32	520.85	41 835	
		Объем: 80*1.004						
	
83.	24.1.02.01-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм	10 шт.		8	1 446.02	11 568	
	
84.	24.3.05.16-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.		2	1 625.21	3 250	
	
85.	24.3.05.07-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.		1	1 097.89	1 098	
	
86.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 75х2 1/2"  рн  	шт		2	1 716.00	3 432	
	
87.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый ф75мм 	шт		2	3 579.00	7 158	
	
88.	С цена поставщи.	ППР тройник редукционный  75х40х75  	шт		10	269.00	2 690	
	
89.	С цена поставщи.	ППР Редукция 75х63  	шт		40	144.00	5 760	
	
90.	24.3.05.15-0197 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	10 шт.		0.2	2 451.45	490	
	
91.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		41	1 182.87	48 498	
		Объем: 250+80+80						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	12.3	229.990	2 829	
91. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	173.184	187.360	32 448	
91. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	12.3	1 037.49	12 761	
			(1)			229.99	2 829	
91. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	19.188	4.29	82	
91. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	12.3	206.78	2 543	
91. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.82	808.64	663	
		Накладные расходы				76.5%	26 987	
		Сметная прибыль				47.6%	16 792	
		Всего с НР и СП					92 277	
	
92.	12.2.07.05-0125 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м		27.5	773.55	21 273	
		Объем: 250*1.1						
	
93.	12.2.07.05-0131 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	10 м		8.8	1 144.08	10 068	
		Объем: 80*1.1						
	
94.	12.2.07.05-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	10 м		8.8	1 359.66	11 965	
		Объем: 80*1.1						
	
	СМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКОВ	
95.	ГЭСН 18-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	шт.		1	3 264.33	3 264	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.576	0.576	232.417	134	
95. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.1	11.1	181.930	2 019	
95. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.036	874.68	31	
			(1)			268.82	10	
95. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	17.56	8	
95. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.54	1 037.49	560	
			(1)			229.99	124	
95. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.188	1.188	43.43	52	
95. 7.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	19 949.00	40	
95. 8.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	48 793.28	98	
95. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.26	0.26	20.52	5	
95. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	138.87	1	
95. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	73 890.48	41	
95. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00254	0.00254	157 951.55	401	
95. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	82.84	1	
95. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	40 390.42	3	
95. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	76 067.68	3	
95. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				97.92%	2 108	
		Сметная прибыль				56.44%	1 215	
		Всего с НР и СП					6 587	
	
96.	23.8.03.11-0653 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		2	204.59	409	
	
97.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	412.70	825	
	
98.	С цена поставщи.	Теплообменник паянный пластинчатый ХВ 52М-1 50  2" типа  Данфосс   	шт		1	62 940.00	62 940	
	
99.	ГЭСН 18-02-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	шт.		1	5 585.69	5 586	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.804	0.804	235.786	190	
99. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16.476	16.476	181.930	2 997	
99. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.12	874.68	105	
			(1)			268.82	32	
99. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	17.56	8	
99. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.684	0.684	1 037.49	710	
			(1)			229.99	157	
99. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.1	2.1	43.43	91	
99. 7.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.001	48 793.28	49	
99. 8.	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	0.003	0.003	82 744.00	248	
99. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.65	0.65	20.52	13	
99. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	138.87	1	
99. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00146	0.00146	73 890.48	108	
99. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00776	0.00776	157 951.55	1 226	
99. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.27	0.27	82.84	22	
99. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	40 390.42	3	
99. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	76 067.68	3	
99. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				97.92%	3 121	
		Сметная прибыль				56.44%	1 799	
		Всего с НР и СП					10 505	
	
100.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	412.70	825	
	
101.	23.8.03.11-0658 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.		2	755.82	1 512	
	
102.	С цена поставщи.	Теплообменник паянный пластинчатый 004ХВ 52М-1 26 2" типа Данфосс   	шт		1	51 558.00	51 558	
	
103.	С цена поставщи.	Теплоизоляция для ХВ51-1 30-50 типа Данфосс 	компл		1	9 860.00	9 860	
	
104.	С цена поставщи.	Теплоизоляция для ХВ51-0-48, 52/0-70 типа Данфосс 	компл		1	5 467.00	5 467	
	
105.	ГЭСН 18-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.		1	3 400.58	3 401	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.096	254.259	24	
105. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17.004	17.004	175.550	2 985	
105. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.06	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
105. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.624	0.624	43.43	27	
105. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	73 890.48	29	
105. 7.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.014	0.014	2 796.35	39	
105. 8.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	104 831.48	231	
		Накладные расходы				97.92%	2 946	
		Сметная прибыль				56.44%	1 698	
		Всего с НР и СП					8 046	
	
106.	С цена поставщи.	Насос циркуляционный типа "GRUNDFOS" марки UPS-32х80 N 	шт		1	38 980.00	38 980	
	
107.	С цена поставщи.	Разъем для насоса  2х1 1/4"  	шт		1	320.00	320	
	
108.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (кран безопасности)	шт.		1	243.40	243	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
108. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	187.360	232	
108. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	189.63	8	
		Накладные расходы				68%	158	
		Сметная прибыль				48%	111	
		Всего с НР и СП					512	
	
109.	С цена поставщи.	Кран безопасности 1"  8bar  	шт		1	1 889.00	1 889	
	
110.	ГЭСНм 12-12-001-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт.		1	727.68	728	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	229.990	3	
110. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.84	3.84	181.930	699	
110. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
110. 4.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.06	0.06	82.84	5	
		Накладные расходы				68%	477	
		Сметная прибыль				48%	337	
		Всего с НР и СП					1 542	
	
111.	С цена поставщи.	Клапан двухходовой VRG2 40 2 1/4" РН Kvs 25.0 типа  Данфосс  	шт		1	17 646.00	17 646	
	
112.	ГЭСНм 08-01-057-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный	шт.		1	2 565.54	2 566	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.216	242.933	52	
112. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.244	11.244	181.930	2 046	
112. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.072	874.68	63	
			(1)			268.82	19	
112. 4.	91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.072	0.072	497.50	36	
			(1)			229.99	17	
112. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
112. 6.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1.25	1.25	89.25	112	
112. 7.	01.7.15.11-0026	Шайбы квадратные	100 шт.	0.06	0.06	1 013.66	61	
112. 8.	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.001	42 043.21	42	
112. 9.	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0.002	0.002	47 390.02	95	
112. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.03	104.12	3	
		Накладные расходы				80.75%	1 694	
		Сметная прибыль				52%	1 091	
		Всего с НР и СП					5 351	
	
113.	С цена поставщи.	Электропривод AMV 435 230B 500H типа Данфосс 	шт		1	11 121.00	11 121	
	
114.	С цена поставщи.	Фитинг присоединения для сварки 2" DN50 с прокладкой  2шт типа Данфосс 	шт		2	3 993.00	7 986	
	
115.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (регулятор температуры)	шт.		1	243.40	243	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
115. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	187.360	232	
115. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	189.63	8	
		Накладные расходы				68%	158	
		Сметная прибыль				48%	111	
		Всего с НР и СП					512	
	
116.	С цена поставщи.	Регулятор температуры ECL110 230в типа Данфосс 	шт		1	24 515.00	24 515	
	
117.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик температуры)	шт.		3	243.40	730	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
117. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	3.708	187.360	695	
117. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.126	189.63	24	
		Накладные расходы				68%	473	
		Сметная прибыль				48%	334	
		Всего с НР и СП					1 536	
	
118.	С цена поставщи.	Датчик температуры наружной  для монтажа на трубе ESM11 типа Данфосс 	шт		2	3 166.00	6 332	
	
119.	С цена поставщи.	Датчик температуры погружной ESMU L=100mm G1/2" колба медь типа Данфосс  	шт		1	6 230.00	6 230	
	
120.	С цена поставщи.	Панель  ECL110 для монтажа в вырезе шкафа типа Данфосс 	шт		1	3 357.00	3 357	
	
121.	ГЭСН 16-05-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт.		1	648.05	648	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	229.990	6	
121. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	2.232	2.232	175.550	392	
121. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
121. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.204	0.204	43.43	9	
121. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	19 949.00	20	
121. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00009	0.00009	73 890.48	7	
121. 7.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00124	0.00124	157 951.55	196	
121. 8.	18.1.01.01	Клапаны	шт.	1	1			
121. 9.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	1	1			
		Накладные расходы				97.92%	390	
		Сметная прибыль				56.44%	225	
		Всего с НР и СП					1 262	
	
122.	С цена поставщи.	Клапан предохранительный ф25мм типа NAVAL 	шт		1	1 889.00	1 889	
	
123.	23.8.03.11-0653	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		1	204.59	205	
	
124.	ГЭСН 18-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.		10	52.42	524	
		Начисления: Н5= 1.2	
124. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.264	2.64	187.360	495	
124. 2.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.1	138.87	14	
124. 3.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0002	40 390.42	8	
124. 4.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.0001	76 067.68	8	
		Накладные расходы				97.92%	485	
		Сметная прибыль				56.44%	279	
		Всего с НР и СП					1 288	
	
125.	С цена поставщи.	Манометр 100мм 0-10bar  G1/2В радиальный  	шт		10	550.00	5 500	
	
126.	ГЭСН 18-07-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.		8	75.21	602	
		Начисления: Н5= 1.2	
126. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.372	2.976	177.590	529	
126. 2.	01.3.04.03-0002	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00088	56 280.94	50	
126. 3.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.08	138.87	11	
126. 4.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00016	40 390.42	6	
126. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00008	76 067.68	6	
		Накладные расходы				97.92%	518	
		Сметная прибыль				56.44%	299	
		Всего с НР и СП					1 419	
	
127.	С цена поставщи.	Термометр 100мм 0-120С  G1/2В 50мм 	шт		8	380.00	3 040	
	
128.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		5	573.83	2 869	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	229.990	28	
128. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	171.480	1 512	
128. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
128. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	43.43	91	
128. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	19 949.00	199	
128. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	73 890.48	52	
128. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 777.88	890	
128. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
128. 9.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	2	10			
		Накладные расходы				97.92%	1 508	
		Сметная прибыль				56.44%	869	
		Всего с НР и СП					5 246	
	
129.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку DN50 PN40 типа TEMPER  	шт		5	1 450.00	7 250	
	
130.	ГЭСН 18-06-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт.		0.1	2 981.70	298	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.6	0.06	233.873	14	
130. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	11.904	1.1904	175.550	209	
130. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.006	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
130. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.054	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
130. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.728	0.4728	43.43	21	
130. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.001	0.0001	73 890.48	7	
		Накладные расходы				97.92%	218	
		Сметная прибыль				56.44%	126	
		Всего с НР и СП					642	
	
131.	18.5.14.01-0004	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.		1	2 844.98	2 845	
	
132.	ГЭСНр 65-14-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м		0.2	7 188.93	1 438	
132. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43.6	8.72	161.570	1 409	
132. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.45	1.09	3.21	3	
132. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	0.03	473.00	14	
132. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.09	0.218	51.41	11	
		Накладные расходы				62.9%	886	
		Сметная прибыль				40%	564	
		Всего с НР и СП					2 888	
	
133.	ГЭСН 16-02-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.2	15 122.10	3 024	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.272	0.2544	236.950	60	
133. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72.996	14.5992	184.510	2 694	
133. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.144	0.0288	1 126.02	32	
			(1)			268.82	8	
133. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0168	874.68	15	
			(1)			268.82	5	
133. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.2088	1 037.49	217	
			(1)			229.99	48	
133. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.128	4.4256	3.21	14	
133. 7.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.064	473.00	30	
133. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.35	0.07	51.41	4	
133. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.75	0.55	20.52	11	
133. 10.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0002	0.00004	51 286.45	2	
133. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.00198	45.31		
133. 12.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.008	0.0016	3 416.19	5	
133. 13.	23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами	м	100	20			
		Накладные расходы				97.92%	2 697	
		Сметная прибыль				56.44%	1 554	
		Всего с НР и СП					7 275	
	
134.	23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		50	148.46	7 423	
	
135.	23.7.01.04-0002	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		20	326.29	6 526	
	
136.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		1	805.05	805	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	229.990	6	
136. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	1.764	171.480	302	
136. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
136. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	0.42	43.43	18	
136. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	19 949.00	40	
136. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	73 890.48	10	
136. 7.	23.8.03.11-0653	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	204.59	409	
		Накладные расходы				97.92%	302	
		Сметная прибыль				56.44%	174	
		Всего с НР и СП					1 280	
	
137.	С цена поставщи.	Клапан обратный вертикальный  2"  	шт		1	1 342.00	1 342	
	
138.	ГЭСН 16-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм	шт.		4	383.42	1 534	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.048	229.990	11	
138. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	7.056	171.480	1 210	
138. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.048	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
138. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	1.68	43.43	73	
138. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	19 949.00	160	
138. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	73 890.48	41	
138. 7.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	4			
		Накладные расходы				97.92%	1 196	
		Сметная прибыль				56.44%	689	
		Всего с НР и СП					3 419	
	
139.	С цена поставщи.	Кран шаровый 1/2" РВхРВ PN30 мотылек  	шт		4	202.00	808	
	
140.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		5	573.83	2 869	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	229.990	28	
140. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	171.480	1 512	
140. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
140. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	43.43	91	
140. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	19 949.00	199	
140. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	73 890.48	52	
140. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 777.88	890	
140. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
		Накладные расходы				97.92%	1 508	
		Сметная прибыль				56.44%	869	
		Всего с НР и СП					5 246	
	
141.	С цена поставщи.	Кран шаровый 2" Pn30  	шт		5	1 717.00	8 585	
	
142.	ГЭСН 16-07-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0.02	1 379.94	28	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
142. 1.	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	6.012	0.12024	219.810	26	
142. 2.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.8	0.036	17.56	1	
142. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	0.02	20.52		
142. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.0004	138.87		
142. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000001	40 390.42		
142. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00002	0.0000004	76 067.68		
		Накладные расходы				97.92%	25	
		Сметная прибыль				56.44%	15	
		Всего с НР и СП					68	
	
143.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0358	2 363.12	85	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008592	215.055		
143. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.2281176	201.080	46	
143. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004296	10.80		
143. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	964.28		
			(1)			200.12		
143. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	1 037.49		
			(1)			229.99		
143. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0481152	18.56	1	
143. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0004296	72 855.64	31	
143. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000716	79 235.11	6	
		Накладные расходы				68.85%	32	
		Сметная прибыль				47.6%	22	
		Всего с НР и СП					139	
	
144.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0358	2 698.27	97	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008592	215.055		
144. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.1645368	171.480	28	
144. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004296	10.80		
144. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	964.28		
			(1)			200.12		
144. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	1 037.49		
			(1)			229.99		
144. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.027924	18.56	1	
144. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0006802	93 641.96	64	
144. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00005012	65 944.00	3	
		Накладные расходы				68.85%	19	
		Сметная прибыль				47.6%	13	
		Всего с НР и СП					130	
	
145.	ГЭСНр 66-24-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0.2	2 997.75	600	
145. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19.1	3.82	156.950	600	
		Накладные расходы				62.9%	377	
		Сметная прибыль				40%	240	
		Всего с НР и СП					1 217	
	
146.	ГЭСН 26-01-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0.051	27 829.08	1 419	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	0.02448	229.990	6	
146. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22.56	1.15056	173.510	200	
146. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.02448	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
146. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.416	0.072216	4.29		
146. 5.	01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	0.00004	0.00000204	192 452.33		
146. 6.	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0109	0.0005559	54 361.00	30	
146. 7.	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм	т	0.0011	0.0000561	74 690.92	4	
146. 8.	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.004	0.000204	62 875.41	13	
146. 9.	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	0.039	0.001989	56 608.46	113	
146. 10.	12.2.08.03-0021	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1.032	0.052632	19 640.50	1 034	
		Накладные расходы				76.5%	158	
		Сметная прибыль				47.6%	98	
		Всего с НР и СП					1 675	
	
	ЭЛЕКТРИКА	
147.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.5	4 541.45	2 271	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.108	249.405	27	
147. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	11.424	177.590	2 029	
147. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.054	874.68	47	
			(1)			268.82	15	
147. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.054	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
147. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.296	43.43	56	
147. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.48	67.18	32	
147. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.1	163.36	16	
		Накладные расходы				80.75%	1 660	
		Сметная прибыль				52%	1 069	
		Всего с НР и СП					5 000	
	
148.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.5	1 332.23	666	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.024	249.405	6	
148. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	3.234	177.590	574	
148. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
148. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
148. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.08	446.18	36	
148. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.0003	13 645.03	4	
148. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.01	104.12	1	
148. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.025	443.64	11	
148. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.0061	1 205.11	7	
		Накладные расходы				80.75%	468	
		Сметная прибыль				52%	302	
		Всего с НР и СП					1 436	
	
149.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.051	31 977.86	1 631	
		Объем: 50*1.02						
	
	УЗЕЛ 2	
150.	ГЭСН 18-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	шт.		1	3 264.33	3 264	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.576	0.576	232.417	134	
150. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.1	11.1	181.930	2 019	
150. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.036	874.68	31	
			(1)			268.82	10	
150. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	17.56	8	
150. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.54	1 037.49	560	
			(1)			229.99	124	
150. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.188	1.188	43.43	52	
150. 7.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	19 949.00	40	
150. 8.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	48 793.28	98	
150. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.26	0.26	20.52	5	
150. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	138.87	1	
150. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	73 890.48	41	
150. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00254	0.00254	157 951.55	401	
150. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	82.84	1	
150. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	40 390.42	3	
150. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	76 067.68	3	
150. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				97.92%	2 108	
		Сметная прибыль				56.44%	1 215	
		Всего с НР и СП					6 587	
	
151.	23.8.03.11-0653 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		2	204.59	409	
	
152.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	412.70	825	
	
153.	С цена поставщи.	Теплообменник паянный пластинчатый ХВ 52М-1 70 2" типа Данфосс  	шт		1	78 472.00	78 472	
	
154.	ГЭСН 18-02-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	шт.		1	5 585.69	5 586	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.804	0.804	235.786	190	
154. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16.476	16.476	181.930	2 997	
154. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.12	874.68	105	
			(1)			268.82	32	
154. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	17.56	8	
154. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.684	0.684	1 037.49	710	
			(1)			229.99	157	
154. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.1	2.1	43.43	91	
154. 7.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.001	48 793.28	49	
154. 8.	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	0.003	0.003	82 744.00	248	
154. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.65	0.65	20.52	13	
154. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	138.87	1	
154. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00146	0.00146	73 890.48	108	
154. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00776	0.00776	157 951.55	1 226	
154. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.27	0.27	82.84	22	
154. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	40 390.42	3	
154. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	76 067.68	3	
154. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				97.92%	3 121	
		Сметная прибыль				56.44%	1 799	
		Всего с НР и СП					10 505	
	
155.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	412.70	825	
	
156.	23.8.03.11-0658 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.		2	755.82	1 512	
	
157.	С цена поставщи.	Теплообменник паянный пластинчатый ХВ 52М-1 40 2" типа Данфосс  	шт		1	47 587.00	47 587	
	
158.	С цена поставщи.	Теплоизоляция для ХВ51-1 80-100 типа  Данфосс 	компл		1	8 657.00	8 657	
	
159.	С цена поставщи.	Теплоизоляция для ХВ51-1 30-50 типа Данфосс 	компл		1	9 860.00	9 860	
	
160.	ГЭСН 18-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.		1	3 400.58	3 401	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.096	254.259	24	
160. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17.004	17.004	175.550	2 985	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.06	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
160. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.624	0.624	43.43	27	
160. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	73 890.48	29	
160. 7.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.014	0.014	2 796.35	39	
160. 8.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	104 831.48	231	
		Накладные расходы				97.92%	2 946	
		Сметная прибыль				56.44%	1 698	
		Всего с НР и СП					8 046	
	
161.	С цена поставщи.	Насос циркуляционный типа "GRUNDFOS" марки UPS-32х80 N 	шт		1	38 980.00	38 980	
	
162.	С цена поставщи.	Разъем для насоса  2х1 1/4"  	шт		1	320.00	320	
	
163.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (кран безопасности)	шт.		1	243.40	243	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
163. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	187.360	232	
163. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	189.63	8	
		Накладные расходы				68%	158	
		Сметная прибыль				48%	111	
		Всего с НР и СП					512	
	
164.	С цена поставщи.	Кран безопасности 1"  8bar  	шт		1	1 889.00	1 889	
	
165.	ГЭСНм 12-12-001-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт.		1	1 150.57	1 151	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.42	267.711	112	
165. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.188	4.188	181.930	762	
165. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.408	0.408	874.68	357	
			(1)			268.82	110	
165. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
165. 5.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	82.84	7	
		Накладные расходы				68%	594	
		Сметная прибыль				48%	420	
		Всего с НР и СП					2 165	
	
166.	С цена поставщи.	Клапан двухходовой VRG 50 2 3/4" РН Kvs 40.0 типа Данфосс 	шт		1	29 344.00	29 344	
	
167.	ГЭСНм 08-01-057-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный	шт.		1	2 565.54	2 566	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.216	242.933	52	
167. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.244	11.244	181.930	2 046	
167. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.072	874.68	63	
			(1)			268.82	19	
167. 4.	91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.072	0.072	497.50	36	
			(1)			229.99	17	
167. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
167. 6.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1.25	1.25	89.25	112	
167. 7.	01.7.15.11-0026	Шайбы квадратные	100 шт.	0.06	0.06	1 013.66	61	
167. 8.	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.001	42 043.21	42	
167. 9.	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0.002	0.002	47 390.02	95	
167. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.03	104.12	3	
		Накладные расходы				80.75%	1 694	
		Сметная прибыль				52%	1 091	
		Всего с НР и СП					5 351	
	
168.	С цена поставщи.	Электропривод AMV 435 230B 500H типа Данфосс 	шт		1	11 121.00	11 121	
	
169.			шт		2	3 993.00	7 986	
	
170.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (регулятор температуры)	шт.		1	243.40	243	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
170. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	187.360	232	
170. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	189.63	8	
		Накладные расходы				68%	158	
		Сметная прибыль				48%	111	
		Всего с НР и СП					512	
	
171.	С цена поставщи.	Регулятор температуры ECL110 230в типа Данфосс 	шт		1	24 515.00	24 515	
	
172.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик температуры)	шт.		3	243.40	730	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
172. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	3.708	187.360	695	
172. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.126	189.63	24	
		Накладные расходы				68%	473	
		Сметная прибыль				48%	334	
		Всего с НР и СП					1 536	
	
173.	С цена поставщи.	Датчик температуры наружной  для монтажа на трубе ESM11 типа Данфосс 	шт		2	3 166.00	6 332	
	
174.	С цена поставщи.	Датчик температуры погружной ESMU L=100mm G1/2" медь типа Данфосс  	шт		1	6 230.00	6 230	
	
175.	С цена поставщи.	Панель  ECL110 для монтажа в вырезе шкафа типа Данфосс  	шт		1	3 357.00	3 357	
	
176.	ГЭСН 16-05-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт.		1	648.05	648	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	229.990	6	
176. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	2.232	2.232	175.550	392	
176. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
176. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.204	0.204	43.43	9	
176. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	19 949.00	20	
176. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00009	0.00009	73 890.48	7	
176. 7.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00124	0.00124	157 951.55	196	
176. 8.	18.1.01.01	Клапаны	шт.	1	1			
176. 9.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	1	1			
		Накладные расходы				97.92%	390	
		Сметная прибыль				56.44%	225	
		Всего с НР и СП					1 262	
	
177.	С цена поставщи.	Клапан предохранительный ф25мм типа NAVAL 	шт		1	1 889.00	1 889	
	
178.	23.8.03.11-0653 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		1	204.59	205	
	
179.	ГЭСН 18-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.		10	52.42	524	
		Начисления: Н5= 1.2	
179. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.264	2.64	187.360	495	
179. 2.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.1	138.87	14	
179. 3.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0002	40 390.42	8	
179. 4.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.0001	76 067.68	8	
		Накладные расходы				97.92%	485	
		Сметная прибыль				56.44%	279	
		Всего с НР и СП					1 288	
	
180.	С цена поставщи.	Манометр 100мм 0-10bar  G1/2В радиальный  	шт		10	550.00	5 500	
	
181.	ГЭСН 18-07-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.		8	75.21	602	
		Начисления: Н5= 1.2	
181. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.372	2.976	177.590	529	
181. 2.	01.3.04.03-0002	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00088	56 280.94	50	
181. 3.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.08	138.87	11	
181. 4.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00016	40 390.42	6	
181. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00008	76 067.68	6	
		Накладные расходы				97.92%	518	
		Сметная прибыль				56.44%	299	
		Всего с НР и СП					1 419	
	
182.	С цена поставщи.	Термометр 100мм 0-120С  G1/2В 50мм 	шт		8	380.00	3 040	
	
183.	ГЭСН 18-06-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт.		0.1	2 981.70	298	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.6	0.06	233.873	14	
183. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	11.904	1.1904	175.550	209	
183. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.006	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
183. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.054	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
183. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.728	0.4728	43.43	21	
183. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.001	0.0001	73 890.48	7	
		Накладные расходы				97.92%	218	
		Сметная прибыль				56.44%	126	
		Всего с НР и СП					642	
	
184.	18.5.14.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.		1	2 844.98	2 845	
	
185.	ГЭСНр 65-14-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м		0.2	10 899.05	2 180	
185. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65.3	13.06	161.570	2 110	
185. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13.6	2.72	3.21	9	
185. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.07	473.00	33	
185. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.71	0.542	51.41	28	
		Накладные расходы				62.9%	1 327	
		Сметная прибыль				40%	844	
		Всего с НР и СП					4 351	
	
186.	ГЭСН 16-02-005-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м		0.2	60 488.66	12 098	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.488	0.2976	237.192	71	
186. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	86.592	17.3184	184.510	3 195	
186. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.036	1 126.02	41	
			(1)			268.82	10	
186. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.096	0.0192	874.68	17	
			(1)			268.82	5	
186. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.212	0.2424	1 037.49	251	
			(1)			229.99	56	
186. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	29.928	5.9856	3.21	19	
186. 7.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.082	473.00	39	
186. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.45	0.09	51.41	5	
186. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.64	0.928	20.52	19	
186. 10.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0003	0.00006	51 286.45	3	
186. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0166	0.00332	45.31		
186. 12.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.012	0.0024	3 416.19	8	
186. 13.	23.7.01.04-0003	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	20	425.02	8 500	
		Накладные расходы				97.92%	3 198	
		Сметная прибыль				56.44%	1 843	
		Всего с НР и СП					17 139	
	
187.	23.1.02.07-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		50	148.46	7 423	
	
188.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка  клапанов обратных приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		1	395.87	396	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	229.990	6	
188. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	1.764	171.480	302	
188. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
188. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	0.42	43.43	18	
188. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	19 949.00	40	
188. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	73 890.48	10	
188. 7.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	1			
		Накладные расходы				97.92%	302	
		Сметная прибыль				56.44%	174	
		Всего с НР и СП					871	
	
189.	С цена поставщи.	Клапан обратный вертикальный  2"  	шт		1	1 342.00	1 342	
	
190.	ГЭСН 16-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм	шт.		4	383.42	1 534	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.048	229.990	11	
190. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	7.056	171.480	1 210	
190. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.048	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
190. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	1.68	43.43	73	
190. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	19 949.00	160	
190. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	73 890.48	41	
190. 7.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	4			
		Накладные расходы				97.92%	1 196	
		Сметная прибыль				56.44%	689	
		Всего с НР и СП					3 419	
	
191.	С цена поставщи.	Кран шаровый  1/2" РВхРВ PN30 мотылек  	шт		4	202.00	808	
	
192.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 65 мм	шт.		5	573.83	2 869	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	229.990	28	
192. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	171.480	1 512	
192. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
192. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	43.43	91	
192. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	19 949.00	199	
192. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	73 890.48	52	
192. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 777.88	890	
192. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
		Накладные расходы				97.92%	1 508	
		Сметная прибыль				56.44%	869	
		Всего с НР и СП					5 246	
	
193.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25 типа TEMPER  	шт		5	2 350.00	11 750	
	
194.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм	шт.		10	573.83	5 738	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.24	229.990	55	
194. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	17.64	171.480	3 025	
194. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
194. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	4.2	43.43	182	
194. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.02	19 949.00	399	
194. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0014	73 890.48	103	
194. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.011	161 777.88	1 780	
194. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	10			
		Накладные расходы				97.92%	3 016	
		Сметная прибыль				56.44%	1 738	
		Всего с НР и СП					10 492	
	
195.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 типа TEMPER  б	шт		10	2 900.00	29 000	
	
196.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 75 мм	шт.		5	573.83	2 869	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	229.990	28	
196. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	171.480	1 512	
196. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
196. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	43.43	91	
196. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	19 949.00	199	
196. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	73 890.48	52	
196. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 777.88	890	
196. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
		Накладные расходы				97.92%	1 508	
		Сметная прибыль				56.44%	869	
		Всего с НР и СП					5 246	
	
197.	С цена поставщи.	Кран шаровый  2 1/2" РВхРВ PN30  	шт		5	3 333.00	16 665	
	
198.	ГЭСН 16-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м		0.2	1 437.40	287	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
198. 1.	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	6.012	1.2024	219.810	264	
198. 2.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.8	0.36	17.56	6	
198. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.8	0.76	20.52	16	
198. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.004	138.87	1	
198. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00001	40 390.42		
198. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00002	0.000004	76 067.68		
		Накладные расходы				97.92%	259	
		Сметная прибыль				56.44%	149	
		Всего с НР и СП					695	
	
199.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0477	2 363.12	113	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
199. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0011448	215.055		
199. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.3039444	201.080	61	
199. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0005724	10.80		
199. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	964.28	1	
			(1)			200.12		
199. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
199. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0641088	18.56	1	
199. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0005724	72 855.64	42	
199. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000954	79 235.11	8	
		Накладные расходы				68.85%	42	
		Сметная прибыль				47.6%	29	
		Всего с НР и СП					184	
	
200.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0477	2 698.27	129	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0011448	215.055		
200. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.2192292	171.480	38	
200. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0005724	10.80		
200. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	964.28	1	
			(1)			200.12		
200. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
200. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.037206	18.56	1	
200. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0009063	93 641.96	85	
200. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00006678	65 944.00	4	
		Накладные расходы				68.85%	26	
		Сметная прибыль				47.6%	18	
		Всего с НР и СП					173	
	
201.	ГЭСНр 66-24-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0.2	2 997.75	600	
201. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19.1	3.82	156.950	600	
		Накладные расходы				62.9%	377	
		Сметная прибыль				40%	240	
		Всего с НР и СП					1 217	
	
202.	ГЭСН 26-01-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0.051	27 829.08	1 419	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	0.02448	229.990	6	
202. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22.56	1.15056	173.510	200	
202. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.02448	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
202. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.416	0.072216	4.29		
202. 5.	01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	0.00004	0.00000204	192 452.33		
202. 6.	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0109	0.0005559	54 361.00	30	
202. 7.	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм	т	0.0011	0.0000561	74 690.92	4	
202. 8.	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.004	0.000204	62 875.41	13	
202. 9.	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	0.039	0.001989	56 608.46	113	
202. 10.	12.2.08.03-0021	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1.032	0.052632	19 640.50	1 034	
		Накладные расходы				76.5%	158	
		Сметная прибыль				47.6%	98	
		Всего с НР и СП					1 675	
	
	ЭЛЕКТРИКА	
203.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.5	4 541.45	2 271	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.108	249.405	27	
203. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	11.424	177.590	2 029	
203. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.054	874.68	47	
			(1)			268.82	15	
203. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.054	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
203. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.296	43.43	56	
203. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.48	67.18	32	
203. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.1	163.36	16	
		Накладные расходы				80.75%	1 660	
		Сметная прибыль				52%	1 069	
		Всего с НР и СП					5 000	
	
204.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.5	1 332.23	666	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
204. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.024	249.405	6	
204. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	3.234	177.590	574	
204. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
204. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
204. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.08	446.18	36	
204. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.0003	13 645.03	4	
204. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.01	104.12	1	
204. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.025	443.64	11	
204. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.0061	1 205.11	7	
		Накладные расходы				80.75%	468	
		Сметная прибыль				52%	302	
		Всего с НР и СП					1 436	
	
205.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.051	31 977.86	1 631	
		Объем: 50*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 443 540	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					202 325	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					187 008	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 108, 110, 115, 117, 163, 165, 170, 172; %=80.75 - по стр. 112, 147, 148, 167, 203, 204)					10 293	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 108, 110, 115, 117, 163, 165, 170, 172; %=52 - по стр. 112, 147, 148, 167, 203, 204)					6 792	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					219 410	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					918 226	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					43 306	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 91, 146, 202; %=68.85 - по стр. 143, 144, 199, 200; %=62.9 - по стр. 145, 201)					28 176	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 91, 143, 144, 146, 199, 200, 202; %=40 - по стр. 145, 201)					17 550	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					963 952	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					322 989	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 50, 51, 132, 185; %=97.92 - по стр. 52, 63, 75, 81, 95, 99, 105, 121, 124, 126, 128, 130, 133, 136, 138, 140, 142, 150, 154, 160, 176, 179, 181, 183, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198)					164 342	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 50, 51, 132, 185; %=56.44 - по стр. 52, 63, 75, 81, 95, 99, 105, 121, 124, 126, 128, 130, 133, 136, 138, 140, 142, 150, 154, 160, 176, 179, 181, 183, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198)					96 380	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					583 711	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 767 073	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	37 815	
	ИТОГО					1 804 888	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	36 098	
	ИТОГО					1 840 986	
	НДС 18%				18	331 377	
	ВСЕГО С НДС					2 172 363	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					202 811	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					120 722	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
206.	ГЭСНр 51-1-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3		0.3	90 064.57	27 019	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.03	229.990	7	
206. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	519.1	155.73	147.310	22 941	
206. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
206. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0045	0.00135	57 689.15	78	
206. 5.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.36	0.108	5 804.89	627	
206. 6.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2.47	0.741	4 511.27	3 343	
		Накладные расходы				63.75%	14 629	
		Сметная прибыль				36%	8 261	
		Всего с НР и СП					49 910	
	
207.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3		0.6	2 292.77	1 376	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
207. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.252	200.120	50	
207. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.24	7.344	154.230	1 133	
207. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	0.252	964.28	243	
			(1)			200.12	50	
		Накладные расходы				99.45%	1 176	
		Сметная прибыль				60.52%	716	
		Всего с НР и СП					3 268	
	
208.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.6	523.12	3 453	
		Объем: (0.6)*11.0						
	
209.	ГЭСН 46-03-010-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.14	18 104.57	2 535	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
209. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	86.975	12.1765	179.760	2 189	
209. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.42	2.9988	97.21	292	
209. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	42.84	5.9976	9.05	54	
		Накладные расходы				84.15%	1 842	
		Сметная прибыль				47.6%	1 042	
		Всего с НР и СП					5 419	
	
210.	ГЭСН 46-03-017-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.1	15 084.48	1 508	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.043	229.990	10	
210. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.58	7.558	152.740	1 154	
210. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.023	10.80		
210. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.043	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
210. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00137	20.52		
210. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00059	57 689.15	34	
210. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00049	11 636.25	6	
210. 8.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00005	47 018.66	2	
210. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	45 326.49	43	
210. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.021	5 768.85	121	
210. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.018	5 714.19	103	
		Накладные расходы				84.15%	980	
		Сметная прибыль				47.6%	554	
		Всего с НР и СП					3 042	
	
211.	08.4.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.007	37 338.90	261	
		Объем: (0.1)*0.07						
	
212.	04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.104	3 474.52	361	
		Объем: (0.1)*1.04						
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
213.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		2.4	13 718.42	32 924	
213. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.768	268.820	206	
213. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	204.72	159.670	32 688	
213. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.768	308.04	237	
			(1)			268.82	206	
213. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	3.216			
		Накладные расходы				62.9%	20 690	
		Сметная прибыль				40%	13 158	
		Всего с НР и СП					66 772	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
214.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		1.2	16 922.31	20 307	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.1008	257.726	26	
214. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	88.704	187.360	16 620	
214. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.0432	1 126.02	49	
			(1)			268.82	12	
214. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0288	874.68	25	
			(1)			268.82	8	
214. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0288	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
214. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	1.884	20.52	39	
214. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.003192	161 777.88	516	
214. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	4.8	630.92	3 028	
		Накладные расходы				97.92%	16 300	
		Сметная прибыль				56.44%	9 395	
		Всего с НР и СП					46 002	
	
215.	24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.		6	1 745.43	10 473	
		Объем: 120/2						
	
216.	24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		119.76	226.22	27 092	
		Объем: (1.2)*99.8						
	
217.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (в земле)	100 м		1.2	16 922.31	20 307	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
217. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.1008	257.726	26	
217. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	88.704	187.360	16 620	
217. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.0432	1 126.02	49	
			(1)			268.82	12	
217. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0288	874.68	25	
			(1)			268.82	8	
217. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0288	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
217. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	1.884	20.52	39	
217. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.003192	161 777.88	516	
217. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	4.8	630.92	3 028	
		Накладные расходы				97.92%	16 300	
		Сметная прибыль				56.44%	9 395	
		Всего с НР и СП					46 002	
	
218.	24.3.03.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м		119.76	161.84	19 382	
		Объем: (1.2)*99.8						
	
219.	С цена поставщ.	Тройник 110 45° ПВХ 	шт		40	215.00	8 600	
	
220.	С цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая 	шт		40	107.00	4 280	
	
221.	С цена поставщ.	Колено 110 х 45° ПВХ  	шт		100	102.00	10 200	
	
222.	С цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110) канализационный серый  	шт		40	189.00	7 560	
	
223.	ГЭСН 16-07-004-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.		5	1 797.23	8 986	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
223. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.06	229.990	14	
223. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10.728	53.64	161.570	8 667	
223. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
223. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.0036	117.38		
223. 5.	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.0096	26 755.20	257	
		Накладные расходы				97.92%	8 500	
		Сметная прибыль				56.44%	4 900	
		Всего с НР и СП					22 386	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					206 624	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					67 153	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 075	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.75 - по стр. 206; %=99.45 - по стр. 207; %=84.15 - по стр. 209, 210)					18 627	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 206; %=60.52 - по стр. 207; %=47.6 - по стр. 209, 210)					10 573	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					96 353	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					139 471	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 213; %=97.92 - по стр. 214, 217, 223)					61 790	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 213; %=56.44 - по стр. 214, 217, 223)					36 847	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					238 108	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					334 461	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 157	
	ИТОГО					341 618	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 832	
	ИТОГО					348 450	
	НДС 18%				18	62 721	
	ВСЕГО С НДС					411 171	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					80 417	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					47 420	
	
	Раздел 4.  ПОЛЫ ПОДВАЛА	
	
224.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		76.92	1 552.02	119 381	
		Объем: 1282*0.06						
224. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	599.976	171.480	102 884	
224. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	143.0712	97.21	13 908	
224. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	286.1424	9.05	2 590	
		Накладные расходы				84.15%	86 577	
		Сметная прибыль				47.6%	48 973	
		Всего с НР и СП					254 931	
	
225.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		169.224	388.10	65 675	
		Объем: 76.92*2.2						
225. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	174.30072	135.770	23 665	
225. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	33.8448	1 241.26	42 010	
		Накладные расходы				66.3%	15 690	
		Сметная прибыль				40%	9 466	
		Всего с НР и СП					90 831	
	
226.	ГЭСНр 51-3-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.982	92 300.92	90 640	
226. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01964	229.990	5	
226. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	607.858	147.310	89 544	
226. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.01964	1 037.49	20	
			(1)			229.99	5	
226. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.000982	57 689.15	57	
226. 5.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.22586	4 511.27	1 019	
		Накладные расходы				63.75%	57 087	
		Сметная прибыль				36%	32 238	
		Всего с НР и СП					179 965	
	
227.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3		64.1	895.49	57 401	
		Объем: 1282*0.05						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	23.076	200.120	4 618	
227. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	262.2972	163.200	42 807	
227. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	6.1536	964.28	5 934	
			(1)			200.12	1 231	
227. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	33.8448	3.34	113	
227. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	16.9224	493.44	8 350	
			(1)			200.12	3 387	
227. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	9.615	20.52	197	
		Накладные расходы				94.1%	44 627	
		Сметная прибыль				51%	24 187	
		Всего с НР и СП					126 215	
	
228.	02.2.04.03-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь песчано-гравийная природная	м3		76.92	516.57	39 735	
		Объем: (64.1)*(1.2)						
	
229.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		128.2	750.07	96 160	
		Объем: 1282*0.1						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
229. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	563.0544	158.310	89 137	
229. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	73.8432	3.18	235	
229. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.2564	21 070.94	5 403	
229. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	44.87	20.52	921	
229. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.1282	3 621.85	464	
		Накладные расходы				94.1%	83 878	
		Сметная прибыль				51%	45 460	
		Всего с НР и СП					225 498	
	
230.	04.1.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		130.764	3 014.79	394 226	
		Объем: (128.2)*1.02						
	
231.	ГЭСН 11-01-039-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство переходного бортика  (под рулонный ковер+плинтус по периметру помещения)	100 м		11	2 978.74	32 766	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	1.716	256.872	441	
231. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	142.032	181.930	25 840	
231. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	1.188	308.04	366	
			(1)			268.82	319	
231. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.528	1 037.49	548	
			(1)			229.99	121	
231. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.16	1.76	3 416.19	6 012	
		Накладные расходы				94.1%	24 730	
		Сметная прибыль				51%	13 403	
		Всего с НР и СП					70 900	
	
232.	ГЭСН 11-01-004-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2		3.3	9 574.27	31 595	
		Объем: 1100*0.3						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
232. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.2772	246.631	68	
232. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	32.364	106.8012	206.640	22 069	
232. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.036	0.1188	308.04	37	
			(1)			268.82	32	
232. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.864	2.8512	116.06	331	
232. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.1584	1 037.49	164	
			(1)			229.99	36	
232. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	0.3	0.99	2.65	3	
232. 7.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.02	0.066	25 327.06	1 672	
232. 8.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.04	0.132	54 972.66	7 256	
232. 9.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.65	38.33	63	
		Накладные расходы				94.1%	20 831	
		Сметная прибыль				51%	11 290	
		Всего с НР и СП					63 716	
	
233.	ГЭСН 11-01-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		12.82	27 742.79	355 663	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
233. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	15.07632	245.443	3 700	
233. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	710.43312	212.890	151 244	
233. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	5.99976	308.04	1 848	
			(1)			268.82	1 613	
233. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	123.8412	116.06	14 373	
233. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	9.07656	1 037.49	9 417	
			(1)			229.99	2 088	
233. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	92.304	2.65	245	
233. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.17948	30 360.33	5 449	
233. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.73074	21 023.53	15 363	
233. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	3.70498	25 327.06	93 836	
233. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	1.2179	39 128.86	47 655	
233. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	2.96142	5 398.44	15 987	
233. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	6.41	38.33	246	
		Накладные расходы				94.1%	145 802	
		Сметная прибыль				51%	79 021	
		Всего с НР и СП					580 487	
	
234.	12.1.02.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизол	м2		1487.12	68.24	101 481	
		Объем: (12.82)*116.0						
	
235.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.41952	2 978.99	1 250	
		Объем: 228*1.84/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
235. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.19130112	246.339	47	
235. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	6.36327936	167.270	1 064	
235. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.08054784	874.68	70	
			(1)			268.82	22	
235. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.11075328	1 037.49	115	
			(1)			229.99	25	
		Накладные расходы				80.33%	892	
		Сметная прибыль				44.2%	491	
		Всего с НР и СП					2 634	
	
236.	08.1.02.17-0091 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		1282	97.36	124 816	
	
237.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		12.82	7 689.11	98 574	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	19.53768	268.820	5 252	
237. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	607.82184	150.030	91 192	
237. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	19.53768	308.04	6 018	
			(1)			268.82	5 252	
237. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	139.53288	3.18	444	
237. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	44.87	20.52	921	
		Накладные расходы				94.1%	90 754	
		Сметная прибыль				51%	49 186	
		Всего с НР и СП					238 514	
	
238.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		26.1528	2 983.71	78 032	
		Объем: (12.82)*2.04						
	
239.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2		12.82	1 058.98	13 576	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	19.38384	268.820	5 211	
239. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	46.152	150.030	6 924	
239. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	19.38384	308.04	5 971	
			(1)			268.82	5 211	
239. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	214.14528	3.18	681	
		Накладные расходы				94.1%	11 419	
		Сметная прибыль				51%	6 189	
		Всего с НР и СП					31 184	
	
240.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		39.2292	2 983.71	117 049	
		Объем: (12.82)*0.51						
		Начисления: Н48= 6	
	
241.	ГЭСН 11-01-015-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Железнение цементных покрытий	100 м2		12.82	2 815.73	36 098	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
241. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	1.5384	227.600	350	
241. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.96	166.1472	179.760	29 867	
241. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.072	0.92304	964.28	890	
			(1)			200.12	185	
241. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.61536	308.04	190	
			(1)			268.82	165	
241. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.564	20.52	53	
241. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.7692	6 628.70	5 099	
		Накладные расходы				94.1%	28 434	
		Сметная прибыль				51%	15 411	
		Всего с НР и СП					79 943	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					1 854 118	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 854 118	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					855 339	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 224; %=66.3 - по стр. 225; %=63.75 - по стр. 226; %=94.1 - по стр. 227, 229, 231-233, 237, 239, 241; %=80.33 - по стр. 235)					610 722	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 224; %=40 - по стр. 225; %=36 - по стр. 226; %=51 - по стр. 227, 229, 231-233, 237, 239, 241; %=44.2 - по стр. 235)					335 315	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 800 155	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 800 155	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	59 923	
	ИТОГО					2 860 078	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	57 202	
	ИТОГО					2 917 280	
	НДС 18%				18	525 110	
	ВСЕГО С НДС					3 442 390	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					610 722	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					335 315	
	
	Раздел 5.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
242.	ГЭСНр 65-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		4.2	5 825.54	24 467	
242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.42	268.820	113	
242. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	145.572	156.950	22 848	
242. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.42	308.04	129	
			(1)			268.82	113	
242. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	13.86	3.21	44	
242. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	1.806	473.00	854	
242. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	11.508	51.41	592	
242. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.924			
		Накладные расходы				62.9%	14 442	
		Сметная прибыль				40%	9 184	
		Всего с НР и СП					48 094	
	
243.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		3.9	10 021.21	39 083	
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.663	268.820	178	
243. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	232.518	156.950	36 494	
243. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.663	308.04	204	
			(1)			268.82	178	
243. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	22.23	3.21	71	
243. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	2.886	473.00	1 365	
243. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	18.447	51.41	948	
243. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	1.326			
		Накладные расходы				62.9%	23 067	
		Сметная прибыль				40%	14 669	
		Всего с НР и СП					76 818	
	
244.	ГЭСНр 65-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м		2	12 768.46	25 537	
244. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.26	0.52	268.820	140	
244. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	76.38	152.76	156.950	23 976	
244. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	0.52	308.04	160	
			(1)			268.82	140	
244. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.5	13	3.21	42	
244. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	1.7	473.00	804	
244. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	5.4	10.8	51.41	555	
244. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	0.86			
		Накладные расходы				62.9%	15 169	
		Сметная прибыль				40%	9 646	
		Всего с НР и СП					50 352	
	
245.	ГЭСНр 66-24-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		1.794	2 997.75	5 378	
245. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19.1	34.2654	156.950	5 378	
		Накладные расходы				62.9%	3 383	
		Сметная прибыль				40%	2 151	
		Всего с НР и СП					10 912	
	
246.	ГЭСНр 69-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 шт.		0.28	17 633.01	4 937	
246. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	119.7	33.516	147.310	4 937	
246. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.15	0.042			
		Накладные расходы				66.3%	3 273	
		Сметная прибыль				40%	1 975	
		Всего с НР и СП					10 185	
	
247.	ГЭСН 46-03-017-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.56	19 546.28	10 946	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.2408	229.990	55	
247. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	61.11	34.2216	152.740	5 227	
247. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.1568	10.80	2	
247. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.2408	1 037.49	250	
			(1)			229.99	55	
247. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.007672	20.52		
247. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.003304	57 689.15	191	
247. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.002744	11 636.25	32	
247. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.5824	3 474.52	2 024	
247. 9.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00028	47 018.66	13	
247. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00532	45 326.49	241	
247. 11.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.06	0.0336	50 965.05	1 712	
247. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.1176	5 768.85	678	
247. 13.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.1008	5 714.19	576	
		Накладные расходы				84.15%	4 445	
		Сметная прибыль				47.6%	2 514	
		Всего с НР и СП					17 905	
	
248.	04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.312	3 474.52	1 084	
		Объем: (0.3)*1.04						
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
249.	ГЭСН 16-04-005-07 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м		2	17 344.32	34 689	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.216	247.248	53	
249. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	91.788	183.576	179.760	33 000	
249. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.048	0.096	721.49	69	
			(1)			268.82	26	
249. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.06	0.12	685.69	82	
			(1)			229.99	28	
249. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	3.048	17.56	54	
249. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.416	32.832	38.56	1 266	
249. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.03	4.06	20.52	83	
249. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0004	0.0008	134 640.81	108	
249. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.074	0.148	168.36	25	
249. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0221	0.0442	45.31	2	
249. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	74	148			
249. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.04	20.08			
		Накладные расходы				97.92%	32 365	
		Сметная прибыль				56.44%	18 655	
		Всего с НР и СП					85 710	
	
250.	24.3.02.05-0039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/75	м		200.8	755.26	151 656	
		Объем: 200*1.004						
	
251.	24.1.02.01-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм	10 шт.		20	1 446.02	28 920	
	
252.	24.3.05.16-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.		1	1 625.21	1 625	
	
253.	24.3.05.07-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.		3	1 097.89	3 294	
	
254.	С цена поставщи.	ППР муфта  РН 75х2 1/2"  рн  	шт		10	1 716.00	17 160	
	
255.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн    	шт		10	685.00	6 850	
	
256.	С цена поставщи.	Прокладка для разборного соединения 2"  (78/62/3) резина    	шт		10	11.00	110	
	
257.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый  ф75мм 	шт		10	3 579.00	35 790	
	
258.	С цена поставщи.	ППР Редукция  75х63  	шт		20	144.00	2 880	
	
259.	24.3.05.15-0197 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	10 шт.		1	2 451.45	2 451	
	
260.	ГЭСН 16-04-005-06 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017 
прим)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м		1.5	15 228.40	22 843	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
260. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.108	249.405	27	
260. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	80.988	121.482	179.760	21 838	
260. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.036	0.054	721.49	39	
			(1)			268.82	15	
260. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.036	0.054	685.69	37	
			(1)			229.99	12	
260. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	2.286	17.56	40	
260. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	12.48	18.72	38.56	722	
260. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.43	2.145	20.52	44	
260. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.00075	134 640.81	101	
260. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.083	0.1245	168.36	21	
260. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.0234	45.31	1	
260. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	83	124.5			
260. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.07	15.105			
		Накладные расходы				97.92%	21 410	
		Сметная прибыль				56.44%	12 341	
		Всего с НР и СП					56 594	
	
261.	24.3.02.05-0038 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/63	м		151.05	564.50	85 268	
		Объем: 150*1.007						
	
262.	24.1.02.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		15	1 324.80	19 872	
	
263.	24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		3	556.69	1 670	
	
264.	24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		8	1 065.05	8 520	
	
265.	С цена поставщи.	ППР Редукция  63 х 40    	шт		30	84.00	2 520	
	
266.	С цена поставщи.	ППР кран шаровый  ф63мм  	шт		20	2 273.00	45 460	
	
267.	24.3.05.15-0196 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.		2	1 061.87	2 124	
	
268.	ГЭСН 16-04-005-05 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м		1.2	13 615.33	16 338	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
268. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0576	249.405	14	
268. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	72.636	87.1632	179.760	15 668	
268. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.024	0.0288	721.49	21	
			(1)			268.82	8	
268. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.024	0.0288	685.69	20	
			(1)			229.99	7	
268. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.8288	17.56	32	
268. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	10.272	12.3264	38.56	475	
268. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.905	1.086	20.52	22	
268. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.0006	134 640.81	81	
268. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.091	0.1092	168.36	18	
268. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.01188	45.31	1	
268. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	91	109.2			
268. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.09	12.108			
		Накладные расходы				97.92%	15 356	
		Сметная прибыль				56.44%	8 851	
		Всего с НР и СП					40 545	
	
269.	24.3.02.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/50	м		121.08	356.07	43 113	
		Объем: 120*1.009						
	
270.	24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		12	781.52	9 378	
	
271.	24.3.05.15-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	10 шт.		2	515.11	1 030	
	
272.	24.3.05.16-0134 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		2	504.28	1 009	
	
273.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		2	299.17	598	
	
274.	С цена поставщи.	ППР Редукция 50 х 40  	шт		30	60.00	1 800	
	
275.	ГЭСН 16-04-005-04 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м		1.2	15 576.48	18 692	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
275. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0288	249.405	7	
275. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	82.92	99.504	179.760	17 887	
275. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0144	721.49	10	
			(1)			268.82	4	
275. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.0144	685.69	10	
			(1)			229.99	3	
275. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.8288	17.56	32	
275. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.416	16.0992	38.56	621	
275. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.58	0.696	20.52	14	
275. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0006	0.00072	134 640.81	97	
275. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.1	0.12	168.36	20	
275. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.00756	45.31		
275. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	100	120			
275. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.12	12.144			
		Накладные расходы				97.92%	17 522	
		Сметная прибыль				56.44%	10 099	
		Всего с НР и СП					46 313	
	
276.	24.3.02.05-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/40	м		121.44	239.02	29 027	
		Объем: 120*1.012						
	
277.	24.1.02.01-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.		12	750.29	9 003	
	
278.	24.3.05.15-0152 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	10 шт.		4	272.47	1 090	
	
279.	24.3.05.07-0154 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	10 шт.		2	172.19	344	
	
280.	24.3.05.07-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	10 шт.		2	133.07	266	
	
281.	ГЭСН 16-04-005-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м		1.2	17 339.95	20 808	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
281. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0288	249.405	7	
281. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	92.088	110.5056	179.760	19 864	
281. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0144	721.49	10	
			(1)			268.82	4	
281. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.0144	685.69	10	
			(1)			229.99	3	
281. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	1.8288	17.56	32	
281. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.128	19.3536	38.56	746	
281. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.368	0.4416	20.52	9	
281. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0007	0.00084	134 640.81	113	
281. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.111	0.1332	168.36	22	
281. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.0048	45.31		
281. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	111	133.2			
281. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.11	12.132			
		Накладные расходы				97.92%	19 458	
		Сметная прибыль				56.44%	11 215	
		Всего с НР и СП					51 481	
	
282.	24.3.02.05-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/32	м		121.32	169.56	20 571	
		Объем: 120*1.011						
	
283.	24.1.02.01-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.		12	647.76	7 773	
	
284.	24.3.05.15-0148 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	10 шт.		4	177.57	710	
	
285.	24.3.05.07-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.		2	76.54	153	
	
286.	24.3.05.16-0133 
(прим)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.		2	299.17	598	
	
287.	С цена поставщи.	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм    	шт		35	1 543.77	54 032	
	
288.	ГЭСН 16-04-005-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м		3	18 330.69	54 992	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
288. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.036	245.522	9	
288. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	97.74	293.22	179.760	52 709	
288. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0048	0.0144	721.49	10	
			(1)			268.82	4	
288. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.0072	0.0216	685.69	15	
			(1)			229.99	5	
288. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	4.572	17.56	80	
288. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	15.36	46.08	38.56	1 777	
288. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.226	0.678	20.52	14	
288. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0008	0.0024	134 640.81	323	
288. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.125	0.375	168.36	63	
288. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0075	45.31		
288. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	125	375			
288. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.08	30.24			
		Накладные расходы				97.92%	51 621	
		Сметная прибыль				56.44%	29 754	
		Всего с НР и СП					136 368	
	
289.	24.3.02.05-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 25/25	м		302.4	106.56	32 224	
		Объем: 300*1.008						
	
290.	24.1.02.01-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.		30	631.56	18 947	
	
291.	24.3.05.07-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	10 шт.		14	875.89	12 262	
	
292.	24.3.05.07-0082 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	10 шт.		7	555.95	3 892	
	
293.	24.3.05.15-0143 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	10 шт.		10	104.92	1 049	
	
294.	24.3.05.16-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.		10	81.71	817	
	
295.	18.1.09.06-0064 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.		70	249.81	17 487	
	
296.	18.1.09.06-0067 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.		35	433.94	15 188	
	
297.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		101	1 182.87	119 470	
		Объем: 300+120+120+120+150+200						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	30.3	229.990	6 969	
297. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	426.624	187.360	79 932	
297. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	30.3	1 037.49	31 436	
			(1)			229.99	6 969	
297. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	47.268	4.29	203	
297. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	30.3	206.78	6 265	
297. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	2.02	808.64	1 633	
		Накладные расходы				76.5%	66 479	
		Сметная прибыль				47.6%	41 365	
		Всего с НР и СП					227 314	
	
298.	12.2.07.05-0123 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м		33	577.83	19 068	
		Объем: 300*1.1						
	
299.	12.2.07.05-0124 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	10 м		13.2	678.96	8 962	
		Объем: 120*1.1						
	
300.	12.2.07.05-0125 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м		13.2	773.55	10 211	
		Объем: 120*1.1						
	
301.	12.2.07.05-0127 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м		13.2	1 015.49	13 404	
		Объем: 120*1.1						
	
302.	12.2.07.05-0131 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	10 м		16.5	1 144.08	18 877	
		Объем: 150*1.1						
	
303.	12.2.07.05-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	10 м		22	1 359.66	29 913	
		Объем: 200*1.1						
	
	Монтаж стальных электросварных труб	
304.	ГЭСН 16-02-005-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м		0.8	60 488.66	48 391	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
304. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.488	1.1904	237.192	282	
304. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	86.592	69.2736	184.510	12 782	
304. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.144	1 126.02	162	
			(1)			268.82	39	
304. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.096	0.0768	874.68	67	
			(1)			268.82	21	
304. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.212	0.9696	1 037.49	1 006	
			(1)			229.99	223	
304. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	29.928	23.9424	3.21	77	
304. 7.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.328	473.00	155	
304. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.45	0.36	51.41	19	
304. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.64	3.712	20.52	76	
304. 10.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0003	0.00024	51 286.45	12	
304. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0166	0.01328	45.31	1	
304. 12.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.012	0.0096	3 416.19	33	
304. 13.	23.7.01.04-0003	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	80	425.02	34 002	
		Накладные расходы				97.92%	12 792	
		Сметная прибыль				56.44%	7 373	
		Всего с НР и СП					68 557	
	
305.	ГЭСН 16-02-005-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м		1.2	86 102.55	103 323	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.124	2.5488	238.107	607	
305. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	95.7	114.84	184.510	21 189	
305. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.324	0.3888	1 126.02	438	
			(1)			268.82	105	
305. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.144	874.68	126	
			(1)			268.82	39	
305. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.68	2.016	1 037.49	2 092	
			(1)			229.99	464	
305. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	41.904	50.2848	3.21	161	
305. 7.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.732	473.00	346	
305. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.67	0.804	51.41	41	
305. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10.99	13.188	20.52	271	
305. 10.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0005	0.0006	51 286.45	31	
305. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0393	0.04716	45.31	2	
305. 12.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.0252	3 416.19	86	
305. 13.	23.7.01.04-0005	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	100	120	654.50	78 540	
		Накладные расходы				97.92%	21 343	
		Сметная прибыль				56.44%	12 302	
		Всего с НР и СП					136 967	
	
306.	ГЭСН 16-02-005-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм	100 м		0.6	115 288.21	69 173	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
306. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.652	1.5912	241.411	384	
306. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	138.528	83.1168	179.760	14 941	
306. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.6	0.36	1 126.02	405	
			(1)			268.82	97	
306. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.18	0.108	874.68	94	
			(1)			268.82	29	
306. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.872	1.1232	1 037.49	1 165	
			(1)			229.99	258	
306. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	59.304	35.5824	3.21	114	
306. 7.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.992	1.1952	43.43	52	
306. 8.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.91	0.546	473.00	258	
306. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1	0.6	51.41	31	
306. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	17.17	10.302	20.52	211	
306. 11.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0007	0.00042	51 286.45	22	
306. 12.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0615	0.0369	45.31	2	
306. 13.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.114	0.0684	3 416.19	234	
306. 14.	23.7.01.04-0006	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	100	60	860.72	51 643	
		Накладные расходы				97.92%	15 006	
		Сметная прибыль				56.44%	8 649	
		Всего с НР и СП					92 829	
	
307.	23.1.02.07-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		387	148.46	57 454	
	
308.	ГЭСН 16-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м		2	1 437.40	2 875	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
308. 1.	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	6.012	12.024	219.810	2 643	
308. 2.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.8	3.6	17.56	63	
308. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.8	7.6	20.52	156	
308. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.04	138.87	6	
308. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0001	40 390.42	4	
308. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00002	0.00004	76 067.68	3	
		Накладные расходы				97.92%	2 588	
		Сметная прибыль				56.44%	1 492	
		Всего с НР и СП					6 955	
	
309.	ГЭСН 16-07-005-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м		1	1 693.90	1 694	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
309. 1.	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	6.012	6.012	219.810	1 321	
309. 2.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.8	1.8	17.56	32	
309. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	16.3	16.3	20.52	334	
309. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.02	138.87	3	
309. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00005	40 390.42	2	
309. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00002	0.00002	76 067.68	2	
		Накладные расходы				97.92%	1 294	
		Сметная прибыль				56.44%	746	
		Всего с НР и СП					3 733	
	
310.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		1.0611	2 363.12	2 508	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
310. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0254664	215.055	5	
310. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	6.7613292	201.080	1 360	
310. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0127332	10.80		
310. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0127332	964.28	12	
			(1)			200.12	3	
310. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0127332	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
310. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	1.4261184	18.56	26	
310. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0127332	72 855.64	928	
310. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0021222	79 235.11	168	
		Накладные расходы				68.85%	940	
		Сметная прибыль				47.6%	650	
		Всего с НР и СП					4 098	
	
311.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		1.0611	2 698.27	2 863	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
311. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0254664	215.055	5	
311. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	4.8768156	171.480	836	
311. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0127332	10.80		
311. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0127332	964.28	12	
			(1)			200.12	3	
311. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0127332	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
311. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.827658	18.56	15	
311. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0201609	93 641.96	1 888	
311. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00148554	65 944.00	98	
		Накладные расходы				68.85%	579	
		Сметная прибыль				47.6%	400	
		Всего с НР и СП					3 842	
	
312.	ГЭСН 26-01-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		2.85	27 829.08	79 313	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
312. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	1.368	229.990	315	
312. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22.56	64.296	173.510	11 156	
312. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.368	1 037.49	1 419	
			(1)			229.99	315	
312. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.416	4.0356	4.29	17	
312. 5.	01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	0.00004	0.000114	192 452.33	22	
312. 6.	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0109	0.031065	54 361.00	1 689	
312. 7.	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм	т	0.0011	0.003135	74 690.92	234	
312. 8.	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.004	0.0114	62 875.41	717	
312. 9.	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	0.039	0.11115	56 608.46	6 292	
312. 10.	12.2.08.03-0021	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1.032	2.9412	19 640.50	57 767	
		Накладные расходы				76.5%	8 775	
		Сметная прибыль				47.6%	5 460	
		Всего с НР и СП					93 549	
	
313.	ГЭСН 16-07-003-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм	шт.		2	2 779.78	5 560	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
313. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.12	261.054	31	
313. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.352	22.704	181.930	4 131	
313. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.024	0.048	1 126.02	54	
			(1)			268.82	13	
313. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.048	874.68	42	
			(1)			268.82	13	
313. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
313. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.452	8.904	3.21	29	
313. 7.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.452	2.904	43.43	126	
313. 8.	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	0.001	0.002	82 744.00	165	
313. 9.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.065	0.13	473.00	61	
313. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.288	0.576	51.41	30	
313. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00056	0.00112	73 890.48	83	
313. 12.	01.7.15.03-0015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм	т	0.0025	0.005	162 805.66	814	
		Накладные расходы				97.92%	4 075	
		Сметная прибыль				56.44%	2 349	
		Всего с НР и СП					11 984	
	
314.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 65 мм	шт.		18	573.83	10 329	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
314. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.432	229.990	99	
314. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	31.752	171.480	5 445	
314. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.432	1 037.49	448	
			(1)			229.99	99	
314. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	7.56	43.43	328	
314. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.036	19 949.00	718	
314. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00252	73 890.48	186	
314. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0198	161 777.88	3 203	
314. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	18			
		Накладные расходы				97.92%	5 429	
		Сметная прибыль				56.44%	3 129	
		Всего с НР и СП					18 887	
	
315.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25 типа TEMPER  	шт		18	2 350.00	42 300	
	
316.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм	шт.		10	573.83	5 738	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.24	229.990	55	
316. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	17.64	171.480	3 025	
316. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
316. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	4.2	43.43	182	
316. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.02	19 949.00	399	
316. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0014	73 890.48	103	
316. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.011	161 777.88	1 780	
316. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	10			
		Накладные расходы				97.92%	3 016	
		Сметная прибыль				56.44%	1 738	
		Всего с НР и СП					10 492	
	
317.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 типа TEMPER  	шт		10	2 900.00	29 000	
	
318.	ГЭСН 16-05-001-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм	шт.		4	2 565.31	10 261	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
318. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.432	247.248	107	
318. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.064	32.256	171.480	5 531	
318. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.024	0.096	1 126.02	108	
			(1)			268.82	26	
318. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.096	874.68	84	
			(1)			268.82	26	
318. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
318. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.032	4.128	43.43	179	
318. 7.	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	0.002	0.008	82 744.00	662	
318. 8.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00056	0.00224	73 890.48	166	
318. 9.	01.7.15.03-0015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм	т	0.00504	0.02016	162 805.66	3 282	
		Накладные расходы				97.92%	5 521	
		Сметная прибыль				56.44%	3 182	
		Всего с НР и СП					18 964	
	
319.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn150 Pn25 типа TEMPER  	шт		4	8 720.00	34 880	
	
320.	ГЭСН 18-06-007-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка фильтров диаметром: 150 мм	10 шт.		0.2	166 065.52	33 213	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
320. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.388	0.4776	244.820	117	
320. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	63.312	12.6624	175.550	2 223	
320. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.912	0.1824	874.68	160	
			(1)			268.82	49	
320. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.476	0.2952	1 037.49	306	
			(1)			229.99	68	
320. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20.46	4.092	43.43	178	
320. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0048	0.00096	73 890.48	71	
320. 7.	18.5.14.01-0009	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 150 мм	шт.	10	2	15 137.88	30 276	
		Накладные расходы				97.92%	2 291	
		Сметная прибыль				56.44%	1 321	
		Всего с НР и СП					36 825	
	
	ЗАМЕНА ЭЛЕВАТОРНЫХ УЗЛОВ	
321.	ГЭСНр 65-27-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	100 шт.		0.05	152 617.15	7 631	
321. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	912.4	45.62	167.270	7 631	
		Накладные расходы				62.9%	4 800	
		Сметная прибыль				40%	3 052	
		Всего с НР и СП					15 483	
	
322.	ГЭСН 18-06-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 (без стоимости элеватора)	узел		5	4 163.30	20 816	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
322. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.324	1.62	244.371	396	
322. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.432	62.16	181.930	11 309	
322. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.6	874.68	525	
			(1)			268.82	161	
322. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	1.02	1 037.49	1 058	
			(1)			229.99	235	
322. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.324	1.62	43.43	70	
322. 6.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.004	0.02	19 949.00	399	
322. 7.	01.3.04.03-0002	Масло индустриальное И-20А	т	0.0003	0.0015	56 280.94	84	
322. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.16	0.8	20.52	16	
322. 9.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.05	0.25	138.87	35	
322. 10.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00074	0.0037	73 890.48	273	
322. 11.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.015	0.075	2 796.35	210	
322. 12.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0001	0.0005	40 390.42	20	
322. 13.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00005	0.00025	76 067.68	19	
322. 14.	18.5.08.18-0071	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	50	84.62	4 231	
322. 15.	19.1.01.11-0011	Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.00128	0.0064	401 008.30	2 566	
		Накладные расходы				97.92%	11 462	
		Сметная прибыль				56.44%	6 606	
		Всего с НР и СП					38 884	
	
323.	ГЭСН 16-05-001-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов стальных приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм	шт.		20	1 137.40	22 748	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
323. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.96	249.405	239	
323. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.492	69.84	171.480	11 976	
323. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.24	1 126.02	270	
			(1)			268.82	65	
323. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.24	874.68	210	
			(1)			268.82	65	
323. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.48	1 037.49	498	
			(1)			229.99	110	
323. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.756	15.12	43.43	657	
323. 7.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.04	48 793.28	1 952	
323. 8.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0066	73 890.48	488	
323. 9.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00207	0.0414	161 777.88	6 698	
323. 10.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	20			
323. 11.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	2	40			
		Накладные расходы				97.92%	11 961	
		Сметная прибыль				56.44%	6 894	
		Всего с НР и СП					41 603	
	
324.	С цена поставщи.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 типа TEMPER 	шт		20	2 900.00	58 000	
	
325.	ГЭСН 18-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.		20	52.42	1 048	
		Начисления: Н5= 1.2	
325. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.264	5.28	187.360	989	
325. 2.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.2	138.87	28	
325. 3.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0004	40 390.42	16	
325. 4.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.0002	76 067.68	15	
		Накладные расходы				97.92%	968	
		Сметная прибыль				56.44%	558	
		Всего с НР и СП					2 575	
	
326.	С цена поставщи.	Манометр 100мм 0-10bar  радиальный  	шт		20	550.00	11 000	
	
327.	ГЭСН 18-07-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.		20	75.21	1 504	
		Начисления: Н5= 1.2	
327. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.372	7.44	177.590	1 321	
327. 2.	01.3.04.03-0002	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.0022	56 280.94	124	
327. 3.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.2	138.87	28	
327. 4.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0004	40 390.42	16	
327. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.0002	76 067.68	15	
		Накладные расходы				97.92%	1 294	
		Сметная прибыль				56.44%	746	
		Всего с НР и СП					3 543	
	
328.	С цена поставщи.	Термометр 100мм 0-120С  G1/2В 50мм 	шт		20	380.00	7 600	
	
329.	ГЭСН 18-06-007-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка фильтров диаметром: 80 мм	10 шт.		0.1	51 592.25	5 159	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
329. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9	0.09	241.380	22	
329. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	18.048	1.8048	175.550	317	
329. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.264	0.0264	874.68	23	
			(1)			268.82	7	
329. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.636	0.0636	1 037.49	66	
			(1)			229.99	15	
329. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.772	0.8772	43.43	38	
329. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0019	0.00019	73 890.48	14	
329. 7.	18.5.14.01-0006	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 80 мм	шт.	10	1	4 701.18	4 701	
		Накладные расходы				97.92%	332	
		Сметная прибыль				56.44%	191	
		Всего с НР и СП					5 682	
	
330.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		180.5868	510.71	92 227	
		Объем: 0.51+0.68+1.12+0.34+3.21+76.92*2.2+0.92+1.33+0.86+(179.4+20)*0.02*0.6						
	
331.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		180.5868	262.99	47 493	
		Объем: 0.51+0.68+1.12+0.34+3.21+76.92*2.2+0.92+1.33+0.86+(179.4+20)*0.02*0.6						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					2 012 331	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					405 361	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					405 361	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					405 361	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					676 316	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					101 519	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 245; %=66.3 - по стр. 246; %=84.15 - по стр. 247; %=76.5 - по стр. 297, 312; %=68.85 - по стр. 310, 311)					87 874	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 245, 246; %=47.6 - по стр. 247, 297, 310-312)					54 515	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					818 705	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					790 934	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 242-244, 321; %=97.92 - по стр. 249, 260, 268, 275, 281, 288, 304-306, 308, 309, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 329)					314 582	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 242-244, 321; %=56.44 - по стр. 249, 260, 268, 275, 281, 288, 304-306, 308, 309, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 329)					184 744	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 290 260	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					139 720	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					139 720	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					2 654 046	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	56 797	
	ИТОГО					2 710 843	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	54 217	
	ИТОГО					2 765 060	
	НДС 18%				18	497 711	
	ВСЕГО С НДС					3 262 771	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					402 456	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					239 259	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					6 061 346	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					791 091	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					775 774	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 108, 110, 115, 117, 163, 165, 170, 172; %=80.75 - по стр. 112, 147, 148, 167, 203, 204)					10 293	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 108, 110, 115, 117, 163, 165, 170, 172; %=52 - по стр. 112, 147, 148, 167, 203, 204)					6 792	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					808 176	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 719 649	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 046 047	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 46, 91, 146, 202, 297, 312; %=68.85 - по стр. 143, 144, 199, 200, 310, 311; %=62.9 - по стр. 145, 201, 245; %=63.75 - по стр. 206, 226; %=99.45 - по стр. 207; %=84.15 - по стр. 209, 210, 224, 247; %=66.3 - по стр. 225, 246; %=94.1 - по стр. 227, 229, 231-233, 237, 239, 241; %=80.33 - по стр. 235)					765 804	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 46, 91, 143, 144, 146, 199, 200, 202, 209, 210, 224, 247, 297, 310-312; %=40 - по стр. 145, 201, 225, 245, 246; %=36 - по стр. 206, 226; %=60.52 - по стр. 207; %=51 - по стр. 227, 229, 231-233, 237, 239, 241; %=44.2 - по стр. 235)					430 649	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 916 102	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 410 886	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2, 50, 51, 132, 185, 213, 242-244, 321; %=97.92 - по стр. 3, 13, 24, 32, 41, 45, 52, 63, 75, 81, 95, 99, 105, 121, 124, 126, 128, 130, 133, 136, 138, 140, 142, 150, 154, 160, 176, 179, 181, 183, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 214, 217, 223, 249, 260, 268, 275, 281, 288, 304-306, 308, 309, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 329)					624 626	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 50, 51, 132, 185, 213, 242-244, 321; %=56.44 - по стр. 3, 13, 24, 32, 41, 45, 52, 63, 75, 81, 95, 99, 105, 121, 124, 126, 128, 130, 133, 136, 138, 140, 142, 150, 154, 160, 176, 179, 181, 183, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 214, 217, 223, 249, 260, 268, 275, 281, 288, 304-306, 308, 309, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 329)					367 588	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 403 100	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					139 720	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					139 720	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					8 267 098	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	176 916	
	ИТОГО					8 444 014	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	168 880	
	ИТОГО					8 612 894	
	НДС 18%				18	1 550 321	
	ВСЕГО С НДС					10 163 215	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 400 723	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					805 029	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)