«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
_______________________ /С.Б. Русович/	___________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Мариупольская, д. 5-9	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.1176	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	29.39	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.39	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.138	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	220.8	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.138	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.69	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	75.9	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.345	
11.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	65.205	
12.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	5.175	
13.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1725	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	17.6	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	34.5	
16.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	351.9	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.06625	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	106	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.06625	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.53	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	58.3	
22.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1325	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.52	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	26.5	
25.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	270.3	
	Установка бортовых камней	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32	
28.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.02	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.124	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	13.64	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.6	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	160	
33.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	1.85	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.03663	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.39	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	185	
	Прочие работы	
37.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.4	
38.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	3	
39.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)