|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК №17» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.Н. Чикулаева / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
| Объект: | г. Калининград, ул. Лесопарковая, 24а |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Лесопарковая, 24а  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Устройство проезда и автостоянки** |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1434 |
| 2. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.1434 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 229.44 |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.633 |
| 5. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 69.63 |
| 6. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.3165 |
| 7. | Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.114 |
| 8. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 11.628 |
| 9. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 28.5 |
| 10. | Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая | м2 | 290.7 |
| 11. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.26 |
| 12. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 126 |
| 13. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 1 |
|  |
|  | **Раздел 2. Прочие работы** |
|  |
| 14. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0.7 |
| 15. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.7 |
| 16. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.7 |
| 17. | Прокладка трубопроводов KOPOFLEX, диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 1.5 |
| 18. | Труба типа KOPOFLEX (KF09110ВА) , диам.110мм | мп | 149.7 |
| 19. | Укладка плит перекрытий | 100 м3 сборных конструкций | 0.0176 |
| 20. | Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 4 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |