«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 918 023.00	руб.	Смета на сумму:	2 918 023.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /И.А.Макарова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт подвала, фасада без утепления, лестничной клетки, систем водоотведения и электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тимирязева, д. №13	
Сметная стоимость:	2 918.023	тыс. руб.	
монтажных работ:	47.191	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.710	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	639.872	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		5.16	8 270.96	42 678	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.3612	236.670	85	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	224.46	167.930	37 694	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.3612	1 083.12	391	
			(1)			236.67	85	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	17.544	261.82	4 593	
		Накладные расходы				110%	41 557	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	25 690	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					109 925	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.181	118 561.77	21 460	
		Объем: (5.16)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.046	9 873.13	454	
		Объем: (5.16)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.52	912.71	475	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.8548	166.250	475	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00312			
		Накладные расходы				78%	371	
		Сметная прибыль				50%	238	
		Всего с НР и СП					1 083	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.52	24 207.42	12 588	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	4.3264	295.070	1 277	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	10.816	174.220	1 884	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	4.3264	2 376.11	10 280	
			(1)			295.07	1 277	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.208	2 036.03	423	
		Накладные расходы				78%	2 466	
		Сметная прибыль				50%	1 581	
		Всего с НР и СП					16 634	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2		5.15	3 459.28	17 815	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	117.523	151.590	17 815	
		Накладные расходы				99%	17 637	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	10 689	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					46 141	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.8	472.34	850	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.878	174.220	850	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.018	20.52		
		Накладные расходы				86%	731	
		Сметная прибыль				70%	595	
		Всего с НР и СП					2 176	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.036	3 109.35	112	
		Объем: (1.8)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.2	6 486.90	1 297	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	276.630	24	
9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	7.078	155.780	1 103	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.04	938.25	38	
			(1)			276.63	11	
9. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.046	316.25	15	
			(1)			276.63	13	
9. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0088	20.52		
9. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.0506	2 816.41	143	
		Накладные расходы				86%	969	
		Сметная прибыль				70%	789	
		Всего с НР и СП					3 055	
	
10.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.08	14 291.11	1 143	
		Объем: (0.2)*0.402						
	
11.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		5.15	1 244.35	6 408	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.103	256.650	26	
11. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	33.7325	187.210	6 315	
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0515	316.25	16	
			(1)			276.63	14	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0515	1 083.12	56	
			(1)			236.67	12	
11. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.515	41.33	21	
		Накладные расходы				95%	6 024	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 980	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					15 412	
	
12.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		66.95	101.58	6 801	
		Объем: 515*0.013/100*1000						
	
13.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		5.15	17 908.12	92 227	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	14.317	182.880	2 618	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	365.032	187.210	68 338	
13. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	4.635	14.70	68	
13. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	14.317	277.04	3 966	
			(1)			182.88	2 618	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.8025	20.52	37	
13. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	9.7335	2 036.03	19 818	
		Накладные расходы				95%	67 408	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	33 349	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					192 985	
	
14.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		5.15	49 615.05	255 517	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.6695	236.670	158	
14. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	420.24	151.590	63 704	
14. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.515	11.40	6	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.6695	1 083.12	725	
			(1)			236.67	158	
14. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.927	20.52	19	
14. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.2875	8 452.25	10 882	
14. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	566.5	318.06	180 181	
		Накладные расходы				79%	50 451	
		Сметная прибыль				50%	31 931	
		Всего с НР и СП					337 899	
	
15.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.288	8 452.25	-10 886	
		Объем: (5.15)*(-0.25)						
	
16.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-566.5	318.06	-180 181	
		Объем: (5.15)*(-110.0)						
	
17.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		561.44	32.67	18 342	
		Объем: 5.104*110						
	
18.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1276	24.26	30 956	
		Объем: 510.4*2.5						
	
19.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		5.15	13 029.79	67 103	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	2.163	236.670	512	
19. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	317.0855	204.120	64 723	
19. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	2.6265	11.40	30	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	2.163	1 083.12	2 343	
			(1)			236.67	512	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.3502	20.52	7	
		Накладные расходы				95%	61 973	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	30 660	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					159 737	
	
20.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.093	67 003.87	6 231	
		Объем: (5.15)*0.018						
	
21.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		2.06	63 665.86	131 152	
		Объем: (5.15)*0.4						
	
22.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		5.15	2 403.81	12 380	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.309	236.670	73	
22. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	66.641	180.650	12 039	
22. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.3605	11.40	4	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.309	1 083.12	335	
			(1)			236.67	73	
22. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0515	41.33	2	
		Накладные расходы				95%	11 506	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	5 693	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					29 579	
	
23.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		66.95	101.58	6 801	
		Объем: (5.15)*13						
	
24.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т		0.1999	70 484.68	14 090	
		Объем: 199.88/1000						
	
25.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.34	7 884.88	2 681	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0408	263.310	11	
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	14.0794	166.250	2 341	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0272	316.25	9	
			(1)			276.63	8	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0136	1 083.12	15	
			(1)			236.67	3	
25. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00136	59 108.39	80	
25. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00204	115 902.10	236	
25. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.07616			
		Накладные расходы				83%	1 952	
		Сметная прибыль				65%	1 529	
		Всего с НР и СП					6 162	
	
26.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.063	56 180.10	3 539	
		Объем: (0.34)*0.184						
	
27.	ГЭСНр 61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.11	111 112.66	12 222	
27. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	60.4505	180.650	10 920	
27. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.1958	11.40	2	
27. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0385	20.52	1	
27. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.638	2 036.03	1 299	
27. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.8	1.408			
		Накладные расходы				79%	8 627	
		Сметная прибыль				50%	5 460	
		Всего с НР и СП					26 309	
	
28.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим)	Смена обделок из листовой стали ( сандриков ) шириной: до 0,25 м	100 м		0.29	7 884.88	2 287	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0348	263.310	9	
28. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	12.0089	166.250	1 996	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0232	316.25	7	
			(1)			276.63	6	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0116	1 083.12	13	
			(1)			236.67	3	
28. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00116	59 108.39	69	
28. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00174	115 902.10	202	
28. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.06496			
		Накладные расходы				83%	1 664	
		Сметная прибыль				65%	1 303	
		Всего с НР и СП					5 254	
	
29.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.053	56 180.10	2 978	
		Объем: (0.29)*0.184						
	
30.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		25.93	528.56	13 706	
		Объем: 13.07+12.86						
	
31.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		25.93	271.61	7 043	
	
	Перенавеска эл.кабеля	
32.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.7	1 464.49	1 025	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.007	276.630	2	
32. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	6.748	151.590	1 023	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.007	316.25	2	
			(1)			276.63	2	
		Накладные расходы				85%	871	
		Сметная прибыль				65%	666	
		Всего с НР и СП					2 563	
	
33.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.7	4 058.22	2 841	
		Начисления: Н17= 2.0	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.007	276.630	2	
33. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	14.231	184.980	2 632	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.007	316.25	2	
			(1)			276.63	2	
33. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.28	180.85	51	
33. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00098	104 899.63	103	
		Накладные расходы				95%	2 502	
		Сметная прибыль				65%	1 712	
		Всего с НР и СП					7 055	
	
34.	20.2.05.04-0032	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.707	13 390.09	9 467	
		Объем: 70*1.01						
	
35.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.7	856.51	600	
		Начисления: Н17= 2.0	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.014	256.650	4	
35. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	2.632	182.740	481	
35. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.007	938.25	7	
			(1)			276.63	2	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.007	1 083.12	8	
			(1)			236.67	2	
35. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.112	547.78	61	
35. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0385	755.59	29	
35. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.035	125.09	4	
		Накладные расходы				95%	461	
		Сметная прибыль				65%	315	
		Всего с НР и СП					1 376	
	
	Карниз	
36.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим)	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.14	3 153.07	441	
36. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	2.912	151.590	441	
		Накладные расходы				80%	353	
		Сметная прибыль				50%	221	
		Всего с НР и СП					1 014	
	
37.	ГЭСНр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.02	38 813.40	776	
37. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	201.84	4.0368	170.030	686	
37. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.71	0.0142	11.40		
37. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.007	20.52		
37. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.044	2 036.03	90	
37. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	4.84	0.0968			
		Накладные расходы				79%	542	
		Сметная прибыль				50%	343	
		Всего с НР и СП					1 661	
	
38.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.14	1 244.35	174	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0028	256.650	1	
38. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.917	187.210	172	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0014	316.25		
			(1)			276.63		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0014	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
38. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.014	41.33	1	
		Накладные расходы				95%	164	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	81	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					420	
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.82	101.58	185	
		Объем: 0.14*13						
	
40.	ГЭСНр 61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2		0.14	17 940.02	2 512	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.0812	276.630	22	
40. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	50.4	7.056	162.900	1 149	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.58	0.0812	316.25	26	
			(1)			276.63	22	
40. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.049	20.52	1	
40. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0506	0.007084	88 367.77	626	
40. 6.	04.3.02.13-0214	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт: № 4, марка 100	т	1.135	0.1589	4 465.06	709	
		Накладные расходы				79%	925	
		Сметная прибыль				50%	586	
		Всего с НР и СП					4 023	
	
41.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		15.4	32.67	503	
		Объем: 0.14*110						
	
42.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.14	2 403.81	337	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0084	236.670	2	
42. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	1.8116	180.650	327	
42. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0098	11.40		
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0084	1 083.12	9	
			(1)			236.67	2	
42. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0014	41.33		
		Накладные расходы				95%	313	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	155	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					804	
	
43.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.82	101.58	185	
		Объем: (0.14)*13						
	
44.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т		0.00532	70 484.68	375	
		Объем: (0.14)*38.0/1000						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					619 690	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 908	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					9 467	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 33, 35)					2 963	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 33, 35)					2 027	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 898	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					586 033	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					237 066	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 9; %=95 - по стр. 11, 13, 19, 22, 38, 42; %=79 - по стр. 14, 27, 37, 40; %=83 - по стр. 25, 28; %=85 - по стр. 32; %=80 - по стр. 36)					276 504	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 14, 27, 36, 37, 40; %=60 - по стр. 6; %=70 - по стр. 7, 9; %=47 - по стр. 11, 13, 19, 22, 38, 42; %=65 - по стр. 25, 28, 32)					154 538	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 017 075	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 749	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 749	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 055 722	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	22 592	
	ИТОГО					1 078 314	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	21 566	
	ИТОГО					1 099 880	
	НДС 18%				18	197 978	
	ВСЕГО С НДС					1 297 858.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					279 467.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					156 565	
	
	Раздел 2.  Окна, двери (МОП)	
	
45.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.053	29 600.46	1 569	
		Объем: (1.6*1.8)+(1.0*1.7)+(0.4*0.84)+(0.5*0.8)						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.41022	276.630	113	
45. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	9.15628	157.170	1 439	
45. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.41022	316.25	130	
			(1)			276.63	113	
		Накладные расходы				99%	1 536	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	931	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 037	
	
46.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.018	32 080.61	577	
		Объем: 1.2*1.5						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.13932	276.630	39	
46. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	3.39372	157.170	533	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.13932	316.25	44	
			(1)			276.63	39	
		Накладные расходы				99%	566	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	343	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 486	
	
47.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0424	104 235.57	4 420	
		Объем: 1.8+1.7+0.336+0.4						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.225992	249.865	56	
47. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	9.161792	170.030	1 558	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.074624	316.25	24	
			(1)			276.63	21	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.151368	1 083.12	164	
			(1)			236.67	36	
47. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	18.1896	22.23	404	
47. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.0104	21.15	64	
47. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.14904	258.67	297	
47. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	3.02736	92.91	281	
47. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.3392	480.30	163	
47. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	4.8336	303.05	1 465	
		Накладные расходы				106%	1 711	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	872	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 002	
	
48.	ГЭСН 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0288	76 573.86	2 205	
		Объем: 1.6*1.8						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.23	0.121824	242.905	30	
48. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	161.33	4.646304	170.030	790	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	0.019008	316.25	6	
			(1)			276.63	5	
48. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.102816	1 083.12	111	
			(1)			236.67	24	
48. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	9.3024	22.23	207	
48. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	1.9296	21.15	41	
48. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	0.576	258.67	149	
48. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	1.37088	92.91	127	
48. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.2304	480.30	111	
48. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	2.1888	303.05	663	
		Накладные расходы				106%	869	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	443	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 517	
	
49.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		0.74	8 099.64	5 994	
		Объем: 0.336+0.4						
	
50.	11.3.02.03-0005 
(прим)	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный  , площадью площадью более 1,5 м2	м2		6.38	6 171.36	39 373	
		Объем: 2.88+1.7+1.8						
	
51.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.014	22 771.79	319	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.00266	245.083	1	
51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	0.29666	166.250	49	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.00056	316.25		
			(1)			276.63		
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0021	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
51. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.056	480.30	27	
51. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	0.7924	303.05	240	
		Накладные расходы				106%	53	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	27	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					399	
	
52.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м		1.4	161.12	226	
	
53.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (входные в подъезд)	100 м2		0.021	18 779.31	394	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.16254	276.630	45	
53. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.18211	157.170	343	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.16254	316.25	51	
			(1)			276.63	45	
		Накладные расходы				99%	384	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	233	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 011	
	
54.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2.1	879.57	1 847	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.357	236.670	84	
54. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	5.04	192.800	972	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.357	1 083.12	387	
			(1)			236.67	84	
54. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.84	44.75	38	
54. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00021	59 480.76	12	
54. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0063	58 984.46	372	
54. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.21	319.21	67	
		Накладные расходы				81%	855	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	760	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 463	
	
55.	С 07.1.01.03-000 
((цены территориального каталога)07.1.01.03-0000-010)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		2.1	12 962.96	27 222	
	
56.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.03025	47 974.36	1 451	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.062315	276.630	17	
56. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	6.172815	180.650	1 115	
56. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.062315	316.25	20	
			(1)			276.63	17	
56. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.130075	2 385.08	310	
56. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.003025	2 036.03	6	
		Накладные расходы				95%	1 075	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	532	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 058	
	
57.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.03025	12 861.50	389	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0051425	241.371	1	
57. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42.9	1.297725	174.220	226	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.000605	316.25		
			(1)			276.63		
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0045375	1 083.12	5	
			(1)			236.67	1	
57. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.02541	162.00	4	
57. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0093775	41.33		
57. 7.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.00190575	55 648.80	106	
57. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00154275	30 664.71	47	
		Накладные расходы				95%	216	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	107	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					711	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					85 986	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					56 917	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					45 367	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 45, 46, 53; %=106 - по стр. 47, 48, 51; %=95 - по стр. 56, 57)					6 411	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45, 46, 53; %=54 - по стр. 47, 48, 51; %=47 - по стр. 56, 57)					3 487	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					66 815	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					29 069	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 54)					855	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 54)					760	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					30 684	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					97 499	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 086	
	ИТОГО					99 585	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 992	
	ИТОГО					101 577	
	НДС 18%				18	18 284	
	ВСЕГО С НДС					119 861.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 266.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 247	
	
	Раздел 3.  Отмостка , гидроизоляция стен подвала	
	
	Гидроизоляция стен подвала	
58.	ГЭСНр 68-12-4 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.066	64 810.42	4 277	
		Объем: 66*0.1						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.73174	209.585	573	
58. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	16.0611	161.500	2 594	
58. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.14124	1 647.59	233	
			(1)			276.63	39	
58. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.08514	35.92	3	
58. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.5905	530.53	1 374	
			(1)			205.93	533	
58. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	7.7715	9.46	74	
		Накладные расходы				104%	3 294	
		Сметная прибыль				60%	1 900	
		Всего с НР и СП					9 471	
	
59.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		11.88	528.56	6 279	
		Объем: 6.6*1.8						
	
60.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		1.1	23 344.86	25 679	
60. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	169.4	151.590	25 679	
		Накладные расходы				72%	18 489	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	9 758	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					53 926	
	
61.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.132	7 797.26	1 029	
61. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	7.06992	145.580	1 029	
		Накладные расходы				72%	741	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	391	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 161	
	
62.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		21.12	156.52	3 306	
		Объем: 13.2*1.6						
	
63.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		11.88	271.61	3 227	
	
64.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.2	472.34	567	
64. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	3.252	174.220	567	
64. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.012	20.52		
		Накладные расходы				86%	488	
		Сметная прибыль				70%	397	
		Всего с НР и СП					1 452	
	
65.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.024	3 109.35	75	
		Объем: (1.2)*0.02						
	
66.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	65 170.83	3 259	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	276.630	14	
66. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	161.500	3 211	
66. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	938.25	47	
			(1)			276.63	14	
66. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
66. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				86%	2 774	
		Сметная прибыль				70%	2 258	
		Всего с НР и СП					8 290	
	
67.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.12	2 816.41	338	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
68.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	14 291.11	3 716	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
69.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.1	14 060.03	15 466	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	3.058	182.880	559	
69. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	77.968	187.210	14 596	
69. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.99	14.70	15	
69. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	3.058	277.04	847	
			(1)			182.88	559	
69. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.385	20.52	8	
		Накладные расходы				95%	14 397	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	7 123	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					36 986	
	
70.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		2.079	2 063.31	4 290	
		Объем: (1.1)*1.89						
	
71.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		1.1	2 659.39	2 925	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.616	236.670	146	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	12.32	166.250	2 048	
71. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.616	1 083.12	667	
			(1)			236.67	146	
71. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.0033	63 613.99	210	
		Накладные расходы				90%	1 975	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 316	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 216	
	
72.	08.1.02.17-0036	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		115.5	58.42	6 748	
		Объем: 110*1.05						
	
73.	01.7.15.07-0009	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм с бортиком	100 шт.		8.8	119.12	1 048	
		Объем: 8*110						
	
74.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		1.1	1 610.67	1 772	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.044	236.670	10	
74. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	3.08	170.030	524	
74. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.044	1 083.12	48	
			(1)			236.67	10	
74. 4.	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.0495	24 250.19	1 200	
		Накладные расходы				108%	577	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	294	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 642	
	
75.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной:   мастикой в два слоя	100 м2		1.76	20 802.20	36 612	
		Объем: 110+66						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	1.32	253.187	334	
75. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	27.3504	212.640	5 816	
75. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.5456	316.25	173	
			(1)			276.63	151	
75. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.7744	1 083.12	839	
			(1)			236.67	183	
75. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.4224	70 427.07	29 748	
75. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.88	41.33	36	
		Накладные расходы				111%	6 827	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	3 936	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					47 375	
	
76.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из гидроизола в два слоя +доп.слой 300мм	100 м2		1.76	595.22	1 048	
		Объем: 110.0+66						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0352	236.670	8	
76. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	6.072	166.250	1 009	
76. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0352	1 083.12	38	
			(1)			236.67	8	
		Накладные расходы				111%	1 129	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	651	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 828	
	
77.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2		350.064	75.01	26 258	
		Объем: 110*1.224*2+66*1.224						
	
78.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм  
 (гидроизоляционный замок)	100 м2		0.07	14 114.00	988	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.0525	253.187	13	
78. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	1.0878	212.640	231	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0217	316.25	7	
			(1)			276.63	6	
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.0308	1 083.12	33	
			(1)			236.67	7	
78. 5.	01.2.03.03-0061	Мастика битумно-резиновая: изоляционная	т	0.24	0.0168	42 559.57	715	
78. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.035	41.33	1	
		Накладные расходы				111%	271	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	156	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 415	
	
79.	ГЭСН 11-01-004-08	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-07	100 м2		0.07	51 611.68	3 613	
		Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.96	0.2072	252.870	52	
79. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	39.36	2.7552	212.640	586	
79. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.2	0.084	316.25	27	
			(1)			276.63	23	
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.76	0.1232	1 083.12	133	
			(1)			236.67	29	
79. 5.	01.2.03.03-0061	Мастика битумно-резиновая: изоляционная	т	0.96	0.0672	42 559.57	2 860	
79. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	2.4	0.168	41.33	7	
		Накладные расходы				111%	708	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	408	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 730	
	
80.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (с трамбованием)	100 м3		0.968	12 883.83	12 472	
80. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	85.668	145.580	12 472	
		Накладные расходы				72%	8 980	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	4 739	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					26 191	
	
	Отмостка	
81.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной:   мастикой в два слоя	100 м2		0.198	20 802.20	4 119	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.1485	253.187	38	
81. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	3.07692	212.640	654	
81. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.06138	316.25	19	
			(1)			276.63	17	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.08712	1 083.12	94	
			(1)			236.67	21	
81. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.04752	70 427.07	3 347	
81. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.099	41.33	4	
		Накладные расходы				111%	768	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	443	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 330	
	
82.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство оклеечной гидроизоляции  рулонными материалами (прим) (завести на стену H=0,2м)	100 м2		0.132	507.37	67	
82. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000132	236.670		
82. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	0.42108	158.710	67	
82. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000132	1 083.12		
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	74	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	46	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					186	
	
83.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		14.52	71.64	1 040	
		Объем: (0.132)*110.0						
	
84.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.528	507.37	268	
84. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000528	236.670		
84. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	1.68432	158.710	267	
84. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000528	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	294	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	182	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					743	
	
85.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		58.08	71.64	4 161	
		Объем: (0.528)*110.0						
	
86.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		6.6	775.84	5 121	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.98	205.930	408	
86. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	22.506	167.930	3 779	
86. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.528	1 025.14	541	
			(1)			205.93	109	
86. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.904	3.17	9	
86. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.452	530.53	770	
			(1)			205.93	299	
86. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.99	20.52	20	
		Накладные расходы				111%	4 648	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 680	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					12 448	
	
87.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.92	561.70	4 449	
		Объем: (6.6)*1.2						
	
88.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		6.6	2 875.77	18 980	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	3.63	205.930	748	
88. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	24.618	172.120	4 237	
88. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.594	1 025.14	609	
			(1)			205.93	122	
88. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	6.138	3.17	19	
88. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	3.036	530.53	1 611	
			(1)			205.93	625	
88. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.99	20.52	20	
88. 7.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.726	1 154.95	838	
88. 8.	02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.66	1 499.82	990	
88. 9.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.594	1 499.82	891	
88. 10.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	1	6.6	1 479.42	9 764	
		Накладные расходы				111%	5 533	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	3 190	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					27 704	
	
89.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)	Устройство  бетонной отмостки	м3		6.6	655.64	4 327	
89. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	24.156	162.900	3 935	
89. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.168	3.62	11	
89. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0132	23 043.61	304	
89. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.31	20.52	47	
89. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0066	4 417.20	29	
		Накладные расходы				111%	4 368	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 518	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 213	
	
90.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		6.732	3 202.16	21 557	
		Объем: (6.6)*1.02						
	
	Ремонт ступеней спусков в подвал	
91.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.04	20 765.03	831	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0176	263.007	5	
91. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	4.1156	167.930	691	
91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0116	316.25	4	
			(1)			276.63	3	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.006	1 083.12	6	
			(1)			236.67	1	
91. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00004	59 108.39	2	
91. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.004	7 505.55	30	
91. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00008	43 084.33	3	
91. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.02116	4 417.20	93	
		Накладные расходы				76%	529	
		Сметная прибыль				60%	418	
		Всего с НР и СП					1 778	
	
92.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.011	3 505.73	39	
		Объем: (0.04)*0.28						
	
93.	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.16	831.25	133	
93. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	0.8	166.250	133	
		Накладные расходы				99%	132	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	80	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					344	
	
94.	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-0.16	299.25	-48	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
94. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-0.288	166.250	-48	
		Накладные расходы				99%	-48	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	-29	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					-124	
	
95.	ГЭСН 06-01-092-09	Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм	т		0.001	8 930.47	9	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.00058	267.673		
95. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	52.19	0.05219	154.380	8	
95. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.00036	1 077.50		
			(1)			276.63		
95. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.00009	938.25		
			(1)			276.63		
95. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00013	1 083.12		
			(1)			236.67		
95. 6.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.005	0.000005	52 045.33		
		Накладные расходы				108%	9	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				65%	5	
						=(77*0.85)		
		Всего с НР и СП					23	
	
96.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т		0.001	55 857.74	56	
		Объем: (0.0007)*1.0						
	
97.	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)	Монтаж стальных уголков на ступени	100 м		0.04	2 445.15	98	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.002	236.670		
97. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	0.512	180.650	92	
97. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.002	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
97. 4.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.00003	104 899.63	3	
		Накладные расходы				81%	75	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	66	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					239	
	
98.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.009	46 789.99	421	
		Объем: (0.04)*0.232						
	
99.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.03	13 435.23	403	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.0381	276.630	11	
99. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	1.1853	154.380	183	
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.0381	316.25	12	
			(1)			276.63	11	
99. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.2721	3.62	1	
99. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.105	20.52	2	
99. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.0612	3 347.74	205	
		Накладные расходы				111%	215	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	124	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					743	
	
100.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		0.03	3 718.70	112	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0126	276.630	3	
100. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1	0.03	154.380	5	
100. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.42	0.0126	316.25	4	
			(1)			276.63	3	
100. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.64	0.1392	3.62	1	
100. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.02	0.0306	3 347.74	102	
		Накладные расходы				111%	9	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	5	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					126	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					231 135	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					218 225	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					74 121	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 58; %=72 - по стр. 60, 61, 80; %=86 - по стр. 64, 66; %=95 - по стр. 69; %=90 - по стр. 71; %=108 - по стр. 74, 95; %=111 - по стр. 75, 76, 78, 79, 81, 86, 88, 89, 99, 100; %=110 - по стр. 82, 84; %=76 - по стр. 91; %=99 - по стр. 93, 94)					77 178	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58, 71, 91, 93, 94; %=38 - по стр. 60, 61, 80; %=70 - по стр. 64, 66; %=47 - по стр. 69; %=55 - по стр. 74; %=64 - по стр. 75, 76, 78, 79, 81, 86, 88, 89, 99, 100; %=68 - по стр. 82, 84; %=65 - по стр. 95)					42 989	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					338 392	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					98	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 97)					75	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 97)					66	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					239	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 812	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 812	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					351 443	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 521	
	ИТОГО					358 964	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 179	
	ИТОГО					366 143	
	НДС 18%				18	65 906	
	ВСЕГО С НДС					432 049.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					77 253.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					43 055	
	
	Раздел 4.  Лестничная клетка	
	
	Стены, потолок	
101.	ГЭСНр 61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.09	55 508.95	4 996	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.0648	276.630	18	
101. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	290.27	26.1243	174.220	4 551	
101. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.72	0.0648	316.25	20	
			(1)			276.63	18	
101. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0315	20.52	1	
101. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.2079	2 036.03	423	
101. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3.38	0.3042			
		Накладные расходы				79%	3 610	
		Сметная прибыль				50%	2 285	
		Всего с НР и СП					10 890	
	
102.	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.31	44 001.94	13 641	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.67	0.2077	276.630	57	
102. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	228.35	70.7885	172.120	12 184	
102. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.67	0.2077	316.25	66	
			(1)			276.63	57	
102. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1085	20.52	2	
102. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.682	2 036.03	1 389	
102. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3.38	1.0478			
		Накладные расходы				79%	9 670	
		Сметная прибыль				50%	6 121	
		Всего с НР и СП					29 432	
	
103.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим)	Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		1.37	3 153.07	4 320	
		Объем: 108+29						
103. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	28.496	151.590	4 320	
		Накладные расходы				80%	3 456	
		Сметная прибыль				50%	2 160	
		Всего с НР и СП					9 936	
	
104.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		1.08	5 919.31	6 393	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.3132	276.630	87	
104. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	38.5884	162.900	6 286	
104. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.3132	316.25	99	
			(1)			276.63	87	
104. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.378	20.52	8	
		Накладные расходы				79%	5 035	
		Сметная прибыль				50%	3 187	
		Всего с НР и СП					14 614	
	
105.	С04.3-02.05-1006	Смесь сухая гипсовая, с заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающая, безусадочная	кг		613.44	14.59	8 950	
		Объем: (1.08)*0.568*1000						
	
106.	ГЭСНр 61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0.38	7 336.45	2 788	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.114	276.630	32	
106. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	44.41	16.8758	162.900	2 749	
106. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3	0.114	316.25	36	
			(1)			276.63	32	
106. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.133	20.52	3	
		Накладные расходы				79%	2 197	
		Сметная прибыль				50%	1 391	
		Всего с НР и СП					6 375	
	
107.	С04.3-02.05-1006	Смесь сухая гипсовая, с заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающая, безусадочная	кг		225.34	14.59	3 288	
		Объем: (0.38)*0.593*1000						
	
108.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		1.08	14 390.06	15 541	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.22032	241.371	53	
108. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	51.48	55.5984	174.220	9 686	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.02592	316.25	8	
			(1)			276.63	7	
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.1944	1 083.12	211	
			(1)			236.67	46	
108. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.9072	162.00	147	
108. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.3348	41.33	14	
108. 7.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.06804	55 648.80	3 786	
108. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.05508	30 664.71	1 689	
		Накладные расходы				95%	9 252	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 577	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					29 370	
	
109.	ГЭСН 15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2		0.38	17 159.32	6 521	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.08208	241.110	20	
109. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	64.68	24.5784	174.220	4 282	
109. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.00912	316.25	3	
			(1)			276.63	3	
109. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.07296	1 083.12	79	
			(1)			236.67	17	
109. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.3192	162.00	52	
109. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.1178	41.33	5	
109. 7.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.069	0.02622	55 648.80	1 459	
109. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.0209	30 664.71	641	
		Накладные расходы				95%	4 087	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 022	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					12 630	
	
	Ступени деревянные	
110.	ГЭСНр 59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.		0.23	53 770.74	12 367	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.2323	260.804	61	
110. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	73.278	166.250	12 182	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.1403	316.25	44	
			(1)			276.63	39	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.092	1 083.12	100	
			(1)			236.67	22	
110. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00069	59 108.39	41	
110. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3.34	0.7682			
		Накладные расходы				76%	9 305	
		Сметная прибыль				60%	7 346	
		Всего с НР и СП					29 017	
	
111.	11.1.03.06-0073	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		0.368	10 508.19	3 867	
		Объем: (0.23)*1.6						
	
112.	11.1.03.06-0069	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3		0.085	10 553.47	897	
		Объем: (0.23)*0.369						
	
113.	ГЭСНр 57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2		0.13	2 643.73	344	
113. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	2.2672	151.590	344	
113. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	4.67	0.6071			
		Накладные расходы				80%	275	
		Сметная прибыль				68%	234	
		Всего с НР и СП					853	
	
114.	ГЭСН 11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2		0.13	48 146.47	6 259	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.232	0.29016	252.998	73	
114. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	80.052	10.40676	166.250	1 730	
114. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.912	0.11856	316.25	37	
			(1)			276.63	33	
114. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.32	0.1716	1 083.12	186	
			(1)			236.67	41	
114. 5.	91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	3.24	0.4212	23.47	10	
114. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0262	0.003406	59 108.39	201	
114. 7.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	3.71	0.4823	8 489.22	4 094	
		Накладные расходы				111%	2 001	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 154	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 414	
	
115.	ГЭСНр 57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.11	571.49	63	
115. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	0.4147	151.590	63	
115. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.11	0.0121			
		Накладные расходы				80%	50	
		Сметная прибыль				68%	43	
		Всего с НР и СП					156	
	
116.	ГЭСН 11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		0.17	5 791.35	985	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.0153	241.110	4	
116. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.68	1.3056	166.250	217	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0017	316.25	1	
			(1)			276.63		
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0136	1 083.12	15	
			(1)			236.67	3	
116. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000051	80 547.66	4	
116. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	17.17	43.57	748	
		Накладные расходы				111%	245	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	141	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 372	
	
117.	ГЭСН 10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2		0.58	1 196.68	694	
		Объем: (16+13)*2						
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0928	236.670	22	
117. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.1	2.958	182.740	541	
117. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.04	0.0232	271.57	6	
			(1)			236.67	5	
117. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.0696	1 083.12	75	
			(1)			236.67	16	
117. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	4.13	2.3954	19.97	48	
117. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.003	0.00174	20.52		
117. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	0.58	41.33	24	
		Накладные расходы				106%	597	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	304	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 595	
	
118.	14.2.06.01-0109	Антисептик КФА	т		0.007	44 557.87	312	
		Объем: 58*0.115/1000						
	
119.	ГЭСН 15-07-003-01	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных	100 м2		0.29	1 754.05	509	
		Объем: 16.0+13						
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0145	236.670	3	
119. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3.18	0.9222	178.550	165	
119. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.0029	271.57	1	
			(1)			236.67	1	
119. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0116	1 083.12	13	
			(1)			236.67	3	
119. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.37	0.6873	19.97	14	
119. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0029	20.52		
119. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	0.29	41.33	12	
119. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	10.35	3.0015	101.58	305	
		Накладные расходы				95%	160	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	79	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					748	
	
120.	ГЭСН 15-07-002-01 
(прим.)	Окраска деревянных  поверхностей водно-дисперсионными красками (за 2 раза)	100 м2		0.29	2 726.17	791	
		Объем: 16+13						
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.029	236.670	7	
120. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	15.66	4.5414	162.900	740	
120. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.0058	271.57	2	
			(1)			236.67	1	
120. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0232	1 083.12	25	
			(1)			236.67	5	
120. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.02	0.0058	20.52		
120. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	2	0.58	41.33	24	
		Накладные расходы				95%	710	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	351	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 852	
	
121.	14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная	т		0.007	294 917.12	2 064	
		Объем: (0.16+0.13)*12/1000*2						
	
	Двери	
122.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.0455	18 779.31	854	
		Объем: (2*0.9)+(2.5*1.1)						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.35217	276.630	97	
122. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	4.727905	157.170	743	
122. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.35217	316.25	111	
			(1)			276.63	97	
		Накладные расходы				99%	832	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	504	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 190	
	
123.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		4.55	879.57	4 002	
		Объем: (2*0.9)+(2.5*1.1)						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.7735	236.670	183	
123. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	10.92	192.800	2 105	
123. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.7735	1 083.12	838	
			(1)			236.67	183	
123. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.82	44.75	81	
123. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000455	59 480.76	27	
123. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.01365	58 984.46	805	
123. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.455	319.21	145	
		Накладные расходы				81%	1 853	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	1 647	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 503	
	
124.	С 07.1.01.03-000 
((цены территориального каталога)07.1.01.03-0000-010)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		4.55	12 962.96	58 981	
		Объем: 1.8+2.75						
	
125.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		2.95	528.56	1 559	
	
126.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		2.95	271.61	801	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					161 787	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					96 444	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					19 378	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 101, 102, 104, 106; %=80 - по стр. 103, 113, 115; %=95 - по стр. 108, 109, 119, 120; %=76 - по стр. 110; %=111 - по стр. 114, 116; %=106 - по стр. 117; %=99 - по стр. 122)					51 481	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 101-104, 106; %=47 - по стр. 108, 109, 119, 120; %=60 - по стр. 110, 122; %=68 - по стр. 113, 115; %=64 - по стр. 114, 116; %=54 - по стр. 117)					31 897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					179 822	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					62 983	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 123)					1 853	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 123)					1 647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					66 483	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 360	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 360	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					248 665	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 321	
	ИТОГО					253 986	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 080	
	ИТОГО					259 066	
	НДС 18%				18	46 632	
	ВСЕГО С НДС					305 698.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					53 334.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					33 544	
	
	Раздел 5.  Подвальные помещения	
	
127.	ГЭСНр 52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	100 м3		0.16	1 100.97	176	
127. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7	1.12	151.590	170	
127. 2.	91.19.08-004	Насосы, мощность 4 кВт	маш.-ч	1.34	0.2144	29.73	6	
		Накладные расходы				93%	158	
		Сметная прибыль				75%	128	
		Всего с НР и СП					462	
	
128.	ГЭСНр 52-11-1 
(прим)	Очистка помещений подвала от ила и грязи: ведрами	100 м3		0.09	23 052.95	2 075	
128. 1.	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	154.5	13.905	149.210	2 075	
		Накладные расходы				93%	1 930	
		Сметная прибыль				75%	1 556	
		Всего с НР и СП					5 561	
	
129.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		16.2	528.56	8 563	
		Объем: 9*1.8						
	
130.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (ила, грязи)	1 т груза		16.2	271.61	4 400	
	
131.	ГЭСНр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест		0.24	14 863.39	3 567	
131. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.35	16.644	166.250	2 767	
131. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.68	0.1632	97.98	16	
131. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.68	0.1632	9.46	2	
131. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.07	0.0168	20.52		
131. 5.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.02	0.0048	7 505.55	36	
131. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1	0.24	3 109.35	746	
131. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.7	0.168			
		Накладные расходы				80%	2 214	
		Сметная прибыль				68%	1 882	
		Всего с НР и СП					7 662	
	
132.	ГЭСНр 57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.28	27 795.32	7 783	
132. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	34.7844	166.250	5 783	
132. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.3864	97.98	38	
132. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.3864	9.46	4	
132. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.028	20.52	1	
132. 5.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.045	0.0126	7 505.55	95	
132. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.14	0.5992	3 109.35	1 863	
132. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.48	0.4144			
		Накладные расходы				80%	4 626	
		Сметная прибыль				68%	3 932	
		Всего с НР и СП					16 342	
	
133.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		9.6	149.63	1 436	
133. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	8.64	166.250	1 436	
		Накладные расходы				81%	1 163	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	862	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 461	
	
134.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.096	2 239.10	215	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00192	221.300		
134. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.50976	206.910	105	
134. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00096	11.40		
134. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00096	1 025.14	1	
			(1)			205.93		
134. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00096	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
134. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.10752	19.97	2	
134. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001152	76 468.18	88	
134. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000192	89 612.55	17	
		Накладные расходы				81%	85	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	63	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					363	
	
135.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.096	2 656.51	255	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00192	221.300		
135. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.36768	176.450	65	
135. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00096	11.40		
135. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00096	1 025.14	1	
			(1)			205.93		
135. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00096	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
135. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0624	19.97	1	
135. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001824	97 393.66	178	
135. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001344	68 605.16	9	
		Накладные расходы				81%	53	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	39	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					347	
	
136.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.8	3 459.28	13 145	
136. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	86.716	151.590	13 145	
		Накладные расходы				99%	13 014	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	7 887	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					34 046	
	
137.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		2.8	472.34	1 323	
137. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	7.588	174.220	1 322	
137. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.028	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	1 137	
		Сметная прибыль				70%	925	
		Всего с НР и СП					3 385	
	
138.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.056	3 109.35	174	
		Объем: (2.8)*0.02						
	
139.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.82	6 486.90	5 319	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.3526	276.630	98	
139. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	29.0198	155.780	4 521	
139. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.164	938.25	154	
			(1)			276.63	45	
139. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.1886	316.25	60	
			(1)			276.63	52	
139. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.03608	20.52	1	
139. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.20746	2 816.41	584	
		Накладные расходы				86%	3 972	
		Сметная прибыль				70%	3 233	
		Всего с НР и СП					12 525	
	
140.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.33	14 291.11	4 716	
		Объем: (0.82)*0.402						
	
141.	ГЭСНр 53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.02	114 556.38	2 291	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2	0.04	276.630	11	
141. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	606.9	12.138	158.710	1 926	
141. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.04	938.25	38	
			(1)			276.63	11	
141. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	0.023	20.52		
141. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	5.8	0.116	2 816.41	327	
141. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	51.3	1.026			
		Накладные расходы				86%	1 666	
		Сметная прибыль				70%	1 356	
		Всего с НР и СП					5 313	
	
142.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.207	14 291.11	2 958	
		Объем: (0.02)*10.33						
	
143.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3.653	1 492.40	5 452	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.087672	256.650	23	
143. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	28.71258	187.210	5 375	
143. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.043836	316.25	14	
			(1)			276.63	12	
143. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.043836	1 083.12	47	
			(1)			236.67	10	
143. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.3653	41.33	15	
		Накладные расходы				95%	5 128	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 537	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 117	
	
144.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		47.489	67.41	3 201	
		Объем: (3.653)*0.013*1000						
	
145.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		1.3	1 840.61	2 393	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0312	256.650	8	
145. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	12.636	187.210	2 366	
145. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0156	316.25	5	
			(1)			276.63	4	
145. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0156	1 083.12	17	
			(1)			236.67	4	
145. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.13	41.33	5	
		Накладные расходы				95%	2 255	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 116	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 764	
	
146.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		16.198	67.41	1 092	
		Объем: (1.246)*0.013*1000						
	
147.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		3.7	21 962.06	81 260	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	26.9508	192.456	5 187	
147. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	334.776	176.450	59 071	
147. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	2.7528	316.25	871	
			(1)			276.63	762	
147. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	24.198	267.47	6 472	
			(1)			182.88	4 425	
147. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000259	88 190.78	23	
147. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0222	8 452.25	188	
147. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	5.587	2 036.03	11 375	
147. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	10.249	318.06	3 260	
		Накладные расходы				95%	61 045	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	30 201	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					172 506	
	
148.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		1.3	22 627.84	29 416	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	9.4692	192.456	1 822	
148. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	123.0528	176.450	21 713	
148. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.9672	316.25	306	
			(1)			276.63	268	
148. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	8.502	267.47	2 274	
			(1)			182.88	1 555	
148. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000091	88 190.78	8	
148. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	1.95	2 036.03	3 970	
148. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	3.601	318.06	1 145	
		Накладные расходы				95%	22 358	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	11 061	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					62 836	
	
149.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		5	2 439.42	12 197	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.18	249.990	45	
149. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	61.26	158.710	9 723	
149. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.06	316.25	19	
			(1)			276.63	17	
149. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 083.12	130	
			(1)			236.67	28	
149. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	4	162.00	648	
149. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.05	41.33	2	
149. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.002	3 511.28	7	
149. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.085	15 086.12	1 282	
149. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0025	56 341.22	141	
149. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.008	30 664.71	245	
		Накладные расходы				95%	9 280	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 591	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					26 068	
	
150.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.038	29 600.46	1 125	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.29412	276.630	81	
150. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	6.56488	157.170	1 032	
150. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.29412	316.25	93	
			(1)			276.63	81	
		Накладные расходы				99%	1 102	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	668	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 895	
	
151.	ГЭСН 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0.032	82 773.00	2 649	
		Объем: 0.6*0.6*6+0.7*0.5*3						
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.17056	249.865	43	
151. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	170.75	5.464	170.030	929	
151. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.05632	316.25	18	
			(1)			276.63	16	
151. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.11424	1 083.12	124	
			(1)			236.67	27	
151. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	11.104	22.23	247	
151. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.272	21.15	48	
151. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	0.6848	258.67	177	
151. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	0.9792	92.91	91	
151. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	3.2			
151. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.256	480.30	123	
151. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	2.944	303.05	892	
		Накладные расходы				106%	1 030	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	525	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 204	
	
152.	11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		3.2	4 213.61	13 484	
	
153.	ГЭСН 20-02-002-01 
(прим)	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,6 м2	шт.		9	299.43	2 695	
		Объем: 3+6						
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.09	236.670	21	
153. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1.46	13.14	174.220	2 289	
153. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.09	1 083.12	97	
			(1)			236.67	21	
153. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.12	1.08	44.75	48	
153. 5.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00099	70 993.81	70	
153. 6.	04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	м3	0.0003	0.0027	3 051.75	8	
153. 7.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.00387	46 848.62	181	
		Накладные расходы				115%	2 657	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 640	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 992	
	
154.	19.2.03.09-0031 
(прим)	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 100х500 мм ,100*600мм	шт.		9	439.16	3 952	
		Объем: (9.0)*1.0						
	
155.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.034	18 779.31	638	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.26316	276.630	73	
155. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	3.53294	157.170	555	
155. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.26316	316.25	83	
			(1)			276.63	73	
		Накладные расходы				99%	622	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	377	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 637	
	
156.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		3.42	879.57	3 008	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.5814	236.670	138	
156. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	8.208	192.800	1 583	
156. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.5814	1 083.12	630	
			(1)			236.67	138	
156. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.368	44.75	61	
156. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000342	59 480.76	20	
156. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.01026	58 984.46	605	
156. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.342	319.21	109	
		Накладные расходы				81%	1 394	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	1 239	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 641	
	
157.	С 07.1.01.03-000 
((цены территориального каталога)07.1.01.03-0000-010)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		3.42	12 962.96	44 333	
	
158.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.051	47 974.36	2 447	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.10506	276.630	29	
158. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	10.40706	180.650	1 880	
158. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.10506	316.25	33	
			(1)			276.63	29	
158. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.2193	2 385.08	523	
158. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0051	2 036.03	10	
		Накладные расходы				95%	1 814	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	897	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 158	
	
159.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов	100 м2		0.051	2 439.42	124	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.001836	249.990		
159. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.624852	158.710	99	
159. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.000612	316.25		
			(1)			276.63		
159. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.001224	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
159. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0408	162.00	7	
159. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00051	41.33		
159. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000204	3 511.28		
159. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000867	15 086.12	13	
159. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000255	56 341.22	1	
159. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000816	30 664.71	3	
		Накладные расходы				95%	94	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	47	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					265	
	
160.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных (спуск в подвал)	100 шт.		0.18	20 765.03	3 738	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0792	263.007	21	
160. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	18.5202	167.930	3 110	
160. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0522	316.25	17	
			(1)			276.63	14	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.027	1 083.12	29	
			(1)			236.67	6	
160. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00018	59 108.39	11	
160. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.018	7 505.55	135	
160. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00036	43 084.33	16	
160. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.09522	4 417.20	421	
		Накладные расходы				76%	2 380	
		Сметная прибыль				60%	1 879	
		Всего с НР и СП					7 996	
	
161.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.05	3 505.73	175	
		Объем: (0.18)*0.28						
	
162.	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.72	831.25	599	
162. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	3.6	166.250	599	
		Накладные расходы				99%	593	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	359	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 551	
	
163.	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-0.72	299.25	-215	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
163. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-1.296	166.250	-215	
		Накладные расходы				99%	-213	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	-129	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					-557	
	
164.	ГЭСН 06-01-092-09	Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм	т		0.003	8 930.47	27	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.00174	267.673		
164. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	52.19	0.15657	154.380	24	
164. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.00108	1 077.50	1	
			(1)			276.63		
164. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.00027	938.25		
			(1)			276.63		
164. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00039	1 083.12		
			(1)			236.67		
164. 6.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.005	0.000015	52 045.33	1	
		Накладные расходы				108%	26	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				65%	16	
						=(77*0.85)		
		Всего с НР и СП					69	
	
165.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т		0.003	55 857.74	168	
		Объем: (0.003)*1.0						
	
166.	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)	Монтаж стальных уголков на ступени	100 м		0.162	2 445.15	396	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0081	236.670	2	
166. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	2.0736	180.650	375	
166. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0081	1 083.12	9	
			(1)			236.67	2	
166. 4.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.0001215	104 899.63	13	
		Накладные расходы				81%	305	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	271	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					973	
	
167.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.038	46 789.99	1 778	
		Объем: (0.162)*0.232						
	
168.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.053	13 435.23	712	
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.06731	276.630	19	
168. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	2.09403	154.380	323	
168. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.06731	316.25	21	
			(1)			276.63	19	
168. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.48071	3.62	2	
168. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.1855	20.52	4	
168. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.10812	3 347.74	362	
		Накладные расходы				111%	380	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	219	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 311	
	
169.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		0.053	3 718.70	197	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.02226	276.630	6	
169. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1	0.053	154.380	8	
169. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.42	0.02226	316.25	7	
			(1)			276.63	6	
169. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.64	0.24592	3.62	1	
169. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.02	0.05406	3 347.74	181	
		Накладные расходы				111%	16	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	9	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					222	
	
170.	ГЭСНр 60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (в подвале)	100 м		0.02	27 361.71	547	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.98	0.0796	276.630	22	
170. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	164.47	3.2894	158.710	522	
170. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.98	0.0796	316.25	25	
			(1)			276.63	22	
170. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	31.1	0.622			
		Накладные расходы				78%	424	
		Сметная прибыль				63%	343	
		Всего с НР и СП					1 314	
	
171.	ГЭСНр 60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-2-1	100 м		0.02	15 564.15	311	
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.82	0.0364	276.630	10	
171. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	94.44	1.8888	158.710	300	
171. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.82	0.0364	316.25	12	
			(1)			276.63	10	
171. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	19.89	0.3978			
		Накладные расходы				78%	242	
		Сметная прибыль				63%	195	
		Всего с НР и СП					748	
	
172.	ГЭСН 08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3		0.4	11 147.60	4 459	
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.176	268.456	47	
172. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	12.97	5.188	170.030	882	
172. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.35	0.14	938.25	131	
			(1)			276.63	39	
172. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.036	1 083.12	39	
			(1)			236.67	9	
172. 5.	01.7.15.06-0085	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6х100 мм	т	0.0006	0.00024	74 997.55	18	
172. 6.	01.7.15.08-0022	Заклепки с полукруглой головкой: 4х10 мм	т	0.0003	0.00012	202 034.25	24	
172. 7.	01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т	0.003	0.0012	226 044.51	271	
172. 8.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	0.12	0.048	882.77	42	
172. 9.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.08	0.032	561.70	18	
172. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0006	0.00024	15 086.12	4	
172. 11.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.04	0.016	2 887.95	46	
172. 12.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.49	0.196	14 291.11	2 801	
172. 13.	08.3.05.02-0031	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм,: горячекатаный	т	0.006	0.0024	48 544.27	117	
172. 14.	08.3.07.01-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст0	т	0.004	0.0016	40 839.16	65	
		Накладные расходы				110%	1 022	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	632	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 113	
	
173.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.06	27 462.71	1 648	
173. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	7.884	180.650	1 424	
173. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.066	11.40	1	
173. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.021	20.52		
173. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.1092	2 036.03	222	
		Накладные расходы				79%	1 125	
		Сметная прибыль				50%	712	
		Всего с НР и СП					3 485	
	
174.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.06	2 439.42	146	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00216	249.990	1	
174. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.73512	158.710	117	
174. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00072	316.25		
			(1)			276.63		
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00144	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
174. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.048	162.00	8	
174. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0006	41.33		
174. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000024	3 511.28		
174. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00102	15 086.12	15	
174. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00003	56 341.22	2	
174. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000096	30 664.71	3	
		Накладные расходы				95%	112	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	55	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					314	
	
175.	ГЭСНр 60-14-1 
(прим)	Установка в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	100 шт.		0.06	75 306.33	4 518	
175. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	109.4	6.564	161.500	1 060	
175. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.58	0.0348	11.40		
175. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.16	0.0096	20.52		
175. 4.	08.1.02.12-0011	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	100	6	573.70	3 442	
175. 5.	08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т	0.005	0.0003	51 667.48	16	
		Накладные расходы				78%	827	
		Сметная прибыль				63%	668	
		Всего с НР и СП					6 013	
	
	Стены спусков в подвал	
176.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2		0.07	3 459.28	242	
176. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	1.5974	151.590	242	
		Накладные расходы				99%	240	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	145	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					627	
	
177.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.07	1 244.35	87	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0014	256.650		
177. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.4585	187.210	86	
177. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0007	316.25		
			(1)			276.63		
177. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0007	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
177. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.007	41.33		
		Накладные расходы				95%	82	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	40	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					209	
	
178.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.91	101.58	92	
		Объем: 7*0.013/100*1000						
	
179.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.07	17 908.12	1 254	
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.1946	182.880	36	
179. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	4.9616	187.210	929	
179. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.063	14.70	1	
179. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.1946	277.04	54	
			(1)			182.88	36	
179. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0245	20.52	1	
179. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.1323	2 036.03	269	
		Накладные расходы				95%	917	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	454	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 624	
	
180.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.07	49 615.05	3 473	
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0091	236.670	2	
180. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	5.712	151.590	866	
180. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.007	11.40		
180. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0091	1 083.12	10	
			(1)			236.67	2	
180. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0126	20.52		
180. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0175	8 452.25	148	
180. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	7.7	318.06	2 449	
		Накладные расходы				79%	686	
		Сметная прибыль				50%	434	
		Всего с НР и СП					4 593	
	
181.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.018	8 452.25	-152	
		Объем: (0.07)*(-0.25)						
	
182.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-7.7	318.06	-2 449	
		Объем: (0.07)*(-110.0)						
	
183.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		7.7	32.67	252	
		Объем: 0.07*110						
	
184.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		17.5	24.26	425	
		Объем: 7*2.5						
	
185.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.07	13 029.79	912	
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0294	236.670	7	
185. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	4.3099	204.120	880	
185. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.0357	11.40		
185. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.0294	1 083.12	32	
			(1)			236.67	7	
185. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.00476	20.52		
		Накладные расходы				95%	843	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	417	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 172	
	
186.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.001	67 003.87	67	
		Объем: (0.07)*0.018						
	
187.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.028	63 665.86	1 783	
		Объем: (0.07)*0.4						
	
188.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.07	2 403.81	168	
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0042	236.670	1	
188. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.9058	180.650	164	
188. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0049	11.40		
188. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0042	1 083.12	5	
			(1)			236.67	1	
188. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0007	41.33		
		Накладные расходы				95%	157	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	78	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					402	
	
189.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.91	101.58	92	
		Объем: (0.07)*13						
	
190.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т		0.0027	70 484.68	190	
		Объем: 2.66/1000						
	
191.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		10.33	528.56	5 460	
	
192.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		10.33	271.61	2 806	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					301 768	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					226 155	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					22 707	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 127, 128; %=80 - по стр. 131, 132; %=81 - по стр. 133-135; %=99 - по стр. 136, 150, 155, 162, 163, 176; %=86 - по стр. 137, 139, 141; %=95 - по стр. 143, 145, 147-149, 158, 159, 174, 177, 179, 185, 188; %=106 - по стр. 151; %=76 - по стр. 160; %=108 - по стр. 164; %=111 - по стр. 168, 169; %=78 - по стр. 170, 171, 175; %=110 - по стр. 172; %=79 - по стр. 173, 180)					144 601	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 127, 128; %=68 - по стр. 131, 132, 172; %=60 - по стр. 133-136, 150, 155, 160, 162, 163, 176; %=70 - по стр. 137, 139, 141; %=47 - по стр. 143, 145, 147-149, 158, 159, 174, 177, 179, 185, 188; %=54 - по стр. 151; %=65 - по стр. 164; %=64 - по стр. 168, 169; %=63 - по стр. 170, 171, 175; %=50 - по стр. 173, 180)					80 408	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					451 164	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 737	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 156, 166)					1 699	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 156, 166)					1 511	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					50 947	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 647	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 153)					2 657	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 153)					1 640	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 944	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					21 229	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					21 229	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					534 284	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 434	
	ИТОГО					545 718	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 914	
	ИТОГО					556 632	
	НДС 18%				18	100 194	
	ВСЕГО С НДС					656 826.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					148 957.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					83 559	
	
	Раздел 6.  Водоотведение	
	
193.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.36	14 115.99	5 082	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.1152	276.630	32	
193. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	30.708	164.300	5 045	
193. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.1152	316.25	36	
			(1)			276.63	32	
193. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.4824			
		Накладные расходы				74%	3 757	
		Сметная прибыль				50%	2 539	
		Всего с НР и СП					11 377	
	
194.	ГЭСНр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.15	11 354.44	1 703	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.024	276.630	7	
194. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	10.32	164.300	1 696	
194. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.024	316.25	8	
			(1)			276.63	7	
194. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0885			
		Накладные расходы				74%	1 260	
		Сметная прибыль				50%	852	
		Всего с НР и СП					3 815	
	
195.	ГЭСН 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м		0.32	13 216.49	4 229	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
195. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.552	0.17664	245.357	43	
195. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	66.996	21.43872	182.740	3 918	
195. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.0384	1 077.50	41	
			(1)			276.63	11	
195. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.216	0.06912	758.89	52	
			(1)			236.67	16	
195. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.216	0.06912	1 083.12	75	
			(1)			236.67	16	
195. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	0.25152	20.52	5	
195. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0008512	161 782.18	138	
195. 8.	01.7.19.02	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб	шт.	12	3.84			
195. 9.	24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99.8	31.936			
		Накладные расходы				115%	4 555	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	2 812	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 596	
	
196.	24.3.03.15-0101	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м		35.928	225.97	8 119	
		Объем: (0.36)*99.8						
	
197.	24.1.02.01-0024	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	 шт.		31	179.00	5 549	
	
198.	ГЭСН 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.15	13 559.69	2 034	
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0045	263.310	1	
198. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	64.24	9.636	192.800	1 858	
198. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	0.0015	1 077.50	2	
			(1)			276.63		
198. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0015	938.25	1	
			(1)			276.63		
198. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0015	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
198. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.0585	20.52	1	
198. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.00018	161 782.18	29	
198. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.225	627.39	141	
		Накладные расходы				115%	2 138	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 320	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 492	
	
199.	24.3.03.02-0001 
(прим)	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м		14.97	100.64	1 507	
		Объем: 15*0.998						
	
200.	24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		15	78.15	1 172	
	
201.	С .Цена поставщ	Ревизия д.110мм	шт		6	107.00	642	
	
202.	С .Цена поставщ	Ревизия 50мм	шт		4	85.00	340	
	
203.	С .Цена поставщ	Переход чугун/пластик 100/110мм	шт		6	189.00	1 134	
	
204.	С .Цена поставщ	Переход чугун/пластик 50мм	шт		4	126.00	504	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					32 015	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					32 015	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 193, 194; %=115 - по стр. 195, 198)					11 710	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 193, 194; %=71 - по стр. 195, 198)					7 522	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					51 247	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					51 247	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 097	
	ИТОГО					52 344	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 047	
	ИТОГО					53 391	
	НДС 18%				18	9 610	
	ВСЕГО С НДС					63 001.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 710.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 522	
	
	Раздел 7.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
205.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей,	100 шт.		0.04	885.29	35	
205. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.2336	151.590	35	
		Накладные расходы				85%	30	
		Сметная прибыль				65%	23	
		Всего с НР и СП					88	
	
206.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.12	967.54	116	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0036	276.630	1	
206. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.7584	151.590	115	
206. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0036	316.25	1	
			(1)			276.63	1	
		Накладные расходы				85%	99	
		Сметная прибыль				65%	75	
		Всего с НР и СП					290	
	
207.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.45	468.19	211	
207. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.3275	158.710	211	
		Накладные расходы				85%	179	
		Сметная прибыль				65%	137	
		Всего с НР и СП					528	
	
208.	ГЭСНр 67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.45	2 733.48	1 230	
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0315	276.630	9	
208. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	7.578	158.710	1 203	
208. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.0315	316.25	10	
			(1)			276.63	9	
208. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.666	3.25	2	
208. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.018	473.15	9	
208. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.1305	51.49	7	
		Накладные расходы				85%	1 030	
		Сметная прибыль				65%	788	
		Всего с НР и СП					3 048	
	
	Общестроительные работы	
209.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.04	3 314.66	133	
209. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	0.6068	184.980	112	
209. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.174	97.98	17	
209. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	0.348	9.46	3	
		Накладные расходы				99%	111	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	67	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					311	
	
210.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.013	19 452.37	253	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*4						
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0052	236.670	1	
210. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	0.97786	157.170	154	
210. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.00273	11.40		
210. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0052	1 083.12	6	
			(1)			236.67	1	
210. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0001781	20.52		
210. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0000767	59 108.39	5	
210. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0000637	15 086.12	1	
210. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.01352	3 552.41	48	
210. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0001235	48 512.74	6	
210. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.00273	6 764.95	18	
210. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.00234	6 641.32	16	
		Накладные расходы				99%	153	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	93	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					499	
	
	Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках)	
211.	ГЭСНм 08-02-410-01	Прокладка: труба полиэтиленовая  диаметр: до 25 мм	100 м		0.45	3 305.53	1 487	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0972	256.650	25	
211. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.032	7.2144	182.740	1 318	
211. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0486	938.25	46	
			(1)			276.63	13	
211. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0486	1 083.12	53	
			(1)			236.67	12	
211. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.00945	3 548.50	34	
211. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.09	170.95	15	
		Накладные расходы				95%	1 276	
		Сметная прибыль				65%	873	
		Всего с НР и СП					3 636	
	
212.	24.3.01.04-0042	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м		45.9	14.41	661	
		Объем: 45*1.02						
	
213.	24.1.02.01-0003	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.		45	40.96	1 843	
	
214.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		2.5	293.81	735	
	
215.	ГЭСНм 08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м		0.2	7 026.90	1 405	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
215. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.048	256.650	12	
215. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.096	7.2192	182.740	1 319	
215. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.024	938.25	23	
			(1)			276.63	7	
215. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.024	1 083.12	26	
			(1)			236.67	6	
215. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.4	0.08	180.76	14	
215. 6.	01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	0.4	0.08	14.79	1	
		Накладные расходы				95%	1 264	
		Сметная прибыль				65%	865	
		Всего с НР и СП					3 535	
	
216.	20.2.07.04-0002	короб  кабельный типа PNK 100,оцинкованный неперфорированный, размер 2500х100х50 мм, без крышки	шт.		8	267.18	2 137	
	
217.	С20.2-03.06-1118	Крышка короба длиной 2500 мм	шт.		8	351.56	2 812	
	
218.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.45	1 352.75	609	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0216	256.650	6	
218. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	2.9106	182.740	532	
218. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0108	938.25	10	
			(1)			276.63	3	
218. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0108	1 083.12	12	
			(1)			236.67	3	
218. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.072	547.78	39	
218. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00027	20 708.24	6	
218. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.009	125.09	1	
		Накладные расходы				95%	511	
		Сметная прибыль				65%	350	
		Всего с НР и СП					1 470	
	
219.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.22	740.60	163	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
219. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00528	256.650	1	
219. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.384	0.74448	182.740	136	
219. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00264	938.25	2	
			(1)			276.63	1	
219. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00264	1 083.12	3	
			(1)			236.67	1	
219. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0352	547.78	19	
		Накладные расходы				95%	130	
		Сметная прибыль				65%	89	
		Всего с НР и СП					382	
	
220.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0683	33 944.99	2 318	
		Объем: 67*1.02						
	
221.	20.5.02.06-0037	Разветвительная коробка У-198	10 шт.		0.6	196.99	118	
	
222.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.12	23 095.14	2 771	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
222. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.252	256.764	65	
222. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	10.17216	192.800	1 961	
222. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.12672	938.25	119	
			(1)			276.63	35	
222. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.12528	1 083.12	136	
			(1)			236.67	30	
222. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0372	547.78	20	
222. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0003672	140 835.80	52	
222. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.4896	180.76	89	
222. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.1224	2 960.43	362	
		Накладные расходы				95%	1 925	
		Сметная прибыль				65%	1 317	
		Всего с НР и СП					6 013	
	
223.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		12	157.54	1 890	
	
224.	С .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		12	85.00	1 020	
	
225.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.06	7 794.10	468	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
225. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0036	260.646	1	
225. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	2.2752	192.800	439	
225. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00216	938.25	2	
			(1)			276.63	1	
225. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00144	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
225. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0066	547.78	4	
225. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0612	180.76	11	
225. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000096	158 747.35	2	
225. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000018	104 899.63	2	
		Накладные расходы				95%	418	
		Сметная прибыль				65%	286	
		Всего с НР и СП					1 172	
	
226.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.6	423.08	254	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					22 669	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 628	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					9 133	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 205-208; %=95 - по стр. 211, 215, 218, 219, 222, 225)					6 862	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 205-208, 211, 215, 218, 219, 222, 225)					4 803	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					29 293	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 198	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 812	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 209, 210)					264	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 209, 210)					160	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 622	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 843	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 843	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					34 758	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	744	
	ИТОГО					35 502	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	710	
	ИТОГО					36 212	
	НДС 18%				18	6 518	
	ВСЕГО С НДС					42 730.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 126.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 963	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 455 050	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					30 536	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					18 600	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 33, 35, 211, 215, 218, 219, 222, 225; %=85 - по стр. 205-208)					9 825	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 33, 35, 205-208, 211, 215, 218, 219, 222, 225)					6 830	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 191	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 186 972	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					401 451	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 82, 84, 172; %=78 - по стр. 4, 5, 170, 171, 175; %=99 - по стр. 6, 45, 46, 53, 93, 94, 122, 136, 150, 155, 162, 163, 176, 209, 210; %=86 - по стр. 7, 9, 64, 66, 137, 139, 141; %=95 - по стр. 11, 13, 19, 22, 38, 42, 56, 57, 69, 108, 109, 119, 120, 143, 145, 147-149, 158, 159, 174, 177, 179, 185, 188; %=79 - по стр. 14, 27, 37, 40, 101, 102, 104, 106, 173, 180; %=83 - по стр. 25, 28; %=85 - по стр. 32; %=80 - по стр. 36, 103, 113, 115, 131, 132; %=106 - по стр. 47, 48, 51, 117, 151; %=104 - по стр. 58; %=72 - по стр. 60, 61, 80; %=90 - по стр. 71; %=108 - по стр. 74, 95, 164; %=111 - по стр. 75, 76, 78, 79, 81, 86, 88, 89, 99, 100, 114, 116, 168, 169; %=76 - по стр. 91, 110, 160; %=93 - по стр. 127, 128; %=81 - по стр. 133-135)					556 439	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 82, 84, 113, 115, 131, 132, 172; %=50 - по стр. 4, 5, 14, 27, 36, 37, 40, 101-104, 106, 173, 180; %=60 - по стр. 6, 45, 46, 53, 58, 71, 91, 93, 94, 110, 122, 133-136, 150, 155, 160, 162, 163, 176, 209, 210; %=70 - по стр. 7, 9, 64, 66, 137, 139, 141; %=47 - по стр. 11, 13, 19, 22, 38, 42, 56, 57, 69, 108, 109, 119, 120, 143, 145, 147-149, 158, 159, 174, 177, 179, 185, 188; %=65 - по стр. 25, 28, 32, 95, 164; %=54 - по стр. 47, 48, 51, 117, 151; %=38 - по стр. 60, 61, 80; %=55 - по стр. 74; %=64 - по стр. 75, 76, 78, 79, 81, 86, 88, 89, 99, 100, 114, 116, 168, 169; %=75 - по стр. 127, 128; %=63 - по стр. 170, 171, 175)					313 479	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 056 890	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					139 887	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 54, 97, 123, 156, 166)					4 482	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 54, 97, 123, 156, 166)					3 984	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					148 353	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					40 505	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 153, 195, 198; %=74 - по стр. 193, 194)					14 367	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 153, 195, 198; %=50 - по стр. 193, 194)					9 162	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					64 034	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					57 150	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					57 150	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 373 618	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	50 795	
	ИТОГО					2 424 413	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	48 488	
	ИТОГО					2 472 901	
	НДС 18%				18	445 122	
	ВСЕГО С НДС					2 918 023.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					585 113.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					333 455	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД":              Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД":                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)