|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |  |  |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «МКД Сервис» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Воеводина Л.Д. / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_» апреля 2016 г. | «\_\_\_\_\_\_» апреля 2016 г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| На капитальный ремонт дворовой территории МКД №6-8 по ул.Ярославской, г.Калининград. |
|  |
| Сметная стоимость: | **1 625.692** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.914** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **157.609** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Демонтажные работы* |
|  |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.072 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 497 | 155 | 342 | 16.9 | 5.36 | 4 446 | 2 612 | 1 835 |
|  | 473.09 |  | 34 | 1 | 16.9 |  | 576 |
|  | Объем: 180\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 197 |  |  |  | 88% | 2 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 113 |  |  |  | 48% | 1 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  | 8 782 |  |  |
|  |
| 2. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 15.84 | 3.71 |  | 3.13 | 60 |  | 50 | 1 | 8.62 | 557 |  | 427 |
|  | 0.36 |  | 6 | 1 | 14.17 |  | 81 |
|  | Объем: 7.2\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 6 |  |  |  | 100% | 81 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4 |  |  |  | 60% | 49 |  |  |
|  |
| 3. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 15.84 | 16.40 |  | 16.40 | 260 |  | 260 |  | 9.25 | 2 403 |  | 2 403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 7.2\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | *Мощение территории плиткой толщ. 8 см* |
|  |
| 4. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.202 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 979 | 25 | 952 | 16.9 | 9.04 | 9 039 | 426 | 8 603 |
| 10.54 | 657.79 | 2 | 133 | 4.59 | 16.91 | 10 | 2 247 |
|  | Объем: 505\*0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 150 |  |  |  | 81% | 2 165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 68 |  |  |  | 34% | 909 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 197 |  |  |  |  | 12 113 |  |  |
|  |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 323.2 | 16.40 |  | 16.40 | 5 300 |  | 5 300 |  | 9.25 | 49 029 |  | 49 029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 202\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.202 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 70 | 5 | 64 | 16.9 | 9 | 662 | 85 | 572 |
| 5.27 | 49.16 | 1 | 10 | 4.59 | 16.91 | 5 | 168 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 14 |  |  |  | 81% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 86 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 953 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.01 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 2 545 | 135 | 2 392 | 16.9 | 5.91 | 16 501 | 2 283 | 14 137 |
| 18.00 | 198.48 | 18 | 200 | 4.43 | 16.91 | 81 | 3 390 |
|  | Объем: 505\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 476 |  |  |  | 121% | 6 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 271 |  |  |  | 65% | 3 687 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 292 |  |  |  |  | 27 053 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 111.1 | 104.66 |  |  | 11 628 |  |  |  |  | 54 602 |  |  |
| 104.66 |  | 11 628 |  | 491.47 |  | 54 602 |  |
|  | Объем: 101\*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.505 | 10 761.09 | 320.44 | 4 324.25 | 5 434 | 162 | 2 184 | 16.9 | 7.36 | 43 857 | 2 735 | 16 072 |
| 6 116.40 | 612.47 | 3 089 | 309 | 8.11 | 16.91 | 25 050 | 5 230 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28\*189) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 669 |  |  |  | 121% | 9 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 382 |  |  |  | 65% | 5 177 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 484 |  |  |  |  | 58 672 |  |  |
|  |
| 10. | ТССЦ 408-0015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 95.44 | 325.96 |  |  | 31 110 |  |  |  |  | 263 615 |  |  |
| 325.96 |  | 31 110 |  | 2 762.1 |  | 263 615 |  |
|  | Объем: 505\*0.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2525 | 540.62 |  | 540.62 | 137 |  | 137 | 1 | 8.46 | 1 155 |  | 1 155 |
|  | 59.01 |  | 15 | 4.83 | 16.91 |  | 252 |
|  | Объем: 505\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 21 |  |  |  | 121% | 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 12 |  |  |  | 65% | 164 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 1 624 |  |  |
|  |
| 12. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 25.76 | 280.61 |  |  | 7 229 |  |  |  |  | 53 784 |  |  |
| 280.61 |  | 7 229 |  | 2 087.9 |  | 53 784 |  |
|  | Объем: 25.25\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 50.5 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 7 275 | 6 174 | 801 | 16.91 | 5.48 | 110 188 | 104 396 | 4 389 |
| 5.95 | 0.73 | 300 | 37 | 4.67 | 16.79 | 1 403 | 619 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 8 820 |  |  |  | 121% | 127 068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 5 031 |  |  |  | 65% | 68 260 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 126 |  |  |  |  | 305 516 |  |  |
|  |
| 14. | С Цена поставщик. Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м3 | 515.1 | 104.22 |  |  | 53 682 |  |  |  |  | 257 138 |  |  |
| 104.22 |  | 53 682 |  | 4.79 |  | 257 138 |  |
|  | Объем: 505\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =480\*1.04/4.79* |
|  |
|  | *Мощение территории плиткой толщ. 6 см* |
|  |
| 15. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00525 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 25 | 1 | 25 | 16.9 | 9.04 | 235 | 11 | 224 |
| 10.54 | 657.79 |  | 3 | 4.59 | 16.91 |  | 58 |
|  | Объем: 21\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 314 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 8.4 | 16.40 |  | 16.40 | 138 |  | 138 |  | 9.25 | 1 274 |  | 1 274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 5.25\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.00525 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 2 |  | 2 | 16.9 | 9 | 17 | 2 | 15 |
| 5.27 | 49.16 |  |  | 4.59 | 16.91 |  | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.042 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 106 | 6 | 99 | 16.9 | 5.91 | 686 | 95 | 588 |
| 18.00 | 198.48 | 1 | 8 | 4.43 | 16.91 | 3 | 141 |
|  | Объем: 21\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 20 |  |  |  | 121% | 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 11 |  |  |  | 65% | 153 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 1 125 |  |  |
|  |
| 19. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.62 | 104.66 |  |  | 484 |  |  |  |  | 2 271 |  |  |
| 104.66 |  | 484 |  | 491.47 |  | 2 271 |  |
|  | Объем: 4.2\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0105 | 540.62 |  | 540.62 | 6 |  | 6 | 1 | 8.46 | 48 |  | 48 |
|  | 59.01 |  | 1 | 4.83 | 16.91 |  | 10 |
|  | Объем: 21\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 |  |  |  | 121% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 |  |  |  | 65% | 7 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |
| 21. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 1.07 | 280.61 |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 234 |  |  |
| 280.61 |  | 300 |  | 2 087.9 |  | 2 234 |  |
|  | Объем: 1.05\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 2.1 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 303 | 257 | 33 | 16.91 | 5.48 | 4 582 | 4 341 | 183 |
| 5.95 | 0.73 | 12 | 2 | 4.67 | 16.79 | 58 | 26 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 368 |  |  |  | 121% | 5 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 210 |  |  |  | 65% | 2 839 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 881 |  |  |  |  | 12 705 |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 403-8719 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая, м2 | 21.42 | 119.43 |  |  | 2 558 |  |  |  |  | 7 934 |  |  |
| 119.43 |  | 2 558 |  | 370.38 |  | 7 934 |  |
|  | Объем: 21\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | *Установка бортовых камней* |
|  |
| 24. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.01618 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 78 | 2 | 76 | 16.9 | 9.04 | 724 | 34 | 689 |
| 10.54 | 657.79 |  | 11 | 4.59 | 16.91 | 1 | 180 |
|  | Объем: 168\*0.3\*0.3+19\*0.28\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 81% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 73 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 970 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 25.89 | 16.40 |  | 16.40 | 425 |  | 425 |  | 9.25 | 3 928 |  | 3 928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 16.18\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.01618 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 6 |  | 5 | 16.9 | 9 | 53 | 7 | 46 |
| 5.27 | 49.16 |  | 1 | 4.59 | 16.91 |  | 13 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 81% | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 34% | 7 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 76 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1061 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 267 | 14 | 251 | 16.9 | 5.91 | 1 733 | 240 | 1 485 |
| 18.00 | 198.48 | 2 | 21 | 4.43 | 16.91 | 8 | 356 |
|  | Объем: 168\*0.3\*0.2+19\*0.28\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 50 |  |  |  | 121% | 721 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 28 |  |  |  | 65% | 387 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  | 2 842 |  |  |
|  |
| 28. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 11.67 | 104.66 |  |  | 1 221 |  |  |  |  | 5 735 |  |  |
| 104.66 |  | 1 221 |  | 491.47 |  | 5 735 |  |
|  | Объем: 10.61\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.68 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 8 423 | 1 146 | 137 | 16.91 | 7.66 | 54 560 | 19 387 | 1 047 |
| 4 249.59 | 10.25 | 7 139 | 17 | 4.78 | 16.91 | 34 126 | 291 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 651 |  |  |  | 121% | 23 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 942 |  |  |  | 65% | 12 791 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 016 |  |  |  |  | 91 161 |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 168 | 76.13 |  |  | 12 790 |  |  |  |  | 59 109 |  |  |
| 76.13 |  | 12 790 |  | 351.84 |  | 59 109 |  |
|  |
| 31. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.19 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 178 | 130 | 15 | 16.91 | 7.66 | 2 469 | 2 193 | 118 |
| 173.95 | 10.25 | 33 | 2 | 4.78 | 16.91 | 158 | 33 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 187 |  |  |  | 121% | 2 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 107 |  |  |  | 65% | 1 447 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 472 |  |  |  |  | 6 609 |  |  |
|  |
| 32. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0038 | 569.06 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 569.06 |  | 2 |  | 3 009.69 |  | 11 |  |
|  | Объем: (0.19)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.964 | 685.00 |  |  | 660 |  |  |  |  | 3 210 |  |  |
| 685.00 |  | 660 |  | 3 329.55 |  | 3 210 |  |
|  | Объем: (0.19)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 34. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 19 | 34.14 |  |  | 649 |  |  |  |  | 3 527 |  |  |
| 34.14 |  | 649 |  | 185.62 |  | 3 527 |  |
|  |
|  | *Прочие работы* |
|  |
| 35. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.8 | 2 168.55 | 337.20 |  | 1 735 | 270 |  | 16.91 | 1 | 11 330 | 4 562 |  |
| 1 831.35 |  | 1 465 |  | 4.62 | 1 | 6 769 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 311 |  |  |  | 98% | 4 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 208 |  |  |  | 61% | 2 783 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 253 |  |  |  |  | 18 584 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕРр 68-37-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец | 2 | 103.99 | 11.18 | 3.04 | 208 | 22 | 6 | 16.91 | 9.27 | 1 803 | 378 | 56 |
| 89.77 |  | 180 |  | 7.62 | 1 | 1 368 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 23 |  |  |  | 88% | 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 13 |  |  |  | 48% | 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 2 317 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.05 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 23 | 8 | 9 | 16.91 | 8.69 | 252 | 140 | 79 |
| 118.78 | 8.29 | 6 |  | 5.57 | 16.91 | 33 | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 11 |  |  |  | 121% | 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 65% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 525 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **156 793** | **8 512** | **13 709** |  |  | **1 034 701** | **143 927** | **108 402** |
| **134 561** | **810** |  |  | **782 243** | **13 682** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **150 610** | **8 512** | **7 536** |  |  | **977 510** | **143 927** | **51 341** |
| **134 561** | **804** |  |  | **782 243** | **13 601** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **122 313** |  |  |  |  | **713 170** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 24, 26; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 37; %=98 - по стр. 35)** | **12 986** |  |  |  |  | **187 089** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 24, 26; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 37; %=61 - по стр. 35)** | **7 418** |  |  |  |  | **100 602** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **171 014** |  |  |  |  | **1 265 201** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **6 183** |  | **6 173** |  |  | **57 191** |  | **57 061** |
|  | **6** |  |  |  | **81** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)** | **6** |  |  |  |  | **81** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)** | **4** |  |  |  |  | **49** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **6 183** |  |  |  |  | **57 191** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **177 197** |  |  |  |  | **1 322 392** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **3 792** |  |  |  |  | **28 299** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **180 989** |  |  |  |  | **1 350 691** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **3 620** |  |  |  |  | **27 014** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **184 609** |  |  |  |  | **1 377 705** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **33 230** |  |  |  |  | **247 987** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **217 839** |  |  |  |  | **1 625 692** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **12 986** |  |  |  |  | **187 089** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **7 418** |  |  |  |  | **100 602** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |