«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович /	

«______»____________________ 2015г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, д. 92-94	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.01	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.01	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной	100 м2 кровли	5.01	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.5	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.5	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок)	100 м	0.32	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.48	
8.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	1.5	
9.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.045	
10.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.189	
11.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов)	100 м труб	0.015	
12.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.165	
13.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 каналов)	100 м труб	0.015	
14.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.264	
15.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.015	
16.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.099	
17.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.3	
18.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
19.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза	100 м2 подшивки	1.02	
20.	Е10-01-022-02	Устройство подшивки карниза	100 м2 потолка	1.02	
21.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.02	
22.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
23.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
24.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.7	
25.	Е58-2-2	Разборка люка выхода на кровлю	100 окон	0.01	
26.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.007225	
27.	Цена поставщика.	Окно-люк FACRO WGI 0,85х0,85	м2	0.7225	
28.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.8	
29.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.8	
30.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.8	
31.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7.2	
32.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	149.04	
33.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.01	
34.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	626.25	
35.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5.01	
36.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.01	
37.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	25.6	
38.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.68	
39.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью , прим	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.184	
40.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.08096	
41.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.06	
42.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
43.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
44.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
45.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.5	
	МАНСАРДА	
46.	Е53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	1.8	
47.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.8	
48.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	225	
49.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	27	
50.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	550.8	
51.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	47.848	
52.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.848	
	
	Раздел 2.  Фасад без утепления	
	
53.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.57	
54.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.56	
55.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.56	
56.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов , прим	100 м2	5.97	
57.	Е53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	
58.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3	
59.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	
60.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1	
61.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6.02	
62.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	79.0426	
63.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в т.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.02	
64.	Е61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	6.02	
65.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	662.2	
66.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1505	
67.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	6.02	
68.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.02	
69.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.752	
70.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.14	
71.	Е09-03-050-01	Монтаж уголка металлического	100 м плинтуса	0.14	
72.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.045	
	ЗАМЕНА ОКОН В ПОДЪЕЗДЕ	
73.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.063	
74.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.056	
75.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.056	
76.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	5.6	
77.	Е10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.063	
78.	С203-1069	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	6.3	
79.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.042	
80.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	4.2	
81.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.119	
82.	Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.119	
83.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.119	
84.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.12	
85.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
86.	Е62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
87.	Е27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.068	
88.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.4048	
89.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.204	
90.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.8	
91.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.8	
92.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.8	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
93.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.35	
94.	Ц08-02-390-02	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.35	
95.	С509-1836	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм	100 м	0.357	
96.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.35	
97.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32.7644	
98.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	97.5324	
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
99.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.74	
100.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.5	
101.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.816	
102.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	10.71408	
103.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.816	
104.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	89.76	
105.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.816	
106.	Е08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.816	
107.	С101-1564	Гидроизол	м2	187.68	
108.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.74	
109.	Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.74	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)