|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  |  | Смета на сумму: | 5 676 993 | руб. | | |
|  | | | Директор МКУ ГО «Город Калининград» | | | | |
|  | | | МКУ «КР МКД» | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвального помещения многоквартирного дома № 65-67 по ул.П. Морозова г.Калининград | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **5 676.993** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **7.980** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **1 213.264** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.98 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 649 | 1 370 | 279 | 16.11 | 6.86 | 23 983 | 22 070 | 1 913 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 356 |  |  |  | 84% | 18 539 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 822 |  |  |  | 48% | 10 594 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 827 |  |  |  |  | 53 115 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.98 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 514 | 381 | 133 | 16.11 | 9.68 | 7 425 | 6 135 | 1 290 |
|  | 6.95 |  | 21 | 1 | 16.08 |  | 333 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 334 |  |  |  | 71% | 4 592 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 261 |  |  |  | 52% | 3 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 109 |  |  |  |  | 15 381 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.98 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 16 399 | 2 404 | 240 | 16.12 | 9.08 | 84 947 | 38 750 | 2 182 |
| 4 615.62 |  | 13 755 |  | 3.2 | 1 | 44 015 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 995 |  |  |  | 71% | 27 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 563 |  |  |  | 52% | 20 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 957 |  |  |  |  | 132 610 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.98 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 8 085 | 536 | 88 | 16.12 | 9.21 | 32 663 | 8 646 | 815 |
| 2 503.59 | 4.13 | 7 461 | 12 | 3.11 | 18.83 | 23 203 | 232 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 455 |  |  |  | 71% | 6 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 356 |  |  |  | 52% | 4 617 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 896 |  |  |  |  | 43 583 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.5 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 260 | 180 | 18 | 16.11 | 9.04 | 10 141 | 2 906 | 166 |
| 4 121.69 |  | 2 061 |  | 3.43 | 1 | 7 069 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 149 |  |  |  | 71% | 2 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 117 |  |  |  | 52% | 1 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 526 |  |  |  |  | 13 715 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.5 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 13 937 | 2 037 | 52 | 16.11 | 8.96 | 68 594 | 32 824 | 465 |
| 7 898.38 |  | 11 848 |  | 2.98 | 1 | 35 306 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 691 |  |  |  | 71% | 23 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 324 |  |  |  | 52% | 17 068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 952 |  |  |  |  | 108 968 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.3 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 033 | 435 | 20 | 16.11 | 9 | 13 578 | 7 007 | 181 |
| 5 258.63 |  | 1 578 |  | 4.05 | 1 | 6 389 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 361 |  |  |  | 71% | 4 975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 283 |  |  |  | 52% | 3 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 677 |  |  |  |  | 22 197 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки | 0.3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 485 | 90 | 9 | 16.11 | 7.35 | 3 013 | 1 456 | 67 |
| 1 283.86 | 5.99 | 385 | 2 | 3.87 | 17.45 | 1 491 | 31 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 79 |  |  |  | 73% | 1 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 64 |  |  |  | 56% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  | 4 931 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (коньковый брус), 100 м | 0.15 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 394 | 204 | 5 | 16.11 | 8.96 | 6 859 | 3 282 | 47 |
| 7 898.38 |  | 1 185 |  | 2.98 | 1 | 3 531 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 169 |  |  |  | 71% | 2 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 133 |  |  |  | 52% | 1 707 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 696 |  |  |  |  | 10 896 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (подкосы), 100 м | 0.25 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 794 | 301 | 5 | 16.11 | 9 | 6 565 | 4 857 | 45 |
| 1 950.76 |  | 488 |  | 3.41 | 1 | 1 663 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 250 |  |  |  | 71% | 3 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 196 |  |  |  | 52% | 2 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 239 |  |  |  |  | 12 539 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРр 58-5-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 5 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 813 | 192 | 178 | 16.11 | 9.04 | 6 522 | 3 091 | 1 610 |
| 88.61 |  | 443 |  | 4.11 | 1 | 1 821 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 159 |  |  |  | 71% | 2 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 125 |  |  |  | 52% | 1 607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 097 |  |  |  |  | 10 324 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 0.55 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 110 | 747 | 19 | 16.11 | 8.96 | 25 151 | 12 035 | 171 |
| 7 898.38 |  | 4 344 |  | 2.98 | 1 | 12 945 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 620 |  |  |  | 71% | 8 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 486 |  |  |  | 52% | 6 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 216 |  |  |  |  | 39 954 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка люков выхода на кровлю (прим.), 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52 | 52 |  | 16.12 | 6.42 | 842 | 841 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43 |  |  |  | 71% | 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 34 |  |  |  | 52% | 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 1 876 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0096 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 204 | 22 | 7 | 16.11 | 7.17 | 893 | 357 | 51 |
| 18 174.97 | 28.43 | 174 |  | 2.78 | 18.81 | 485 | 5 |
|  | Объем: (0.8\*0.6)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 23 |  |  |  | 90% | 326 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 12 |  |  |  | 43% | 156 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 1 374 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С Цена поставщик.  Люк-окно выхода на кровлю 0,6\*0,8м2, м2 | 0.96 | 2 814.28 |  |  | 2 702 |  |  |  |  | 11 536 |  |  |
| 2 814.28 |  | 2 702 |  | 4.27 |  | 11 536 |  |
|  | Объем: (0.8\*0.6)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11898/4.27\*1.01* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 47 | 46 | 1 | 16.12 | 9.34 | 746 | 740 | 6 |
|  | 4.13 |  |  | 1 | 18.83 |  | 5 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 34 |  |  |  | 63% | 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 23 |  |  |  | 40% | 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 513 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 16-04-001-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.06 | 12 833.31 | 745.23 | 9.03 | 770 | 45 | 1 | 16.12 | 8.58 | 1 907 | 721 | 5 |
| 12 079.05 | 0.95 | 725 |  | 1.63 | 15.99 | 1 181 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 52 |  |  |  | 98% | 708 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 32 |  |  |  | 56% | 404 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 854 |  |  |  |  | 3 019 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 301-1224  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.84 | 27.31 |  |  | 23 |  |  |  |  | 163 |  |  |
| 27.31 |  | 23 |  | 194.32 |  | 163 |  |
|  | Объем: (0.06)\*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 4 | 88.07 | 12.17 |  | 352 | 49 |  | 16.12 | 1 | 1 635 | 785 |  |
| 75.90 |  | 304 |  | 2.8 | 1 | 850 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 50 |  |  |  | 88% | 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 29 |  |  |  | 48% | 377 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  | 2 703 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С Цена поставщик.  Проходной элемент, шт | 4 | 780.56 |  |  | 3 122 |  |  |  |  | 13 332 |  |  |
| 780.56 |  | 3 122 |  | 4.27 |  | 13 332 |  |
|  | *Поправки: М: =3300/4.27\*1.01* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.41 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 31 | 31 |  | 16.11 | 6.5 | 498 | 498 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 26 |  |  |  | 71% | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 20 |  |  |  | 52% | 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 1 111 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.41 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 613 | 134 | 13 | 16.11 | 8.82 | 13 332 | 2 159 | 115 |
| 8 454.40 | 3.03 | 3 466 | 1 | 3.19 | 16.07 | 11 058 | 20 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 146 |  |  |  | 92% | 2 005 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 74 |  |  |  | 44% | 959 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 833 |  |  |  |  | 16 295 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.43 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 189 | 143 | 6 | 16.11 | 9.13 | 10 992 | 2 307 | 52 |
| 7 069.56 |  | 3 040 |  | 2.84 | 1 | 8 633 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 119 |  |  |  | 71% | 1 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 93 |  |  |  | 52% | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 401 |  |  |  |  | 13 830 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.07 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 401 | 40 | 1 | 16.11 | 9.14 | 1 572 | 652 | 5 |
| 5 145.09 |  | 360 |  | 2.54 | 1 | 915 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 33 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 26 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 2 374 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184 | 19 |  | 16.11 | 9.14 | 724 | 310 | 3 |
| 4 116.09 |  | 165 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 16 |  |  |  | 71% | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 1 105 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 349 | 19 |  | 16.11 | 9.14 | 681 | 310 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329 |  | 1.12 | 1 | 369 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 16 |  |  |  | 71% | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 1 062 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.16 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 217 | 52 |  | 16.11 | 9.16 | 1 520 | 845 | 1 |
| 1 029.19 |  | 165 |  | 4.09 | 1 | 674 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43 |  |  |  | 71% | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 34 |  |  |  | 52% | 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 2 559 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м | 0.41 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 212 | 154 | 3 | 16.11 | 9.22 | 5 404 | 2 475 | 25 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 056 |  | 2.75 | 18.87 | 2 903 | 8 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 128 |  |  |  | 71% | 1 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 100 |  |  |  | 52% | 1 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  | 8 458 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.046 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 783 | 819 | 826 | 16.11 | 3.72 | 16 633 | 13 195 | 3 074 |
| 17.13 | 1.45 | 138 | 12 | 2.64 | 16.18 | 364 | 189 |
|  | Объем: 298\*2+298\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 748 |  |  |  | 77% | 10 306 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 499 |  |  |  | 48% | 6 424 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 030 |  |  |  |  | 33 363 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 166.5522 | 36.04 |  |  | 6 003 |  |  |  |  | 31 412 |  |  |
| 36.04 |  | 6 003 |  | 188.6 |  | 31 412 |  |
|  | Объем: 8.046\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.98 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 854 | 365 | 4 | 16.11 | 9.16 | 7 504 | 5 887 | 34 |
| 162.83 |  | 485 |  | 3.26 | 1 | 1 582 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 339 |  |  |  | 79% | 4 651 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 234 |  |  |  | 51% | 3 002 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 427 |  |  |  |  | 15 157 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 372.5 | 13.13 |  |  | 4 891 |  |  |  |  | 15 764 |  |  |
| 13.13 |  | 4 891 |  | 42.32 |  | 15 764 |  |
|  | Объем: 298\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.98 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 24 350 | 1 209 | 495 | 16.12 | 8.26 | 137 943 | 19 497 | 4 086 |
| 7 599.20 | 14.91 | 22 646 | 44 | 5.05 | 16.09 | 114 360 | 715 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 353 |  |  |  | 92% | 18 595 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 689 |  |  |  | 44% | 8 893 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 392 |  |  |  |  | 165 431 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦ 101-4128  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 32 | 137.86 |  |  | 4 412 |  |  |  |  | 17 941 |  |  |
| 137.86 |  | 4 412 |  | 560.66 |  | 17 941 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 53-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена лобовой доски (прим), 100 м досок | 0.41 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 415 | 121 | 7 | 16.11 | 9.13 | 2 975 | 1 952 | 68 |
| 699.53 |  | 287 |  | 3.33 | 1 | 955 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 104 |  |  |  | 73% | 1 425 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 85 |  |  |  | 56% | 1 093 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  | 5 493 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.41 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 540 | 142 | 3 | 16.11 | 9.15 | 3 346 | 2 295 | 25 |
| 962.29 | 0.16 | 395 |  | 2.6 | 18.69 | 1 026 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 135 |  |  |  | 80% | 1 837 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 67 |  |  |  | 37% | 850 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 742 |  |  |  |  | 6 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.013 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 111 | 72 | 3 | 16.11 | 7.76 | 1 345 | 1 155 | 25 |
| 2 806.54 | 60.12 | 36 | 1 | 4.52 | 17.91 | 165 | 14 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 57 |  |  |  | 66% | 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 46 |  |  |  | 50% | 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 2 701 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0546 | 3 086.00 |  |  | 168 |  |  |  |  | 734 |  |  |
| 3 086.00 |  | 168 |  | 13 441.57 |  | 734 |  |
|  | Объем: 0.013\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб | 0.013 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 302 | 198 | 6 | 16.11 | 7.75 | 3 677 | 3 188 | 48 |
| 7 523.05 | 112.70 | 98 | 1 | 4.52 | 17.9 | 442 | 26 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 155 |  |  |  | 66% | 2 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 125 |  |  |  | 50% | 1 607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  | 7 405 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.143 | 3 086.00 |  |  | 441 |  |  |  |  | 1 922 |  |  |
| 3 086.00 |  | 441 |  | 13 441.57 |  | 1 922 |  |
|  | Объем: 0.013\*5\*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 46-02-009-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных (прим.), 100 м2 | 0.76 | 278.54 | 278.54 |  | 212 | 212 |  | 16.11 | 1 | 3 410 | 3 410 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 210 |  |  |  | 84% | 2 864 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 127 |  |  |  | 48% | 1 637 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  | 7 911 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.93 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 2 244 | 1 205 | 2 | 16.11 | 6.41 | 23 095 | 19 411 | 12 |
| 1 115.14 |  | 1 037 |  | 3.54 | 1 | 3 671 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 952 |  |  |  | 67% | 13 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 603 |  |  |  | 40% | 7 764 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 798 |  |  |  |  | 43 865 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.93 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 2 131 | 106 | 13 | 16.11 | 9.07 | 7 484 | 1 711 | 120 |
| 2 163.18 |  | 2 012 |  | 2.81 | 1 | 5 653 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 101 |  |  |  | 80% | 1 369 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 50 |  |  |  | 37% | 633 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 282 |  |  |  |  | 9 486 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обделки оголовников из цветной стали, 100 м2 покрытия | 0.088 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 048 | 103 | 3 | 16.11 | 9.53 | 4 243 | 1 664 | 28 |
| 10 701.36 | 3.78 | 942 |  | 2.71 | 16.09 | 2 552 | 5 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 111 |  |  |  | 92% | 1 535 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 57 |  |  |  | 44% | 734 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 216 |  |  |  |  | 6 513 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.82 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 077 | 59 | 62 | 16.11 | 7.68 | 19 585 | 953 | 474 |
| 4 824.69 | 5.48 | 3 956 | 4 | 4.59 | 16.09 | 18 159 | 72 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 68 |  |  |  | 92% | 943 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 35 |  |  |  | 44% | 451 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 180 |  |  |  |  | 20 979 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 24.44 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 177 | 108 | 896 | 16.1 | 7.59 | 11 312 | 1 735 | 6 800 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.92+12.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 108 |  |  |  | 100% | 1 735 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 65 |  |  |  | 60% | 1 041 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 24.44 | 16.40 |  | 16.40 | 401 |  | 401 | 1 | 7.87 | 3 154 |  | 3 154 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **125 501** | **14 402** | **3 799** |  |  | **668 697** | **232 112** | **27 168** |
| **107 126** | **98** |  |  | **406 646** | **1 657** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **122 731** | **14 154** | **2 500** |  |  | **649 780** | **228 131** | **17 203** |
| **106 074** | **98** |  |  | **404 452** | **1 651** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **21 739** |  |  |  |  | **92 641** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41; %=71 - по стр. 2-7, 9-13, 21, 23-28; %=73 - по стр. 8, 35; %=90 - по стр. 14; %=92 - по стр. 22, 33, 44, 45; %=77 - по стр. 29; %=79 - по стр. 31; %=80 - по стр. 36, 43; %=66 - по стр. 37, 39; %=67 - по стр. 42)** | | | | | **12 545** |  |  |  |  | **172 502** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 29, 41; %=52 - по стр. 2-7, 9-13, 21, 23-28; %=56 - по стр. 8, 35; %=43 - по стр. 14; %=44 - по стр. 22, 33, 44, 45; %=51 - по стр. 31; %=37 - по стр. 36, 43; %=50 - по стр. 37, 39; %=40 - по стр. 42)** | | | | | **8 762** |  |  |  |  | **112 953** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **144 038** |  |  |  |  | **935 235** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 192** | **140** | **2** |  |  | **4 451** | **2 246** | **11** |
| **1 052** |  |  |  | **2 194** | **6** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 16; %=98 - по стр. 17; %=88 - по стр. 19)** | | | | | **136** |  |  |  |  | **1 868** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17; %=48 - по стр. 19)** | | | | | **84** |  |  |  |  | **1 079** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 412** |  |  |  |  | **7 398** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 578** | **108** | **1 297** |  |  | **14 466** | **1 735** | **9 954** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)** | | | | | **108** |  |  |  |  | **1 735** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)** | | | | | **65** |  |  |  |  | **1 041** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 578** |  |  |  |  | **14 466** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **147 028** |  |  |  |  | **957 099** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **3 146** |  |  |  |  | **20 482** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **150 174** |  |  |  |  | **977 581** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **3 003** |  |  |  |  | **19 552** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **153 177** |  |  |  |  | **997 133** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **27 572** |  |  |  |  | **179 484** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **180 749** |  |  |  |  | **1 176 617** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **12 681** |  |  |  |  | **174 370** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **8 846** |  |  |  |  | **114 032** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 9.13 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 13 280 | 5 020 | 81 | 16.12 | 9.13 | 122 971 | 80 928 | 739 |
| 895.84 |  | 8 179 |  | 5.05 | 1 | 41 304 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.2, Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 5 522 |  |  |  | 93% | 75 263 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 3 414 |  |  |  | 54% | 43 701 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 216 |  |  |  |  | 241 935 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.91 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 58 | 45 | 12 | 16.11 | 1.78 | 750 | 728 | 22 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 35 |  |  |  | 66% | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 23 |  |  |  | 40% | 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 1 522 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.91 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 4 267 | 180 | 3 864 | 16.12 | 4.06 | 19 379 | 2 902 | 15 689 |
| 244.81 | 143.10 | 223 | 130 | 3.54 | 15.1 | 789 | 1 966 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 242 |  |  |  | 66% | 3 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 155 |  |  |  | 40% | 1 947 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 664 |  |  |  |  | 24 539 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 8.3 | 188.95 | 188.95 |  | 1 568 | 1 568 |  | 16.11 | 1 | 25 265 | 25 265 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 552 |  |  |  | 84% | 21 223 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 941 |  |  |  | 48% | 12 127 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 061 |  |  |  |  | 58 615 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 3 | 37.19 | 25.77 |  | 112 | 77 |  | 16.12 | 1 | 1 420 | 1 246 |  |
| 11.42 |  | 34 |  | 5.06 | 1 | 173 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 66 |  |  |  | 73% | 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 54 |  |  |  | 56% | 698 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 3 027 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕРр 53-15-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.1 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 972 | 351 | 11 | 16.11 | 6.69 | 11 923 | 5 650 | 76 |
| 16 096.01 | 15.10 | 1 610 | 2 | 3.85 | 16.09 | 6 197 | 24 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 304 |  |  |  | 73% | 4 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 247 |  |  |  | 56% | 3 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 523 |  |  |  |  | 19 242 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 15-01-080-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2 | 8.3 | 40 613.99 | 3 949.94 | 5 786.76 | 337 096 | 32 784 | 48 030 | 16.12 | 5.75 | 1 255 715 | 528 486 | 276 173 |
| 30 877.29 | 307.74 | 256 282 | 2 554 | 1.76 | 16.11 | 451 055 | 41 149 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9100* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 33 571 |  |  |  | 80% | 455 708 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16 609 |  |  |  | 37% | 210 765 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 387 276 |  |  |  |  | 1 922 188 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТССЦ 104-0004  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 92.96 | 671.40 |  |  | 62 413 |  |  |  |  | 338 618 |  |  |
| 671.40 |  | 62 413 |  | 3 642.62 |  | 338 618 |  |
|  | Объем: (8.3)\*11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕРр 62-32-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей газовых труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.008 | 1 236.16 | 691.55 | 1.01 | 10 | 6 |  | 16.12 | 9.16 | 101 | 89 |  |
| 543.60 |  | 4 |  | 2.66 | 1 | 12 |  |
|  | Объем: 0.16\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 5 |  |  |  | 68% | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 |  |  |  | 40% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 197 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (цоколь), 100 м2 расчищенной поверхности | 0.77 | 172.22 | 172.22 |  | 133 | 133 |  | 16.11 | 1 | 2 136 | 2 136 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 106 |  |  |  | 68% | 1 452 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 67 |  |  |  | 40% | 854 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 4 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.77 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 1 597 | 641 | 65 | 16.11 | 9.97 | 14 124 | 10 324 | 644 |
| 1 157.98 | 39.06 | 892 | 30 | 3.54 | 14.27 | 3 156 | 429 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 637 |  |  |  | 80% | 8 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 315 |  |  |  | 37% | 3 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 550 |  |  |  |  | 26 705 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 0.77 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 531 | 520 | 10 | 16.11 | 9.09 | 8 478 | 8 381 | 94 |
| 0.64 |  |  |  | 5.66 | 1 | 3 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 411 |  |  |  | 67% | 5 615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 260 |  |  |  | 40% | 3 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 202 |  |  |  |  | 17 446 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 84.7 | 12.74 |  |  | 1 079 |  |  |  |  | 2 162 |  |  |
| 12.74 |  | 1 079 |  | 25.52 |  | 2 162 |  |
|  | Объем: 77\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 192.5 | 9.39 |  |  | 1 808 |  |  |  |  | 3 076 |  |  |
| 9.39 |  | 1 808 |  | 15.98 |  | 3 076 |  |
|  | Объем: 77\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.77 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 5 208 | 607 | 48 | 16.11 | 8.32 | 26 393 | 9 784 | 401 |
| 5 912.59 |  | 4 553 |  | 3.56 | 1 | 16 208 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 577 |  |  |  | 80% | 7 827 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 285 |  |  |  | 37% | 3 620 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 070 |  |  |  |  | 37 840 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Окраска цоколя акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.77 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 688 | 113 | 6 | 16.11 | 9.07 | 3 691 | 1 820 | 54 |
| 739.42 |  | 569 |  | 3.19 | 1 | 1 816 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 107 |  |  |  | 80% | 1 456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 53 |  |  |  | 37% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 5 820 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 22.415 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 079 | 99 | 822 | 16.1 | 7.59 | 10 374 | 1 591 | 6 237 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 99 |  |  |  | 100% | 1 591 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 59 |  |  |  | 60% | 955 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 22.415 | 16.40 |  | 16.40 | 368 |  | 368 | 1 | 7.87 | 2 893 |  | 2 893 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные блоки (МОП)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (лестнич. клетка), 100 м2 | 0.0663 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 124 | 107 | 17 | 16.12 | 9.34 | 1 885 | 1 729 | 156 |
|  | 100.00 |  | 7 | 1 | 18.81 |  | 125 |
|  | Объем: (0.85\*0.65)\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 113 |  |  |  | 84% | 1 557 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 68 |  |  |  | 48% | 890 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 4 332 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (лестнич. клетка), 100 м2 проемов | 0.0663 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 1 448 | 183 | 59 | 16.11 | 7.17 | 6 729 | 2 956 | 424 |
| 18 174.97 | 34.11 | 1 205 | 2 | 2.78 | 18.81 | 3 350 | 43 |
|  | Объем: (0.85\*0.65)\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 196 |  |  |  | 90% | 2 699 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 100 |  |  |  | 43% | 1 290 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 744 |  |  |  |  | 10 718 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 6.63 | 2 460.30 |  |  | 16 312 |  |  |  |  | 27 900 |  |  |
| 2 460.30 |  | 16 312 |  | 4 208.2 |  | 27 900 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.02 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 117 | 5 |  | 16.11 | 9.15 | 289 | 85 | 5 |
| 5 584.70 | 0.78 | 112 |  | 1.78 | 18.69 | 199 |  |
|  | Объем: 2\*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 5 |  |  |  | 90% | 77 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 3 |  |  |  | 43% | 37 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 402 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТССЦ 101-2908  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм, м | 2 | 80.95 |  |  | 162 |  |  |  |  | 612 |  |  |
| 80.95 |  | 162 |  | 306.05 |  | 612 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 15-02-024-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0846 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 556 | 188 | 12 | 16.11 | 10.46 | 4 355 | 3 024 | 121 |
| 4 217.99 | 39.23 | 357 | 3 | 3.39 | 16.51 | 1 210 | 55 |
|  | Объем: (0.85\*2+0.65)\*0.3\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 181 |  |  |  | 80% | 2 463 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 90 |  |  |  | 37% | 1 139 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 827 |  |  |  |  | 7 957 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕР 15-04-027-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0846 | 577.83 | 166.95 | 5.06 | 49 | 14 |  | 16.12 | 9.14 | 352 | 228 | 4 |
| 405.82 | 0.20 | 34 |  | 3.52 | 18.69 | 121 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 13 |  |  |  | 80% | 182 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 7 |  |  |  | 37% | 84 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 619 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0846 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 118 | 28 | 1 | 16.12 | 9.13 | 764 | 455 | 12 |
| 1 043.57 | 0.20 | 88 |  | 3.37 | 18.69 | 298 |  |
|  | Объем: (0.85\*2+0.65)\*0.3\*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 27 |  |  |  | 80% | 364 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 13 |  |  |  | 37% | 168 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 1 296 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕР 46-03-007-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 | 1.312 | 428.88 | 116.97 | 311.91 | 563 | 153 | 409 | 16.12 | 4.18 | 4 184 | 2 474 | 1 711 |
|  | 28.55 |  | 37 | 1 | 16.1 |  | 603 |
|  | Объем: (0.8\*0.4)\*10\*0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 188 |  |  |  | 84% | 2 585 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 114 |  |  |  | 48% | 1 477 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 865 |  |  |  |  | 8 246 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (чердачные и подвальные), 100 м2 | 0.1048 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 182 | 155 | 26 | 16.12 | 9.34 | 2 751 | 2 504 | 247 |
|  | 100.00 |  | 10 | 1 | 18.81 |  | 197 |
|  | Объем: (0.8\*0.8)\*12+(1.0\*0.7)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 163 |  |  |  | 84% | 2 269 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 99 |  |  |  | 48% | 1 296 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 444 |  |  |  |  | 6 316 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (чердачные и подвальные), 100 м2 проемов | 0.1048 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 2 288 | 290 | 93 | 16.11 | 7.17 | 10 637 | 4 672 | 670 |
| 18 174.97 | 34.11 | 1 905 | 4 | 2.78 | 18.81 | 5 295 | 67 |
|  | Объем: (0.8\*0.8)\*12+(1.0\*0.7)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 312 |  |  |  | 90% | 4 265 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 159 |  |  |  | 43% | 2 038 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 758 |  |  |  |  | 16 940 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 10.48 | 2 460.30 |  |  | 25 784 |  |  |  |  | 44 102 |  |  |
| 2 460.30 |  | 25 784 |  | 4 208.2 |  | 44 102 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.1 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 6 208 | 787 | 14 | 16.11 | 9.22 | 27 677 | 12 679 | 129 |
| 2 574.88 | 1.03 | 5 407 | 2 | 2.75 | 18.87 | 14 870 | 41 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 655 |  |  |  | 71% | 9 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 513 |  |  |  | 52% | 6 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 376 |  |  |  |  | 43 323 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери (вход в подъезд №67)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.021 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 24 | 19 | 5 | 16.12 | 9.34 | 351 | 302 | 50 |
|  | 100.00 |  | 2 | 1 | 18.81 |  | 40 |
|  | Объем: (2.1\*1.0)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 21 |  |  |  | 84% | 287 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 13 |  |  |  | 48% | 164 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 802 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2.1 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 215 | 73 | 69 | 16.11 | 8.1 | 2 022 | 1 179 | 557 |
| 34.75 |  | 73 |  | 3.92 | 1 | 286 |  |
|  | Объем: (2.1\*1.0)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 59 |  |  |  | 69% | 814 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 53 |  |  |  | 58% | 684 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  | 3 519 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | С Цена поставщик.  Дверь металлическая, м2 | 2.1 | 1 169.09 |  |  | 2 455 |  |  |  |  | 10 483 |  |  |
| 1 169.09 |  | 2 455 |  | 4.27 |  | 10 483 |  |
|  | Объем: 2.1\*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =4800/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТССЦ 101-0961  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 1 | 479.87 |  |  | 480 |  |  |  |  | 755 |  |  |
| 479.87 |  | 480 |  | 754.85 |  | 755 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1144 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 729 | 417 | 4 | 16.12 | 9.34 | 7 849 | 6 718 | 40 |
| 2 694.15 | 14.99 | 308 | 2 | 3.54 | 18.81 | 1 091 | 32 |
|  | Объем: (2.1\*2+1.0)\*0.2\*1+(0.8\*4)\*0.2\*12+(0.7\*2+1.0\*2)\*0.2\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 331 |  |  |  | 67% | 4 523 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 210 |  |  |  | 40% | 2 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 270 |  |  |  |  | 15 072 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций | 0.0618 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 168 | 41 | 127 | 16.12 | 7.26 | 1 583 | 664 | 919 |
|  | 258.98 |  | 16 | 1 | 15.81 |  | 253 |
|  | Объем: (27\*1.2+42\*0.7)\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 59 |  |  |  | 88% | 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 34 |  |  |  | 48% | 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 2 830 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1236 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 181 | 181 |  | 16.11 | 1 | 2 920 | 2 920 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (27\*1.2+42\*0.7)\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 130 |  |  |  | 61% | 1 781 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 69 |  |  |  | 31% | 905 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 5 606 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.1236 | 490.29 | 490.29 |  | 61 | 61 |  | 16.11 | 1 | 976 | 976 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 44 |  |  |  | 61% | 595 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 23 |  |  |  | 31% | 303 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 1 874 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1854 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 557 | 46 | 21 | 16.12 | 4.34 | 2 408 | 735 | 90 |
| 2 644.20 |  | 490 |  | 3.23 | 1 | 1 583 |  |
|  | Объем: (27\*1.2+42\*0.7)\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 51 |  |  |  | 93% | 684 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 31 |  |  |  | 54% | 397 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  | 3 488 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.18 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 796 | 249 | 474 | 16.11 | 4.6 | 15 335 | 4 014 | 2 183 |
| 335.31 | 7.73 | 2 072 | 48 | 4.41 | 16.1 | 9 138 | 769 |
|  | Объем: (27\*1.2+42\*0.7)\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 330 |  |  |  | 94% | 4 496 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 190 |  |  |  | 51% | 2 439 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 316 |  |  |  |  | 22 270 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.18 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 258 | 222 | 256 | 16.12 | 4.78 | 8 420 | 3 579 | 1 224 |
| 126.13 | 4.21 | 779 | 26 | 4.64 | 16.11 | 3 617 | 419 |
|  | Объем: (27\*1.2+42\*0.7)\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 275 |  |  |  | 94% | 3 758 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 159 |  |  |  | 51% | 2 039 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 692 |  |  |  |  | 14 217 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.18 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 4 513 | 231 | 2 | 16.11 | 5.8 | 22 698 | 3 729 | 13 |
| 692.39 |  | 4 279 |  | 4.43 | 1 | 18 956 |  |
|  | Объем: (27\*1.2+42\*0.7)\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 256 |  |  |  | 94% | 3 505 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 148 |  |  |  | 51% | 1 902 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 917 |  |  |  |  | 28 105 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 13.596 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 654 | 60 | 498 | 16.1 | 7.59 | 6 292 | 965 | 3 783 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 6.18\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 60 |  |  |  | 100% | 965 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 36 |  |  |  | 60% | 579 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 33.372 | 16.40 |  | 16.40 | 547 |  | 547 | 1 | 7.87 | 4 307 |  | 4 307 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 12.36\*1.6+6.18\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери (вход в подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.042 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 48 | 37 | 11 | 16.12 | 9.34 | 703 | 604 | 99 |
|  | 100.00 |  | 4 | 1 | 18.81 |  | 79 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 41 |  |  |  | 84% | 574 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 25 |  |  |  | 48% | 328 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 1 605 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТЕР 09-04-013-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема | 4.2 | 153.16 | 25.78 | 14.23 | 643 | 108 | 60 | 16.12 | 4.95 | 3 011 | 1 746 | 296 |
| 113.15 |  | 475 |  | 2.04 | 1 | 969 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9009* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 87 |  |  |  | 69% | 1 205 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 78 |  |  |  | 58% | 1 013 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 808 |  |  |  |  | 5 228 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТССЦ 203-8118  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт. | 2 | 3 168.09 |  |  | 6 336 |  |  |  |  | 21 920 |  |  |
| 3 168.09 |  | 6 336 |  | 10 960.11 |  | 21 920 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТССЦ 101-0950  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, компл. | 2 | 74.96 |  |  | 150 |  |  |  |  | 679 |  |  |
| 74.96 |  | 150 |  | 339.68 |  | 679 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0208 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 133 | 76 | 1 | 16.12 | 9.34 | 1 427 | 1 221 | 7 |
| 2 694.15 | 14.99 | 56 |  | 3.54 | 18.81 | 198 | 6 |
|  | Объем: (2.1\*2+1.0)\*0.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 60 |  |  |  | 67% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 38 |  |  |  | 40% | 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 2 740 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.97 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 239 | 22 | 182 | 16.1 | 7.59 | 2 301 | 353 | 1 383 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.5+1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 22 |  |  |  | 100% | 353 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 13 |  |  |  | 60% | 212 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.97 | 16.40 |  | 16.40 | 82 |  | 82 | 1 | 7.87 | 641 |  | 641 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **509 448** | **45 897** | **56 287** |  |  | **2 098 786** | **739 841** | **322 093** |
| **406 965** | **2 879** |  |  | **1 032 201** | **46 297** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **503 165** | **45 535** | **53 659** |  |  | **2 056 463** | **734 007** | **301 996** |
| **403 962** | **2 879** |  |  | **1 020 463** | **46 297** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **114 524** |  |  |  |  | **439 824** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 48, 87; %=66 - по стр. 49, 50; %=84 - по стр. 51, 66, 74, 75, 79, 93; %=73 - по стр. 52, 53; %=80 - по стр. 54, 58, 62, 63, 71-73; %=68 - по стр. 56, 57; %=67 - по стр. 59, 83, 97; %=90 - по стр. 67, 69, 76; %=71 - по стр. 78; %=88 - по стр. 84; %=61 - по стр. 85, 86; %=94 - по стр. 88-90)** | | | | | **46 587** |  |  |  |  | **633 277** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 48, 87; %=40 - по стр. 49, 50, 56, 57, 59, 83, 97; %=48 - по стр. 51, 66, 74, 75, 79, 84, 93; %=56 - по стр. 52, 53; %=37 - по стр. 54, 58, 62, 63, 71-73; %=43 - по стр. 67, 69, 76; %=52 - по стр. 78; %=31 - по стр. 85, 86; %=51 - по стр. 88-90)** | | | | | **24 529** |  |  |  |  | **312 363** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **574 281** |  |  |  |  | **3 002 103** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 313** | **181** | **129** |  |  | **15 516** | **2 925** | **853** |
| **3 003** |  |  |  | **11 738** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 80, 94)** | | | | | **147** |  |  |  |  | **2 018** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 80, 94)** | | | | | **130** |  |  |  |  | **1 697** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 590** |  |  |  |  | **19 231** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 970** | **181** | **2 499** |  |  | **26 807** | **2 909** | **19 244** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 64, 91, 98)** | | | | | **181** |  |  |  |  | **2 909** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 64, 91, 98)** | | | | | **109** |  |  |  |  | **1 745** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 970** |  |  |  |  | **26 807** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **580 841** |  |  |  |  | **3 048 141** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **12 430** |  |  |  |  | **65 230** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **593 271** |  |  |  |  | **3 113 371** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **11 865** |  |  |  |  | **62 267** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **605 136** |  |  |  |  | **3 175 638** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **108 924** |  |  |  |  | **571 615** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **714 060** |  |  |  |  | **3 747 253** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **46 734** |  |  |  |  | **635 295** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **24 659** |  |  |  |  | **314 060** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Подвальное помещение** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ремонт полов* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕРр 57-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 0.44775 | 2 526.51 | 1 124.28 | 139.64 | 1 131 | 503 | 63 | 16.11 | 4.9 | 11 294 | 8 110 | 306 |
| 1 262.59 | 15.51 | 565 | 7 | 5.09 | 16.1 | 2 878 | 112 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 408 |  |  |  | 68% | 5 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 347 |  |  |  | 54% | 4 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 886 |  |  |  |  | 21 325 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 10 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 3 635 | 860 | 2 775 | 16.11 | 4.18 | 25 455 | 13 855 | 11 601 |
|  | 25.40 |  | 254 | 1 | 16.1 |  | 4 089 |
|  | Объем: 100\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 103 |  |  |  | 84% | 15 073 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 668 |  |  |  | 48% | 8 613 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 406 |  |  |  |  | 49 141 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.2 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 293 | 293 |  | 16.11 | 1 | 4 725 | 4 725 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 100\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 211 |  |  |  | 61% | 2 882 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 111 |  |  |  | 31% | 1 465 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  | 9 072 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 46 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 214 | 203 | 1 686 | 16.1 | 7.59 | 21 292 | 3 266 | 12 799 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 20\*1.6+10\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 203 |  |  |  | 100% | 3 266 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 122 |  |  |  | 60% | 1 960 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 46 | 16.40 |  | 16.40 | 754 |  | 754 | 1 | 7.87 | 5 937 |  | 5 937 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 10 | 475.82 | 48.38 | 92.13 | 4 758 | 484 | 921 | 16.11 | 4.6 | 26 820 | 7 794 | 4 238 |
| 335.31 | 9.27 | 3 353 | 93 | 4.41 | 16.1 | 14 787 | 1 492 |
|  | Объем: 100\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 640 |  |  |  | 94% | 8 729 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 369 |  |  |  | 51% | 4 736 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 768 |  |  |  |  | 40 285 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 10 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 7 378 | 449 | 5 | 16.11 | 5.8 | 37 940 | 7 241 | 26 |
| 692.39 |  | 6 924 |  | 4.43 | 1 | 30 673 |  |
|  | Объем: 100\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 498 |  |  |  | 94% | 6 807 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 287 |  |  |  | 51% | 3 693 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 164 |  |  |  |  | 48 439 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 1 | 3 221.87 | 762.19 | 548.76 | 3 222 | 762 | 549 | 16.12 | 4.15 | 25 284 | 12 286 | 2 277 |
| 1 910.92 | 7.56 | 1 911 | 8 | 5.61 | 18.81 | 10 720 | 142 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09\*116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 855 |  |  |  | 94% | 11 682 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 493 |  |  |  | 51% | 6 338 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 570 |  |  |  |  | 43 305 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТССЦ 101-1564  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизол, м2 | 116 | 33.27 |  |  | 3 859 |  |  |  |  | 7 392 |  |  |
| 33.27 |  | 3 859 |  | 63.72 |  | 7 392 |  |
|  | Объем: 1.0\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.184 | 502.06 | 163.97 | 60.72 | 92 | 30 | 11 | 16.11 | 8.04 | 833 | 486 | 90 |
| 277.37 | 3.63 | 51 | 1 | 5.03 | 16.07 | 257 | 11 |
|  | Объем: 100\*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 80% | 398 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 17 |  |  |  | 44% | 219 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 1 449 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | ТССЦ 204-0097  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 0.184 | 5 486.84 |  |  | 1 010 |  |  |  |  | 4 261 |  |  |
| 5 486.84 |  | 1 010 |  | 23 157.06 |  | 4 261 |  |
|  | Объем: 100\*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 1 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 1 810 | 460 | 71 | 16.12 | 8.92 | 14 475 | 7 409 | 629 |
| 1 279.62 | 24.62 | 1 280 | 25 | 5.03 | 18.81 | 6 436 | 463 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 538 |  |  |  | 94% | 7 400 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 310 |  |  |  | 51% | 4 015 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 659 |  |  |  |  | 25 889 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщ.40мм), 100 м2 стяжки | 1 | 1 340.07 | 23.29 | 49.74 | 1 340 | 23 | 50 | 16.1 | 8.73 | 7 195 | 375 | 434 |
| 1 267.04 | 16.26 | 1 267 | 16 | 5.04 | 18.83 | 6 386 | 306 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*4\*1.2, Н4= 1.25\*4\*1.2, Н5= 1.15\*4\*1.2, Н48= 4* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 43 |  |  |  | 94% | 640 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 25 |  |  |  | 51% | 347 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 408 |  |  |  |  | 8 182 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ремонт стен* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 3.15 | 188.95 | 188.95 |  | 595 | 595 |  | 16.11 | 1 | 9 589 | 9 589 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 589 |  |  |  | 84% | 8 055 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 357 |  |  |  | 48% | 4 603 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 541 |  |  |  |  | 22 246 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен, 100 м2 протравленной поверхности | 3.15 | 31.40 | 31.22 |  | 99 | 98 |  | 16.11 | 1 | 1 587 | 1 584 |  |
| 0.18 |  | 1 |  | 4.02 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00\*0.001) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 78 |  |  |  | 68% | 1 077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 49 |  |  |  | 40% | 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 3 298 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | ТССЦ 113-8067  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг | 3.15 | 48.02 |  |  | 151 |  |  |  |  | 725 |  |  |
| 48.02 |  | 151 |  | 230.03 |  | 725 |  |
|  | Объем: 3.15\*0.001\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1 | 37.19 | 25.77 |  | 37 | 26 |  | 16.12 | 1 | 473 | 415 |  |
| 11.42 |  | 11 |  | 5.06 | 1 | 58 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 22 |  |  |  | 73% | 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 18 |  |  |  | 56% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 1 008 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 3.15 | 96.01 | 92.29 | 2.01 | 302 | 291 | 6 | 16.11 | 9.18 | 4 756 | 4 684 | 58 |
| 1.71 | 0.20 | 5 | 1 | 2.64 | 18.69 | 14 | 11 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 277 |  |  |  | 80% | 3 756 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 137 |  |  |  | 37% | 1 737 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 717 |  |  |  |  | 10 249 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 40.95 | 15.82 |  |  | 648 |  |  |  |  | 2 124 |  |  |
| 15.82 |  | 648 |  | 51.87 |  | 2 124 |  |
|  | Объем: 3.15\*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Гидроизоляция боковая обмазочная проникающим составом, по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.364 | 430.81 | 295.20 | 133.91 | 588 | 403 | 183 | 16.12 | 4.34 | 7 291 | 6 491 | 793 |
| 1.71 |  | 2 |  | 3.23 | 1 | 8 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0073:[ М-(39.16=2447.30\*0.016) ]; ТССЦ 101-0322:[ М-(164.45=6852.00\*0.024) ]; ТССЦ 101-0594:[ М-(2438.88=10162.01\*0.24) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 443 |  |  |  | 93% | 6 037 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 274 |  |  |  | 54% | 3 505 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 305 |  |  |  |  | 16 833 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | ТССЦ 402-0140  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг | 682 | 5.97 |  |  | 4 072 |  |  |  |  | 18 789 |  |  |
| 5.97 |  | 4 072 |  | 27.55 |  | 18 789 |  |
|  | Объем: 136.4\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.58 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 5 685 | 2 585 | 465 | 16.11 | 11.72 | 56 954 | 41 648 | 5 455 |
| 1 020.89 | 103.89 | 2 634 | 268 | 3.74 | 14.8 | 9 851 | 3 967 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 710 |  |  |  | 80% | 36 492 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 341 |  |  |  | 37% | 16 878 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 736 |  |  |  |  | 110 324 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.944 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 829 | 482 | 14 | 16.11 | 9.17 | 9 290 | 7 762 | 127 |
| 84.59 | 0.20 | 334 | 1 | 4.2 | 18.69 | 1 401 | 14 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 459 |  |  |  | 80% | 6 221 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 227 |  |  |  | 37% | 2 877 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 515 |  |  |  |  | 18 388 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ремонт потолков* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок, 100 м2 расчищенной поверхности | 1.4 | 172.22 | 172.22 |  | 241 | 241 |  | 16.11 | 1 | 3 884 | 3 884 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 193 |  |  |  | 68% | 2 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 121 |  |  |  | 40% | 1 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  | 8 079 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия), 1 м2 очищаемой поверхности | 30 | 11.25 | 11.25 |  | 337 | 337 |  | 16.1 | 1 | 5 432 | 5 432 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 273 |  |  |  | 69% | 3 748 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 202 |  |  |  | 48% | 2 607 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  | 11 787 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 112 | 25 | 5 | 16.11 | 2.72 | 652 | 400 | 13 |
| 276.46 | 0.17 | 83 |  | 2.88 | 16.45 | 239 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 20 |  |  |  | 69% | 277 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 15 |  |  |  | 48% | 192 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 121 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков, 100 м2 протравленной поверхности | 1.4 | 57.10 | 31.22 |  | 80 | 44 |  | 16.11 | 1 | 850 | 704 |  |
| 25.88 |  | 36 |  | 4.02 | 1 | 146 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 35 |  |  |  | 68% | 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 22 |  |  |  | 40% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 1 610 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | ТЕР 15-04-006-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия | 1.4 | 290.55 | 282.07 | 5.06 | 407 | 395 | 7 | 16.11 | 9.14 | 6 439 | 6 362 | 65 |
| 3.42 | 0.20 | 5 |  | 2.63 | 18.69 | 13 | 5 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 375 |  |  |  | 80% | 5 094 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 186 |  |  |  | 37% | 2 356 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 968 |  |  |  |  | 13 888 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | ТССЦ 101-4163  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг | 28 | 16.92 |  |  | 474 |  |  |  |  | 1 518 |  |  |
| 16.92 |  | 474 |  | 54.23 |  | 1 518 |  |
|  | Объем: (1.4)\*0.02\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | ТЕР 15-02-036-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.8 | 7 498.05 | 1 944.13 | 85.13 | 5 998 | 1 555 | 68 | 16.12 | 8.54 | 48 316 | 25 072 | 582 |
| 5 468.79 | 27.56 | 4 375 | 22 | 5.18 | 18.58 | 22 663 | 410 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 498 |  |  |  | 80% | 20 386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 741 |  |  |  | 37% | 9 428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 237 |  |  |  |  | 78 130 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 294 | 171 | 5 | 16.11 | 9.17 | 3 298 | 2 755 | 45 |
| 84.59 | 0.20 | 118 |  | 4.2 | 18.69 | 497 | 5 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 162 |  |  |  | 80% | 2 208 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 80 |  |  |  | 37% | 1 021 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  | 6 527 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **52 445** | **11 315** | **7 638** |  |  | **374 870** | **182 329** | **45 475** |
| **33 169** | **696** |  |  | **141 838** | **11 028** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **49 477** | **11 112** | **5 198** |  |  | **347 641** | **179 063** | **26 739** |
| **33 169** | **696** |  |  | **141 838** | **11 028** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **10 214** |  |  |  |  | **34 809** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 100, 114, 123, 126; %=84 - по стр. 101, 113; %=61 - по стр. 102; %=94 - по стр. 105-107, 111, 112; %=80 - по стр. 109, 117, 121, 122, 127, 129, 130; %=73 - по стр. 116; %=93 - по стр. 119; %=69 - по стр. 124, 125)** | | | | | **11 463** |  |  |  |  | **155 973** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 100, 119; %=48 - по стр. 101, 113, 124, 125; %=31 - по стр. 102; %=51 - по стр. 105-107, 111, 112; %=44 - по стр. 109; %=40 - по стр. 114, 123, 126; %=56 - по стр. 116; %=37 - по стр. 117, 121, 122, 127, 129, 130)** | | | | | **6 399** |  |  |  |  | **81 772** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **67 339** |  |  |  |  | **585 386** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 968** | **203** | **2 440** |  |  | **27 229** | **3 266** | **18 736** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 103)** | | | | | **203** |  |  |  |  | **3 266** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 103)** | | | | | **122** |  |  |  |  | **1 960** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 968** |  |  |  |  | **27 229** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **70 307** |  |  |  |  | **612 615** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 505** |  |  |  |  | **13 110** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **71 812** |  |  |  |  | **625 725** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 436** |  |  |  |  | **12 515** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **73 248** |  |  |  |  | **638 240** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **13 185** |  |  |  |  | **114 883** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **86 433** |  |  |  |  | **753 123** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **11 463** |  |  |  |  | **155 973** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **6 399** |  |  |  |  | **81 772** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **687 394** | **71 614** | **67 724** |  |  | **3 142 353** | **1 154 282** | **394 736** |
| **547 260** | **3 673** |  |  | **1 580 685** | **58 982** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **675 373** | **70 801** | **61 357** |  |  | **3 053 884** | **1 141 201** | **345 938** |
| **543 205** | **3 673** |  |  | **1 566 753** | **58 976** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **146 477** |  |  |  |  | **567 274** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41, 51, 66, 74, 75, 79, 93, 101, 113; %=71 - по стр. 2-7, 9-13, 21, 23-28, 78; %=73 - по стр. 8, 35, 52, 53, 116; %=90 - по стр. 14, 67, 69, 76; %=92 - по стр. 22, 33, 44, 45; %=77 - по стр. 29; %=79 - по стр. 31; %=80 - по стр. 36, 43, 54, 58, 62, 63, 71-73, 109, 117, 121, 122, 127, 129, 130; %=66 - по стр. 37, 39, 49, 50; %=67 - по стр. 42, 59, 83, 97; %=93 - по стр. 48, 87, 119; %=68 - по стр. 56, 57, 100, 114, 123, 126; %=88 - по стр. 84; %=61 - по стр. 85, 86, 102; %=94 - по стр. 88-90, 105-107, 111, 112; %=69 - по стр. 124, 125)** | | | | | **70 595** |  |  |  |  | **961 752** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 29, 41, 51, 66, 74, 75, 79, 84, 93, 101, 113, 124, 125; %=52 - по стр. 2-7, 9-13, 21, 23-28, 78; %=56 - по стр. 8, 35, 52, 53, 116; %=43 - по стр. 14, 67, 69, 76; %=44 - по стр. 22, 33, 44, 45, 109; %=51 - по стр. 31, 88-90, 105-107, 111, 112; %=37 - по стр. 36, 43, 54, 58, 62, 63, 71-73, 117, 121, 122, 127, 129, 130; %=50 - по стр. 37, 39; %=40 - по стр. 42, 49, 50, 56, 57, 59, 83, 97, 114, 123, 126; %=54 - по стр. 48, 87, 100, 119; %=31 - по стр. 85, 86, 102)** | | | | | **39 690** |  |  |  |  | **507 088** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **785 658** |  |  |  |  | **4 522 724** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 313** | **181** | **129** |  |  | **15 516** | **2 925** | **853** |
| **3 003** |  |  |  | **11 738** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 80, 94)** | | | | | **147** |  |  |  |  | **2 018** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 80, 94)** | | | | | **130** |  |  |  |  | **1 697** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 590** |  |  |  |  | **19 231** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 192** | **140** | **2** |  |  | **4 451** | **2 246** | **11** |
| **1 052** |  |  |  | **2 194** | **6** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 16; %=98 - по стр. 17; %=88 - по стр. 19)** | | | | | **136** |  |  |  |  | **1 868** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17; %=48 - по стр. 19)** | | | | | **84** |  |  |  |  | **1 079** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 412** |  |  |  |  | **7 398** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 516** | **492** | **6 236** |  |  | **68 502** | **7 910** | **47 934** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 64, 91, 98, 103)** | | | | | **492** |  |  |  |  | **7 910** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 64, 91, 98, 103)** | | | | | **296** |  |  |  |  | **4 746** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 516** |  |  |  |  | **68 502** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **798 176** |  |  |  |  | **4 617 855** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **17 081** |  |  |  |  | **98 822** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **815 257** |  |  |  |  | **4 716 677** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **16 305** |  |  |  |  | **94 334** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **831 562** |  |  |  |  | **4 811 011** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **149 681** |  |  |  |  | **865 982** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **981 243** |  |  |  |  | **5 676 993** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **70 878** |  |  |  |  | **965 638** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **39 904** |  |  |  |  | **509 864** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |