|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | | Директор ООО «Северо-Западная Управляющая  Компания» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.К. Казакова / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Объект: | Многоквартирный дом №16 по ул.Чернышевского г.Калининград | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 3.7 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.7 |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.33 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы | 100 м2 | 3.7 |
| 5. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат) | 1 м3 кладки | 0.2 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.8 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.45 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.365 |
| 10. | Разборка по фермам прогонов из брусьев (лежень) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.1 |
| 11. | Укладка по фермам прогонов из брусьев (лежень) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.1 |
| 12. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.4 |
| 13. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 153.18 |
| 14. | Покрытие пленкой кровель (прим) | 100 м2 покрытия | 3.7 |
| 15. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 462.5 |
| 16. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.7 |
| 17. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 37 |
| 18. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 19. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 20. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.12 |
| 21. | Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.04 |
| 22. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0176 |
| 23. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.724 |
| 24. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.724 |
| 25. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.308 |
| 26. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 27. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 28. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 29. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.3 |
| 30. | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (капельник) | 100 м2 покрытия | 0.2172 |
| 31. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.086 |
| 32. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.3612 |
| 33. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов) | 100 м труб | 0.059 |
| 34. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.9086 |
| 35. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 14 каналов) | 100 м труб | 0.027 |
| 36. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.7722 |
| 37. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.15 |
| 38. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 39. | Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.05 |
| 40. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.72 |
| 41. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 34.6156 |
| 42. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 34.6156 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |