«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	804 716	руб.	Смета на сумму:	804 716	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	
С.Б. Русович	Ю.С. Королев	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ЖЭУ Вагоностроитель	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ул.Серж.Мишина 10	
Сметная стоимость:	804.716	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.920	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	119.930	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.94	165.55	131.65	33.90	486.72	387.05	99.67	14.4	6.14	6 185	5 574	612	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			383.18				84%	4 682			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			232.23				48%	2 676			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 102.13					13 543			
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.94	172.51	127.80	44.71	507.18	375.73	131.45	14.41	7.71	6 428	5 414	1 013	
					6.95			20.43	1	14.38			294	
	Накладные расходы		83%			328.81				71%	4 053			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			257.50				52%	2 968			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 093.50					13 449			
	
3.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.26	6 775.72	1 449.90	67.19	1 761.69	376.97	17.47	14.4	7.93	11 350	5 428	139	
				5 258.63			1 367.24		4.23	1		5 783		
	Накладные расходы		83%			312.89				71%	3 854			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.03				52%	2 823			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 319.61					18 026			
	
4.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног и стоек из брусьев, 100 м	1.95	9 291.30	1 358.31	34.61	18 118.04	2 648.70	67.49	14.4	7.89	84 879	38 141	532	
				7 898.38			15 401.84		3	1		46 206		
	Накладные расходы		83%			2 198.42				71%	27 080			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 721.66				52%	19 833			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 038.12					131 792			
	
5.	Е58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.66	4 519.16	360.82	36.65	2 982.65	238.14	24.19	14.4	7.97	15 047	3 429	193	
				4 121.69			2 720.32		4.2	1		11 425		
	Накладные расходы		83%			197.66				71%	2 435			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			154.79				52%	1 783			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 335.10					19 265			
	
6.	Е58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	2	162.60	38.37	35.62	325.20	76.74	71.24	14.4	7.97	2 424	1 105	568	
				88.61			177.22		4.24	1		751		
	Накладные расходы		83%			63.69				71%	785			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.88				52%	575			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.78					3 783			
	
7.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.94	221.62	101.80	102.69	651.55	299.29	301.90	14.4	3.55	5 492	4 310	1 072	
				17.13	1.45		50.36	4.26	2.19	14.47		110	62	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			273.20				77%	3 366			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			182.13				48%	2 099			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 106.88					10 957			
	
8.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	60.858	36.04			2 193.32					10 942			
				36.04			2 193.32		179.8			10 942		
	Объем: 2.94*20.7													
	
9.	Е54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки	0.58	257.63	231.54	26.09	149.43	134.29	15.13	14.4	7.36	2 045	1 934	111	
					10.34			6.00	1	14.42			86	
	Накладные расходы		85%			119.25				72%	1 454			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			112.23				64%	1 293			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					380.91					4 792			
	
10.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков под штукатурку (карниз), 100 м2 потолка	0.58	4 610.12	423.79	117.39	2 673.87	245.80	68.08	14.41	7.42	11 811	3 542	505	
				4 068.95	5.10		2 359.99	2.96	3.29	14.38		7 764	43	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			263.69				90%	3 227			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			134.33				43%	1 542			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 071.89					16 579			
	
11.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	1 316.51	347.48	6.74	763.58	201.54	3.91	14.4	8.02	4 329	2 902	31	
				962.29	0.16		558.13	0.09	2.5	14.31		1 395	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			191.55				80%	2 322			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			94.77				37%	1 074			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 049.89					7 726			
	
12.	Е58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.01	1 174.67	1 166.71	7.96	11.75	11.67	0.08	14.41	5.49	169	168		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			9.69				71%	119			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.59				52%	87			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.02					376			
	
13.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон 1х0.85, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	14.4	7.03	2 055	994	209	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.88	14.4		852	30	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	922			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	440			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 417			
	
14.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.85	2 460.30			2 091.26					3 429			
				2 460.30			2 091.26		4 034.55			3 429		
	
15.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной  (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07	373.54	335.71	26.60	26.15	23.50	1.86	14.41	8.05	357	339	15	
				11.23			0.79		4.11	1		3		
	Объем: 5+2													
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			24.91				90%	305			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.69				43%	146			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.75					808			
	
16.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0308	23 811.97			733.41					1 421			
				23 811.97			733.41		46 126.25			1 421		
	Объем: 0.07*0.44													
	
17.	Е12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.94	4 877.10	504.69	210.18	14 338.69	1 483.79	617.91	14.41	7.41	88 858	21 381	4 579	
				4 162.24	20.39		12 236.99	59.94	5.14	14.39		62 898	863	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 667.23				92%	20 464			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			849.05				44%	9 787			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 854.97					119 110			
	
18.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит), м2	376.32	75.80			28 525.79			1	1	166 876			
				75.80			28 525.79		5.85	1		166 876		
	Объем: 294*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.47/1.9775/4.14*1.06	
	
19.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.46	2 956.30	374.76	6.66	1 359.90	172.39	3.06	14.4	7.79	5 692	2 482	24	
				2 574.88	1.03		1 184.44	0.47	2.69	14.48		3 186	7	
	Накладные расходы		83%			143.47				71%	1 767			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.36				52%	1 294			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 615.73					8 753			
	
20.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.46	4 972.00	72.11	75.20	2 287.12	33.17	34.59	14.4	6.73	8 989	478	233	
				4 824.69	5.48		2 219.36	2.52	3.73	14.38		8 278	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			38.55				92%	473			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.63				44%	226			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 345.29					9 688			
	
21.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.46	75.57	75.35	0.22	34.76	34.66	0.10	14.4	5.59	500	499	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			28.77				71%	354			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.53				52%	259			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.06					1 114			
	
22.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.46	8 813.16	326.90	31.86	4 054.05	150.37	14.66	14.4	7.48	14 564	2 165	110	
				8 454.40	3.03		3 889.02	1.39	3.16	14.36		12 289	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			163.90				92%	2 010			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			83.47				44%	961			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 301.42					17 536			
	
23.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.62	7 415.77	333.04	13.17	4 597.78	206.48	8.17	14.4	8.06	14 698	2 973	66	
				7 069.56			4 383.13		2.66	1		11 659		
	Накладные расходы		83%			171.38				71%	2 111			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			134.21				52%	1 546			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 903.37					18 355			
	
24.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.32	5 731.49	578.30	8.10	1 834.08	185.06	2.59	14.4	8.06	6 505	2 665	21	
				5 145.09			1 646.43		2.32	1		3 820		
	Объем: 4*8													
	Накладные расходы		83%			153.60				71%	1 892			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.29				52%	1 386			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 107.97					9 783			
	
25.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
26.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
27.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.52	1 357.93	327.73	1.01	706.12	170.42	0.53	14.4	8.08	4 658	2 454	4	
				1 029.19			535.18		4.11	1		2 200		
	Объем: 62/1.20													
	Накладные расходы		83%			141.45				71%	1 742			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.77				52%	1 276			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.34					7 676			
	
28.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 и 4 канала), 100 м труб	0.026	8 572.20	5 513.35	252.31	222.88	143.35	6.56	14.4	6.63	2 473	2 064	43	
				2 806.54	60.12		72.97	1.56	5.01	14.42		366	23	
	Объем: 1.3*2													
	Накладные расходы		78%			113.03				66%	1 377			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			91.29				50%	1 044			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427.20					4 894			
	
29.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1092	3 649.31			398.50					1 668			
				3 649.31			398.50		15 278.49			1 668		
	Объем: 0.026*4200													
	
30.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.026	9 286.88	6 088.30	189.36	241.46	158.30	4.92	14.4	6.63	2 704	2 279	33	
				3 009.22	45.08		78.24	1.17	5.01	14.41		392	17	
	Объем: 1.3*2													
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			124.39				66%	1 515			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			100.47				50%	1 148			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.31					5 367			
	
31.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1144	3 649.31			417.48					1 748			
				3 649.31			417.48		15 278.49			1 748		
	Объем: 0.026*2200*2													
	
32.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 и 4 канала), 100 м труб	0.008	8 572.20	5 513.35	252.31	68.58	44.11	2.02	14.4	6.63	761	635	13	
				2 806.54	60.12		22.45	0.48	5.01	14.42		112	7	
	Накладные расходы		78%			34.78				66%	424			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.09				50%	321			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.45					1 506			
	
33.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0336	3 649.31			122.62					513			
				3 649.31			122.62		15 278.49			513		
	Объем: 0.008*4200													
	
34.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.008	13 930.32	9 132.45	284.04	111.44	73.06	2.27	14.4	6.63	1 248	1 052	15	
				4 513.83	67.62		36.11	0.54	5.01	14.41		181	8	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			57.41				66%	700			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.37				50%	530			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.22					2 478			
	
35.	С404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0528	3 649.31			192.68					807			
				3 649.31			192.68		15 278.49			807		
	Объем: 0.008*2200*3													
	
36.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0998	2 412.79	1 295.60	2.05	240.80	129.30	0.20	14.4	5.48	2 328	1 862	1	
				1 115.14			111.29		4.18	1		465		
	Объем: ((0.45*1.3+0.95*1.3)*2)*2+(1.3*0.75+0.5*0.75)*2													
	Накладные расходы		79%			102.15				67%	1 248			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.65				40%	745			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					407.60					4 320			
	
37.	Е46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3	0.255	1 567.41	240.58	37.36	399.69	61.35	9.53	14.41	7.23	2 623	884	69	
				1 289.47	2.11		328.81	0.54	5.08	14.41		1 670	8	
	Объем: 0.65*1.15*0.1*2+1.5*0.7*0.1													
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			61.27				84%	749			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.13				48%	428			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					498.10					3 800			
	
38.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0998	2 291.60	114.18	14.24	228.70	11.40	1.42	14.4	8	784	164	11	
				2 163.18			215.89		2.82	1		609		
	Объем: ((0.45*1.3+0.95*1.3)*2)*2+(1.3*0.75+0.5*0.75)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.83				80%	131			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.36				37%	61			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					244.89					976			
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	14.9	7.56		7.56	112.67		112.67		6.07	684		684	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
40.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	14.9	27.63		27.63	411.65		411.65		6.07	2 499		2 499	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	95 843.82	8 222.51	2 066.40			503 307	118 425	13 416	
			85 554.88	104.43				371 464	1 505	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	95 843.82	8 222.51	2 066.40			503 307	118 425	13 416	
			85 554.88	104.43				371 464	1 505	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 675.06					187 404			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37; %=71 - по стр. 2-6, 12, 19, 21, 23-27; %=77 - по стр. 7; %=72 - по стр. 9; %=90 - по стр. 10, 13, 15; %=80 - по стр. 11, 38; %=92 - по стр. 17, 20, 22; %=66 - по стр. 28, 30, 32, 34; %=67 - по стр. 36)	7 518.27					92 349			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 37; %=52 - по стр. 2-6, 12, 19, 21, 23-27; %=64 - по стр. 9; %=43 - по стр. 10, 13, 15; %=37 - по стр. 11, 38; %=44 - по стр. 17, 20, 22; %=50 - по стр. 28, 30, 32, 34; %=40 - по стр. 36)	5 118.85					58 927			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	108 480.94					654 583			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	108 480.94					654 583			
	Строительный контроль 2,14%	2 321.49					14 008			
	Всего со строительным контролем	110 802.43					668 591			
	Непредвиденные расходы	2 216.05					13 372			
	Итого с непредвиденными затратами	113 018.48					681 963			
	НДС	20 343.33					122 753			
	Всего с НДС	133 361.81					804 716			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 518.27					92 349			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 118.85					58 927			

Составил:	Гл. инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                             Т.Н. Щемелинина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                          С.А. Яровикова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)