«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР  МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»________________2017г.	«______»________________2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвала, лестниц МКД №50-56 по ул. Беговой в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	Е59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт	0.72	
2.	С11.1-03.06-0069	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.26568	
3.	С11.1-03.06-0073	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	1.152	
4.	Е57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.6	
5.	Е11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0.6	
6.	Е59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2	0.37	
7.	Е62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2	0.048	
8.	С14.4-02.04-0259	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т	0.0006576	
9.	Е10-02-040-01	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми	100 м2	0.37	
10.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.76	
11.	Е15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0.76	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
12.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.048	
13.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.048	
14.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.16	
15.	Е15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.16	
	РЕМОНТ СТЕН	
16.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	7.5	
17.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	5	
18.	С06.1-01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.01	
19.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	7.5	
20.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	7.5	
21.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	7.5	
22.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	7.5	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
23.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура)	м2	16	
24.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2	0.16	
25.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2	0.16	
26.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	1	
27.	С08.4-03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.05	
28.	С04.1-02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
29.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы	м3	35	
30.	Е51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.7	
31.	Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	35	
32.	С02.2-01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	44.8	
33.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	17.5	
34.	С04.1-02.05-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	17.85	
35.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	35	
36.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	3.5	
37.	С12.1-02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	406	
38.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	3.5	
39.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2	3.5	
40.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.6965	
41.	С08.4-02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.6545	
42.	С08.4-02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.042	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
43.	Е59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт	0.2	
44.	С04.1-02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.056	
45.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	113.056	
46.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	225.056	

Составил:	

Ведущий инженер отдела контроля                   Н.К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника  отдела контроля                     О.В. Толмачева                                     	
	(должность, подпись, Ф.И.О)