«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	11 625 070	руб.	Смета на сумму:	11 625 070	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
________________ /___С.Б. Русович_____ /	________________ /___А.О. Манойло____ /	
		
«_13__»_____ноября____ 2019г.	«_13_»___ноября____ 2019г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
Благоустройство дворовой территории МКД ул. П. Морозова 102-108, ул. Печатная 2, 4-24  г.Калининград
В рамках МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	11 625.070	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.597	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	873.219	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	
		Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
		Монтажные работы	
		Минимальные работы	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
1.	1.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.074	57 706.18	4 270	
			Объем: 186*0.4						
	1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.22788	293.690	948	
	1. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.11592	160.940	180	
	1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.76516	1 040.11	796	
				(1)			293.69	225	
	1. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.46272	1 335.99	3 290	
				(1)			293.69	723	
	1. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00296	1 567.96	5	
			Накладные расходы				95%	1 072	
			Сметная прибыль				43%	485	
			Всего с НР и СП					5 827	
	
2.	2.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		118.4	160.69	19 026	
			Объем: 74*1.6						
	
3.	3.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.372	19 907.70	7 406	
			Объем: 186*0.2						
	3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.16336	278.220	1 437	
	3. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.84784	165.390	967	
	3. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.65844	1 668.59	1 099	
				(1)			293.69	193	
	3. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.59588	1 014.39	1 619	
				(1)			218.64	349	
	3. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.63376	1 308.98	3 448	
				(1)			313.27	825	
	3. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.27528	853.18	235	
				(1)			251.27	69	
	3. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.86	20.74	39	
			Накладные расходы				142%	3 414	
			Сметная прибыль				81%	1 947	
			Всего с НР и СП					12 767	
	
4.	4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		40.92	547.69	22 411	
			Объем: 37.2*1.10						
	
5.	5.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.186	24 159.97	4 494	
	5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.90042	290.008	1 131	
	5. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	5.52606	176.510	975	
	5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.22506	1 040.11	234	
				(1)			293.69	66	
	5. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.23808	1 668.59	397	
				(1)			293.69	70	
	5. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.95976	745.76	716	
				(1)			293.69	282	
	5. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.5996	855.34	1 368	
				(1)			293.69	470	
	5. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.5394	774.55	418	
				(1)			293.69	158	
	5. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.33852	853.18	289	
				(1)			251.27	85	
	5. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.65	20.74	96	
			Накладные расходы				142%	2 991	
			Сметная прибыль				81%	1 706	
			Всего с НР и СП					9 190	
	
6.	6.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2		0.186	1 859.98	346	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.4278	293.690	126	
	6. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.093	745.76	69	
				(1)			293.69	27	
	6. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.2139	855.34	183	
				(1)			293.69	63	
	6. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.1209	774.55	94	
				(1)			293.69	36	
			Накладные расходы				142%	179	
			Сметная прибыль				81%	102	
			Всего с НР и СП					627	
	
7.	7.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		46.5	2 280.66	106 051	
			Объем: 186*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
8.	8.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.149	434.92	65	
			Объем: 186*0.8/1000						
	8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.09834	234.955	23	
	8. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04917	1 317.95	65	
				(2)			469.91	23	
			Накладные расходы				142%	33	
			Сметная прибыль				81%	19	
			Всего с НР и СП					116	
	
9.	9.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.153	18 365.67	2 810	
			Объем: (0.1488)*1.03						
	
10.	10.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.186	25 059.09	4 661	
	10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	3.54516	299.087	1 060	
	10. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	7.1238	198.760	1 416	
	10. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.59334	1 375.12	816	
				(1)			313.27	186	
	10. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2604	19.29	5	
	10. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.73656	591.92	436	
				(1)			251.27	185	
	10. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.14086	865.81	1 854	
				(1)			313.27	671	
	10. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.07254	853.18	62	
				(1)			251.27	18	
	10. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00186	1 140.64	2	
				(1)			251.27		
	10. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0372	20.74	1	
	10. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0011532	60 512.22	70	
			Накладные расходы				142%	3 516	
			Сметная прибыль				81%	2 006	
			Всего с НР и СП					10 182	
	
11.	11.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
			Объем: (0.186)*0.0108						
	
12.	12.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		17.21	3 250.03	55 933	
			Объем: (0.186)*92.5						
			Поправки: М: =3250.03	
	
13.	13.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2		0.186	42.34	8	
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	13. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.03348	198.760	7	
	13. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.06324	19.29	1	
			Накладные расходы				142%	10	
			Сметная прибыль				81%	6	
			Всего с НР и СП					24	
	
14.	14.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.0006	26 734.74	16	
			Объем: (0.186)*0.0014						
			Начисления: Н48= 2	
	
15.	15.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		4.316	3 250.03	14 027	
			Объем: (0.186)*11.6						
			Поправки: М: =3250.03	
			Начисления: Н48= 2	
	
16.	16.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.056	434.92	24	
			Объем: 186*0.3/1000						
	16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.03696	234.955	9	
	16. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01848	1 317.95	24	
				(2)			469.91	9	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					44	
	
17.	17.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.057	18 365.67	1 047	
			Объем: (0.0558)*1.03						
	
18.	18.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.186	26 227.95	4 878	
	18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	3.55632	299.004	1 063	
	18. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	7.1238	198.760	1 416	
	18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00558	963.73	5	
				(1)			293.69	2	
	18. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.59334	1 375.12	816	
				(1)			313.27	186	
	18. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2604	19.29	5	
	18. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.73656	591.92	436	
				(1)			251.27	185	
	18. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.14086	865.81	1 854	
				(1)			313.27	671	
	18. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.07254	853.18	62	
				(1)			251.27	18	
	18. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00744	1 140.64	8	
				(1)			251.27	2	
	18. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0372	20.74	1	
	18. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0011532	60 512.22	70	
	18. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0279	7 371.49	206	
			Накладные расходы				142%	3 520	
			Сметная прибыль				81%	2 008	
			Всего с НР и СП					10 406	
	
19.	19.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
			Объем: (0.186)*0.0108						
	
20.	20.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		17.968	4 028.20	72 379	
			Объем: (0.186)*96.6						
			Поправки: М: =4028.20	
	
		Установка бортовых камней	
21.	21.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01161	57 706.18	670	
			Объем: (129*0.3*0.3)						
	21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5064282	293.690	149	
	21. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1750788	160.940	28	
	21. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1200474	1 040.11	125	
				(1)			293.69	35	
	21. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3863808	1 335.99	516	
				(1)			293.69	113	
	21. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004644	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	168	
			Сметная прибыль				43%	76	
			Всего с НР и СП					914	
	
22.	22.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		18.576	160.69	2 985	
			Объем: 11.61*1.6						
	
23.	23.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.077	19 907.70	1 533	
			Объем: (129*0.3*0.2)						
	23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.06876	278.220	297	
	23. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.21044	165.390	200	
	23. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13629	1 668.59	227	
				(1)			293.69	40	
	23. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.33033	1 014.39	335	
				(1)			218.64	72	
	23. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.54516	1 308.98	714	
				(1)			313.27	171	
	23. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05698	853.18	49	
				(1)			251.27	14	
	23. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.385	20.74	8	
			Накладные расходы				142%	706	
			Сметная прибыль				81%	403	
			Всего с НР и СП					2 641	
	
24.	24.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.47	547.69	4 639	
			Объем: 7.7*1.10						
	
25.	25.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.29	34 981.10	45 126	
	25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9288	291.333	271	
	25. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	98.1432	174.440	17 120	
	25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.8772	963.73	845	
				(1)			293.69	258	
	25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0516	1 140.64	59	
				(1)			251.27	13	
	25. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00129	64 026.11	83	
	25. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.611	3 407.28	25 933	
	25. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0774	3 182.16	246	
	25. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2193	3 828.46	840	
			Накладные расходы				142%	24 695	
			Сметная прибыль				81%	14 087	
			Всего с НР и СП					83 908	
	
26.	26.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		129	348.61	44 971	
			Объем: (1.29)*100.0						
	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
27.	27.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01404	57 706.18	810	
			Объем: 52*0.27						
	27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.6124248	293.690	180	
	27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2117232	160.940	34	
	27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1451736	1 040.11	151	
				(1)			293.69	43	
	27. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4672512	1 335.99	624	
				(1)			293.69	137	
	27. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005616	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	203	
			Сметная прибыль				43%	92	
			Всего с НР и СП					1 105	
	
28.	28.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		22.464	160.69	3 610	
			Объем: 14.04*1.6						
	
29.	29.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.068	19 907.70	1 354	
			Объем: 52*0.13						
	29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.94384	278.220	263	
	29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.06896	165.390	177	
	29. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12036	1 668.59	201	
				(1)			293.69	35	
	29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.29172	1 014.39	296	
				(1)			218.64	64	
	29. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.48144	1 308.98	630	
				(1)			313.27	151	
	29. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05032	853.18	43	
				(1)			251.27	13	
	29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.34	20.74	7	
			Накладные расходы				142%	625	
			Сметная прибыль				81%	356	
			Всего с НР и СП					2 335	
	
30.	30.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.48	547.69	4 097	
			Объем: 6.8*1.10						
	
31.	31.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.052	24 159.97	1 256	
	31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.09044	290.008	316	
	31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.54492	176.510	273	
	31. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.06292	1 040.11	65	
				(1)			293.69	18	
	31. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.06656	1 668.59	111	
				(1)			293.69	20	
	31. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.26832	745.76	200	
				(1)			293.69	79	
	31. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.4472	855.34	383	
				(1)			293.69	131	
	31. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1508	774.55	117	
				(1)			293.69	44	
	31. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.09464	853.18	81	
				(1)			251.27	24	
	31. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.3	20.74	27	
			Накладные расходы				142%	836	
			Сметная прибыль				81%	477	
			Всего с НР и СП					2 569	
	
32.	32.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.052	1 859.98	-97	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1196	293.690	-35	
	32. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.026	745.76	-19	
				(1)			293.69	-8	
	32. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0598	855.34	-51	
				(1)			293.69	-18	
	32. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0338	774.55	-26	
				(1)			293.69	-10	
			Накладные расходы				142%	-50	
			Сметная прибыль				81%	-28	
			Всего с НР и СП					-175	
	
33.	33.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		6.5	2 284.68	14 850	
			Объем: 52*0.1*1.25						
			Поправки: М: =2284.68	
	
34.	34.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0208	5 622.43	117	
			Объем: 52*0.04						
	34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.102544	233.102	24	
	34. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01976	1 668.59	33	
				(1)			293.69	6	
	34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.082784	1 014.39	84	
				(1)			218.64	18	
			Накладные расходы				142%	34	
			Сметная прибыль				81%	19	
			Всего с НР и СП					171	
	
35.	35.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		2.122	2 381.97	5 055	
			Объем: (0.0208)*102.0						
	
36.	36.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.2	2 506.70	13 035	
	36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.468	240.393	113	
	36. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	61.36	201.580	12 369	
	36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.156	1 014.39	158	
				(1)			218.64	34	
	36. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.964	11.01	33	
	36. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.156	853.18	133	
				(1)			251.27	39	
	36. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.156	1 140.64	178	
				(1)			251.27	39	
	36. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.04	20.74	22	
	36. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.26	547.69	142	
			Накладные расходы				142%	17 724	
			Сметная прибыль				81%	10 110	
			Всего с НР и СП					40 870	
	
37.	37.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		26.52	440.00	11 669	
			Объем: 26*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
38.	38.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		26.52	390.00	10 343	
			Объем: 26*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Установка бортовых камней	
39.	39.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00258	57 706.18	149	
			Объем: 46*0.2*0.28						
	39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1125396	293.690	33	
	39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0389064	160.940	6	
	39. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0266772	1 040.11	28	
				(1)			293.69	8	
	39. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0858624	1 335.99	115	
				(1)			293.69	25	
	39. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001032	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	37	
			Сметная прибыль				43%	17	
			Всего с НР и СП					203	
	
40.	40.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.128	160.69	663	
			Объем: 2.58*1.6						
	
41.	41.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.013	19 907.70	259	
			Объем: (46*0.28*0.1)						
	41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.18044	278.220	50	
	41. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.20436	165.390	34	
	41. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02301	1 668.59	38	
				(1)			293.69	7	
	41. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.05577	1 014.39	57	
				(1)			218.64	12	
	41. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.09204	1 308.98	120	
				(1)			313.27	29	
	41. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00962	853.18	8	
				(1)			251.27	2	
	41. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.065	20.74	1	
			Накладные расходы				142%	119	
			Сметная прибыль				81%	68	
			Всего с НР и СП					446	
	
42.	42.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.43	547.69	783	
			Объем: 1.3*1.10						
	
43.	43.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.46	14 687.22	6 756	
	43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3312	291.333	96	
	43. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	34.9968	174.440	6 105	
	43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.3128	963.73	301	
				(1)			293.69	92	
	43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0184	1 140.64	21	
				(1)			251.27	5	
	43. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00046	64 026.11	29	
	43. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0782	3 828.46	299	
			Накладные расходы				142%	8 805	
			Сметная прибыль				81%	5 023	
			Всего с НР и СП					20 584	
	
44.	44.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.009	3 182.16	29	
			Объем: (0.46)*(0.06*0.33)						
	
45.	45.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.334	3 407.28	7 953	
			Объем: (0.46)*(5.9*0.86)						
	
46.	46.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		46	199.88	9 194	
			Объем: (0.46)*100.0						
	
47.	47.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	4 408.92	8 818	
	47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	251.270	25	
	47. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	168.500	586	
	47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 140.64	114	
				(1)			251.27	25	
	47. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 076.79	33	
	47. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	12	673.68	8 084	
			Накладные расходы				104%	635	
			Сметная прибыль				60%	367	
			Всего с НР и СП					9 820	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					520 585	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					494 301	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					298 411	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 21, 27, 39; %=142 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 41, 43; %=104 - по стр. 47)					69 286	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 21, 27, 39; %=81 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 41, 43; %=60 - по стр. 47)					39 352	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					602 939	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					26 284	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					26 284	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					629 223	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	12 584	
		Итого с непредвиденными расходами					641 807	
		НДС 20%				20	128 361	
		ВСЕГО С НДС					770 168	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					69 286	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					39 352	
	
		Раздел 2.  ул.Морозова,102-108 - ул.Печатная ,2	
	
		Демонтажные работы	
48.	48.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.074	35 033.99	2 593	
			Объем: 105*0.07						
	48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.2469	293.690	366	
	48. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	5.75128	166.870	960	
	48. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.33374	1 040.11	347	
				(1)			293.69	98	
	48. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.91316	1 402.64	1 281	
				(1)			293.69	268	
	48. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.14652	33.02	5	
			Накладные расходы				104%	1 379	
			Сметная прибыль				60%	796	
			Всего с НР и СП					4 768	
	
49.	49.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.024	35 033.99	841	
			Объем: 60*0.04						
	49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.4044	293.690	119	
	49. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.86528	166.870	311	
	49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.10824	1 040.11	113	
				(1)			293.69	32	
	49. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.29616	1 402.64	415	
				(1)			293.69	87	
	49. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.04752	33.02	2	
			Накладные расходы				104%	447	
			Сметная прибыль				60%	258	
			Всего с НР и СП					1 546	
	
50.	50.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.75	17 585.60	13 189	
			Объем: 25+50						
	50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.05	218.640	1 541	
	50. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	51.195	178.290	9 128	
	50. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.05	548.61	3 868	
				(1)			218.64	1 541	
	50. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	21.15	9.17	194	
			Накладные расходы				104%	11 096	
			Сметная прибыль				60%	6 401	
			Всего с НР и СП					30 686	
	
51.	51.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		21.9	44.94	984	
			Объем: (7.4+2.4)*1.8+(25*0.3*0.15*2.2)+50*0.2*0.08*2.2						
	
52.	52.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		21.9	278.84	6 107	
			Объем: (7.4+2.4)*1.8+(25*0.3*0.15*2.2)+50*0.2*0.08*2.2						
	
		Монтажные работы	
		минимальный перечень	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
53.	53.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.23	57 706.18	13 272	
			Объем: 576*0.4						
	53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.0326	293.690	2 946	
	53. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.4684	160.940	558	
	53. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.3782	1 040.11	2 474	
				(1)			293.69	698	
	53. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.6544	1 335.99	10 226	
				(1)			293.69	2 248	
	53. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0092	1 567.96	14	
			Накладные расходы				95%	3 329	
			Сметная прибыль				43%	1 507	
			Всего с НР и СП					18 108	
	
54.	54.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		368	160.69	59 134	
			Объем: 230*1.6						
	
55.	55.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.152	19 907.70	22 934	
			Объем: 576*0.2						
	55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	15.98976	278.220	4 449	
	55. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	18.10944	165.390	2 995	
	55. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.03904	1 668.59	3 402	
				(1)			293.69	599	
	55. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.94208	1 014.39	5 013	
				(1)			218.64	1 081	
	55. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	8.15616	1 308.98	10 676	
				(1)			313.27	2 555	
	55. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.85248	853.18	727	
				(1)			251.27	214	
	55. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.76	20.74	119	
			Накладные расходы				142%	10 570	
			Сметная прибыль				81%	6 030	
			Всего с НР и СП					39 534	
	
56.	56.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		126.72	547.69	69 403	
			Объем: 115.2*1.10						
	
57.	57.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.576	24 159.97	13 916	
	57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	12.07872	290.008	3 503	
	57. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	17.11296	176.510	3 021	
	57. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.69696	1 040.11	725	
				(1)			293.69	205	
	57. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.73728	1 668.59	1 230	
				(1)			293.69	217	
	57. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.97216	745.76	2 217	
				(1)			293.69	873	
	57. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.9536	855.34	4 237	
				(1)			293.69	1 455	
	57. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.6704	774.55	1 294	
				(1)			293.69	491	
	57. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.04832	853.18	894	
				(1)			251.27	263	
	57. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	14.4	20.74	299	
			Накладные расходы				142%	9 264	
			Сметная прибыль				81%	5 284	
			Всего с НР и СП					28 465	
	
58.	58.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2		0.576	1 859.98	1 071	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.3248	293.690	389	
	58. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.288	745.76	215	
				(1)			293.69	85	
	58. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.6624	855.34	567	
				(1)			293.69	195	
	58. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.3744	774.55	290	
				(1)			293.69	110	
			Накладные расходы				142%	552	
			Сметная прибыль				81%	315	
			Всего с НР и СП					1 938	
	
59.	59.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		144	2 280.66	328 415	
			Объем: 576*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
60.	60.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.461	434.92	200	
			Объем: 576*0.8/1000						
	60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.30426	234.955	71	
	60. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.15213	1 317.95	200	
				(2)			469.91	71	
			Накладные расходы				142%	101	
			Сметная прибыль				81%	58	
			Всего с НР и СП					358	
	
61.	61.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.475	18 365.67	8 724	
			Объем: (0.4608)*1.03						
	
62.	62.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.576	25 059.09	14 434	
	62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	10.97856	299.087	3 284	
	62. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	22.0608	198.760	4 385	
	62. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.83744	1 375.12	2 527	
				(1)			313.27	576	
	62. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.8064	19.29	16	
	62. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.28096	591.92	1 350	
				(1)			251.27	573	
	62. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	6.62976	865.81	5 740	
				(1)			313.27	2 077	
	62. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.22464	853.18	192	
				(1)			251.27	56	
	62. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00576	1 140.64	7	
				(1)			251.27	1	
	62. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.1152	20.74	2	
	62. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0035712	60 512.22	216	
			Накладные расходы				142%	10 890	
			Сметная прибыль				81%	6 212	
			Всего с НР и СП					31 536	
	
63.	63.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.006	26 734.74	160	
			Объем: (0.576)*0.0108						
	
64.	64.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		53.28	3 250.03	173 162	
			Объем: (0.576)*92.5						
			Поправки: М: =3250.03	
	
65.	65.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2		0.576	42.34	24	
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	65. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.10368	198.760	21	
	65. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.19584	19.29	4	
			Накладные расходы				142%	30	
			Сметная прибыль				81%	17	
			Всего с НР и СП					71	
	
66.	66.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
			Объем: (0.576)*0.0014						
			Начисления: Н48= 2	
	
67.	67.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		13.364	3 250.03	43 433	
			Объем: (0.576)*11.6						
			Поправки: М: =3250.03	
			Начисления: Н48= 2	
	
68.	68.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.173	434.92	75	
			Объем: 576*0.3/1000						
	68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.11418	234.955	27	
	68. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.05709	1 317.95	75	
				(2)			469.91	27	
			Накладные расходы				142%	38	
			Сметная прибыль				81%	22	
			Всего с НР и СП					135	
	
69.	69.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.178	18 365.67	3 269	
			Объем: (0.1728)*1.03						
	
70.	70.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.576	26 227.95	15 107	
	70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	11.01312	299.004	3 293	
	70. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	22.0608	198.760	4 385	
	70. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01728	963.73	17	
				(1)			293.69	5	
	70. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.83744	1 375.12	2 527	
				(1)			313.27	576	
	70. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.8064	19.29	16	
	70. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.28096	591.92	1 350	
				(1)			251.27	573	
	70. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	6.62976	865.81	5 740	
				(1)			313.27	2 077	
	70. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.22464	853.18	192	
				(1)			251.27	56	
	70. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02304	1 140.64	26	
				(1)			251.27	6	
	70. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.1152	20.74	2	
	70. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0035712	60 512.22	216	
	70. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0864	7 371.49	637	
			Накладные расходы				142%	10 903	
			Сметная прибыль				81%	6 219	
			Всего с НР и СП					32 229	
	
71.	71.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.006	26 734.74	160	
			Объем: (0.576)*0.0108						
	
72.	72.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		55.642	4 028.20	224 137	
			Объем: (0.576)*96.6						
			Поправки: М: =4028.20	
	
		Установка бортовых камней	
73.	73.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01908	57 706.18	1 101	
			Объем: (212*0.3*0.3)						
	73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8322696	293.690	244	
	73. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2877264	160.940	46	
	73. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1972872	1 040.11	205	
				(1)			293.69	58	
	73. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6349824	1 335.99	848	
				(1)			293.69	186	
	73. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007632	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	276	
			Сметная прибыль				43%	125	
			Всего с НР и СП					1 501	
	
74.	74.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.528	160.69	4 906	
			Объем: 19.08*1.6						
	
75.	75.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.127	19 907.70	2 528	
			Объем: (212*0.3*0.2)						
	75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.76276	278.220	490	
	75. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.99644	165.390	330	
	75. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22479	1 668.59	375	
				(1)			293.69	66	
	75. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.54483	1 014.39	553	
				(1)			218.64	119	
	75. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.89916	1 308.98	1 177	
				(1)			313.27	282	
	75. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09398	853.18	80	
				(1)			251.27	24	
	75. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.635	20.74	13	
			Накладные расходы				142%	1 164	
			Сметная прибыль				81%	664	
			Всего с НР и СП					4 357	
	
76.	76.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.97	547.69	7 651	
			Объем: 12.7*1.10						
	
77.	77.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.12	34 981.10	39 179	
	77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8064	291.333	235	
	77. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	85.2096	174.440	14 864	
	77. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7616	963.73	734	
				(1)			293.69	224	
	77. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0448	1 140.64	51	
				(1)			251.27	11	
	77. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00112	64 026.11	72	
	77. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.608	3 407.28	22 515	
	77. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0672	3 182.16	214	
	77. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1904	3 828.46	729	
			Накладные расходы				142%	21 441	
			Сметная прибыль				81%	12 230	
			Всего с НР и СП					72 850	
	
78.	78.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		112	348.61	39 044	
			Объем: (1.12)*100.0						
	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
79.	79.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.017	57 706.18	981	
			Объем: 66*0.25						
	79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.74154	293.690	218	
	79. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.25636	160.940	41	
	79. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17578	1 040.11	183	
				(1)			293.69	52	
	79. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.56576	1 335.99	756	
				(1)			293.69	166	
	79. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00068	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	246	
			Сметная прибыль				43%	111	
			Всего с НР и СП					1 338	
	
80.	80.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		27.2	160.69	4 371	
			Объем: 17*1.6						
	
81.	81.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.132	19 907.70	2 628	
			Объем: 66*0.2						
	81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.83216	278.220	510	
	81. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.07504	165.390	343	
	81. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.23364	1 668.59	390	
				(1)			293.69	69	
	81. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.56628	1 014.39	574	
				(1)			218.64	124	
	81. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.93456	1 308.98	1 223	
				(1)			313.27	293	
	81. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09768	853.18	83	
				(1)			251.27	25	
	81. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.66	20.74	14	
			Накладные расходы				142%	1 211	
			Сметная прибыль				81%	691	
			Всего с НР и СП					4 530	
	
82.	82.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.52	547.69	7 952	
			Объем: 13.2*1.10						
	
83.	83.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.033	5 622.43	186	
			Объем: 66*0.05						
	83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.16269	233.102	38	
	83. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.03135	1 668.59	52	
				(1)			293.69	9	
	83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.13134	1 014.39	133	
				(1)			218.64	29	
			Накладные расходы				142%	54	
			Сметная прибыль				81%	31	
			Всего с НР и СП					271	
	
84.	84.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		3.366	2 381.97	8 018	
			Объем: (0.033)*102.0						
	
85.	85.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.6	2 506.70	16 544	
	85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.594	240.393	143	
	85. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	77.88	201.580	15 699	
	85. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.198	1 014.39	201	
				(1)			218.64	43	
	85. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.762	11.01	41	
	85. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.198	853.18	169	
				(1)			251.27	50	
	85. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.198	1 140.64	226	
				(1)			251.27	50	
	85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.32	20.74	27	
	85. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.33	547.69	181	
			Накладные расходы				142%	22 496	
			Сметная прибыль				81%	12 832	
			Всего с НР и СП					51 872	
	
86.	86.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		33.66	440.00	14 810	
			Объем: 33*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
87.	87.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		33.66	390.00	13 127	
			Объем: 33*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Установка бортовых камней	
88.	88.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00437	57 706.18	252	
			Объем: 78*0.2*0.28						
	88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1906194	293.690	56	
	88. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0658996	160.940	11	
	88. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0451858	1 040.11	47	
				(1)			293.69	13	
	88. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1454336	1 335.99	194	
				(1)			293.69	43	
	88. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001748	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	64	
			Сметная прибыль				43%	29	
			Всего с НР и СП					344	
	
89.	89.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.992	160.69	1 124	
			Объем: 4.37*1.6						
	
90.	90.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.022	19 907.70	438	
			Объем: (78*0.28*0.1)						
	90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.30536	278.220	85	
	90. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.34584	165.390	57	
	90. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03894	1 668.59	65	
				(1)			293.69	11	
	90. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09438	1 014.39	96	
				(1)			218.64	21	
	90. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.15576	1 308.98	204	
				(1)			313.27	49	
	90. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01628	853.18	14	
				(1)			251.27	4	
	90. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.11	20.74	2	
			Накладные расходы				142%	202	
			Сметная прибыль				81%	115	
			Всего с НР и СП					755	
	
91.	91.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.42	547.69	1 325	
			Объем: 2.2*1.10						
	
92.	92.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.78	14 687.22	11 456	
	92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5616	291.333	164	
	92. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	59.3424	174.440	10 352	
	92. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5304	963.73	511	
				(1)			293.69	156	
	92. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0312	1 140.64	36	
				(1)			251.27	8	
	92. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00078	64 026.11	50	
	92. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1326	3 828.46	508	
			Накладные расходы				142%	14 933	
			Сметная прибыль				81%	8 518	
			Всего с НР и СП					34 907	
	
93.	93.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.015	3 182.16	48	
			Объем: (0.78)*(0.06*0.33)						
	
94.	94.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.958	3 407.28	13 486	
			Объем: (0.78)*(5.9*0.86)						
	
95.	95.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		78	199.88	15 591	
			Объем: (0.78)*100.0						
	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
		Устройство гостевых парковок дворовой территории	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
96.	96.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.06	57 706.18	3 462	
			Объем: (133)*0.45						
	96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.6172	293.690	769	
	96. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.9048	160.940	146	
	96. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6204	1 040.11	645	
				(1)			293.69	182	
	96. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.9968	1 335.99	2 668	
				(1)			293.69	586	
	96. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0024	1 567.96	4	
			Накладные расходы				95%	869	
			Сметная прибыль				43%	393	
			Всего с НР и СП					4 725	
	
97.	97.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		96	160.69	15 426	
			Объем: 60*1.6						
	
98.	98.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.266	19 907.70	5 295	
			Объем: (133)*0.2						
	98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.69208	278.220	1 027	
	98. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.18152	165.390	692	
	98. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.47082	1 668.59	786	
				(1)			293.69	138	
	98. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.14114	1 014.39	1 158	
				(1)			218.64	249	
	98. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.88328	1 308.98	2 465	
				(1)			313.27	590	
	98. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.19684	853.18	168	
				(1)			251.27	49	
	98. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.33	20.74	28	
			Накладные расходы				142%	2 441	
			Сметная прибыль				81%	1 392	
			Всего с НР и СП					9 128	
	
99.	99.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		29.26	547.69	16 025	
			Объем: 26.6*1.10						
	
100.	100.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.133	24 159.97	3 213	
	100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.78901	290.008	809	
	100. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.95143	176.510	697	
	100. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.16093	1 040.11	167	
				(1)			293.69	47	
	100. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.17024	1 668.59	284	
				(1)			293.69	50	
	100. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.68628	745.76	512	
				(1)			293.69	202	
	100. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.1438	855.34	978	
				(1)			293.69	336	
	100. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3857	774.55	299	
				(1)			293.69	113	
	100. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.24206	853.18	207	
				(1)			251.27	61	
	100. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.325	20.74	69	
			Накладные расходы				142%	2 139	
			Сметная прибыль				81%	1 220	
			Всего с НР и СП					6 571	
	
101.	101.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.133	1 859.98	247	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3059	293.690	90	
	101. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0665	745.76	50	
				(1)			293.69	20	
	101. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.15295	855.34	131	
				(1)			293.69	45	
	101. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.08645	774.55	67	
				(1)			293.69	25	
			Накладные расходы				142%	128	
			Сметная прибыль				81%	73	
			Всего с НР и СП					448	
	
102.	102.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		33.25	2 280.66	75 832	
			Объем: (133)*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
103.	103.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.067	5 622.43	377	
			Объем: 133*0.05						
	103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.33031	233.102	77	
	103. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.06365	1 668.59	106	
				(1)			293.69	19	
	103. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.26666	1 014.39	270	
				(1)			218.64	58	
			Накладные расходы				142%	109	
			Сметная прибыль				81%	62	
			Всего с НР и СП					549	
	
104.	104.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		6.834	2 381.97	16 278	
			Объем: (0.067)*102.0						
	
105.	105.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		13.3	2 506.70	33 339	
	105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.197	240.393	288	
	105. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	156.94	201.580	31 636	
	105. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.399	1 014.39	405	
				(1)			218.64	87	
	105. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.581	11.01	83	
	105. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.399	853.18	340	
				(1)			251.27	100	
	105. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.399	1 140.64	455	
				(1)			251.27	100	
	105. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.66	20.74	55	
	105. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.665	547.69	364	
			Накладные расходы				142%	45 332	
			Сметная прибыль				81%	25 858	
			Всего с НР и СП					104 530	
	
106.	106.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		135.66	650.00	88 179	
			Объем: 133*1.02						
			Поправки: М: =650	
	
107.	107.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км		0.01	44 480.04	445	
			Объем: 10/1000						
	107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
	107. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
	107. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
				(1)			194.16	2	
	107. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
				(1)			251.27		
	107. 5.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	610	6.1	69.62	425	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					465	
	
		Установка бортовых камней	
108.	108.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00279	57 706.18	161	
			Объем: (31*0.3*0.3)						
	108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1216998	293.690	36	
	108. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0420732	160.940	7	
	108. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0288486	1 040.11	30	
				(1)			293.69	8	
	108. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0928512	1 335.99	124	
				(1)			293.69	27	
	108. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001116	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	41	
			Сметная прибыль				43%	18	
			Всего с НР и СП					220	
	
109.	109.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.464	160.69	717	
			Объем: 2.79*1.6						
	
110.	110.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.019	19 907.70	378	
			Объем: (31*0.3*0.2)						
	110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.26372	278.220	73	
	110. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.29868	165.390	49	
	110. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03363	1 668.59	56	
				(1)			293.69	10	
	110. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.08151	1 014.39	83	
				(1)			218.64	18	
	110. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.13452	1 308.98	176	
				(1)			313.27	42	
	110. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01406	853.18	12	
				(1)			251.27	4	
	110. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.095	20.74	2	
			Накладные расходы				142%	173	
			Сметная прибыль				81%	99	
			Всего с НР и СП					650	
	
111.	111.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.09	547.69	1 145	
			Объем: 1.9*1.10						
	
112.	112.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.31	34 981.10	10 844	
	112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2232	291.333	65	
	112. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	23.5848	174.440	4 114	
	112. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2108	963.73	203	
				(1)			293.69	62	
	112. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0124	1 140.64	14	
				(1)			251.27	3	
	112. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00031	64 026.11	20	
	112. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.829	3 407.28	6 232	
	112. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0186	3 182.16	59	
	112. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0527	3 828.46	202	
			Накладные расходы				142%	5 934	
			Сметная прибыль				81%	3 385	
			Всего с НР и СП					20 163	
	
113.	113.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		31	348.61	10 807	
			Объем: (0.31)*100.0						
	
114.	114.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 461.25	20 192	
	114. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	163.900	9 834	
	114. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	460.35	10 358	
			Накладные расходы				115%	11 309	
			Сметная прибыль				77%	7 572	
			Всего с НР и СП					39 073	
	
115.	115.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1.5	4 109.25	6 164	
	115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	4.11	251.270	1 033	
	115. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	8.985	174.440	1 567	
	115. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	4.11	853.18	3 507	
				(1)			251.27	1 033	
	115. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	15	20.74	311	
	115. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	3	259.62	779	
			Накладные расходы				115%	2 990	
			Сметная прибыль				77%	2 002	
			Всего с НР и СП					11 156	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 530 069	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 437 300	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					999 298	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 48-50; %=95 - по стр. 53, 73, 79, 88, 96, 108; %=142 - по стр. 55, 57, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 75, 77, 81, 83, 85, 90, 92, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112; %=115 - по стр. 114, 115)					192 163	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48-50; %=43 - по стр. 53, 73, 79, 88, 96, 108; %=81 - по стр. 55, 57, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 75, 77, 81, 83, 85, 90, 92, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112; %=77 - по стр. 114, 115)					110 548	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 740 011	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					92 769	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					92 769	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 832 780	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	36 656	
		Итого с непредвиденными расходами					1 869 436	
		НДС 20%				20	373 887	
		ВСЕГО С НДС					2 243 323	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					192 163	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					110 548	
	
		Раздел 3.  ул.Печатная,4-24	
	
116.	116.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т		0.18	8 953.50	1 612	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.73458	292.797	215	
	116. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	4.07862	194.020	791	
	116. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.00882	1 887.22	17	
				(1)			334.48	3	
	116. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.01512	963.73	15	
				(1)			293.69	4	
	116. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.6867	888.41	610	
				(1)			293.69	202	
	116. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.12096	9.06	1	
	116. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.02394	1 140.64	27	
				(1)			251.27	6	
	116. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.21168	3.20	1	
	116. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.21212	123.69	150	
			Накладные расходы				90%	905	
			Сметная прибыль				72%	724	
			Всего с НР и СП					3 242	
	
117.	117.	ГЭСН 46-06-002-03 
(прим)	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	10 м2		22.5	2 308.84	51 949	
			Объем: 45*5						
	117. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	13.96	314.1	165.390	51 949	
			Накладные расходы				110%	57 144	
			Сметная прибыль				60%	31 169	
			Всего с НР и СП					140 262	
	
		Монтажные работы	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
		Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
118.	118.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.548	57 706.18	31 623	
			Объем: 1371*0.4						
	118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	23.90376	293.690	7 020	
	118. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	8.26384	160.940	1 330	
	118. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	5.66632	1 040.11	5 894	
				(1)			293.69	1 664	
	118. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	18.23744	1 335.99	24 365	
				(1)			293.69	5 356	
	118. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.02192	1 567.96	34	
			Накладные расходы				95%	7 933	
			Сметная прибыль				43%	3 591	
			Всего с НР и СП					43 146	
	
119.	119.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		876.8	160.69	140 893	
			Объем: 548*1.6						
	
120.	120.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		2.742	19 907.70	54 587	
			Объем: 1371*0.2						
	120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	38.05896	278.220	10 589	
	120. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	43.10424	165.390	7 129	
	120. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	4.85334	1 668.59	8 098	
				(1)			293.69	1 425	
	120. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	11.76318	1 014.39	11 932	
				(1)			218.64	2 572	
	120. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	19.41336	1 308.98	25 412	
				(1)			313.27	6 082	
	120. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	2.02908	853.18	1 731	
				(1)			251.27	510	
	120. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	13.71	20.74	284	
			Накладные расходы				142%	25 160	
			Сметная прибыль				81%	14 352	
			Всего с НР и СП					94 098	
	
121.	121.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		301.62	547.69	165 194	
			Объем: 274.2*1.10						
	
122.	122.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		1.371	24 159.97	33 123	
	122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	28.74987	290.008	8 338	
	122. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	40.73241	176.510	7 190	
	122. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	1.65891	1 040.11	1 725	
				(1)			293.69	487	
	122. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	1.75488	1 668.59	2 928	
				(1)			293.69	515	
	122. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	7.07436	745.76	5 276	
				(1)			293.69	2 078	
	122. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	11.7906	855.34	10 085	
				(1)			293.69	3 463	
	122. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	3.9759	774.55	3 080	
				(1)			293.69	1 168	
	122. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	2.49522	853.18	2 129	
				(1)			251.27	627	
	122. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	34.275	20.74	711	
			Накладные расходы				142%	22 050	
			Сметная прибыль				81%	12 578	
			Всего с НР и СП					67 750	
	
123.	123.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2		1.371	1 859.98	2 550	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	3.1533	293.690	926	
	123. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.6855	745.76	511	
				(1)			293.69	201	
	123. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	1.57665	855.34	1 349	
				(1)			293.69	463	
	123. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.89115	774.55	690	
				(1)			293.69	262	
			Накладные расходы				142%	1 315	
			Сметная прибыль				81%	750	
			Всего с НР и СП					4 615	
	
124.	124.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		342.75	2 280.66	781 696	
			Объем: 1371*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
125.	125.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		1.097	434.92	477	
			Объем: 1371*0.8/1000						
	125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.72402	234.955	170	
	125. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.36201	1 317.95	477	
				(2)			469.91	170	
			Накладные расходы				142%	241	
			Сметная прибыль				81%	138	
			Всего с НР и СП					856	
	
126.	126.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		1.13	18 365.67	20 753	
			Объем: (1.0968)*1.03						
	
127.	127.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.371	25 059.09	34 356	
	127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	26.13126	299.087	7 816	
	127. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	52.5093	198.760	10 437	
	127. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	4.37349	1 375.12	6 014	
				(1)			313.27	1 370	
	127. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.9194	19.29	37	
	127. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	5.42916	591.92	3 214	
				(1)			251.27	1 364	
	127. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	15.78021	865.81	13 663	
				(1)			313.27	4 943	
	127. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.53469	853.18	456	
				(1)			251.27	134	
	127. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01371	1 140.64	16	
				(1)			251.27	3	
	127. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.2742	20.74	6	
	127. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0085002	60 512.22	514	
			Накладные расходы				142%	25 919	
			Сметная прибыль				81%	14 785	
			Всего с НР и СП					75 060	
	
128.	128.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.015	26 734.74	401	
			Объем: (1.371)*0.0108						
	
129.	129.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		126.82	3 250.03	412 169	
			Объем: (1.371)*92.5						
			Поправки: М: =3250.03	
	
130.	130.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2		1.371	42.34	58	
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	130. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.24678	198.760	49	
	130. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.46614	19.29	9	
			Накладные расходы				142%	70	
			Сметная прибыль				81%	40	
			Всего с НР и СП					167	
	
131.	131.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.004	26 734.74	107	
			Объем: (1.371)*0.0014						
			Начисления: Н48= 2	
	
132.	132.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		31.808	3 250.03	103 377	
			Объем: (1.371)*11.6						
			Поправки: М: =3250.03	
			Начисления: Н48= 2	
	
133.	133.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.411	434.92	179	
			Объем: 1371*0.3/1000						
	133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.27126	234.955	64	
	133. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.13563	1 317.95	179	
				(2)			469.91	64	
			Накладные расходы				142%	91	
			Сметная прибыль				81%	52	
			Всего с НР и СП					322	
	
134.	134.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.424	18 365.67	7 787	
			Объем: (0.4113)*1.03						
	
135.	135.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.371	26 227.95	35 959	
	135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	26.21352	299.004	7 838	
	135. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	52.5093	198.760	10 437	
	135. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.04113	963.73	40	
				(1)			293.69	12	
	135. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	4.37349	1 375.12	6 014	
				(1)			313.27	1 370	
	135. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.9194	19.29	37	
	135. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	5.42916	591.92	3 214	
				(1)			251.27	1 364	
	135. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	15.78021	865.81	13 663	
				(1)			313.27	4 943	
	135. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.53469	853.18	456	
				(1)			251.27	134	
	135. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.05484	1 140.64	63	
				(1)			251.27	14	
	135. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.2742	20.74	6	
	135. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0085002	60 512.22	514	
	135. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.20565	7 371.49	1 516	
			Накладные расходы				142%	25 951	
			Сметная прибыль				81%	14 803	
			Всего с НР и СП					76 712	
	
136.	136.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.015	26 734.74	401	
			Объем: (1.371)*0.0108						
	
137.	137.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		132.439	4 028.20	533 491	
			Объем: (1.371)*96.6						
			Поправки: М: =4028.20	
	
		Установка бортовых камней	
138.	138.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03609	57 706.18	2 083	
			Объем: (401*0.3*0.3)						
	138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.5742458	293.690	462	
	138. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5442372	160.940	88	
	138. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3731706	1 040.11	388	
				(1)			293.69	110	
	138. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.2010752	1 335.99	1 605	
				(1)			293.69	353	
	138. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0014436	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	523	
			Сметная прибыль				43%	237	
			Всего с НР и СП					2 842	
	
139.	139.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		57.744	160.69	9 279	
			Объем: 36.09*1.6						
	
140.	140.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.241	19 907.70	4 798	
			Объем: (401*0.3*0.2)						
	140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.34508	278.220	931	
	140. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.78852	165.390	627	
	140. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.42657	1 668.59	712	
				(1)			293.69	125	
	140. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.03389	1 014.39	1 049	
				(1)			218.64	226	
	140. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.70628	1 308.98	2 233	
				(1)			313.27	535	
	140. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.17834	853.18	152	
				(1)			251.27	45	
	140. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.205	20.74	25	
			Накладные расходы				142%	2 212	
			Сметная прибыль				81%	1 262	
			Всего с НР и СП					8 272	
	
141.	141.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		26.51	547.69	14 519	
			Объем: 24.1*1.10						
	
142.	142.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		4.01	34 981.10	140 274	
	142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.8872	291.333	841	
	142. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	305.0808	174.440	53 218	
	142. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.7268	963.73	2 628	
				(1)			293.69	801	
	142. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1604	1 140.64	183	
				(1)			251.27	40	
	142. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00401	64 026.11	257	
	142. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	23.659	3 407.28	80 613	
	142. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.2406	3 182.16	766	
	142. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.6817	3 828.46	2 610	
			Накладные расходы				142%	76 764	
			Сметная прибыль				81%	43 788	
			Всего с НР и СП					260 826	
	
143.	143.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		401	348.61	139 793	
			Объем: (4.01)*100.0						
	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
144.	144.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00648	57 706.18	374	
			Объем: 24*0.27						
	144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2826576	293.690	83	
	144. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0977184	160.940	16	
	144. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0670032	1 040.11	70	
				(1)			293.69	20	
	144. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2156544	1 335.99	288	
				(1)			293.69	63	
	144. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002592	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	94	
			Сметная прибыль				43%	43	
			Всего с НР и СП					511	
	
145.	145.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		10.368	160.69	1 666	
			Объем: 6.48*1.6						
	
146.	146.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.031	19 907.70	617	
			Объем: 24*0.13						
	146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.43028	278.220	120	
	146. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.48732	165.390	81	
	146. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05487	1 668.59	92	
				(1)			293.69	16	
	146. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.13299	1 014.39	135	
				(1)			218.64	29	
	146. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.21948	1 308.98	287	
				(1)			313.27	69	
	146. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02294	853.18	20	
				(1)			251.27	6	
	146. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.155	20.74	3	
			Накладные расходы				142%	285	
			Сметная прибыль				81%	163	
			Всего с НР и СП					1 065	
	
147.	147.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.41	547.69	1 868	
			Объем: 3.1*1.10						
	
148.	148.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.024	24 159.97	580	
	148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.50328	290.008	146	
	148. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.71304	176.510	126	
	148. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.02904	1 040.11	30	
				(1)			293.69	9	
	148. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.03072	1 668.59	51	
				(1)			293.69	9	
	148. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.12384	745.76	92	
				(1)			293.69	36	
	148. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.2064	855.34	177	
				(1)			293.69	61	
	148. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0696	774.55	54	
				(1)			293.69	20	
	148. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.04368	853.18	37	
				(1)			251.27	11	
	148. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.6	20.74	12	
			Накладные расходы				142%	386	
			Сметная прибыль				81%	220	
			Всего с НР и СП					1 187	
	
149.	149.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.024	1 859.98	-45	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0552	293.690	-16	
	149. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.012	745.76	-9	
				(1)			293.69	-4	
	149. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0276	855.34	-24	
				(1)			293.69	-8	
	149. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0156	774.55	-12	
				(1)			293.69	-5	
			Накладные расходы				142%	-23	
			Сметная прибыль				81%	-13	
			Всего с НР и СП					-81	
	
150.	150.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		3	2 284.68	6 854	
			Объем: 24*0.1*1.25						
			Поправки: М: =2284.68	
	
151.	151.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.01	5 622.43	56	
			Объем: 24*0.04						
	151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.0493	233.102	11	
	151. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0095	1 668.59	16	
				(1)			293.69	3	
	151. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0398	1 014.39	40	
				(1)			218.64	9	
			Накладные расходы				142%	16	
			Сметная прибыль				81%	9	
			Всего с НР и СП					81	
	
152.	152.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		1.02	2 381.97	2 430	
			Объем: (0.01)*102.0						
	
153.	153.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.4	2 506.70	6 016	
	153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.216	240.393	52	
	153. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	28.32	201.580	5 709	
	153. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.072	1 014.39	73	
				(1)			218.64	16	
	153. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.368	11.01	15	
	153. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.072	853.18	61	
				(1)			251.27	18	
	153. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.072	1 140.64	82	
				(1)			251.27	18	
	153. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.48	20.74	10	
	153. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.12	547.69	66	
			Накладные расходы				142%	8 181	
			Сметная прибыль				81%	4 666	
			Всего с НР и СП					18 863	
	
154.	154.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		12.24	440.00	5 386	
			Объем: 12*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
155.	155.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		12.24	390.00	4 774	
			Объем: 12*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
156.	156.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.085	57 706.18	4 905	
			Объем: 340*0.25						
	156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.7077	293.690	1 089	
	156. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.2818	160.940	206	
	156. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.8789	1 040.11	914	
				(1)			293.69	258	
	156. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.8288	1 335.99	3 779	
				(1)			293.69	831	
	156. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0034	1 567.96	5	
			Накладные расходы				95%	1 230	
			Сметная прибыль				43%	557	
			Всего с НР и СП					6 692	
	
157.	157.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		136	160.69	21 854	
			Объем: 85*1.6						
	
158.	158.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.68	19 907.70	13 537	
			Объем: 340*0.2						
	158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.4384	278.220	2 626	
	158. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.6896	165.390	1 768	
	158. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.2036	1 668.59	2 008	
				(1)			293.69	353	
	158. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.9172	1 014.39	2 959	
				(1)			218.64	638	
	158. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.8144	1 308.98	6 302	
				(1)			313.27	1 508	
	158. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.5032	853.18	429	
				(1)			251.27	126	
	158. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.4	20.74	71	
			Накладные расходы				142%	6 239	
			Сметная прибыль				81%	3 559	
			Всего с НР и СП					23 336	
	
159.	159.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		74.8	547.69	40 967	
			Объем: 68*1.10						
	
160.	160.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.17	5 622.43	956	
			Объем: 340*0.05						
	160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.8381	233.102	195	
	160. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1615	1 668.59	269	
				(1)			293.69	47	
	160. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.6766	1 014.39	686	
				(1)			218.64	148	
			Накладные расходы				142%	277	
			Сметная прибыль				81%	158	
			Всего с НР и СП					1 391	
	
161.	161.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		17.34	2 381.97	41 303	
			Объем: (0.17)*102.0						
	
162.	162.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		34	2 506.70	85 228	
	162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.06	240.393	736	
	162. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	401.2	201.580	80 874	
	162. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.02	1 014.39	1 035	
				(1)			218.64	223	
	162. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	19.38	11.01	213	
	162. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.02	853.18	870	
				(1)			251.27	256	
	162. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.02	1 140.64	1 163	
				(1)			251.27	256	
	162. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.8	20.74	141	
	162. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.7	547.69	931	
			Накладные расходы				142%	115 886	
			Сметная прибыль				81%	66 104	
			Всего с НР и СП					267 218	
	
163.	163.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		173.4	440.00	76 296	
			Объем: 170*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
164.	164.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		173.4	390.00	67 626	
			Объем: 170*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Установка бортовых камней	
165.	165.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02587	57 706.18	1 493	
			Объем: 462*0.2*0.28						
	165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.1284494	293.690	331	
	165. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3901196	160.940	63	
	165. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2674958	1 040.11	278	
				(1)			293.69	79	
	165. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8609536	1 335.99	1 150	
				(1)			293.69	253	
	165. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0010348	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	374	
			Сметная прибыль				43%	169	
			Всего с НР и СП					2 037	
	
166.	166.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.392	160.69	6 651	
			Объем: 25.87*1.6						
	
167.	167.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.129	19 907.70	2 568	
			Объем: (462*0.28*0.1)						
	167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.79052	278.220	498	
	167. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.02788	165.390	335	
	167. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22833	1 668.59	381	
				(1)			293.69	67	
	167. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.55341	1 014.39	561	
				(1)			218.64	121	
	167. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.91332	1 308.98	1 196	
				(1)			313.27	286	
	167. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09546	853.18	81	
				(1)			251.27	24	
	167. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.645	20.74	13	
			Накладные расходы				142%	1 183	
			Сметная прибыль				81%	675	
			Всего с НР и СП					4 426	
	
168.	168.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.19	547.69	7 772	
			Объем: 12.9*1.10						
	
169.	169.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		4.62	14 687.22	67 855	
	169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	3.3264	291.333	969	
	169. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	351.4896	174.440	61 314	
	169. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	3.1416	963.73	3 028	
				(1)			293.69	923	
	169. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1848	1 140.64	211	
				(1)			251.27	46	
	169. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00462	64 026.11	296	
	169. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.7854	3 828.46	3 007	
			Накладные расходы				142%	88 442	
			Сметная прибыль				81%	50 449	
			Всего с НР и СП					206 746	
	
170.	170.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.091	3 182.16	290	
			Объем: (4.62)*(0.06*0.33)						
	
171.	171.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		23.442	3 407.28	79 873	
			Объем: (4.62)*(5.9*0.86)						
	
172.	172.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		462	199.88	92 345	
			Объем: (4.62)*100.0						
	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
		Устройство гостевых парковок дворовой территории	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
173.	173.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.178	57 706.18	10 272	
			Объем: (396)*0.45						
	173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.76436	293.690	2 280	
	173. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.68424	160.940	432	
	173. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.84052	1 040.11	1 914	
				(1)			293.69	541	
	173. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.92384	1 335.99	7 914	
				(1)			293.69	1 740	
	173. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00712	1 567.96	11	
			Накладные расходы				95%	2 576	
			Сметная прибыль				43%	1 166	
			Всего с НР и СП					14 015	
	
174.	174.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		284.8	160.69	45 765	
			Объем: 178*1.6						
	
175.	175.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.792	19 907.70	15 767	
			Объем: (396)*0.2						
	175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.99296	278.220	3 058	
	175. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	12.45024	165.390	2 059	
	175. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.40184	1 668.59	2 339	
				(1)			293.69	412	
	175. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.39768	1 014.39	3 447	
				(1)			218.64	743	
	175. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.60736	1 308.98	7 340	
				(1)			313.27	1 757	
	175. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.58608	853.18	500	
				(1)			251.27	147	
	175. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.96	20.74	82	
			Накладные расходы				142%	7 266	
			Сметная прибыль				81%	4 145	
			Всего с НР и СП					27 178	
	
176.	176.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		87.12	547.69	47 715	
			Объем: 79.2*1.10						
	
177.	177.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.396	24 159.97	9 567	
	177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	8.30412	290.008	2 408	
	177. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	11.76516	176.510	2 077	
	177. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.47916	1 040.11	498	
				(1)			293.69	141	
	177. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.50688	1 668.59	846	
				(1)			293.69	149	
	177. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.04336	745.76	1 524	
				(1)			293.69	600	
	177. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.4056	855.34	2 913	
				(1)			293.69	1 000	
	177. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.1484	774.55	889	
				(1)			293.69	337	
	177. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.72072	853.18	615	
				(1)			251.27	181	
	177. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	9.9	20.74	205	
			Накладные расходы				142%	6 369	
			Сметная прибыль				81%	3 633	
			Всего с НР и СП					19 569	
	
178.	178.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.396	1 859.98	737	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.9108	293.690	267	
	178. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.198	745.76	148	
				(1)			293.69	58	
	178. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.4554	855.34	390	
				(1)			293.69	134	
	178. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2574	774.55	199	
				(1)			293.69	76	
			Накладные расходы				142%	379	
			Сметная прибыль				81%	216	
			Всего с НР и СП					1 332	
	
179.	179.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		99	2 280.66	225 785	
			Объем: (396)*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
180.	180.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.198	5 622.43	1 113	
			Объем: 396*0.05						
	180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.97614	233.102	228	
	180. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1881	1 668.59	314	
				(1)			293.69	55	
	180. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.78804	1 014.39	799	
				(1)			218.64	172	
			Накладные расходы				142%	324	
			Сметная прибыль				81%	185	
			Всего с НР и СП					1 621	
	
181.	181.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		20.196	2 381.97	48 106	
			Объем: (0.198)*102.0						
	
182.	182.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		39.6	2 506.70	99 265	
	182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.564	240.393	857	
	182. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	467.28	201.580	94 194	
	182. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.188	1 014.39	1 205	
				(1)			218.64	260	
	182. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	22.572	11.01	249	
	182. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.188	853.18	1 014	
				(1)			251.27	299	
	182. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.188	1 140.64	1 355	
				(1)			251.27	299	
	182. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.92	20.74	164	
	182. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.98	547.69	1 084	
			Накладные расходы				142%	134 972	
			Сметная прибыль				81%	76 991	
			Всего с НР и СП					311 229	
	
183.	183.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		403.92	650.00	262 548	
			Объем: 396*1.02						
			Поправки: М: =650	
	
184.	184.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км		0.01	44 480.04	445	
			Объем: 10/1000						
	184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
	184. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
	184. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
				(1)			194.16	2	
	184. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
				(1)			251.27		
	184. 5.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	610	6.1	69.62	425	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					465	
	
		Установка бортовых камней	
185.	185.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00972	57 706.18	561	
			Объем: (108*0.3*0.3)						
	185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4239864	293.690	125	
	185. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1465776	160.940	24	
	185. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1005048	1 040.11	105	
				(1)			293.69	30	
	185. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3234816	1 335.99	432	
				(1)			293.69	95	
	185. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003888	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	142	
			Сметная прибыль				43%	64	
			Всего с НР и СП					767	
	
186.	186.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.552	160.69	2 499	
			Объем: 9.72*1.6						
	
187.	187.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.065	19 907.70	1 294	
			Объем: (108*0.3*0.2)						
	187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.9022	278.220	251	
	187. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.0218	165.390	169	
	187. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11505	1 668.59	192	
				(1)			293.69	34	
	187. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.27885	1 014.39	283	
				(1)			218.64	61	
	187. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.4602	1 308.98	602	
				(1)			313.27	144	
	187. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0481	853.18	41	
				(1)			251.27	12	
	187. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.325	20.74	7	
			Накладные расходы				142%	596	
			Сметная прибыль				81%	340	
			Всего с НР и СП					2 231	
	
188.	188.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.15	547.69	3 916	
			Объем: 6.5*1.10						
	
189.	189.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.08	34 981.10	37 780	
	189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7776	291.333	227	
	189. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	82.1664	174.440	14 333	
	189. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7344	963.73	708	
				(1)			293.69	216	
	189. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0432	1 140.64	49	
				(1)			251.27	11	
	189. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00108	64 026.11	69	
	189. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.372	3 407.28	21 711	
	189. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0648	3 182.16	206	
	189. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1836	3 828.46	703	
			Накладные расходы				142%	20 675	
			Сметная прибыль				81%	11 794	
			Всего с НР и СП					70 249	
	
190.	190.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		108	348.61	37 650	
			Объем: (1.08)*100.0						
	
		ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
191.	191.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 461.25	20 192	
	191. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	163.900	9 834	
	191. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	460.35	10 358	
			Накладные расходы				115%	11 309	
			Сметная прибыль				77%	7 572	
			Всего с НР и СП					39 073	
	
192.	192.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1.5	4 109.25	6 164	
	192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	4.11	251.270	1 033	
	192. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	8.985	174.440	1 567	
	192. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	4.11	853.18	3 507	
				(1)			251.27	1 033	
	192. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	15	20.74	311	
	192. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	3	259.62	779	
			Накладные расходы				115%	2 990	
			Сметная прибыль				77%	2 002	
			Всего с НР и СП					11 156	
	
		Детская-игровая площадка	
		Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
193.	193.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.18	32 966.81	5 934	
	193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	4.0464	271.536	1 099	
	193. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	6.4152	176.510	1 132	
	193. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.9674	1 098.91	2 162	
				(1)			251.27	494	
	193. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.9332	1 055.77	2 041	
				(1)			293.69	568	
	193. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.1458	1 140.64	166	
				(1)			251.27	37	
	193. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	10.062	42.97	432	
			Накладные расходы				90%	2 008	
			Сметная прибыль				72%	1 606	
			Всего с НР и СП					9 548	
	
194.	194.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.141	3 407.28	3 888	
			Объем: 0.18*6.34						
	
195.	195.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		18	600.00	10 800	
			Поправки: М: =600	
	
196.	196.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		1.7	1 565.08	2 661	
	196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.156	251.270	290	
	196. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	12.087	176.510	2 133	
	196. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.187	1 140.64	213	
				(1)			251.27	47	
	196. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	0.969	323.90	314	
				(1)			251.27	243	
			Накладные расходы				90%	2 181	
			Сметная прибыль				72%	1 745	
			Всего с НР и СП					6 586	
	
197.	197.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		17	2 100.00	35 700	
			Поправки: М: =2100	
	
198.	198.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		17	210.00	3 570	
			Поправки: М: =210	
	
199.	199.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	180 209.35	1 802	
	199. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	251.270	8	
	199. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	204.700	1 752	
	199. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	919.35	1	
				(1)			251.27		
	199. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	13.13	1	
	199. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 140.64	34	
				(1)			251.27	7	
	199. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	47.30	5	
	199. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	49 193.44	10	
	199. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 739.84		
			Накладные расходы				130%	2 288	
			Сметная прибыль				72%	1 267	
			Всего с НР и СП					5 357	
	
200.	200.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 739.84	-1	
			Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
201.	201.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 407.28	170	
			Объем: (0.01)*5.0						
	
202.	202.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	12 000.00	12 000	
			Поправки: М: =12000	
	
		Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
203.	203.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.028	57 706.18	1 616	
			Объем: 110*0.25						
	203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.22136	293.690	359	
	203. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.42224	160.940	68	
	203. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.28952	1 040.11	301	
				(1)			293.69	85	
	203. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.93184	1 335.99	1 245	
				(1)			293.69	274	
	203. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00112	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	406	
			Сметная прибыль				43%	184	
			Всего с НР и СП					2 205	
	
204.	204.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		44.8	160.69	7 199	
			Объем: 28*1.6						
	
205.	205.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.165	19 907.70	3 285	
			Объем: 110*0.15						
	205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.2902	278.220	637	
	205. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.5938	165.390	429	
	205. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.29205	1 668.59	487	
				(1)			293.69	86	
	205. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.70785	1 014.39	718	
				(1)			218.64	155	
	205. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.1682	1 308.98	1 529	
				(1)			313.27	366	
	205. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1221	853.18	104	
				(1)			251.27	31	
	205. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.825	20.74	17	
			Накладные расходы				142%	1 514	
			Сметная прибыль				81%	863	
			Всего с НР и СП					5 662	
	
206.	206.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.15	547.69	9 941	
			Объем: 16.5*1.1						
	
207.	207.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		11	910.38	10 014	
			Объем: 110*0.1						
	207. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	40.26	172.950	6 963	
	207. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	5.28	3.09	16	
	207. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.022	132 002.35	2 904	
	207. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.85	20.74	80	
	207. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.011	4 637.18	51	
			Накладные расходы				123%	8 564	
			Сметная прибыль				64%	4 456	
			Всего с НР и СП					23 035	
	
208.	208.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		11.22	3 407.28	38 230	
			Объем: (11.0)*1.02						
	
209.	209.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.176	4 520.33	796	
			Объем: 110*1.596/1000						
	209. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.06688	269.131	18	
	209. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.22464	182.740	407	
	209. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.02816	963.73	27	
				(1)			293.69	8	
	209. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.03872	1 140.64	44	
				(1)			251.27	10	
	209. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.004928	64 477.08	318	
			Накладные расходы				105%	446	
			Сметная прибыль				55%	234	
			Всего с НР и СП					1 476	
	
210.	210.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		110	97.42	10 716	
	
211.	211.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		1.1	3 609.43	3 970	
	211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	0.902	268.859	243	
	211. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	18.92	171.470	3 244	
	211. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.374	331.30	124	
				(1)			293.69	110	
	211. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.528	1 140.64	602	
				(1)			251.27	133	
			Накладные расходы				123%	4 289	
			Сметная прибыль				64%	2 232	
			Всего с НР и СП					10 491	
	
212.	212.	С44 цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		112.2	1 740.00	195 228	
			Объем: 110*1.02						
			Поправки: М: =1740	
	
213.	213.	С45 цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		16.5	370.00	6 105	
			Объем: 110*0.15						
			Поправки: М: =370	
	
		Установка бортовых камней	
214.	214.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00179	57 706.18	103	
			Объем: 32*0.2*0.28						
	214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0780798	293.690	23	
	214. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0269932	160.940	4	
	214. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0185086	1 040.11	19	
				(1)			293.69	5	
	214. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0595712	1 335.99	80	
				(1)			293.69	17	
	214. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000716	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	26	
			Сметная прибыль				43%	12	
			Всего с НР и СП					140	
	
215.	215.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.864	160.69	460	
			Объем: 1.79*1.6						
	
216.	216.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.009	19 907.70	179	
			Объем: (32*0.28*0.1)						
	216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.12492	278.220	35	
	216. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.14148	165.390	23	
	216. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01593	1 668.59	27	
				(1)			293.69	5	
	216. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03861	1 014.39	39	
				(1)			218.64	8	
	216. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.06372	1 308.98	83	
				(1)			313.27	20	
	216. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00666	853.18	6	
				(1)			251.27	2	
	216. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.045	20.74	1	
			Накладные расходы				142%	82	
			Сметная прибыль				81%	47	
			Всего с НР и СП					308	
	
217.	217.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.99	547.69	542	
			Объем: 0.9*1.10						
	
218.	218.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.32	14 687.22	4 700	
	218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2304	291.333	67	
	218. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	24.3456	174.440	4 247	
	218. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2176	963.73	210	
				(1)			293.69	64	
	218. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0128	1 140.64	15	
				(1)			251.27	3	
	218. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00032	64 026.11	20	
	218. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0544	3 828.46	208	
			Накладные расходы				142%	6 126	
			Сметная прибыль				81%	3 494	
			Всего с НР и СП					14 320	
	
219.	219.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.006	3 182.16	19	
			Объем: (0.32)*(0.06*0.33)						
	
220.	220.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.624	3 407.28	5 533	
			Объем: (0.32)*(5.9*0.86)						
	
221.	221.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		32	199.88	6 396	
			Объем: (0.32)*100.0						
	
		Элементы детской игровой  площадки	
222.	222.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.01875	45 063.20	845	
			Объем: (0.5*0.5*0.25)*30						
	222. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	5.25	160.940	845	
			Накладные расходы				80%	676	
			Сметная прибыль				38%	321	
			Всего с НР и СП					1 842	
	
223.	223.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01185	8 278.23	98	
	223. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.634686	154.560	98	
			Накладные расходы				80%	78	
			Сметная прибыль				38%	37	
			Всего с НР и СП					214	
	
224.	224.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.9	160.69	305	
			Объем: 1.185*1.6						
	
225.	225.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.03	157 996.21	4 740	
			Объем: (0.5*0.5*0.4)*30						
	225. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.591	290.336	172	
	225. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	17.9478	176.510	3 168	
	225. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.5283	1 151.96	609	
				(1)			293.69	155	
	225. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.0222	963.73	21	
				(1)			293.69	7	
	225. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0081	1 014.39	8	
				(1)			218.64	2	
	225. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.8748	13.13	11	
	225. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.0324	1 140.64	37	
				(1)			251.27	8	
	225. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.01272	20.74		
	225. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.0009	64 026.11	58	
	225. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00246	13 992.60	34	
	225. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.002286	53 733.21	123	
	225. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.021	6 776.43	142	
	225. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.953	270.27	528	
			Накладные расходы				105%	3 507	
			Сметная прибыль				55%	1 837	
			Всего с НР и СП					10 084	
	
226.	226.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		3.06	3 407.28	10 426	
			Объем: 0.03*102						
	
227.	227.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		1.012	12 790.71	12 944	
			Объем: (112+337+120+385+58)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	5.89996	292.797	1 727	
	227. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	32.75844	194.020	6 356	
	227. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.07084	1 887.22	134	
				(1)			334.48	24	
	227. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.12144	963.73	117	
				(1)			293.69	36	
	227. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	5.5154	888.41	4 900	
				(1)			293.69	1 620	
	227. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.97152	9.06	9	
	227. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.19228	1 140.64	219	
				(1)			251.27	48	
	227. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.70016	3.20	5	
	227. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	9.73544	123.69	1 204	
			Накладные расходы				90%	7 275	
			Сметная прибыль				72%	5 820	
			Всего с НР и СП					26 038	
	
228.	228.	С47 цена поставщ.	Детский игровой комплекс Н=900 3480*2980*2530	шт		1	76 004.00	76 004	
			Поправки: М: =76004	
	
229.	229.	С48 цена поставщ.	Столик 1700*1700*2200	шт		1	37 544.00	37 544	
			Поправки: М: =37544	
	
230.	230.	С49 цена поставщ.	Игровой элемент 2500*1200*2060	шт		1	71 760.00	71 760	
			Поправки: М: =71760	
	
231.	231.	С50 цена поставщ.	Лавочка 2247*830*600	шт		1	11 050.00	11 050	
			Поправки: М: =11050	
	
232.	232.	С15.1-02.08-1020	Качели односекционные цепные на опорах из металлических профильных труб, на подшипниках качения, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 1700х1900х2650 мм	шт.		1	23 762.76	23 763	
			Поправки: М: =23762.76	
	
233.	233.	С53 цена поставщ.	Щит информационный	шт		1	10 358.00	10 358	
			Поправки: М: =10358	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					4 884 117	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 624 395	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					3 177 377	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 117; %=95 - по стр. 118, 138, 144, 156, 165, 173, 185, 203, 214; %=142 - по стр. 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 140, 142, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162, 167, 169, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 205, 216, 218; %=115 - по стр. 191, 192; %=130 - по стр. 199; %=123 - по стр. 207, 211; %=105 - по стр. 209, 225; %=80 - по стр. 222, 223)					683 556	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 117; %=43 - по стр. 118, 138, 144, 156, 165, 173, 185, 203, 214; %=81 - по стр. 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 140, 142, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162, 167, 169, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 205, 216, 218; %=77 - по стр. 191, 192; %=72 - по стр. 199; %=64 - по стр. 207, 211; %=55 - по стр. 209, 225; %=38 - по стр. 222, 223)					387 402	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 695 353	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 151	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 116, 193, 196, 227)					12 369	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 116, 193, 196, 227)					9 895	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					45 415	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					236 571	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					236 571	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					5 977 339	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	119 547	
		Итого с непредвиденными расходами					6 096 886	
		НДС 20%				20	1 219 377	
		ВСЕГО С НДС					7 316 263	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					695 925	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					397 297	
	
		Раздел 4.  Наружные сети дождевой канализации	
	
234.	234.	ГЭСН 01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.4751	33 624.76	15 975	
			Объем: 567.74-92.65						
	234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.77	10.818027	293.690	3 177	
	234. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.48	4.979048	160.940	801	
	234. 3.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	22.77	10.818027	1 402.64	15 174	
				(1)			293.69	3 177	
			Накладные расходы				95%	3 779	
			Сметная прибыль				43%	1 711	
			Всего с НР и СП					21 465	
	
235.	235.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.093	57 706.18	5 367	
	235. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.05666	293.690	1 191	
	235. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.40244	160.940	226	
	235. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.96162	1 040.11	1 000	
				(1)			293.69	282	
	235. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.09504	1 335.99	4 135	
				(1)			293.69	909	
	235. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00372	1 567.96	6	
			Накладные расходы				95%	1 346	
			Сметная прибыль				43%	609	
			Всего с НР и СП					7 322	
	
236.	236.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		148.8	160.69	23 911	
			Объем: 93*1.6						
	
237.	237.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		3.936	2 073.74	8 162	
	237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.3776	218.640	301	
	237. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	40.1472	168.500	6 765	
	237. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	1.3776	1 014.39	1 397	
				(1)			218.64	301	
	237. 4.	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	11	43.296			
			Накладные расходы				130%	9 186	
			Сметная прибыль				76%	5 370	
			Всего с НР и СП					22 718	
	
238.	238.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		43.296	547.69	23 713	
			Объем: 39.36*1.1						
	
239.	239.	ГЭСН 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунтом	100 м3		3.8054	15 023.23	57 169	
			Объем: 26.41+354.13						
	239. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97.2	369.88488	154.560	57 169	
			Накладные расходы				80%	45 735	
			Сметная прибыль				38%	21 724	
			Всего с НР и СП					124 628	
	
240.	240.	ГЭСН 01-02-061-02 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		1.471	15 023.23	22 099	
			Объем: 39.36+107.78						
	240. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97.2	142.9812	154.560	22 099	
			Накладные расходы				80%	17 679	
			Сметная прибыль				38%	8 398	
			Всего с НР и СП					48 176	
	
241.	241.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		161.81	547.69	88 622	
			Объем: 147.1*1.1						
	
242.	242.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		3.3179	8 539.81	28 334	
	242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	13.93518	251.270	3 501	
	242. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	89.981448	189.570	17 058	
	242. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	13.437495	771.84	10 372	
				(1)			251.27	3 376	
	242. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.497685	1 140.64	568	
				(1)			251.27	125	
	242. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	16.25771	20.74	337	
			Накладные расходы				130%	26 727	
			Сметная прибыль				76%	15 625	
			Всего с НР и СП					70 686	
	
243.	243.	24.3.01.04-0035	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 3000 мм	шт.		110	1 245.44	136 998	
	
244.	244.	24.3.01.04-0034	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005),: SN4, размером 200х4,9х2000 мм	шт.		1	850.71	851	
	
245.	245.	ГЭСН 22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.		0.8	2 815.91	2 253	
			Объем: 4+4						
	245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.62	2.096	293.528	615	
	245. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.8	3.84	187.340	719	
	245. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.008	963.73	8	
				(1)			293.69	2	
	245. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.008	1 140.64	9	
				(1)			251.27	2	
	245. 5.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.6	2.08	729.09	1 517	
				(1)			293.69	611	
			Накладные расходы				130%	1 734	
			Сметная прибыль				76%	1 014	
			Всего с НР и СП					5 001	
	
246.	246.	ГЭСН 22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт.		0.4	4 153.11	1 661	
	246. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.86	1.544	293.470	453	
	246. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.09	2.836	187.340	531	
	246. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.004	963.73	4	
				(1)			293.69	1	
	246. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.008	1 140.64	9	
				(1)			251.27	2	
	246. 5.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3.83	1.532	729.09	1 117	
				(1)			293.69	450	
	246. 6.	24.3.05.19	Фасонные части	шт.	10	4			
			Накладные расходы				130%	1 279	
			Сметная прибыль				76%	748	
			Всего с НР и СП					3 688	
	
247.	247.	С4 цена поставщ.	Отвод 88,5 из НПВХ д.200	шт		4	642.00	2 568	
			Поправки: М: =642	
	
248.	248.	С5 цена поставщ.	Тройник 90 из НПВХ д.200	шт		4	740.00	2 960	
			Поправки: М: =740	
	
249.	249.	С6 цена поставщ.	Заглушка из НПВХ д.200			4	210.00	840	
			Поправки: М: =210	
	
250.	250.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		2	3 659.04	7 318	
	250. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	34.02	187.340	6 373	
	250. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.002	140 454.13	281	
	250. 3.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.4	547.69	219	
	250. 4.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.002	7 748.47	15	
	250. 5.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.13	3 253.34	423	
	250. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.002	3 182.16	6	
			Накладные расходы				130%	8 285	
			Сметная прибыль				76%	4 843	
			Всего с НР и СП					20 446	
	
251.	251.	ГЭСН 23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3		0.667	119 987.26	80 032	
			Объем: 0.18*10+0.134*4+0.201*5+0.27*7+0.1*2+0.1*8+0.02*22						
	251. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24.41	16.28147	285.349	4 646	
	251. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	158.68	105.83956	187.340	19 828	
	251. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	19.61	13.07987	963.73	12 605	
				(1)			293.69	3 841	
	251. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.76	0.50692	125.14	63	
	251. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.8	3.2016	1 140.64	3 652	
				(1)			251.27	804	
	251. 6.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.1	0.0667	25 419.48	1 695	
	251. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.018	0.012006	40 781.50	490	
	251. 8.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.072	0.048024	140 454.13	6 745	
	251. 9.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.008	0.005336	7 327.80	39	
	251. 10.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.25	0.83375	2 850.55	2 377	
	251. 11.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.1	2.7347	3 407.28	9 318	
	251. 12.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.72	0.48024	2 958.69	1 421	
	251. 13.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	1.94	1.29398	16 845.67	21 798	
			Накладные расходы				130%	31 816	
			Сметная прибыль				76%	18 600	
			Всего с НР и СП					130 448	
	
252.	252.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-1.294	16 845.67	-21 798	
			Объем: (0.6671)*(-1.94)						
	
253.	253.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		10	2 460.09	24 601	
	
254.	254.	С05.1-01.09-0097	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход арматуры 8,105 кг	шт.		7	2 555.94	17 892	
			Поправки: М: =2555.94	
	
255.	255.	С05.1-01.09-0095	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,134 м3, расход арматуры 5,037 кг	шт.		4	1 865.53	7 462	
			Поправки: М: =1865.53	
	
256.	256.	С05.1-01.09-0096	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.7, бетон В22,5 (М300), объем 0,201 м3, расход арматуры 6,617 кг	шт.		5	2 181.70	10 909	
			Поправки: М: =2181.7	
	
257.	257.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 910.13	3 820	
	
258.	258.	05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.		8	2 345.67	18 765	
	
259.	259.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.		22	673.68	14 821	
	
260.	260.	08.1.02.06-0043	Люк чугунный тяжелый	шт.		8	6 441.25	51 530	
	
261.	261.	08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий	шт.		2	3 904.68	7 809	
	
262.	262.	ГЭСН 08-02-001-09 
(прим)	Кладка кирпичной горловины колодцев	м3		0.256	8 390.60	2 148	
			Объем: 0.155*0.36+0.155*0.36+0.155*0.37+0.145*0.6						
	262. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.09216	293.690	27	
	262. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	7.08	1.81248	171.470	311	
	262. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.09216	1 151.96	106	
				(1)			293.69	27	
	262. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.46	0.11776	20.74	2	
	262. 5.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.221	0.056576	2 958.69	167	
	262. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.4	0.1024	14 898.25	1 526	
	262. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.0005888	60 512.22	36	
			Накладные расходы				122%	412	
			Сметная прибыль				68%	230	
			Всего с НР и СП					2 790	
	
263.	263.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.48	78 995.30	37 918	
			Объем: 0.18*8+0.08*8+0.24*8+0.1*8						
	263. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	13.1616	292.421	3 849	
	263. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	82.1424	178.290	14 645	
	263. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	12.768	963.73	12 305	
				(1)			293.69	3 750	
	263. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.1824	125.14	23	
	263. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.3936	1 140.64	449	
				(1)			251.27	99	
	263. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.024	18 297.53	439	
	263. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00432	40 781.50	176	
	263. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000336	20.74		
	263. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0096	140 454.13	1 348	
	263. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000096	64 026.11	6	
	263. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	18.624	214.41	3 993	
	263. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00012	13 992.60	2	
	263. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.003408	7 327.80	25	
	263. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.6768	2 850.55	1 929	
	263. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.432	3 407.28	1 472	
	263. 16.	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная	т	0.24	0.1152			
	263. 17.	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0216	20 458.77	442	
	263. 18.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.192	3 182.16	611	
	263. 19.	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м	19.4	9.312			
	263. 20.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00768	6 790.77	52	
			Накладные расходы				130%	24 042	
			Сметная прибыль				76%	14 055	
			Всего с НР и СП					76 016	
	
264.	264.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		8	2 460.09	19 681	
	
265.	265.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг	шт.		8	781.36	6 251	
	
266.	266.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		8	2 447.28	19 578	
	
267.	267.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		8	1 910.13	15 281	
	
268.	268.	08.1.02.06-0042	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		8	5 976.90	47 815	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					793 316	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					631 556	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					363 120	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 234, 235; %=130 - по стр. 237, 242, 245, 246, 250, 251, 263; %=80 - по стр. 239, 240; %=122 - по стр. 262)					172 021	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 234, 235; %=76 - по стр. 237, 242, 245, 246, 250, 251, 263; %=38 - по стр. 239, 240; %=68 - по стр. 262)					92 927	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					896 504	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					137 849	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					137 849	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					23 911	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					23 911	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					1 058 264	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	21 165	
		Итого с непредвиденными расходами					1 079 429	
		НДС 20%				20	215 886	
		ВСЕГО С НДС					1 295 315	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					172 021	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					92 927	
	
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					7 728 087	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 187 552	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					4 838 206	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 21, 27, 39, 53, 73, 79, 88, 96, 108, 118, 138, 144, 156, 165, 173, 185, 203, 214, 234, 235; %=142 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 41, 43, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 75, 77, 81, 83, 85, 90, 92, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 140, 142, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162, 167, 169, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 205, 216, 218; %=104 - по стр. 47-50; %=115 - по стр. 114, 115, 191, 192; %=110 - по стр. 117; %=130 - по стр. 199, 237, 242, 245, 246, 250, 251, 263; %=123 - по стр. 207, 211; %=105 - по стр. 209, 225; %=80 - по стр. 222, 223, 239, 240; %=122 - по стр. 262)					1 117 026	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 21, 27, 39, 53, 73, 79, 88, 96, 108, 118, 138, 144, 156, 165, 173, 185, 203, 214, 234, 235; %=81 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 41, 43, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 75, 77, 81, 83, 85, 90, 92, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 140, 142, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162, 167, 169, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 205, 216, 218; %=60 - по стр. 47-50, 117; %=77 - по стр. 114, 115, 191, 192; %=72 - по стр. 199; %=64 - по стр. 207, 211; %=55 - по стр. 209, 225; %=38 - по стр. 222, 223, 239, 240; %=76 - по стр. 237, 242, 245, 246, 250, 251, 263; %=68 - по стр. 262)					630 229	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 934 807	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 151	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 116, 193, 196, 227)					12 369	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 116, 193, 196, 227)					9 895	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					45 415	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					137 849	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					137 849	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					379 535	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					379 535	
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					9 497 606	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	189 952	
		Итого с непредвиденными расходами					9 687 558	
		НДС 20%				20	1 937 512	
		ВСЕГО С НДС					11 625 070	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 129 395	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					640 124	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                                  Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД":                                      Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)