«СОГЛАСОВАНО»
Директор МКУ «КР МКД»                     	«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «Управляющая Компания Старый Город»	

________________ /Русович С.Б /	        ________________ /Шулепко Е.В. /	
		
«______»____________________ 20___г.	      «______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Тельмана,78	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения                           	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2.1	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0189	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.0735	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.21	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.21	
6.	Демонтаж решеток оконных	т	0.015	
7.	Очистка поверхности щетками	м2	1.6	
8.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.016	
9.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.016	
10.	Монтаж: решеток оконных, б/у	т	0.015	
11.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных, откосов	100 м2	1.75	
12.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1	
13.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	
14.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.3	
15.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0759	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.1206	
17.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
18.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	0.12	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.26	
20.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	1.75	
21.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	22.75	
22.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса : из сетки	100 м2	1.6	
23.	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2	168	
24.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.6	
25.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	50	
26.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	1.75	
27.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.4375	
28.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-192.5	
29.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	192.5	
30.	Клей для устройства армирующего слоя (сухая смесь)	т	0.4375	
31.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	1.75	
32.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0315	
33.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.7	
34.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.75	
35.	Грунтовка акриловая	кг	22.75	
36.	Краски акриловые фасадные, типа "Маршал" с колером	кг	66.5	
37.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	0.185	
38.	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	18.5	
39.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	2	
40.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.215	
41.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.01	
42.	Решетка вентиляционная пластмассовая: 200*200мм	шт	1	
43.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.05	
44.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток по цоколю	100 м2	0.25	
45.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	0.25	
46.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	3.25	
47.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.25	
48.	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен  
01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04. Перерубка и подточка плиток. 05. Установка плиток. 06. Заполнение и расшивка швов. 07. Приготовление мастики. 08. Очистка облицованной поверхности.	100 м2	0.25	
49.	Плитка фасадная облицовочная толщ. не менее 8 мм	м2	25	
	Окна и двери	
50.	Демонтаж решеток оконных проемов подвала	т	0.03	
51.	Очистка поверхности щетками	м2	3.65	
52.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0365	
53.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0365	
54.	Монтаж: решеток оконных, б/у	т	0.03	
55.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.0213	
56.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2.13	
57.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	2.13	
58.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.015	
59.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.015	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок, подвал и чердак	100 м2	0.0428	
61.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0428	
62.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.28	
63.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.2065	
64.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.2065	
	Отмостка	
65.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.033	
66.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.066	
67.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.066	
68.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.56	
69.	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен	100 м2	0.12	
70.	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя	100 м2	0.12	
71.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.0288	
72.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.41	
73.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	45.1	
74.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	3.3	
75.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.96	
76.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	3.3	
77.	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	4.224	
78.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	3.3	
79.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	3.366	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
80.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.87	
81.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.35	
82.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.08855	
83.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.1407	
84.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.87	
85.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	21.75	
86.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	0.875	
87.	Грунтовка глубокого проникновения	л	11.375	
88.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.87	
89.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.005	
90.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.875	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
91.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.03	
92.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.02	
93.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0.03	
94.	Труба ПВХ  диам.110мм	м	2.994	
95.	Переход чугун-пластик диам.110мм	шт	3	
96.	ПВХ ревизия диам.110мм канализационная серая	шт	1	
97.	ПВХ колено диам.110мм 45град.	шт	3	
98.	ПВХ тройник диам.110*50*110мм 45град.	шт	1	
99.	ПВХ тройник диам.110*110*110мм 45град.	шт	1	
100.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	шт.	3	
101.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0.02	
102.	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.	0.0024	
103.	Труба ПВХ, диаметр 50 мм	м	1.996	
104.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.	2	
105.	Ревизия ПВХ с крышкой диаметром 50 мм, канализационная серая	шт.	1	
106.	Переход чугун-пластик диам.50мм	шт	2	
107.	ПВХ колено диам.50мм 45 град.	шт	4	
108.	ПВХ тройник диам.50*50*50мм 45 град.	шт	2	
109.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.05	
110.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.05	
111.	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.05	
112.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.05	
113.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.052	
114.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.0035	
	
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
115.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0.04	
116.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0.04	
117.	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм	м	4.044	
118.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт.	5	
119.	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.	1	
120.	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм	шт.	4	
121.	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32х20х32 мм	шт.	1	
122.	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х25 мм	шт.	1	
123.	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 25х20 мм	шт.	1	
124.	Кран спускной диам.20мм	шт.	1	
125.	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм (гильза)	м	0.3	
126.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	0.4	
127.	Клей <Армофлекс> 520	л	-0.0572	
128.	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0.008	
129.	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	-0.0132	
130.	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм	100 м	0.044	
131.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.01	
132.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.01	
133.	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.01	
134.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт.	1	
135.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2.9799	
136.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.5778	
137.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	16.5778	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
138.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.03	
139.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	
140.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.35	
141.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.35	
	Общестроительные работы	
142.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.04	
143.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м	0.25	
144.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.03	
145.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2	0.024	
146.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.049415	
147.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.075	
148.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.075	
149.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.63	
150.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	0.63	
	Монтажные работы	
	ЩС1	
151.	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	1	
152.	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.	1	
153.	Монтаж прибор или аппарат	шт.	2	
154.	Автоматический выключатель  ИЭК ВА47-29 3С32А	шт	2	
155.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	1	
156.	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	
157.	Монтаж прибор или аппарат	шт.	3	
158.	Автоматический выключатель  ИЭК ВА47-29 2В25А	шт	2	
159.	Автоматический выключатель  ИЭК ВА47-29 2В10А	шт	1	
160.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям	100 м	0.03	
161.	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х4	1000 м	0.003	
162.	Главная заземляющая щина  14/2 ИЭК	шт	1	
163.	Шина "N" 6x9 мм 16/2  100 А  ИЭК	1шт	1	
164.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0.06	
	электроснабжение подъезда (стояки, подвал)	
165.	Прокладка труба полиэтиленовая  диаметр: до 25 мм	100 м	0.55	
166.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	56.1	
167.	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.	55	
168.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	3.4	
169.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.11	
170.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.29	
171.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.041	
172.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.35	
173.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4	1000 м	0.0357	
174.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0.09	
175.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х6	1000 м	0.00918	
176.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
177.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.2	
178.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
179.	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.	0.1	
180.	Коробка установочная У-92	10 шт.	0.2	
181.	Разветвительная коробка	10 шт.	0.1	
182.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.06	
183.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	6	
184.	Лампа энергосберегающая	шт	6	
	устройство заземления	
185.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.018	
186.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.018	
187.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
188.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
189.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
190.	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп	т	0.0156	
191.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	
192.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.00408	
	Электроизмерительные испытания электроустановок	
193.	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.	6	
194.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	шт.	3	
195.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0.14	
196.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт.	1	
197.	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)