«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 990 656	руб.	Смета на сумму:	2 990 656	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград ул. Машиностроительная, 62	
	
Объект:	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград ул. Машиностроительная, 62	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград ул. Машиностроительная, 62	
Сметная стоимость:	2990. 656	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.950	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	194.044	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Проезжая часть	
1.	Е68-14-1 
Демонтаж бортовых камней БР 100,30,18, 100 м	2.5	2 533.48	625.94	1 907.54	6 333.70	1 564.85	4 768.85	10.88	3.48	33 621	17 026	16 596	
					105.66			264.15	1	10.88			2 874	
2.	Е68-12-4 
Демонтаж покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.5406	10 420.86	2 146.35	8 274.51	5 633.52	1 160.32	4 473.20	10.88	3.51	28 325	12 624	15 701	
					473.44			255.94	1	10.88			2 785	
	Объем: 840*0.6*0.09+290*0.6*0.05													
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	117.558	4.72		4.72	554.87		554.87		4.81	2 669		2 669	
										1				
	Объем: 54.06*1.8+250*0.3*0.15*1.8													
4.	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	117.558	27.17		27.17	3 194.05		3 194.05		4.81	15 363		15 363	
										1				
	Объем: 54.06*1.8+250*0.3*0.15*1.8													
5.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2  Н-0,5м, 1000 м3 грунта	0.6444	6 030.60	143.59	5 878.01	3 886.12	92.53	3 787.79	10.88	4.18	16 871	1 007	15 833	
				9.00	822.24		5.80	529.85	5.41	10.88		31	5 765	
	Объем: 840*0.56+290*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1031.04	27.17		27.17	28 013.36		28 013.36		4.81	134 744		134 744	
										1				
	Объем: 644.4*1.6													
7.	Е01-01-016-1 
Работа на отвале, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	0.6444	340.82	24.76	311.56	219.62	15.96	200.77	10.88	4.6	1 113	174	924	
				4.50	49.16		2.90	31.68	5.41	10.88		16	345	
	Объем: 840*0.56+290*0.6													
8.	Е27-04-001-1 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н-0,35, 100 м3 материала основания (в плот.теле)	3.955	3 126.68	153.85	2 954.84	12 366.04	608.46	11 686.38	10.88	3.51	47 857	6 620	41 019	
				18.00	239.08		71.19	945.54	3.06	10.88		218	10 287	
	Объем: 840*0.35+290*0.35													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9.	С408-9040 
Песок для строительных работ природный, м3	435.05	75.66			32 915.88					245 995			
				75.66			32 915.88		565.44			245 995		
	Объем: 395.5*1.1													
10.	Е27-04-007-1 
Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных, 1000 м2 основания	1.13	38 379.21	368.08	4 672.28	43 368.50	415.93	5 279.67	10.88	3.93	257 716	4 525	20 749	
				33 338.85	635.05		37 672.90	717.61	6.17	10.88		232 442	7 808	
	Объем: 840+290													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
11.	Е27-04-007-4 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам  с 27-04-007-01 по 27-04-007-3, 1000 м2 основания	1.13	11 296.14		1 505.94	12 764.64		1 701.71	10.88	3.87	76 614		6 586	
				9 790.20	205.19		11 062.93	231.86	6.33	10.88		70 028	2 523	
	Объем: 840+290													
	Поправки: ПЗ: *5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
12.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов, т	0.904	2 117.13		52.19	1 913.88		47.18	10.88	4.58	17 688		216	
				2 064.94	9.98		1 866.71	9.02	9.36	10.88		17 472	98	
	Объем: (840+290)*0.8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
13.	Е27-06-020-6 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1.13	55 516.22	450.14	2 853.21	62 733.33	508.66	3 224.13	10.88	3.69	307 714	5 534	11 897	
				52 212.86	347.46		59 000.53	392.63	4.92	10.88		290 283	4 272	
	Объем: 840+290													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
14.	Е27-06-021-6 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6, 1000 м2 покрытия	1.13	13 088.46	2.12	7.90	14 789.96	2.39	8.93	10.88	2.37	72 758	26	21	
				13 078.44			14 778.64		4.92	10.88		72 711		
	Объем: 840+290													
	Поправки: ПЗ: *2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
15.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов, т	0.339	2 117.13		52.19	717.71		17.69	10.88	4.58	6 633		81	
				2 064.94	9.98		700.01	3.38	9.36	10.88		6 552	37	
	Объем: (840+290)*0.3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
16.	Е27-06-020-1В 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка В  II), 1000 м2	1.13	56 440.79	450.14	2 861.70	63 778.10	508.66	3 233.72	10.88	3.69	309 240	5 534	11 932	
				53 128.95	348.03		60 035.71	393.27	4.86	10.88		291 774	4 279	
	Объем: 840+290													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
17.	Е27-06-021-1В 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1В, 1000 м2	1.13	13 242.89	2.12	8.38	14 964.47	2.39	9.46	10.88	2.37	72 868	26	22	
				13 232.40			14 952.61		4.87	10.88		72 819		
	Объем: 840+290													
	Поправки: ПЗ: *2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
18.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	4.27	4 667.63	784.81	102.25	19 930.76	3 351.12	436.61	10.88	4.54	123 032	36 460	1 982	
				3 780.57	12.81		16 143.03	54.71	5.24	10.88		84 589	595	
	Объем: 277+150													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
19.	Цена поставщика. 
Камни бортовые бетонные, шт.	427	366.19			156 364.12			1	1	156 364			
				366.19			156 364.12		1	1		156 364		
	Объем: 277+150													
	Поправки: М: =329.90*1.11	
20.	Е66-22-1 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, люк	14	308.89	41.00	11.24	4 324.46	574.00	157.36	10.88	5.24	25 682	6 245	825	
				256.65			3 593.10		5.18	10.88		18 612		
	Вычт.ресурсы:  С103-0754:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Площадка под сушилку	
21.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.01224	6 030.60	143.59	5 878.01	73.81	1.76	71.95	10.88	4.18	320	19	301	
				9.00	822.24		0.11	10.06	5.41	10.88		1	109	
	Объем: 36*0.34													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
22.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.584	27.17		27.17	532.10		532.10		4.81	2 559		2 559	
										1				
	Объем: 12.24*1.6													
23.	Е01-01-016-1 
Работа на отвале, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	0.01224	340.82	24.76	311.56	4.17	0.30	3.81	10.88	4.6	21	3	18	
				4.50	49.16		0.06	0.60	5.41	10.88			7	
	Объем: 36*0.34													
24.	Е27-04-001-1 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н-0,35, 100 м3 материала основания (в плот.теле)	0.054	3 126.68	153.85	2 954.84	168.84	8.31	159.56	10.88	3.51	653	90	560	
				18.00	239.08		0.97	12.91	3.06	10.88		3	140	
	Объем: 36*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
25.	С408-9040 
Песок для строительных работ природный, м3	5.94	75.66			449.42					3 359			
				75.66			449.42		565.44			3 359		
	Объем: 0.054*110													
26.	Е27-07-002-1 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	0.36	6 317.78	270.68	378.81	2 274.40	97.44	136.37	10.88	3.88	11 364	1 060	529	
				5 668.29	48.84		2 040.58	17.58	4.79	10.88		9 774	191	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
27.	Е27-07-002-2 
При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2 дорожек и тротуаров	0.36	1 519.38	16.70	38.59	546.98	6.01	13.89	10.88	3.68	2 641	65	51	
				1 464.09	4.20		527.07	1.51	4.79	10.88		2 525	16	
	Поправки: ПЗ: *3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
28.	Е27-07-001-1 
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.36	408.10	171.61	78.36	146.91	61.78	28.21	10.88	4.76	1 100	672	134	
				158.12	0.80		56.92	0.29	5.15	10.88		293	3	
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(3948.35=552.99*7.14) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
29.	С410-0008 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, т	2.5704	552.01			1 418.89					6 811			
				552.01			1 418.89		2 649.67			6 811		
	Объем: (0.36)*(7.14)													
30.	Е27-07-001-2 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-07-001-1, 100 м2 покрытия	0.36	75.35	52.67	22.68	27.12	18.96	8.16	10.88	4.81	246	206	39	
									4.99	10.88				
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(669.12=552.99*1.21) ]	
	Поправки: ПЗ: *2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
31.	С410-0008 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, т	0.4356	552.01			240.46					1 154			
				552.01			240.46		2 649.67			1 154		
	Объем: (0.36)*(1.21)													
32.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных 100,20,8 : при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.24	4 667.63	784.81	102.25	1 120.23	188.35	24.54	10.88	4.54	6 915	2 049	111	
				3 780.57	12.81		907.34	3.08	5.24	10.88		4 754	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
33.	С403-0051-001 
Камни бортовые бетонные, шт.	24	239.87			5 756.90					5 757			
				239.87			5 756.90		9 628.04			5 757		
	Поправки: М: =216.10*1.11	
	Озеленение	
34.	Е47-01-046-4 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	2	2 219.13	387.78		4 438.26	775.56		10.88	1	24 627	8 438		
				1 831.35			3 662.70		4.42	10.88		16 189		
	Начисления: Н5= 1.15	
35.	Е47-01-046-6 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2	891.85	61.79	457.00	1 783.70	123.58	914.00	10.88	3.71	7 063	1 345	3 391	
				373.06	44.33		746.12	88.65	3.12	10.88		2 328	965	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Прочистка канализации	
36.	Е66-43-2 
Промывка канализационных трубопроводов диаметром 300 мм, 100 м трубопровода	1.22	19 203.41	1 985.86	16 839.55	23 428.16	2 422.75	20 544.25	10.88	2.98	88 993	26 360	61 222	
				378.00	675.28		461.16	823.84	3.06	10.88		1 411	8 963	
	Вычт.ресурсы:  Х38-0131:[ ЭМ-(2115.70=846.28*2.5), ЗПМ-(37.70=15.08*2.5) ]	
37.	Е66-10-6 
Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры, м3 ила, грязи	12	47.24	44.74	2.50	566.88	536.88	30.00	10.88	2.76	5 924	5 841	83	
									1	10.88				
	
	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	531 744.32	13 046.95	93 262.57			2 122 374	141 949	366 158	
			425 434.76	4 788.16				1 614 265	52 095	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	531 744.32	13 046.95	93 262.57			2 122 374	141 949	366 158	
			425 434.76	4 788.16				1 614 265	52 095	
	МАТЕРИАЛОВ -	39 122.20					255 111			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 2; %=89.3 - по стр. 5, 7, 21, 23; %=133.48 - по стр. 8, 10-18, 24, 26-28, 30, 32; %=101.52 - по стр. 20, 36; %=108.1 - по стр. 34, 35; %=69.56 - по стр. 37)	20 530.53					223 369			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=42.5 - по стр. 5, 7, 21, 23; %=80.8 - по стр. 8, 10-18, 24, 26-28, 30, 32; %=68 - по стр. 20, 36; %=76.5 - по стр. 34, 35; %=50 - по стр. 37)	12 777.40					139 016			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	565 052.25					2 484 759			
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	565 052.25					2 484 759			
	Непредвиденные расходы 2%	11 301.04					49 695			
	Итого	576 353.29					2 534 454			
	НДС	103 743.59					456 202			
	Всего с НДС	680 096.88					2 990 656			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)