«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	11 999 893	руб.	Смета на сумму:	11 999 893	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /О.Ю.Емельянова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На капитальный ремонт МКД №92-96 по Московскому проспекту (исполнение решения суда)

Сметная стоимость:	11 999.893	тыс. руб.	
монтажных работ:	222.596	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	19.295	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 633.832	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
	Высота здания = 30 м (30-15,0)*0,5=7,5 %	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	8.52	164.91	119.07	45.84	1 405.03	1 014.48	390.56	14.4	6.44	17 124	14 608	2 515	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 004.34				84%	12 271			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			608.69				48%	7 012			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 018.05					36 407			
	
2.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.52	373.01	199.47	173.54	3 178.03	1 699.50	1 478.53	14.41	6	33 361	24 490	8 871	
					19.54			166.45	5	14.4			2 397	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			2 015.23				92%	24 736			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 026.27				44%	11 830			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 219.53					69 927			
	
3.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 40мм), 100 м2 стяжки	8.52	243.60	183.20	60.40	2 075.47	1 560.86	514.61	14.41	6.15	25 657	22 492	3 165	
					7.60			64.75	5.06	14.24			922	
	Начисления: Н3= 0.8*25, Н4= 0.8*25, Н5= 0.8*25, Н48= 0*25	
	Накладные расходы		108%			1 755.66				92%	21 541			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			894.09				44%	10 302			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 725.21					57 500			
	
4.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя	85.2	47.52	20.14	27.38	4 048.70	1 715.59	2 333.12	14.4	6.2	39 170	24 704	14 465	
					3.42			291.72	2.08	14.4			4 201	
	Объем: 852.0*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			2 167.89				92%	26 593			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 104.02				44%	12 718			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 320.62					78 481			
	
5.	ТЕРр 58-17-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли	8.52	107.88	105.82	2.06	919.14	901.59	17.55	14.4	5.75	13 084	12 983	101	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			748.32				71%	9 218			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			586.03				52%	6 751			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 253.49					29 053			
	
6.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	8.52	286.73	122.64	1.26	2 442.93	1 044.86	10.76	14.4	8.27	19 241	15 046	89	
				162.83			1 387.31		2.96	1		4 106		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			971.72				79%	11 886			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			668.71				51%	7 673			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 083.36					38 801			
	
7.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	1065	7.04			7 497.60					23 835			
				7.04			7 497.60		22.38			23 835		
	Объем: 852*1.25													
	
8.	ТЕР 12-01-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (всего 100мм), 100 м2 утепляемого покрытия	7.62	2 925.81	235.17	192.91	22 294.71	1 792.01	1 469.99	14.4	5.57	83 287	25 805	8 188	
				2 497.73	10.95		19 032.70	83.44	2.59	14.38		49 295	1 200	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(5217.16=1266.30*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			2 025.49				92%	24 845			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 031.50				44%	11 882			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 351.69					120 014			
	
9.	ТССЦ 104-0119 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм, м3	39.243	998.38			39 179.43					103 138			
				998.38			39 179.43		2 628.19			103 138		
	Объем: 7.62*5.15													
	
10.	ТЕР 12-01-013-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01, 100 м2 утепляемого покрытия	7.62	2 395.23	168.15	184.51	18 251.63	1 281.34	1 405.99	14.4	5.7	62 263	18 451	8 014	
				2 042.56	10.95		15 564.31	83.44	2.3	14.38		35 798	1 200	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(5217.16=1266.30*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			1 473.96				92%	18 079			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			750.63				44%	8 646			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 476.22					88 988			
	
11.	ТССЦ 104-0119 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм, м3	39.243	998.38			39 179.43					103 138			
				998.38			39 179.43		2 628.19			103 138		
	Объем: 7.62*5.15													
	
12.	ТЕР 12-01-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (разуклонка) -40мм, 100 м2 утепляемого покрытия	7.62	2 925.81	235.17	192.91	22 294.71	1 792.01	1 469.99	14.4	5.57	83 287	25 805	8 188	
				2 497.73	10.95		19 032.70	83.44	2.59	14.38		49 295	1 200	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(5217.16=1266.30*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			2 025.49				92%	24 845			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 031.50				44%	11 882			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 351.69					120 014			
	
13.	Цена поставщика . 
Плиты из экструдированного пенополистирола XPS CARBON PROF 250 (10 плит) 1180х580х40 клин, м3	31.39	952.44			29 897.04			1	1	133 939			
				952.44			29 897.04		4.48	1		133 939		
	Объем: 7.62*4.12													
	Поправки: М: =4025.4/4.48*1.06	
	
14.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.52	1 493.36	308.25	271.15	12 723.40	2 626.26	2 310.20	14.41	6	90 640	37 844	13 861	
				913.96	30.53		7 786.94	260.07	5	14.4		38 935	3 745	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			3 117.24				92%	38 262			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 587.48				44%	18 299			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 428.12					147 201			
	
15.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (+5 мм), 100 м2 стяжки	8.52	370.62	61.54	18.88	3 157.67	524.35	160.82	14.41	6.15	21 056	7 556	989	
				290.20	2.38		2 472.50	20.24	5.06	14.24		12 511	288	
	Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.25*1.075*5, Н48= 5	
	Накладные расходы		108%			588.16				92%	7 216			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			299.52				44%	3 451			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 045.35					31 724			
	
16.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	8.52	182.77	32.12	5.06	1 557.20	273.64	43.13	14.4	8.25	11 925	3 940	356	
				145.59			1 240.43		6.15	1		7 629		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			295.53				92%	3 625			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			150.50				44%	1 734			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 003.23					17 283			
	
17.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	8.52	491.32	177.17	58.46	4 186.04	1 509.46	498.10	14.4	5.84	34 753	21 736	2 909	
				255.69	3.78		2 178.48	32.16	4.64	14.39		10 108	463	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			1 664.95				92%	20 423			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			847.89				44%	9 768			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 698.88					64 944			
	
18.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	971.28	30.20			29 332.66					118 438			
				30.20			29 332.66		121.94			118 438		
	Объем: (8.52)*114													
	
19.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	988.32	45.18			44 652.30					118 766			
				45.18			44 652.30		120.17			118 766		
	Объем: (8.52)*116													
	
20.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (лифтовые), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.981	2 074.12	832.23	83.91	2 034.72	816.42	82.32	14.4	8.13	16 617	11 756	669	
				1 157.98	39.06		1 135.98	38.32	3.69	12.76		4 192	489	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			812.00				80%	9 796			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			401.73				37%	4 531			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 248.45					30 944			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.981	2 291.60	114.18	14.24	2 248.06	112.01	13.97	14.4	8.19	7 690	1 613	114	
				2 163.18			2 122.08		2.81	1		5 963		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			106.41				80%	1 290			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			52.64				37%	597			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 407.11					9 577			
	
22.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.788	1 127.32	427.46	132.18	888.33	336.84	104.15	14.41	6.87	7 743	4 854	716	
				567.69	13.40		447.34	10.56	4.86	14.39		2 174	152	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			375.19				92%	4 606			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			191.07				44%	2 203			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 454.59					14 551			
	
23.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	99.288	30.20			2 998.50					12 107			
				30.20			2 998.50		121.94			12 107		
	Объем: (0.788)*126													
	
24.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	99.288	45.18			4 485.83					11 931			
				45.18			4 485.83		120.17			11 931		
	Объем: 0.788*126													
	
25.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали  шириной до 1 м (на лифтовых), 100 м	1.5	6 398.00	683.44	12.96	9 597.00	1 025.16	19.44	14.4	8.38	37 589	14 762	163	
				5 701.60	2.33		8 552.40	3.50	2.65	16.78		22 664	59	
	Начисления: Н5= 1.075	
	Накладные расходы		83%			853.79				71%	10 523			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			668.63				52%	7 707			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 119.42					55 819			
	
26.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки над  балконами), 100 м2 покрытия	0.25	164.91	119.07	45.84	41.23	29.77	11.46	14.4	6.44	502	429	74	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			29.47				84%	360			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.86				48%	206			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.56					1 068			
	
27.	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.1	1 356.48	707.82	70.71	135.65	70.78	7.07	14.4	4.62	1 345	1 019	33	
				577.95	7.64		57.80	0.76	5.07	14.4		293	11	
	Накладные расходы		83%			59.38				71%	731			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.50				52%	536			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					241.53					2 612			
	
28.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.25	182.77	32.12	5.06	45.69	8.03	1.27	14.4	8.25	350	116	10	
				145.59			36.40		6.15	1		224		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			8.67				92%	107			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.42				44%	51			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.78					508			
	
29.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.25	264.05	104.13	31.65	66.01	26.03	7.91	14.4	5.89	570	375	47	
				128.27	2.08		32.07	0.52	4.64	14.4		149	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			28.67				92%	351			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.60				44%	168			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.29					1 090			
	
30.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	29	30.20			875.80					3 536			
				30.20			875.80		121.94			3 536		
	Объем: (0.25)*116													
	
31.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.27	1 127.32	427.46	132.18	304.38	115.41	35.69	14.41	6.87	2 653	1 663	245	
				567.69	13.40		153.28	3.62	4.86	14.39		745	52	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			128.55				92%	1 578			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			65.47				44%	755			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					498.40					4 985			
	
32.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	34.02	30.20			1 027.40					4 148			
				30.20			1 027.40		121.94			4 148		
	Объем: (0.27)*126													
	
33.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	34.02	45.18			1 537.02					4 088			
				45.18			1 537.02		120.17			4 088		
	Объем: 0.27*126													
	
34.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.153	11 995.98	1 261.46	33.16	1 835.38	193.00	5.07	14.4	8.12	7 127	2 779	41	
				10 701.36	3.78		1 637.31	0.58	2.63	14.39		4 306	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			209.07				92%	2 564			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			106.47				44%	1 226			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 150.92					10 917			
	
35.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на мусоропроводных трубах, 10 шт.	0.3	1 135.96	173.35	3.04	340.79	52.01	0.91	14.4	8.24	1 505	749	8	
				959.57			287.87		2.6	1		748		
	Начисления: Н5= 1.075	
	Накладные расходы		83%			43.17				71%	532			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.81				52%	389			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.76					2 426			
	
36.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.03	5 105.93	4 732.18	73.66	153.18	141.97	2.21	14.4	8.31	2 098	2 044	18	
				300.09	7.11		9.00	0.21	3.9	16.8		35	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			146.45				88%	1 802			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.31				48%	983			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.93					4 883			
	
37.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	3	225.00			675.00					1 650			
				225.00			675.00		549.91			1 650		
	
38.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	10	42.53	30.39	4.18	425.30	303.95	41.75	14.4	7.18	4 904	4 377	300	
				7.96			79.60		2.86	1		228		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			349.54				98%	4 289			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			215.80				56%	2 451			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					990.65					11 645			
	
39.	С Цена поставщик. 
Дефлектор, шт.	10	66.98			669.79					2 860			
				66.98			669.79		4.27			2 860		
	Поправки: М: =275.00*1.04/4.27	
	
40.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.3	1 461.46	357.49	1 103.97	438.44	107.25	331.19	14.41	4.41	3 006	1 545	1 461	
					101.05			30.32	1	14.39			436	
	Накладные расходы		99%			136.19				84%	1 664			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			82.54				48%	951			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.18					5 621			
	
41.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.945	775.58	765.14	10.44	732.92	723.06	9.87	14.41	8.53	10 503	10 419	84	
					4.13			3.90	1	16.83			66	
	Накладные расходы		74%			537.95				63%	6 606			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			363.48				40%	4 194			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 634.35					21 303			
	
42.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.945	12 833.31	745.23	9.03	12 127.48	704.25	8.53	14.41	7.52	31 215	10 148	64	
				12 079.05	0.95		11 414.70	0.90	1.84	14.29		21 003	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			810.92				98%	9 958			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			500.66				56%	5 690			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 439.06					46 863			
	
43.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	13.23	27.31			361.31					2 948			
				27.31			361.31		222.82			2 948		
	Объем: 94.5/100*14													
	
44.	ТЕРр 69-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 отверстий	0.3	1 115.00	548.88	2.61	334.50	164.66	0.78	14.4	8.53	3 007	2 371	7	
				563.51	1.03		169.05	0.31	3.72	16.87		629	5	
	Накладные расходы		78%			128.68				66%	1 568			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			82.49				40%	950			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545.66					5 526			
	
45.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0351	1 734.68	1 482.28	252.40	60.89	52.03	8.86	14.41	8.54	825	750	76	
					100.00			3.51	1	16.81			59	
	Накладные расходы		99%			54.98				84%	680			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.32				48%	388			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.20					1 893			
	
46.	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0351	17 609.18	2 001.53	711.39	618.08	70.25	24.97	14.4	6.77	2 645	1 012	169	
				14 896.26	28.43		522.86	1.00	2.8	16.81		1 464	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.53				90%	926			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.48				43%	442			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					732.08					4 014			
	
47.	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	3.51	2 223.50			7 804.49					12 629			
				2 223.50			7 804.49		3 597.95			12 629		
	Объем: 1.3*0.9*3													
	
48.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0504	1 143.95	891.55	252.40	57.66	44.93	12.72	14.41	8.54	756	648	109	
					100.00			5.04	1	16.81			85	
	Накладные расходы		99%			49.47				84%	616			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.98				48%	352			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.11					1 724			
	
49.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.04	91.08	29.04	27.29	459.02	146.35	137.53	14.4	7.41	3 820	2 107	1 019	
				34.75			175.14		3.96	1		694		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			118.54				69%	1 454			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			105.37				58%	1 222			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					682.94					6 496			
	
50.	ТССЦ 203-8113 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 800х2100 мм, шт.	3	2 760.40			8 281.20					28 643			
				2 760.40			8 281.20		9 547.78			28 643		
	
51.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.656	4 977.40	77.51	75.20	8 242.58	128.36	124.53	14.4	6.88	34 744	1 848	857	
				4 824.69	5.48		7 989.69	9.07	4.01	14.38		32 039	130	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075	
	Накладные расходы		108%			148.42				92%	1 820			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			75.59				44%	870			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 466.59					37 434			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	358 176.75	23 108.47	13 095.55			1 401 856	332 844	77 995	
			321 972.74	1 197.83				991 021	17 209	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	343 242.54	21 088.89	12 895.66			1 344 718	303 749	76 510	
			309 257.99	1 192.82				964 463	17 126	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	217 418.49					681 196			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26, 40, 45, 48; %=92 - по стр. 2-4, 8, 10, 12, 14-17, 22, 28, 29, 31, 34, 51; %=71 - по стр. 5, 25, 27, 35; %=79 - по стр. 6; %=80 - по стр. 20, 21; %=66 - по стр. 44; %=90 - по стр. 46)	23 101.61					283 250			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 26, 40, 45, 48; %=44 - по стр. 2-4, 8, 10, 12, 14-17, 22, 28, 29, 31, 34, 51; %=52 - по стр. 5, 25, 27, 35; %=51 - по стр. 6; %=37 - по стр. 20, 21; %=40 - по стр. 44; %=43 - по стр. 46)	12 532.42					144 272			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	378 876.57					1 772 240			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	459.02	146.35	137.53			3 820	2 107	1 019	
			175.14					694		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49)	118.54					1 454			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49)	105.37					1 222			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	682.93					6 496			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 475.19	1 873.23	62.36			53 318	26 988	466	
			12 539.61	5.01				25 864	83	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 36; %=98 - по стр. 38, 42; %=63 - по стр. 41)	1 844.86					22 655			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36; %=56 - по стр. 38, 42; %=40 - по стр. 41)	1 165.25					13 318			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 485.30					89 291			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	397 044.80					1 868 027			
	Строительный контроль 2,14%	8 496.76					39 976			
	Всего со строительным контролем	405 541.56					1 908 003			
	Непредвиденные расходы	8 110.83					38 160			
	Итого с непредвиденными затратами	413 652.39					1 946 163			
	НДС-18%	74 457.43					350 309			
	Всего с НДС	488 109.82					2 296 472			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	25 065.01					307 359			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 803.04					158 812			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
	Высота здания = 30 м	
	
52.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	49.32	1 213.62	458.23	8.86	59 855.81	22 599.85	437.10	14.41	8.24	511 519	325 664	3 602	
				746.53			36 818.86		4.95	1		182 253		
	Объем: (69.8+12.4)*2*30													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			24 859.84				93%	302 868			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			15 367.90				54%	175 859			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100 083.54					990 245			
	
53.	ТЕР 08-07-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.576	208.59	208.59		1 371.67	1 371.67		14.41	1	19 766	19 766		
									1	1				
	Объем: (69.8+12.4)*2*4													
	Начисления: Н5= 3*1.15, Н48= 3	
	Накладные расходы		110%			1 508.84				93%	18 382			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			932.74				54%	10 674			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 813.24					48 822			
	
54.	ТЕР 46-03-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	4.93	1 729.84	176.63	803.75	8 528.11	870.79	3 962.49	14.4	8.15	60 795	12 539	32 294	
				749.46	211.89		3 694.84	1 044.62	4.32	14.43		15 962	15 074	
	Накладные расходы		99%			1 896.26				84%	23 195			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 149.25				48%	13 254			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 573.61					97 244			
	
55.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	4.93	4 688.98	197.81	4 246.36	23 116.67	975.20	20 934.55	14.41	3.69	95 755	14 053	77 249	
				244.81	143.10		1 206.91	705.48	3.69	13.5		4 454	9 524	
	Накладные расходы		78%			1 310.93				66%	15 561			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			840.34				40%	9 431			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 267.94					120 747			
	
56.	ТЕРр 53-21-29 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков	31.524	5 065.42	528.47	22.14	159 682.30	16 659.49	697.94	14.4	6.26	577 306	239 897	4 369	
				4 514.81			142 324.87		2.34	1		333 040		
	Накладные расходы		86%			14 327.16				73%	175 125			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			11 661.64				56%	134 342			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185 671.10					886 773			
	
57.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Заделка трещин в ж/б панелях цементным раствором (прим), 10 м трещин	25	37.19	25.77		929.75	644.25		14.41	1	10 728	9 284		
				11.42			285.50		5.06	1		1 445		
	Накладные расходы		86%			554.05				73%	6 777			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			450.98				56%	5 199			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 934.78					22 704			
	
58.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	43.117	80.30	76.91	1.68	3 462.17	3 316.21	72.22	14.4	8.31	48 525	47 753	600	
				1.71	0.16		73.73	7.01	2.32	16.69		171	117	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 157.06				80%	38 296			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 561.91				37%	17 712			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 181.14					104 533			
	
59.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	566.1262	15.82			8 956.12					29 297			
				15.82			8 956.12		51.75			29 297		
	Объем: 4311.7*0.013/100*1010													
	
60.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	43.117	1 043.83	675.65	13.36	45 006.82	29 132.00	576.04	14.4	8.2	510 203	419 501	4 724	
				354.82			15 298.77		5.62	1		85 979		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			23 014.28				67%	281 066			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14 566.00				40%	167 800			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82 587.10					959 069			
	
61.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 (прим)	4742.87	11.15			52 883.00					156 989			
				11.15			52 883.00		33.1			156 989		
	Объем: 4311.7*1.1													
	
62.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	43.117	2 074.12	832.23	83.91	89 430.03	35 883.35	3 618.06	14.4	8.13	730 372	516 720	29 415	
				1 157.98	39.06		49 928.62	1 684.26	3.69	12.76		184 237	21 491	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35 689.23				80%	430 569			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17 656.78				37%	199 138			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142 776.04					1 360 079			
	
63.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	43.117	2 291.60	114.18	14.24	98 806.96	4 923.25	613.88	14.4	8.19	338 011	70 895	5 028	
				2 163.18			93 269.83		2.81	1		262 088		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 677.09				80%	56 716			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 313.93				37%	26 231			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105 797.98					420 958			
	
64.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с лесов (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	5.46	172.22	172.22		940.32	940.32		14.4	1	13 541	13 541		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			752.26				68%	9 208			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			470.16				40%	5 416			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 162.74					28 165			
	
65.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с  лесов (прим), 100 м2 обработанной поверхности	5.46	583.00	39.30	33.89	3 183.18	214.58	185.04	14.41	3.64	13 452	3 092	674	
				509.81			2 783.56		3.48	1		9 687		
	Накладные расходы		80%			171.66				68%	2 103			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			107.29				40%	1 237			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 462.13					16 791			
	
66.	ТЕРр 62-26-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 1 раз с  лесов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.45	1 019.28	75.02	72.84	5 555.08	408.86	396.98	14.41	4.16	19 559	5 892	1 651	
				871.42			4 749.24		2.53	1		12 016		
	Накладные расходы		80%			327.09				68%	4 007			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			204.43				40%	2 357			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 086.60					25 922			
	
67.	ТЕР 20-02-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка	102	24.06	15.96	4.04	2 454.07	1 628.12	411.83	14.42	5.37	27 822	23 478	2 212	
				4.06			414.12		5.15	1		2 133		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 872.34				98%	23 008			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 155.97				56%	13 148			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 482.37					63 978			
	
68.	ТССЦ 301-4100 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм, шт.	102	138.79			14 156.58					28 946			
				138.79			14 156.58		283.78			28 946		
	
69.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	7.1	2 956.30	374.76	6.66	20 989.73	2 660.80	47.29	14.4	8.36	87 523	38 315	395	
				2 574.88	1.03		18 281.65	7.31	2.67	16.87		48 812	123	
	Накладные расходы		83%			2 214.53				71%	27 291			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 734.27				52%	19 988			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 938.53					134 802			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	599 308.37	122 228.74	31 953.42			3 280 109	1 760 390	162 213	
			445 126.20	3 448.68				1 357 509	46 329	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	582 697.72	120 600.62	31 541.59			3 223 341	1 736 912	160 001	
			430 555.50	3 448.68				1 326 430	46 329	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	61 839.12					186 286			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 52, 53; %=84 - по стр. 54; %=66 - по стр. 55; %=73 - по стр. 56, 57; %=80 - по стр. 58, 62, 63; %=67 - по стр. 60; %=68 - по стр. 64-66; %=71 - по стр. 69)	114 460.27					1 391 162			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 52, 53; %=48 - по стр. 54; %=40 - по стр. 55, 60, 64-66; %=56 - по стр. 56, 57; %=37 - по стр. 58, 62, 63; %=52 - по стр. 69)	69 017.61					788 638			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	766 175.60					5 403 141			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 610.65	1 628.12	411.83			56 768	23 478	2 212	
			14 570.70					31 079		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 67)	1 872.34					23 008			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 67)	1 155.97					13 148			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 638.96					92 924			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	785 814.56					5 496 065			
	Строительный контроль 2,14%	16 816.43					117 616			
	Всего со строительным контролем	802 630.99					5 613 681			
	Непредвиденные расходы	16 052.62					112 274			
	Итого с непредвиденными затратами	818 683.61					5 725 955			
	НДС-18%	147 363.05					1 030 672			
	Всего с НДС	966 046.66					6 756 627			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	116 332.61					1 414 170			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	70 173.58					801 786			
	
	Раздел 3.  Крыльца и отмостка ,подпорная стенка	
	
70.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.1	1 679.51	942.47	24.65	167.95	94.25	2.47	14.41	8.36	1 704	1 358	21	
				712.39	3.75		71.24	0.38	4.56	16.8		325	6	
	Накладные расходы		76%			71.92				65%	887			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.78				48%	655			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.65					3 245			
	
71.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.5	2 526.51	1 124.28	139.64	1 263.26	562.14	69.82	14.4	4.59	11 622	8 095	320	
				1 262.59	15.51		631.30	7.76	5.08	14.39		3 207	112	
	Накладные расходы		80%			455.92				68%	5 581			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			387.53				54%	4 432			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 106.71					21 635			
	
72.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.5	180.53	29.88	5.06	90.26	14.94	2.53	14.4	8.25	684	215	21	
				145.59			72.80		6.15	1		448		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			16.14				92%	198			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.22				44%	95			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.61					976			
	
73.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.5	256.78	96.86	31.65	128.39	48.43	15.83	14.4	5.89	1 088	697	93	
				128.27	2.08		64.14	1.04	4.64	14.4		298	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			53.43				92%	655			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.21				44%	313			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.03					2 056			
	
74.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	58	30.20			1 751.60					7 073			
				30.20			1 751.60		121.94			7 073		
	Объем: (0.50)*116													
	
75.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.081	11 907.97	1 173.45	33.16	964.55	95.05	2.69	14.4	8.12	3 670	1 369	22	
				10 701.36	3.78		866.81	0.31	2.63	14.39		2 280	4	
	Объем: 27*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			102.99				92%	1 263			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			52.45				44%	604			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.99					5 537			
	
76.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.26	1 615.27	301.17	30.24	3 650.51	680.64	68.34	14.4	6.76	21 376	9 801	462	
				1 283.86	5.99		2 901.52	13.54	3.83	15.59		11 113	211	
	Накладные расходы		86%			596.99				73%	7 309			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			485.93				56%	5 607			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 733.43					34 291			
	
77.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.2035	7 214.87	1 585.84	5 629.03	1 468.23	322.72	1 145.51	14.4	4.5	9 802	4 647	5 155	
					518.81			105.58	1	14.39			1 519	
	Объем: (72.4+12.4)*2*1.2*0.1													
	Накладные расходы		128%			548.22				109%	6 721			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			346.92				65%	4 008			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 363.38					20 531			
	
78.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.407	1 466.39	1 466.39		596.82	596.82		14.4	1	8 594	8 594		
									1	1				
	Объем: (72.4+12.4)*2*1.2*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			429.71				61%	5 242			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			226.79				31%	2 664			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 253.32					16 500			
	
79.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	20.352	203.51	35.93	41.45	4 141.75	731.17	843.59	14.41	4.67	27 388	10 536	3 940	
				126.13	4.21		2 567.00	85.73	5.03	14.4		12 912	1 235	
	Объем: (72.4+12.4)*2*1.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			906.76				94%	11 065			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			522.82				51%	6 003			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 571.33					44 456			
	
80.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	20.352	452.40	40.32	76.78	9 207.33	820.57	1 562.52	14.41	4.59	49 910	11 824	7 172	
				335.31	7.73		6 824.23	157.22	4.53	14.39		30 914	2 262	
	Объем: (72.4+12.4)*2*1.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 085.35				94%	13 241			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			625.79				51%	7 184			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 918.46					70 335			
	
81.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	20.352	730.22	37.46	0.38	14 861.45	762.29	7.63	14.4	5.33	74 570	10 977	41	
				692.39			14 091.52		4.51	1		63 553		
	Объем: (72.4+12.4)*2*1.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			846.14				94%	10 318			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			487.87				51%	5 598			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 195.46					90 487			
	
82.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под подпорную стенку), 100 м3 грунта	0.0286	1 466.39	1 466.39		41.94	41.94		14.4	1	604	604		
									1	1				
	Объем: 7.15*0.5*0.8													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			30.20				61%	368			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			15.94				31%	187			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.07					1 160			
	
83.	ТЕР 06-01-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0172	85 315.23	11 225.13	6 161.58	1 467.42	193.07	105.98	14.4	7.41	9 302	2 780	785	
				67 928.53	713.00		1 168.37	12.26	4.91	14.39		5 737	176	
	Объем: 7.15*0.8*0.3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			195.06				80%	2 365			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			112.93				44%	1 301			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 775.42					12 967			
	
84.	ТССЦ 401-0067 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3	1.7417	751.65			1 309.15					6 587			
				751.65			1 309.15		3 782.17			6 587		
	Объем: (0.01716)*(101.5)													
	
85.	ТЕР 06-01-015-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.0038	13 072.02	2 390.10	47.91	49.67	9.08	0.18	14.4	7.32	332	131	1	
				10 634.00	2.84		40.41	0.01	4.94	14.36		200		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.64				80%	105			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.00				44%	58			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.31					494			
	
86.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0572	5 445.96	543.04	228.03	311.51	31.06	13.04	14.41	4.44	1 423	448	58	
				4 674.89			267.40		3.43	1		917		
	Объем: 7.15*0.8													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			34.17				93%	417			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			21.12				54%	242			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.80					2 082			
	
87.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	13.156	33.27			437.70					837			
				33.27			437.70		63.61			837		
	Объем: 5.72*2.3													
	
88.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям , 100 м3 грунта	0.0286	810.13	810.13		23.17	23.17		14.4	1	334	334		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			16.68				61%	204			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.80				31%	104			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.66					641			
	
89.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (гильзы -2шт по 400мм) прим., 100 м трубопровода	0.008	2 875.73	1 964.72	787.16	23.01	15.72	6.30	14.41	5.99	268	226	38	
				123.85	111.36		0.99	0.89	4.24	14.39		4	13	
	Объем: 0.4*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 411-0001:[ М-(6.77=3.60*1.88) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			19.10				98%	234			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11.79				56%	134			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.90					636			
	
90.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	0.8	33.67			26.94					62			
				33.67			26.94		77			62		
	Объем: 0.4*2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	41 982.61	5 043.06	3 846.43			237 230	72 636	18 129	
			33 093.12	384.72				146 467	5 553	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26.94					62			
			26.94					62		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	26.94					62			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26.94					62			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 932.66	5 027.34	3 840.13			236 900	72 410	18 091	
			33 065.19	383.83				146 401	5 540	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 498.45					14 497			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 70; %=68 - по стр. 71; %=92 - по стр. 72, 73, 75; %=73 - по стр. 76; %=109 - по стр. 77; %=61 - по стр. 78, 82, 88; %=94 - по стр. 79-81; %=80 - по стр. 83, 85; %=93 - по стр. 86)	5 398.31					65 938			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 70; %=54 - по стр. 71, 86; %=44 - по стр. 72, 73, 75, 83, 85; %=56 - по стр. 76; %=65 - по стр. 77; %=31 - по стр. 78, 82, 88; %=51 - по стр. 79-81)	3 392.08					39 054			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 723.05					341 892			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	23.01	15.72	6.30			268	226	38	
			0.99	0.89				4	13	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 89)	19.10					234			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 89)	11.79					134			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	53.90					636			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	50 803.89					342 590			
	Строительный контроль 2,14%	1 087.20					7 331			
	Всего со строительным контролем	51 891.09					349 921			
	Непредвиденные расходы	1 037.82					6 998			
	Итого с непредвиденными затратами	52 928.91					356 919			
	НДС-18%	9 527.20					64 245			
	Всего с НДС	62 456.11					421 164			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 417.41					66 172			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 403.87					39 188			
	
	Раздел 4.  Оконные и дверные блоки	
	
91.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	1.8252	1 734.68	1 482.28	252.40	3 166.14	2 705.46	460.68	14.41	8.54	42 920	38 986	3 934	
					100.00			182.52	1	16.81			3 068	
	Накладные расходы		99%			2 859.10				84%	35 325			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 732.79				48%	20 186			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 758.03					98 431			
	
92.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	1.8252	13 645.67	1 866.15	717.87	24 906.07	3 406.09	1 310.26	14.4	7.12	114 706	49 048	9 329	
				11 061.65	12.80		20 189.72	23.35	2.79	16.81		56 329	393	
	Объем: (1.3*2.6)*54													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			3 635.21				90%	44 497			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 851.90				43%	21 260			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 393.17					180 463			
	
93.	ТССЦ 203-0994 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2, м2	182.52	1 746.44			318 760.23					471 792			
				1 746.44			318 760.23		2 584.88			471 792		
	Объем: (1.3*2.6)*54													
	
94.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь), 100 м2	0.025	1 734.68	1 482.28	252.40	43.37	37.06	6.31	14.41	8.54	588	534	54	
					100.00			2.50	1	16.81			42	
	Накладные расходы		99%			39.16				84%	484			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.74				48%	276			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.27					1 348			
	
95.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (цоколь), 100 м2 проемов	0.025	21 833.35	2 767.20	891.18	545.83	69.18	22.28	14.4	6.6	2 406	996	147	
				18 174.97	34.11		454.37	0.85	2.78	16.81		1 263	14	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			74.23				90%	909			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.82				43%	434			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.88					3 749			
	
96.	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	2.5	2 223.50			5 558.75					8 995			
				2 223.50			5 558.75		3 597.95			8 995		
	
97.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.1863	1 143.95	891.55	252.40	213.12	166.10	47.02	14.41	8.54	2 795	2 393	402	
					100.00			18.63	1	16.81			313	
	Накладные расходы		99%			182.88				84%	2 273			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			110.84				48%	1 299			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					506.84					6 367			
	
98.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	18.63	102.34	34.85	32.75	1 906.59	649.16	610.04	14.4	7.41	16 432	9 348	4 520	
				34.75			647.39		3.96	1		2 564		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			525.82				69%	6 450			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			467.40				58%	5 422			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 899.80					28 304			
	
99.	С Цена поставщик. 
Дверь противопожарная металлическая двупольная, м2	18.63	1 356.99			25 280.78					107 949			
				1 356.99			25 280.78		4.27			107 949		
	Объем: 2.3*2.7*3													
	Поправки: М: =5571.50*1.04/4.27	
	
100.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню стен (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.702	2 074.12	832.23	83.91	1 456.04	584.23	58.91	14.4	8.13	11 891	8 413	479	
				1 157.98	39.06		812.90	27.42	3.69	12.76		3 000	350	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			581.07				80%	7 010			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			287.48				37%	3 242			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 324.58					22 144			
	
101.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.702	2 512.50	159.37	15.75	1 763.77	111.88	11.06	14.4	8.15	6 821	1 611	90	
				2 337.38			1 640.84		3.12	1		5 119		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			106.29				80%	1 289			
	Сметная прибыль		47%			52.58				37%	596			
	Всего с НР и СП					1 922.64					8 706			
	
102.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.053	2 702.63	1 182.22	191.18	2 845.87	1 244.88	201.31	14.4	9.44	25 355	17 926	1 900	
				1 329.24	108.12		1 399.69	113.85	3.95	13.37		5 529	1 522	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 290.79				80%	15 558			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			638.60				37%	7 196			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 775.27					48 109			
	
103.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.053	1 827.74	563.01	23.78	1 924.61	592.85	25.04	14.41	8.25	13 179	8 543	207	
				1 240.95	0.39		1 306.72	0.41	3.39	16.69		4 430	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			563.60				80%	6 840			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			278.83				37%	3 164			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 767.04					23 183			
	
104.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.0431	20 318.37	512.18	311.78	875.72	22.07	13.44	14.4	8.2	3 915	318	110	
				19 494.42	13.03		840.21	0.56	4.15	14.39		3 487	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			24.89				93%	303			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			15.39				54%	176			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					916.00					4 394			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	389 246.89	9 588.96	2 766.35			829 744	138 116	21 172	
			376 891.60	370.09				670 457	5 717	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	387 340.30	8 939.80	2 156.31			813 312	128 768	16 652	
			376 244.21	370.09				667 893	5 717	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	349 599.76					588 736			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 91, 94, 97; %=90 - по стр. 92, 95; %=80 - по стр. 100-103; %=93 - по стр. 104)	9 357.22					114 489			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 91, 94, 97; %=43 - по стр. 92, 95; %=37 - по стр. 100-103; %=54 - по стр. 104)	5 029.96					57 829			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	401 727.48					985 630			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 906.59	649.16	610.04			16 432	9 348	4 520	
			647.39					2 564		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 98)	525.82					6 450			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 98)	467.40					5 422			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 899.81					28 304			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	404 627.29					1 013 934			
	Строительный контроль 2,14%	8 659.02					21 698			
	Всего со строительным контролем	413 286.31					1 035 632			
	Непредвиденные расходы	8 265.73					20 713			
	Итого с непредвиденными затратами	421 552.04					1 056 345			
	НДС-18%	75 879.37					190 142			
	Всего с НДС	497 431.41					1 246 487			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 883.04					120 939			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 497.36					63 251			
	
	Раздел 5.  ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
105.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.3	2 557.56	625.61	1 931.95	767.27	187.68	579.58	14.41	4.41	5 260	2 705	2 556	
					176.84			53.05	1	14.39			763	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			238.32				84%	2 913			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			144.44				48%	1 665			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 150.03					9 838			
	
106.	ТЕРр 66-24-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.7	170.23	170.23		119.16	119.16		14.4	1	1 716	1 716		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			88.18				63%	1 081			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.58				40%	686			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.92					3 483			
	
107.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.06	2 646.84	648.48	43.99	158.81	38.91	2.64	14.41	8.22	1 084	561	22	
				1 954.37			117.26		4.28	1		502		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*30)													
	Накладные расходы		99%			38.52				84%	471			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.35				48%	269			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.68					1 825			
	
108.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.16	673.19	525.85	14.21	780.90	609.99	16.48	14.4	4.96	9 372	8 784	82	
				133.13	2.20		154.43	2.55	3.28	16.79		507	43	
	Объем: 50+66													
	Накладные расходы		74%			453.28				63%	5 561			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			306.27				40%	3 531			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 540.45					18 464			
	
109.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.5	844.51	673.67	18.36	422.26	336.84	9.18	14.4	5.38	5 150	4 850	49	
				152.48	3.36		76.24	1.68	3.28	16.81		250	28	
	Накладные расходы		74%			250.50				63%	3 073			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			169.26				40%	1 951			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					842.02					10 174			
	
110.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 280.81	2 054.53	2 098.82	2 140.40	1 027.27	1 049.41	14.41	5.91	21 239	14 803	6 202	
				127.46	304.88		63.73	152.44	3.68	14.39		235	2 194	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 356.67				98%	16 657			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			837.59				56%	9 518			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 334.66					47 414			
	
111.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	47.3	45.47			2 150.73					5 546			
				45.47			2 150.73		117.25			5 546		
	Объем: 50*0.946													
	
112.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	50	5.79			289.50					1 114			
				5.79			289.50		22.28			1 114		
	
113.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 50 *90, шт	56	9.79			548.30					2 341			
				9.79			548.30		4.27			2 341		
	Поправки: М: =40.2*1.04/4.27	
	
114.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	24	10.58			253.94					1 084			
				10.58			253.94		4.27			1 084		
	Поправки: М: =45.18/4.27	
	
115.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	10	4.95			49.51					211			
				4.95			49.51		4.27			211		
	Поправки: М: =21.14/4.27	
	
116.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	12	69.05			828.59					3 538			
				69.05			828.59		4.27			3 538		
	Поправки: М: =283.5*1.04/4.27	
	
117.	С Цена поставщик. 
ППР Переход 50х1 1/2 РН, шт	12	76.89			922.70					3 940			
				76.89			922.70		4.27			3 940		
	Поправки: М: =315.7*1.04/4.27	
	
118.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	12	51.56			618.69					2 642			
				51.56			618.69		4.27			2 642		
	Поправки: М: =220.15/4.27	
	
119.	С302-0067 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, шт.	12	309.91			3 718.93					15 880			
				309.91			3 718.93		4.27			15 880		
	Поправки: М: =1323.32/4.27	
	
120.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.66	4 986.32	2 261.30	2 640.44	3 290.97	1 492.46	1 742.69	14.41	5.91	32 061	21 506	10 299	
				84.59	384.38		55.83	253.69	4.58	14.39		256	3 651	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 008.07				98%	24 654			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 239.77				56%	14 088			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 538.81					70 803			
	
121.	ТССЦ 507-3342 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	64.284	97.11			6 242.62					18 912			
				97.11			6 242.62		294.2			18 912		
	Объем: 66*0.974													
	
122.	ТССЦ 301-5607 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	66	9.29			613.14					2 301			
				9.29			613.14		34.87			2 301		
	
123.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 75 *90, шт	34	31.10			1 057.49					4 515			
				31.10			1 057.49		4.27			4 515		
	Поправки: М: =127.7*1.04/4.27	
	
124.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	8	36.80			294.43					1 257			
				36.80			294.43		4.27			1 257		
	Поправки: М: =157.15/4.27	
	
125.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	10									593			
									59.34			593		
	
126.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение 2 1/2", шт	3	214.70			644.09					2 750			
				214.70			644.09		4.27			2 750		
	Поправки: М: =881.5*1.04/4.27	
	
127.	С Цена поставщик. 
ППР муфта 75* 2 1/2", шт	3	220.01			660.02					2 818			
				220.01			660.02		4.27			2 818		
	Поправки: М: =903.3*1.04/4.27	
	
128.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый 75, шт	3	343.69			1 031.06					4 403			
				343.69			1 031.06		4.27			4 403		
	Поправки: М: =1411.1*1.04/4.27	
	
129.	С Цена поставщик. 
ППР Редукция 90 х 75мм, шт	6	23.45			140.73					601			
				23.45			140.73		4.27			601		
	Поправки: М: =96.3*1.04/4.27	
	
130.	ТЕР 16-04-002-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 372.65	2 019.01	2 267.76	2 186.32	1 009.50	1 133.88	14.41	5.93	21 463	14 547	6 724	
				85.88	327.06		42.94	163.53	4.47	14.39		192	2 353	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 348.98				98%	16 562			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			832.85				56%	9 464			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 368.16					47 489			
	
131.	ТССЦ 507-3343 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/90, м	48.7	147.30			7 173.51					23 882			
				147.30			7 173.51		490.4			23 882		
	Объем: 50*0.974													
	
132.	ТССЦ 301-5608 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	50	9.95			497.50					1 929			
				9.95			497.50		38.57			1 929		
	
133.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 90 *90, шт	30	71.80			2 154.04					9 198			
				71.80			2 154.04		4.27			9 198		
	Поправки: М: =294.8*1.04/4.27	
	
134.	С507-3293 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, шт.	10	82.34			823.37					3 516			
				82.34			823.37		4.27			3 516		
	Поправки: М: =351.58/4.27	
	
135.	С507-5014 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, шт.	10	26.68			266.81					1 139			
				26.68			266.81		4.27			1 139		
	Поправки: М: =113.93/4.27	
	
136.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4), кг	54.6	27.31			1 491.13					12 166			
				27.31			1 491.13		222.82			12 166		
	Объем: 20*2.73													
	
137.	ТЕР 16-05-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	1	110.98	38.67	14.19	110.98	38.67	14.19	14.4	6.11	805	557	87	
				58.12	0.45		58.12	0.45	2.78	14.47		162	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			44.99				98%	553			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			27.78				56%	316			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.74					1 674			
	
138.	ТССЦ 507-0984 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, шт.	2	83.00			166.00					418			
				83.00			166.00		209.19			418		
	
139.	С Цена поставщик. 
Кран шар. фланцевый ДУ65 тип LD, шт	1	650.79			650.79					2 779			
				650.79			650.79		4.27			2 779		
	Поправки: М: =2672*1.04/4.27	
	
140.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	13.8	216.50	51.10	39.33	2 987.72	705.20	542.75	14.41	8.04	20 267	10 162	4 364	
				126.07			1 739.77		3.3	1		5 741		
	Объем: 40+56+42													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			634.68				77%	7 825			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			423.12				48%	4 878			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 045.52					32 970			
	
141.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	46.2	10.91			504.04					2 310			
				10.91			504.04		50			2 310		
	Объем: 42*1.1													
	
142.	ТССЦ 104-0849 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	61.6	15.16			933.86					3 936			
				15.16			933.86		63.9			3 936		
	Объем: 56*1.1													
	
143.	ТССЦ 104-0862 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	44	29.68			1 305.92					7 069			
				29.68			1 305.92		160.66			7 069		
	Объем: 40*1.1													
	
144.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	140.31	90.60	11.46	280.61	181.19	22.92	14.4	5.49	3 026	2 609	126	
				38.25	0.23		76.50	0.45	3.8	14.47		291	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 564			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 465			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					618.46					7 055			
	
145.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	2	162.16	64.75	8.09	324.33	129.50	16.17	14.41	5.24	2 926	1 866	85	
				89.33			178.66		5.46	1		975		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			148.93				98%	1 829			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			91.94				56%	1 045			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.20					5 800			
	
146.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.4	2 557.56	625.61	1 931.95	1 023.02	250.24	772.78	14.41	4.41	7 014	3 606	3 408	
					176.84			70.74	1	14.39			1 018	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			317.77				84%	3 884			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			192.59				48%	2 220			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 533.38					13 118			
	
147.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.08	2 646.84	648.48	43.99	211.75	51.88	3.52	14.41	8.22	1 446	748	29	
				1 954.37			156.35		4.28	1		669		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*40)													
	Накладные расходы		99%			51.36				84%	628			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.13				48%	359			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.24					2 433			
	
148.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.08	391.23	305.70	8.28	422.53	330.16	8.94	14.4	4.98	5 072	4 754	45	
				77.25	1.29		83.43	1.39	3.28	16.84		274	23	
	Объем: 50+58													
	Накладные расходы		74%			245.35				63%	3 010			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			165.78				40%	1 911			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					833.65					9 992			
	
149.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.32	673.19	525.85	14.21	888.61	694.12	18.76	14.4	4.96	10 665	9 995	93	
				133.13	2.20		175.73	2.90	3.28	16.79		576	49	
	Объем: 70+62													
	Накладные расходы		74%			515.79				63%	6 328			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			348.51				40%	4 018			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 752.91					21 010			
	
150.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.5	3 534.19	2 172.41	1 280.52	1 767.09	1 086.20	640.26	14.41	5.92	19 606	15 652	3 790	
				81.26	185.73		40.63	92.86	4.02	14.39		163	1 336	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 355.92				98%	16 648			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			837.13				56%	9 513			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 960.14					45 768			
	
151.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	50	4.39			219.50					841			
				4.39			219.50		16.82			841		
	
152.	ТССЦ 507-3355 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	46.45	22.08			1 025.62					1 913			
				22.08			1 025.62		41.19			1 913		
	Объем: 50*0.929													
	
153.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 25 *90, шт	48	1.51			72.48					310			
				1.51			72.48		4.27			310		
	Поправки: М: =6.2*1.04/4.27	
	
154.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	12	1.73			20.71					88			
				1.73			20.71		4.27			88		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
155.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	15	1.04			15.56					66			
				1.04			15.56		4.27			66		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
156.	С302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	12	81.53			978.35					4 178			
				81.53			978.35		4.27			4 178		
	Поправки: М: =348.13/4.27	
	
157.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	24									5 284			
									220.15			5 284		
	
158.	С Цена поставщик. 
ППР Переход 25 х 3/4, шт	12	13.42			161.04					688			
				13.42			161.04		4.27			688		
	Поправки: М: =55.1*1.04/4.27	
	
159.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение 3/4 Лат., шт	12	34.10			409.18					1 747			
				34.10			409.18		4.27			1 747		
	Поправки: М: =140*1.04/4.27	
	
160.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.58	3 432.88	2 357.66	944.60	1 991.07	1 367.44	547.87	14.41	5.99	23 308	19 705	3 282	
				130.62	133.64		75.76	77.51	4.24	14.39		321	1 115	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 661.69				98%	20 404			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 025.91				56%	11 659			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 678.68					55 371			
	
161.	ТССЦ 507-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	54.346	49.88			2 710.78					6 021			
				49.88			2 710.78		110.79			6 021		
	Объем: 58*0.937													
	
162.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	58	5.67			328.86					1 226			
				5.67			328.86		21.13			1 226		
	
163.	С302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	2	211.33			422.66					1 805			
				211.33			422.66		4.27			1 805		
	Поправки: М: =902.37/4.27	
	
164.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 40 *90, шт	30	5.41			162.21					693			
				5.41			162.21		4.27			693		
	Поправки: М: =22.2*1.04/4.27	
	
165.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	6	5.21			31.28					134			
				5.21			31.28		4.27			134		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
166.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	10	2.66			26.60					114			
				2.66			26.60		4.27			114		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
167.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.7	4 280.81	2 054.53	2 098.82	2 996.56	1 438.17	1 469.17	14.41	5.91	29 735	20 724	8 683	
				127.46	304.88		89.22	213.41	3.68	14.39		328	3 071	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 899.32				98%	23 319			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 172.62				56%	13 325			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 068.50					66 379			
	
168.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	70	5.79			405.30					1 560			
				5.79			405.30		22.28			1 560		
	
169.	ТССЦ 507-3358 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	66.22	73.95			4 896.97					11 659			
				73.95			4 896.97		176.07			11 659		
	Объем: 70*0.946													
	
170.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 50 *90, шт	48	9.79			469.97					2 007			
				9.79			469.97		4.27			2 007		
	Поправки: М: =40.2*1.04/4.27	
	
171.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	12	10.58			126.97					542			
				10.58			126.97		4.27			542		
	Поправки: М: =45.18/4.27	
	
172.	С302-0067 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, шт.	12	309.91			3 718.93					15 880			
				309.91			3 718.93		4.27			15 880		
	Поправки: М: =1323.32/4.27	
	
173.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	10	4.95			49.51					211			
				4.95			49.51		4.27			211		
	Поправки: М: =21.14/4.27	
	
174.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	12	69.05			828.59					3 538			
				69.05			828.59		4.27			3 538		
	Поправки: М: =283.5*1.04/4.27	
	
175.	С Цена поставщик. 
ППР Переход 50х1 1/2 РН, шт	12	76.89			922.70					3 940			
				76.89			922.70		4.27			3 940		
	Поправки: М: =315.7*1.04/4.27	
	
176.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.62	4 986.32	2 261.30	2 640.44	3 091.52	1 402.00	1 637.07	14.41	5.91	30 118	20 203	9 675	
				84.59	384.38		52.45	238.31	4.58	14.39		240	3 429	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 886.36				98%	23 159			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 164.62				56%	13 234			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 142.50					66 511			
	
177.	ТССЦ 301-5607 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	62	9.29			575.98					2 162			
				9.29			575.98		34.87			2 162		
	
178.	ТССЦ 507-3360 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	60.388	202.54			12 230.99					29 268			
				202.54			12 230.99		484.67			29 268		
	Объем: 62*0.974													
	
179.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 75 *90, шт	30	31.10			933.08					3 984			
				31.10			933.08		4.27			3 984		
	Поправки: М: =127.7*1.04/4.27	
	
180.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	12	36.80			441.64					1 886			
				36.80			441.64		4.27			1 886		
	Поправки: М: =157.15/4.27	
	
181.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	10	13.90			138.97					593			
				13.90			138.97		4.27			593		
	Поправки: М: =59.34/4.27	
	
182.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение 2 1/2", шт	1	214.70			214.70					917			
				214.70			214.70		4.27			917		
	Поправки: М: =881.5*1.04/4.27	
	
183.	С Цена поставщик. 
ППР Кран шар. ф 75, шт	1	343.69			343.69					1 468			
				343.69			343.69		4.27			1 468		
	Поправки: М: =1411.1*1.04/4.27	
	
184.	С Цена поставщик. 
ППР муфта 75* 2 1/2", шт	1	220.01			220.01					939			
				220.01			220.01		4.27			939		
	Поправки: М: =903.3*1.04/4.27	
	
185.	С302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	2	211.33			422.66					1 805			
				211.33			422.66		4.27			1 805		
	Поправки: М: =902.37/4.27	
	
186.	ТЕР 18-05-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос	1	61.14	55.89	5.25	61.14	55.89	5.25	14.4	6.23	837	805	33	
					0.30			0.30	3.66	14.29			4	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			64.62				98%	793			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			39.89				56%	453			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.65					2 083			
	
187.	ТЕР 18-05-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т(без ст-ти), 1 насос	1	402.52	192.81	19.68	402.52	192.81	19.68	14.4	6.23	3 595	2 777	123	
				190.03	1.14		190.03	1.14	3.66	14.29		696	16	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			223.04				98%	2 737			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			137.70				56%	1 564			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					763.27					7 896			
	
188.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	20.6	216.50	51.10	39.33	4 459.93	1 052.69	810.20	14.41	8.04	30 253	15 169	6 514	
				126.07			2 597.04		3.3	1		8 570		
	Объем: 42+50+60+54													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			947.42				77%	11 680			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			631.61				48%	7 281			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 038.97					49 214			
	
189.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	46.2	10.06			464.77					2 032			
				10.06			464.77		43.98			2 032		
	Объем: 42*1.1													
	
190.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	55	14.84			816.20					3 505			
				14.84			816.20		63.73			3 505		
	Объем: 50*1.1													
	
191.	ТССЦ 104-0858 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	66	18.05			1 191.30					5 572			
				18.05			1 191.30		84.43			5 572		
	Объем: 60*1.1													
	
192.	ТССЦ 104-0861 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	59.4	25.87			1 536.68					7 773			
				25.87			1 536.68		130.86			7 773		
	Объем: 54*1.1													
	
193.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	2	162.16	64.75	8.09	324.33	129.50	16.17	14.41	5.24	2 926	1 866	85	
				89.33			178.66		5.46	1		975		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			148.93				98%	1 829			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			91.94				56%	1 045			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.20					5 800			
	
194.	ТЕР 16-07-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка	2	119.82	64.75	8.09	239.65	129.50	16.17	14.41	5.24	2 277	1 866	85	
				46.99			93.98		3.47	1		326		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			148.93				98%	1 829			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			91.94				56%	1 045			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					480.52					5 151			
	
195.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	457.04	90.60	11.46	914.07	181.19	22.92	14.4	5.49	5 433	2 609	126	
				354.98	0.23		709.96	0.45	3.8	14.47		2 698	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 564			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 465			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 251.92					9 462			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	105 929.40	14 238.16	11 118.65			565 791	205 145	66 567	
			80 572.60	1 326.85				294 084	19 114	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	39 136.52					109 053			
			39 136.52					109 053		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	39 136.52					109 053			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	39 136.52					109 053			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 855.89	2 405.76	2 711.47			156 351	34 667	16 893	
			24 738.65	123.79				104 793	1 781	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 128.23					89 311			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 105, 107, 146, 147; %=63 - по стр. 106; %=77 - по стр. 140, 188)	2 316.25					28 483			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 105, 107, 140, 146, 147, 188; %=40 - по стр. 106)	1 505.81					17 358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	33 677.95					202 192			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	36 936.99	11 832.40	8 407.18			300 387	170 478	49 674	
			16 697.43	1 203.06				80 238	17 333	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 108, 109, 148, 149; %=98 - по стр. 110, 120, 130, 137, 144, 145, 150, 160, 167, 176, 186, 187, 193-195)	14 179.13					174 071			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 108, 109, 148, 149; %=56 - по стр. 110, 120, 130, 137, 144, 145, 150, 160, 167, 176, 186, 187, 193-195)	8 839.45					100 610			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	59 955.57					575 068			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	132 770.04					886 313			
	Строительный контроль 2,14%	2 841.28					18 967			
	Всего со строительным контролем	135 611.32					905 280			
	Непредвиденные расходы	2 712.23					18 106			
	Итого с непредвиденными затратами	138 323.55					923 386			
	НДС-18%	24 898.24					166 209			
	Всего с НДС	163 221.79					1 089 595			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 495.38					202 554			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 345.26					117 968			
	
	Раздел 6.  Замена сетей освещения МОП	
	
196.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.71	53.31	52.33	0.98	37.85	37.15	0.70	14.4	8.52	541	535	6	
					0.39			0.28	1	16.72			5	
	Накладные расходы		85%			31.82				72%	389			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.33				52%	281			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.00					1 211			
	
197.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, 100 шт.	0.5	48.36	48.36		24.18	24.18		14.4	1	348	348		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			20.55				72%	251			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.72				52%	181			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.45					780			
	
198.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	3	19.51	19.51		58.53	58.53		14.4	1	843	843		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			49.75				72%	607			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.04				52%	438			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.33					1 888			
	
199.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в существ.), 100 м	2.43	80.62	60.80	5.33	195.91	147.75	12.95	15.29	7.14	2 566	2 259	92	
				14.49	0.32		35.21	0.79	6.08	16.07		214	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			141.11				81%	1 840			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.55				52%	1 181			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					433.57					5 588			
	
200.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.2479	5 209.73			1 291.49					5 386			
				5 209.73			1 291.49		4.17			5 386		
	Объем: 243*1.02													
	Поправки: М: =21724.56/4.17	
	
201.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (в существ.), 100 м	0.9074	47.30	31.81	2.66	42.92	28.87	2.42	15.29	7.14	535	441	17	
				12.82	0.17		11.63	0.15	6.53	15.5		76	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.57				81%	359			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.86				52%	230			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.35					1 124			
	
202.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (в существующ.), 1000 м	0.0926	5 209.73			482.42					2 012			
				5 209.73			482.42		4.17			2 012		
	Объем: 90.74*1.02													
	Поправки: М: =21724.56/4.17	
	
203.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.47	348.53	306.65	6.94	163.81	144.12	3.26	15.28	6.78	2 339	2 202	22	
				34.95	0.49		16.43	0.23	7.01	15.9		115	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			137.13				81%	1 787			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.83				52%	1 147			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.77					5 273			
	
204.	ФЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.03	354.35	312.36	6.94	10.63	9.37	0.21	15.28	6.78	152	143	1	
				35.05	0.49		1.05	0.01	7.04	15.9		7		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.91				81%	116			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.10				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.64					342			
	
205.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	47	7.15			336.05					2 675			
				7.15			336.05		56.92			2 675		
	
206.	С Цена поставщик. 
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, шт.	3	19.27			57.80					247			
				19.27			57.80		4.27			247		
	Поправки: М: =78.00*1.03/4.17	
	
207.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	4.59	122.06	120.06		560.26	551.08		15.29	1	8 566	8 426		
				2.00			9.18		15.3	1		140		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			523.53				81%	6 825			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			358.20				52%	4 382			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 441.99					19 773			
	
208.	ФЕРм 08-03-593-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт.	0.71	1 771.10	929.46	325.81	1 257.48	659.92	231.33	15.28	7.2	14 324	10 084	1 666	
				515.83	17.50		366.24	12.42	7.03	16.09		2 575	200	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			638.72				81%	8 330			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			437.02				52%	5 348			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 333.22					28 002			
	
209.	С Цена поставщик. 
Светильник с энергосберегающей лампой 6W IP54, шт.	54	33.02			1 782.97					7 613			
				33.02			1 782.97		4.27			7 613		
	Поправки: М: =136.88*1.03/4.27	
	
210.	С Цена поставщик. 
Светильник с энергосберегающей лампой 6W IP44, шт.	17	50.41			857.05					3 660			
				50.41			857.05		4.27			3 660		
	Поправки: М: =209*1.03/4.27	
	
211.	С Цена поставщик. 
Энергосберегающая лампа 6W, шт.	142	23.88			3 391.04					14 480			
				23.88			3 391.04		4.27			14 480		
	Объем: 54*2+17*2													
	Поправки: М: =99.00*1.03/4.27	
	
212.	ФЕРм 10-08-019-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж.Коробка ответвительная на стене, 1 шт.	50	1.46	1.46		73.20	73.20		14.41	1	1 055	1 055		
									6.32	1				
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		80%			58.56				68%	717			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.92				48%	506			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.68					2 279			
	
213.	ФЕРм 10-08-019-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Коробка ответвительная на стене, 1 шт.	50	6.27	5.86		313.30	292.80		14.41	1	4 349	4 219		
				0.41			20.50		6.32	1		130		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			234.24				68%	2 869			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.68				48%	2 025			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					723.22					9 243			
	
214.	С Цена поставщик. 
Распределительная коробка IP54PE120-013, шт.	50	8.93			446.25					1 906			
				8.93			446.25		4.27			1 906		
	Поправки: М: =37*1.03/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	11 383.14	2 026.97	250.87			73 597	30 555	1 804	
			9 105.31	13.88				41 236	224	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	11 383.14	2 026.97	250.87			73 597	30 555	1 804	
			9 105.31	13.88				41 236	224	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	8 645.07					37 979			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 196-198; %=81 - по стр. 199, 201, 203, 204, 207, 208; %=68 - по стр. 212, 213)	1 871.89					24 090			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 196-199, 201, 203, 204, 207, 208; %=48 - по стр. 212, 213)	1 308.25					15 794			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 563.28					113 481			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	14 563.28					113 481			
	Строительный контроль 2,14%	311.65					2 428			
	Всего со строительным контролем	14 874.93					115 909			
	Непредвиденные расходы	297.50					2 318			
	Итого с непредвиденными затратами	15 172.43					118 227			
	НДС-18%	2 731.04					21 281			
	Всего с НДС	17 903.47					139 508			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 871.89					24 090			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 308.25					15 794			
	
	Раздел 7.  Прочие работы	
	
215.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	75.88	66.71		66.71	5 061.97		5 061.97	1	6.28	31 789		31 789	
									1	1				
	Объем: (852+25)*0.0108+34.1*2.2/1000+852*0.1*0.8/1000+54*0.08+3*0.06+20.35*2.2+17													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
216.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	75.88	18.71		18.71	1 419.49		1 419.49	1	6.28	8 914		8 914	
									1	1				
	Объем: (852+25)*0.0108+34.1*2.2/1000+852*0.1*0.8/1000+54*0.08+3*0.06+20.35*2.2+17													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	6 481.46		6 481.46			40 703		40 703	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 481.46		6 481.46			40 703		40 703	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 481.46					40 703			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	6 481.46					40 703			
	Строительный контроль 2,14%	138.70					871			
	Всего со строительным контролем	6 620.16					41 574			
	Непредвиденные расходы	132.40					831			
	Итого с непредвиденными затратами	6 752.56					42 405			
	НДС-18%	1 215.46					7 633			
	Всего с НДС	7 968.02					50 038			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 512 508.62	176 234.36	69 512.73			6 429 030	2 539 686	388 583	
			1 266 761.57	6 742.05				3 500 774	94 146	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	50 546.60	2 026.97	250.87			182 712	30 555	1 804	
			48 268.77	13.88				150 351	224	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	47 808.53					147 094			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 196-198; %=81 - по стр. 199, 201, 203, 204, 207, 208; %=68 - по стр. 212, 213)	1 871.89					24 090			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 196-199, 201, 203, 204, 207, 208; %=48 - по стр. 212, 213)	1 308.25					15 794			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	53 726.74					222 596			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 391 550.57	158 062.41	59 626.62			5 815 325	2 276 506	328 850	
			1 173 861.54	5 519.21				3 209 980	76 493	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	652 484.05					1 560 026			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26, 40, 45, 48, 54, 91, 94, 97, 105, 107, 146, 147; %=92 - по стр. 2-4, 8, 10, 12, 14-17, 22, 28, 29, 31, 34, 51, 72, 73, 75; %=71 - по стр. 5, 25, 27, 35, 69; %=79 - по стр. 6; %=80 - по стр. 20, 21, 58, 62, 63, 83, 85, 100-103; %=66 - по стр. 44, 55; %=90 - по стр. 46, 92, 95; %=93 - по стр. 52, 53, 86, 104; %=73 - по стр. 56, 57, 76; %=67 - по стр. 60; %=68 - по стр. 64-66, 71; %=65 - по стр. 70; %=109 - по стр. 77; %=61 - по стр. 78, 82, 88; %=94 - по стр. 79-81; %=63 - по стр. 106; %=77 - по стр. 140, 188)	154 633.66					1 883 322			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 26, 40, 45, 48, 54, 70, 91, 94, 97, 105, 107, 140, 146, 147, 188; %=44 - по стр. 2-4, 8, 10, 12, 14-17, 22, 28, 29, 31, 34, 51, 72, 73, 75, 83, 85; %=52 - по стр. 5, 25, 27, 35, 69; %=51 - по стр. 6, 79-81; %=37 - по стр. 20, 21, 58, 62, 63, 100-103; %=40 - по стр. 44, 55, 60, 64-66, 106; %=43 - по стр. 46, 92, 95; %=54 - по стр. 52, 53, 71, 86, 104; %=56 - по стр. 56, 57, 76; %=65 - по стр. 77; %=31 - по стр. 78, 82, 88)	91 477.88					1 047 151			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 637 662.11					8 745 798			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 365.61	795.51	747.57			20 252	11 455	5 539	
			822.53					3 258		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 98)	644.36					7 904			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 98)	572.77					6 644			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 582.74					34 800			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	68 045.84	15 349.47	8 887.67			410 741	221 170	52 390	
			43 808.73	1 208.96				137 185	17 429	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 36; %=98 - по стр. 38, 42, 67, 89, 110, 120, 130, 137, 144, 145, 150, 160, 167, 176, 186, 187, 193-195; %=63 - по стр. 41, 108, 109, 148, 149)	17 915.43					219 968			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36; %=56 - по стр. 38, 42, 67, 89, 110, 120, 130, 137, 144, 145, 150, 160, 167, 176, 186, 187, 193-195; %=40 - по стр. 41, 108, 109, 148, 149)	11 172.46					127 210			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	97 133.73					757 919			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 792 105.32					9 761 113			
	Строительный контроль 2,14%	38 351.05					208 888			
	Всего со строительным контролем	1 830 456.37					9 970 001			
	Непредвиденные расходы	36 609.13					199 400			
	Итого с непредвиденными затратами	1 867 065.50					10 169 401			
	НДС-18%	336 071.79					1 830 492			
	Всего с НДС	2 203 137.29					11 999 893			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	175 065.34					2 135 284			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	104 531.36					1 196 799			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)