«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, полов в подвале многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                                       г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	1.5	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м	1.6	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
3.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м	1.5	
4.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	151.8	
5.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.	15	
6.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	12	
7.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	10 шт.	4	
8.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	40	
9.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.	4	
10.	ППР кран шаровый ф40мм 	шт	40	
11.	ППР муфта РН 40х1 ¼»	шт	40	
12.	Штрубунок прямой 1 1/4"  	шт	40	
13.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м	0.6	
14.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	60.42	
15.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.	6	
16.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.	1	
17.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	10 шт.	1.6	
18.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.	0.4	
19.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	2	
20.	ППР Редукция 63 х 40    	шт	18	
21.	ППР редукция ф90х63   	шт	2	
22.	ППР редукция ф90х75  	шт	1	
23.	ППР кран шаровый ф63мм  	шт	4	
24.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м	0.5	
25.	Труба из полипропилена PN 10/75	м	50.2	
26.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм	10 шт.	5	
27.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.	3	
28.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.	1	
29.	ППР муфта РН 75х2 1/2"  рн  	шт	2	
30.	ППР кран шаровый ф75мм 	шт	2	
31.	ППР тройник редукционный  75х40х75  	шт	10	
32.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм	100 м	1.1	
33.	Труба из полипропилена PN 10/110	м	110.22	
34.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм	10 шт.	11	
35.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	10 шт.	2	
36.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн    	шт	2	
37.	Прокладка для разборного соединения 2"  (78/62/3) резина    	шт	2	
38.	ППР тройник ф110   	шт	6	
39.	ППР редукция ф110х90   	шт	6	
40.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	10 шт.	2	
41.	Установка крана шарового под приварку на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт.	1	
42.	Кран шаровый под приварку Dn100 Pn25 типа TEMPER   	шт	1	
43.	Втулка с буртиком ф110 без фланца  	шт	1	
44.	Фланец полимерный  ф110  	шт	1	
45.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	шт.	1	
46.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	31	
47.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	10 м	16.5	
48.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	10 м	5.5	
49.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	10 м	12.1	
	
	Раздел 2.  ГВС	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
50.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	3.3	
51.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0.8	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
52.	Прокладка внутренних трубопроводов горячего  водоснабжения  из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м	4.7	
53.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	475.64	
54.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.	47	
55.	ППР муфта РН 40х1 1/4" 	шт	80	
56.	ППР кран шаровый ф40мм 	шт	80	
57.	Штрубунок прямой 1 1/4" 	шт	80	
58.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	30	
59.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	10 шт.	8	
60.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	80	
61.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.	8	
62.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	10 шт.	4	
63.	Прокладка внутренних трубопроводов горячего водоснабжения  из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м	0.8	
64.	Труба из полипропилена PN 20/63	м	80.56	
65.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.	8	
66.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.	1	
67.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	10 шт.	2	
68.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	2	
69.	ППР Редукция 63 х 40    	шт	10	
70.	ППР кран шаровый ф63мм  	шт	4	
71.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн    	шт	2	
72.	Прокладка для разборного соединения 2"  (78/62/3) резина    	шт	2	
73.	ППР редукция ф90х63   	шт	2	
74.	ППР редукция ф90х75  	шт	1	
75.	Прокладка внутренних трубопроводов горячего водоснабжения из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м	0.45	
76.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	45.405	
77.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	4.5	
78.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	10 шт.	0.8	
79.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.	2	
80.	ППР Редукция 50 х 40  	шт	4	
81.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м	0.8	
82.	Труба из полипропилена PN 20/75	м	80.32	
83.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм	10 шт.	8	
84.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.	2	
85.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.	1	
86.	ППР муфта РН 75х2 1/2"  рн  	шт	2	
87.	ППР кран шаровый ф75мм 	шт	2	
88.	ППР тройник редукционный  75х40х75  	шт	10	
89.	ППР Редукция 75х63  	шт	40	
90.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	10 шт.	0.2	
91.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	41	
92.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м	27.5	
93.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	10 м	8.8	
94.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	10 м	8.8	
	СМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКОВ	
95.	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	шт.	1	
96.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	
97.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	
98.	Теплообменник паянный пластинчатый ХВ 52М-1 50  2" типа  Данфосс   	шт	1	
99.	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	шт.	1	
100.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	
101.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	2	
102.	Теплообменник паянный пластинчатый 004ХВ 52М-1 26 2" типа Данфосс   	шт	1	
103.	Теплоизоляция для ХВ51-1 30-50 типа Данфосс 	компл	1	
104.	Теплоизоляция для ХВ51-0-48, 52/0-70 типа Данфосс 	компл	1	
105.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.	1	
106.	Насос циркуляционный типа "GRUNDFOS" марки UPS-32х80 N 	шт	1	
107.	Разъем для насоса  2х1 1/4"  	шт	1	
108.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (кран безопасности)	шт.	1	
109.	Кран безопасности 1"  8bar  	шт	1	
110.	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт.	1	
111.	Клапан двухходовой VRG2 40 2 1/4" РН Kvs 25.0 типа  Данфосс  	шт	1	
112.	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный	шт.	1	
113.	Электропривод AMV 435 230B 500H типа Данфосс 	шт	1	
114.	Фитинг присоединения для сварки 2" DN50 с прокладкой  2шт типа Данфосс 	шт	2	
115.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (регулятор температуры)	шт.	1	
116.	Регулятор температуры ECL110 230в типа Данфосс 	шт	1	
117.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик температуры)	шт.	3	
118.	Датчик температуры наружной  для монтажа на трубе ESM11 типа Данфосс 	шт	2	
119.	Датчик температуры погружной ESMU L=100mm G1/2" колба медь типа Данфосс  	шт	1	
120.	Панель  ECL110 для монтажа в вырезе шкафа типа Данфосс 	шт	1	
121.	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт.	1	
122.	Клапан предохранительный ф25мм типа NAVAL 	шт	1	
123.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	
124.	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.	10	
125.	Манометр 100мм 0-10bar  G1/2В радиальный  	шт	10	
126.	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.	8	
127.	Термометр 100мм 0-120С  G1/2В 50мм 	шт	8	
128.	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.	5	
129.	Кран шаровый под приварку DN50 PN40 типа TEMPER  	шт	5	
130.	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт.	0.1	
131.	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	1	
132.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0.2	
133.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.2	
134.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	
135.	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	20	
136.	Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.	1	
137.	Клапан обратный вертикальный  2"  	шт	1	
138.	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм	шт.	4	
139.	Кран шаровый 1/2" РВхРВ PN30 мотылек  	шт	4	
140.	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.	5	
141.	Кран шаровый 2" Pn30  	шт	5	
142.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0.02	
143.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0358	
144.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0358	
145.	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0.2	
146.	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0.051	
	ЭЛЕКТРИКА	
147.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.5	
148.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.5	
149.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.051	
	УЗЕЛ 2	
150.	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	шт.	1	
151.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	
152.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	
153.	Теплообменник паянный пластинчатый ХВ 52М-1 70 2" типа Данфосс  	шт	1	
154.	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	шт.	1	
155.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	
156.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	2	
157.	Теплообменник паянный пластинчатый ХВ 52М-1 40 2" типа Данфосс  	шт	1	
158.	Теплоизоляция для ХВ51-1 80-100 типа  Данфосс 	компл	1	
159.	Теплоизоляция для ХВ51-1 30-50 типа Данфосс 	компл	1	
160.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.	1	
161.	Насос циркуляционный типа "GRUNDFOS" марки UPS-32х80 N 	шт	1	
162.	Разъем для насоса  2х1 1/4"  	шт	1	
163.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (кран безопасности)	шт.	1	
164.	Кран безопасности 1"  8bar  	шт	1	
165.	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт.	1	
166.	Клапан двухходовой VRG 50 2 3/4" РН Kvs 40.0 типа Данфосс 	шт	1	
167.	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный	шт.	1	
168.	Электропривод AMV 435 230B 500H типа Данфосс 	шт	1	
169.	Фитинг присоединения для сварки 2" DN50 с прокладкой  2шт типа Данфосс 	шт	2	
170.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (регулятор температуры)	шт.	1	
171.	Регулятор температуры ECL110 230в типа Данфосс 	шт	1	
172.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик температуры)	шт.	3	
173.	Датчик температуры наружной  для монтажа на трубе ESM11 типа Данфосс 	шт	2	
174.	Датчик температуры погружной ESMU L=100mm G1/2" медь типа Данфосс  	шт	1	
175.	Панель  ECL110 для монтажа в вырезе шкафа типа Данфосс  	шт	1	
176.	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт.	1	
177.	Клапан предохранительный ф25мм типа NAVAL 	шт	1	
178.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	
179.	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.	10	
180.	Манометр 100мм 0-10bar  G1/2В радиальный  	шт	10	
181.	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.	8	
182.	Термометр 100мм 0-120С  G1/2В 50мм 	шт	8	
183.	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт.	0.1	
184.	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	1	
185.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0.2	
186.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м	0.2	
187.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	
188.	Установка  клапанов обратных приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.	1	
189.	Клапан обратный вертикальный  2"  	шт	1	
190.	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм	шт.	4	
191.	Кран шаровый  1/2" РВхРВ PN30 мотылек  	шт	4	
192.	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 65 мм	шт.	5	
193.	Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25 типа TEMPER  	шт	5	
194.	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм	шт.	10	
195.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 типа TEMPER  	шт	10	
196.	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 75 мм	шт.	5	
197.	Кран шаровый  2 1/2" РВхРВ PN30  	шт	5	
198.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0.2	
199.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0477	
200.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0477	
201.	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0.2	
202.	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0.051	
	ЭЛЕКТРИКА	
203.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.5	
204.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.5	
205.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.051	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
206.	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3	0.3	
207.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3	0.6	
208.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.6	
209.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.14	
210.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.1	
211.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.007	
212.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.104	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
213.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	2.4	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
214.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	1.2	
215.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.	6	
216.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	119.76	
217.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (в земле)	100 м	1.2	
218.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м	119.76	
219.	Тройник 110 45° ПВХ 	шт	40	
220.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая 	шт	40	
221.	Колено 110 х 45° ПВХ  	шт	100	
222.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110) канализационный серый  	шт	40	
223.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.	5	
	
	Раздел 4.  ПОЛЫ ПОДВАЛА	
	
224.	Разборка бетонных оснований под полы	м3	76.92	
225.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	169.224	
226.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.982	
227.	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3	64.1	
228.	Смесь песчано-гравийная природная	м3	76.92	
229.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	128.2	
230.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	130.764	
231.	Устройство переходного бортика  (под рулонный ковер+плинтус по периметру помещения)	100 м	11	
232.	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	3.3	
233.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	12.82	
234.	Гидроизол	м2	1487.12	
235.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.41952	
236.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	1282	
237.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	12.82	
238.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	26.1528	
239.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2	12.82	
240.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	39.2292	
241.	Железнение цементных покрытий	100 м2	12.82	
	
	Раздел 5.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
242.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	4.2	
243.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	3.9	
244.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м	2	
245.	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	1.794	
246.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 шт.	0.28	
247.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0.56	
248.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.312	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
249.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм	100 м	2	
250.	Труба из полипропилена PN 25/75	м	200.8	
251.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм	10 шт.	20	
252.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	10 шт.	1	
253.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 шт.	3	
254.	ППР муфта  РН 75х2 1/2"  рн  	шт	10	
255.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 2"  рв х рн    	шт	10	
256.	Прокладка для разборного соединения 2"  (78/62/3) резина    	шт	10	
257.	ППР кран шаровый  ф75мм 	шт	10	
258.	ППР Редукция  75х63  	шт	20	
259.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	10 шт.	1	
260.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м	1.5	
261.	Труба из полипропилена PN 25/63	м	151.05	
262.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.	15	
263.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.	3	
264.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	8	
265.	ППР Редукция  63 х 40    	шт	30	
266.	ППР кран шаровый  ф63мм  	шт	20	
267.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.	2	
268.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м	1.2	
269.	Труба из полипропилена PN 25/50	м	121.08	
270.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	12	
271.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	10 шт.	2	
272.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.	2	
273.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	2	
274.	ППР Редукция 50 х 40  	шт	30	
275.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м	1.2	
276.	Труба из полипропилена PN 25/40	м	121.44	
277.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.	12	
278.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	10 шт.	4	
279.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	10 шт.	2	
280.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	10 шт.	2	
281.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	1.2	
282.	Труба из полипропилена PN 25/32	м	121.32	
283.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.	12	
284.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	10 шт.	4	
285.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.	2	
286.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.	2	
287.	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм    	шт	35	
288.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	3	
289.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	302.4	
290.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.	30	
291.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	10 шт.	14	
292.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	10 шт.	7	
293.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	10 шт.	10	
294.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	10	
295.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.	70	
296.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	35	
297.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	101	
298.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м	33	
299.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	10 м	13.2	
300.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м	13.2	
301.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м	13.2	
302.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	10 м	16.5	
303.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	10 м	22	
	Монтаж стальных электросварных труб	
304.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м	0.8	
305.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	1.2	
306.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм	100 м	0.6	
307.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	387	
308.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	2	
309.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м	1	
310.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.0611	
311.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1.0611	
312.	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	2.85	
313.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм	шт.	2	
314.	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 65 мм	шт.	18	
315.	Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25 типа TEMPER  	шт	18	
316.	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм	шт.	10	
317.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 типа TEMPER  	шт	10	
318.	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм	шт.	4	
319.	Кран шаровый под приварку Dn150 Pn25 типа TEMPER  	шт	4	
320.	Установка фильтров диаметром: 150 мм	10 шт.	0.2	
	ЗАМЕНА ЭЛЕВАТОРНЫХ УЗЛОВ	
321.	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	100 шт.	0.05	
322.	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 (без стоимости элеватора)	узел	5	
323.	Установка кранов стальных приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм	шт.	20	
324.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 типа TEMPER 	шт	20	
325.	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.	20	
326.	Манометр 100мм 0-10bar  радиальный 	шт	20	
327.	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.	20	
328.	Термометр 100мм 0-120С  G1/2В 50мм 	шт	20	
329.	Установка фильтров диаметром: 80 мм	10 шт.	0.1	
330.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	180.5868	
331.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	180.5868	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)