«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений МКД № 8-12 по ул. Беговой 
г. Калининграда.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.6	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.6	
3.	Разборка сплошной обрешетки	100 м2 кровли	5.6	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5.6	
5.	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	2	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.904	
7.	Разборка элементов консструкций ригелей, прогонов, стоек	1 м3 древесины в конструкции	0.52	
8.	Установка элементов каркаса из брусьев (ригели прогоны, стойки)	1 м3 древесины в конструкции	0.52	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок	100 м	0.336	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50ммх150мм)	100 м	0.34	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.2	
12.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.02	
13.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.042	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.176	
15.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов))	100 м труб	0.042	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.462	
17.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.472	
18.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1617	
19.	Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0595	
20.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.6	
21.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	115.92	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.6	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	72	
24.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.6	
25.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	700	
26.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
27.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
28.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.025	
29.	Обивка  слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
30.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
31.	Смена ветровыхы и лобовых досок	100 м досок	1.08	
32.	Простая окраска масляными составами по дереву ветровых и лобовых досок	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.808	
33.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.8	
34.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.8	
35.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.8	
36.	Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.24	
37.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.39	
38.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
39.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
40.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.3	
41.	Смена отметов водосточных труб	100 шт.	0.06	
42.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	24.05	
43.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	24.05	
	Замена чердачного утеплителя	
44.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	3.6	
45.	Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие)	1 м3 утеплителя	54	
46.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	3.6	
47.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	450	
48.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	54	
49.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1101.6	
50.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	3.6	
51.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	450	
52.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	3.6	
53.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7.2	
54.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	149.04	
55.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.9	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	18.9	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
57.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.454	
58.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.44	
59.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.44	
60.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	6.282	
61.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3	
62.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.075	
63.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	6.282	
64.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	70.36	
65.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.9	
66.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	91.8	
67.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.9	
68.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23.822	
69.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	23.822	
	Окна	
70.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.0495	
71.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны)	100 м2	0.0261	
72.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (подъезд, фронтоны)	100 м2 проемов	0.0755	
73.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	4.95	
74.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2.61	
75.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах)	100 п. м	0.0315	
76.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3.15	
77.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.86	
78.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов)	100 м2 отделываемой поверхности	0.0465	
79.	Установка перфорированного уголка на на углы откосов	100 м жилок	0.155	
80.	Шпатлевка  по  сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0465	
81.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0465	
82.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (окна фронтонов)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.02	
83.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
	Цоколь	
84.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных , откосов, приямков	100 м2	0.64	
85.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.64	
86.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	8.4	
87.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.64	
88.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	64	
89.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.64	
90.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.61	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	1.61	
	
	Раздел 3.  Подвал (ремонт отмостки)	
	
	Отмостка	
92.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	7.5	
93.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.075	
94.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.075	
95.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.225	
96.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	7.5	
97.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7.5	
98.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	7.5	
99.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16	
100.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16	
	Окна	
101.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны, подвал)	100 м2	0.0578	
102.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна в подвале)	100 м2 проемов	0.0578	
103.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.78	
104.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0905	
105.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0905	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                       Рабецкий А.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                 Толмачева О.В.             	
	(должность, подпись, Ф.И.О)