«УТВЕРЖДАЮ»	
		Директор МКУ «КР МКД»		
	Директор МКУ «КР МКД»		
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
на капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
	
	Полы	
1.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	1.1	
2.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.44	
3.	Гидроизол	м2	399.04	
4.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.44	
5.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 35мм)	100 м2 стяжки	3.44	
6.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.64328	
7.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.64328	
	стены, потолок	
8.	Очистка вручную поверхности стен и потолка от красок	100 м2 расчищенной поверхности	3.4416	
9.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.42	
10.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, потолка	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.25	
11.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	24.6	
12.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	24.6	
13.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.246	
14.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.246	
15.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	8.804	
16.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	2.7499	
17.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.3624	
18.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.245	
19.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	8.804	
	оконные проемы	
20.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.1225	
21.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1225	
22.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	12.25	
	ступени подвал	
23.	Замена ступеней на сплошном основании	100 м ступеней	0.0625	
24.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.42	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.42	
	Отмостка	
26.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	8.672	
27.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.17344	
28.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.26016	
29.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8.672	
30.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	8.672	
31.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.672	
32.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.6096	
33.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.6096	
	
	Раздел 2.  ФАСАД С УТЕПЛЕНИЕМ	
	
34.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10.65	
35.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.06	
36.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.06	
37.	Демонтаж старого утеплителя	1 м3 изоляции	6.062	
38.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	9.17	
39.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4.2	
40.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 т	0.1	
41.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1088	
42.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 80 мм	100 м2	8.7565	
43.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	78.45824	
44.	Огрунтовка ранее окрашенных цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(прим.)	100 м2 обработанной поверхности	0.4336	
45.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь)	100 м2 поверхности	0.4336	
46.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	47.696	
47.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4336	
48.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.4336	
49.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4336	
50.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.204	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.204	
52.	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2	20.4	
53.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.105	
54.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 550 мм	м	10.5	
55.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.0684	
56.	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0684	
57.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0684	
58.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.092928	
59.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	4.6464	
60.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.85	
61.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	38.783	
62.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.783	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)