«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /  Русович С.Б.  /	________________ / Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 15-17 ул. Энгельса г.Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.77	
2.	Е58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	3.77	
3.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.859	
4.	С102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2.7488	
5.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.86	
6.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
8.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.16	
9.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.056	
10.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02464	
11.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.36	
12.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлатов)	1 м3 кладки	0.6	
13.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.028	
14.	С509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.03752	
15.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок)	100 м	1.082	
16.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая)	100 м	0.48	
17.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.02	
18.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.42	
19.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	17	
20.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.395	
21.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	132.3765	
22.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.77	
23.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	471.25	
24.	Е12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3.77	
25.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	37.8	
26.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей (прим.)	100 м ограждения	0.48	
27.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.86	
28.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.86	
29.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.66	
30.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
31.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.55	
32.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
33.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
34.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов)	100 м труб	0.062	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м труб	0.024	
36.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.016	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.012	
38.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10 каналов)	100 м труб	0.01	
39.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.7664	
40.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.32	
41.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
42.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	18.378	
43.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	т	18.378	

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                         Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)