«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
________________ /С. Б. Русович /	________________ /И. Г. Ярмошик /	
		
«______»_______________  2017г.	«______»_____________ 2017г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома № 2-4 по ул. Балтийской в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	5.43	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2 кровли	5.43	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.43	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.156	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.74	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0.6	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.75	
8.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	4	
9.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	0.23	
10.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
11.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
12.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.68	
13.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.075	
14.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.033	
15.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.087	
16.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3654	
17.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м труб	0.012	
18.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0264	
19.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.01	
20.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.066	
21.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5 каналов)	100 м труб	0.01	
22.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.088	
23.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.015	
24.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.165	
25.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.21	
26.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.326	
27.	Е15-04-019-07	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.326	
28.	С1 цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.012388	
29.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.926	
30.	Е12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0.926	
31.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.371	
32.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.69	
33.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	200.583	
34.	Е26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.85	
35.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	77.924	
36.	Е12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	5.43	
37.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2	74.65	
38.	Е58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.59	
39.	Е58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
40.	Е58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
41.	Е58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
42.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.49	
	МАНСАРДА	
43.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.3	
44.	Е53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	1.3	
45.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой: стен и кровель	100 м2 покрытия	1.3	
46.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	162.5	
47.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	19.5	
48.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	397.8	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
49.	Е57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	1.3	
50.	Е11-01-008-02	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой	1 м3 изоляции	12	
51.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	2.804	
52.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	343.2096	
53.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	2.804	
54.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой)	100 м2 изолируемой поверхности	2.804	
55.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	866.436	
56.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.3	
57.	С101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	15.912	
58.	Е10-01-083-03	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	1.3	
59.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.6	
60.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	53.82	
61.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	58.52	
62.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	58.52	
	
	Раздел 2.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛОК	
	
63.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	100 м досок	0.8	
64.	Е54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	100 концов	0.24	
65.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.628	
66.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.628	

Составил:	

Вед. Инженер ОК МКУ КРМКД                         Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника ОК МКУ КРМКД                      Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)