Стройка:	ЖЭК №12	
	
Объект:	Капитальный ремонт кровли	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на ул. Пугачева, 12-14	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	5.64	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.64	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.076	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.85	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.18	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.015	
8.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.86	
9.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
10.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
11.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	5.1	
12.	Е20-02-003-02	(прим)Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	12	
13.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.155	
14.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза ( применительно)	100 м2 потолка	0.155	
15.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами карниза ( применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.155	
16.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	15.228	
17.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	315.2196	
18.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.64	
19.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	705	
20.	Е12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	5.64	
21.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.93	
22.	Цена поставщика.	Мостик снегозадержания дл. 3м	шт.	31	
23.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.372	
24.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.93	
25.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.74	
26.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
27.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
28.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
29.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.7	
30.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.109	
31.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.4578	
32.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.042	
33.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.2772	
34.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 8 каалов)	100 м труб	0.067	
35.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	1.0318	
36.	Е46-01-008-03	Устройство  бетонных оголовников на дымовых трубах (применительно)	1 м3	0.205	
37.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.483	
38.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.483	
39.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя ( применительно)	1 м3 утеплителя	63.45	
40.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	63.45	
41.	Цена поставщика.	Минвата типа  PAROC UNC 37	м3	64.719	
42.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.23	
43.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	528.75	
44.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	8.5	
45.	Е08-02-003-01	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.9	
46.	Е08-02-010-03	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	3.6	
47.	Е06-01-015-09	Демонтаж закладных деталей весом более 20 кг ( декоративные элементы)  ( применительно)	1 т	0.03	
48.	Е06-01-015-09	Установка закладных деталей весом более 20 кг  ( декоративные элементы)	1 т	0.03	
49.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	71.726	
50.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	71.726	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)