«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по пр. Победы 210	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	3.447	
2.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
3.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
4.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	0.49	
5.	Разборка выхода на кровлю	100 окон	0.02	
6.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.0081	
7.	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54	м2	0.81	
8.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.447	
9.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.6	
10.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.6	
11.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.6	
12.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	75	
13.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 15 см	1 м3 изоляции	9	
14.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	183.6	
15.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.6	
16.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	75	
17.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.73	
18.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.98	
19.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
20.	Разборка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.3	
21.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.3	
22.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.0129	
23.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	124.46703	
24.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.5	
25.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.447	
26.	Этернит в комплекте	м2	441.216	
27.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.5	
28.	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3781	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (13 труб в 3 канала)	100 м труб	0.07	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.294	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м труб	0.05	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.55	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов	100 м труб	0.02	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.132	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.15	
36.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
37.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.5	
38.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.5	
39.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.28	
40.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.332	
41.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
42.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
44.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	3	
45.	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	3	
46.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3781	
47.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	17.94	
48.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	17.94	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)