«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешелоская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт дворовой территории МКД №3-3а по адресу: ул. Адмиральская, 3-3а г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.2533	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.145	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	57.16	
4.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	57.16	
5.	Демонтаж металлических конструкций	1 т конструкций	0.1	
	Устройство проезда и автостоянки	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.13032	
7.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	208.58	
8.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.13032	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6627	
10.	Песок природный для строительных работ средний	м3	72.9	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.3314	
12.	Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1242	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	12.67	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	31.06	
15.	Плитка тротуарная декоративная "Кирпичик", толщина 80 мм, серая М 400	м2	316.8	
16.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.83	
17.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	88	
18.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1	
19.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	
20.	Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер до 20см.	1 люк	4	
	Устройство тротуара	
21.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0131	
22.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	20.96	
23.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.0131	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0904	
25.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.94	
26.	Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0226	
27.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.3052	
28.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	4.52	
29.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	46.1	
30.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.56	
31.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	56	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)