|  |  |
| --- | --- |
|  «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР № 4» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.В. Тихонова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом № 41 по ул. Суворова, г. Калининград |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на ремонт перекрытия в техническом помещении МКД № 41 по ул. Суворова |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Усиление перекрытия подвала* |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.468 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.48 |
| 3. | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.48 |
| 6. | Монтаж металлоконструкций | 1 т конструкций | 0.52068 |
| 7. | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (уголок 125х125) | т | 0.07416 |
| 8. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (полоса 12х120) | т | 0.06792 |
| 9. | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.31644 |
| 10 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 0.06216 |
| 10. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.06216 |
| 10. | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.96 |
| 11. | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.007056 |
| 12. | Болт анкерный (цанговый) М14х150 | шт | 48 |
| 13. | Монтаж двутавров ( Б-1; Б-2) | 1 т конструкций | 0.7663 |
| 14. | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0.3003 |
| 15. | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 0.466 |
| 16. | Монтаж труб квадратных ( Б-3; Б-4; Б-5) | 1 т конструкций | 3.4251 |
| 17. | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 263.724 |
| 18. | Заделка отверстий | 1 м3 заделки | 0.2 |
| 19. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2487 |
| 20. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2487 |
| 21. | Изоляция пазух перекрытия изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2.35 |
| 22. | Утеплитель Paroc UNS37, толщ. 50мм | м3 | 2.397 |
| 23. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.468 |
| 24. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.468 |
|  |  |  |  |
|  | *Прочее* |
| 25. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.51 |
| 26. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.51 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |