«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 481 449	руб.	Смета на сумму:	2 481 449	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /Е. В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	ул.Тихоненко,9, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия, сетей холодного водоснабжения, водоотведения и фасада многоквартирного дома по адресу: ул.Тихоненко,д.9, г.Калининград	
Сметная стоимость:	2 481.449	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.186	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.795	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	500.003	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-008-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		2.25	2 458.66	5 532	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	35.775	147.310	5 270	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	10.35	25.31	262	
		Накладные расходы				84%	4 427	
		Сметная прибыль				48%	2 530	
		Всего с НР и СП					12 488	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		2.25	2 792.42	6 283	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.035	268.820	278	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	34.11	150.030	5 118	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.035	1 126.02	1 165	
			(1)			268.82	278	
		Накладные расходы				71%	3 831	
		Сметная прибыль				52%	2 806	
		Всего с НР и СП					12 920	
	
3.	ГЭСНр 53-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен слуховых окон	100 м2		0.015	2 148.69	32	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.45	0.00675	268.820	2	
3. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12.3	0.1845	142.690	26	
3. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.45	0.00675	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
		Накладные расходы				73%	20	
		Сметная прибыль				56%	16	
		Всего с НР и СП					68	
	
4.	ГЭСН 10-01-008-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью: оцинкованной по асбесту	100 м2		0.015	54 223.21	813	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.00345	229.990	1	
4. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	0.3765	154.230	58	
4. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.00345	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
4. 4.	01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0.32	0.0048	78 579.69	377	
4. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000015	60 190.64	1	
4. 6.	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0.44	0.0066	56 608.46	374	
		Накладные расходы				90%	53	
		Сметная прибыль				43%	25	
		Всего с НР и СП					891	
	
5.	08.3.05.05-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т		-0.0066	56 608.46	-374	
		Объем: (0.015)*(-0.44)						
	
6.	01.1.02.04-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т		-0.0048	78 579.69	-377	
		Объем: (0.015)*(-0.32)						
	
7.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.0066	62 748.13	414	
		Объем: (0.015)*0.44						
	
8.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0173	87 252.09	1 509	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.092209	242.812	22	
8. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	3.738184	165.230	618	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.030448	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.061761	1 037.49	64	
			(1)			229.99	14	
8. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	7.4217	5.19	39	
8. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.2283	5.19	6	
8. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.46883	51.86	24	
8. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.23522	74.74	92	
8. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.1384	429.47	59	
8. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.9722	302.90	597	
		Накладные расходы				90%	576	
		Сметная прибыль				43%	275	
		Всего с НР и СП					2 360	
	
9.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.73	6 491.82	11 231	
	
10.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0064	87 252.09	558	
		Объем: 0.8*0.8						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.034112	242.812	8	
10. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	1.382912	165.230	228	
10. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.011264	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.022848	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
10. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	2.7456	5.19	14	
10. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.4544	5.19	2	
10. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.17344	51.86	9	
10. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.45696	74.74	34	
10. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0512	429.47	22	
10. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.7296	302.90	221	
		Накладные расходы				90%	212	
		Сметная прибыль				43%	101	
		Всего с НР и СП					872	
	
11.	С1 Цена поставщи.	Окно-люк 0,8*0,8	 м2		0.64	13 271.00	8 493	
	
12.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (фановые стояки)	100 м		0.015	13 718.42	206	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0048	268.820	1	
12. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	1.2795	159.670	204	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0048	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				63%	129	
		Сметная прибыль				40%	82	
		Всего с НР и СП					417	
	
13.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.015	14 599.63	219	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.00105	257.726		
13. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	0.924	187.360	173	
13. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.00045	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
13. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0003	874.68		
			(1)			268.82		
13. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0003	1 037.49		
			(1)			229.99		
13. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.02355	20.52		
13. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0000399	161 777.88	6	
13. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.06	630.92	38	
		Накладные расходы				98%	170	
		Сметная прибыль				56%	97	
		Всего с НР и СП					485	
	
14.	24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		1.497	226.22	339	
		Объем: (0.015)*99.8						
	
15.	24.1.02.01-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.		0.2	1 790.01	358	
	
16.	ГЭСН 20-02-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка вент.выходов: диаметром до 355 мм	шт.		2	229.63	459	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.02	229.990	5	
16. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	2.06	167.270	345	
16. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.52	33.60	17	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
16. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0004	89 253.46	36	
16. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.492	82.84	41	
		Накладные расходы				98%	343	
		Сметная прибыль				56%	196	
		Всего с НР и СП					998	
	
17.	С99.1-01.08-0007	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		2	3 978.98	7 958	
	
18.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.065	64 313.56	4 180	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.01755	258.753	5	
18. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	7.32875	161.570	1 184	
18. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.013	1 126.02	15	
			(1)			268.82	3	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00455	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
18. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00026	60 190.64	16	
18. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.00078	107 511.00	84	
18. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.05083	56 608.46	2 877	
		Накладные расходы				92%	1 094	
		Сметная прибыль				44%	523	
		Всего с НР и СП					5 797	
	
19.	ГЭСНр 53-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка обшивки: ветровой и лобовой доски	100 м2		0.026	2 148.69	56	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.45	0.0117	268.820	3	
19. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12.3	0.3198	142.690	46	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.45	0.0117	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
		Накладные расходы				73%	36	
		Сметная прибыль				56%	27	
		Всего с НР и СП					119	
	
20.	ГЭСН 10-01-012-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: устройство ветровой и лобовой доски	100 м2		0.026	19 238.78	500	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.74	0.01924	229.990	4	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	24.2	0.6292	147.310	93	
20. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.74	0.01924	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
20. 4.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.006	0.000156	77 993.35	12	
20. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.0000572	60 190.64	3	
20. 6.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	2	0.052	7 152.88	372	
		Накладные расходы				90%	87	
		Сметная прибыль				43%	42	
		Всего с НР и СП					629	
	
21.	ГЭСН 15-04-024-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2		0.078	5 564.54	434	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00468	236.462	1	
21. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	28.05	2.1879	165.230	362	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00078	308.04		
			(1)			268.82		
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0039	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
21. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0624	162.00	10	
21. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.02574	38.33	1	
21. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000312	3 474.67		
21. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0084	0.0006552	68 710.90	45	
21. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00039	30 814.73	12	
		Накладные расходы				80%	290	
		Сметная прибыль				37%	134	
		Всего с НР и СП					859	
	
22.	14.4.02.04-0186 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т		0.002106	59 986.66	126	
		Объем: (0.078)*0.027						
	
23.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.129	303.66	39	
23. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0000387	200.120		
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.22962	161.570	37	
23. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0000129	534.12		
			(1)			200.12		
23. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0000258	232.29		
			(1)			200.12		
23. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.11094	18.56	2	
		Накладные расходы				77%	28	
		Сметная прибыль				48%	18	
		Всего с НР и СП					85	
	
24.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		2.3865	227.97	544	
		Объем: (0.129)*18.5						
	
25.	ГЭСН 26-02-019-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.575	306.17	482	
25. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.004725	200.120	1	
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	2.81925	161.570	456	
25. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.001575	534.12	1	
			(1)			200.12		
25. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.00315	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
25. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.3545	18.56	25	
		Накладные расходы				77%	352	
		Сметная прибыль				48%	219	
		Всего с НР и СП					1 053	
	
26.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		32.445	227.97	7 396	
		Объем: (1.575)*20.6						
	
27.	ГЭСН 12-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		2.25	77 259.11	173 833	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	7.2225	250.312	1 808	
27. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	391.2075	177.590	69 475	
27. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	3.78	874.68	3 306	
			(1)			268.82	1 016	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	3.4425	1 037.49	3 572	
			(1)			229.99	792	
27. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	20.835	14.99	312	
27. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.00315	127 819.59	403	
27. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.0252	120 606.78	3 039	
27. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0010125	60 190.64	61	
27. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.50075	189.88	285	
27. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	226.8	10.49	2 379	
27. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.035	15 715.36	16 265	
27. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	3.3075	17 839.83	59 005	
27. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	261	46.96	12 257	
27. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	8.145	26.91	219	
27. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.6975	2 791.89	1 947	
27. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.006075	84 734.93	515	
27. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.6875	469.84	793	
		Накладные расходы				92%	65 580	
		Сметная прибыль				44%	31 365	
		Всего с НР и СП					270 778	
	
28.	12.1.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		283.5	262.08	74 300	
		Объем: (2.25)*126.0						
	
29.	08.1.02.07-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		28	753.58	21 100	
	
30.	ГЭСНр 58-5-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.48	45 697.79	21 935	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.1536	229.990	35	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	72.0432	161.570	11 640	
30. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.5664	10.80	6	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.1536	1 037.49	159	
			(1)			229.99	35	
30. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0024	57 689.15	138	
30. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.012	50 201.92	602	
30. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	1.2768	7 353.20	9 389	
		Накладные расходы				71%	8 289	
		Сметная прибыль				52%	6 071	
		Всего с НР и СП					36 295	
	
31.	08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т		0.00576	46 288.41	267	
		Объем: (0.21)*0.0274285714						
	
32.	ГЭСНр 58-5-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена укосов из брусьев	100 м		0.21	45 697.79	9 597	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0672	229.990	15	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	31.5189	161.570	5 093	
32. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.2478	10.80	3	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.0672	1 037.49	70	
			(1)			229.99	15	
32. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00105	57 689.15	61	
32. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.00525	50 201.92	264	
32. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.5586	7 353.20	4 107	
		Накладные расходы				71%	3 627	
		Сметная прибыль				52%	2 656	
		Всего с НР и СП					15 880	
	
33.	08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т		0.00252	46 288.41	117	
		Объем: (0.21)*0.012						
	
34.	ГЭСНр 58-5-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м		0.35	29 485.89	10 320	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0665	229.990	15	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	46.6375	161.570	7 535	
34. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.182	10.80	2	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0665	1 037.49	69	
			(1)			229.99	15	
34. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00455	57 689.15	262	
34. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.3325	7 372.62	2 451	
		Накладные расходы				71%	5 361	
		Сметная прибыль				52%	3 926	
		Всего с НР и СП					19 607	
	
35.	08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.0042	46 288.41	194	
		Объем: (0.35)*0.012						
	
36.	ГЭСНр 58-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.16	24 486.52	3 918	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.056	229.990	13	
36. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	6.3792	161.570	1 031	
36. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.1024	10.80	1	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.056	1 037.49	58	
			(1)			229.99	13	
36. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.00608	57 689.15	351	
36. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.336	7 372.62	2 477	
		Накладные расходы				71%	741	
		Сметная прибыль				52%	543	
		Всего с НР и СП					5 202	
	
37.	ГЭСНр 58-5-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей лежня с осмолкой и обертывание толью	100 м		0.01	55 449.83	554	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0063	229.990	1	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	1.6021	161.570	259	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.0181	10.80		
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0063	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
37. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00004	57 689.15	2	
37. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.0472	5 804.89	274	
37. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	0.37	34.10	13	
		Накладные расходы				71%	185	
		Сметная прибыль				52%	135	
		Всего с НР и СП					874	
	
38.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0008	64 522.98	52	
		Объем: (0.01)*0.08						
	
39.	ГЭСНр 58-5-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м		0.08	55 449.83	4 436	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0504	229.990	12	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	12.8168	161.570	2 071	
39. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.1448	10.80	2	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0504	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
39. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00032	57 689.15	18	
39. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.3776	5 804.89	2 192	
39. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	2.96	34.10	101	
		Накладные расходы				71%	1 479	
		Сметная прибыль				52%	1 083	
		Всего с НР и СП					6 998	
	
40.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0064	64 522.98	413	
		Объем: (0.08)*0.08						
	
41.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.8	5 604.03	4 483	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.344	268.820	92	
41. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	28.312	151.380	4 286	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.16	874.68	140	
			(1)			268.82	43	
41. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.184	308.04	57	
			(1)			268.82	49	
41. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0352	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	3 196	
		Сметная прибыль				56%	2 452	
		Всего с НР и СП					10 131	
	
42.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.2024	2 735.32	554	
		Объем: (0.8)*0.253						
	
43.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.3216	13 896.92	4 469	
		Объем: (0.8)*0.402						
	
44.	ГЭСНр 58-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.28	1 341.82	376	
44. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	2.548	147.310	375	
44. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0336	10.80		
		Накладные расходы				71%	266	
		Сметная прибыль				52%	195	
		Всего с НР и СП					837	
	
45.	ГЭСН 12-01-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.28	5 335.88	1 494	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.07	254.841	18	
45. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	8.7948	161.570	1 421	
45. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0308	1 126.02	35	
			(1)			268.82	8	
45. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.014	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
45. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0252	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
		Накладные расходы				92%	1 324	
		Сметная прибыль				44%	633	
		Всего с НР и СП					3 451	
	
46.	С2 Цена поставщи.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт		7	906.00	6 342	
	
47.	С3 Цена поставщи.	Соединение желоба	шт		6	112.00	672	
	
48.	С14 Цена поставщ.	Крепление желоба	шт		22	131.00	2 882	
	
49.	С15 Цена поставщ.	Заглушка желоба	шт		4	165.00	660	
	
50.	ГЭСНр 58-10-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.24	6 080.65	1 459	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0312	229.990	7	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	8.832	161.570	1 427	
50. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0312	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
		Накладные расходы				71%	1 018	
		Сметная прибыль				52%	746	
		Всего с НР и СП					3 223	
	
51.	С4 Цена поставщи.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт		8	840.00	6 720	
	
52.	ГЭСНр 58-10-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.08	10 407.32	833	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0064	229.990	1	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	5.112	161.570	826	
52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	587	
		Сметная прибыль				52%	430	
		Всего с НР и СП					1 850	
	
53.	С9 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.100мм	шт		8	451.00	3 608	
	
54.	ГЭСНр 58-10-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.04	8 662.37	346	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	244	
		Сметная прибыль				52%	179	
		Всего с НР и СП					769	
	
55.	С10 Цена поставщ.	Колено (слив) водосточное диам.100мм	шт		4	435.00	1 740	
	
56.	ГЭСНр 58-10-6 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.04	8 662.37	346	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
56. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	244	
		Сметная прибыль				52%	179	
		Всего с НР и СП					769	
	
57.	С12 Цена поставщ.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт		4	451.00	1 804	
	
58.	ГЭСНр 58-22-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.24	5 840.27	1 402	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0024	229.990	1	
58. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	9.072	154.230	1 399	
58. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0024	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	994	
		Сметная прибыль				52%	728	
		Всего с НР и СП					3 124	
	
59.	С11 Цена поставщ.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт		24	221.00	5 304	
	
	Ремонт чердачного перекрытия	
60.	ГЭСН 10-01-023-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка ходовых досок	100 м		0.2	570.44	114	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.0192	255.877	5	
60. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.04	0.608	158.310	96	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.064	0.0128	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.032	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				90%	91	
		Сметная прибыль				43%	43	
		Всего с НР и СП					248	
	
61.	ГЭСН 11-01-008-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка утеплителя засыпного: шлакового	м3		9	537.01	4 833	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	3.24	227.600	737	
61. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	15.84	161.570	2 559	
61. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	1.944	964.28	1 875	
			(1)			200.12	389	
61. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	1.296	308.04	399	
			(1)			268.82	348	
		Накладные расходы				94%	3 098	
		Сметная прибыль				51%	1 681	
		Всего с НР и СП					9 612	
	
62.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1	2 105.72	2 106	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	229.990	5	
62. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.45	161.570	557	
62. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
62. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	122.4	12.48	1 528	
		Накладные расходы				94%	528	
		Сметная прибыль				51%	287	
		Всего с НР и СП					2 921	
	
63.	01.7.07.12-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-122.4	12.48	-1 528	
		Объем: (1.0)*(-122.4)						
	
64.	12.1.01.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		122.4	34.52	4 225	
		Объем: (1.0)*(122.4)						
	
65.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.9	5 877.21	5 289	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.044	236.015	246	
65. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	25.542	169.310	4 325	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.162	308.04	50	
			(1)			268.82	44	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.882	1 037.49	915	
			(1)			229.99	203	
		Накладные расходы				94%	4 297	
		Сметная прибыль				51%	2 331	
		Всего с НР и СП					11 917	
	
66.	12.2.05.10-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		13.905	2 279.87	31 702	
		Объем: 90*0.15*1.03						
	
67.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1	2 105.72	2 106	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	229.990	5	
67. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.45	161.570	557	
67. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
67. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	122.4	12.48	1 528	
		Накладные расходы				94%	528	
		Сметная прибыль				51%	287	
		Всего с НР и СП					2 921	
	
68.	01.7.07.12-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-122.4	12.48	-1 528	
		Объем: (1.0)*(-122.4)						
	
69.	12.1.01.03-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		12.24	599.04	7 332	
		Объем: (1.0)*(122.4)						
	
70.	ГЭСН 10-01-023-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Укладка ходовых досок	100 м		0.2	9 504.60	1 901	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.024	255.877	6	
70. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	0.76	158.310	120	
70. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.016	874.68	14	
			(1)			268.82	4	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
70. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.000132	57 689.15	8	
70. 6.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.2	0.24	7 294.56	1 751	
		Накладные расходы				90%	113	
		Сметная прибыль				43%	54	
		Всего с НР и СП					2 069	
	
71.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.6	303.66	182	
71. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00018	200.120		
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.068	161.570	173	
71. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00006	534.12		
			(1)			200.12		
71. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00012	232.29		
			(1)			200.12		
71. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.516	18.56	10	
		Накладные расходы				77%	133	
		Сметная прибыль				48%	83	
		Всего с НР и СП					398	
	
72.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		11.1	227.97	2 530	
		Объем: (0.6)*18.5						
	
	Ремонт дымовых труб	
73.	ГЭСНр 60-7-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.01	113 631.77	1 136	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.0443	268.820	12	
73. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	6.0921	161.570	984	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.0133	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
73. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.031	308.04	10	
			(1)			268.82	8	
73. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.004	20.52		
73. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.05	2 615.05	131	
		Накладные расходы				66%	657	
		Сметная прибыль				50%	498	
		Всего с НР и СП					2 291	
	
74.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.042	13 896.92	584	
		Объем: (0.01)*4.2						
	
75.	ГЭСНр 60-7-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м		0.01	310 782.29	3 108	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.083	268.820	22	
75. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	16.8185	161.570	2 717	
75. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.025	874.68	22	
			(1)			268.82	7	
75. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.058	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
75. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.015	20.52		
75. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.134	2 615.05	350	
		Накладные расходы				66%	1 808	
		Сметная прибыль				50%	1 370	
		Всего с НР и СП					6 285	
	
76.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.11	13 896.92	1 529	
		Объем: (0.01)*11.0						
	
77.	ГЭСНр 61-31-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.05	26 799.91	1 340	
77. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	6.57	175.550	1 153	
77. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.055	10.80	1	
77. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0175	20.52		
77. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.091	2 040.43	186	
		Накладные расходы				67%	773	
		Сметная прибыль				40%	461	
		Всего с НР и СП					2 574	
	
78.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.05	2 335.01	117	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.003	229.990	1	
78. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.647	175.550	114	
78. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0035	10.80		
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
78. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0005	38.33		
		Накладные расходы				80%	92	
		Сметная прибыль				37%	43	
		Всего с НР и СП					252	
	
79.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		1.9	170.42	324	
		Объем: (0.05)*38.0						
	
80.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.65	104.81	68	
		Объем: (0.05)*13.0						
	
81.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12.44	510.71	6 353	
		Объем: 4.79+14*225/1000+9*0.5						
	
82.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		12.44	262.99	3 272	

	Раздел 1.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
83.	ГЭСНр 65-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.18	5 825.54	1 049	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.018	268.820	5	
83. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	6.2388	156.950	979	
83. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.018	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
83. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.594	3.21	2	
83. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0774	473.00	37	
83. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.4932	51.41	25	
		Накладные расходы				63%	620	
		Сметная прибыль				40%	394	
		Всего с НР и СП					2 063	
	
84.	ГЭСН 16-04-005-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м		0.2	10 851.93	2 170	
		Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0042	0.00084	246.631		
84. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	58.17	11.634	179.760	2 091	
84. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0018	0.00036	721.49		
			(1)			268.82		
84. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.0024	0.00048	685.69		
			(1)			229.99		
84. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.762	0.1524	17.56	3	
84. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	9.828	1.9656	38.56	76	
		Накладные расходы				98%	2 049	
		Сметная прибыль				56%	1 171	
		Всего с НР и СП					5 390	
	
	Монтажные работы	
85.	ГЭСН 16-04-005-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м		0.38	18 234.83	6 929	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.007	0.00266	246.631	1	
85. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	96.95	36.841	179.760	6 623	
85. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.003	0.00114	721.49	1	
			(1)			268.82		
85. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.004	0.00152	685.69	1	
			(1)			229.99		
85. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	0.4826	17.56	8	
85. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.38	6.2244	38.56	240	
85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.144	0.05472	20.52	1	
85. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0009	0.000342	134 640.81	46	
85. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.143	0.05434	168.36	9	
85. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0016	0.000608	45.31		
		Накладные расходы				98%	6 492	
		Сметная прибыль				56%	3 709	
		Всего с НР и СП					17 130	
	
86.	24.3.02.05-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена: PN 10/20	м		38.19	26.83	1 025	
		Объем: (0.38)*100.5						
	
87.	23.1.02.06-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		5.434	209.68	1 139	
		Объем: (0.38)*14.3						
	
88.	18.1.09.06-0068 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.		2	336.61	673	
	
89.	18.1.09.06-0063 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		4	213.96	856	
	
90.	24.3.05.15-0191 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	10 шт.		0.4	61.56	25	
	
91.	23.8.04.08-0171 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм	10 шт.		0.2	406.49	81	
	
92.	24.3.05.16-0131 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.		1	46.81	47	
	
93.	24.3.05.07-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.		0.2	39.08	8	
	
94.	23.3.06.04-0009 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы стальные)	м		0.5	121.14	61	
	
95.	ГЭСНр 65-3-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт.		0.01	4 655.66	47	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.0024	229.990	1	
95. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27.8	0.278	161.570	45	
95. 3.	91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.24	0.0024	683.40	2	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				63%	29	
		Сметная прибыль				40%	18	
		Всего с НР и СП					94	
	
96.	ГЭСН 16-06-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, без стоимости	узел		1	3 299.10	3 299	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.08	249.405	20	
96. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	9.52	9.52	171.480	1 632	
96. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.02	0.02	1 126.02	23	
			(1)			268.82	5	
96. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.02	874.68	17	
			(1)			268.82	5	
96. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
96. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.77	0.77	43.43	33	
96. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.67	2.67	20.52	55	
96. 8.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	138.87	1	
96. 9.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00041	0.00041	73 890.48	30	
96. 10.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.001	0.001	2 796.35	3	
96. 11.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	40 390.42	1	
96. 12.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00001	76 067.68	1	
96. 13.	18.5.08.18-0071	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	84.62	1 015	
96. 14.	23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3	3	148.46	445	
		Накладные расходы				98%	1 619	
		Сметная прибыль				56%	925	
		Всего с НР и СП					5 843	
	
97.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 25 мм трубками	10 м		3.8	2 290.94	8 706	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.95	229.990	218	
97. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3.52	13.376	187.360	2 506	
97. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.25	0.95	1 037.49	986	
			(1)			229.99	218	
97. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.39	1.482	4.29	6	
97. 5.	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	1.5	5.7	676.19	3 854	
97. 6.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	1.14	206.78	236	
97. 7.	12.2.07.05-0035	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 6 мм	100 м	0.11	0.418	1 595.74	667	
97. 8.	14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л	0.143	0.5434	715.84	389	
97. 9.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.076	808.64	61	
		Накладные расходы				77%	2 097	
		Сметная прибыль				48%	1 308	
		Всего с НР и СП					12 111	
	
98.	ГЭСН 46-03-009-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0.02	17 967.39	359	
98. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	87.63	1.7526	173.510	304	
98. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	28.42	0.5684	97.21	55	
		Накладные расходы				84%	255	
		Сметная прибыль				48%	146	
		Всего с НР и СП					760	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					26 474	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 186	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 186	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 186	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 065	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 97; %=84 - по стр. 98)					2 353	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 97, 98)					1 453	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 871	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 223	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 83, 95; %=98 - по стр. 84, 85, 96)					10 809	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 83, 95; %=56 - по стр. 84, 85, 96)					6 218	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					33 250	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					47 307	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 012	
	ИТОГО					48 319	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	966	
	ИТОГО					49 285	
	НДС 18%				18	8 871	
	ВСЕГО С НДС					58 156	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 162	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 671	
	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ (подвал)	
	
	Демонтажные работы	
99.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.02	13 718.42	274	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0064	268.820	2	
99. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	1.706	159.670	272	
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0064	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
		Накладные расходы				63%	173	
		Сметная прибыль				40%	110	
		Всего с НР и СП					556	
	
100.	ГЭСН 16-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.15	7 239.83	1 086	
		Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.018	0.0027	255.877	1	
100. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	38.544	5.7816	187.360	1 083	
100. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.006	0.0009	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
100. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.006	0.0009	874.68	1	
			(1)			268.82		
100. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.006	0.0009	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				98%	1 062	
		Сметная прибыль				56%	607	
		Всего с НР и СП					2 755	
	
	Монтажные работы	
101.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.023	14 599.63	336	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.00161	257.726		
101. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	1.4168	187.360	265	
101. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.00069	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
101. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.00046	874.68		
			(1)			268.82		
101. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00046	1 037.49		
			(1)			229.99		
101. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.03611	20.52	1	
101. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00006118	161 777.88	10	
101. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.092	630.92	58	
		Накладные расходы				98%	260	
		Сметная прибыль				56%	148	
		Всего с НР и СП					744	
	
102.	24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		2.2954	226.22	519	
		Объем: (0.023)*99.8						
	
103.	23.1.02.07-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		0.322	148.46	48	
		Объем: 0.023*14						
	
104.	С21 Цена поставщ.	Ревизия диам.110мм	шт		1	107.00	107	
	
105.	С22 Цена поставщ.	Переход "чугун-пластик" диам.110мм	шт		1	189.00	189	
	
106.	ГЭСН 16-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.15	13 214.90	1 982	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0045	255.877	1	
106. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	64.24	9.636	187.360	1 805	
106. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	0.0015	1 126.02	2	
			(1)			268.82		
106. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0015	874.68	1	
			(1)			268.82		
106. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0015	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
106. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.0585	20.52	1	
106. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.00018	161 777.88	29	
106. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.225	630.92	142	
		Накладные расходы				98%	1 770	
		Сметная прибыль				56%	1 011	
		Всего с НР и СП					4 763	
	
107.	24.3.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м		14.97	100.63	1 506	
		Объем: (0.15)*99.8						
	
108.	23.1.02.07-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		2.1	148.46	312	
		Объем: 0.15*14						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					6 359	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					296	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					296	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					296	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 063	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 99; %=98 - по стр. 100, 101, 106)					3 265	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 99; %=56 - по стр. 100, 101, 106)					1 876	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 204	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					11 500	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	246	
	ИТОГО					11 746	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	235	
	ИТОГО					11 981	
	НДС 18%				18	2 157	
	ВСЕГО С НДС					14 138	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 265	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 876	
	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА	
	
109.	ГЭСН 46-04-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонной отмостки	м3		0.98	1 791.92	1 756	
		Объем: 35*0.56*0.05						
109. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	8.7514	171.480	1 501	
109. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	2.2148	97.21	215	
109. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	4.4296	9.05	40	
		Накладные расходы				84%	1 261	
		Сметная прибыль				48%	720	
		Всего с НР и СП					3 737	
	
110.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.056	22 685.74	1 270	
		Объем: 35*0.8*0.2						
110. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	8.624	147.310	1 270	
		Накладные расходы				61%	775	
		Сметная прибыль				31%	394	
		Всего с НР и СП					2 438	
	
111.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.96	510.71	1 001	
		Объем: 0.98*2						
	
112.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		1.96	262.99	515	
	
113.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из рубероида	100 м2		0.35	5 196.32	1 819	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.007	229.990	2	
113. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.2075	161.570	195	
113. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.007	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
113. 4.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	122.4	42.84	37.73	1 616	
		Накладные расходы				94%	185	
		Сметная прибыль				51%	100	
		Всего с НР и СП					2 105	
	
114.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		2.8	746.76	2 091	
		Объем: 35*0.8*0.1						
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.84	200.120	168	
114. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	9.548	163.200	1 558	
114. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.224	964.28	216	
			(1)			200.12	45	
114. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.232	3.34	4	
114. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.616	493.44	304	
			(1)			200.12	123	
114. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.42	20.52	9	
		Накладные расходы				94%	1 622	
		Сметная прибыль				51%	880	
		Всего с НР и СП					4 594	
	
115.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.36	523.12	1 758	
		Объем: (2.8)*1.2						
	
116.	ГЭСН 11-01-002-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		2.8	878.69	2 460	
		Объем: 35*0.8*0.1						
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	1.54	200.120	308	
116. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	9.968	156.950	1 564	
116. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.252	964.28	243	
			(1)			200.12	50	
116. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	2.604	3.34	9	
116. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.288	493.44	636	
			(1)			200.12	258	
116. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.42	20.52	9	
		Накладные расходы				94%	1 760	
		Сметная прибыль				51%	955	
		Всего с НР и СП					5 174	
	
117.	02.2.01.02-0020 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		3.584	1 083.76	3 884	
		Объем: (2.8)*1.28						
	
118.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.105	4 020.89	422	
		Объем: 35*0.3						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0042	229.990	1	
118. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.294	165.230	49	
118. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0042	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
118. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	4.725	78.15	369	
		Накладные расходы				92%	46	
		Сметная прибыль				44%	22	
		Всего с НР и СП					490	
	
119.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.105	19 267.85	2 023	
		Объем: 35*0.3						
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.07875	246.040	19	
119. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	1.6317	206.640	337	
119. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.03255	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
119. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.0462	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
119. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.0252	64 522.98	1 626	
119. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0525	38.33	2	
		Накладные расходы				94%	335	
		Сметная прибыль				51%	182	
		Всего с НР и СП					2 539	
	
120.	ГЭСН 11-01-004-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-07	100 м2		0.105	1 302.62	137	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.37	0.03885	245.732	10	
120. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	4.92	0.5166	206.640	107	
120. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	0.01575	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
120. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0231	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
120. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.0315	38.33	1	
		Накладные расходы				94%	110	
		Сметная прибыль				51%	60	
		Всего с НР и СП					307	
	
121.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0126	64 522.98	813	
		Объем: (0.105)*0.12						
	
122.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонной отмостки	м3		2.1	633.89	1 331	
		Объем: 35*0.8*0.075						
122. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	7.686	158.310	1 217	
122. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.008	3.18	3	
122. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0042	21 070.94	88	
122. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.735	20.52	15	
122. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0021	3 621.85	8	
		Накладные расходы				94%	1 144	
		Сметная прибыль				51%	621	
		Всего с НР и СП					3 096	
	
123.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		2.142	3 128.21	6 701	
		Объем: (2.1)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					27 981	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					26 465	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					13 156	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 109; %=61 - по стр. 110; %=94 - по стр. 113, 114, 116, 119, 120, 122; %=92 - по стр. 118)					7 237	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 109; %=31 - по стр. 110; %=51 - по стр. 113, 114, 116, 119, 120, 122; %=44 - по стр. 118)					3 934	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					37 636	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 516	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 516	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					39 152	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	838	
	ИТОГО					39 990	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	800	
	ИТОГО					40 790	
	НДС 18%				18	7 342	
	ВСЕГО С НДС					48 132	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 237	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 934	
	
	Раздел 4.  ОКНА	
	
124.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0243	28 771.59	699	
		Объем: 0.56*0.89+0.62*0.85+1*0.7*2						
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.188082	268.820	51	
124. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	4.198068	152.740	641	
124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.188082	308.04	58	
			(1)			268.82	51	
		Накладные расходы				84%	581	
		Сметная прибыль				48%	332	
		Всего с НР и СП					1 612	
	
125.	ГЭСН 46-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.0099	31 181.83	309	
		Объем: 0.53*0.93*2						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.076626	268.820	21	
125. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	1.866546	152.740	285	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.076626	308.04	24	
			(1)			268.82	21	
		Накладные расходы				84%	257	
		Сметная прибыль				48%	147	
		Всего с НР и СП					713	
	
126.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0342	87 252.09	2 984	
		Объем: 2.43+0.99						
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.182286	242.812	44	
126. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	7.389936	165.230	1 221	
126. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.060192	308.04	19	
			(1)			268.82	16	
126. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.122094	1 037.49	127	
			(1)			229.99	28	
126. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	14.6718	5.19	76	
126. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.4282	5.19	13	
126. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.92682	51.86	48	
126. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.44188	74.74	183	
126. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.2736	429.47	118	
126. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	3.8988	302.90	1 181	
		Накладные расходы				90%	1 139	
		Сметная прибыль				43%	544	
		Всего с НР и СП					4 666	
	
127.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1.488	8 099.41	12 052	
		Объем: 0.56*0.89+0.99						
	
128.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.927	6 491.82	12 510	
		Объем: 0.62*0.85+1*0.7*2						
	
129.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0088	46 940.19	413	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.018128	268.820	5	
129. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	1.795728	175.550	315	
129. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.018128	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
129. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.03784	2 390.43	90	
129. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00088	2 040.43	2	
		Накладные расходы				80%	256	
		Сметная прибыль				37%	118	
		Всего с НР и СП					787	
	
130.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.0088	1 992.66	18	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.000264	242.933		
130. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	0.089848	154.230	14	
130. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000088	308.04		
			(1)			268.82		
130. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.000176	1 037.49		
			(1)			229.99		
130. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.00704	162.00	1	
130. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000088	38.33		
130. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00000352	3 474.67		
130. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0001496	11 636.25	2	
130. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000044	46 966.96		
130. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00001408	25 917.44		
		Накладные расходы				80%	11	
		Сметная прибыль				37%	5	
		Всего с НР и СП					34	
	
131.	ГЭСН 15-02-024-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.0024	36 463.48	88	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.006672	213.153	1	
131. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	0.415872	165.230	69	
131. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.000744	308.04		
			(1)			268.82		
131. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.004728	224.34	1	
			(1)			200.12	1	
131. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
131. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0000048	56 019.57		
131. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.004104	306.04	1	
131. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.001176	9 149.15	11	
131. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.000072	2 390.43		
131. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00001152	330 431.94	4	
		Накладные расходы				80%	56	
		Сметная прибыль				37%	26	
		Всего с НР и СП					170	
	
132.	01.6.01.02-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		0.252	66.70	17	
		Объем: (0.0024)*105.0						
	
133.	ГЭСН 15-04-027-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.0024	3 801.70	9	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.000096	239.698		
133. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	11.99	0.028776	179.760	5	
133. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000024	308.04		
			(1)			268.82		
133. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.000072	1 037.49		
			(1)			229.99		
133. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.01056	162.00	2	
133. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.00036	38.33		
133. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0000696	30 814.73	2	
		Накладные расходы				80%	4	
		Сметная прибыль				37%	2	
		Всего с НР и СП					15	
	
134.	07.2.06.03-0223 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		0.478	142.01	68	
	
135.	ГЭСН 15-04-005-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.0024	4 686.55	11	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.000264	233.520		
135. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25.41	0.060984	169.310	10	
135. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000024	308.04		
			(1)			268.82		
135. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
135. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.002016	162.00		
135. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.000744	38.33		
135. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000012	25 917.44		
		Накладные расходы				80%	8	
		Сметная прибыль				37%	4	
		Всего с НР и СП					23	
	
136.	14.3.02.01-0219 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0001512	54 822.34	8	
		Объем: (0.0024)*0.063						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					29 186	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					29 118	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					24 587	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 124, 125; %=90 - по стр. 126; %=80 - по стр. 129-131, 133, 135)					2 312	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 124, 125; %=43 - по стр. 126; %=37 - по стр. 129-131, 133, 135)					1 178	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					32 608	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					68	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					68	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					32 676	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	699	
	ИТОГО					33 375	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	668	
	ИТОГО					34 043	
	НДС 18%				18	6 128	
	ВСЕГО С НДС					40 171	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 312	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 178	
	
	Раздел 5.  ФАСАД	
	
137.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		3.12	7 987.76	24 922	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.2184	229.990	50	
137. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	135.72	163.200	22 150	
137. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.2184	1 037.49	227	
			(1)			229.99	50	
137. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	10.608	239.98	2 546	
		Накладные расходы				93%	20 646	
		Сметная прибыль				54%	11 988	
		Всего с НР и СП					57 556	
	
138.	01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.02808	18 270.82	513	
		Объем: (3.12)*0.009						
	
139.	01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.1092	127 561.33	13 930	
		Объем: (3.12)*0.035						
	
140.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.31	887.02	275	
140. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.7019	161.570	275	
		Накладные расходы				66%	182	
		Сметная прибыль				40%	110	
		Всего с НР и СП					567	
	
141.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.31	23 539.30	7 297	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.5792	286.750	740	
141. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	6.448	169.310	1 092	
141. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.5792	2 307.87	5 952	
			(1)			286.75	740	
141. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.124	2 040.43	253	
		Накладные расходы				66%	1 209	
		Сметная прибыль				40%	733	
		Всего с НР и СП					9 239	
	
142.	ГЭСН 26-01-036-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2		0.291	2 057.84	599	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.064	0.018624	244.551	5	
142. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	12.848	3.738768	155.590	582	
142. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.024	0.006984	721.49	5	
			(1)			268.82	2	
142. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01164	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				77%	452	
		Сметная прибыль				48%	282	
		Всего с НР и СП					1 333	
	
143.	ГЭСНр 61-10-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.1	37 853.82	3 785	
143. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	201.84	20.184	165.230	3 335	
143. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.71	0.071	10.80	1	
143. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.035	20.52	1	
143. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.22	2 040.43	449	
		Накладные расходы				67%	2 234	
		Сметная прибыль				40%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 353	
	
144.	ГЭСН 46-01-004-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Усиление конструктивных элементов: стен стальными обоймами	т		1.2579	47 326.01	59 531	
		Объем: 0.6132+0.6447						
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.45	8.113455	260.813	2 116	
144. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	195.63	246.082977	184.510	45 405	
144. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5.12	6.440448	874.68	5 633	
			(1)			268.82	1 731	
144. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.33	1.673007	1 037.49	1 736	
			(1)			229.99	385	
144. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.9	2.39001	3.21	8	
144. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37.06	46.617774	43.43	2 025	
144. 7.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.83	2.301957	51.41	118	
144. 8.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.188685	46.96	9	
144. 9.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.035	0.0440265	48 451.22	2 133	
144. 10.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.006	0.0075474	89 253.46	674	
144. 11.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.03	0.037737	2 067.77	78	
144. 12.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	5.8	7.29582	234.83	1 713	
		Накладные расходы				84%	39 918	
		Сметная прибыль				48%	22 810	
		Всего с НР и СП					122 259	
	
145.	08.3.11.01-0057 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс	т		0.6132	38 947.30	23 882	
		Объем: 14*43.8/1000						
	
146.	08.3.08.02-0085 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т		0.6447	37 843.74	24 398	
		Объем: 7.36*87.6/1000						
	
147.	ГЭСН 15-01-090-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя  
	100 м2		2.82	69 960.89	197 290	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34.02	95.9364	229.990	22 064	
147. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	334.66	943.7412	181.930	171 695	
147. 3.	91.06.06-047	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	маш.-ч	34.02	95.9364	266.79	25 595	
			(1)			229.99	22 064	
		Накладные расходы				80%	155 007	
		Сметная прибыль				37%	71 691	
		Всего с НР и СП					423 988	
	
148.	12.1.01.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		290.46	34.52	10 027	
		Объем: (2.82)*103.0						
	
149.	12.2.05.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75	м3		22.56	2 979.84	67 225	
		Объем: 282*0.08						
	
150.	07.2.06.06-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т		0.846	76 340.90	64 584	
	
151.	С23 Цена поставщ.	Плита из фиброцемента (3 м2)	шт		98	1 300.00	127 400	
	
152.	С24 Цена поставщ.	Монтажный угол 150/80, 1,5мм	шт		282	46.00	12 972	
	
153.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.82	1 208.93	3 409	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0564	249.405	14	
153. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	18.471	181.930	3 360	
153. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0282	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
153. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0282	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
153. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.282	38.33	11	
		Накладные расходы				80%	2 699	
		Сметная прибыль				37%	1 248	
		Всего с НР и СП					7 357	
	
154.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		36.66	61.73	2 263	
		Объем: (2.82)*0.013*1000						
	
155.	ГЭСН 26-01-048-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		2.82	2 390.58	6 741	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	1.5792	229.990	363	
155. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	31.584	161.570	5 103	
155. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	1.5792	1 037.49	1 638	
			(1)			229.99	363	
		Накладные расходы				77%	4 209	
		Сметная прибыль				48%	2 624	
		Всего с НР и СП					13 574	
	
156.	01.8.01.06-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		296.1	32.67	9 674	
		Объем: (2.82)*105.0						
	
157.	ГЭСНр 61-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Нанесение клеевого состава: до 5 мм	100 м2		2.82	5 752.93	16 223	
157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.8178	268.820	220	
157. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	100.7586	158.310	15 951	
157. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.8178	308.04	252	
			(1)			268.82	220	
157. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.987	20.52	20	
		Накладные расходы				67%	10 835	
		Сметная прибыль				40%	6 468	
		Всего с НР и СП					33 526	
	
158.	С99.1-01.23-0003	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) для устройства защитного армирующего слоя при монтаже систем утепления	т		0.705	13 196.64	9 304	
		Объем: 2.5*282/1000						
	
159.	ГЭСН 15-04-048-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2		2.82	30 972.61	87 343	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.9024	229.990	208	
159. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58.49	164.9418	198.360	32 718	
159. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.41	1.1562	10.80	12	
159. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.9024	1 037.49	936	
			(1)			229.99	208	
159. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.057	0.16074	20.52	3	
159. 6.	04.3.01.02-0002	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	0.3	0.846	59 729.28	50 531	
159. 7.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.05076	61 897.52	3 142	
		Накладные расходы				80%	26 341	
		Сметная прибыль				37%	12 183	
		Всего с НР и СП					125 866	
	
160.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		2.82	2 047.68	5 774	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1692	229.990	39	
160. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	27.2976	190.080	5 189	
160. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1974	10.80	2	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1692	1 037.49	176	
			(1)			229.99	39	
160. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	18.048	22.55	407	
160. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0282	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	4 182	
		Сметная прибыль				37%	1 934	
		Всего с НР и СП					11 891	
	
161.	14.3.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		107.16	185.21	19 847	
		Объем: (2.82)*38.0						
	
162.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		36.66	104.81	3 842	
		Объем: (2.82)*13.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					803 050	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					738 466	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					325 277	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 137; %=66 - по стр. 140, 141; %=77 - по стр. 142, 155; %=67 - по стр. 143, 157; %=84 - по стр. 144; %=80 - по стр. 147, 153, 159, 160)					267 914	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 137; %=40 - по стр. 140, 141, 143, 157; %=48 - по стр. 142, 144, 155; %=37 - по стр. 147, 153, 159, 160)					133 405	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 139 785	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					64 584	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					64 584	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					1 204 369	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	25 773	
	ИТОГО					1 230 142	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	24 603	
	ИТОГО					1 254 745	
	НДС 18%				18	225 854	
	ВСЕГО С НДС					1 480 599	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					267 914	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					133 405	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 394 085	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 186	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 186	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 186	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 293 239	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					555 580	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 98, 109, 124, 125, 144; %=71 - по стр. 2, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 44, 50, 52, 54, 56, 58; %=73 - по стр. 3, 19, 41; %=90 - по стр. 4, 8, 10, 20, 60, 70, 126; %=92 - по стр. 18, 27, 45, 118; %=80 - по стр. 21, 78, 129-131, 133, 135, 147, 153, 159, 160; %=77 - по стр. 23, 25, 71, 97, 142, 155; %=94 - по стр. 61, 62, 65, 67, 113, 114, 116, 119, 120, 122; %=66 - по стр. 73, 75, 140, 141; %=67 - по стр. 77, 143, 157; %=61 - по стр. 110; %=93 - по стр. 137)					396 078	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 23, 25, 71, 97, 98, 109, 124, 125, 142, 144, 155; %=52 - по стр. 2, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 44, 50, 52, 54, 56, 58; %=56 - по стр. 3, 19, 41; %=43 - по стр. 4, 8, 10, 20, 60, 70, 126; %=44 - по стр. 18, 27, 45, 118; %=37 - по стр. 21, 78, 129-131, 133, 135, 147, 153, 159, 160; %=51 - по стр. 61, 62, 65, 67, 113, 114, 116, 119, 120, 122; %=50 - по стр. 73, 75; %=40 - по стр. 77, 140, 141, 143, 157; %=31 - по стр. 110; %=54 - по стр. 137)					205 145	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 894 462	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					64 652	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					64 652	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					23 867	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 12, 83, 95, 99; %=98 - по стр. 13, 16, 84, 85, 96, 100, 101, 106)					14 716	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 83, 95, 99; %=56 - по стр. 13, 16, 84, 85, 96, 100, 101, 106)					8 469	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					47 052	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 141	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 141	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 018 493	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	43 196	
	ИТОГО					2 061 689	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	41 234	
	ИТОГО					2 102 923	
	НДС 18%				18	378 526	
	ВСЕГО С НДС					2 481 449	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					410 794	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					213 614	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)