«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 607 540	руб.	Смета на сумму:	1 607 540	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД» 	Директор ООО «УК Управдом»	
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /___В.А. Тишковец_____ /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Товарная,д.6-8	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на  капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, холодного водоснабжения, подвала, лестниц	
Сметная стоимость:	1 607.540	тыс. руб.	
монтажных работ:	117.880	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.731	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	429.195	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
1.	ФЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		2.73	178.00	485.93	3 235.19	8 832	18.175	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	62.2986	7.800	485.93	141.770	8 832	18.176	
		Накладные расходы				99%	481.07	84%	7 419		
		Сметная прибыль				60%	291.56	48%	4 239		
		Всего с НР и СП					1 258.56		20 490		
	
2.	ФЕРр 53-16-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		7	313.52	2 194.66	5 391.91	37 743	17.198	
2. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	247.73	8.020	1 986.79	145.690	36 092	18.166	
2. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	3.01	13.500	40.64	258.710	779	19.164	
2. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	1.4	111.99	156.79	833.44	1 167	7.442	
			(1)			13.50	18.90	258.71	362	19.164	
2. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	1.61	31.26	50.33	297.16	478	9.506	
			(1)			13.50	21.74	258.71	417	19.164	
2. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.308	2.44	0.75	20.52	6	8.41	
		Накладные расходы				86%	1 743.59	73%	26 916		
		Сметная прибыль				70%	1 419.20	56%	20 648		
		Всего с НР и СП					5 357.45		85 307		
	
3.	ФЕРр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		5.47	37.10	202.93	685.77	3 751	18.484	
3. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	20.6219	7.800	160.85	141.770	2 924	18.176	
3. 2.	ФССЦ 01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00547	7 571.00	41.41	150 268.60	822	19.848	
3. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.2735	2.44	0.67	20.52	6	8.41	
		Накладные расходы				80%	128.68	68%	1 988		
		Сметная прибыль				50%	80.43	40%	1 170		
		Всего с НР и СП					412.04		6 909		
	
4.	ФЕРр 61-7-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0.1	5 751.97	575.20	71 798.99	7 180	12.483	
4. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383.06	38.306	8.970	343.60	162.930	6 241	18.164	
4. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.116	13.500	1.57	258.710	30	19.164	
4. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.116	31.26	3.63	297.16	34	9.506	
			(1)			13.50	1.57	258.71	30	19.164	
4. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.035	2.44	0.09	20.52	1	8.41	
4. 5.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.44	517.91	227.88	2 053.44	904	3.965	
		Накладные расходы				79%	272.68	67%	4 202		
		Сметная прибыль				50%	172.59	40%	2 508		
		Всего с НР и СП					1 020.47		13 890		
	
5.	ФССЦ 04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.771	519.80	920.57	2 748.34	4 867	5.287	
		Объем: (7.0)*0.253									
	
6.	ФССЦ 06.1.01.05-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		2.814	1 752.60	4 931.82	13 057.23	36 743	7.45	
		Объем: (7.0)*0.402									
	
7.	ФЕРр 61-28-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		5.47	3 935.63	21 527.88	41 764.36	228 451	10.612	
7. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	446.352	7.800	3 481.55	141.770	63 279	18.176	
7. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.7111	11.600	8.25	221.340	157	19.081	
7. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.547	1.70	0.93	10.43	6	6.135	
7. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.7111	65.71	46.73	594.03	422	9.04	
			(1)			11.60	8.25	221.34	157	19.081	
7. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.9846	2.44	2.40	20.52	20	8.41	
7. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.3675	729.98	998.25	10 988.26	15 026	15.053	
7. 7.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	601.7	28.25	16 998.03	248.79	149 697	8.807	
		Накладные расходы				79%	2 756.94	67%	42 502		
		Сметная прибыль				50%	1 744.90	40%	25 374		
		Всего с НР и СП					26 029.72		296 328		
	
8.	ФССЦ 03.1.01.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.3675	729.98	-998.25	10 988.26	-15 026	15.052	
		Объем: (5.47)*(-0.25)									
	
9.	ФССЦ 08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-601.7	28.25	-16 998.03	248.79	-149 697	8.807	
		Объем: (5.47)*(-110.0)									
	
10.	ФССЦ 08.1.02.17-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		601.7	12.59	7 575.40	52.43	31 547	4.164	
		Объем: (5.47)*(110.0)									
	
11.	ФЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		5.47	1 801.72	9 855.42	20 624.06	112 814	11.447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	494.9256	9.070	4 488.98	165.020	81 673	18.194	
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	39.84348	9.379	373.69	179.986	7 171	19.191	
11. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	4.06968	31.26	127.22	297.16	1 209	9.506	
			(1)			13.50	54.94	258.71	1 053	19.164	
11. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	35.7738	14.15	506.20	246.38	8 814	17.412	
			(1)			8.91	318.74	171.03	6 118	19.195	
11. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003829	8 475.00	3.25	69 468.96	27	8.197	
11. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.03282	729.98	23.96	10 988.26	361	15.053	
11. 7.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	8.2597	517.91	4 277.78	2 053.44	16 961	3.965	
11. 8.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	15.1519	28.25	428.04	248.79	3 770	8.807	
		Накладные расходы				95%	4 619.54	80%	71 075		
		Сметная прибыль				47%	2 285.45	37%	32 872		
		Всего с НР и СП					16 760.41		216 761		
	
12.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		5.47	185.55	1 014.94	2 282.34	12 484	12.3	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	67.01844	8.170	547.54	148.430	9 948	18.168	
12. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.19692	12.233	2.41	233.797	46	19.111	
12. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.06564	31.26	2.05	297.16	20	9.506	
			(1)			13.50	0.89	258.71	17	19.164	
12. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.13128	65.71	8.63	594.03	78	9.04	
			(1)			11.60	1.52	221.34	29	19.081	
12. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	4.376	72.32	316.47	237.69	1 040	3.287	
12. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0547	1.82	0.10	38.34	2	21.066	
12. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.002188	74.58	0.16	3 419.33	7	45.848	
12. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.09299	734.50	68.30	11 305.46	1 051	15.392	
12. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002735	12 470.00	34.11	46 983.82	129	3.768	
12. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.008752	4 294.00	37.58	23 977.83	210	5.584	
		Накладные расходы				95%	522.45	80%	7 995		
		Сметная прибыль				47%	258.48	37%	3 698		
		Всего с НР и СП					1 795.87		24 177		
	
	Потолки	
13.	ФЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	м2		50	9.21	460.62	167.93	8 396	18.228	
		Начисления: Н5= 1.2	
13. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	54	8.530	460.62	155.490	8 396	18.229	
		Накладные расходы				81%	373.10	69%	5 793		
		Сметная прибыль				60%	276.37	48%	4 030		
		Всего с НР и СП					1 110.09		18 219		
	
14.	ФЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	м2		50	1.02	51.18	18.66	933	18.23	
		Начисления: Н5= 1.2	
14. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	6	8.530	51.18	155.490	933	18.229	
		Накладные расходы				81%	41.46	69%	644		
		Сметная прибыль				60%	30.71	48%	448		
		Всего с НР и СП					123.34		2 025		
	
15.	ФЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.5	281.64	140.82	2 306.18	1 153	8.188	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	3.186	10.650	33.93	193.510	617	18.17	
15. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.012	10.830	0.13	206.965	2	19.11	
15. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.006	1.70	0.01	10.43		6.135	
15. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.006	89.99	0.54	837.27	5	9.304	
			(1)			10.06	0.06	192.59	1	19.144	
15. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.006	65.71	0.39	594.03	4	9.04	
			(1)			11.60	0.07	221.34	1	19.081	
15. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.672	6.82	4.58	18.37	12	2.694	
15. 7.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.006	15 620.00	93.72	72 720.68	436	4.656	
15. 8.	ФССЦ 14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001	7 640.00	7.64	79 246.03	79	10.373	
		Накладные расходы				81%	27.59	69%	427		
		Сметная прибыль				60%	20.44	48%	297		
		Всего с НР и СП					188.84		1 877		
	
16.	ФЕРр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		1.8	37.10	66.78	685.77	1 234	18.479	
16. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	6.786	7.800	52.93	141.770	962	18.176	
16. 2.	ФССЦ 01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0018	7 571.00	13.63	150 268.60	270	19.848	
16. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.09	2.44	0.22	20.52	2	8.41	
		Накладные расходы				80%	42.34	68%	654		
		Сметная прибыль				50%	26.47	40%	385		
		Всего с НР и СП					135.59		2 273		
	
17.	ФЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		1.8	94.85	170.73	1 716.31	3 089	18.093	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	17.496	9.620	168.31	175.080	3 063	18.2	
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0432	12.550	0.54	240.025	10	19.125	
17. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0216	31.26	0.68	297.16	6	9.506	
			(1)			13.50	0.29	258.71	6	19.164	
17. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0216	65.71	1.42	594.03	13	9.04	
			(1)			11.60	0.25	221.34	5	19.081	
17. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.18	1.82	0.33	38.34	7	21.066	
		Накладные расходы				95%	160.41	80%	2 458		
		Сметная прибыль				47%	79.36	37%	1 137		
		Всего с НР и СП					410.50		6 684		
	
18.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		23.4	9.14	213.88	55.68	1 303	6.092	
		Объем: (1.8)*13.0									
	
19.	ФЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		1.8	1 830.04	3 294.07	21 226.72	38 208	11.599	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	170.3808	9.070	1 545.35	165.020	28 116	18.194	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	13.1112	9.379	122.97	179.986	2 360	19.191	
19. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	1.3392	31.26	41.86	297.16	398	9.506	
			(1)			13.50	18.08	258.71	346	19.164	
19. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	11.772	14.15	166.57	246.38	2 900	17.412	
			(1)			8.91	104.89	171.03	2 013	19.195	
19. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000126	8 475.00	1.07	69 468.96	9	8.197	
19. 6.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	2.7	517.91	1 398.36	2 053.44	5 544	3.965	
19. 7.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	4.986	28.25	140.85	248.79	1 240	8.807	
		Накладные расходы				95%	1 584.90	80%	24 381		
		Сметная прибыль				47%	784.11	37%	11 276		
		Всего с НР и СП					5 663.08		73 865		
	
20.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке потолков  МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		1.8	185.55	333.98	2 282.34	4 108	12.3	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	22.0536	8.170	180.18	148.430	3 273	18.168	
20. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0648	12.233	0.79	233.797	15	19.111	
20. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0216	31.26	0.68	297.16	6	9.506	
			(1)			13.50	0.29	258.71	6	19.164	
20. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0432	65.71	2.84	594.03	26	9.04	
			(1)			11.60	0.50	221.34	10	19.081	
20. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.44	72.32	104.14	237.69	342	3.287	
20. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.018	1.82	0.03	38.34	1	21.066	
20. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00072	74.58	0.05	3 419.33	2	45.848	
20. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0306	734.50	22.48	11 305.46	346	15.392	
20. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0009	12 470.00	11.22	46 983.82	42	3.768	
20. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00288	4 294.00	12.37	23 977.83	69	5.584	
		Накладные расходы				95%	171.92	80%	2 630		
		Сметная прибыль				47%	85.06	37%	1 217		
		Всего с НР и СП					590.96		7 955		
	
21.	ФЕРр 57-10-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.18	1 106.89	199.24	19 463.43	3 503	17.582	
21. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	22.3614	8.530	190.74	155.490	3 477	18.229	
21. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.2484	32.50	8.07	95.98	24	2.953	
21. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.2484	1.53	0.38	8.99	2	5.876	
21. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.018	2.44	0.04	20.52		8.41	
		Накладные расходы				80%	152.59	68%	2 364		
		Сметная прибыль				68%	129.70	54%	1 878		
		Всего с НР и СП					481.54		7 745		
	
22.	ФССЦ 03.2.02.11-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т		0.0081	300.00	2.43	3 748.04	30	12.346	
		Объем: (0.18)*0.045									
	
23.	ФССЦ 04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.3852	519.80	200.23	2 998.60	1 155	5.768	
		Объем: (0.18)*2.14									
	
24.	ФЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	т		0.36	458.84	165.18	4 031.39	1 451	8.784	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	5.46048	8.860	48.38	160.970	879	18.168	
24. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.16416	12.400	2.04	237.075	39	19.119	
24. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.06912	111.99	7.74	833.44	58	7.442	
			(1)			13.50	0.93	258.71	18	19.164	
24. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.09504	65.71	6.25	594.03	56	9.04	
			(1)			11.60	1.10	221.34	21	19.081	
24. 5.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.01008	10 200.00	102.82	45 462.49	458	4.457	
		Накладные расходы				95%	47.90	80%	734		
		Сметная прибыль				55%	27.73	44%	404		
		Всего с НР и СП					240.81		2 589		
	
25.	ФССЦ 08.3.03.04-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.01008	10 200.00	-102.82	45 462.49	-458	4.454	
		Объем: (0.36)*(-0.028)									
	
26.	ФССЦ 08.1.02.17-0091 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		180	14.06	2 530.80	97.38	17 528	6.926	
	
27.	ФЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		1.8	439.48	791.07	7 457.49	13 423	16.968	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	48.78	87.804	7.800	684.87	141.770	12 448	18.176	
27. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	2.7432	13.500	37.03	258.710	710	19.164	
27. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	2.7432	31.26	85.75	297.16	815	9.506	
			(1)			13.50	37.03	258.71	710	19.164	
27. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	10.152	0.50	5.08	3.06	31	6.12	
27. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	6.3	2.44	15.37	20.52	129	8.41	
		Накладные расходы				111%	801.31	94%	12 369		
		Сметная прибыль				64%	462.02	51%	6 711		
		Всего с НР и СП					2 054.40		32 502		
	
28.	ФССЦ 04.1.02.05-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		3.672	600.00	2 203.20	3 470.73	12 745	5.785	
		Объем: (1.8)*2.04									
	
29.	ФЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		1.8	83.70	150.65	1 010.79	1 819	12.074	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
29. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.6	6.48	7.800	50.54	141.770	919	18.176	
29. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	2.7216	13.500	36.74	258.710	704	19.164	
29. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	2.7216	31.26	85.08	297.16	809	9.506	
			(1)			13.50	36.74	258.71	704	19.164	
29. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	30.0672	0.50	15.03	3.06	92	6.12	
		Накладные расходы				111%	96.88	94%	1 526		
		Сметная прибыль				64%	55.86	51%	828		
		Всего с НР и СП					303.39		4 172		
	
30.	ФССЦ 04.1.02.05-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		5.508	600.00	3 304.80	3 470.73	19 117	5.785	
		Объем: (1.8)*0.51									
		Начисления: Н48= 6	
	
	Оконные блоки	
31.	ФЕР 46-03-007-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3		0.2	200.65	40.13	2 293.50	459	11.438	
31. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12.3	2.46	8.970	22.07	162.930	401	18.164	
31. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.54	0.508	32.50	16.51	95.98	49	2.953	
31. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.08	1.016	1.53	1.55	8.99	9	5.876	
		Накладные расходы				99%	21.85	84%	337		
		Сметная прибыль				60%	13.24	48%	192		
		Всего с НР и СП					75.22		988		
	
32.	ФЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.04	1 639.58	65.58	27 694.01	1 108	16.895	
32. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	6.9104	8.090	55.91	146.990	1 016	18.169	
32. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.3096	13.500	4.18	258.710	80	19.164	
32. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.3096	31.26	9.68	297.16	92	9.506	
			(1)			13.50	4.18	258.71	80	19.164	
		Накладные расходы				99%	59.49	84%	921		
		Сметная прибыль				60%	36.05	48%	526		
		Всего с НР и СП					161.12		2 555		
	
33.	ФЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.04	16 192.29	647.69	87 110.12	3 484	5.379	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	10.37184	8.740	90.65	159.010	1 649	18.193	
33. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.25584	12.227	3.13	233.680	60	19.111	
33. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.08448	31.26	2.64	297.16	25	9.506	
			(1)			13.50	1.14	258.71	22	19.164	
33. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.17136	65.71	11.26	594.03	102	9.04	
			(1)			11.60	1.99	221.34	38	19.081	
33. 5.	ФССЦ 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	17.16	6.38	109.48	5.19	89	0.813	
33. 6.	ФССЦ 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.84	7.95	22.58	5.19	15	0.653	
33. 7.	ФССЦ 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.084	64.10	69.48	51.87	56	0.809	
33. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.856	7.03	20.08	76.33	218	10.858	
33. 9.	ФССЦ 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.32	50.00	16.00	399.61	128	7.992	
33. 10.	ФССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	4.56	67.00	305.52	263.68	1 202	3.936	
		Накладные расходы				106%	99.41	90%	1 538		
		Сметная прибыль				54%	50.64	43%	735		
		Всего с НР и СП					797.74		5 757		
	
34.	ФССЦ 11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4	5 571.35	22 285.40	8 099.95	32 400	1.454	
		Объем: (0.04)*100.0									
	
35.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		6.7068	42.98	288.26	493.02	3 307	11.472	
	
36.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		6.7068	13.38	89.74	146.57	983	10.954	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					68 882.11		490 167	7.116	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					68 504.11		485 877	7.093	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					44 168.53		157 435	3.564	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 32; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 16, 21; %=67 - по стр. 4, 7; %=80 - по стр. 11, 12, 17, 19, 20, 24; %=69 - по стр. 13-15; %=94 - по стр. 27, 29; %=90 - по стр. 33)					14 206.11		218 873	15.407	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13-15, 31, 32; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4, 7, 16; %=37 - по стр. 11, 12, 17, 19, 20; %=54 - по стр. 21; %=44 - по стр. 24; %=51 - по стр. 27, 29; %=43 - по стр. 33)					8 330.35		120 572	14.474	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					91 040.57		825 322	9.065	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					378.00		4 290	11.349	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					378.00		4 290	11.349	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					91 418.57		829 612	9.075	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 956.36	2.14	17 754	9.075	
	ИТОГО					93 374.93		847 366	9.075	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 867.50	2	16 947	9.075	
	ИТОГО					95 242.43		864 313	9.075	
	НДС 18%				18	17 143.64	18	155 576	9.075	
	ВСЕГО С НДС					112 386.07		1 019 889	9.075	
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
37.	ФЕРр 59-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт		0.94	5 230.41	4 916.59	64 360.42	60 499	12.305	
37. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	299.484	8.530	2 554.60	155.490	46 567	18.229	
37. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.9494	12.748	12.10	243.910	232	19.134	
37. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.5734	31.26	17.92	297.16	170	9.506	
			(1)			13.50	7.74	258.71	148	19.164	
37. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.376	65.71	24.71	594.03	223	9.04	
			(1)			11.60	4.36	221.34	83	19.081	
37. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00282	11 978.00	33.78	53 375.72	151	4.456	
37. 6.	ФССЦ 11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.34686	1 243.00	431.15	7 213.04	2 502	5.803	
37. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	1.504	1 233.00	1 854.43	7 237.93	10 886	5.87	
		Накладные расходы				76%	1 950.69	65%	30 419		
		Сметная прибыль				60%	1 540.02	48%	22 464		
		Всего с НР и СП					8 407.30		113 382		
	
38.	ФЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.8037	25.27	20.31	351.20	282	13.885	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.00036	0.000289332	10.060		192.590		19.144	
38. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.136	1.7167032	8.530	14.64	155.490	267	18.229	
38. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.00012	0.000096444	76.70	0.01	512.91		6.687	
			(1)			10.06		192.59		19.144	
38. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.00024	0.000192888	24.33		223.99		9.206	
			(1)			10.06		192.59		19.144	
38. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.032	0.8294184	6.82	5.66	18.37	15	2.694	
		Накладные расходы				90%	13.18	77%	206		
		Сметная прибыль				60%	8.78	48%	128		
		Всего с НР и СП					42.27		616		
	
39.	ФССЦ 14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		14.86845	15.16	225.41	253.30	3 766	16.707	
		Объем: (0.8037)*18.5									
	
40.	ФЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.8037	1 090.81	876.69	13 426.93	10 791	12.309	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	61.644	49.5432828	9.070	449.36	165.020	8 176	18.194	
40. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.1253772	11.892	1.49	227.089	28	19.095	
40. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.0192888	31.26	0.60	297.16	6	9.506	
			(1)			13.50	0.26	258.71	5	19.164	
40. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.1060884	65.71	6.97	594.03	63	9.04	
			(1)			11.60	1.23	221.34	23	19.081	
40. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.675108	72.32	48.82	237.69	160	3.287	
40. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.249147	1.82	0.45	38.34	10	21.066	
40. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.00192888	74.58	0.14	3 419.33	7	45.848	
40. 8.	ФССЦ 14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.00932292	26 230.00	244.54	108 659.44	1 013	4.143	
40. 9.	ФССЦ 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.0433998	2 898.50	125.79	31 272.13	1 357	10.789	
		Накладные расходы				95%	428.31	80%	6 563		
		Сметная прибыль				47%	211.90	37%	3 035		
		Всего с НР и СП					1 516.90		20 390		
	
41.	ФССЦ 14.2.02.03-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска огнезащитная	т		0.0200925	20 886.00	419.65	230 566.88	4 633	11.04	
		Объем: (0.8037)*0.025									
	
42.	ФЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м		1.6	146.64	234.62	2 630.56	4 209	17.94	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	15.36	24.576	9.290	228.31	168.940	4 152	18.185	
42. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.096	11.600	1.11	221.340	21	19.081	
42. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.096	65.71	6.31	594.03	57	9.04	
			(1)			11.60	1.11	221.34	21	19.081	
		Накладные расходы				81%	185.83	69%	2 879		
		Сметная прибыль				72%	165.18	58%	2 420		
		Всего с НР и СП					585.63		9 509		
	
43.	ФССЦ 01.7.15.14-0166 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм	т		0.0012	12 430.00	14.92	112 059.73	134	8.981	
		Объем: (1.6)*0.00075									
	
44.	ФССЦ 08.3.08.02-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая 32х32 мм	т		0.1792	6 031.01	1 080.76	41 732.81	7 479	6.92	
		Объем: 1.12*160/1000									
	
45.	ФЕРр 59-5-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт		0.04	1 293.93	51.76	19 047.89	762	14.722	
45. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	4.1156	8.640	35.56	157.050	646	18.177	
45. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0176	12.852	0.23	245.970	4	19.138	
45. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0116	31.26	0.36	297.16	3	9.506	
			(1)			13.50	0.16	258.71	3	19.164	
45. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.006	65.71	0.39	594.03	4	9.04	
			(1)			11.60	0.07	221.34	1	19.081	
45. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00004	11 978.00	0.48	53 375.72	2	4.456	
45. 6.	ФССЦ 03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.004	412.00	1.65	6 638.00	27	16.112	
45. 7.	ФССЦ 08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00008	7 200.00	0.58	39 185.45	3	5.442	
45. 8.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.02116	602.00	12.74	3 626.06	77	6.023	
		Накладные расходы				76%	27.20	65%	423		
		Сметная прибыль				60%	21.47	48%	312		
		Всего с НР и СП					100.43		1 497		
	
46.	ФССЦ 04.1.02.05-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.0112	600.00	6.72	3 362.44	38	5.655	
		Объем: (0.04)*0.28									
	
47.	ФЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	м2		20	9.21	184.25	167.93	3 359	18.231	
		Начисления: Н5= 1.2	
47. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	21.6	8.530	184.25	155.490	3 359	18.229	
		Накладные расходы				81%	149.24	69%	2 318		
		Сметная прибыль				60%	110.55	48%	1 612		
		Всего с НР и СП					444.04		7 289		
	
48.	ФЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	м2		20	1.02	20.47	18.66	373	18.222	
		Начисления: Н5= 1.2	
48. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	2.4	8.530	20.47	155.490	373	18.229	
		Накладные расходы				81%	16.58	69%	257		
		Сметная прибыль				60%	12.28	48%	179		
		Всего с НР и СП					49.33		809		
	
49.	ФЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.2	281.64	56.33	2 306.18	461	8.184	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.2744	10.650	13.57	193.510	247	18.17	
49. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0048	10.830	0.05	206.965	1	19.11	
49. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0024	1.70		10.43		6.135	
49. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0024	89.99	0.22	837.27	2	9.304	
			(1)			10.06	0.02	192.59		19.144	
49. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0024	65.71	0.16	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.03	221.34	1	19.081	
49. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.2688	6.82	1.83	18.37	5	2.694	
49. 7.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0024	15 620.00	37.49	72 720.68	175	4.656	
49. 8.	ФССЦ 14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004	7 640.00	3.06	79 246.03	32	10.373	
		Накладные расходы				81%	11.03	69%	171		
		Сметная прибыль				60%	8.17	48%	119		
		Всего с НР и СП					75.53		751		
	
50.	ФЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.2	846.82	169.36	14 152.62	2 831	16.716	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
50. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	85.272	17.0544	8.860	151.10	160.970	2 745	18.168	
50. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0096	12.075	0.12	230.683	2	19.104	
50. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0024	31.26	0.08	297.16	1	9.506	
			(1)			13.50	0.03	258.71	1	19.164	
50. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0072	65.71	0.47	594.03	4	9.04	
			(1)			11.60	0.08	221.34	2	19.081	
50. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.06	1.82	0.11	38.34	2	21.066	
50. 6.	ФССЦ 14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.54	32.60	17.60	144.42	78	4.43	
		Накладные расходы				95%	143.66	80%	2 198		
		Сметная прибыль				47%	71.07	37%	1 016		
		Всего с НР и СП					384.09		6 045		
	
51.	ФССЦ 14.4.02.04-0261 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т		0.00492	15 707.00	77.28	39 123.87	192	2.484	
		Объем: (0.2)*0.0246									
	
52.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3.14	42.98	134.96	493.02	1 548	11.47	
	
53.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		3.14	13.38	42.01	146.57	460	10.95	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					8 532.09		101 817	11.933	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 120.50		95 600	11.773	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 824.74		16 242	8.901	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 37, 45; %=77 - по стр. 38; %=80 - по стр. 40, 50; %=69 - по стр. 47-49)					2 739.89		42 554	15.531	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 37, 38, 45, 47-49; %=37 - по стр. 40, 50)					1 984.25		28 866	14.548	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 844.64		167 020	13.003	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					234.62		4 209	17.94	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42)					185.83		2 879	15.493	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42)					165.18		2 420	14.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					585.63		9 508	16.236	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					176.97		2 008	11.347	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					176.97		2 008	11.347	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					13 607.24		178 536	13.121	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	291.19	2.14	3 821	13.122	
	ИТОГО					13 898.43		182 357	13.121	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	277.97	2	3 647	13.12	
	ИТОГО					14 176.40		186 004	13.121	
	НДС 18%				18	2 551.75	18	33 481	13.121	
	ВСЕГО С НДС					16 728.15		219 485	13.121	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
54.	ФЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 шт		0.08	2 139.26	171.14	22 623.37	1 810	10.576	
54. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	110.64	8.8512	9.510	84.17	172.990	1 531	18.19	
54. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	30.57	2.4456	32.50	79.48	95.98	235	2.953	
54. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	61.14	4.8912	1.53	7.48	8.99	44	5.876	
		Накладные расходы				99%	83.33	84%	1 286		
		Сметная прибыль				60%	50.50	48%	735		
		Всего с НР и СП					304.97		3 831		
	
55.	ФЕР 46-03-017-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.1	1 113.34	111.33	12 324.20	1 232	11.066	
55. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	60.8	6.08	8.090	49.19	146.990	894	18.169	
55. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.04	11.600	0.46	221.340	9	19.081	
55. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.023	1.70	0.04	10.43		6.135	
55. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.04	65.71	2.63	594.03	24	9.04	
			(1)			11.60	0.46	221.34	9	19.081	
55. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00137	2.44		20.52		8.41	
55. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00059	11 978.00	7.07	53 375.72	31	4.456	
55. 7.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00049	734.50	0.36	11 305.46	6	15.392	
55. 8.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	4 455.20	4.23	52 852.09	50	11.863	
55. 9.	ФССЦ 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.021	1 287.00	27.03	5 828.56	122	4.529	
55. 10.	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.018	1 155.00	20.79	5 836.17	105	5.053	
		Накладные расходы				99%	49.15	84%	759		
		Сметная прибыль				60%	29.79	48%	433		
		Всего с НР и СП					190.27		2 424		
	
56.	ФССЦ 04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.104	665.00	69.16	3 519.01	366	5.292	
		Объем: (0.1)*1.04									
	
57.	ФЕРр 65-2-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.66	731.64	482.88	13 202.29	8 714	18.046	
57. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	56.298	8.460	476.28	153.660	8 651	18.163	
57. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.2112	13.500	2.85	258.710	55	19.164	
57. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.2112	31.26	6.60	297.16	63	9.506	
			(1)			13.50	2.85	258.71	55	19.164	
		Накладные расходы				74%	354.56	63%	5 485		
		Сметная прибыль				50%	239.57	40%	3 482		
		Всего с НР и СП					1 077.00		17 681		
	
58.	ФЕРр 65-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.06	587.05	35.22	10 619.35	637	18.086	
58. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	4.128	8.460	34.92	153.660	634	18.163	
58. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0096	13.500	0.13	258.710	2	19.164	
58. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0096	31.26	0.30	297.16	3	9.506	
			(1)			13.50	0.13	258.71	2	19.164	
		Накладные расходы				74%	25.94	63%	401		
		Сметная прибыль				50%	17.53	40%	254		
		Всего с НР и СП					78.68		1 292		
	
59.	ФЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		1.25	136.89	171.11	1 499.12	1 874	10.952	
59. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	9.75	9.070	88.43	165.020	1 609	18.194	
59. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	2.325	32.50	75.56	95.98	223	2.953	
59. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	4.65	1.53	7.11	8.99	42	5.876	
		Накладные расходы				99%	87.55	84%	1 352		
		Сметная прибыль				60%	53.06	48%	772		
		Всего с НР и СП					311.71		3 998		
	
60.	ФЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3		0.0875	1 441.44	126.13	26 199.10	2 292	18.172	
		Начисления: Н5= 1.2	
60. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	184.8	16.17	7.800	126.13	141.770	2 292	18.176	
		Накладные расходы				72%	90.81	61%	1 398		
		Сметная прибыль				38%	47.93	31%	711		
		Всего с НР и СП					264.87		4 401		
	
61.	ФЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	10 м3		0.2	137.80	27.56	2 168.44	434	15.747	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
61. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.24	2.448	8.170	20.00	148.430	363	18.168	
61. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.084	10.060	0.85	192.590	16	19.144	
61. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	0.084	89.99	7.56	837.27	70	9.304	
			(1)			10.06	0.85	192.59	16	19.144	
		Накладные расходы				117%	24.39	99%	375		
		Сметная прибыль				76%	15.85	61%	231		
		Всего с НР и СП					67.80		1 040		
	
62.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.2	55.26	121.57	520.39	1 145	9.418	
		Объем: (0.2)*11.0									
	
63.	ФЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3		0.04	796.50	31.86	14 459.13	578	18.142	
		Начисления: Н5= 1.2	
63. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	106.2	4.248	7.500	31.86	136.150	578	18.153	
		Накладные расходы				72%	22.94	61%	353		
		Сметная прибыль				38%	12.11	31%	179		
		Всего с НР и СП					66.91		1 110		
	
64.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.4	55.26	243.14	520.39	2 290	9.418	
		Объем: 0.04*110									
	
65.	ФЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	м3		2	44.63	89.26	723.86	1 448	16.222	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
65. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	8.784	8.380	73.61	152.350	1 338	18.18	
65. 2.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	1.152	0.50	0.58	3.06	4	6.12	
65. 3.	ФССЦ 01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.004	3 039.70	12.16	21 081.86	84	6.936	
65. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.7	2.44	1.71	20.52	14	8.41	
65. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.002	602.00	1.20	3 626.06	7	6.023	
		Накладные расходы				111%	81.71	94%	1 258		
		Сметная прибыль				64%	47.11	51%	682		
		Всего с НР и СП					218.08		3 388		
	
66.	ФССЦ 04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		2.04	600.00	1 224.00	3 172.21	6 471	5.287	
		Объем: (2.0)*1.02									
	
67.	ФЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м		0.66	881.58	581.84	16 305.92	10 762	18.496	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
67. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	48.7872	9.920	483.97	180.310	8 797	18.176	
67. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.05544	12.957	0.72	248.033	14	19.143	
67. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.02376	86.40	2.05	1 111.51	26	12.865	
			(1)			13.50	0.32	258.71	6	19.164	
67. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.01584	111.99	1.77	833.44	13	7.442	
			(1)			13.50	0.21	258.71	4	19.164	
67. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01584	65.71	1.04	594.03	9	9.04	
			(1)			11.60	0.18	221.34	4	19.081	
67. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	1.0362	2.44	2.53	20.52	21	8.41	
67. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0017556	14 830.00	26.04	161 788.18	284	10.91	
67. 8.	ФССЦ 01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	2.64	24.41	64.44	610.14	1 611	24.995	
		Накладные расходы				115%	557.39	98%	8 635		
		Сметная прибыль				71%	344.13	56%	4 934		
		Всего с НР и СП					1 483.36		24 331		
	
68.	ФССЦ 23.1.02.06-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	10 шт.		2	97.59	195.18	565.62	1 131	5.795	
	
69.	ФССЦ 24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		65.868	70.40	4 637.11	226.23	14 901	3.213	
		Объем: (0.66)*99.8									
	
70.	ФЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м		0.07	823.24	57.63	15 047.56	1 053	18.272	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
70. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	77.088	5.39616	9.920	53.53	180.310	973	18.176	
70. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00252	12.867	0.03	246.253	1	19.139	
70. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.00084	86.40	0.07	1 111.51	1	12.865	
			(1)			13.50	0.01	258.71		19.164	
70. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00084	111.99	0.09	833.44	1	7.442	
			(1)			13.50	0.01	258.71		19.164	
70. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00084	65.71	0.06	594.03		9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.081	
70. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.0273	2.44	0.07	20.52	1	8.41	
70. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000084	14 830.00	1.25	161 788.18	14	10.91	
70. 8.	ФССЦ 01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.105	24.41	2.56	610.14	64	24.995	
		Накладные расходы				115%	61.59	98%	955		
		Сметная прибыль				71%	38.03	56%	545		
		Всего с НР и СП					157.25		2 553		
	
71.	ФССЦ 23.1.02.06-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм	10 шт.		0.4	78.50	31.40	342.42	137	4.363	
	
72.	ФССЦ 24.3.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м		6.986	39.36	274.97	100.64	703	2.557	
		Объем: (0.07)*99.8									
	
73.	ФЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт		1	212.42	212.42	2 718.28	2 718	12.795	
73. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.94	8.94	8.530	76.26	155.490	1 390	18.229	
73. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	11.600	0.12	221.340	2	19.081	
73. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	65.71	0.66	594.03	6	9.04	
			(1)			11.60	0.12	221.34	2	19.081	
73. 4.	ФССЦ 01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	9.04	0.01	116.28		12.863	
73. 5.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 836.00	3.53	23 342.31	45	12.714	
73. 6.	ФССЦ 23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	77.76	77.76	512.17	512	6.587	
73. 7.	ФССЦ 23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	17.51	17.51	176.17	176	10.061	
73. 8.	ФССЦ 23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	36.70	36.70	589.02	589	16.05	
		Накладные расходы				115%	87.84	98%	1 364		
		Сметная прибыль				71%	54.23	56%	780		
		Всего с НР и СП					354.49		4 862		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					8 894.91		60 696	6.824	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 386.26		19 940	8.356	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 657.87		10 272	6.196	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 54, 55, 59; %=61 - по стр. 60, 63; %=99 - по стр. 61; %=94 - по стр. 65)					439.88		6 780	15.413	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 54, 55, 59; %=31 - по стр. 60, 63; %=61 - по стр. 61; %=51 - по стр. 65)					256.34		3 744	14.606	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 082.48		30 464	9.883	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 508.65		40 756	6.262	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57, 58; %=98 - по стр. 67, 70, 73)					1 087.32		16 839	15.487	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57, 58; %=56 - по стр. 67, 70, 73)					693.48		9 996	14.414	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 289.45		67 591	8.154	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					11 371.93		98 055	8.623	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	243.36	2.14	2 098	8.621	
	ИТОГО					11 615.29		100 153	8.623	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	232.31	2	2 003	8.622	
	ИТОГО					11 847.60		102 156	8.623	
	НДС 18%				18	2 132.57	18	18 388	8.622	
	ВСЕГО С НДС					13 980.17		120 544	8.622	
	
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
74.	ФЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт		0.04	298.95	11.96	3 119.98	125	10.452	
74. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	0.6068	9.510	5.77	172.990	105	18.19	
74. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.174	32.50	5.66	95.98	17	2.953	
74. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	0.348	1.53	0.53	8.99	3	5.876	
		Накладные расходы				99%	5.71	84%	88		
		Сметная прибыль				60%	3.46	48%	50		
		Всего с НР и СП					21.13		264		
	
75.	ФЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.01	1 229.97	12.30	14 443.59	144	11.707	
75. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	0.7522	8.090	6.09	146.990	111	18.169	
75. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.004	11.600	0.05	221.340	1	19.081	
75. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0021	1.70		10.43		6.135	
75. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.004	65.71	0.26	594.03	2	9.04	
			(1)			11.60	0.05	221.34	1	19.081	
75. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000137	2.44		20.52		8.41	
75. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000059	11 978.00	0.71	53 375.72	3	4.456	
75. 7.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000049	734.50	0.04	11 305.46	1	15.392	
75. 8.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000095	4 455.20	0.42	52 852.09	5	11.863	
75. 9.	ФССЦ 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0021	1 287.00	2.70	5 828.56	12	4.529	
75. 10.	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0018	1 155.00	2.08	5 836.17	11	5.053	
		Накладные расходы				99%	6.08	84%	94		
		Сметная прибыль				60%	3.68	48%	54		
		Всего с НР и СП					22.06		292		
	
76.	ФССЦ 04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.0104	665.00	6.92	3 519.01	37	5.347	
		Объем: (0.01)*1.04									
	
77.	ФЕРр 65-1-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.075	328.71	24.65	5 620.25	422	17.12	
77. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	2.5995	8.310	21.60	151.040	393	18.176	
77. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.0075	13.500	0.10	258.710	2	19.164	
77. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0075	31.26	0.23	297.16	2	9.506	
			(1)			13.50	0.10	258.71	2	19.164	
77. 4.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.2475	1.20	0.30	3.21	1	2.675	
77. 5.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.03225	38.51	1.24	473.35	15	12.292	
77. 6.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.2055	6.22	1.28	51.59	11	8.294	
		Накладные расходы				74%	16.06	63%	249		
		Сметная прибыль				50%	10.85	40%	158		
		Всего с НР и СП					51.56		829		
	
78.	ФЕРр 65-1-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.22	565.51	124.41	9 668.12	2 127	17.097	
78. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	13.1164	8.310	109.00	151.040	1 981	18.176	
78. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0374	13.500	0.50	258.710	10	19.164	
78. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.0374	31.26	1.17	297.16	11	9.506	
			(1)			13.50	0.50	258.71	10	19.164	
78. 4.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	1.254	1.20	1.50	3.21	4	2.675	
78. 5.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.1628	38.51	6.27	473.35	77	12.292	
78. 6.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	1.0406	6.22	6.47	51.59	54	8.294	
		Накладные расходы				74%	81.03	63%	1 254		
		Сметная прибыль				50%	54.75	40%	796		
		Всего с НР и СП					260.19		4 178		
	
79.	ФЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м		0.075	2 070.80	155.31	30 471.29	2 285	14.713	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
79. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	146.16	10.962	9.920	108.74	180.310	1 977	18.176	
79. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.928	0.4446	13.415	5.96	257.046	114	19.161	
79. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.06	0.0045	86.40	0.39	1 111.51	5	12.865	
			(1)			13.50	0.06	258.71	1	19.164	
79. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0027	111.99	0.30	833.44	2	7.442	
			(1)			13.50	0.04	258.71	1	19.164	
79. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.0198	65.71	1.30	594.03	12	9.04	
			(1)			11.60	0.23	221.34	4	19.081	
79. 6.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.568	0.4176	100.10	41.80	624.37	261	6.237	
			(1)			13.50	5.64	258.71	108	19.164	
79. 7.	ФССЦ 01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.2	0.015	11.80	0.18	59.35	1	5.03	
79. 8.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.21	0.09075	2.44	0.22	20.52	2	8.41	
79. 9.	ФССЦ 01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0045	253.80	1.14	3 975.27	18	15.663	
79. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00051	0.00003825	22 558.00	0.86	141 078.25	5	6.254	
79. 11.	ФССЦ 03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.0003	2.15		48.56		22.586	
79. 12.	ФССЦ 14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.17	0.01275	28.93	0.37	234.17	3	8.094	
		Накладные расходы				115%	131.91	98%	2 049		
		Сметная прибыль				71%	81.44	56%	1 171		
		Всего с НР и СП					368.65		5 505		
	
80.	ФССЦ 08.1.02.25-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг		0.02475	25.00	0.62	314.24	8	12.903	
		Объем: (0.075)*0.33									
	
81.	ФССЦ 23.1.02.06-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм	10 шт.		0.6	49.60	29.76	252.74	152	5.108	
	
82.	ФССЦ 18.1.09.06-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.		4	63.98	255.92	481.23	1 925	7.522	
	
83.	ФССЦ 24.3.05.16-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.		0.2	36.10	7.22	145.70	29	4.017	
	
84.	ФССЦ 24.3.05.15-0162 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.		0.4	163.00	65.20	949.01	380	5.828	
	
85.	ФССЦ 24.3.05.07-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.		0.3	12.90	3.87	103.22	31	8.01	
	
86.	ФССЦ 24.3.05.16-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.		0.2	10.20	2.04	83.08	17	8.333	
	
87.	ФССЦ 24.3.02.05-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена: PN 10/32	м		7.035	9.03	63.53	65.51	461	7.256	
		Объем: (0.075)*93.8									
	
88.	ФЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м		0.22	3 326.03	731.73	40 426.12	8 894	12.155	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	169.824	37.36128	9.510	355.31	172.990	6 463	18.19	
88. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.56	3.6432	13.453	49.01	257.789	939	19.162	
88. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.084	0.01848	86.40	1.60	1 111.51	21	12.865	
			(1)			13.50	0.25	258.71	5	19.164	
88. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.0132	111.99	1.48	833.44	11	7.442	
			(1)			13.50	0.18	258.71	3	19.164	
88. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.08976	65.71	5.90	594.03	53	9.04	
			(1)			11.60	1.04	221.34	20	19.081	
88. 6.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	3.52176	100.10	352.53	624.37	2 199	6.237	
			(1)			13.50	47.54	258.71	911	19.164	
88. 7.	ФССЦ 01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.52	0.1144	11.80	1.35	59.35	7	5.03	
88. 8.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.67	1.0274	2.44	2.51	20.52	21	8.41	
88. 9.	ФССЦ 01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.0187	253.80	4.75	3 975.27	74	15.663	
88. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.0001584	22 558.00	3.57	141 078.25	22	6.254	
88. 11.	ФССЦ 03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.003432	2.15	0.01	48.56		22.586	
88. 12.	ФССЦ 14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.43	0.0946	28.93	2.74	234.17	22	8.094	
		Накладные расходы				115%	464.97	98%	7 254		
		Сметная прибыль				71%	287.07	56%	4 145		
		Всего с НР и СП					1 483.77		20 293		
	
89.	ФССЦ 08.1.02.25-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг		0.1034	25.00	2.59	314.24	32	12.355	
		Объем: (0.22)*0.47									
	
90.	ФССЦ 18.1.09.06-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.		2	235.39	470.78	1 825.01	3 650	7.753	
	
91.	ФССЦ 23.1.02.06-0038 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм	10 шт.		1	99.20	99.20	346.72	347	3.498	
	
92.	ФССЦ 24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10 шт.		0.5	79.70	39.85	521.00	261	6.55	
	
93.	ФССЦ 24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		0.2	87.41	17.48	1 027.68	206	11.785	
	
94.	ФССЦ 24.3.02.05-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена: PN 10/63	м		20.812	34.38	715.52	252.54	5 256	7.346	
		Объем: (0.22)*94.6									
	
95.	ФЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	10 м		2.9	152.40	441.97	2 133.90	6 188	14.001	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	12.2496	9.920	121.52	180.310	2 209	18.176	
95. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.87	11.600	10.09	221.340	193	19.081	
95. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	0.87	65.71	57.17	594.03	517	9.04	
			(1)			11.60	10.09	221.34	193	19.081	
95. 4.	ФСЭМ 91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	1.3572	2.16	2.93	4.29	6	1.986	
95. 5.	ФССЦ 01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	1.5	4.35	30.00	130.50	676.20	2 941	22.54	
95. 6.	ФССЦ 10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.0957	60.23	5.76	129.83	12	2.156	
95. 7.	ФССЦ 12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	0.87	98.00	85.26	183.11	159	1.868	
95. 8.	ФССЦ 14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л	0.143	0.4147	65.58	27.20	715.85	297	10.916	
95. 9.	ФССЦ 14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.058	200.58	11.63	808.65	47	4.032	
		Накладные расходы				90%	118.45	77%	1 850		
		Сметная прибыль				60%	78.97	48%	1 153		
		Всего с НР и СП					639.39		9 191		
	
96.	ФССЦ 14.1.04.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей <Армофлекс> 520	л		-0.4147	65.58	-27.20	715.85	-297	10.919	
		Объем: (2.9)*(-0.143)									
	
97.	ФССЦ 14.5.09.05-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очиститель для клея <Армофлекс>	л		-0.058	200.58	-11.63	808.65	-47	4.041	
		Объем: (2.9)*(-0.02)									
	
98.	ФССЦ 01.7.06.14-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м		-4.35	30.00	-130.50	676.20	-2 941	22.536	
		Объем: (2.9)*(-1.5)									
	
99.	ФССЦ 10.1.02.02-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-0.0957	60.23	-5.76	129.83	-12	2.083	
		Объем: (2.9)*(-0.033)									
	
100.	ФССЦ 12.2.07.05-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м		0.77	154.90	119.27	506.59	390	3.27	
		Объем: 7*1.1									
	
101.	ФССЦ 12.2.07.05-0118 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	10 м		2.42	294.40	712.45	980.09	2 372	3.329	
		Объем: 22*1.1									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					3 939.46		32 442	8.235	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					914.71		6 641	7.26	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					914.71		6 641	7.26	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					914.71		6 641	7.26	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 132.99		5 999	5.295	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					841.85		2 839	3.372	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 74, 75; %=77 - по стр. 95)					130.24		2 032	15.602	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 74, 75, 95)					86.11		1 257	14.598	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 349.34		9 288	6.883	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 891.76		19 802	10.468	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 77, 78; %=98 - по стр. 79, 88)					693.96		10 806	15.572	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 77, 78; %=56 - по стр. 79, 88)					434.10		6 270	14.444	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 019.82		36 878	12.212	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					5 283.87		52 807	9.994	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	113.07	2.14	1 130	9.994	
	ИТОГО					5 396.94		53 937	9.994	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	107.94	2	1 079	9.996	
	ИТОГО					5 504.88		55 016	9.994	
	НДС 18%				18	990.88	18	9 903	9.994	
	ВСЕГО С НДС					6 495.76		64 919	9.994	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
102.	ФЕРр 67-4-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт		0.15	50.23	7.54	904.90	136	18.037	
102. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.948	7.800	7.39	141.770	134	18.176	
102. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0045	13.500	0.06	258.710	1	19.164	
102. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0045	31.26	0.14	297.16	1	9.506	
			(1)			13.50	0.06	258.71	1	19.164	
		Накладные расходы				85%	6.33	72%	97		
		Сметная прибыль				65%	4.84	52%	70		
		Всего с НР и СП					18.72		303		
	
103.	ФЕРр 67-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт		0.14	45.55	6.38	827.94	116	18.182	
103. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.8176	7.800	6.38	141.770	116	18.176	
		Накладные расходы				85%	5.42	72%	84		
		Сметная прибыль				65%	4.15	52%	60		
		Всего с НР и СП					15.95		260		
	
104.	ФЕРр 67-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб		0.4	18.38	7.35	333.97	134	18.231	
104. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.25	0.9	8.170	7.35	148.430	134	18.168	
		Накладные расходы				85%	6.25	72%	96		
		Сметная прибыль				65%	4.78	52%	70		
		Всего с НР и СП					18.38		300		
	
	Строительные работы	
105.	ФЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт		0.08	1 149.09	91.93	12 518.69	1 001	10.889	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
105. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	62.0025	4.9602	9.510	47.17	172.990	858	18.19	
105. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	1.2586	32.50	40.90	95.98	121	2.953	
105. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	2.5172	1.53	3.85	8.99	23	5.876	
		Накладные расходы				99%	46.70	84%	721		
		Сметная прибыль				60%	28.30	48%	412		
		Всего с НР и СП					166.93		2 134		
	
106.	ФЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.35	287.95	100.78	3 074.24	1 076	10.677	
106. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15.64	5.474	9.180	50.25	166.980	914	18.19	
106. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.06	1.421	32.50	46.18	95.98	136	2.953	
106. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	2.842	1.53	4.35	8.99	26	5.876	
		Накладные расходы				99%	49.75	84%	768		
		Сметная прибыль				60%	30.15	48%	439		
		Всего с НР и СП					180.68		2 282		
	
107.	ФЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2		0.18	789.04	142.03	9 023.13	1 624	11.434	
		Объем: (0.6*0.5)*6									
107. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	48.4	8.712	8.970	78.15	162.930	1 419	18.164	
107. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	9.98	1.7964	32.50	58.38	95.98	172	2.953	
107. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	19.96	3.5928	1.53	5.50	8.99	32	5.876	
		Накладные расходы				99%	77.37	84%	1 192		
		Сметная прибыль				60%	46.89	48%	681		
		Всего с НР и СП					266.29		3 497		
	
108.	ФЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт		0.14	736.73	103.14	7 342.07	1 028	9.967	
108. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	5.0694	9.180	46.54	166.980	846	18.19	
108. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	11.37	1.5918	32.50	51.73	95.98	153	2.953	
108. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	3.1836	1.53	4.87	8.99	29	5.876	
		Накладные расходы				99%	46.07	84%	711		
		Сметная прибыль				60%	27.92	48%	406		
		Всего с НР и СП					177.14		2 145		
	
109.	ФЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.1	650.89	65.09	9 477.84	948	14.564	
109. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	55.16	5.516	8.090	44.62	146.990	811	18.169	
109. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.024	11.600	0.28	221.340	5	19.081	
109. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.044	1.70	0.07	10.43		6.135	
109. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.024	65.71	1.58	594.03	14	9.04	
			(1)			11.60	0.28	221.34	5	19.081	
109. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0032	0.00032	2.44		20.52		8.41	
109. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0003	11 978.00	3.59	53 375.72	16	4.456	
109. 7.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.00011	734.50	0.08	11 305.46	1	15.392	
109. 8.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00005	10 200.00	0.51	45 462.49	2	4.457	
109. 9.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	4 455.20	4.23	52 852.09	50	11.863	
109. 10.	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.009	1 155.00	10.40	5 836.17	53	5.053	
		Накладные расходы				99%	44.45	84%	685		
		Сметная прибыль				60%	26.94	48%	392		
		Всего с НР и СП					136.48		2 025		
	
110.	ФССЦ 08.4.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.007	5 650.00	39.55	34 593.18	242	6.119	
		Объем: (0.1)*0.07									
	
111.	ФССЦ 04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.104	665.00	69.16	3 519.01	366	5.292	
		Объем: (0.1)*1.04									
	
112.	ФЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.105	2 040.67	214.27	21 554.94	2 263	10.561	
		Объем: 35*0.3									
112. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	85.84	9.0132	9.400	84.72	170.900	1 540	18.181	
112. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	0.66045	9.523	6.29	182.739	121	19.189	
112. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.0882	31.26	2.76	297.16	26	9.506	
			(1)			13.50	1.19	258.71	23	19.164	
112. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.57225	14.15	8.10	246.38	141	17.412	
			(1)			8.91	5.10	171.03	98	19.195	
112. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000126	8 475.00	0.11	69 468.96	1	8.197	
112. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00063	729.98	0.46	10 988.26	7	15.053	
112. 7.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.19635	517.91	101.69	2 053.44	403	3.965	
112. 8.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.5817	28.25	16.43	248.79	145	8.807	
		Накладные расходы				95%	86.46	80%	1 329		
		Сметная прибыль				47%	42.77	37%	615		
		Всего с НР и СП					343.50		4 206		
	
113.	ФЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.105	1 033.69	108.54	8 931.31	938	8.642	
		Объем: 35*0.3									
113. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	4.5738	8.740	39.98	159.010	727	18.193	
113. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.01785	11.600	0.21	221.340	4	19.081	
113. 3.	ФСЭМ 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.0021	27.66	0.06	255.07	1	9.222	
			(1)			11.60	0.02	221.34		19.081	
113. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.01575	65.71	1.03	594.03	9	9.04	
			(1)			11.60	0.18	221.34	3	19.081	
113. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0882	72.32	6.38	237.69	21	3.287	
113. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.03255	1.82	0.06	38.34	1	21.066	
113. 7.	ФССЦ 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.005355	11 397.10	61.03	33 315.43	178	2.923	
		Накладные расходы				95%	38.18	80%	585		
		Сметная прибыль				47%	18.89	37%	270		
		Всего с НР и СП					165.61		1 793		
	
114.	ФССЦ 14.3.02.01-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.00315	4 434.40	13.97	36 469.54	115	8.232	
		Объем: (0.105)*0.03									
	
115.	ФССЦ 14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.1	15.25	32.03	104.83	220	6.869	
		Объем: (0.105)*20.0									
	
116.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.81	42.98	34.81	493.02	399	11.462	
		Объем: 0.45*1.8									
	
117.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.81	13.38	10.84	146.57	119	10.978	
		Объем: 0.45*1.8									
	
	Монтажные работы	
	ВРУ (сущ)	
118.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		4	39.17	156.69	564.15	2 257	14.404	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
118. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	7.488	9.510	71.21	172.990	1 295	18.19	
118. 2.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.624	8.10	5.05	40.80	25	5.037	
118. 3.	ФССЦ 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	44.97	1.08	97.26	2	2.163	
118. 4.	ФССЦ 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	11.50	0.05	162.85	1	14.161	
118. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.048	30.40	1.46	367.31	18	12.083	
118. 6.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	10.57	2.96	67.20	19	6.358	
118. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.196	9.04	1.77	109.28	21	12.088	
118. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	86.00	4.82	485.52	27	5.646	
118. 9.	ФССЦ 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	133.05	0.53	396.44	2	2.98	
118. 10.	ФССЦ 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.004	11 500.00	46.00	113 245.15	453	9.847	
118. 11.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.144	28.60	4.12	104.14	15	3.641	
118. 12.	ФССЦ 14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	35.63	0.86	110.40	3	3.099	
118. 13.	ФССЦ 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	39.00	15.60	884.84	354	22.688	
		Накладные расходы				95%	67.65	81%	1 049		
		Сметная прибыль				65%	46.29	52%	673		
		Всего с НР и СП					270.63		3 979		
	
119.	С Цена Поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-B10/2			4			375.00	1 500		
	
120.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		2	66.51	133.03	904.35	1 809	13.598	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
120. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.784	5.568	9.510	52.95	172.990	963	18.19	
120. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.048	12.550	0.60	240.025	12	19.125	
120. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.024	111.99	2.69	833.44	20	7.442	
			(1)			13.50	0.32	258.71	6	19.164	
120. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	65.71	1.58	594.03	14	9.04	
			(1)			11.60	0.28	221.34	5	19.081	
120. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	8.10	2.53	40.80	13	5.037	
120. 6.	ФСЭМ 91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.48	1.11	0.53	5.15	2	4.64	
120. 7.	ФССЦ 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.018	44.97	0.81	97.26	2	2.163	
120. 8.	ФССЦ 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.008	11.50	0.09	162.85	1	14.161	
120. 9.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.072	30.40	2.19	367.31	26	12.083	
120. 10.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	10.57	1.48	67.20	9	6.358	
120. 11.	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	0.76	9.04	6.87	109.28	83	12.088	
120. 12.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	86.00	2.41	485.52	14	5.646	
120. 13.	ФССЦ 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.004	133.05	0.53	396.44	2	2.98	
120. 14.	ФССЦ 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.004	11 500.00	46.00	113 245.15	453	9.847	
120. 15.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.094	28.60	2.69	104.14	10	3.641	
120. 16.	ФССЦ 14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.028	35.63	1.00	110.40	3	3.099	
120. 17.	ФССЦ 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	39.00	7.80	884.84	177	22.688	
		Накладные расходы				95%	50.87	81%	790		
		Сметная прибыль				65%	34.81	52%	507		
		Всего с НР и СП					218.71		3 106		
	
121.	С Цена Поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-C63/3			2			1 140.00	2 280		
	
122.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.01	879.65	8.80	13 775.74	138	15.682	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
122. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63	0.63	9.620	6.06	175.080	110	18.2	
122. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.356	0.07356	10.239	0.75	195.995	14	19.142	
122. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.264	0.00264	111.99	0.30	833.44	2	7.442	
			(1)			13.50	0.04	258.71	1	19.164	
122. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.00264	65.71	0.17	594.03	2	9.04	
			(1)			11.60	0.03	221.34	1	19.081	
122. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.02352	8.10	0.19	40.80	1	5.037	
122. 6.	ФСЭМ 91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.012	2.36	0.03	8.77		3.716	
122. 7.	ФСЭМ 91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.06828	15.24	1.04	214.84	15	14.097	
			(1)			10.06	0.69	192.59	13	19.144	
122. 8.	ФССЦ 01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.0031	17.86	0.06	227.84	1	12.757	
122. 9.	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.0288	9.04	0.26	109.28	3	12.088	
122. 10.	ФССЦ 01.7.15.11-0061	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.0000012	31 600.00	0.04	101 879.20		3.224	
122. 11.	ФССЦ 10.1.02.04-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.0000006	55 960.01	0.03	282 141.38		5.042	
122. 12.	ФССЦ 10.2.02.10-0013	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.0000003	71 640.00	0.02	529 534.61		7.392	
122. 13.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	1.74	0.0174	28.60	0.50	104.14	2	3.641	
		Накладные расходы				95%	6.47	81%	100		
		Сметная прибыль				65%	4.43	52%	64		
		Всего с НР и СП					19.70		303		
	
123.	С Цена Поставщ.	Главная заземляющая щина 8х12 14/2			1			167.00	167		
	
124.	С Цена Поставщ.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК			1			51.13	51		
	
125.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт		0.3	306.31	91.89	10 324.21	3 097	33.703	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
125. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	20.16	6.048	9.920	60.00	180.310	1 091	18.176	
125. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0072	12.550	0.09	240.025	2	19.125	
125. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.0036	111.99	0.40	833.44	3	7.442	
			(1)			13.50	0.05	258.71	1	19.164	
125. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0036	65.71	0.24	594.03	2	9.04	
			(1)			11.60	0.04	221.34	1	19.081	
125. 5.	ФССЦ 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.1	0.03	44.97	1.35	97.26	3	2.163	
125. 6.	ФССЦ 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.006	11.50	0.07	162.85	1	14.161	
125. 7.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.2	0.06	30.40	1.82	367.31	22	12.083	
125. 8.	ФССЦ 01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.1	0.03	120.00	3.60	795.93	24	6.633	
125. 9.	ФССЦ 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.01	0.003	133.05	0.40	396.44	1	2.98	
125. 10.	ФССЦ 10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0.08	0.024	68.05	1.63	615.95	15	9.051	
125. 11.	ФССЦ 14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.0001	0.00003	70 200.00	2.11	219 021.91	7	3.12	
125. 12.	ФССЦ 25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.306	63.00	19.28	6 245.36	1 911	99.133	
		Накладные расходы				95%	57.09	81%	885		
		Сметная прибыль				65%	39.06	52%	568		
		Всего с НР и СП					188.03		4 551		
	
126.	ФССЦ 21.2.03.05-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.003	4 645.43	13.94	29 479.70	88	6.313	
	
	Щиты распределительные этажные	
127.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт		6	175.31	1 051.88	1 882.89	11 297	10.74	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
127. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	16.704	9.920	165.70	180.310	3 012	18.176	
127. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	1.44	12.550	18.07	240.025	346	19.125	
127. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.72	111.99	80.63	833.44	600	7.442	
			(1)			13.50	9.72	258.71	186	19.164	
127. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.72	65.71	47.31	594.03	428	9.04	
			(1)			11.60	8.35	221.34	159	19.081	
127. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	3.96	8.10	32.08	40.80	162	5.037	
127. 6.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	1.8	10.57	19.03	67.20	121	6.358	
127. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	1.02	9.04	9.22	109.28	111	12.088	
127. 8.	ФССЦ 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.06	11 500.00	690.00	113 245.15	6 795	9.847	
127. 9.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.18	28.60	5.15	104.14	19	3.641	
		Накладные расходы				95%	174.58	81%	2 720		
		Сметная прибыль				65%	119.45	52%	1 746		
		Всего с НР и СП					1 345.91		15 763		
	
128.	ФССЦ 20.4.04.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.		6	67.80	406.80	792.36	4 754	11.686	
	
129.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		12	39.17	470.07	564.15	6 770	14.402	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
129. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	22.464	9.510	213.63	172.990	3 886	18.19	
129. 2.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	1.872	8.10	15.16	40.80	76	5.037	
129. 3.	ФССЦ 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.072	44.97	3.24	97.26	7	2.163	
129. 4.	ФССЦ 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.012	11.50	0.14	162.85	2	14.161	
129. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.144	30.40	4.38	367.31	53	12.083	
129. 6.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.84	10.57	8.88	67.20	56	6.358	
129. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.588	9.04	5.32	109.28	64	12.088	
129. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.168	86.00	14.45	485.52	82	5.646	
129. 9.	ФССЦ 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.012	133.05	1.60	396.44	5	2.98	
129. 10.	ФССЦ 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.012	11 500.00	138.00	113 245.15	1 359	9.847	
129. 11.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.432	28.60	12.36	104.14	45	3.641	
129. 12.	ФССЦ 14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.072	35.63	2.57	110.40	8	3.099	
129. 13.	ФССЦ 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1.2	39.00	46.80	884.84	1 062	22.688	
		Накладные расходы				95%	202.95	81%	3 148		
		Сметная прибыль				65%	138.86	52%	2 021		
		Всего с НР и СП					811.88		11 938		
	
130.	С Цена Поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-B25/2			12			329.68	3 956		
	
131.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт		0.36	142.71	51.38	2 597.35	935	18.198	
		Объем: 12*3									
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
131. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14.592	5.25312	9.620	50.54	175.080	920	18.2	
		Накладные расходы				95%	48.01	81%	745		
		Сметная прибыль				65%	32.85	52%	478		
		Всего с НР и СП					132.24		2 159		
	
132.	ФССЦ 20.5.04.09-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сжимы ответвительные У-733	100 шт.		0.12	223.94	26.87	2 037.72	245	9.118	
	
	Электроснабжение подъездов, освещение МОП (стоякм, подвал)	
133.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.9	273.84	246.46	4 326.91	3 894	15.8	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
133. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	20.5632	9.400	193.29	170.900	3 514	18.181	
133. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.1944	12.550	2.44	240.025	47	19.125	
133. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0972	111.99	10.89	833.44	81	7.442	
			(1)			13.50	1.31	258.71	25	19.164	
133. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0972	65.71	6.39	594.03	58	9.04	
			(1)			11.60	1.13	221.34	22	19.081	
133. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	2.3328	8.10	18.90	40.80	95	5.037	
133. 6.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.864	10.57	9.13	67.20	58	6.358	
133. 7.	ФССЦ 14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.18	25.80	4.64	163.37	29	6.332	
		Накладные расходы				95%	185.94	81%	2 884		
		Сметная прибыль				65%	127.22	52%	1 852		
		Всего с НР и СП					559.63		8 630		
	
134.	ФССЦ 24.3.01.04-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м		91.8	2.92	268.06	18.71	1 718	6.409	
		Объем: 90*1.02									
	
135.	ФССЦ 24.3.05.07-0152 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		5	9.40	47.00	59.37	297	6.319	
	
136.	ФССЦ 24.1.02.01-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм	10 шт.		9	137.90	1 241.10	621.79	5 596	4.509	
	
137.	ФЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		0.5	283.56	141.78	4 728.54	2 364	16.674	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
137. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.336	9.168	9.400	86.18	170.900	1 567	18.181	
137. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.132	12.550	1.66	240.025	32	19.125	
137. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	0.066	111.99	7.39	833.44	55	7.442	
			(1)			13.50	0.89	258.71	17	19.164	
137. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.066	65.71	4.34	594.03	39	9.04	
			(1)			11.60	0.77	221.34	15	19.081	
137. 5.	ФССЦ 04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.0105	600.00	6.30	3 469.76	36	5.783	
137. 6.	ФССЦ 14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.2	25.80	5.16	163.37	33	6.332	
137. 7.	ФССЦ 20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.016	270.00	4.32	1 382.07	22	5.119	
137. 8.	ФССЦ 20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	0.5	19.90	9.95	1 022.12	511	51.363	
137. 9.	ФССЦ 20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.25	66.82	16.71	299.42	75	4.481	
		Накладные расходы				95%	83.45	81%	1 295		
		Сметная прибыль				65%	57.10	52%	831		
		Всего с НР и СП					282.32		4 491		
	
138.	ФССЦ 24.3.03.05-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 50 мм	10 м		5.1	128.49	655.30	524.97	2 677	4.085	
		Объем: 50*1.02									
	
139.	ФССЦ 24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.		5	167.30	836.50	769.61	3 848	4.6	
	
140.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.54	79.56	42.96	1 264.73	683	15.899	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
140. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	3.49272	9.400	32.83	170.900	597	18.181	
140. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.02592	12.550	0.33	240.025	6	19.125	
140. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.01296	111.99	1.45	833.44	11	7.442	
			(1)			13.50	0.17	258.71	3	19.164	
140. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01296	65.71	0.85	594.03	8	9.04	
			(1)			11.60	0.15	221.34	3	19.081	
140. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0864	30.40	2.63	367.31	32	12.083	
140. 6.	ФССЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000324	1 820.00	0.59	13 654.32	4	7.502	
140. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0108	28.60	0.31	104.14	1	3.641	
140. 8.	ФССЦ 20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.027	110.00	2.97	514.13	14	4.674	
140. 9.	ФССЦ 20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.006588	119.00	0.78	977.03	6	8.21	
		Накладные расходы				95%	31.50	81%	488		
		Сметная прибыль				65%	21.55	52%	314		
		Всего с НР и СП					96.02		1 485		
	
141.	ФЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.36	31.10	11.20	479.65	173	15.446	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
141. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.196	0.79056	9.400	7.43	170.900	135	18.181	
141. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00864	12.550	0.11	240.025	2	19.125	
141. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00432	111.99	0.48	833.44	4	7.442	
			(1)			13.50	0.06	258.71	1	19.164	
141. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00432	65.71	0.28	594.03	3	9.04	
			(1)			11.60	0.05	221.34	1	19.081	
141. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0576	30.40	1.75	367.31	21	12.083	
141. 6.	ФССЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000216	1 820.00	0.39	13 654.32	3	7.502	
141. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0072	28.60	0.21	104.14	1	3.641	
141. 8.	ФССЦ 20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.004392	119.00	0.52	977.03	4	8.21	
		Накладные расходы				95%	7.16	81%	111		
		Сметная прибыль				65%	4.90	52%	71		
		Всего с НР и СП					23.26		355		
	
142.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.36	100.04	36.02	1 563.09	563	15.63	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
142. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	2.71728	9.400	25.54	170.900	464	18.181	
142. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.02592	12.550	0.33	240.025	6	19.125	
142. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.01296	111.99	1.45	833.44	11	7.442	
			(1)			13.50	0.17	258.71	3	19.164	
142. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.01296	65.71	0.85	594.03	8	9.04	
			(1)			11.60	0.15	221.34	3	19.081	
142. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.1152	30.40	3.50	367.31	42	12.083	
142. 6.	ФССЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.000378	1 820.00	0.69	13 654.32	5	7.502	
142. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0072	28.60	0.21	104.14	1	3.641	
142. 8.	ФССЦ 20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.018	143.00	2.57	1 012.08	18	7.077	
142. 9.	ФССЦ 20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.004392	176.21	0.77	1 285.51	6	7.295	
		Накладные расходы				95%	24.58	81%	381		
		Сметная прибыль				65%	16.82	52%	244		
		Всего с НР и СП					77.41		1 188		
	
143.	ФССЦ 21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0918	4 832.12	443.59	32 984.78	3 028	6.826	
		Объем: 90*1.02									
	
144.	ФССЦ 21.1.06.09-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.0367	10 296.33	377.88	74 671.74	2 740	7.251	
		Объем: 36*1.02									
	
145.	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0.5	150.30	75.15	2 270.21	1 135	15.103	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
145. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.752	5.376	9.400	50.53	170.900	919	18.181	
145. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.144	0.072	12.550	0.90	240.025	17	19.125	
145. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.036	111.99	4.03	833.44	30	7.442	
			(1)			13.50	0.49	258.71	9	19.164	
145. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.036	65.71	2.37	594.03	21	9.04	
			(1)			11.60	0.42	221.34	8	19.081	
145. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.16	30.40	4.86	367.31	59	12.083	
145. 6.	ФССЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.00058	1 820.00	1.06	13 654.32	8	7.502	
145. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.01	28.60	0.29	104.14	1	3.641	
145. 8.	ФССЦ 20.2.01.05-0007	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт.	0.05	0.025	378.00	9.45	2 632.61	66	6.965	
145. 9.	ФССЦ 20.2.02.01-0014	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.0061	282.03	1.72	2 639.41	16	9.359	
		Накладные расходы				95%	48.86	81%	758		
		Сметная прибыль				65%	33.43	52%	487		
		Всего с НР и СП					157.44		2 380		
	
146.	ФССЦ 21.1.06.09-0178 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м		0.051	25 431.81	1 297.02	169 205.31	8 629	6.653	
		Объем: 50*1.02									
	
147.	ФССЦ 20.5.02.11-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Коробка установочная    ip44	10 шт.		0.8	83.10	66.48	53.15	43	0.647	
	
148.	ФССЦ 20.5.02.06-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разветвительная коробка для открытой проводки  ip44	10 шт.		1	676.10	676.10	2 249.96	2 250	3.328	
	
149.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0.15	1 542.12	231.32	21 400.86	3 210	13.877	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
149. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	12.7152	9.920	126.13	180.310	2 293	18.176	
149. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.315	12.555	3.95	240.132	76	19.126	
149. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.1584	111.99	17.74	833.44	132	7.442	
			(1)			13.50	2.14	258.71	41	19.164	
149. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.1566	65.71	10.29	594.03	93	9.04	
			(1)			11.60	1.82	221.34	35	19.081	
149. 5.	ФССЦ 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0465	30.40	1.41	367.31	17	12.083	
149. 6.	ФССЦ 01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000459	12 430.00	5.71	134 792.30	62	10.844	
149. 7.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.612	86.00	52.63	485.52	297	5.646	
149. 8.	ФССЦ 20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.153	100.00	15.30	1 817.71	278	18.177	
		Накладные расходы				95%	123.58	81%	1 919		
		Сметная прибыль				65%	84.55	52%	1 232		
		Всего с НР и СП					439.45		6 361		
	
150.	С Цена Поставщ.	Светильник  настенный   IP54			2			420.00	840		
	
151.	С Цена Поставщ.	Светильник  потолочный IP44			13			400.00	5 200		
	
152.	С Цена Поставщ.	Лампы энергосберегающие  для светильников			15			120.00	1 800		
	
153.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0.1	347.21	34.72	5 886.48	589	16.964	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
153. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	3.0912	9.920	30.66	180.310	557	18.176	
153. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.006	12.740	0.08	243.762	1	19.134	
153. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0036	111.99	0.40	833.44	3	7.442	
			(1)			13.50	0.05	258.71	1	19.164	
153. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0024	65.71	0.16	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.03	221.34	1	19.081	
153. 5.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000315	729.98	0.23	10 988.26	3	15.053	
153. 6.	ФССЦ 20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.0102	270.00	2.75	1 382.07	14	5.119	
		Накладные расходы				95%	29.20	81%	452		
		Сметная прибыль				65%	19.98	52%	290		
		Всего с НР и СП					83.90		1 331		
	
154.	ФССЦ 20.4.01.02-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		1	62.20	62.20	837.35	837	13.457	
	
155.	ФЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0.04	353.02	14.12	5 992.07	240	16.997	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
155. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	1.25952	9.920	12.49	180.310	227	18.176	
155. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	12.740	0.03	243.762	1	19.134	
155. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	111.99	0.16	833.44	1	7.442	
			(1)			13.50	0.02	258.71		19.164	
155. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	65.71	0.06	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.081	
155. 5.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000126	729.98	0.09	10 988.26	1	15.053	
155. 6.	ФССЦ 20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00408	270.00	1.10	1 382.07	6	5.119	
		Накладные расходы				95%	11.89	81%	185		
		Сметная прибыль				65%	8.14	52%	119		
		Всего с НР и СП					34.15		543		
	
156.	ФССЦ 20.4.01.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.4	88.80	35.52	1 294.22	518	14.583	
	
	устройство контура заземления	
157.	ФЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0175	1 201.20	21.02	21 832.58	382	18.173	
		Объем: 0.7*0.5*5									
157. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.695	7.800	21.02	141.770	382	18.176	
		Накладные расходы				72%	15.13	61%	233		
		Сметная прибыль				38%	7.99	31%	118		
		Всего с НР и СП					44.14		733		
	
158.	ФЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.0175	663.75	11.62	12 049.28	211	18.158	
		Объем: 0.7*0.5*5									
158. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.54875	7.500	11.62	136.150	211	18.153	
		Накладные расходы				72%	8.37	61%	129		
		Сметная прибыль				38%	4.42	31%	65		
		Всего с НР и СП					24.40		405		
	
159.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт		0.3	634.36	190.31	3 001.60	900	4.729	
		Начисления: Н17= 2	
159. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	9.400	30.17	170.900	549	18.181	
159. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.114	12.550	1.43	240.025	27	19.125	
159. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	111.99	6.38	833.44	48	7.442	
			(1)			13.50	0.77	258.71	15	19.164	
159. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	65.71	3.75	594.03	34	9.04	
			(1)			11.60	0.66	221.34	13	19.081	
159. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	8.10	4.25	40.80	21	5.037	
159. 6.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	10.57	2.06	67.20	13	6.358	
159. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	2	0.6	238.48	143.09	375.05	225	1.573	
		Накладные расходы				95%	30.02	81%	467		
		Сметная прибыль				65%	20.54	52%	300		
		Всего с НР и СП					240.87		1 666		
	
160.	ФССЦ 08.3.08.02-0052 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	5 763.00	195.94	38 916.78	1 323	6.752	
		Объем: 3*3*3.77/1000									
	
161.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.1	1 115.50	111.55	4 783.59	478	4.285	
		Начисления: Н17= 2	
161. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.6	1.66	9.400	15.60	170.900	284	18.181	
161. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.044	12.550	0.55	240.025	11	19.125	
161. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.22	0.022	111.99	2.46	833.44	18	7.442	
			(1)			13.50	0.30	258.71	6	19.164	
161. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.022	65.71	1.45	594.03	13	9.04	
			(1)			11.60	0.26	221.34	5	19.081	
161. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.313	8.10	2.54	40.80	13	5.037	
161. 6.	ФССЦ 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	10.57	0.95	67.20	6	6.358	
161. 7.	ФССЦ 14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	3.7	0.37	238.48	88.24	375.05	139	1.573	
		Накладные расходы				95%	15.34	81%	239		
		Сметная прибыль				65%	10.50	52%	153		
		Всего с НР и СП					137.39		870		
	
162.	ФССЦ 08.3.07.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.0157	5 763.00	90.48	42 698.99	670	7.405	
		Объем: 10*1.57/1000									
	
163.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.04	493.20	19.73	6 665.91	267	13.533	
		Начисления: Н17= 2	
163. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.16	1.2864	9.400	12.09	170.900	220	18.181	
163. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	12.550	0.03	240.025	1	19.125	
163. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0012	111.99	0.13	833.44	1	7.442	
			(1)			13.50	0.02	258.71		19.164	
163. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0012	65.71	0.08	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.081	
163. 5.	ФССЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.0816	86.00	7.02	485.52	40	5.646	
163. 6.	ФССЦ 01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.0816	2.00	0.16	13.02	1	6.51	
		Накладные расходы				95%	11.51	81%	179		
		Сметная прибыль				65%	7.88	52%	115		
		Всего с НР и СП					39.12		561		
	
164.	ФССЦ 21.2.03.05-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.004	12 127.00	48.51	89 033.73	356	7.339	
		Объем: 4*1.02									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					10 988.40		107 528	9.786	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 620.97		80 378	12.14	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 501.91		39 579	11.302	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 118, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 140-142, 145, 149, 153, 155, 159, 161, 163)					1 210.66		18 795	15.525	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 118, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 140-142, 145, 149, 153, 155, 159, 161, 163)					828.35		12 066	14.566	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 659.98		111 239	12.845	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 320.82		12 793	9.686	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					441.13		2 936	6.656	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 102-104; %=84 - по стр. 105-109; %=80 - по стр. 112, 113; %=61 - по стр. 157, 158)					430.48		6 629	15.399	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 102-104; %=48 - по стр. 105-109; %=37 - по стр. 112, 113; %=31 - по стр. 157, 158)					248.04		3 599	14.51	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 999.34		23 021	11.514	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 000.96		13 839	4.612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 000.96		13 839	4.612	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					45.65		518	11.347	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					45.65		518	11.347	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					13 705.93		148 617	10.843	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	293.31	2.14	3 180	10.842	
	ИТОГО					13 999.24		151 797	10.843	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	279.98	2	3 036	10.844	
	ИТОГО					14 279.22		154 833	10.843	
	НДС 18%				18	2 570.26	18	27 870	10.843	
	ВСЕГО С НДС					16 849.48		182 703	10.843	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					101 236.97		792 650	7.83	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 535.68		87 019	11.548	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 416.62		46 220	10.465	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 118, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 140-142, 145, 149, 153, 155, 159, 161, 163)					1 210.66		18 795	15.525	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 118, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 140-142, 145, 149, 153, 155, 159, 161, 163)					828.35		12 066	14.566	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 574.69		117 880	12.312	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					81 464.68		620 209	7.613	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					48 934.12		189 724	3.877	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 32, 54, 55, 59, 74, 75, 105-109; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 16, 21; %=67 - по стр. 4, 7; %=80 - по стр. 11, 12, 17, 19, 20, 24, 40, 50, 112, 113; %=69 - по стр. 13-15, 47-49; %=94 - по стр. 27, 29, 65; %=90 - по стр. 33; %=65 - по стр. 37, 45; %=77 - по стр. 38, 95; %=61 - по стр. 60, 63, 157, 158; %=99 - по стр. 61; %=72 - по стр. 102-104)					17 946.60		276 868	15.427	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13-15, 31, 32, 37, 38, 45, 47-49, 54, 55, 59, 74, 75, 95, 105-109; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4, 7, 16; %=37 - по стр. 11, 12, 17, 19, 20, 40, 50, 112, 113; %=54 - по стр. 21; %=44 - по стр. 24; %=51 - по стр. 27, 29, 65; %=43 - по стр. 33; %=31 - по стр. 60, 63, 157, 158; %=61 - по стр. 61; %=52 - по стр. 102-104)					10 905.09		158 038	14.492	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					110 316.37		1 055 115	9.564	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					234.62		4 209	17.94	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42)					185.83		2 879	15.493	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42)					165.18		2 420	14.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					585.63		9 508	16.236	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 401.37		74 397	6.525	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57, 58, 77, 78; %=98 - по стр. 67, 70, 73, 79, 88)					1 781.28		27 645	15.52	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57, 58, 77, 78; %=56 - по стр. 67, 70, 73, 79, 88)					1 127.58		16 266	14.426	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					14 310.23		118 308	8.267	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					600.62		6 816	11.348	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					600.62		6 816	11.348	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					135 387.54		1 307 627	9.658	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 897.29	2.14	27 983	9.658	
	ИТОГО					138 284.83		1 335 610	9.658	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 765.70	2	26 712	9.658	
	ИТОГО					141 050.53		1 362 322	9.658	
	НДС 18%				18	25 389.10	18	245 218	9.658	
	ВСЕГО С НДС					166 439.63		1 607 540	9.658	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)