«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /С.Б.Русович______ /	
		
	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома № 17-19 по Ленинскому проспекту г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.242	
2.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.218	
3.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.15	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.15	
5.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.81	
6.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.55	
7.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4.23	
8.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7.15	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	116.3	
10.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	7.15	
11.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	786.5	
12.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	7.15	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	7.15	
14.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.15	
15.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.3	
16.	Демонтаж кабеля	100 м	0.55	
17.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.55	
18.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.55	
19.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.55	
20.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.72	
	Карнизный свес	
21.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.38	
22.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.38	
23.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
24.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
25.	Устройство  покрытий  дымоходов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.09	
26.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм	100 м деталей	0.826	
27.	Межэтажный карниз из полиуреитана , размером 195*110мм	м	83.376	
28.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	100 м деталей	0.301	
29.	Межэтажный карниз из полиуреитана , размером 190*360мм	м	30.401	
30.	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм	1 деталь	21	
31.	Капитель из полиуретана М-050	шт	21	
	Козырьки над входами	
32.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.04	
33.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.02	
34.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.04	
35.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.04	
36.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	4.64	
37.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0.04	
38.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	7.56	
39.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.02	
	Цоколь	
40.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(дворовой фасад)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.065	
41.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.152	
42.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.218	
43.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.5	
44.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.218	
45.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	0.218	
46.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	23.98	
47.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.218	
48.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.218	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
49.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(цоколь)	100 м2	0.008	
50.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.156	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.008	
52.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.156	
53.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	15.6	
54.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.8	
55.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.078	
56.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	7.8	
57.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.08	
58.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
59.	(прим.) Обрамление откосов перфоуголком	100 м	0.369	
60.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
61.	Установка  деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм	100 м деталей	4.96	
62.	Обрамление окон (наличник)	м	496	
	Балконы	
63.	Демонтаж металлических ограждений балкона (главный фасад)	100 м ограждения	0.48	
64.	Демонтаж остекление балконов	100 м2 оконных переплетов	0.158	
65.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	0.48	
66.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.288	
67.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.48	
68.	Ограждение металлическое кованое (индивидуального изготовления)	м2	48	
69.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	1.93	
70.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	
71.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.128	
72.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.288	
73.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	31.68	
74.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	
75.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	
76.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.062	
77.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.259	
	Отмостка	
78.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.029	
79.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.38	
80.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.108	
81.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.108	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.66	
83.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.108	
84.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.6	
85.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.6	
86.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.6	
	Фасад магазинов	
87.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.013	
88.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.2	
89.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.2	
90.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.426	
91.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.151	
92.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.994	
93.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1.571	
94.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	25.5	
95.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.571	
96.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	172.81	
97.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	1.571	
98.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.571	
99.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.571	
	Цоколь	
100.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.076	
101.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.303	
102.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.379	
103.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.2	
104.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.379	
105.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	0.379	
106.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	41.69	
107.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.379	
108.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.379	
109.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.19	
110.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.19	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)