«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Дополнительные работы	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Демонтаж оборудования детских площадок	т	1.14	
2.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0588	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	94.08	
4.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.3525	
5.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	38.775	
6.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	23.5	
7.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	28.254	
8.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.188	
9.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.188	
10.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	2.35	
11.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2	239.7	
12.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0263	
13.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0263	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.21	
15.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.042	
16.	Монтаж  элементов спортивной площадки	т	1.14	
17.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0007	
18.	Гвозди строительные	т	-0.00001	
19.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0012	
20.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0213	
21.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0004	
22.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0001	
23.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0011	
24.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0022	
25.	Тренажер 1530х470 Н=1430	шт	1	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника отдела ОК                                             Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)