«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 632 226	руб.	Смета на сумму:	1 632 226	руб.	
Директор МКУ «КР  МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт лестниц, подвала, фасада без утепления многоквартирного дома №62-64 по ул. Беговая 62-64 г. Калининграда 	
Сметная стоимость:	1 632.226	тыс. руб.	
монтажных работ:	9.531	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.462	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	398.644	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		6.41	1 152.08	7 384.85	11 928.69	76 463	10.354	
1. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	43.5	278.835	9.160	2 554.13	155.940	43 482	17.024	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.4487	101.31	45.46	999.00	448	9.861	
			(1)			12.94	5.81	219.76	99	16.983	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.05769	2 205.70	127.25	16 947.02	978	7.683	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.22435	15 470.92	3 470.90	118 130.24	26 503	7.636	
1. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	3.4	21.794	54.47	1 187.12	231.85	5 053	4.256	
		Накладные расходы				110%	2 809.54	93%	40 438		
		Сметная прибыль				68%	1 736.81	54%	23 480		
		Всего с НР и СП					11 931.20		140 382		
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.64	63.27	40.49	870.57	557	13.756	
2. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	3.5136	9.050	31.80	154.380	542	17.059	
2. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	3.1616	2.75	8.69	4.66	15	1.695	
2. 3.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.006	0.00384						
		Накладные расходы				78%	24.80	66%	358		
		Сметная прибыль				50%	15.90	40%	217		
		Всего с НР и СП					81.19		1 132		
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0.64	4 688.98	3 000.95	22 962.60	14 696	4.897	
3. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	13.312	9.510	126.60	161.770	2 153	17.011	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	5.3248	16.110	85.78	273.990	1 459	17.007	
3. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	5.3248	510.38	2 717.67	2 256.78	12 017	4.422	
			(1)			16.11	85.78	273.99	1 459	17.007	
3. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.256	612.02	156.68	2 053.44	526	3.355	
		Накладные расходы				78%	165.66	66%	2 384		
		Сметная прибыль				50%	106.19	40%	1 445		
		Всего с НР и СП					3 272.80		18 525		
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2		6.02	188.95	1 137.48	3 212.14	19 337	17	
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	137.3764	8.280	1 137.48	140.760	19 337	17	
		Накладные расходы				99%	1 126.11	84%	16 243		
		Сметная прибыль				60%	682.49	48%	9 282		
		Всего с НР и СП					2 946.07		44 862		
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		1.5	37.19	55.78	498.52	748	13.41	
5. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	4.065	9.510	38.66	161.770	658	17.011	
5. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.03	569.06	17.07	2 995.86	90	5.265	
5. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.015	3.60	0.05	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	33.25	73%	480		
		Сметная прибыль				70%	27.06	56%	368		
		Всего с НР и СП					116.09		1 597		
	
6.	Е53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.03	19 716.99	591.51	134 952.06	4 049	6.845	
6. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	397.65	11.9295	8.820	105.22	149.970	1 789	17.003	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.03	15.080	0.45	256.870	8	17.034	
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1	0.03	113.70	3.41	810.77	24	7.131	
			(1)			15.08	0.45	256.87	8	17.034	
6. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	2.4	0.072	585.82	42.18	2 748.34	198	4.691	
6. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	5.2	0.156	2 824.60	440.64	13 057.23	2 037	4.623	
6. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.59	0.0177	3.60	0.06	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	90.88	73%	1 312		
		Сметная прибыль				70%	73.97	56%	1 006		
		Всего с НР и СП					756.36		6 367		
	
7.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.156	2 824.60	-440.64	13 057.23	-2 037	4.623	
		Объем: (0.03)*(-5.2)									
	
8.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.156	3 086.00	481.42	15 417.91	2 405	4.996	
	
9.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		6.02	69.93	420.95	1 156.80	6 964	16.544	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	39.431	10.210	402.59	173.840	6 855	17.026	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0602	15.080	0.91	256.870	15	17.034	
9. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0602	32.61	1.96	300.82	18	9.225	
			(1)			15.08	0.91	256.87	15	17.034	
9. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0602	101.31	6.10	999.00	60	9.861	
			(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.983	
9. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.602	17.11	10.30	51.45	31	3.007	
		Накладные расходы				95%	383.33	80%	5 496		
		Сметная прибыль				47%	189.65	37%	2 542		
		Всего с НР и СП					993.92		15 002		
	
10.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		79	15.82	1 249.78	55.68	4 399	3.52	
		Объем: 602*0.013/100*1010									
	
11.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		6.02	1 948.79	11 731.72	16 921.43	101 867	8.683	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	426.6976	10.210	4 356.58	173.840	74 177	17.026	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	16.7356	9.960	166.69	169.820	2 842	17.05	
11. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	5.418	3.45	18.69	13.63	74	3.951	
11. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	16.7356	23.03	385.42	251.51	4 209	10.921	
			(1)			9.96	166.69	169.82	2 842	17.05	
11. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	11.3778	612.02	6 963.44	2 053.44	23 364	3.355	
11. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	2.107	3.60	7.59	20.52	43	5.7	
		Накладные расходы				95%	4 297.11	80%	61 615		
		Сметная прибыль				47%	2 125.94	37%	28 497		
		Всего с НР и СП					18 154.76		191 979		
	
12.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности		6.02	4 517.63	27 196.12	38 095.77	229 337	8.433	
12. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	491.232	8.280	4 067.40	140.760	69 146	17	
12. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.602	1.86	1.12	10.30	6	5.538	
12. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.7826	101.31	79.29	999.00	782	9.861	
			(1)			12.94	10.13	219.76	172	16.983	
12. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	662.2	31.58	20 912.28	215.71	142 843	6.831	
12. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.505	1 416.70	2 132.13	10 988.26	16 537	7.756	
12. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	1.0836	3.60	3.90	20.52	22	5.7	
		Накладные расходы				79%	3 213.25	67%	46 328		
		Сметная прибыль				50%	2 033.70	40%	27 658		
		Всего с НР и СП					32 443.07		303 323		
	
13.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-662.2	31.58	-20 912.28	215.71	-142 843	6.831	
		Объем: (6.02)*(-110.0)									
	
14.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.505	1 416.70	-2 132.13	10 988.26	-16 537	7.756	
		Объем: (6.02)*(-0.25)									
	
15.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		662.2	12.74	8 436.43	35.11	23 250	2.756	
		Объем: 602*1.1									
	
16.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		1505	9.39	14 131.95	18.51	27 858	1.971	
		Объем: 602*2.5									
	
17.	Е61-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (декоративные эл-ты карниза)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		0.015	8 972.85	134.59	104 116.99	1 562	11.606	
17. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	549.55	8.24325	9.860	81.28	167.740	1 383	17.012	
17. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0267	1.86	0.05	10.30		5.538	
17. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.087	612.02	53.25	2 053.44	179	3.355	
17. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.00525	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	64.21	67%	927		
		Сметная прибыль				50%	40.64	40%	553		
		Всего с НР и СП					239.44		3 042		
	
18.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		6.02	2 613.04	15 730.53	19 126.26	115 140	7.32	
18. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	370.6514	11.140	4 129.06	189.540	70 253	17.014	
18. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	3.0702	1.86	5.71	10.30	32	5.538	
18. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	8.9096	4.44	39.56	6.48	58	1.459	
18. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	2.5284	101.31	256.15	999.00	2 526	9.861	
			(1)			12.94	32.72	219.76	556	16.983	
18. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.10836	21 908.00	2 373.95	68 542.70	7 427	3.129	
18. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	2.408	3 706.24	8 924.63	14 466.74	34 836	3.903	
18. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.40936	3.60	1.47	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				95%	3 922.61	80%	56 202		
		Сметная прибыль				47%	1 940.66	37%	25 994		
		Всего с НР и СП					21 593.80		197 336		
	
19.	Е15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		6.02	888.34	5 347.83	5 099.32	30 698	5.74	
19. 1.	З1-100-43	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	9.68	58.2736	10.670	621.78	181.620	10 584	17.022	
19. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.4214	1.86	0.78	10.30	4	5.538	
19. 3.	Х34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	38.528	6.16	237.33	21.12	814	3.429	
19. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.3612	101.31	36.59	999.00	361	9.861	
			(1)			12.94	4.67	219.76	79	16.983	
19. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0602	17.11	1.03	51.45	3	3.007	
19. 6.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.22876	13 665.62	3 126.15	52 744.03	12 066	3.86	
19. 7.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	78.26	16.92	1 324.16	87.74	6 867	5.186	
		Накладные расходы				95%	590.69	80%	8 467		
		Сметная прибыль				47%	292.24	37%	3 916		
		Всего с НР и СП					6 230.76		43 081		
	
20.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.229	13 665.62	-3 129.43	52 744.03	-12 078	3.859	
		Объем: (6.02)*(-0.038)									
	
21.	С1 Цена поставщи.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		228.76	33.48	7 658.88	192.84	44 114	5.76	
		Объем: 602*0.38									
	
22.	Ц08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.47	338.42	159.06	4 036.92	1 897	11.926	
		Начисления: Н17= 2	
22. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.33	9.5551	10.090	96.41	171.760	1 641	17.023	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0047	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0047	32.61	0.15	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
22. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	7.63	3.5861	3.41	12.23	13.90	50	4.076	
22. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	7.63	3.5861	2.75	9.86	4.66	17	1.695	
22. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.000658	13 903.00	9.15	102 399.04	67	7.365	
22. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.188	156.00	29.33	468.06	88	3	
		Накладные расходы				95%	91.66	81%	1 330		
		Сметная прибыль				65%	62.71	52%	854		
		Всего с НР и СП					313.43		4 081		
	
23.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.47	72.53	34.09	776.65	365	10.707	
		Начисления: Н17= 2	
23. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	1.7672	9.980	17.64	169.690	300	17.003	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0047	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
23. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0047	145.54	0.68	810.77	4	5.571	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
23. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0047	101.31	0.48	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
23. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0235	33.42	0.79	104.14	2	3.116	
23. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.02585	243.56	6.30	795.93	21	3.268	
23. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0752	104.50	7.86	367.31	28	3.515	
		Накладные расходы				95%	16.82	81%	244		
		Сметная прибыль				65%	11.51	52%	157		
		Всего с НР и СП					62.43		765		
	
24.	С509-1837 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	100 м		0.47	2 021.82	950.26	9 969.10	4 685	4.93	
	
25.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.56	2 956.30	1 655.53	16 381.42	9 174	5.541	
25. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	23.1896	9.050	209.87	154.380	3 580	17.059	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0448	15.080	0.68	256.870	12	17.034	
25. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0448	32.61	1.46	300.82	13	9.225	
			(1)			15.08	0.68	256.87	12	17.034	
25. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0224	101.31	2.27	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.29	219.76	5	16.983	
25. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00336	7 550.40	25.37	67 478.93	227	8.937	
25. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00224	10 705.00	23.98	54 434.60	122	5.085	
25. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.10304	13 515.00	1 392.59	50 553.85	5 209	3.741	
25. 8.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.12544						
		Накладные расходы				83%	174.76	71%	2 550		
		Сметная прибыль				65%	136.86	52%	1 868		
		Всего с НР и СП					1 967.14		13 592		
	
	Оконные проемы (места общего пользования,подвал)	
26.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд)	100 м2		0.036	1 870.07	67.32	29 845.76	1 074	15.954	
26. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	6.78744	8.580	58.24	145.950	991	17.01	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.27864	15.080	4.20	256.870	72	17.034	
26. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.27864	32.61	9.09	300.82	84	9.225	
			(1)			15.08	4.20	256.87	72	17.034	
		Накладные расходы				99%	61.82	84%	893		
		Сметная прибыль				60%	37.46	48%	510		
		Всего с НР и СП					166.60		2 477		
	
27.	Е10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0.036	17 667.75	636.04	76 408.85	2 751	4.325	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	225.06	8.10216	9.280	75.19	157.880	1 279	17.013	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.076032	15.080	1.15	256.870	20	17.034	
27. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.076032	32.61	2.48	300.82	23	9.225	
			(1)			15.08	1.15	256.87	20	17.034	
27. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	23.544	0.847584	3.41	2.89	13.90	12	4.076	
27. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	36.276	1.305936	2.75	3.59	4.66	6	1.695	
27. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.154224	101.31	15.62	999.00	154	9.861	
			(1)			12.94	2.00	219.76	34	16.983	
27. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	347	12.492	7.02	87.69	5.19	65	0.739	
27. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.556	8.75	22.37	5.19	13	0.593	
27. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	3.312	94.50	312.98	263.68	873	2.79	
27. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	0.7704	83.70	64.48	51.87	40	0.62	
27. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	2.2032	14.41	31.75	77.29	170	5.364	
27. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.288	59.00	16.99	399.61	115	6.773	
		Накладные расходы				106%	80.92	90%	1 169		
		Сметная прибыль				54%	41.22	43%	559		
		Всего с НР и СП					758.18		4 479		
	
28.	С203-0991 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		3.6	2 223.50	8 004.60	3 874.30	13 947	1.742	
	
29.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.025	5 834.62	145.87	20 642.56	516	3.537	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
29. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	25.428	0.6357	9.050	5.75	154.380	98	17.059	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0012	15.080	0.02	256.870		17.034	
29. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.048	0.0012	32.61	0.04	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
29. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0045	101.31	0.46	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
29. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.415	94.50	133.72	263.68	373	2.79	
29. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.1	59.00	5.90	399.61	40	6.773	
		Накладные расходы				106%	6.12	90%	88		
		Сметная прибыль				54%	3.12	43%	42		
		Всего с НР и СП					155.10		646		
	
30.	С101-2907 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		2.5	76.10	190.25	286.33	716	3.763	
	
31.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности		0.025	6 257.10	156.43	49 508.39	1 238	7.914	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	207.936	5.1984	9.280	48.24	157.880	821	17.013	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.736	0.0684	11.753	0.80	200.146	14	17.029	
31. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.372	0.0093	32.61	0.30	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
31. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.0591	15.46	0.91	213.92	13	13.837	
			(1)			11.23	0.66	191.22	11	17.028	
31. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.015	101.31	1.52	999.00	15	9.861	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
31. 6.	С101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00005	9 533.30	0.48	63 528.71	3	6.664	
31. 7.	С101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.04275	90.77	3.88	254.22	11	2.801	
31. 8.	С101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00012	35 259.00	4.23	330 441.23	40	9.372	
31. 9.	С101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	105	2.625	30.12	79.07	74.84	196	2.485	
31. 10.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00075	589.48	0.44	2 403.45	2	4.077	
31. 11.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.01225	1 416.70	17.35	10 988.26	135	7.756	
		Накладные расходы				95%	46.59	80%	668		
		Сметная прибыль				47%	23.05	37%	309		
		Всего с НР и СП					226.07		2 215		
	
32.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.025	555.04	13.88	4 220.82	106	7.637	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	14.388	0.3597	10.090	3.63	171.760	62	17.023	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0003	15.080		256.870		17.034	
32. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0003	32.61	0.01	300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0009	101.31	0.09	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
32. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.11	63.37	6.97	238.39	26	3.762	
32. 6.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.000725	4 290.70	3.11	22 528.66	16	5.251	
32. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.00375	17.11	0.06	51.45		3.007	
		Накладные расходы				95%	3.45	80%	50		
		Сметная прибыль				47%	1.71	37%	23		
		Всего с НР и СП					19.03		179		
	
33.	Е11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	(прим.) Обрамление откосов перфоуголком	100 м		0.025	1 140.49	28.51	6 790.42	170	5.963	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	23.52	0.588	9.510	5.59	161.770	95	17.011	
33. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0003	101.31	0.03	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
33. 3.	С101-2153	Жилки алюминиевые для мозаичных покрытий	м	105	2.625	8.72	22.89	28.32	74	3.248	
		Накладные расходы				111%	6.20	94%	89		
		Сметная прибыль				64%	3.58	51%	48		
		Всего с НР и СП					38.29		308		
	
34.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.025	1 346.10	33.65	9 387.75	235	6.984	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	30.492	0.7623	9.510	7.25	161.770	123	17.011	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0003	15.080		256.870		17.034	
34. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0003	32.61	0.01	300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.003	101.31	0.30	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
34. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.021	63.37	1.33	238.39	5	3.762	
34. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000125	4 290.70	0.54	21 459.44	3	5.001	
34. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.00775	17.11	0.13	51.45		3.007	
34. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.001575	15 295.00	24.09	63 620.30	100	4.16	
		Накладные расходы				95%	6.89	80%	98		
		Сметная прибыль				47%	3.41	37%	46		
		Всего с НР и СП					43.95		379		
	
35.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь+чердак)	100 м2		0.0687	1 734.68	119.17	27 542.67	1 892	15.876	
		Объем: 0.31*0.78*16+3									
35. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	11.868612	8.580	101.83	145.950	1 732	17.01	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.531738	15.080	8.02	256.870	137	17.034	
35. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.531738	32.61	17.34	300.82	160	9.225	
			(1)			15.08	8.02	256.87	137	17.034	
		Накладные расходы				99%	108.75	84%	1 570		
		Сметная прибыль				60%	65.91	48%	897		
		Всего с НР и СП					293.83		4 359		
	
36.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.0687	21 294.18	1 462.91	89 207.32	6 129	4.19	
		Объем: 0.31*0.78*16+3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	17.8136352	9.280	165.31	157.880	2 812	17.013	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.1450944	15.080	2.19	256.870	37	17.034	
36. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.1450944	32.61	4.73	300.82	44	9.225	
			(1)			15.08	2.19	256.87	37	17.034	
36. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	1.8870516	3.41	6.43	13.90	26	4.076	
36. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	2.9076588	2.75	8.00	4.66	14	1.695	
36. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.2943108	101.31	29.82	999.00	294	9.861	
			(1)			12.94	3.81	219.76	65	16.983	
36. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	29.4723	7.02	206.90	5.19	153	0.739	
36. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.8777	8.75	42.68	5.19	25	0.593	
36. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	7.8318	94.50	740.11	263.68	2 065	2.79	
36. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.86177	83.70	155.83	51.87	97	0.62	
36. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	4.90518	14.41	70.68	77.29	379	5.364	
36. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.5496	59.00	32.43	399.61	220	6.773	
		Накладные расходы				106%	177.55	90%	2 564		
		Сметная прибыль				54%	90.45	43%	1 225		
		Всего с НР и СП					1 730.91		9 918		
	
37.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3.87	3 070.76	11 883.84	7 513.04	29 075	2.447	
		Объем: 0.31*0.78*16									
	
38.	С203-0991 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		3	2 223.50	6 670.50	3 874.30	11 623	1.742	
	
39.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.125	5 091.02	636.38	52 358.64	6 545	10.285	
		Объем: 11+1.5									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
39. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	30.609	9.860	301.80	167.740	5 134	17.012	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.309	15.080	4.66	256.870	79	17.034	
39. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.309	32.61	10.08	300.82	93	9.225	
			(1)			15.08	4.66	256.87	79	17.034	
39. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0125	612.02	7.65	2 053.44	26	3.355	
39. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.5375	589.48	316.85	2 403.45	1 292	4.077	
		Накладные расходы				95%	291.14	80%	4 170		
		Сметная прибыль				47%	144.04	37%	1 929		
		Всего с НР и СП					1 071.55		12 644		
	
40.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.125	193.63	24.20	2 275.73	284	11.736	
		Объем: 11+1.5									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	1.5315	8.670	13.28	147.370	226	16.998	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0015	15.080	0.02	256.870		17.034	
40. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0015	32.61	0.05	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
40. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.003	101.31	0.30	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
40. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1	63.37	6.34	238.39	24	3.762	
40. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0002	4 290.70	0.86	21 459.44	4	5.001	
40. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00125	17.11	0.02	51.45		3.007	
40. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000625	12 480.00	0.78	46 983.82	3	3.765	
40. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.002125	1 208.60	2.57	11 305.46	24	9.354	
40. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00005	168.49	0.01	3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	12.64	80%	181		
		Сметная прибыль				47%	6.25	37%	84		
		Всего с НР и СП					43.09		548		
	
41.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.021	1 143.95	24.02	17 494.01	367	15.279	
41. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	2.18211	8.580	18.72	145.950	318	17.01	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.16254	15.080	2.45	256.870	42	17.034	
41. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.16254	32.61	5.30	300.82	49	9.225	
			(1)			15.08	2.45	256.87	42	17.034	
		Накладные расходы				99%	20.96	84%	302		
		Сметная прибыль				60%	12.70	48%	173		
		Всего с НР и СП					57.68		842		
	
42.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2.1	91.24	191.61	934.31	1 962	10.24	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.88	6.048	10.520	63.62	179.030	1 083	17.018	
42. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	1.008	8.45	8.52	38.16	38	4.516	
42. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.144	0.3024	5.85	1.77	8.46	3	1.446	
42. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.228	0.4788	2.75	1.32	4.66	2	1.695	
42. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.4284	101.31	43.40	999.00	428	9.861	
			(1)			12.94	5.54	219.76	94	16.983	
42. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00021	14 044.00	2.95	52 249.35	11	3.72	
42. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.21	99.55	20.91	277.75	58	2.79	
42. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0063	7 798.00	49.13	53 769.76	339	6.895	
42. 9.	с203-9066	Блоки дверные металлические	м2	1	2.1						
		Накладные расходы				81%	51.53	69%	747		
		Сметная прибыль				72%	45.81	58%	628		
		Всего с НР и СП					288.95		3 337		
	
43.	С203-9066-014	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		2.1	1 011.95	2 125.10	5 828.84	12 241	5.76	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					113 330.00		636 941	5.62	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 143.41		6 947	6.076	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					950.26		4 685	4.93	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 23)					108.48		1 574	14.51	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22, 23)					74.22		1 010	13.608	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 326.11		9 531	7.187	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					111 994.98		628 032	5.608	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					58 707.65		157 387	2.681	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 26, 35, 41; %=73 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 9, 11, 18, 19, 31, 32, 34, 39, 40; %=67 - по стр. 12, 17; %=71 - по стр. 25; %=90 - по стр. 27, 29, 36; %=94 - по стр. 33)					17 719.19		254 644	14.371	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 17; %=48 - по стр. 4, 26, 35, 41; %=56 - по стр. 5, 6; %=37 - по стр. 9, 11, 18, 19, 31, 32, 34, 39, 40; %=52 - по стр. 25; %=43 - по стр. 27, 29, 36; %=51 - по стр. 33)					9 834.98		132 671	13.49	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					139 549.15		1 015 347	7.276	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					191.61		1 962	10.24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42)					51.53		747	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42)					45.81		628	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					288.95		3 337	11.549	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					141 164.21		1 028 215	7.284	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 020.91	2.14	22 004	7.284	
	ИТОГО					144 185.12		1 050 219	7.284	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 883.70	2	21 004	7.284	
	ИТОГО					147 068.82		1 071 223	7.284	
	НДС 18%				18	26 472.39	18	192 820	7.284	
	ВСЕГО С НДС					173 541.21		1 264 043	7.284	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					17 879.20		256 965	14.372	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 955.01		134 309	13.492	
	
	Раздел 2.  Спуски в подвал	
	
44.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка: кирпичных стен	1 м3		2	200.76	401.52	1 876.39	3 753	9.347	
44. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	16.48	9.400	154.91	159.830	2 634	17.003	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	2.3	11.230	25.83	191.220	440	17.028	
44. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	2.3	95.16	218.87	468.45	1 077	4.923	
			(1)			11.23	25.83	191.22	440	17.028	
44. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	4.6	6.03	27.74	8.99	41	1.491	
		Накладные расходы				99%	178.93	84%	2 582		
		Сметная прибыль				60%	108.44	48%	1 476		
		Всего с НР и СП					688.90		7 811		
	
45.	Е53-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3 кладки		0.02	133 600.95	2 672.02	706 145.29	14 123	5.286	
45. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	563	11.26	8.900	100.21	151.270	1 703	16.997	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.78	15.080	11.76	256.870	200	17.034	
45. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	39	0.78	97.19	75.81	1 104.78	862	11.367	
			(1)			15.08	11.76	256.87	200	17.034	
45. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	24	0.48	585.82	281.19	2 748.34	1 319	4.691	
45. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	39.2	0.784	2 824.60	2 214.49	13 057.23	10 237	4.623	
45. 6.	С411-0001	Вода	м3	4.4	0.088	3.60	0.32	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				86%	96.29	73%	1 389		
		Сметная прибыль				70%	78.38	56%	1 066		
		Всего с НР и СП					2 846.69		16 578		
	
46.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.784	2 824.60	-2 214.49	13 057.23	-10 237	4.623	
		Объем: (0.02)*(-39.2)									
	
47.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.784	3 086.00	2 419.42	15 417.91	12 088	4.996	
	
48.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.1	69.93	6.99	1 156.80	116	16.595	
48. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	0.655	10.210	6.69	173.840	114	17.026	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001	15.080	0.02	256.870		17.034	
48. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.001	32.61	0.03	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
48. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	101.31	0.10	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
48. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01	17.11	0.17	51.45	1	3.007	
48. 6.	с101-9732	Грунтовка	т	0.013	0.0013						
		Накладные расходы				95%	6.37	80%	91		
		Сметная прибыль				47%	3.15	37%	42		
		Всего с НР и СП					16.52		249		
	
49.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		1.3	15.82	20.57	55.68	72	3.5	
		Объем: 10*0.013/100*1010									
	
50.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.1	1 948.79	194.88	16 921.43	1 692	8.682	
50. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	7.088	10.210	72.37	173.840	1 232	17.026	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.278	9.960	2.77	169.820	47	17.05	
50. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.09	3.45	0.31	13.63	1	3.951	
50. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.278	23.03	6.40	251.51	70	10.921	
			(1)			9.96	2.77	169.82	47	17.05	
50. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.189	612.02	115.67	2 053.44	388	3.355	
50. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.035	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	71.38	80%	1 023		
		Сметная прибыль				47%	35.32	37%	473		
		Всего с НР и СП					301.58		3 188		
	
51.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		10	11.15	111.50	53.24	532	4.771	
	
52.	Е15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.1	888.34	88.83	5 099.32	510	5.741	
52. 1.	З1-100-43	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	9.68	0.968	10.670	10.33	181.620	176	17.022	
52. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.007	1.86	0.01	10.30		5.538	
52. 3.	Х34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	0.64	6.16	3.94	21.12	14	3.429	
52. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.006	101.31	0.61	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
52. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.001	17.11	0.02	51.45		3.007	
52. 6.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0038	13 665.62	51.93	52 744.03	200	3.86	
52. 7.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	1.3	16.92	22.00	87.74	114	5.186	
		Накладные расходы				95%	9.81	80%	141		
		Сметная прибыль				47%	4.86	37%	65		
		Всего с НР и СП					103.50		716		
	
53.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.004	13 665.62	-54.66	52 744.03	-211	3.86	
		Объем: (0.1)*(-0.038)									
	
54.	С2 Цена поставщи.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		3.8	33.48	127.22	192.84	733	5.762	
		Объем: 10*0.38									
	
55.	Е06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонного оголовника (прим)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0015	74 112.93	111.17	415 225.99	623	5.604	
55. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	358.02	0.53703	9.280	4.98	157.880	85	17.013	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	0.0309	15.030	0.46	256.010	8	17.034	
55. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18.8	0.0282	97.19	2.74	1 104.78	31	11.367	
			(1)			15.08	0.43	256.87	7	17.034	
55. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.53	0.002295	113.70	0.26	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
55. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.000405	102.57	0.04	835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
55. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.027315	2.21	0.06	10.22		4.624	
55. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.8	0.0012	3.42		13.62		3.982	
55. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.003405	101.31	0.34	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
55. 9.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.000075	16 152.00	1.21	120 128.96	9	7.437	
55. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0000645	10 705.00	0.69	54 434.60	4	5.085	
55. 11.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000105	1 603.30	0.17	5 828.56	1	3.635	
55. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.00129	1 373.00	1.77	6 009.15	8	4.377	
55. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.06	33.38	2.00	226.78	14	6.794	
55. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	0.153	632.95	96.84	3 046.19	466	4.813	
55. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000039	1 208.60	0.05	11 305.46		9.354	
55. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.077	0.0001155	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	5.17	80%	74		
		Сметная прибыль				55%	2.99	44%	41		
		Всего с НР и СП					119.33		738		
	
56.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		0.04	1 679.52	67.18	19 935.04	797	11.864	
56. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	4.1156	9.160	37.70	155.940	642	17.024	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0116	15.080	0.17	256.870	3	17.034	
56. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0116	32.61	0.38	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
56. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.006	101.31	0.61	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
56. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.004	987.52	3.95	6 638.00	27	6.722	
56. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00004	10 705.00	0.43	54 434.60	2	5.085	
56. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.02116	747.34	15.81	3 626.06	77	4.852	
56. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.00008	5 794.00	0.46	40 784.61	3	7.039	
56. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.0112	700.01	7.84	3 340.36	37	4.772	
		Накладные расходы				76%	28.78	65%	419		
		Сметная прибыль				60%	22.72	48%	310		
		Всего с НР и СП					118.68		1 526		
	
57.	Е11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлического уголка (прим)	100 м жилок		0.06	1 103.01	66.18	6 154.28	369	5.576	
57. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	19.6	1.176	9.510	11.18	161.770	190	17.011	
57. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	101.31	0.06	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
57. 3.	С101-2153	Жилки алюминиевые для мозаичных покрытий	м	105	6.3	8.72	54.94	28.32	178	3.248	
		Накладные расходы				111%	12.41	94%	179		
		Сметная прибыль				64%	7.16	51%	97		
		Всего с НР и СП					85.75		645		
	
58.	Е57-10-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест		0.06	1 285.49	77.13	14 160.97	850	11.02	
58. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	69.35	4.161	9.050	37.66	154.380	642	17.059	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0408	11.230	0.46	191.220	8	17.028	
58. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.68	0.0408	95.16	3.88	468.45	19	4.923	
			(1)			11.23	0.46	191.22	8	17.028	
58. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.68	0.0408	6.03	0.25	8.99		1.491	
58. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.02	0.0012	987.52	1.19	6 638.00	8	6.722	
58. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1	0.06	569.06	34.14	2 995.86	180	5.265	
58. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.07	0.0042	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	30.50	68%	442		
		Сметная прибыль				68%	25.92	54%	351		
		Всего с НР и СП					133.55		1 643		
	
59.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.01	1 866.86	18.67	13 222.97	132	7.07	
59. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	40.65	0.4065	8.280	3.37	140.760	57	17	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.0127	15.080	0.19	256.870	3	17.034	
59. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.0127	32.61	0.41	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.19	256.87	3	17.034	
59. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.7	0.047	0.62	0.03	2.92		4.71	
59. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	0.0204	722.23	14.73	3 447.79	70	4.774	
59. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.035	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				111%	3.95	94%	56		
		Сметная прибыль				64%	2.28	51%	31		
		Всего с НР и СП					24.90		219		
	
60.	Е11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки		0.01	2 284.58	22.85	11 392.20	114	4.989	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3	0.03	8.280	0.25	140.760	4	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.0126	15.080	0.19	256.870	3	17.034	
60. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.26	0.0126	32.61	0.41	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.19	256.87	3	17.034	
60. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	0.1392	0.62	0.09	2.92		4.71	
60. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	3.06	0.0306	722.23	22.10	3 447.79	106	4.774	
		Накладные расходы				111%	0.49	94%	7		
		Сметная прибыль				64%	0.28	51%	4		
		Всего с НР и СП					23.62		124		
	
61.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		0.3	725.26	217.58	3 827.43	1 148	5.276	
61. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	1.098	8.900	9.77	151.270	166	16.997	
61. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.144	0.62	0.09	2.92		4.71	
61. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0006	8 095.10	4.86	23 453.30	14	2.897	
61. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0003	747.34	0.22	3 626.06	1	4.852	
61. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.306	660.97	202.26	3 151.63	964	4.768	
61. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.105	3.60	0.38	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				111%	10.84	94%	156		
		Сметная прибыль				64%	6.25	51%	85		
		Всего с НР и СП					234.68		1 389		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					4 354.56		27 204	6.247	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 354.56		27 204	6.247	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 678.71		13 425	5.012	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44; %=73 - по стр. 45; %=80 - по стр. 48, 50, 52, 55; %=65 - по стр. 56; %=94 - по стр. 57, 59-61; %=68 - по стр. 58)					454.94		6 560	14.419	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 56; %=56 - по стр. 45; %=37 - по стр. 48, 50, 52; %=44 - по стр. 55; %=51 - по стр. 57, 59-61; %=54 - по стр. 58)					297.75		4 039	13.565	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 107.25		37 803	7.402	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					5 107.25		37 803	7.402	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	109.30	2.14	809	7.402	
	ИТОГО					5 216.55		38 612	7.402	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	104.33	2	772	7.4	
	ИТОГО					5 320.88		39 384	7.402	
	НДС 18%				18	957.76	18	7 089	7.402	
	ВСЕГО С НДС					6 278.64		46 473	7.402	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					454.94		6 560	14.419	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					297.75		4 039	13.565	
	
	Раздел 3.  Ремонт ступеней и дощатого пола лестничных клеток	
	
62.	Е46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия		0.28	371.81	104.11	5 395.40	1 511	14.513	
62. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	30.53	8.5484	8.280	70.78	140.760	1 203	17	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.65	1.022	15.080	15.41	256.870	263	17.034	
62. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.65	1.022	32.61	33.33	300.82	307	9.225	
			(1)			15.08	15.41	256.87	263	17.034	
		Накладные расходы				99%	85.33	84%	1 231		
		Сметная прибыль				60%	51.71	48%	704		
		Всего с НР и СП					241.15		3 446		
	
63.	Е11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия		0.28	13 799.48	3 863.85	72 283.91	20 239	5.238	
63. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	66.71	18.6788	9.050	169.04	154.380	2 884	17.059	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.76	0.2128	15.080	3.21	256.870	55	17.034	
63. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.76	0.2128	32.61	6.94	300.82	64	9.225	
			(1)			15.08	3.21	256.87	55	17.034	
63. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.9	0.252	1.03	0.26	4.80	1	4.66	
63. 5.	Х34-0311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2.7	0.756	2.39	1.81	21.52	16	9.004	
63. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.1	0.308	101.31	31.20	999.00	308	9.861	
			(1)			12.94	3.99	219.76	68	16.983	
63. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.007336	10 705.00	78.53	54 434.60	399	5.085	
63. 8.	С203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	1.0388	3 442.50	3 576.07	15 948.54	16 567	4.633	
		Накладные расходы				111%	191.20	94%	2 763		
		Сметная прибыль				64%	110.24	51%	1 499		
		Всего с НР и СП					4 165.29		24 501		
	
64.	Е59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней		0.56	6 788.55	3 801.59	64 341.48	36 031	9.478	
64. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	318.6	178.416	9.050	1 614.66	154.380	27 544	17.059	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.61	0.3416	15.080	5.15	256.870	88	17.034	
64. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.61	0.3416	32.61	11.14	300.82	103	9.225	
			(1)			15.08	5.15	256.87	88	17.034	
64. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.224	101.31	22.69	999.00	224	9.861	
			(1)			12.94	2.90	219.76	49	16.983	
64. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00168	10 705.00	17.98	54 434.60	91	5.085	
64. 6.	С102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.20664	1 868.10	386.02	7 304.09	1 509	3.91	
64. 7.	С102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	0.896	1 952.10	1 749.08	7 321.50	6 560	3.751	
		Накладные расходы				76%	1 231.06	65%	17 961		
		Сметная прибыль				60%	971.89	48%	13 263		
		Всего с НР и СП					6 004.53		67 255		
	
65.	С102-0112 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		-0.207	1 868.10	-386.70	7 304.09	-1 512	3.91	
		Объем: (0.56)*(-0.369)									
	
66.	С102-0116 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		-0.896	1 952.10	-1 749.08	7 321.50	-6 560	3.751	
		Объем: (0.56)*(-1.6)									
	
67.	С102-0115 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		0.896	2 375.74	2 128.66	8 904.94	7 979	3.748	
	
68.	С102-0111 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3		0.207	2 270.78	470.05	8 874.16	1 837	3.908	
	
69.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		1.458	187.80	273.82	1 931.80	2 817	10.288	
69. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	12.93246	9.980	129.07	169.690	2 195	17.003	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.13122	12.940	1.70	219.760	29	16.983	
69. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.13122	29.03	3.81	258.03	34	8.888	
			(1)			12.94	1.70	219.76	29	16.983	
69. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	11.38698	7.46	84.95	18.19	207	2.438	
69. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.30618	101.31	31.02	999.00	306	9.861	
			(1)			12.94	3.96	219.76	67	16.983	
69. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	1.458	17.11	24.95	51.45	75	3.007	
69. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.008748	3.60	0.03	20.52		5.7	
69. 8.	с113-9005	Антисептик-антипирен	кг	20.7	30.1806						
		Накладные расходы				90%	117.69	77%	1 712		
		Сметная прибыль				60%	78.46	48%	1 068		
		Всего с НР и СП					469.98		5 597		
	
70.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг		30.18	36.04	1 087.69	264.70	7 989	7.345	
		Объем: 1.458*20.7									
	
71.	Е11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса		0.45	693.59	312.12	5 337.64	2 402	7.696	
71. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	7.65	3.4425	9.050	31.15	154.380	531	17.059	
71. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
71. 3.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000135	10 623.00	1.43	71 883.65	10	6.767	
71. 4.	С203-0352	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	45.45	6.07	275.88	40.15	1 825	6.614	
		Накладные расходы				111%	34.58	94%	499		
		Сметная прибыль				64%	19.94	51%	271		
		Всего с НР и СП					366.63		3 172		
	
72.	Е15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.563	1 536.08	864.81	13 126.70	7 390	8.545	
		Объем: 54+2.3									
72. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	51.37	28.92131	9.630	278.51	163.850	4 739	17.015	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01126	15.080	0.17	256.870	3	17.034	
72. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.01126	32.61	0.37	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
72. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.06193	101.31	6.27	999.00	62	9.861	
			(1)			12.94	0.80	219.76	14	16.983	
72. 5.	С101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.014075	18 040.00	253.91	74 495.42	1 049	4.129	
72. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.47292	63.37	29.97	238.39	113	3.762	
72. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.030402	4 290.70	130.45	22 528.66	685	5.251	
72. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.17453	17.11	2.99	51.45	9	3.007	
72. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.0065308	24 823.42	162.12	111 271.37	727	4.483	
72. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.0013512	168.49	0.23	3 310.11	4	19.646	
		Накладные расходы				95%	264.75	80%	3 794		
		Сметная прибыль				47%	130.98	37%	1 755		
		Всего с НР и СП					1 260.54		12 938		
	
	Отмостка	
73.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.083	2 714.76	225.32	30 057.05	2 495	11.073	
		Объем: 83*0.1									
73. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	77.72	6.45076	8.580	55.35	145.950	941	17.01	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.39855	15.080	21.09	256.870	359	17.034	
73. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.02422	130.27	133.43	1 185.17	1 214	9.098	
			(1)			15.08	15.45	256.87	263	17.034	
73. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.37433	93.88	35.14	890.86	333	9.489	
			(1)			15.08	5.64	256.87	96	17.034	
73. 5.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.16434	8.58	1.41	35.88	6	4.182	
		Накладные расходы				104%	79.50	88%	1 144		
		Сметная прибыль				60%	45.86	48%	624		
		Всего с НР и СП					350.68		4 263		
	
74.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.166	1 466.39	243.42	24 928.60	4 138	16.999	
		Начисления: Н5= 1.15	
74. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	177.1	29.3986	8.280	243.42	140.760	4 138	17	
		Накладные расходы				72%	175.26	61%	2 524		
		Сметная прибыль				38%	92.50	31%	1 283		
		Всего с НР и СП					511.18		7 945		
	
75.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.166	426.34	70.77	7 240.24	1 202	16.985	
75. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	8.89096	7.960	70.77	135.180	1 202	16.982	
		Накладные расходы				72%	50.95	61%	733		
		Сметная прибыль				38%	26.89	31%	373		
		Всего с НР и СП					148.62		2 308		
	
76.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		26.56	16.40	435.58	145.95	3 876	8.898	
		Объем: 16.6*1.6									
	
77.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.276	2 947.38	813.48	12 833.37	3 542	4.354	
77. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	5.8512	10.090	59.04	171.760	1 005	17.023	
77. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.5382	35.39	19.05	101.14	54	2.858	
77. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0552	101.31	5.59	999.00	55	9.861	
			(1)			12.94	0.71	219.76	12	16.983	
77. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.004416	2 447.30	10.81	24 380.60	108	9.962	
77. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.006624	6 852.00	45.39	56 219.81	372	8.205	
77. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.06624	10 162.01	673.13	29 377.18	1 946	2.891	
77. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0276	17.11	0.47	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				110%	64.94	93%	935		
		Сметная прибыль				68%	40.15	54%	543		
		Всего с НР и СП					918.57		5 019		
	
78.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		8.29	199.22	1 651.50	1 449.79	12 019	7.278	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
78. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.9215	32.509235	9.160	297.78	155.940	5 069	17.024	
78. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.375	3.10875	11.230	34.91	191.220	594	17.028	
78. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.1	0.829	102.57	85.03	835.60	693	8.147	
			(1)			11.23	9.31	191.22	159	17.028	
78. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.275	2.27975	95.16	216.94	468.45	1 068	4.923	
			(1)			11.23	25.60	191.22	436	17.028	
78. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.55	4.5595	1.34	6.11	5.13	23	3.828	
78. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	9.948	104.66	1 041.16	516.66	5 140	4.937	
78. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	1.2435	3.60	4.48	20.52	26	5.7	
		Накладные расходы				111%	369.29	94%	5 323		
		Сметная прибыль				64%	212.92	51%	2 888		
		Всего с НР и СП					2 233.71		20 230		
	
79.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		8.29	403.36	3 343.84	2 602.16	21 572	6.451	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
79. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	4.2895	35.559955	9.400	334.26	159.830	5 684	17.003	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.6875	5.699375	11.230	64.00	191.220	1 090	17.028	
79. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.1125	0.932625	102.57	95.66	835.60	779	8.147	
			(1)			11.23	10.47	191.22	178	17.028	
79. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.575	4.76675	95.16	453.60	468.45	2 233	4.923	
			(1)			11.23	53.53	191.22	911	17.028	
79. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.1625	9.637125	1.34	12.91	5.13	49	3.828	
79. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.829	358.37	297.09	1 324.83	1 098	3.697	
79. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.7461	312.47	233.13	1 295.45	967	4.146	
79. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	8.29	213.02	1 765.94	1 136.77	9 424	5.336	
79. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	1.2435	3.60	4.48	20.52	26	5.7	
79. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.9119	160.94	146.76	1 439.25	1 312	8.943	
		Накладные расходы				111%	442.07	94%	6 368		
		Сметная прибыль				64%	254.89	51%	3 455		
		Всего с НР и СП					4 040.80		31 394		
	
80.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		8.29	730.22	6 053.52	3 910.82	32 421	5.356	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
80. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.209	34.89261	8.900	310.54	151.270	5 278	16.997	
80. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	4.974	0.62	3.08	2.92	15	4.71	
80. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.01658	8 095.10	134.22	23 453.30	389	2.897	
80. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00829	747.34	6.20	3 626.06	30	4.852	
80. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	8.4558	660.97	5 589.03	3 151.63	26 650	4.768	
80. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	2.9015	3.60	10.45	20.52	60	5.7	
		Накладные расходы				111%	344.70	94%	4 961		
		Сметная прибыль				64%	198.75	51%	2 692		
		Всего с НР и СП					6 596.97		40 074		
	
	вывоз мусора	
81.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		31.333	48.13	1 508.06	490.34	15 364	10.188	
	
82.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		31.333	16.40	513.86	145.95	4 573	8.899	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					25 630.27		181 325	7.075	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 172.77		157 512	6.797	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 686.40		17 805	4.83	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 62; %=94 - по стр. 63, 71, 78-80; %=65 - по стр. 64; %=77 - по стр. 69; %=80 - по стр. 72; %=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 74, 75; %=93 - по стр. 77)					3 451.31		49 948	14.472	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 62, 64, 69, 73; %=51 - по стр. 63, 71, 78-80; %=37 - по стр. 72; %=31 - по стр. 74, 75; %=54 - по стр. 77)					2 235.17		30 416	13.608	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 859.25		237 876	8.243	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 457.50		23 813	9.69	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 457.50		23 813	9.69	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					31 316.75		261 689	8.356	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	670.18	2.14	5 600	8.356	
	ИТОГО					31 986.93		267 289	8.356	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	639.74	2	5 346	8.357	
	ИТОГО					32 626.67		272 635	8.356	
	НДС 18%				18	5 872.80	18	49 074	8.356	
	ВСЕГО С НДС					38 499.47		321 709	8.356	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 451.31		49 948	14.472	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 235.17		30 416	13.608	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					143 314.83		845 470	5.899	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 143.41		6 947	6.076	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					950.26		4 685	4.93	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 23)					108.48		1 574	14.51	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22, 23)					74.22		1 010	13.608	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 326.11		9 531	7.187	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					139 522.31		812 748	5.825	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					65 072.76		188 617	2.899	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 77; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 26, 35, 41, 44, 62; %=73 - по стр. 5, 6, 45; %=80 - по стр. 9, 11, 18, 19, 31, 32, 34, 39, 40, 48, 50, 52, 55, 72; %=67 - по стр. 12, 17; %=71 - по стр. 25; %=90 - по стр. 27, 29, 36; %=94 - по стр. 33, 57, 59-61, 63, 71, 78-80; %=65 - по стр. 56, 64; %=68 - по стр. 58; %=77 - по стр. 69; %=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 74, 75)					21 625.44		311 152	14.388	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 58, 77; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 17; %=48 - по стр. 4, 26, 35, 41, 44, 56, 62, 64, 69, 73; %=56 - по стр. 5, 6, 45; %=37 - по стр. 9, 11, 18, 19, 31, 32, 34, 39, 40, 48, 50, 52, 72; %=52 - по стр. 25; %=43 - по стр. 27, 29, 36; %=51 - по стр. 33, 57, 59-61, 63, 71, 78-80; %=44 - по стр. 55; %=31 - по стр. 74, 75)					12 367.90		167 126	13.513	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					173 515.65		1 291 026	7.44	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					191.61		1 962	10.24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42)					51.53		747	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42)					45.81		628	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					288.95		3 337	11.549	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 457.50		23 813	9.69	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 457.50		23 813	9.69	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					177 588.21		1 327 707	7.476	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 800.39	2.14	28 413	7.476	
	ИТОГО					181 388.60		1 356 120	7.476	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 627.77	2	27 122	7.476	
	ИТОГО					185 016.37		1 383 242	7.476	
	НДС 18%				18	33 302.95	18	248 984	7.476	
	ВСЕГО С НДС					218 319.32		1 632 226	7.476	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 785.45		313 473	14.389	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12 487.93		168 764	13.514	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                            Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)