«Утверждаю»	

	
	
Директор МКУ «КР МКД»	

	
	
С. Б. Русович ____________	

	
	
   «___»____________2015г.	

	

	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

на капитальный ремонт крыши,  фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и электроснабжения многоквартирного дома №91-93 по ул. Радищева г. Калининграда (объект культурного наследия).

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.91	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.066	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.98	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.98	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.35	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.22	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки	100 м	0.78	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.046	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	166.5522	
10.	Разборка кирпичных стен, под мауэрлат	1 м3	3	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, под мауэрлат	100 м3 кладки	0.03	
12.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.98	
13.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	372.5	
14.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	6.775	
15.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	6.9105	
16.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	2.98	
17.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.0313	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.13146	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 6-ти каналов	100 м труб	0.022	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.242	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 3-х каналов	100 м труб	0.0093	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.4092	
23.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.176	
24.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.172	
25.	Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.172	
26.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.34	
27.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.34	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.34	
29.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники	100 м2 покрытия	0.031	
30.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.31	
31.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.2	
32.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
33.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.11	
34.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.26	
35.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.32	
36.	Снегозадержатели- решетки (3м)	шт	10	
37.	Крепление для  решетки (5 шт на 1 решетку)	шт	50	
38.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровая	100 м досок	0.6	
39.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
40.	Обивка стен кровельной сталью ( мансардные окна)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.089	
41.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.03916	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
43.	Блок-люк оконный пластиковый 0,6*0,8	м2	0.96	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕKРЫТИЕ	
44.	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию	100 м2 основания	1.225	
45.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	18.375	
46.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.613	
47.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	76.625	
48.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	7.969	
49.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	7.97	
50.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.225	
51.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	153.13	
52.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	1.225	
53.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.308	
54.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	68.4756	
55.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32.05	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32.05	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
57.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.289	
58.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.33	
59.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.33	
60.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.28	
61.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5.5	
62.	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза	24	
63.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.162	
64.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.28	
65.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	42.64	
66.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.28	
67.	Нанесение клеевого сосотавав по сетке	100 м2 поверхности	3.28	
68.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	360.8	
69.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	820	
70.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.28	
71.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	
72.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.23	
	Перенавеска кабеля	
73.	Демонтаж кабеля	100 м	0.33	
74.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.33	
75.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	м	33	
76.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.33	
	БАЛКОНЫ	
77.	Разборка деревянных настилов балконов по балкам с накатами из досок	100 м2	0.063	
78.	Разборка деревянных ограждений балконов	100 м2	0.1122	
79.	Разборка покрытий козырьков баконов из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.087	
80.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.08	
81.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
82.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.00448	
83.	Монтаж балки Б-1	1 т конструкций	0.13048	
84.	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0.13048	
85.	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 12	т	0.1104	
86.	Сталь полосовая	кг	20.08	
87.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, подкос П-1, стойки	1 т конструкций	0.314	
88.	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0.314	
89.	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245	т	0.2604	
90.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	7.94	
91.	Монтаж каркаса козырька,ограждений	1 т конструкций	0.2495	
92.	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0.2495	
93.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	12.5	
94.	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	17.7	
95.	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм	т	0.01526	
96.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	54	
97.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	
98.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	
99.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.52	
100.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.52	
101.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.018408	
102.	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	100 м3 в деле	0.005	
103.	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1 м3 изоляции	0.35	
104.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.075	
105.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.075	
106.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.075	
107.	Гидроизол	м2	8.7	
108.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0.075	
109.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	2.4	
110.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.102	
111.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, низ балконной плиты	100 м2 поверхности	0.099	
112.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	10.89	
113.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню низ балконной плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.099	
114.	Окраска фасадов акриловыми составами с люлек вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.099	
	ОKHА	
115.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.013	
116.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон, цоколь)	100 м2	0.0488	
117.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0618	
118.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	4.9	
119.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 0,5 м2	м2	1.28	
120.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.02	
121.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	2	
122.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.093	
123.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.093	
124.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.58	
125.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.58	
	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ОТМОСТКА	
126.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	4.84	
127.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.18	
128.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2 изолируемой поверхности	1.18	
129.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1.18	
130.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.999	
131.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
132.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
133.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
	КРЫЛЬЦА	
134.	Разборка кирпичных стен	1 м3	3.969	
135.	Устройство основания под крыльца песчаного	1 м3 основания	0.513	
136.	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.03969	
137.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	4.048	
138.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	т	0.0846	
139.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм	т	0.0846	
140.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.0237	
141.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.0237	
142.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.0033	
143.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	0.0033	
144.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.7602	
145.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.7602	
	
	Раздел 3.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
146.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.12	
147.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.12	
148.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	10.788	
149.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	3	
150.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	12	
151.	Угольник 90 град. ППР диам.32мм	шт	6	
152.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	2	
153.	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0.02	
154.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	1.2	
155.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	13.2	
156.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	

	Раздел 4.  СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП	
	
	демонтажные работы	
157.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.14	
158.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
159.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.5	
	общестроительные работы	
160.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.04	
161.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.016	
	монтажные работы	
	ВРУ ( в подвале)	
162.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
163.	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z	шт	1	
164.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
165.	Автомат С 10А   CLS6-C10/2 6 кА	шт	2	
166.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
167.	Автомат PLHT-C50/3 (C) 50A 3-pol	шт	1	
168.	Автомат С 50А   CLS6-C50/3 6 кА	шт	1	
169.	Автомат С 40А   CLS6-C40/3 6 кА	шт	2	
170.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.02	
171.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.002	
	Щиты этажные	
172.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2	
173.	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z .	шт	2	
174.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
175.	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	4	
176.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
177.	Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА	шт	2	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
178.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.6	
179.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	61.2	
180.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	40	
181.	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	5	
182.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.55	
183.	Короб металлический оцинк. с замковой крышкой  40х40	м	55.08	
184.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.6	
185.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.2	
186.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.85	
187.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.082	
188.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0867	
189.	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	10	
190.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.04	
191.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.14	
192.	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	2	
193.	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	12	
194.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	14	
195.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
196.	Выключатель наружной установки 1-кл IP44	шт.	8	
197.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
198.	Выключатель двухклавишный наружной  установки  IP44	шт	2	
	устройство контура заземления	
199.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
200.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
201.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
202.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
203.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
204.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
205.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.15	
206.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.015	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)