«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления многоквартирного дома №6-8 по ул. Ю.Гагарина 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.7	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.67	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.67	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных	100 м2	5.89	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4.599	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.09	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5.89	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	77.34	
9.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.89	
10.	Нанесение клевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	5.89	
11.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	647.9	
12.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1472.5	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	5.89	
14.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.89	
15.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.576	
15.1	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0368	
				
16.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.37	
17.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	37.74	
18.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.37	
19.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22.62	
20.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	22.62	
	Цоколь	
21.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных	100 м2	0.61	
22.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	
23.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.61	
24.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	8.01	
25.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.61	
26.	Нанесение клевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	0.61	
27.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	67.1	
28.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	152.5	
29.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.61	
30.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.61	
31.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.2	
32.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.2	
	Оконные проемы	
33.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.1168	
34.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0952	
35.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	9.52	
36.	Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления	м2	2.16	
37.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.074	
38.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	7.4	
39.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0154	
40.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	
41.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	
42.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (окна в подвале)	100 м2	0.0535	
43.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна в цоколе)	100 м2 проемов	0.0535	
44.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.8	
45.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.55	
46.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0782	
47.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0782	
48.	Демонтаж оконных  решеток	1 т конструкций	0.05	
49.	Монтаж  решеток на окна	1 т конструкций	0.21	
50.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.21	
51.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	
52.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	
	
	Раздел 2.  Водоснабжение	
	
53.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.08	
54.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.016	
55.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.42	
56.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.09	
57.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	8.36	
58.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	9	
59.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	2	
60.	ППР кран шаровый  д=20 мм	шт	2	
61.	ППР кран шаровый  д=25 мм	шт	2	
62.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.33	
63.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	30.92	
64.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	33	
65.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	15	
66.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	20	
67.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
68.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	4.2	
69.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	9.9	
70.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	36.3	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
71.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	
72.	Разборка бетонных полов	1 м3	1.65	
73.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.0495	
74.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.165	
75.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	
76.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	6	
77.	Тройник ПВХ  110х110 мм 45 град.	шт	3	
78.	Отвод ПВХ  110 мм 90 град.	шт	10	
79.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	7	
80.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	2	
81.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
82.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1.65	
83.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.97	
84.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.97	
	
	Раздел 4.  Сети электроснабжения в местах общего пользования	
	
	Демонтажные работы	
85.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.15	
86.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
87.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0.22	
88.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.38	
	Общестроительные работы	
89.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.06	
90.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.35	
91.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.016	
92.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.105	
93.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	
	Распределительные устройства  ( существ )	
94.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
95.	Автоматический выключатель G LS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА	шт	2	
96.	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
97.	Автоматический выключатель   G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	2	
98.	Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка	100 м	0.012	
99.	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5	шт.	2	
100.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.04	
101.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (монолит)	1000 м	0.004	
	Щиты распределительные этажные	
102.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	6	
103.	Шкаф распределительный наруж. исп.  IP44  NRP 24	шт	6	
104.	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
105.	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	12	
106.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	
107.	Автоматический выключатель G LS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА	шт	6	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
108.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.85	
109.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	86.7	
110.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	72	
111.	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	8.5	
112.	Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX)	100 м	0.3	
113.	Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая	м	30.6	
114.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	30	
115.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.4	
116.	Короб металлический перфорированный ( 60х60) с  замковой крышкой  и креплением	м	40	
117.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.5	
118.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.1	
119.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.061	
120.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.3	
121.	Провод в коробах, сечением до 70 мм2	100 м	0.4	
122.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.071	
123.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.36	
124.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.037	
125.	Коробка распред. клемная 200х183 ip44	шт	8	
126.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	
127.	Светильник настенный (для энергосберегающих ламп)  IP54	шт	2	
128.	Светильник потолочный  (для энергосберегающих ламп)  IP44	шт	13	
129.	Лампы энергосберегающие к светильникам	шт	15	
130.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
131.	Выключатель наруж.2-кл IP44	шт	2	
132.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
133.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44.	шт	8	
134.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир)	100 шт.	0.12	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»                                            М.В.Ардашева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»                                            О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)