«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ	
	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Красносельской, 36-40а; ул. Глазунова, 7-7а	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	18	
2.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	14.04	
3.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	14.04	
4.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	1.95	
5.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ( в т.ч. выходы на кровлю, вентканалы)	100 м2 стяжки	18	
6.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	18	
7.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.08	
8.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ( в т.ч. выходы на кровлю, вентканалы)	100 м2 кровли	18	
9.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя  ( в т.ч. выходы на кровлю и вентканалы)	100 м2 кровли	18	
10.	Улучшенная штукатурка выходов на кровлю, цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.198	
11.	Исправление кладки вент. трубы	100 кирпичей	0.12	
12.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	1000 шт.	0.012	
13.	Оштукатуривание поверхности вент. труб	100 м2 поверхности	0.355	
14.	Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (выходы на кровлю, вентканалы)	100 м2 покрытия	0.159	
15.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (выходы на кровлю, вентканалы)	100 м примыканий	0.408	
16.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапета)	100 м2 стяжки	1.28	
17.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	1.28	
18.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	1.28	
19.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3.2	
20.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	3.2	
21.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0252	
22.	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0252	
23.	Дверь металлическая	м2	2.52	
24.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	12.63	
25.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.63	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)