«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»				Директор ООО «ЖЭУ-23»		

________________ /С. Б. Русович /	________________ /И.Г. Ярмошик/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада МКД по ул .Дорожная, д. 23-33	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	7.68	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.269	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.069	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.76	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.76	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	7.705	
7.	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2	0.5075	
8.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.03	
9.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.156	
10.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.072	
11.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	20.5	
12.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.41	
13.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	9.054	
14.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	117.697	
	Холодный фасад подьездов №25-31	
15.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	5.25	
16.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	5.25	
17.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.313	
18.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-577.5	
19.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	577.5	
20.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1312.5	
21.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	5.25	
22.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.095	
23.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	2.1	
24.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	5.25	
25.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	68.25	
26.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	199.5	
	Утепление фасада подьезда №23	
27.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2	2.82	
28.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.099	
29.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.025	
30.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.28	
31.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.28	
32.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	1.948	
33.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	21.815	
34.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.08	
35.	Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм 149	шт.	8	
36.	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1.358	
37.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	12	
38.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.504	
	Перенавеска эл.кабеля	
39.	Демонтаж кабеля	100 м	0.85	
40.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.85	
41.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.85	
42.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.85	
43.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.85	
44.	Демонтаж: решеток оконных	т	0.05	
45.	Монтаж: решеток оконных (б/у)	т	0.05	
	Цоколь	
46.	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2	1.78	
47.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
48.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.26	
49.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.12	
50.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.78	
51.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	23.14	
52.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1.78	
53.	Окраска фасадов акриловыми составами: с земли  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.78	
54.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	23.14	
55.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	67.64	
	Оконные и дверные проемы (МОП)	
56.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.1581	
57.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.158	
58.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.36	
59.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.45	
60.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.1456	
61.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	14.56	
62.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0812	
63.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.0812	
64.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.004	
65.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.0362	
66.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3.62	
67.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	3.62	
68.	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.022	
69.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.022	
70.	Очистка поверхности щетками (металлические двери)	м2	16.55	
71.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические двери)	100 м2	0.166	
72.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические двери)	100 м2	0.166	
73.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28.9	
74.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	28.9	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «»»КР МКД»                     Дятлова Т.А.                     	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)