«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 280 271	руб.	Смета на сумму:	3 280 271	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Ходорович А.В./	
		
«______»__________________ 2018г.	«______»__________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома по адресу: ул.Беговая,д.13-21, г.Калининград	
Сметная стоимость:	3 280.271	тыс. руб.	
монтажных работ:	28.227	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.457	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	750.786	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
	Лестницы в подъезде	
1.	ГЭСНр 59-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.		1.6	53 770.74	86 033	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	1.616	260.804	421	
1. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	509.76	166.250	84 748	
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.976	316.25	309	
			(1)			276.63	270	
1. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.64	1 083.12	693	
			(1)			236.67	151	
1. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0048	59 108.39	284	
		Накладные расходы				76%	64 728	
		Сметная прибыль				60%	51 101	
		Всего с НР и СП					201 863	
	
2.	11.1.03.06-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		2.56	10 508.19	26 901	
		Объем: (1.6)*1.6						
	
3.	11.1.03.06-0069 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3		0.5904	10 553.47	6 231	
		Объем: (1.6)*0.369						
	
4.	ГЭСНр 57-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		1.84	571.49	1 052	
4. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	6.9368	151.590	1 052	
		Накладные расходы				80%	842	
		Сметная прибыль				68%	715	
		Всего с НР и СП					2 609	
	
5.	ГЭСНр 59-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных: лестниц с  площадками	100 м2		0.52	19 455.72	10 117	
5. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	125.57	65.2964	154.380	10 080	
5. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.16	3.2032	11.40	37	
		Накладные расходы				76%	7 661	
		Сметная прибыль				60%	6 048	
		Всего с НР и СП					23 826	
	
6.	ГЭСН 11-01-033-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2		0.52	14 134.33	7 350	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	0.9672	252.998	245	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	66.71	34.6892	166.250	5 767	
6. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.3952	316.25	125	
			(1)			276.63	109	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.1	0.572	1 083.12	620	
			(1)			236.67	135	
6. 5.	91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2.7	1.404	23.47	33	
6. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0262	0.013624	59 108.39	805	
		Накладные расходы				111%	6 673	
		Сметная прибыль				64%	3 848	
		Всего с НР и СП					17 871	
	
7.	11.1.03.06-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3		1.9292	10 508.19	20 272	
		Объем: (0.52)*3.71						
	
8.	ГЭСН 11-01-039-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		1.84	6 064.67	11 159	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.19872	241.110	48	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	16.95744	166.250	2 819	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02208	316.25	7	
			(1)			276.63	6	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.17664	1 083.12	191	
			(1)			236.67	42	
8. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000552	80 547.66	44	
8. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	185.84	43.57	8 097	
		Накладные расходы				111%	3 182	
		Сметная прибыль				64%	1 835	
		Всего с НР и СП					16 176	
	
9.	ГЭСН 10-01-091-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2		3.4	1 427.74	4 854	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.6528	236.670	154	
9. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.12	20.808	182.740	3 802	
9. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.048	0.1632	271.57	44	
			(1)			236.67	39	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.144	0.4896	1 083.12	530	
			(1)			236.67	116	
9. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	4.956	16.8504	19.97	337	
9. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.003	0.0102	20.52		
9. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	3.4	41.33	141	
		Накладные расходы				106%	4 193	
		Сметная прибыль				54%	2 136	
		Всего с НР и СП					11 184	
	
10.	14.2.06.01-0109 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик КФА	т		0.0391	44 557.87	1 742	
		Объем: (3.4)*0.0115						
	
11.	ГЭСН 15-07-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных	100 м2		1.96	1 886.28	3 697	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1176	236.670	28	
11. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3.816	7.47936	178.550	1 335	
11. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.02352	271.57	6	
			(1)			236.67	6	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.09408	1 083.12	102	
			(1)			236.67	22	
11. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.844	5.57424	19.97	111	
11. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0196	20.52		
11. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	1.96	41.33	81	
11. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	10.35	20.286	101.58	2 061	
		Накладные расходы				95%	1 295	
		Сметная прибыль				47%	641	
		Всего с НР и СП					5 632	
	
12.	ГЭСН 15-07-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Окраска деревянных поверхностей, за 2 раза	100 м2		1.96	3 254.78	6 379	
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2352	236.670	56	
12. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18.792	36.83232	162.900	6 000	
12. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.04704	271.57	13	
			(1)			236.67	11	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.18816	1 083.12	204	
			(1)			236.67	45	
12. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.02	0.0392	20.52	1	
12. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	2	3.92	41.33	162	
		Накладные расходы				95%	5 753	
		Сметная прибыль				47%	2 846	
		Всего с НР и СП					14 979	
	
13.	14.2.02.03-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска огнезащитная	т		0.04704	294 917.12	13 873	
		Объем: 1.96*0.012*2						
	
14.	ГЭСН 10-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из брусьев, ограждения	м3		0.12	5 939.66	713	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.05184	236.670	12	
14. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	27	3.24	162.900	528	
14. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.432	0.05184	1 083.12	56	
			(1)			236.67	12	
14. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.0009	94 021.16	85	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00036	59 108.39	21	
14. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.000372	45 380.30	17	
14. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.174	34.68	6	
		Накладные расходы				106%	572	
		Сметная прибыль				54%	292	
		Всего с НР и СП					1 577	
	
15.	11.1.03.06-0093 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3		0.0144	9 926.86	143	
		Объем: (0.12)*0.12						
	
16.	11.1.03.06-0089 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		0.0012	10 373.33	12	
		Объем: (0.12)*0.01						
	
17.	11.1.03.01-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м3		0.1116	10 582.67	1 181	
		Объем: (0.12)*0.93						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					201 709	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					201 709	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					70 355	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 5; %=80 - по стр. 4; %=111 - по стр. 6, 8; %=106 - по стр. 9, 14; %=95 - по стр. 11, 12)					94 900	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5; %=68 - по стр. 4; %=64 - по стр. 6, 8; %=54 - по стр. 9, 14; %=47 - по стр. 11, 12)					69 462	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					366 071	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					366 071	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 834	
	ИТОГО					373 905	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 478	
	ИТОГО					381 383	
	НДС 18%				18	68 649	
	ВСЕГО С НДС					450 032	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	ремонт стен	
18.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		9.562	3 459.28	33 078	
18. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	218.20484	151.590	33 078	
		Накладные расходы				99%	32 747	
		Сметная прибыль				60%	19 847	
		Всего с НР и СП					85 672	
	
19.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		5	5 774.34	28 872	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	2.15	276.630	595	
19. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	176.95	155.780	27 565	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	1	938.25	938	
			(1)			276.63	277	
19. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	1.15	316.25	364	
			(1)			276.63	318	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.22	20.52	5	
		Накладные расходы				86%	24 218	
		Сметная прибыль				70%	19 712	
		Всего с НР и СП					72 802	
	
20.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.265	2 816.41	3 563	
		Объем: (5.0)*0.253						
	
21.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		2.01	14 291.11	28 725	
		Объем: (5.0)*0.402*1000						
	
22.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		9.562	572.52	5 474	
22. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	36.04874	151.590	5 465	
22. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.4781	20.52	10	
		Накладные расходы				80%	4 372	
		Сметная прибыль				50%	2 733	
		Всего с НР и СП					12 579	
	
23.	С3 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		239.05			
		Объем: 956.2/4						
	
24.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		9.562	1 492.40	14 270	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.229488	256.650	59	
24. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	75.15732	187.210	14 070	
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.114744	316.25	36	
			(1)			276.63	32	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.114744	1 083.12	124	
			(1)			236.67	27	
24. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.9562	41.33	40	
		Накладные расходы				95%	13 423	
		Сметная прибыль				47%	6 641	
		Всего с НР и СП					34 333	
	
25.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		124.306	67.41	8 379	
		Объем: (9.562)*0.013*1000						
	
26.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		9.562	21 962.06	210 001	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	69.649608	192.456	13 404	
26. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	865.16976	176.450	152 659	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	7.114128	316.25	2 250	
			(1)			276.63	1 968	
26. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	62.53548	267.47	16 726	
			(1)			182.88	11 436	
26. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.00066934	88 190.78	59	
26. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.057372	8 452.25	485	
26. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	14.43862	2 036.03	29 397	
26. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	26.48674	318.06	8 424	
		Накладные расходы				95%	157 760	
		Сметная прибыль				47%	78 050	
		Всего с НР и СП					445 810	
	
27.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		9.562	2 439.42	23 326	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.344232	249.990	86	
27. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	117.153624	158.710	18 593	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.114744	316.25	36	
			(1)			276.63	32	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.229488	1 083.12	249	
			(1)			236.67	54	
27. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	7.6496	162.00	1 239	
27. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.09562	41.33	4	
27. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0038248	3 511.28	13	
27. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.162554	15 086.12	2 452	
27. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.004781	56 341.22	269	
27. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0152992	30 664.71	469	
		Накладные расходы				95%	17 745	
		Сметная прибыль				47%	8 779	
		Всего с НР и СП					49 850	
	
	ремонт потолков	
28.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.12	3 459.28	10 793	
28. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	71.1984	151.590	10 793	
		Накладные расходы				99%	10 685	
		Сметная прибыль				60%	6 476	
		Всего с НР и СП					27 954	
	
29.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		32	179.55	5 746	
		Начисления: Н5= 1.2	
29. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	34.56	166.250	5 746	
		Накладные расходы				81%	4 654	
		Сметная прибыль				60%	3 448	
		Всего с НР и СП					13 848	
	
30.	ГЭСН 13-06-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности	м2		32	19.95	638	
		Начисления: Н5= 1.2	
30. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	3.84	166.250	638	
		Накладные расходы				81%	517	
		Сметная прибыль				60%	383	
		Всего с НР и СП					1 538	
	
31.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.32	2 467.55	790	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00768	221.300	2	
31. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	2.03904	206.910	422	
31. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00384	11.40		
31. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00384	1 025.14	4	
			(1)			205.93	1	
31. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00384	1 083.12	4	
			(1)			236.67	1	
31. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.43008	19.97	9	
31. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00384	76 468.18	294	
31. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00064	89 612.55	57	
		Накладные расходы				81%	343	
		Сметная прибыль				60%	254	
		Всего с НР и СП					1 388	
	
32.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		4.17	1 840.61	7 675	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.10008	256.650	26	
32. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	40.5324	187.210	7 588	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05004	316.25	16	
			(1)			276.63	14	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.05004	1 083.12	54	
			(1)			236.67	12	
32. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.417	41.33	17	
		Накладные расходы				95%	7 233	
		Сметная прибыль				47%	3 579	
		Всего с НР и СП					18 487	
	
33.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		54.21	67.41	3 654	
		Объем: (4.17)*0.013*1000						
	
34.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Заделка трещин в армокирпичном перекрытии: цементным раствором	10 м		8	472.34	3 779	
34. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	21.68	174.220	3 777	
34. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.08	20.52	2	
		Накладные расходы				86%	3 248	
		Сметная прибыль				70%	2 644	
		Всего с НР и СП					9 671	
	
35.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.16	3 109.35	497	
		Объем: (8.0)*0.02						
	
36.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		4.17	12 515.38	52 189	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.5421	236.670	128	
36. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	340.272	151.590	51 582	
36. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.417	11.40	5	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.5421	1 083.12	587	
			(1)			236.67	128	
36. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.7506	20.52	15	
		Накладные расходы				79%	40 851	
		Сметная прибыль				50%	25 855	
		Всего с НР и СП					118 895	
	
37.	08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		458.7	100.36	46 035	
		Объем: 4.17*110						
	
38.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		4.17	22 627.84	94 358	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	30.37428	192.456	5 846	
38. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	394.71552	176.450	69 648	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	3.10248	316.25	981	
			(1)			276.63	858	
38. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	27.2718	267.47	7 294	
			(1)			182.88	4 987	
38. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0002919	88 190.78	26	
38. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	6.255	2 036.03	12 735	
38. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	11.5509	318.06	3 674	
		Накладные расходы				95%	71 719	
		Сметная прибыль				47%	35 482	
		Всего с НР и СП					201 559	
	
39.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.17	2 439.42	10 172	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.15012	249.990	38	
39. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	51.09084	158.710	8 109	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05004	316.25	16	
			(1)			276.63	14	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10008	1 083.12	108	
			(1)			236.67	24	
39. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.336	162.00	540	
39. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0417	41.33	2	
39. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001668	3 511.28	6	
39. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07089	15 086.12	1 069	
39. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002085	56 341.22	117	
39. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.006672	30 664.71	205	
		Накладные расходы				95%	7 740	
		Сметная прибыль				47%	3 829	
		Всего с НР и СП					21 741	
	
	ремонт полов	
40.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		45.7	1 593.74	72 834	
40. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	356.46	176.450	62 897	
40. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	85.002	97.98	8 328	
40. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	170.004	9.46	1 608	
		Накладные расходы				99%	62 268	
		Сметная прибыль				60%	37 738	
		Всего с НР и СП					172 840	
	
41.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		132.5	390.12	51 691	
		Объем: 45.7*2.2+(956.2+312)*0.014*1.8						
41. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	136.475	139.710	19 067	
41. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	26.5	1 231.10	32 624	
		Накладные расходы				78%	14 872	
		Сметная прибыль				50%	9 534	
		Всего с НР и СП					76 097	
	
42.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство  слоев: бетонных	м3		45.7	775.23	35 428	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	200.7144	162.900	32 696	
42. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	26.3232	3.62	95	
42. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0914	23 043.61	2 106	
42. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	15.995	20.52	328	
42. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0457	4 417.20	202	
		Накладные расходы				111%	36 293	
		Сметная прибыль				64%	20 925	
		Всего с НР и СП					92 646	
	
43.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		46.614	3 104.79	144 727	
		Объем: (45.7)*1.02						
	
44.	ГЭСН 11-01-039-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство переходного бортика	100 м		4.57	2 503.40	11 441	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.71292	264.335	188	
44. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	59.00784	187.210	11 047	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.49356	316.25	156	
			(1)			276.63	137	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.21936	1 083.12	238	
			(1)			236.67	52	
		Накладные расходы				111%	12 471	
		Сметная прибыль				64%	7 190	
		Всего с НР и СП					31 102	
	
45.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.7312	3 347.74	2 448	
		Объем: (4.57)*0.16						
	
46.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		4.57	4 675.51	21 367	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9	4.113	253.187	1 041	
46. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	18.648	85.22136	212.640	18 121	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	1.70004	316.25	538	
			(1)			276.63	470	
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.528	2.41296	1 083.12	2 614	
			(1)			236.67	571	
46. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	2.285	41.33	94	
		Накладные расходы				111%	21 270	
		Сметная прибыль				64%	12 264	
		Всего с НР и СП					54 901	
	
47.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		1.0968	70 427.07	77 244	
		Объем: (4.57)*0.24						
	
48.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		4.57	2 241.82	10 245	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.10968	236.670	26	
48. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	18.9198	166.250	3 145	
48. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10968	1 083.12	119	
			(1)			236.67	26	
48. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	559.368	12.48	6 981	
		Накладные расходы				111%	3 520	
		Сметная прибыль				64%	2 029	
		Всего с НР и СП					15 794	
	
49.	01.7.07.12-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-559.368	12.48	-6 981	
		Объем: (4.57)*(-122.4)						
	
50.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2		559.368	75.01	41 958	
		Объем: (4.57)*(122.4)						
	
51.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.514	3 076.80	1 581	
		Объем: 1.124*457/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.234384	253.495	59	
51. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	7.796352	172.120	1 342	
51. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.098688	938.25	93	
			(1)			276.63	27	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.135696	1 083.12	147	
			(1)			236.67	32	
		Накладные расходы				95%	1 331	
		Сметная прибыль				55%	771	
		Всего с НР и СП					3 683	
	
52.	08.1.02.17-0083 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		457	53.59	24 491	
	
53.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		4.57	7 912.65	36 161	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	6.96468	276.630	1 927	
53. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	216.67284	154.380	33 450	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	6.96468	316.25	2 203	
			(1)			276.63	1 927	
53. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	49.73988	3.62	180	
53. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	15.995	20.52	328	
		Накладные расходы				111%	39 268	
		Сметная прибыль				64%	22 641	
		Всего с НР и СП					98 071	
	
54.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		9.3228	3 347.74	31 210	
		Объем: (4.57)*2.04						
	
55.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до толщ.50мм	100 м2		4.57	1 094.41	5 001	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	6.90984	276.630	1 911	
55. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	16.452	154.380	2 540	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	6.90984	316.25	2 185	
			(1)			276.63	1 911	
55. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	76.33728	3.62	276	
		Накладные расходы				111%	4 941	
		Сметная прибыль				64%	2 849	
		Всего с НР и СП					12 790	
	
56.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		13.9842	3 347.74	46 815	
		Объем: (4.57)*0.51*6						
	
	Лестницы спуска в подвал	
57.	ГЭСН 09-03-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж стального уголка на ступени	100 м		0.24	1 656.53	398	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.0084	236.670	2	
57. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	8.96	2.1504	180.650	388	
57. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.035	0.0084	1 083.12	9	
			(1)			236.67	2	
		Накладные расходы				81%	316	
		Сметная прибыль				72%	281	
		Всего с НР и СП					995	
	
58.	ГЭСНр 59-5-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.2	20 765.03	4 153	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.088	263.007	23	
58. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	20.578	167.930	3 456	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.058	316.25	18	
			(1)			276.63	16	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	1 083.12	32	
			(1)			236.67	7	
58. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	59 108.39	12	
58. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.02	7 505.55	150	
58. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.0004	43 084.33	17	
58. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.1058	4 417.20	467	
		Накладные расходы				76%	2 644	
		Сметная прибыль				60%	2 087	
		Всего с НР и СП					8 884	
	
59.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.056	3 395.61	190	
		Объем: (0.2)*0.28						
	
60.	ГЭСН 46-03-013-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.6	831.25	499	
60. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	3	166.250	499	
		Накладные расходы				99%	494	
		Сметная прибыль				60%	299	
		Всего с НР и СП					1 292	
	
61.	ГЭСН 46-03-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-0.6	299.25	-180	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
61. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-1.08	166.250	-180	
		Накладные расходы				99%	-178	
		Сметная прибыль				60%	-108	
		Всего с НР и СП					-466	
	
62.	ГЭСН 06-01-092-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка отдельных стержней: в бетонных ступеней диаметром до 8 мм	т		0.0025	8 930.47	22	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.00145	267.673		
62. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	52.19	0.130475	154.380	20	
62. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.0009	1 077.50	1	
			(1)			276.63		
62. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.000225	938.25		
			(1)			276.63		
62. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000325	1 083.12		
			(1)			236.67		
62. 6.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.005	0.0000125	52 045.33	1	
		Накладные расходы				108%	22	
		Сметная прибыль				65%	13	
		Всего с НР и СП					57	
	
63.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т		0.0025	55 857.74	140	
	
64.	ГЭСН 09-03-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.24	2 366.48	568	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.012	236.670	3	
64. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	3.072	180.650	555	
64. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.012	1 083.12	13	
			(1)			236.67	3	
		Накладные расходы				81%	452	
		Сметная прибыль				72%	402	
		Всего с НР и СП					1 422	
	
65.	08.3.08.03-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая	т		0.07608	46 413.04	3 531	
		Объем: 3.17*24/1000						
	
66.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.072	6 605.84	476	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.09144	276.630	25	
66. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	2.84472	154.380	439	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.09144	316.25	29	
			(1)			276.63	25	
66. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.65304	3.62	2	
66. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.252	20.52	5	
		Накладные расходы				111%	515	
		Сметная прибыль				64%	297	
		Всего с НР и СП					1 288	
	
67.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.14688	3 347.74	492	
		Объем: (0.072)*(2.04)						
	
	сопутствующие работы	
68.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж кабеля	100 м		1.2	1 464.49	1 757	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.012	276.630	3	
68. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	11.568	151.590	1 754	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.012	316.25	4	
			(1)			276.63	3	
		Накладные расходы				85%	1 493	
		Сметная прибыль				65%	1 142	
		Всего с НР и СП					4 393	
	
69.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.05	885.29	44	
69. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.292	151.590	44	
		Накладные расходы				85%	37	
		Сметная прибыль				65%	29	
		Всего с НР и СП					110	
	
70.	ГЭСНр 67-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.12	967.54	116	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0036	276.630	1	
70. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.7584	151.590	115	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0036	316.25	1	
			(1)			276.63	1	
		Накладные расходы				85%	99	
		Сметная прибыль				65%	75	
		Всего с НР и СП					290	
	
71.	ГЭСНм 08-02-410-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Прокладка трубы полиэтиленовой , диаметр: до 25 мм	100 м		1.2	4 327.61	5 193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.2592	256.650	67	
71. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.032	19.2384	182.740	3 516	
71. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.1296	938.25	122	
			(1)			276.63	36	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.1296	1 083.12	140	
			(1)			236.67	31	
71. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.0252	3 548.50	89	
71. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.24	170.95	41	
71. 7.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	1.2	1 022.08	1 226	
		Накладные расходы				95%	3 404	
		Сметная прибыль				65%	2 329	
		Всего с НР и СП					10 926	
	
72.	24.3.01.04-0042	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м		122.4	14.41	1 764	
		Объем: 120*1.02						
	
73.	24.1.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.		120	40.96	4 915	
	
74.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1.2	1 184.55	1 421	
		Начисления: Н17= 2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.048	256.650	12	
74. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	6.468	182.740	1 182	
74. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.024	938.25	23	
			(1)			276.63	7	
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.024	1 083.12	26	
			(1)			236.67	6	
74. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.192	547.78	105	
74. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00072	20 708.24	15	
74. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.024	125.09	3	
74. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.06	443.65	27	
74. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.01464	1 205.12	18	
		Накладные расходы				95%	1 134	
		Сметная прибыль				65%	776	
		Всего с НР и СП					3 331	
	
75.	21.1.06.09-0151	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км		0.1224	33 944.99	4 155	
		Объем: 120*1.02/1000						
	
76.	20.5.02.06-0044	Разветвительная коробка: УК-2	10 шт.		1.2	158.00	190	
	
77.	ГЭСНм 08-03-593-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.12	23 095.14	2 771	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.252	256.764	65	
77. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	10.17216	192.800	1 961	
77. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.12672	938.25	119	
			(1)			276.63	35	
77. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.12528	1 083.12	136	
			(1)			236.67	30	
77. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0372	547.78	20	
77. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0003672	140 835.80	52	
77. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.4896	180.76	89	
77. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.1224	2 960.43	362	
		Накладные расходы				95%	1 925	
		Сметная прибыль				65%	1 317	
		Всего с НР и СП					6 013	
	
78.	20.3.03.03-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник НПО 22х100	шт.		12	201.80	2 422	
	
79.	С цена поставщик.	Лампы энегосберегающие для светильноков	шт.		12			
	
80.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	7 794.10	390	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.003	260.646	1	
80. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	1.896	192.800	366	
80. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0018	938.25	2	
			(1)			276.63		
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0012	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
80. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0055	547.78	3	
80. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.051	180.76	9	
80. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	158 747.35	1	
80. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	104 899.63	2	
		Накладные расходы				95%	349	
		Сметная прибыль				65%	239	
		Всего с НР и СП					977	
	
81.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.5	423.08	212	
	
82.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		147.31	528.56	77 862	
		Объем: 14.81+132.5						
	
83.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		147.31	271.61	40 011	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 353 187	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 754	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 979	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 71, 74, 77, 80)					6 812	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 71, 74, 77, 80)					4 661	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 227	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 210 915	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					464 099	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 18, 28, 40, 60, 61; %=86 - по стр. 19, 34; %=80 - по стр. 22; %=95 - по стр. 24, 26, 27, 32, 38, 39, 51; %=81 - по стр. 29-31; %=79 - по стр. 36; %=78 - по стр. 41; %=111 - по стр. 42, 44, 46, 48, 53, 55, 66; %=76 - по стр. 58; %=108 - по стр. 62; %=85 - по стр. 68-70)					598 614	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18, 28-31, 40, 58, 60, 61; %=70 - по стр. 19, 34; %=50 - по стр. 22, 36, 41; %=47 - по стр. 24, 26, 27, 32, 38, 39; %=64 - по стр. 42, 44, 46, 48, 53, 55, 66; %=55 - по стр. 51; %=65 - по стр. 62, 68-70)					337 486	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 147 015	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					966	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 64)					768	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 57, 64)					683	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 417	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 679	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 679	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					117 873	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					117 873	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 302 211	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	49 267	
	ИТОГО					2 351 478	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	47 030	
	ИТОГО					2 398 508	
	НДС 18%				18	431 731	
	ВСЕГО С НДС					2 830 239	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 554 896	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 754	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 979	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 71, 74, 77, 80)					6 812	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 71, 74, 77, 80)					4 661	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 227	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 412 624	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					534 454	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 5, 58; %=80 - по стр. 4, 22; %=111 - по стр. 6, 8, 42, 44, 46, 48, 53, 55, 66; %=106 - по стр. 9, 14; %=95 - по стр. 11, 12, 24, 26, 27, 32, 38, 39, 51; %=99 - по стр. 18, 28, 40, 60, 61; %=86 - по стр. 19, 34; %=81 - по стр. 29-31; %=79 - по стр. 36; %=78 - по стр. 41; %=108 - по стр. 62; %=85 - по стр. 68-70)					693 514	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5, 18, 28-31, 40, 58, 60, 61; %=68 - по стр. 4; %=64 - по стр. 6, 8, 42, 44, 46, 48, 53, 55, 66; %=54 - по стр. 9, 14; %=47 - по стр. 11, 12, 24, 26, 27, 32, 38, 39; %=70 - по стр. 19, 34; %=50 - по стр. 22, 36, 41; %=55 - по стр. 51; %=65 - по стр. 62, 68-70)					406 948	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 513 086	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					966	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 64)					768	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 57, 64)					683	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 417	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 679	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 679	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					117 873	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					117 873	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 668 282	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	57 101	
	ИТОГО					2 725 383	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	54 508	
	ИТОГО					2 779 891	
	НДС 18%				18	500 380	
	ВСЕГО С НДС					3 280 271	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                           Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)