«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 230 694	руб.	Смета на сумму:	2 230 694	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт придомовой территории по ул. Красная, 20-22 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 230.694	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.674	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	204.744	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Е68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.56	1 689.81	625.26	1 064.55	2 636.10	975.41	1 660.70	12.11	4.63	19 501	11 812	7 689	
					105.66			164.83	1	12.1			1 994	
	Накладные расходы		104%			1 185.85				88%	12 149			
										=(104*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			684.14				48%	6 627			
										=(60*0.8)				
	
2.	Е68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.2268	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 565.08	486.79	1 078.29	12.11	4.68	10 941	5 895	5 046	
					473.50			107.39	1	12.1			1 299	
	Объем: 252*0.09													
	Накладные расходы		104%			617.95				88%	6 331			
										=(104*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			356.51				48%	3 453			
										=(60*0.8)				
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	53.46	7.42		7.42	396.72		396.72		5.18	2 055		2 055	
										1				
	Объем: 22.68*1.8+156*0.3*0.15*1.8													
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18	
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	53.46	27.37		27.37	1 463.24		1 463.24		5.18	7 580		7 580	
										1				
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
5.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.37932	6 043.37	143.59	5 889.24	2 292.37	54.47	2 233.91	12.11	5.06	11 985	660	11 304	
				10.54	836.41		4.00	317.27	5.37	12.1		21	3 839	
	Объем: 252*0.58+348*0.67													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			353.15				81%	3 644			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			159.85				34%	1 530			
										=(42.5*0.8)				
	
6.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	606.912	27.37		27.37	16 611.58		16 611.58		5.18	86 048		86 048	
										1				
	Объем: 379.32*1.6													
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
7.	Е01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.37932	344.93	24.76	314.90	130.84	9.39	119.45	12.11	5.7	805	114	681	
				5.27	52.52		2.00	19.92	5.37	12.09		11	241	
	Накладные расходы		95%			27.84				81%	288			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			12.60				34%	121			
										=(42.5*0.8)				
	
8.	Е27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.8	3 132.30	153.85	2 960.45	5 638.13	276.92	5 328.81	12.1	4.13	25 468	3 351	22 008	
				18.00	248.28		32.40	446.90	3.36	12.09		109	5 403	
	Объем: 600*0.30													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			1 027.82				121%	10 592			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			586.29				65%	5 690			
										=(80.75*0.8)				
	
9.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	198	104.66			20 722.68					133 799			
				104.66			20 722.68		675.75			133 799		
	Объем: 1.8*110													
	
10.	Е27-04-006-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.6	62 217.14	368.51	5 405.31	37 330.28	221.10	3 243.19	12.11	4.58	195 666	2 678	14 854	
				56 443.32	768.74		33 865.99	461.24	5.26	12.09		178 135	5 576	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			968.92				121%	9 987			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			552.70				65%	5 365			
										=(80.75*0.8)				
	
11.	Е27-04-006-04 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.6	18 284.46		1 508.81	10 970.68		905.29	1	4.5	58 125		4 074	
				16 775.65	210.38		10 065.39	126.23	5.37	12.09		54 051	1 526	
	Начисления: Н3= 1*1.25*5, Н4= 1*1.25*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		142%			179.25				121%	1 846			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			102.25				65%	992			
										=(80.75*0.8)				
	
12.	Е27-06-009-02 
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие, 1000 м2 покрытия	0.6	4 957.34	170.44	25.30	2 974.40	102.26	15.18	12.11	6.03	6 615	1 238	92	
				4 761.60	1.51		2 856.96	0.91	1.85	12.07		5 285	11	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			146.50				121%	1 511			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			83.57				65%	812			
										=(80.75*0.8)				
	
13.	С101-9066-002 
Геосетка S&P Glasphalt тип GS, из стекловолокна, соединенная с нетканым полипропиленовым геотекстилем, м2	600	48.86			29 315.31					122 538			
				48.86			29 315.31		4.18			122 538		
	Поправки: М: =204.23/4.18	
	
14.	Е27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.42	675.78		675.78	283.83		283.83	1	4.54	1 289		1 289	
					73.83			31.01	6.57	12.1			375	
	Объем: 600*0.07													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25	
	Накладные расходы		142%			44.03				121%	454			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			25.12				65%	244			
										=(80.75*0.8)				
	
15.	С407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	42.84	280.61			12 021.33					78 627			
				280.61			12 021.33		1 835.36			78 627		
	Объем: 42*1.02													
	
16.	Е27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	60	166.36	140.59	19.83	9 981.75	8 435.25	1 189.50	12.11	4.13	109 238	102 151	4 913	
				5.95	0.90		357.00	54.00	6.09	12.18		2 174	658	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			12 054.74				121%	124 399			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			6 876.29				65%	66 826			
										=(80.75*0.8)				
	
17.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*100 (типа кирпич) (М300), м2	612	123.25			75 431.20			1	1	315 302			
				123.25			75 431.20		4.18	1		315 302		
	Объем: 600*1.02													
	Поправки: М: =460/4.18*1.12	
	
18.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.1	5 136.11	784.81	101.71	10 785.83	1 648.09	213.60	12.11	5.46	65 745	19 958	1 166	
				4 249.59	12.84		8 924.14	26.96	5	12.09		44 621	326	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			2 378.57				121%	24 544			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			1 356.79				65%	13 185			
										=(80.75*0.8)				
	
19.	Цена поставщика. 
Бортовой камень БР 100.30.15, м.п.	210	88.42			18 568.42			1	1	77 616			
				88.42			18 568.42		4.18	1		77 616		
	Поправки: М: =330/4.18*1.12	
	
20.	Е66-22-1 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	6	345.86	41.00	10.13	2 075.16	246.00	60.78	12.11	6.53	12 872	2 979	397	
				294.73			1 768.38		5.37	1		9 496		
	Вычт.ресурсы:  С101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Накладные расходы		108%			265.68				92%	2 741			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			167.28				54%	1 609			
										=(68*0.8)				
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
21.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0208	6 043.37	143.59	5 889.24	125.70	2.99	122.50	12.11	5.06	657	36	620	
				10.54	836.41		0.22	17.40	5.37	12.1		1	211	
	Объем: 80*0.26													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			19.37				81%	200			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			8.77				34%	84			
										=(42.5*0.8)				
	
22.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	33.28	27.37		27.37	910.90		910.90		5.18	4 718		4 718	
										1				
	Объем: 20.8*1.6													
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
23.	Е01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0208	344.93	24.76	314.90	7.17	0.52	6.55	12.11	5.7	44	6	37	
				5.27	52.52		0.11	1.09	5.37	12.09		1	13	
	Накладные расходы		95%			1.53				81%	15			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			0.69				34%	6			
										=(42.5*0.8)				
	
24.	Е27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.12	3 132.30	153.85	2 960.45	375.88	18.46	355.25	12.1	4.13	1 698	223	1 467	
				18.00	248.28		2.16	29.79	3.36	12.09		7	360	
	Объем: 80*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			68.52				121%	705			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			39.08				65%	379			
										=(80.75*0.8)				
	
25.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	13.2	104.66			1 381.51					8 920			
				104.66			1 381.51		675.75			8 920		
	Объем: 0.12*110													
	
26.	Е27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.04	675.78		675.78	27.03		27.03	1	4.54	123		123	
					73.83			2.95	6.57	12.1			36	
	Объем: 80*0.05													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25	
	Накладные расходы		142%			4.19				121%	44			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			2.39				65%	23			
										=(80.75*0.8)				
	
27.	С407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	4.08	280.61			1 144.89					7 488			
				280.61			1 144.89		1 835.36			7 488		
	Объем: 4*1.02													
	
28.	Е27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	8	166.36	140.59	19.83	1 330.90	1 124.70	158.60	12.11	4.13	14 565	13 620	655	
				5.95	0.90		47.60	7.20	6.09	12.18		290	88	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			1 607.30				121%	16 587			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			916.84				65%	8 910			
										=(80.75*0.8)				
	
29.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М300), м2	81.6	75.02			6 121.95			1	1	25 590			
				75.02			6 121.95		4.18	1		25 590		
	Объем: 80*1.02													
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	
	
30.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового камня	0.54	1 060.47	784.81	101.71	572.65	423.80	54.92	12.11	5.46	5 902	5 132	300	
				173.95	12.84		93.93	6.93	5	12.09		470	84	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			611.64				121%	6 311			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			348.89				65%	3 390			
										=(80.75*0.8)				
	
31.	С402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.010692	569.06			6.08					31			
				569.06			6.08		2 853.17			31		
	Объем: (0.54)*(0.06*0.33)													
	
32.	С401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2.73996	685.00			1 876.87					9 582			
				685.00			1 876.87		3 496.97			9 582		
	Объем: (0.54)*(5.9*0.86)													
	
33.	С403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	54	46.89			2 531.80					10 583			
				46.89			2 531.80		4.18			10 583		
	Поправки: М: =195.98/4.18	
	
34.	Е66-22-1 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	3	345.86	41.00	10.13	1 037.58	123.00	30.39	12.11	6.53	6 436	1 490	198	
				294.73			884.19		5.37	1		4 748		
	Вычт.ресурсы:  С101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Накладные расходы		108%			132.84				92%	1 371			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			83.64				54%	805			
										=(68*0.8)				
	Раздел 3.  Озеленение	
	
35.	Е47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.9	2 219.13	387.78		4 216.35	736.78		12.11	1	27 190	8 922		
				1 831.35			3 479.57		5.25	1		18 268		
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			847.30				98%	8 744			
										=(115*0.85)				
	Сметная прибыль		77%			567.32				61%	5 442			
										=(76.5*0.8)				
36.	Е47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.9	891.77	61.79	456.93	1 694.37	117.40	868.16	12.11	4.39	7 827	1 422	3 811	
				373.06	44.25		708.81	84.08	3.66	12.1		2 594	1 017	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			231.70				98%	2 390			
										=(115*0.85)				
	Сметная прибыль		77%			155.14				61%	1 488			
										=(76.5*0.8)				
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	284 556.56	15 003.33	37 338.37			1 473 169	181 687	181 125	
			232 214.89	1 906.10				1 110 358	23 057	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	284 556.56	15 003.33	37 338.37			1 473 169	181 687	181 125	
			232 214.89	1 906.10				1 110 358	23 057	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	69 000.47					371 568			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 21, 23; %=121 - по стр. 8, 10-12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30; %=92 - по стр. 20, 34; %=98 - по стр. 35, 36)	22 774.69					234 853			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 21, 23; %=65 - по стр. 8, 10-12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30; %=54 - по стр. 20, 34; %=61 - по стр. 35, 36)	13 086.15					126 980			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	320 417.40					1 835 002			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	320 417.40					1 835 002			
	Строительный контроль 1%	3 204.17					18 350			
	Всего со строительным контролем	323 621.57					1 853 352			
	Непредвиденные затраты 2%	6 472.43					37 067			
	Всего с непредвиденными затратами	330 094.00					1 890 419			
	НДС	59 416.92					340 275			
	Всего с НДС	389 510.92					2 230 694			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 774.69					234 853			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 086.15					126 980			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)