«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__О.Ю. Емельянова___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт крыши МКД № 1 по ул. Уфимской	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.35	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.35	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 кровли	6.35	
4.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.9	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.95	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок 1,2 м х 77 шт. )	100 м	0.924	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.95	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.6	
9.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.009	
10.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.165	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.693	
12.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов)	100 м труб	0.015	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.363	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.12	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.32	
16.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.439	
17.	Устройство мелких покрытий (оголовков) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.117	
18.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.439	
19.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	6.35	
20.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.35	
21.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	131.445	
22.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6.35	
23.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	793.75	
24.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6.35	
25.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	31	
26.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.133	
27.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.197	
28.	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.197	
29.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.197	
30.	Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
31.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
32.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
33.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.12	
34.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.68	
35.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	4	
36.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
37.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	1.713	
38.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.5139	
39.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.713	
40.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.846	
41.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.5	
42.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.25	
43.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.25	
44.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.85	
	Утепление мансардных помещений (кровельного скоса)	
45.	Разборка засыпного утеплителя из керамзита	1 м3 утеплителя	60	
46.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4	
47.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	500	
48.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	60	
49.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	1224	
50.	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	100 м2 потолка	0.2	
51.	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм	м2	21	
52.	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	100 м2 поверхности облицовки	0.2	
53.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
	Прочие работы	
54.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	38.62	
55.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	38.62	

Составил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС ООО «УКЛР»                          К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)