«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:    2 133 321 руб	
Директор МКУ «КР МКД»	
	
_____________________ / С.Б. Русович /	
	
«______»____________________ 2015г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, подвальных помещений, фасада с утеплением
МКД №30 по ул. Краснокаменной г. Калининграда.	
Сметная стоимость:	2 133.321	тыс. руб.	
монтажных работ:	15.334	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.967	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	447.923	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.43	553.31	459.71	93.60	791.23	657.39	133.85	16.11	6.86	11 509	10 590	918	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			650.82				84%	8 896			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			394.43				48%	5 083			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 836.48					25 488			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.43	172.51	127.80	44.71	246.69	182.75	63.94	16.11	9.68	3 563	2 944	619	
					6.95			9.94	1	16.08			160	
	Накладные расходы		83%			159.93				71%	2 204			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.25				52%	1 614			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531.87					7 381			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.43	2 713.25	179.98	29.68	3 879.95	257.37	42.44	16.12	9.21	15 674	4 149	391	
				2 503.59	4.13		3 580.13	5.91	3.11	18.83		11 134	111	
	Накладные расходы		83%			218.52				71%	3 025			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			171.13				52%	2 215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 269.60					20 914			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.85	218.68	77.46	141.22	185.88	65.84	120.04	16.11	4.18	1 562	1 061	502	
					12.93			10.99	1	16.09			177	
	Накладные расходы		99%			76.06				84%	1 040			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.10				48%	594			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					308.04					3 196			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.43	5 502.93	806.67	80.64	7 869.19	1 153.54	115.32	16.12	9.08	40 763	18 595	1 047	
				4 615.62			6 600.34		3.2	1		21 121		
	Накладные расходы		83%			957.44				71%	13 202			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			749.80				52%	9 669			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 576.43					63 635			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.308	9 291.30	1 358.31	34.61	2 861.72	418.36	10.66	16.11	8.96	14 085	6 740	96	
				7 898.38			2 432.70		2.98	1		7 249		
	Накладные расходы		83%			347.24				71%	4 785			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			271.93				52%	3 505			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 480.89					22 375			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, кобылок, 100 м	0.24	9 291.30	1 358.31	34.61	2 229.91	325.99	8.31	16.11	8.96	10 975	5 252	74	
				7 898.38			1 895.61		2.98	1		5 649		
	Накладные расходы		83%			270.57				71%	3 729			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.89				52%	2 731			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 712.38					17 435			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.308	4 519.16	360.82	36.65	1 391.90	111.13	11.29	16.11	9.04	6 247	1 790	102	
				4 121.69			1 269.48		3.43	1		4 354		
	Накладные расходы		83%			92.24				71%	1 271			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.23				52%	931			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 556.37					8 449			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.09	6 775.72	1 449.90	67.19	609.81	130.49	6.05	16.11	9	4 073	2 102	54	
				5 258.63			473.28		4.05	1		1 917		
	Накладные расходы		83%			108.31				71%	1 492			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.82				52%	1 093			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					802.94					6 658			
	
10.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ( для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.0085	133 600.95	5 010.70	3 790.41	1 135.61	42.59	32.22	16.11	9.68	5 103	686	312	
				124 799.84	588.90		1 060.80	5.01	3.87	16.09		4 105	81	
	Накладные расходы		86%			40.94				73%	560			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			33.32				56%	430			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 209.87					6 092			
	
11.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, над крышей, 100 м2	0.045	188.95	188.95		8.50	8.50		16.11	1	137	137		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			8.41				84%	115			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.10				48%	66			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.02					318			
	
12.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей, 100 м2 поверхности	0.018	2 412.79	1 295.60	2.05	43.43	23.32	0.04	16.11	6.41	447	376		
				1 115.14			20.07		3.54	1		71		
	Накладные расходы		79%			18.42				67%	252			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.66				40%	150			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.51					849			
	
13.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.045	2 412.79	1 295.60	2.05	108.58	58.30	0.09	16.11	6.41	1 117	939	1	
				1 115.14			50.18		3.54	1		178		
	Накладные расходы		79%			46.06				67%	629			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.15				40%	376			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.79					2 122			
	
14.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0108	11 907.97	1 173.45	33.16	128.61	12.67	0.36	16.11	9.53	521	204	3	
				10 701.36	3.78		115.57	0.04	2.71	16.09		313	1	
	Объем: (0.9+0.9)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			13.73				92%	189			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.99				44%	90			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.33					800			
	
15.	ТЕР 15-04-018-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	2 854.22	161.29	529.75	128.44	7.26	23.84	16.12	4.52	498	117	108	
				2 163.18			97.34		2.81	1		274		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.90				80%	94			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.41				37%	43			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.75					635			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.86	221.62	101.80	102.69	855.44	392.94	396.37	16.11	3.72	7 979	6 330	1 475	
				17.13	1.45		66.12	5.60	2.64	16.18		175	91	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			358.69				77%	4 944			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			239.12				48%	3 082			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 453.25					16 005			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	79.902	36.04			2 879.67					15 070			
				36.04			2 879.67		188.6			15 070		
	Объем: (3.86)*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.43	286.73	122.64	1.26	410.02	175.37	1.81	16.11	9.16	3 601	2 825	17	
				162.83			232.85		3.26	1		759		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			163.09				79%	2 232			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			112.24				51%	1 441			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					685.35					7 274			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	178.75	13.13			2 346.99					7 565			
				13.13			2 346.99		42.32			7 565		
	Объем: 1.43*125													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.43	8 171.06	405.87	165.99	11 684.61	580.39	237.36	16.12	8.26	66 194	9 356	1 961	
				7 599.20	14.91		10 866.86	21.32	5.05	16.09		54 878	343	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			649.85				92%	8 923			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			330.94				44%	4 268			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 665.40					79 385			
	
21.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	16.04	137.86			2 211.27					8 993			
				137.86			2 211.27		560.66			8 993		
	Объем: (7.7*4+9.3)*0.4													
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.186	4 972.00	72.11	75.20	924.79	13.41	13.99	16.11	7.68	4 443	216	107	
				4 824.69	5.48		897.39	1.02	4.59	16.09		4 119	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			15.58				92%	213			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.94				44%	102			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					948.31					4 759			
	
23.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 стен	0.0186	149.82	98.65	51.17	2.79	1.83	0.95	16.11	6.69	36	30	6	
					6.80			0.13	1	16.08			2	
	Накладные расходы		86%			1.69				73%	23			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1.37				56%	18			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.85					77			
	
24.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Обшивка каркасных стен досками, лобовые и ветровые доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0648	3 104.61	230.44	94.03	201.18	14.93	6.09	16.11	9.12	858	241	56	
				2 780.15			180.15		3.12	1		562		
	Объем: 1.86+4.62													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.83				90%	217			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.06				43%	104			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.07					1 179			
	
25.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0648	978.00	299.35	6.74	63.37	19.40	0.44	16.11	9.15	434	312	4	
				671.92	0.16		43.54	0.01	2.7	18.69		118		
	Объем: 1.86+4.62													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.44				80%	250			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.12				37%	115			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.93					799			
	
26.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	21 223.62	2 306.00	742.65	101.87	11.07	3.56	16.11	7.17	446	178	26	
				18 174.97	28.43		87.24	0.14	2.78	18.81		243	3	
	Объем: 0.6*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.88				90%	163			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.05				43%	78			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.81					687			
	
27.	СЦена поставщика. 
Блоки оконные пластиковые-люк, м2	0.48	2 534.22			1 216.43			1	1	5 194			
				2 534.22			1 216.43		4.27	1		5 194		
	Поправки: М: =10714/4.27*1.01	
	
28.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.01	775.58	765.14	10.44	7.76	7.65	0.10	16.12	9.34	124	123	1	
					4.13			0.04	1	18.83			1	
	Накладные расходы		74%			5.69				63%	78			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.85				40%	50			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.30					252			
	
29.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.01	12 833.31	745.23	9.03	128.33	7.45	0.09	16.12	8.58	318	120	1	
				12 079.05	0.95		120.79	0.01	1.63	15.99		197		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			8.58				98%	118			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5.30				56%	67			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.21					503			
	
30.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.14	27.31			3.82					27			
				27.31			3.82		194.32			27		
	Объем: 0.01*14													
	
31.	СЦена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	1	852.46			852.46			1	1	3 640			
				852.46			852.46		4.27	1		3 640		
	Поправки: М: =3500/4.27*1.04	
	
32.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		16.12	1	409	196		
				75.90			75.90		2.8	1		213		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	172			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	94			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					676			
	
33.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.186	75.57	75.35	0.22	14.06	14.02	0.04	16.11	6.5	226	226		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			11.64				71%	160			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.11				52%	118			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.81					504			
	
34.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0558	11 907.97	1 173.45	33.16	664.46	65.48	1.85	16.11	9.53	2 691	1 055	18	
				10 701.36	3.78		597.14	0.21	2.71	16.09		1 618	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			70.95				92%	973			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.13				44%	466			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					771.53					4 130			
	
35.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.186	8 813.16	326.90	31.86	1 639.25	60.80	5.93	16.11	8.82	6 048	980	52	
				8 454.40	3.03		1 572.52	0.56	3.19	16.07		5 016	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			66.27				92%	910			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			33.75				44%	435			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 739.27					7 393			
	
36.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.13	7 415.77	333.04	13.17	964.05	43.30	1.71	16.11	9.13	3 323	697	16	
				7 069.56			919.04		2.84	1		2 610		
	Накладные расходы		83%			35.94				71%	495			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.15				52%	362			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 028.13					4 180			
	
37.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	16.11	9.14	898	373	3	
				5 145.09			205.80		2.54	1		523		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	265			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	194			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 357			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	16.11	9.14	362	155	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					553			
	
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	16.11	9.14	341	155	1	
				8 231.09			164.62		1.12	1		184		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					532			
	
40.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	16.11	9.16	1 140	634	1	
				1 029.19			123.50		4.09	1		505		
	Накладные расходы		83%			32.64				71%	450			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	330			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.16					1 920			
	
41.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка утепления покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя	12.555	47.52	20.14	27.38	596.61	252.81	343.81	16.11	7.36	6 603	4 073	2 530	
					3.42			42.99	2.16	16.11			693	
	Объем: 4.5*9.3*2*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			319.46				92%	4 385			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			162.69				44%	2 097			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 078.76					13 085			
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.837	286.73	122.64	1.26	239.99	102.65	1.06	16.11	9.16	2 108	1 654	10	
				162.83			136.29		3.26	1		444		
	Объем: 4.5*9.3*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			95.46				79%	1 307			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			65.70				51%	844			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.15					4 258			
	
43.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	104.625	7.04			736.56					2 498			
				7.04			736.56		23.88			2 498		
	Объем: 0.837*125													
	
44.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	12.555	202.86	119.97	82.89	2 546.85	1 506.20	1 040.65	16.11	8.94	33 568	24 265	9 303	
									18.43	1				
	Объем: 4.5*9.3*2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 355.58				77%	18 684			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			903.72				48%	11 647			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 806.15					63 899			
	
45.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	251.1	26.54			6 664.19					21 645			
				26.54			6 664.19		86.2			21 645		
	Объем: 83.7*3													
	
46.	ТЕР 10-01-008-06 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.012	631.51	372.55	26.60	7.58	4.47	0.32	16.11	9.13	86	72	3	
				232.36			2.79		3.99	1		11		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1756:[ М-(3800.68=8637.90*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			4.74				90%	65			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.41				43%	31			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.73					182			
	
47.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.00528	23 811.97			125.73					243			
				23 811.97			125.73		45 948.75			243		
	Объем: 0.012*0.44													
	
48.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	10.853	48.13	4.41	36.66	522.31	47.86	397.87	16.1	7.59	5 024	771	3 020	
									1	1				
	Объем: 5.133+143*40/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			47.86				100%	771			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			28.72				60%	463			
	
49.	ТССЦпг 03-01-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	10.853	17.33		17.33	188.08		188.08	1	8.57	1 612		1 612	
									1	1				
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
50.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.07	1 454.57	549.87	8.86	4 465.54	1 688.12	27.21	16.12	9.13	41 349	27 212	248	
				895.84			2 750.22		5.05	1		13 889		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			1 856.93				93%	25 307			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 147.92				54%	14 694			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 470.39					81 351			
	
51.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.25	4 688.98	197.81	4 246.36	1 172.25	49.45	1 061.59	16.12	4.06	5 324	797	4 310	
				244.81	143.10		61.20	35.78	3.54	15.1		217	540	
	Накладные расходы		78%			66.48				66%	882			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.62				40%	535			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 281.34					6 741			
	
52.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.08	188.95	188.95		393.02	393.02		16.11	1	6 331	6 331		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			389.09				84%	5 318			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			235.81				48%	3 039			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 017.92					14 688			
	
	Ремонт и усиление стен по РП 12-2013-9-АС	
	
53.	ТЕР 46-01-004-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, 1 т	0.5909	3 813.22	1 858.84	134.32	2 253.23	1 098.39	79.37	16.12	6.36	23 577	17 706	505	
				1 820.06	11.48		1 075.47	6.78	4.99	16.09		5 367	109	
	Объем: 0.45936+0.1184+0.00624+0.0069													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1871:[ М-(2774.30=5779.80*0.48) ];  ТССЦ 103-0017:[ М-(350.30=31.00*11.3) ];  ТССЦ 204-0015:[ М-(2428.55=5167.13*0.47) ]	
	Накладные расходы		99%			1 094.12				84%	14 965			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			663.10				48%	8 551			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 010.45					47 093			
	
54.	ТССЦ 204-0017 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 32-40 мм, т	0.45936	5 180.20			2 379.58					13 769			
				5 180.20			2 379.58		29 975.04			13 769		
	Объем: (8.96*16+39*4+40*4)/1000													
	
55.	ТССЦ 101-1898 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм, т	0.1184	6 168.24			730.32					3 874			
				6 168.24			730.32		32 715.76			3 874		
	Объем: 14.8*8/1000													
	
56.	ТССЦ 101-2534 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Костыль из квадратной стали, шт.	48	12.65			607.20					1 876			
				12.65			607.20		39.08			1 876		
	
57.	ТССЦ 507-2889 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком (доп. РЦЦС: "для соединения арматурных стержней"), марки CXL-36/C, шт.	16	282.85			4 525.60					15 334			
				282.85			4 525.60		958.36			15 334		
	
58.	ТЕРр 53-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.121	18 417.15	1 519.46	77.09	2 228.48	183.85	9.33	16.12	5.96	14 091	2 964	56	
				16 820.60	5.28		2 035.29	0.64	5.44	16.11		11 072	10	
	Объем: 11*11/1000													
	Накладные расходы		86%			158.66				73%	2 171			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			129.14				56%	1 665			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 516.28					17 927			
	
59.	ТЕР 46-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т	0.06668	9 777.83	2 026.73	1 040.26	651.99	135.14	69.36	16.11	6.46	4 746	2 177	448	
				6 710.84	77.31		447.48	5.16	4.74	16.09		2 121	83	
	Объем: (3.44*7+17.1*1+12.5*1+13*1)/1000													
	Накладные расходы		99%			138.90				84%	1 898			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			84.18				48%	1 085			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					875.07					7 729			
	
60.	ТССЦ 101-3685 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс, т	0.02408	5 399.40			130.02					601			
				5 399.40			130.02		24 953.8			601		
	Объем: (3.44*7)/1000													
	
61.	ТССЦ 101-3686 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс, т	0.0426	5 280.24			224.94					1 040			
				5 280.24			224.94		24 403.41			1 040		
	Объем: (17.1*1+12.5*1+13*1)/1000													
	
62.	ТЕР 46-03-009-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.04	3 087.01	654.72	2 432.29	123.48	26.19	97.29	16.12	4.24	835	422	413	
					237.28			9.49	1	16.1			153	
	Накладные расходы		99%			35.32				84%	483			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.41				48%	276			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.21					1 594			
	
63.	ТЕР 09-05-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.04	135.59	131.79	3.80	5.42	5.27	0.15	16.11	9.13	86	85	1	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.27				69%	59			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			3.79				58%	49			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.48					194			
	
64.	ТССЦ 101-1714 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.00062	16 152.00			10.01					38			
				16 152.00			10.01		60 522.85			38		
	Объем: 0.155*4/1000													
	
65.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1216	358.47	69.00	13.01	43.59	8.39	1.58	16.11	2.72	236	135	4	
				276.46	0.14		33.62	0.02	2.88	16.45		97		
	Объем: 44.7*0.02048+43.1*0.0426+26.3*0.1184+52*0.121													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			6.81				69%	93			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.05				48%	65			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.45					394			
	
66.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1216	1 249.50	84.82	17.28	151.94	10.31	2.10	16.11	3.33	494	166	7	
				1 147.40	0.28		139.52	0.03	2.3	16.45		321	1	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			8.38				69%	115			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.20				48%	80			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.52					689			
	
67.	ТЕР 07-05-039-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м шва	0.28	1 189.03	222.93	966.10	332.93	62.42	270.51	16.11	4.42	2 201	1 006	1 196	
					94.56			26.48	3.23	16.1			426	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			124.46				119%	1 704			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			75.57				68%	974			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					532.96					4 879			
	
68.	ТЕРр 69-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 расширяющийся цемент, песок, 1 м3 раствора	0.084	28.57	28.57		2.40	2.40		16.11	1	39	39		
									1	1				
	Объем: 0.003*28													
	Накладные расходы		66%			1.58				56%	22			
										=(66.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			0.96				32%	12			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.94					73			
	
69.	ТССЦ 408-0141 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	0.063	107.87			6.80					32			
				107.87			6.80		510.24			32		
	Объем: 0.75*0.084													
	
70.	ТССЦ 101-2429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Цемент расширяющийся, т	0.0294	2 050.80			60.29					633			
				2 050.80			60.29		21 538.58			633		
	Объем: 0.25*0.084*1.4													
	
71.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	2.3833	40 613.99	3 949.94	5 786.76	96 795.33	9 413.89	13 791.59	16.12	5.75	360 572	151 752	79 302	
				30 877.29	307.74		73 589.85	733.43	1.76	16.11		129 518	11 816	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9 639.95				80%	130 854			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 769.24				37%	60 520			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111 204.52					551 947			
	
72.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	26.69296	671.40			17 921.65					97 232			
				671.40			17 921.65		3 642.62			97 232		
	Объем: (2.3833)*11.2													
	
73.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3516	2 074.12	832.23	83.91	729.26	292.61	29.50	16.11	9.97	6 449	4 714	294	
				1 157.98	39.06		407.15	13.73	3.54	14.27		1 441	196	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			291.02				80%	3 928			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			143.98				37%	1 817			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 164.26					12 194			
	
74.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3516	2 291.60	114.18	14.24	805.73	40.15	5.01	16.11	9.07	2 829	647	45	
				2 163.18			760.57		2.81	1		2 137		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			38.14				80%	518			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.87				37%	239			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.74					3 586			
	
75.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.23	2 956.30	374.76	6.66	679.95	86.19	1.53	16.11	9.22	3 031	1 389	14	
				2 574.88	1.03		592.22	0.24	2.75	18.87		1 629	4	
	Накладные расходы		83%			71.74				71%	989			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.18				52%	724			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.87					4 744			
	
76.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0358	1 734.68	1 482.28	252.40	62.10	53.07	9.04	16.12	9.34	940	855	84	
					100.00			3.58	1	18.81			67	
	Объем: 2*0.2+6*0.53													
	Накладные расходы		99%			56.08				84%	774			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.99				48%	443			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.17					2 157			
	
77.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0358	21 833.35	2 767.20	891.18	781.63	99.07	31.90	16.11	7.17	3 634	1 596	229	
				18 174.97	34.11		650.66	1.22	2.78	18.81		1 809	23	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			106.31				90%	1 457			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			54.16				43%	696			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					942.09					5 787			
	
78.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.4	3 070.76			1 228.30					2 100			
				3 070.76			1 228.30		5 248.9			2 100		
	Объем: 0.2*2													
	
79.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.18	2 460.30			7 823.75					13 382			
				2 460.30			7 823.75		4 208.2			13 382		
	Объем: 0.53*6													
	
80.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.05	1 679.51	942.47	24.65	83.98	47.12	1.23	16.12	9.21	934	760	11	
				712.39	3.75		35.62	0.19	4.57	18.79		163	4	
	Накладные расходы		76%			35.96				65%	497			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.39				48%	367			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.32					1 797			
	
81.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.27	1 466.39	1 466.39		395.92	395.92		16.11	1	6 378	6 378		
									1	1				
	Объем: (9.45+9.3)*2*0.9*0.8													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			285.06				61%	3 891			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			150.45				31%	1 977			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.43					12 246			
	
82.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности стен, 100 м2 расчищенной поверхности	0.3	172.22	172.22		51.67	51.67		16.11	1	832	832		
									1	1				
	Объем: (9.45+9.3)*2*0.8													
	Накладные расходы		80%			41.34				68%	566			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.84				40%	333			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.84					1 731			
	
83.	ТЕР 08-01-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3	2 916.01	1 096.48	25.33	874.80	328.94	7.60	16.11	9.13	7 269	5 299	69	
				1 794.21			538.26		3.53	1		1 900		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			361.83				93%	4 928			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			223.68				54%	2 861			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 460.31					15 059			
	
84.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3	7 076.66	543.04	228.03	2 123.00	162.91	68.41	16.12	4.82	9 482	2 626	330	
				6 305.59			1 891.68		3.45	1		6 526		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			179.20				93%	2 442			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			110.78				54%	1 418			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 412.98					13 342			
	
85.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3	203.51	35.93	41.45	610.52	107.78	124.35	16.12	4.78	4 088	1 737	594	
				126.13	4.21		378.39	12.64	4.64	16.11		1 756	204	
	Объем: (9.45+9.3)*2*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			133.67				94%	1 825			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			77.07				51%	990			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					821.26					6 902			
	
86.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	1.5	372.02	36.11	76.78	558.02	54.17	115.16	16.11	4.6	3 392	873	530	
				259.13	7.73		388.70	11.59	5.12	16.1		1 990	187	
	Объем: (9.45+9.3)*2*0.8*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			72.99				94%	996			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			42.09				51%	541			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					673.10					4 929			
	
87.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3	730.22	37.46	0.38	2 190.66	112.37	1.13	16.11	5.8	11 019	1 810	7	
				692.39			2 077.17		4.43	1		9 202		
	Объем: (9.45+9.3)*2*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			124.73				94%	1 701			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			71.92				51%	923			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 387.31					13 644			
	
88.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.515	48.13	4.41	36.66	265.41	24.32	202.18	16.1	7.59	2 553	392	1 535	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			24.32				100%	392			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			14.59				60%	235			
	
89.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.515	16.40		16.40	90.45		90.45	1	7.87	712		712	
									1	1				
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
	
90.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.06	1 143.95	891.55	252.40	68.64	53.49	15.14	16.12	9.34	1 004	862	141	
					100.00			6.00	1	18.81			113	
	Объем: 1.5*4													
	Накладные расходы		99%			58.90				84%	819			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			35.69				48%	468			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.23					2 291			
	
91.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6	102.34	34.85	32.75	614.04	209.07	196.47	16.11	8.1	5 777	3 368	1 591	
				34.75			208.50		3.92	1		817		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			169.35				69%	2 324			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			150.53				58%	1 953			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					933.92					10 054			
	
92.	СЦена поставщика. 
Блок металлический, м2	6	1 144.73			6 868.38			1	1	29 328			
				1 144.73			6 868.38		4.27	1		29 328		
	Поправки: М: =4700/4.27*1.04	
	
93.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка металлических поверхностей щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	11.304	11.25	11.25		127.14	127.14		16.1	1	2 047	2 047		
									1	1				
	Объем: 9.42*0.12*10													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			102.98				69%	1 412			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			76.28				48%	983			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.41					4 442			
	
94.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11304	374.88	82.80	15.62	42.38	9.36	1.77	16.11	2.72	246	151	5	
				276.46	0.17		31.25	0.02	2.88	16.45		90		
	Объем: 9.42*0.12*10													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			7.60				69%	104			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.63				48%	72			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.61					423			
	
95.	ТЕРр 53-15-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных потолков при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	20 043.08	3 507.27	439.80	4 008.62	701.45	87.96	16.11	8.66	24 456	11 300	762	
				16 096.01	144.32		3 219.20	28.86	3.85	18.52		12 394	535	
	Накладные расходы		86%			628.07				73%	8 640			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			511.22				56%	6 628			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 147.90					39 723			
	
96.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2	2 234.95	1 048.26	180.42	446.99	209.65	36.08	16.11	11.72	4 549	3 377	423	
				1 006.27	103.89		201.25	20.78	3.72	14.8		749	308	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			218.91				80%	2 948			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			108.30				37%	1 363			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.20					8 860			
	
97.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.682	57.10	31.22		38.94	21.29		16.11	1	414	343		
				25.88			17.65		4.02	1		71		
	Накладные расходы		80%			17.03				68%	233			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.65				40%	137			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.62					784			
	
98.	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.682	178.09	123.98	6.30	121.46	84.55	4.30	16.11	9.24	1 576	1 362	40	
				47.81	1.29		32.61	0.88	5.33	18.84		174	17	
	Накладные расходы		80%			68.34				68%	938			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.72				40%	552			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.52					3 065			
	
99.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	1.04	188.95	188.95		196.51	196.51		16.11	1	3 166	3 166		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			194.54				84%	2 659			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			117.91				48%	1 520			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.96					7 345			
	
100.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.04	57.10	31.22		59.38	32.47		16.11	1	631	523		
				25.88			26.92		4.02	1		108		
	Накладные расходы		80%			25.98				68%	356			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.24				40%	209			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.59					1 196			
	
101.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.04	1 043.83	675.65	13.36	1 085.58	702.68	13.89	16.11	9.09	13 535	11 320	126	
				354.82			369.01		5.66	1		2 089		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			555.12				67%	7 584			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			351.34				40%	4 528			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 992.04					25 647			
	
102.	ТССЦ 101-3884 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	114.4	20.41			2 334.90					7 641			
				20.41			2 334.90		66.79			7 641		
	Объем: 1.04*110													
	
103.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.04	2 203.33	1 002.02	180.42	2 291.46	1 042.10	187.64	16.11	11.72	22 958	16 788	2 199	
				1 020.89	103.89		1 061.73	108.05	3.74	14.8		3 971	1 599	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 092.64				80%	14 710			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			540.57				37%	6 803			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 924.67					44 471			
	
104.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.04	210.27	122.16	3.53	218.68	127.04	3.67	16.11	9.17	2 450	2 047	34	
				84.59	0.20		87.97	0.20	4.2	18.69		369	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			120.88				80%	1 641			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			59.80				37%	759			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.36					4 850			
	
105.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.34	2 526.51	1 124.28	139.64	859.01	382.26	47.48	16.11	4.9	8 576	6 158	233	
				1 262.59	15.51		429.28	5.27	5.09	16.1		2 185	85	
	Накладные расходы		80%			310.02				68%	4 245			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			263.52				54%	3 371			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 432.55					16 192			
	
106.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.682	3 221.87	762.19	548.76	2 197.31	519.81	374.25	16.12	4.15	17 244	8 379	1 553	
				1 910.92	7.56		1 303.25	5.16	5.61	18.81		7 311	97	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			582.72				94%	7 967			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			335.98				51%	4 323			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 116.01					29 534			
	
107.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	79.112	33.27			2 632.06					5 041			
				33.27			2 632.06		63.72			5 041		
	Объем: 0.682*116													
	
108.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.682	1 809.82	459.64	70.56	1 234.29	313.47	48.12	16.12	8.92	9 872	5 053	429	
				1 279.62	24.62		872.70	16.79	5.03	18.81		4 390	316	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			366.59				94%	5 047			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			211.37				51%	2 738			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 812.25					17 657			
	
109.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.682	2 010.11	34.94	74.61	1 370.90	23.83	50.88	16.1	8.73	7 361	384	444	
				1 900.56	24.39		1 296.18	16.63	5.04	18.83		6 533	313	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			44.91				94%	655			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			25.89				51%	355			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 441.71					8 372			
	
110.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.13981	502.06	163.97	60.72	70.19	22.92	8.49	16.11	8.04	633	369	68	
				277.37	3.63		38.78	0.51	5.03	16.07		195	8	
	Объем: 68.2*2.05/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			22.26				80%	302			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.89				44%	166			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.34					1 100			
	
111.	ТССЦ 101-3892 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм, м2	68.2	15.18			1 035.28					4 275			
				15.18			1 035.28		62.68			4 275		
	
112.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.424	48.13	4.41	36.66	405.41	37.15	308.82	16.1	7.59	3 899	598	2 344	
									1	1				
	Объем: (104+208)*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			37.15				100%	598			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.29				60%	359			
	
113.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.424	16.40		16.40	138.15		138.15	1	7.87	1 087		1 087	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	244 203.61	26 620.75	20 831.97			1 181 121	429 014	126 874	
			196 575.91	1 174.07				622 418	18 909	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 525.60					15 334			
			4 525.60					15 334		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 525.60					15 334			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 525.60					15 334			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	237 220.76	26 269.81	19 309.61			1 144 159	423 361	114 970	
			191 641.30	1 174.02				605 830	18 908	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	61 026.78					245 710			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 11, 52, 53, 59, 62, 76, 90, 99; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 33, 36-40, 75; %=73 - по стр. 10, 23, 58, 95; %=67 - по стр. 12, 13, 101; %=92 - по стр. 14, 20, 22, 34, 35, 41; %=80 - по стр. 15, 25, 71, 73, 74, 96, 103, 104, 110; %=77 - по стр. 16, 44; %=79 - по стр. 18, 42; %=90 - по стр. 24, 26, 46, 77; %=93 - по стр. 50, 83, 84; %=66 - по стр. 51; %=69 - по стр. 65, 66, 93, 94; %=119 - по стр. 67; %=56 - по стр. 68; %=65 - по стр. 80; %=61 - по стр. 81; %=68 - по стр. 82, 97, 98, 100, 105; %=94 - по стр. 85-87, 106, 108, 109)	26 014.70					354 946			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 11, 16, 44, 52, 53, 59, 62, 65, 66, 76, 80, 90, 93, 94, 99; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 33, 36-40, 75; %=56 - по стр. 10, 23, 58, 95; %=40 - по стр. 12, 13, 51, 82, 97, 98, 100, 101; %=44 - по стр. 14, 20, 22, 34, 35, 41, 110; %=37 - по стр. 15, 25, 71, 73, 74, 96, 103, 104; %=51 - по стр. 18, 42, 85-87, 106, 108, 109; %=43 - по стр. 24, 26, 46, 77; %=54 - по стр. 50, 83, 84, 105; %=68 - по стр. 67; %=32 - по стр. 68; %=31 - по стр. 81)	15 171.38					194 283			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	278 406.84					1 693 388			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	619.46	214.34	196.62			5 863	3 453	1 592	
			208.50					817		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 63, 91)	173.62					2 383			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 63, 91)	154.32					2 002			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	947.40					10 248			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	227.98	27.27	0.19			878	439	2	
			200.51	0.05				437	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 28; %=98 - по стр. 29; %=88 - по стр. 32)	26.80					368			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28; %=56 - по стр. 29; %=48 - по стр. 32)	16.44					211			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	271.22					1 457			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 609.81	109.33	1 325.55			14 887	1 761	10 310	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48, 88, 112)	109.33					1 761			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48, 88, 112)	65.60					1 057			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 609.81					14 887			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	285 760.87					1 735 314			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 115.28					37 136			
	ИТОГО	291 876.15					1 772 450			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 837.52					35 449			
	ИТОГО	297 713.67					1 807 899			
	НДС 18%	53 588.46					325 422			
	ВСЕГО С НДС	351 302.13					2 133 321			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 215.12					357 697			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 342.14					196 496			

Составил:	ведущий инженер СО                                                                                                   И.А.Лучинович	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)