«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»		
	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ / С.Б. Русович/	________________ /Емельянова О.Ю./	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пр. Московский, 92-96.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0236	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.49	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6.92	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	6.92	
	Мощение территории плиткой толщ.60 мм	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0463	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	74.08	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0463	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.37	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	40.7	
10.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0925	
11.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.44	
12.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	18.5	
13.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (М400), толщина 60 мм, серая	м2	188.7	
	Установка бортовых камней	
14.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0112	
15.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	17.92	
16.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0112	
17.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.056	
18.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.16	
19.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2	100 м бортового камня	2	
20.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0396	
21.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	10.15	
22.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	200	
	Прочие работы	
23.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)