«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 686 855	руб.	Смета на сумму:	1 686 855	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_______________ 2018 г.	«______»______________ 2018 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дарвина, 1а-ул.Киевская, 32-34
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
	
Сметная стоимость:	1 686.855	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.086	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	192.112	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  МКД по ул.Дарвина, 1а-ул.Киевская, 32-34	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.224	31 377.16	7 028	
		Объем: 320*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.7744	268.820	1 015	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	17.40928	152.740	2 659	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.01024	935.23	945	
			(1)			268.82	272	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.76416	1 233.16	3 409	
			(1)			268.82	743	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.44352	35.92	16	
		Накладные расходы				88%	3 233	
		Сметная прибыль				48%	1 764	
		Всего с НР и СП					12 025	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.36	16 033.58	21 806	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	12.784	200.120	2 558	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	92.8336	163.200	15 150	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	12.784	493.44	6 308	
			(1)			200.12	2 558	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	38.352	9.05	347	
		Накладные расходы				88%	15 583	
		Сметная прибыль				48%	8 500	
		Всего с НР и СП					45 889	
	
3.	ГЭСНр 69-19-2 
(прим)	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (лоток дренажный,бетонный якорь для оттяжки дымовой трубы )	м3		2.9131	3 765.64	10 970	
		Объем: 0.96+1.25*1.25*1.25						
3. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	17.49	50.950119	161.570	8 232	
3. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.15	23.741765	97.21	2 308	
3. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	16.3	47.48353	9.05	430	
		Накладные расходы				66%	5 433	
		Сметная прибыль				40%	3 293	
		Всего с НР и СП					19 696	
	
4.	ГЭСН 22-01-011-06 
(прим)	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром: 200 мм  МПСН, п.10.2 таб.2-5  Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения	км		0.024	115 636.25	2 775	
		Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	73.14	1.75536	262.556	461	
4. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	293.4	7.0416	195.640	1 378	
4. 3.	91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.99	0.02376	1 058.62	25	
			(1)			268.82	6	
4. 4.	91.10.05-004	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	8.13	0.19512	1 060.22	207	
			(1)			286.75	56	
4. 5.	91.10.06-001	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	1.182	0.028368	284.17	8	
			(1)			229.99	7	
4. 6.	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	18	0.432	7.51	3	
4. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.258	0.006192	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
4. 8.	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	14.112	0.338688	334.07	113	
			(1)			229.99	78	
4. 9.	91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	48.468	1.163232	889.55	1 035	
			(1)			268.82	313	
		Накладные расходы				111%	2 041	
		Сметная прибыль				61%	1 122	
		Всего с НР и СП					5 938	
	
5.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		60.1926	39.92	2 403	
		Объем: 22.4*1.8+(136*0.3*0.15*2.2)+2.913*2.2						
	
6.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		60.1926	262.99	15 830	
		Объем: 22.4*1.8+(136*0.3*0.15*2.2)+2.913*2.2						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=261 м2	
7.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1175	51 564.61	6 059	
		Объем: 261*0.45						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.12535	268.820	1 378	
7. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.7719	147.310	261	
7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.21495	935.23	1 136	
			(1)			268.82	327	
7. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.9104	1 188.38	4 647	
			(1)			268.82	1 051	
7. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0047	3 090.35	15	
		Накладные расходы				81%	1 328	
		Сметная прибыль				34%	557	
		Всего с НР и СП					7 944	
	
8.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		188	151.56	28 493	
		Объем: 117.5*1.6						
	
9.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.522	18 517.68	9 666	
		Объем: 261*0.2						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.24536	254.662	1 845	
9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	8.20584	151.380	1 242	
9. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.92394	1 543.79	1 426	
			(1)			268.82	248	
9. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.23938	964.28	2 159	
			(1)			200.12	448	
9. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.69576	1 215.15	4 491	
			(1)			286.75	1 060	
9. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.38628	760.62	294	
			(1)			229.99	89	
9. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.61	20.52	54	
		Накладные расходы				121%	3 735	
		Сметная прибыль				65%	2 007	
		Всего с НР и СП					15 408	
	
10.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		57.42	523.12	30 038	
		Объем: 52.2*1.10						
	
11.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.261	22 274.28	5 814	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.47317	265.450	1 453	
11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.75431	161.570	1 253	
11. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.31581	935.23	295	
			(1)			268.82	85	
11. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.33408	1 543.79	516	
			(1)			268.82	90	
11. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.34676	691.29	931	
			(1)			268.82	362	
11. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.2446	791.87	1 777	
			(1)			268.82	603	
11. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.7569	721.34	546	
			(1)			268.82	203	
11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.47502	760.62	361	
			(1)			229.99	109	
11. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.525	20.52	134	
		Накладные расходы				121%	3 274	
		Сметная прибыль				65%	1 759	
		Всего с НР и СП					10 847	
	
12.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.261	1 725.17	450	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.6003	268.820	161	
12. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1305	691.29	90	
			(1)			268.82	35	
12. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.30015	791.87	238	
			(1)			268.82	81	
12. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.16965	721.34	122	
			(1)			268.82	46	
		Накладные расходы				121%	195	
		Сметная прибыль				65%	105	
		Всего с НР и СП					749	
	
13.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		65.25	2 270.97	148 181	
		Объем: 261*0.2*1.25						
	
14.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1305	5 304.43	692	
		Объем: 261*0.05						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.643365	213.358	137	
14. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.123975	1 543.79	191	
			(1)			268.82	33	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.51939	964.28	501	
			(1)			200.12	104	
		Накладные расходы				121%	166	
		Сметная прибыль				65%	89	
		Всего с НР и СП					947	
	
15.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		13.311	2 154.36	28 677	
		Объем: (0.1305)*102.0						
	
16.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		26.1	2 297.87	59 975	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.349	220.033	517	
16. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	307.98	184.510	56 825	
16. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	964.28	755	
			(1)			200.12	157	
16. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.877	13.20	196	
16. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.783	760.62	596	
			(1)			229.99	180	
16. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	1 037.49	812	
			(1)			229.99	180	
16. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5.22	20.52	107	
16. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.305	523.12	683	
		Накладные расходы				121%	69 384	
		Сметная прибыль				65%	37 272	
		Всего с НР и СП					166 631	
	
17.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 	м2		266.22	480.00	127 786	
		Объем: 261*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=68м2	
18.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.017	51 564.61	877	
		Объем: 68*0.25						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.74154	268.820	199	
18. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.25636	147.310	38	
18. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17578	935.23	164	
			(1)			268.82	47	
18. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.56576	1 188.38	672	
			(1)			268.82	152	
18. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00068	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	192	
		Сметная прибыль				34%	81	
		Всего с НР и СП					1 150	
	
19.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		27.2	151.56	4 122	
		Объем: 17*1.6						
	
20.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.136	18 517.68	2 518	
		Объем: 68*0.2						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.88768	254.662	481	
20. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.13792	151.380	324	
20. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.24072	1 543.79	372	
			(1)			268.82	65	
20. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.58344	964.28	563	
			(1)			200.12	117	
20. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.96288	1 215.15	1 170	
			(1)			286.75	276	
20. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10064	760.62	77	
			(1)			229.99	23	
20. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.68	20.52	14	
		Накладные расходы				121%	974	
		Сметная прибыль				65%	523	
		Всего с НР и СП					4 015	
	
21.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.96	523.12	7 826	
		Объем: 13.6*1.10						
	
22.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.034	5 304.43	180	
		Объем: 68*0.05						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.16762	213.358	36	
22. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0323	1 543.79	50	
			(1)			268.82	9	
22. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.13532	964.28	130	
			(1)			200.12	27	
		Накладные расходы				121%	44	
		Сметная прибыль				65%	23	
		Всего с НР и СП					247	
	
23.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.468	2 154.36	7 471	
		Объем: (0.034)*102.0						
	
24.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.8	2 297.87	15 626	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.612	220.033	135	
24. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	80.24	184.510	14 805	
24. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.204	964.28	197	
			(1)			200.12	41	
24. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.876	13.20	51	
24. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.204	760.62	155	
			(1)			229.99	47	
24. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.204	1 037.49	212	
			(1)			229.99	47	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.36	20.52	28	
24. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.34	523.12	178	
		Накладные расходы				121%	18 077	
		Сметная прибыль				65%	9 711	
		Всего с НР и СП					43 414	
	
25.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая) 	м2		69.36	470.00	32 599	
		Объем: 68*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
26.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00864	51 564.61	446	
		Объем: (49*0.28*0.2+131*0.3*0.15)						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3768768	268.820	101	
26. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1302912	147.310	19	
26. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0893376	935.23	84	
			(1)			268.82	24	
26. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2875392	1 188.38	342	
			(1)			268.82	77	
26. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003456	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	97	
		Сметная прибыль				34%	41	
		Всего с НР и СП					584	
	
27.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		13.824	151.56	2 095	
		Объем: 8.64*1.6						
	
28.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.053	18 517.68	981	
		Объем: (49*0.28*0.1+131*0.3*0.1)						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.73564	254.662	187	
28. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.83316	151.380	126	
28. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09381	1 543.79	145	
			(1)			268.82	25	
28. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.22737	964.28	219	
			(1)			200.12	46	
28. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.37524	1 215.15	456	
			(1)			286.75	108	
28. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03922	760.62	30	
			(1)			229.99	9	
28. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.265	20.52	5	
		Накладные расходы				121%	379	
		Сметная прибыль				65%	203	
		Всего с НР и СП					1 563	
	
29.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.83	523.12	3 050	
		Объем: 5.3*1.10						
	
30.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.49	13 358.27	6 546	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3528	266.663	94	
30. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	37.2792	159.670	5 952	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.3332	874.68	291	
			(1)			268.82	90	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0196	1 037.49	20	
			(1)			229.99	5	
30. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00049	57 689.15	28	
30. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0833	3 038.87	253	
		Накладные расходы				121%	7 316	
		Сметная прибыль				65%	3 930	
		Всего с НР и СП					17 792	
	
31.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0097	2 983.71	29	
		Объем: (0.49)*(0.06*0.33)						
	
32.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.486	3 276.39	8 145	
		Объем: (0.49)*(5.9*0.86)						
	
33.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		49	178.10	8 727	
		Объем: (0.49)*100.0						
	
34.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.31	32 868.00	43 057	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9432	266.663	252	
34. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	99.6648	159.670	15 913	
34. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.8908	874.68	779	
			(1)			268.82	239	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0524	1 037.49	54	
			(1)			229.99	12	
34. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00131	57 689.15	76	
34. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.729	3 276.39	25 323	
34. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0786	2 983.71	235	
34. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2227	3 038.87	677	
34. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	131			
		Накладные расходы				121%	19 560	
		Сметная прибыль				65%	10 507	
		Всего с НР и СП					73 124	
	
35.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		131	341.55	44 743	
	
36.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
36. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
36. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
36. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
37.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=97 м2	
38.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0437	51 564.61	2 253	
		Объем: 97*0.45						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.906194	268.820	512	
38. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.658996	147.310	97	
38. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.451858	935.23	423	
			(1)			268.82	121	
38. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.454336	1 188.38	1 728	
			(1)			268.82	391	
38. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001748	3 090.35	5	
		Накладные расходы				81%	493	
		Сметная прибыль				34%	207	
		Всего с НР и СП					2 953	
	
39.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		69.92	151.56	10 597	
		Объем: 43.7*1.6						
	
40.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.194	18 517.68	3 592	
		Объем: 97*0.2						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.69272	254.662	686	
40. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.04968	151.380	462	
40. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.34338	1 543.79	530	
			(1)			268.82	92	
40. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.83226	964.28	803	
			(1)			200.12	167	
40. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.37352	1 215.15	1 669	
			(1)			286.75	394	
40. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14356	760.62	109	
			(1)			229.99	33	
40. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.97	20.52	20	
		Накладные расходы				121%	1 389	
		Сметная прибыль				65%	746	
		Всего с НР и СП					5 727	
	
41.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		21.34	523.12	11 163	
		Объем: 19.4*1.10						
	
42.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.097	22 274.28	2 161	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.03409	265.450	540	
42. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.88187	161.570	466	
42. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.11737	935.23	110	
			(1)			268.82	32	
42. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.12416	1 543.79	192	
			(1)			268.82	33	
42. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.50052	691.29	346	
			(1)			268.82	135	
42. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.8342	791.87	661	
			(1)			268.82	224	
42. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2813	721.34	203	
			(1)			268.82	76	
42. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.17654	760.62	134	
			(1)			229.99	41	
42. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.425	20.52	50	
		Накладные расходы				121%	1 217	
		Сметная прибыль				65%	654	
		Всего с НР и СП					4 032	
	
43.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.097	1 725.17	167	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2231	268.820	60	
43. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0485	691.29	34	
			(1)			268.82	13	
43. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.11155	791.87	88	
			(1)			268.82	30	
43. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.06305	721.34	45	
			(1)			268.82	17	
		Накладные расходы				121%	73	
		Сметная прибыль				65%	39	
		Всего с НР и СП					279	
	
44.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		24.25	2 270.97	55 071	
		Объем: 97*0.2*1.25						
	
45.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0485	5 304.43	257	
		Объем: 97*0.05						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.239105	213.358	51	
45. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.046075	1 543.79	71	
			(1)			268.82	12	
45. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.19303	964.28	186	
			(1)			200.12	39	
		Накладные расходы				121%	62	
		Сметная прибыль				65%	33	
		Всего с НР и СП					352	
	
46.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.947	2 154.36	10 658	
		Объем: (0.0485)*102.0						
	
47.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.7	2 297.87	22 289	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.873	220.033	192	
47. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	114.46	184.510	21 119	
47. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	964.28	281	
			(1)			200.12	58	
47. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.529	13.20	73	
47. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.291	760.62	221	
			(1)			229.99	67	
47. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	1 037.49	302	
			(1)			229.99	67	
47. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.94	20.52	40	
47. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.485	523.12	254	
		Накладные расходы				121%	25 786	
		Сметная прибыль				65%	13 852	
		Всего с НР и СП					61 927	
	
48.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		98.94	570.00	56 396	
		Объем: 97*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
49.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00108	51 564.61	56	
		Объем: (24*0.3*0.15)						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0471096	268.820	13	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0162864	147.310	2	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0111672	935.23	10	
			(1)			268.82	3	
49. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0359424	1 188.38	43	
			(1)			268.82	10	
49. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000432	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	12	
		Сметная прибыль				34%	5	
		Всего с НР и СП					73	
	
50.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.728	151.56	262	
		Объем: 1.08*1.6						
	
51.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	18 517.68	130	
		Объем: (24*0.3*0.1)						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	254.662	25	
51. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	151.380	17	
51. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 543.79	19	
			(1)			268.82	3	
51. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	964.28	29	
			(1)			200.12	6	
51. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 215.15	60	
			(1)			286.75	14	
51. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	760.62	4	
			(1)			229.99	1	
51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	51	
		Сметная прибыль				65%	27	
		Всего с НР и СП					208	
	
52.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	523.12	403	
		Объем: 0.7*1.10						
	
53.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.24	32 868.00	7 888	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1728	266.663	46	
53. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	18.2592	159.670	2 915	
53. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1632	874.68	143	
			(1)			268.82	44	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
53. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00024	57 689.15	14	
53. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.416	3 276.39	4 639	
53. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0144	2 983.71	43	
53. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0408	3 038.87	124	
53. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	24			
		Накладные расходы				121%	3 583	
		Сметная прибыль				65%	1 925	
		Всего с НР и СП					13 395	
	
54.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		24	341.55	8 197	
	
55.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.2	13 482.75	16 179	
55. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	48	150.030	7 201	
55. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	18	498.77	8 978	
		Накладные расходы				98%	7 057	
		Сметная прибыль				61%	4 393	
		Всего с НР и СП					27 629	
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
56.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0304	51 564.61	1 568	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(25*0.65*0.95)						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.326048	268.820	356	
56. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.458432	147.310	68	
56. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.314336	935.23	294	
			(1)			268.82	84	
56. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.011712	1 188.38	1 202	
			(1)			268.82	272	
56. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001216	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	343	
		Сметная прибыль				34%	144	
		Всего с НР и СП					2 056	
	
57.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		48.64	151.56	7 372	
		Объем: 30.4*1.6						
	
58.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.125	1 910.64	239	
		Объем: 25*0.1*0.5						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.04375	200.120	9	
58. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.275	154.230	197	
58. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.04375	964.28	42	
			(1)			200.12	9	
		Накладные расходы				111%	229	
		Сметная прибыль				61%	126	
		Всего с НР и СП					593	
	
59.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.375	523.12	719	
		Объем: (0.125)*11.0						
	
60.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.25	7 738.81	1 935	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.05	229.990	241	
60. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	6.78	173.510	1 176	
60. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.0125	685.69	694	
			(1)			229.99	233	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0375	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
60. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.225	20.52	25	
		Накладные расходы				111%	1 573	
		Сметная прибыль				61%	864	
		Всего с НР и СП					4 372	
	
61.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		25.25	632.52	15 971	
		Объем: 25*1.01						
	
62.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
62. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
62. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
62. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
62. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
62. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
63.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
64.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	119 138.56	14 297	
		Объем: 0.6*2						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	267.659	881	
64. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	163.200	3 351	
64. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	874.68	2 792	
			(1)			268.82	858	
64. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	116.06	5	
64. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 037.49	102	
			(1)			229.99	23	
64. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	17 952.03	108	
64. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	35 833.51	39	
64. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
64. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	138 785.25	333	
64. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	57 689.15	1	
64. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.42	933	
64. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	11 636.25		
64. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	6 628.70	6	
64. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 874.87	486	
64. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 276.39	354	
64. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	2 983.71	143	
64. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	17 002.88	5 631	
64. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	5 714.19	11	
		Накладные расходы				111%	4 698	
		Сметная прибыль				61%	2 582	
		Всего с НР и СП					21 576	
	
65.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.3312	17 002.88	-5 631	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
66.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 371.34	4 743	
	
67.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 483.79	4 968	
	
68.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 206.53	2 413	
	
69.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 068.35	4 137	
	
70.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 333.27	10 667	
	
71.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0584	12 520.10	731	
		Объем: 10.3-(2.26*1+25*0.038)-(25*0.1*0.5)						
71. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	5.1684	141.470	731	
		Накладные расходы				68%	497	
		Сметная прибыль				31%	227	
		Всего с НР и СП					1 455	
	
72.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		6.424	523.12	3 361	
		Объем: 5.84*1.1						
	
	Смотровой колодец (1 шт)	
73.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.045	51 564.61	2 320	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*1+(58*0.65*0.95)						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.9629	268.820	528	
73. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.6786	147.310	100	
73. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4653	935.23	435	
			(1)			268.82	125	
73. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.4976	1 188.38	1 780	
			(1)			268.82	403	
73. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0018	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	509	
		Сметная прибыль				34%	214	
		Всего с НР и СП					3 042	
	
74.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		72	151.56	10 912	
		Объем: 45*1.6						
	
75.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.29	1 910.64	554	
		Объем: 58*0.1*0.5						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.1015	200.120	20	
75. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.958	154.230	456	
75. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.1015	964.28	98	
			(1)			200.12	20	
		Накладные расходы				111%	528	
		Сметная прибыль				61%	290	
		Всего с НР и СП					1 373	
	
76.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.19	523.12	1 669	
		Объем: (0.29)*11.0						
	
77.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.58	7 738.81	4 489	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.436	229.990	560	
77. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	15.7296	173.510	2 729	
77. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.349	685.69	1 611	
			(1)			229.99	540	
77. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.087	1 037.49	90	
			(1)			229.99	20	
77. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.842	20.52	58	
		Накладные расходы				111%	3 651	
		Сметная прибыль				61%	2 006	
		Всего с НР и СП					10 146	
	
78.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		58.58	632.52	37 053	
		Объем: 58*1.01						
	
79.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
79. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
79. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
79. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
79. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
79. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
80.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
81.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.078	119 138.56	9 293	
		Объем: 0.78*1						
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	2.13876	267.659	572	
81. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	13.34814	163.200	2 178	
81. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	2.0748	874.68	1 815	
			(1)			268.82	558	
81. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.02964	116.06	3	
81. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.06396	1 037.49	66	
			(1)			229.99	15	
81. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0039	17 952.03	70	
81. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.000702	35 833.51	25	
81. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000546	20.52		
81. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00156	138 785.25	217	
81. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000156	57 689.15	1	
81. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	3.0264	200.42	607	
81. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000195	11 636.25		
81. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0005538	6 628.70	4	
81. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.10998	2 874.87	316	
81. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.0702	3 276.39	230	
81. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0312	2 983.71	93	
81. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.21528	17 002.88	3 660	
81. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.001248	5 714.19	7	
		Накладные расходы				111%	3 053	
		Сметная прибыль				61%	1 678	
		Всего с НР и СП					14 023	
	
82.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.2153	17 002.88	-3 661	
		Объем: (0.078)*(-2.76)						
	
83.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
84.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
85.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 704.25	1 704	
	
86.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
87.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 527.04	2 527	
	
88.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	692.00	692	
	
89.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		1	5 446.31	5 446	
	
90.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.1354	12 520.10	1 695	
		Объем: 20.9-(2.26*1+58*0.038)-(58*0.1*0.5)						
90. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	11.9829	141.470	1 695	
		Накладные расходы				68%	1 153	
		Сметная прибыль				31%	525	
		Всего с НР и СП					3 373	
	
91.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.894	523.12	7 791	
		Объем: 13.54*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 071 344	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					989 258	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					528 544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 36; %=66 - по стр. 3; %=111 - по стр. 4, 58, 60, 62, 64, 75, 77, 79, 81; %=81 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49, 56, 73; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=98 - по стр. 55; %=68 - по стр. 71, 90)					214 180	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 36; %=40 - по стр. 3; %=61 - по стр. 4, 55, 58, 60, 62, 64, 75, 77, 79, 81; %=34 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49, 56, 73; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=31 - по стр. 71, 90)					115 984	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 319 422	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					82 086	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					82 086	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 401 508	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	28 030	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 429 538	
	НДС 18%				18	257 317	
	ВСЕГО С НДС					1 686 855	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					214 180	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					115 984	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 071 344	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					989 258	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					528 544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 36; %=66 - по стр. 3; %=111 - по стр. 4, 58, 60, 62, 64, 75, 77, 79, 81; %=81 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49, 56, 73; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=98 - по стр. 55; %=68 - по стр. 71, 90)					214 180	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 36; %=40 - по стр. 3; %=61 - по стр. 4, 55, 58, 60, 62, 64, 75, 77, 79, 81; %=34 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49, 56, 73; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=31 - по стр. 71, 90)					115 984	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 319 422	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					82 086	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					82 086	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 401 508	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	28 030	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 429 538	
	НДС 18%				18	257 317	
	ВСЕГО С НДС					1 686 855	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					214 180	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					115 984	

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                     Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)