«УТВЕРЖДАЮ»	
	               Директор МКУ «КР МКД»	
		
	        ________________ / Русович С.Б./	
		
	       «______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Черняховского,2-4а	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением МКД г.Калининград, ул.Черняховского,2-4а	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель из металлочерепицы	100 м2 покрытия	9.5	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.5	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	9.5	
4.	Разборка мауэрлата	1 м3 древесины в конструкции	6.4	
5.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
6.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.68	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, под мауэрлат  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25	1 м3 кладки	3	
8.	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	60.75	
9.	Установка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы	1 м3 древесины в конструкции	15.87	
10.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
11.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.88	
12.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.036816	
13.	Мансардное окно Велюкс 0,78*1,18	м2	3.6816	
14.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	10.14	
15.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1267.5	
16.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	10.14	
17.	Замок конька	шт	22	
18.	Черепица торцевая левая	шт	136	
19.	Черепица торцевая правая	шт	136	
20.	Аэроэлемент конька	м	90.9	
21.	Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см	шт	68	
22.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, капельник  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25	100 м	1.6	
23.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.6	
24.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	1.3	
25.	Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м	шт	43	
26.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, слуховые окна	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	
27.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.044	
28.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25	100 м	1.54	
29.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.22	
30.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.11	
31.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.11	
32.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.28	
33.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.1	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.42	
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 30 каналов)	100 м труб	0.1	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	6.38	
37.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	2	
38.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.9	
39.	Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.9	
40.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники	100 м2 покрытия	0.24	
41.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, брандмауэр  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25	1 м3 кладки	3.2	
42.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, брандмауэр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	
43.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
44.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.16	
45.	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.6	
46.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.6	
	Вентиляционные каналы	
47.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.16	
48.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.48	
49.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.2	
50.	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.48	
51.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	1.76	
52.	Вата минеральная	м3	1.7072	
53.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	100 м2 поверхности	0.576	
54.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	63.36	
55.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.864	
56.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.24	
57.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1056	
58.	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0.08	
59.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	35	
60.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	724.5	
61.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	74.724	
62.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	74.724	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
63.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	27.4	
64.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.23	
65.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	2.74	
66.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.74	
67.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	14	
68.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	34	
69.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.8	
70.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.28	
71.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	15	
72.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	168	
73.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	840	
	Козырьки	
74.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.06	
75.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.06	
76.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.08	
77.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.06	
78.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.06	
79.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	6.96	
80.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.06	
81.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
82.	Очистка поверхности щетками, дверей, лестниц	1 м2 очищаемой поверхности	12	
83.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	12	
84.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
85.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
86.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.624	
	Короба из ПВХ	
87.	Короба пластмассовые шириной до 200 мм	100 м	0.8	
88.	Короб ПВХ 200*100мм	м	80	
89.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.8	
90.	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0.1	
91.	Демонтаж кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер	20	
92.	Установка кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер	20	
93.	Разборка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали	100 м2 поверхности воздуховодов	0.06	
94.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали	100 м2 поверхности воздуховодов	0.06	
95.	Ремонт цементной стяжки балконных плит площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.0864	
96.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0816	
97.	Демонтаж металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.2448	
98.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.2448	
99.	Кованое металлическое ограждение	м2	24.48	
100.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2448	
101.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2448	
	Декоративный фронтон	
102.	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	36.8	
103.	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150	1000 шт.	7.176	
104.	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0.074	
105.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	36	
106.	Установка бетонных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 750 мм	100 м деталей	0.471872	
107.	Бетонное изделие тип1	шт	4	
108.	Бетонное изделие тип2	шт	8	
109.	Бетонное изделие тип3	шт	8	
110.	Бетонное изделие тип4	шт	4	
111.	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см	10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2.54	
112.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	12.954	
113.	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	58.8	
114.	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры	1 т	0.4	
115.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.76	
116.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.88	
117.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.76	
118.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.76	
119.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	83.6	
120.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	190	
121.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.76	
122.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	
123.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, фронтона	100 м2 покрытия	0.4	
	Цоколь	
124.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.03	
125.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0.75	
126.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.06	
127.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	6	
128.	Демонтаж металлических решеток цокольных окон	1 т металлических изделий	0.2	
129.	Установка металлических решеток цокольных окон	1 т металлических изделий	0.2	
130.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.77	
131.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.77	
132.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.77	
133.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	84.7	
134.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	192.5	
135.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.77	
136.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.77	
137.	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (	100 м2 облицованной поверхности	0.3	
138.	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	30	
	Декоративные элементы	
139.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39.879	
140.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	39.879	
141.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (русты)	100 м2 поверхности	1.37	
142.	Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х300 мм	10 шт.	79.2	
143.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	15.344	
144.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.37	
145.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	150.7	
146.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1.37	
147.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.37	
148.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.37	
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО 2-4А	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
149.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0792	
150.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.256	
151.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.256	
	Устройство проезда и автостоянки	
152.	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.13278	
153.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.09941	
154.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.9941	
155.	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.099	
156.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.099	
157.	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1	1000 м3 грунта	0.1025	
158.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	164	
159.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.1025	
160.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	3.372	
161.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
162.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1 км трубопровода	0.0878	
163.	Труба ПВХ с раструбом наружняя класс с SN8 д=200х5,9 Wavin	м	88.678	
	КОЛОДЦЫ	
164.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.46	
165.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0.0415	
166.	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	
167.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.158	
168.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)