«УТВЕРЖДАЮ»	
	           Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13,
 ул. Серж. Щедина, д. 14-26

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	89.8484	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	8.99	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	8.99	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	91.862	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.7	
6.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.4	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	91.862	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1194.206	
9.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	91.862	
10.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	84.049	
11.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	9245.39	
12.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	21012.25	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	84.049	
14.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	91.862	
15.	Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	8.9	
	Проемы	
16.	Разборка металлических заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.6578	
17.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0369	
18.	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	69.47	
19.	Дверь противопожарная металлическая	м2	69.47	
20.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.17424	
21.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.17424	
22.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	10.8	
23.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	6.624	
24.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.0732	
25.	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	7.32	
26.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.777338	
27.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.777338	
28.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.745	
29.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	23.9328	
30.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	43.056	
31.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.61024	
32.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0242	
33.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.63444	
	Отмостка	
34.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	67.1	
35.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.342	
36.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	2.013	
37.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	67.1	
38.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	67.1	
39.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	67.1	
	спуски в подвал	
40.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.5148	
41.	Протравка  нейтрализующим раствором, стен и откосов цоколя	100 м2 протравленной поверхности	0.6498	
42.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.08	
43.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6498	
44.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.6498	
45.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	8.4474	
46.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6498	
47.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.2223	
48.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	22.23	
49.	Блоки дверные металлические	м2	22.23	
50.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.15	
51.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.66	
52.	Очистка поверхности щетками металлических ограждений	1 м2 очищаемой поверхности	18.81	
53.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1881	
54.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1881	
55.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	1.32	
56.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0116	
57.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.16	
58.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.32	
	окна подвала	
59.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.6821	
60.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	2.2	
61.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.5001	
62.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	50.01	
63.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, откосов наружних и внутренних	100 м2	1.0584	
64.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню наружних откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5292	
65.	Окраска откосов наружних с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5292	
66.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая откосов внутренних	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5292	
67.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.52292	
68.	Разборка бетонных отливов окон в приямках	1 м3	1.0528	
69.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, отливы окон в приямках	100 м2 стяжки	0.2632	
70.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03,  до 40мм, отливы окон в приямках	100 м2 стяжки	0.2632	
	стены мансарды	
71.	Очистка вручную поверхности стен мнсарды от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.43	
72.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.43	
73.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс") для древесины	кг	8.901	
74.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43	
75.	Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.2	
76.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	1.2	
77.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	1.2	
78.	Покрытие пленкой стен и кровель, под утеплитель	100 м2 покрытия	1.2	
79.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	150	
80.	Изоляция стен мансарды изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	12	
81.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	12.24	
82.	Покрытие пленкой стен и кровель, по утеплителю	100 м2 покрытия	1.2	
83.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	150	
84.	Обшивка каркасных стен досками	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.2	
85.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.2	
86.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.528	
87.	Обшивка каркасных стен досками, ветровая доска по мансарде	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.084	
88.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.084	
89.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	5.54	
90.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	180	
91.	Короб 150*80мм	м	374	
92.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	5.54	
93.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	375.994	
94.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	375.994	
	
	Раздел 2.  КРЫША	
	
95.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	54.1075	
96.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	54.1075	
97.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	25.718	
98.	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	19.7456	
99.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	6.21	
100.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки	100 м	1.86	
101.	Установка кобылок	1 м3 древесины в конструкции	1.0304	
102.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев	100 м	8.526	
103.	Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки,подкос,лежень)	1 м3 древесины в конструкции	18.688	
104.	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки,подкос,лежень)	1 м3 древесины в конструкции	33.6356	
105.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.3	
106.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.78	
107.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.32	
108.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	32	
109.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	23.04	
110.	Смена жалюзийных решеток по слуховым окнам	100 жалюзийных решеток	0.64	
111.	Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.732	
112.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.8832	
113.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.388608	
114.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	76.23	
115.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	1577.961	
116.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	54.1075	
117.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	54.1075	
118.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	6763.44	
119.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	54.1075	
120.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	847	
121.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	7.34	
122.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	7.34	
123.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	7.34	
124.	Ограждение кровель, снегозадержатели	100 м ограждения	7.05	
125.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.468	
126.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	5.87	
127.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.22	
128.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.51	
129.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.51	
130.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	4.89	
131.	Обшивка каркасных стен досками, ветровая доска	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.192	
132.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.192	
	вентиляционные трубы	
133.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	15.246	
134.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	15.246	
135.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.88	
136.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.8408	
137.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	1.98	
138.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	8.316	
139.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов	100 м труб	1.12	
140.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	7.392	
141.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м труб	0.86	
142.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	9.46	
143.	Обетонирование труб, оголовники	1 м3	1.33056	
144.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1.04544	
	выход на чердак	
145.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.462	
146.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	46.2	
147.	Дверь противопожарная металлическая однопольная  1000х2100 мм	м2	46.2	
148.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.25168	
149.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25168	
150.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	289.251	
151.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	289.251	
	
	Раздел 3.  ПЕРЕKРЫТИЕ	
	смена утеплителя чердачного перекрытия	
152.	Разборка ходовых досок	100 м ходов	3.548	
153.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	7.096	
154.	Разборка утеплителя засыпного шлакового	1 м3 изоляции	319	
155.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	46.343	
156.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	5672.383	
157.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	34.615	
158.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	463.49	
159.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	37.752	
160.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	4620.845	
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	
	полы подвала	
161.	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	108.8	
162.	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.088	
163.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	174.08	
164.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	174.08	
165.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	54.4	
166.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	108.8	
167.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	10.88	
168.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1.222912	
169.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	1088	
170.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	10.88	
171.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, до 50мм	100 м2 стяжки	10.88	
	стены подвала	
172.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	46.46	
173.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	46.46	
174.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	46.46	
175.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	603.98	
176.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	46.46	
177.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	46.46	
	перекрытие подвала	
178.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.87	
179.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	26	
180.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	
181.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	
182.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.23	
183.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.23	
184.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	15.99	
185.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.23	
186.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.23	
187.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	303.4558	
188.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	303.4558	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля          
МКУ «КР МКД»							              	М.Я. Шуптар

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								         О.В. Толмачева