|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»** | **«УТВЕРЖДАЮ»** |
| **Директор МКУ «КР МКД»** | **Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»** |
|  |  |
| **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.Б. Русович** | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Н.В. Тихонова** |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| На капитальный ремонт **дворовой территории** по ул. Краснооктябрьская 6-12 | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. измерения** | **Кол-во** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.83 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.35 |
| 3. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | Т | 78.96 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | Т | 78.96 |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на а/мобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.147 |
| 6. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 235.2 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.147 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.769 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 84,59 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.38457 |
| 11. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, прим | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1538 |
| 12. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 15.69 |
| 13. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 38.457 |
| 14. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 80 мм, серая | м2 | 392.26 |
| 15. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.31 |
| 16. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 31 |
| 17. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.1; Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Прил.27.3 п. 3.8 "При сечении 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора | 100 м бортового камня | 1 |
| 18. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.07 |
| 19. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0198 |
| 20. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 100 |
| 21. | Подготовка почвы для устр-ва партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1 |
| 22. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | **Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» В.Е. Липин** |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |