«СОГЛАСОВАНО»	             «УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома по адресу: ул.Великолукская, д.15-21, г. Калининград	

Сметная стоимость:	2 533.363	тыс. руб.	
монтажных работ:	23.033	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.342	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	553.197	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		11.86	3 361.61	39 869	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	270.6452	147.310	39 869	
		Накладные расходы				84%	33 490	
		Сметная прибыль				48%	19 137	
		Всего с НР и СП					92 496	
	
2.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1	5 604.03	5 604	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.43	268.820	116	
2. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	35.39	151.380	5 357	
2. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.2	874.68	175	
			(1)			268.82	54	
2. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.23	308.04	71	
			(1)			268.82	62	
2. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.044	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	3 995	
		Сметная прибыль				56%	3 065	
		Всего с НР и СП					12 664	
	
3.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.253	2 735.32	692	
		Объем: (1.0)*0.253						
	
4.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.402	13 896.92	5 587	
		Объем: (1.0)*0.402						
	
5.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		11.86	556.38	6 599	
5. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	44.7122	147.310	6 587	
5. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.593	20.52	12	
		Накладные расходы				68%	4 479	
		Сметная прибыль				40%	2 635	
		Всего с НР и СП					13 713	
	
6.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		296.5	55.00	16 308	
		Объем: 1186/4						
	
7.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		11.86	21 392.40	253 714	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	86.38824	187.025	16 157	
7. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	1073.0928	171.480	184 014	
7. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	8.82384	308.04	2 718	
			(1)			268.82	2 372	
7. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	77.5644	257.87	20 002	
			(1)			177.72	13 785	
7. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0008302	88 186.48	73	
7. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.07116	9 149.15	651	
7. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	17.9086	2 040.43	36 541	
7. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	32.8522	295.71	9 715	
		Накладные расходы				80%	160 137	
		Сметная прибыль				37%	74 063	
		Всего с НР и СП					487 914	
	
8.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		11.86	2 312.36	27 425	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.42696	242.933	104	
8. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	145.30872	154.230	22 411	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.14232	308.04	44	
			(1)			268.82	38	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.28464	1 037.49	295	
			(1)			229.99	65	
8. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	9.488	162.00	1 537	
8. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1186	38.33	5	
8. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.004744	3 474.67	16	
8. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.20162	11 636.25	2 346	
8. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00593	46 966.96	279	
8. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.018976	25 917.44	492	
		Накладные расходы				80%	18 012	
		Сметная прибыль				37%	8 331	
		Всего с НР и СП					53 768	
	
	Полы	
9.	ГЭСНр 57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.4	20 220.53	8 088	
9. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	49.692	161.570	8 029	
9. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.552	97.21	54	
9. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.552	9.05	5	
9. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.04	20.52	1	
		Накладные расходы				68%	5 460	
		Сметная прибыль				54%	4 336	
		Всего с НР и СП					17 883	
	
10.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0.018	6 628.70	119	
		Объем: (0.4)*0.045						
	
11.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.856	2 983.71	2 554	
		Объем: (0.4)*2.14						
	
12.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3		0.14	27 222.89	3 811	
		Начисления: Н5= 1.2	
12. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	184.8	25.872	147.310	3 811	
		Накладные расходы				61%	2 325	
		Сметная прибыль				31%	1 181	
		Всего с НР и СП					7 317	
	
13.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		7	895.49	6 268	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	2.52	200.120	504	
13. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	28.644	163.200	4 675	
13. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.672	964.28	648	
			(1)			200.12	134	
13. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	3.696	3.34	12	
13. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	1.848	493.44	912	
			(1)			200.12	370	
13. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.05	20.52	22	
		Накладные расходы				94%	4 868	
		Сметная прибыль				51%	2 641	
		Всего с НР и СП					13 778	
	
14.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.4	523.12	4 394	
		Объем: (7.0)*1.2						
	
15.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		7	1 132.03	7 924	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	4.62	200.120	925	
15. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4.476	31.332	167.270	5 241	
15. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	0.756	964.28	729	
			(1)			200.12	151	
15. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	7.812	3.34	26	
15. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	3.864	493.44	1 907	
			(1)			200.12	773	
15. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.05	20.52	22	
		Накладные расходы				94%	5 796	
		Сметная прибыль				51%	3 145	
		Всего с НР и СП					16 865	
	
16.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		8.33	1 386.62	11 551	
		Объем: 7*1.19						
	
17.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3		0.77	1 155.07	889	
		Объем: (7.0)*0.11						
	
18.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство  слоев: бетонных	м3		15.22	750.07	11 416	
		Объем: 7+8.22						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	66.84624	158.310	10 582	
18. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	8.76672	3.18	28	
18. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.03044	21 070.94	641	
18. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.327	20.52	109	
18. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.01522	3 621.85	55	
		Накладные расходы				94%	9 947	
		Сметная прибыль				51%	5 397	
		Всего с НР и СП					26 760	
	
19.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		15.5244	3 128.21	48 564	
		Объем: (15.22)*1.02						
	
20.	ГЭСН 11-01-039-02	Устройство переходного бортика	100 м		5.74	3 227.73	18 527	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.89544	256.872	230	
20. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	74.11488	181.930	13 484	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.61992	308.04	191	
			(1)			268.82	167	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.27552	1 037.49	286	
			(1)			229.99	63	
20. 5.	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.16	0.9184	4 972.40	4 567	
		Накладные расходы				94%	12 891	
		Сметная прибыль				51%	6 994	
		Всего с НР и СП					38 412	
	
21.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		6.62	4 121.72	27 286	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.31776	229.990	73	
21. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3.36	22.2432	165.230	3 675	
21. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.31776	1 037.49	330	
			(1)			229.99	73	
21. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	297.9	78.15	23 281	
		Накладные расходы				92%	3 448	
		Сметная прибыль				44%	1 649	
		Всего с НР и СП					32 383	
	
22.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2		6.62	20 020.49	132 536	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9	5.958	246.040	1 466	
22. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	18.648	123.44976	206.640	25 510	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	2.46264	308.04	759	
			(1)			268.82	662	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.528	3.49536	1 037.49	3 626	
			(1)			229.99	804	
22. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	1.5888	64 522.98	102 514	
22. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	3.31	38.33	127	
		Накладные расходы				94%	25 357	
		Сметная прибыль				51%	13 758	
		Всего с НР и СП					171 651	
	
23.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		6.62	9 046.38	59 887	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.15888	229.990	37	
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	27.4068	161.570	4 428	
23. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.15888	1 037.49	165	
			(1)			229.99	37	
23. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	810.288	68.24	55 294	
		Накладные расходы				94%	4 197	
		Сметная прибыль				51%	2 277	
		Всего с НР и СП					66 361	
	
24.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.744	2 978.99	2 216	
		Объем: 1.124*662/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.339264	246.339	84	
24. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	11.284992	167.270	1 888	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.142848	874.68	125	
			(1)			268.82	38	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.196416	1 037.49	204	
			(1)			229.99	45	
		Накладные расходы				80%	1 578	
		Сметная прибыль				44%	868	
		Всего с НР и СП					4 661	
	
25.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		662	51.04	33 788	
	
26.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		6.62	7 689.11	50 902	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	10.08888	268.820	2 712	
26. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	313.86744	150.030	47 090	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	10.08888	308.04	3 108	
			(1)			268.82	2 712	
26. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	72.05208	3.18	229	
26. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	23.17	20.52	475	
		Накладные расходы				94%	46 814	
		Сметная прибыль				51%	25 399	
		Всего с НР и СП					123 115	
	
27.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		13.5048	3 223.31	43 530	
		Объем: (6.62)*2.04						
	
28.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.40мм	100 м2		6.62	7 281.54	48 204	
		Начисления: Н3= 4.8, Н4= 4.8, Н5= 4.8, Н48= 4	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.008	6.67296	268.820	1 794	
28. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	2.4	15.888	150.030	2 384	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	6.67296	308.04	2 056	
			(1)			268.82	1 794	
28. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.136	73.72032	3.18	234	
28. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	13.5048	3 223.31	43 530	
		Накладные расходы				94%	3 927	
		Сметная прибыль				51%	2 131	
		Всего с НР и СП					54 262	
	
	Потолки	
29.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		5	174.50	872	
		Начисления: Н5= 1.2	
29. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	5.4	161.570	872	
		Накладные расходы				69%	602	
		Сметная прибыль				48%	419	
		Всего с НР и СП					1 892	
	
30.	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2		5	19.39	97	
		Начисления: Н5= 1.2	
30. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	0.6	161.570	97	
		Накладные расходы				69%	67	
		Сметная прибыль				48%	47	
		Всего с НР и СП					210	
	
31.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.05	2 363.12	118	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0012	215.055		
31. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.3186	201.080	64	
31. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0006	10.80		
31. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006	964.28	1	
			(1)			200.12		
31. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
31. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0672	18.56	1	
31. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0006	72 855.64	44	
31. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001	79 235.11	8	
		Накладные расходы				69%	44	
		Сметная прибыль				48%	31	
		Всего с НР и СП					193	
	
32.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		6.62	695.34	4 603	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	24.9574	147.310	3 676	
32. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00662	138 958.17	920	
32. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.331	20.52	7	
		Накладные расходы				68%	2 500	
		Сметная прибыль				40%	1 470	
		Всего с НР и СП					8 573	
	
33.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.00662	138 958.17	-920	
		Объем: (6.62)*(-0.001)						
	
34.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		165.5	55.00	9 103	
		Объем: 662/4						
	
35.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		6.62	1 788.34	11 839	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.15888	249.405	40	
35. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	64.3464	181.930	11 707	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.07944	308.04	24	
			(1)			268.82	21	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.07944	1 037.49	82	
			(1)			229.99	18	
35. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.662	38.33	25	
		Накладные расходы				80%	9 398	
		Сметная прибыль				37%	4 346	
		Всего с НР и СП					25 583	
	
36.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		86.06	61.73	5 312	
		Объем: (6.62)*0.013*1000						
	
37.	ГЭСНр 61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		6.62	16 487.68	109 148	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.986	268.820	534	
37. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	44.41	293.9942	158.310	46 542	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3	1.986	308.04	612	
			(1)			268.82	534	
37. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.317	20.52	48	
37. 5.	04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг	593	3925.66	15.78	61 947	
		Накладные расходы				67%	31 541	
		Сметная прибыль				40%	18 830	
		Всего с НР и СП					159 519	
	
38.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		6.62	2 312.36	15 308	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.23832	242.933	58	
38. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	81.10824	154.230	12 509	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.07944	308.04	24	
			(1)			268.82	21	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.15888	1 037.49	165	
			(1)			229.99	37	
38. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	5.296	162.00	858	
38. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0662	38.33	3	
38. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.002648	3 474.67	9	
38. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.11254	11 636.25	1 310	
38. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00331	46 966.96	155	
38. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.010592	25 917.44	275	
		Накладные расходы				80%	10 054	
		Сметная прибыль				37%	4 650	
		Всего с НР и СП					30 011	
	
	Оконные проемы	
39.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.138	28 771.59	3 970	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.06812	268.820	287	
39. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	23.84088	152.740	3 641	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.06812	308.04	329	
			(1)			268.82	287	
		Накладные расходы				84%	3 300	
		Сметная прибыль				48%	1 885	
		Всего с НР и СП					9 155	
	
40.	ГЭСН 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3		1.5	2 375.40	3 563	
40. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12.3	18.45	169.310	3 124	
40. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.54	3.81	97.21	370	
40. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.08	7.62	9.05	69	
		Накладные расходы				84%	2 624	
		Сметная прибыль				48%	1 500	
		Всего с НР и СП					7 687	
	
41.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1678	95 241.87	15 982	
		Объем: 8.5+4.4+0.9+2.98						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.0732488	242.812	261	
41. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	43.5098688	165.230	7 189	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.3543936	308.04	109	
			(1)			268.82	95	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.7188552	1 037.49	746	
			(1)			229.99	165	
41. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	71.9862	5.19	374	
41. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	11.9138	5.19	62	
41. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	4.54738	51.86	236	
41. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	11.98092	74.74	895	
41. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.3424	429.47	577	
41. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	19.1292	302.90	5 794	
		Накладные расходы				90%	6 705	
		Сметная прибыль				43%	3 204	
		Всего с НР и СП					25 891	
	
42.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		12.9	6 491.82	83 744	
	
43.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3.88	8 099.41	31 426	
	
	Отмостка	
44.	ГЭСНр 53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен, приямков	100 м3		0.0084	743 540.54	6 246	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.3276	268.820	88	
44. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	563	4.7292	158.310	749	
44. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.3276	1 126.02	369	
			(1)			268.82	88	
44. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.03696	20.52	1	
44. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	24	0.2016	2 735.32	551	
44. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	39.2	0.32928	13 896.92	4 576	
		Накладные расходы				73%	611	
		Сметная прибыль				56%	469	
		Всего с НР и СП					7 326	
	
45.	ГЭСНр 57-10-3 
(прим.)	Заделка выбоин в существующей отмостке площадью до 1,0 м2	100 мест		0.4	20 220.53	8 088	
45. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	49.692	161.570	8 029	
45. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.552	97.21	54	
45. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.552	9.05	5	
45. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.04	20.52	1	
		Накладные расходы				68%	5 460	
		Сметная прибыль				54%	4 336	
		Всего с НР и СП					17 883	
	
46.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0.018	6 628.70	119	
		Объем: (0.4)*0.045						
	
47.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.856	2 983.71	2 554	
		Объем: (0.4)*2.14						
	
48.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		1.08	4 020.89	4 343	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0432	229.990	10	
48. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	3.024	165.230	500	
48. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0432	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
48. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	48.6	78.15	3 798	
		Накладные расходы				92%	469	
		Сметная прибыль				44%	224	
		Всего с НР и СП					5 037	
	
49.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой 
	100 м2		1.08	19 267.85	20 809	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.81	246.040	199	
49. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	16.7832	206.640	3 468	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.3348	308.04	103	
			(1)			268.82	90	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.4752	1 037.49	493	
			(1)			229.99	109	
49. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.2592	64 522.98	16 724	
49. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.54	38.33	21	
		Накладные расходы				94%	3 447	
		Сметная прибыль				51%	1 870	
		Всего с НР и СП					26 126	
	
50.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим.)	Устройство гидроизоляции из рубероида	100 м2		1.08	5 196.32	5 612	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0216	229.990	5	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.726	161.570	602	
50. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0216	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
50. 4.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	122.4	132.192	37.73	4 988	
		Накладные расходы				94%	571	
		Сметная прибыль				51%	310	
		Всего с НР и СП					6 492	
	
51.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство бетонной отмостки	м3		16.2	633.89	10 269	
51. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	59.292	158.310	9 387	
51. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.776	3.18	25	
51. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0324	21 070.94	683	
51. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.67	20.52	116	
51. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0162	3 621.85	59	
		Накладные расходы				94%	8 824	
		Сметная прибыль				51%	4 787	
		Всего с НР и СП					23 880	
	
52.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		16.524	3 128.21	51 691	
		Объем: (16.2)*1.02						
	
	Лестницы в подъезде	
53.	ГЭСНр 59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.		0.1	66 649.50	6 665	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.101	253.442	26	
53. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	31.86	161.570	5 148	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.061	308.04	19	
			(1)			268.82	16	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
53. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0003	57 689.15	17	
53. 6.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.0369	7 289.06	269	
53. 7.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	0.16	7 317.29	1 171	
		Накладные расходы				65%	3 363	
		Сметная прибыль				48%	2 484	
		Всего с НР и СП					12 512	
	
54.	ГЭСНр 57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.82	555.36	455	
54. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	3.0914	147.310	455	
		Накладные расходы				68%	309	
		Сметная прибыль				54%	246	
		Всего с НР и СП					1 010	
	
55.	ГЭСН 11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		0.82	5 964.78	4 891	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.08856	234.304	21	
55. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	7.55712	161.570	1 221	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00984	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.07872	1 037.49	82	
			(1)			229.99	18	
55. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000246	77 993.35	19	
55. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	82.82	43.06	3 566	
		Накладные расходы				94%	1 167	
		Сметная прибыль				51%	633	
		Всего с НР и СП					6 692	
	
56.	ГЭСН 15-07-002-01 
(прим.)	Окраска деревянных поверхностей	100 м2		0.41	1 578.99	647	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0246	229.990	6	
56. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	9.396	3.85236	158.310	610	
56. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.00492	264.49	1	
			(1)			229.99	1	
56. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.01968	1 037.49	20	
			(1)			229.99	5	
56. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0041	20.52		
56. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	0.41	38.33	16	
		Накладные расходы				80%	493	
		Сметная прибыль				37%	228	
		Всего с НР и СП					1 368	
	
57.	С2 Цена поставщи.	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква	л		5.9	738.43	4 357	
		Объем: 41/7						
	
58.	ГЭСН 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2		0.1344	75 983.19	10 212	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.4	0.72576	237.092	172	
58. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	143.736	19.3181184	165.230	3 192	
58. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.432	0.0580608	964.28	56	
			(1)			200.12	12	
58. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.76	0.370944	308.04	114	
			(1)			268.82	100	
58. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.872	0.2515968	224.34	56	
			(1)			200.12	50	
58. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.336	0.0451584	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
58. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.01344	20.52		
58. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0672	38.33	3	
58. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.00672	58 179.55	391	
58. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	13.7088	398.34	5 461	
58. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	60.48	14.75	892	
		Накладные расходы				94%	3 162	
		Сметная прибыль				51%	1 716	
		Всего с НР и СП					15 090	
	
	Лестницы спуска в подвал	
59.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.14	19 757.41	2 766	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0616	255.583	16	
59. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	14.4046	163.200	2 351	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0406	308.04	13	
			(1)			268.82	11	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.021	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
59. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00014	57 689.15	8	
59. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.014	6 628.70	93	
59. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00028	42 144.04	12	
59. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.07406	3 621.85	268	
		Накладные расходы				65%	1 539	
		Сметная прибыль				48%	1 136	
		Всего с НР и СП					5 441	
	
60.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.0392	3 316.28	130	
		Объем: (0.14)*0.28						
	
61.	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.12	807.85	97	
61. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	0.6	161.570	97	
		Накладные расходы				84%	81	
		Сметная прибыль				48%	47	
		Всего с НР и СП					225	
	
62.	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-0.12	290.83	-35	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
62. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-0.216	161.570	-35	
		Накладные расходы				84%	-29	
		Сметная прибыль				48%	-17	
		Всего с НР и СП					-81	
	
63.	ГЭСН 06-01-092-09 
(прим)	Установка отдельных стержней: в бетонных ступеней диаметром до 8 мм	т		0.0025	8 684.12	22	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.00145	260.117		
63. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	52.19	0.130475	150.030	20	
63. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.0009	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
63. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.000225	874.68		
			(1)			268.82		
63. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000325	1 037.49		
			(1)			229.99		
63. 6.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.005	0.0000125	47 018.66	1	
		Накладные расходы				92%	18	
		Сметная прибыль				52%	10	
		Всего с НР и СП					51	
	
64.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т		0.0025	51 510.78	129	
	
65.	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.14	2 298.91	322	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.007	229.990	2	
65. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	1.792	175.550	315	
65. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.007	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				69%	219	
		Сметная прибыль				58%	184	
		Всего с НР и СП					725	
	
66.	08.3.08.01-0043	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.0444	42 284.90	1 877	
		Объем: 3.17*14/1000						
	
67.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.		0.042	168.36	7	
	
68.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.042	11 704.85	492	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.05334	268.820	14	
68. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	1.65942	150.030	249	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.05334	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
68. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.38094	3.18	1	
68. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.147	20.52	3	
68. 6.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	2.04	0.08568	2 590.83	222	
		Накладные расходы				94%	247	
		Сметная прибыль				51%	134	
		Всего с НР и СП					873	
	
	сопутствующие работы	
69.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.75	1 423.15	1 067	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	268.820	2	
69. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	7.23	147.310	1 065	
69. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0075	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
		Накладные расходы				72%	768	
		Сметная прибыль				52%	555	
		Всего с НР и СП					2 390	
	
70.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.04	860.29	34	
70. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.2336	147.310	34	
		Накладные расходы				72%	24	
		Сметная прибыль				52%	18	
		Всего с НР и СП					76	
	
71.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.04	940.24	38	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012	268.820		
71. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.2528	147.310	37	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
		Накладные расходы				72%	27	
		Сметная прибыль				52%	19	
		Всего с НР и СП					84	
	
72.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		1.05	4 541.45	4 769	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.2268	249.405	57	
72. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	23.9904	177.590	4 260	
72. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.1134	874.68	99	
			(1)			268.82	30	
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.1134	1 037.49	118	
			(1)			229.99	26	
72. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	2.7216	43.43	118	
72. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	1.008	67.18	68	
72. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.21	163.36	34	
		Накладные расходы				81%	3 497	
		Сметная прибыль				52%	2 245	
		Всего с НР и СП					10 511	
	
73.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		107.1	14.41	1 543	
		Объем: 105*1.02						
	
74.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1.05	1 133.14	1 190	
		Начисления: Н17= 2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.042	249.405	10	
74. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	5.6595	177.590	1 005	
74. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.021	874.68	18	
			(1)			268.82	6	
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.021	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
74. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.168	446.18	75	
74. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00063	13 645.03	9	
74. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.021	104.12	2	
74. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0525	443.64	23	
74. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.01281	1 205.11	15	
		Накладные расходы				81%	822	
		Сметная прибыль				52%	528	
		Всего с НР и СП					2 540	
	
75.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.1071	31 977.86	3 425	
		Объем: 105*1.02						
	
76.	20.5.02.06-0044	Разветвительная коробка УК-2	10 шт.		3.5	186.85	654	
	
77.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.06	22 429.10	1 346	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.126	249.516	31	
77. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	5.08608	187.360	953	
77. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.06336	874.68	55	
			(1)			268.82	17	
77. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.06264	1 037.49	65	
			(1)			229.99	14	
77. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	446.18	8	
77. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0001836	140 831.49	26	
77. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	168.28	41	
77. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0612	2 960.41	181	
		Накладные расходы				81%	797	
		Сметная прибыль				52%	512	
		Всего с НР и СП					2 655	
	
78.	20.3.03.04-0481	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.		6	318.41	1 910	
	
79.	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.6	104.19	63	
	
80.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.06	7 560.58	454	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0036	253.288	1	
80. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	2.2752	187.360	426	
80. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00216	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00144	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
80. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0066	446.18	3	
80. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0612	168.28	10	
80. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000096	167 491.66	2	
80. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000018	111 876.20	2	
		Накладные расходы				81%	346	
		Сметная прибыль				52%	222	
		Всего с НР и СП					1 022	
	
81.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.6	423.14	254	

82.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		32.614	388.10	12 657	
82. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	33.59242	135.770	4 561	
82. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	6.5228	1 241.26	8 096	
		Накладные расходы				66%	3 010	
		Сметная прибыль				40%	1 824	
		Всего с НР и СП					17 492	
	
83.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		32.614	510.71	16 656	
		Объем: 1186*0.015*1.8+0.592						
	
84.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		32.614	262.99	8 577	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 369 819	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 065	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 306	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 72, 74, 77, 80)					5 462	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 72, 74, 77, 80)					3 506	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 033	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 328 656	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					354 068	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 39, 40, 61, 62; %=73 - по стр. 2, 44; %=68 - по стр. 5, 9, 32, 45, 54; %=80 - по стр. 7, 8, 24, 35, 38, 56; %=61 - по стр. 12; %=94 - по стр. 13, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 49-51, 55, 58, 68; %=92 - по стр. 21, 48, 63; %=69 - по стр. 29-31; %=67 - по стр. 37; %=90 - по стр. 41; %=65 - по стр. 53, 59; %=72 - по стр. 69-71; %=66 - по стр. 82)					447 117	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 29-31, 39, 40, 53, 59, 61, 62; %=56 - по стр. 2, 44; %=40 - по стр. 5, 32, 37, 82; %=37 - по стр. 7, 8, 35, 38, 56; %=54 - по стр. 9, 45, 54; %=31 - по стр. 12; %=51 - по стр. 13, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 49-51, 55, 58, 68; %=44 - по стр. 21, 24, 48; %=43 - по стр. 41; %=52 - по стр. 63, 69-71)					234 416	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 010 189	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					322	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65)					219	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65)					184	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					725	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 543	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 543	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					25 233	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					25 233	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 060 723	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	44 099	
	ИТОГО					2 104 822	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	42 096	
	ИТОГО					2 146 918	
	НДС 18%				18	386 445	
	ВСЕГО С НДС					2 533 363	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)