«СОГЛАСОВАНО»	         «УТВЕРЖДАЮ»	
						
        Директор МКУ «КР МКД»   	          Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» 	
		
________________ / С.Б. Русович /	          ________________ /_И.А. Макарова/	
		
«__29__»________05__________ 2018 г.	        «__29__»________05__________ 2018 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, крыши, чердачного перекрытия, подвала, системы водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения в МКД по ул. Лейт. Катина, д. 23 в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3.46	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.121	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.031	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.34	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.34	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2.76	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	
9.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.06	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.312	
11.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.144	
12.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2.73	
13.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	35.49	
14.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен+откосов	100 м2	2.76	
15.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	2.76	
16.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.69	
17.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-303.6	
18.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	303.6	
19.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	759	
20.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)+откосов+стен подвалов	100 м2	2.76	
21.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1.104	
22.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.05	
23.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности+откосов+стен подвалов	100 м2	2.76	
24.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	35.88	
25.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	104.88	
26.	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.21	
27.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	3	
	Перенавеска эл.кабеля	
28.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.33	
29.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.33	
30.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.33	
31.	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.03	
	Козырек над входом в подъезд и балконная плита	
32.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0.016	
33.	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных	100 м2	0.016	
34.	Ремонт бетонной плиты площадью заделки: до 0,5 м2 (сколы, выбоины)	100 мест	0.08	
35.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0.028	
36.	Раствор готовый  цементный марки 150	м3	0.043	
37.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0.028	
38.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0.016	
39.	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2	1.856	
40.	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	1.824	
41.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (балконная плита)	100 м2	0.012	
42.	Раствор готовый  цементный марки 150	м3	0.018	
43.	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0.012	
44.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.002	
45.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.002	
46.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.022	
47.	Раствор готовый  цементный марки 150	м3	1.122	
48.	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	4.158	
49.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.02	
	Окно в л/к	
50.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.021	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.021	
52.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2	2.1	
53.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.015	
54.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	1.5	
55.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0132	
56.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	1.386	
57.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.0132	
58.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	0.44	
59.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.013	
60.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.001	
	Вход в подъезд, вход в тамбур бокового левого фасада (дверные проемы)	
61.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.048	
62.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4.8	
63.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	4.8	
64.	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.017	
65.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.017	
66.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.001	
67.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0.05	
68.	Демонтаж: решеток металлических	т	0.12	
69.	Монтаж: решеток металлических (б/у)	т	0.12	
	Цоколь	
70.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0.4	
71.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.1	
72.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.002	
73.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.03	
74.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.156	
75.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.072	
76.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.4	
77.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.2	
78.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен+откосов	100 м2	0.4	
79.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.4	
80.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.1	
81.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-44	
82.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	44	
83.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	100	
84.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.4	
85.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	5.2	
86.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	15.2	
	Отмостка	
87.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.0355	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.4	
89.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.099	
90.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.099	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	15.84	
92.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	6.4	
93.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.139	
94.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	4.5	
95.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.4	
96.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	4.5	
97.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	4.5	
98.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	4.59	
	Крыльца: главный вход,боковой фасад	
99.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.029	
100.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.2	
101.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.018	
102.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.018	
103.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	2.88	
104.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	5.2	
105.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.0362	
106.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.61	
107.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.732	
108.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	0.61	
109.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	2.9	
110.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	2.958	
111.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.015	
112.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.015	
113.	Обрамление ступеней стальным уголком   
(50*50)	т	0.075	
114.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.6	
115.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен+откосов	100 м2	0.01	
116.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.01	
117.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.003	
118.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1.1	
119.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.1	
120.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	2.5	
121.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.01	
122.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.13	
123.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	0.38	
	Проемы в подвале	
124.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.022	
125.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.2	
126.	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.04	
127.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.04	
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
128.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0.22	
129.	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2	2.6	
130.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм (50%)	100 м2	1.41	
131.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	1.75	
132.	Кладка отдельных участков из кирпича: под мауэрлат (прим)	100 м3	0.018	
133.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.413	
134.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.72	
135.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150)	100 м	0.22	
136.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.018	
137.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.013	
138.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.001	
139.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.936	
140.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	1	
141.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (115*130мм)	100 м	0.18	
142.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0.7	
143.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон с заменой концов	100 м	0.048	
144.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.261	
145.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.006	
146.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	4.766	
147.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.01	
148.	Устройство слуховых окон	шт.	1	
149.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	
150.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	
151.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.5	
152.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.18	
153.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	22.032	
154.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.18	
155.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	22.032	
156.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2	0.08	
157.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	82.4	
158.	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	100 м2	0.12	
159.	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных	шт.	2	
160.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	2.82	
161.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	355.32	
162.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2	49	
163.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.24	
164.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.54	
165.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	9.99	
166.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.97	
167.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	40.582	
168.	Разборка карниза	100 м2	0.53	
169.	Подшивка карниза	100 м2	0.53	
170.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1.389	
171.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1.389	
172.	Простая окраска алкидными составами по дереву: карниза	100 м2	0.53	
173.	Краски алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т	0.016	
174.	Демонтаж остекленных люков	100 м2	0.004	
175.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк) прим	100 м2	0.0096	
176.	Окно-люк 0,6*0,8м (металлопластиковый) 13271,6	м2	0.96	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/100)	
177.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.42	
178.	Звенья водосточных труб (3м) д.100 840	шт	14	
179.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
180.	Колено трубы 70 град 441	шт.	12	
181.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.6	
182.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.62	
183.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 906	шт.	16	
184.	Заглушка желоба  д.150 165	шт.	3	
185.	Крюк для желоба 89,86	шт.	114	
186.	Соединитель желоба д.150 112	шт.	12	
187.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.06	
188.	Воронка (штуцер) водосточная 150/100 451	шт	6	
189.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.06	
190.	Отмет (слив) д.100 733	шт	6	
191.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.36	
192.	Хомут водосточной трубы д.100 (в комплекте с дюбелями) 231	шт.	36	
	МАНСАРДА	
	Скаты мансарды	
193.	Разборка засыпного утеплителя	м3	3.2	
194.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.56	
195.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	68.544	
196.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.43	
197.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	5.263	
198.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.4	
199.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	123.6	
	Стены мансарды	
200.	Демонтаж метллической обшивкм стен мансарды	100 м2	0.12	
201.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды	100 м2	0.24	
202.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.24	
203.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	29.376	
204.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.12	
205.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	1.469	
206.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (150мм)	100 м2	0.11	
207.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	1.7	
208.	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	100 м2	0.12	
209.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(ходовые доски и стены мансарды)	100 м2	0.566	
210.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	10.471	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
211.	Разборка сплошного настила	100 м2	0.43	
212.	Разборка засыпного утеплителя	м3	3.3	
213.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.44	
214.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	53.856	
215.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя	100 м2	0.33	
216.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	67.98	
217.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой	100 м2	0.33	
218.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	33.99	
219.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.44	
220.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	5.386	
221.	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	0.43	
222.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1.131	
223.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1.131	
224.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.75	
225.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	32.375	
226.	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м	0.18	
227.	Болт анкерный диаметром 14 мм	шт.	36	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
229.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных над и под кровлей (прим).	100 м2	0.121	
230.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.121	
231.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.121	
232.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.573	
233.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: известковая (прим)	100 м2	0.063	
234.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.058	
235.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.754	
236.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	2.204	
237.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.0134	
238.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.056	
239.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов	100 м	0.0134	
240.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.206	
241.	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м	0.074	
242.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.296	
243.	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-3	100 м	0.074	
244.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.036	
245.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.00098	
246.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.102	
	Выход фановых стояков на кровле	
247.	Установка вентиляционных выходов Д. до 355мм (прим)	шт.	1	
248.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	1	
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
	ПРОЕМЫ	
249.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.0162	
250.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1.62	
251.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	1.62	
	Стены	
252.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2	2.21	
253.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.5	
254.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.03	
255.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0.1	
256.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	3.62	
257.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3.62	
258.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	47.06	
259.	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм	100 м2	0.82	
260.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая: Гидротэкс-Р	кг	1372.5	
261.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен,откосов	100 м2	1.493	
262.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	2.21	
	Потолок	
263.	Очистка вручную поверхности от набела	100 м2	0.95	
264.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.95	
265.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.95	
266.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	12.35	
267.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.07	
268.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	7.7	
269.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	0.88	
270.	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг	499.84	
271.	Очистка поверхности щетками	м2	4	
272.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.04	
273.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.04	
274.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.95	
	Полы	
275.	Разборка бетонных оснований под полы (приямок)	м3	7.6	
276.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (углубление уровня пола)	100 м3	0.095	
277.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.095	
278.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	15.2	
279.	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийная (прим)	м3	4.8	
280.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.6	
281.	Устройство бетонноого сапожка	100 м3	0.0045	
282.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0.95	
283.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.95	
284.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 30мм) или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0.95	
285.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.175	
286.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	95	
	Канализация бытовая	
287.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 шт.	0.2	
288.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2	м3	0.02	
289.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.021	
290.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.1	
291.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.15	
292.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	14.97	
293.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.07	
294.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.	1.9	
295.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	1	
296.	Ревизия ПВХ диам. 110мм 107	шт	3	
297.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.018	
298.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.019	
299.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (гильза)	100 м	0.005	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
	Внутренние сети	
300.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для перекладки трубы , устройство ж/б приямка)	100 м3	0.065	
301.	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (приямок)	100 м3	0.0105	
302.	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм (приямков)	100 м2	0.022	
303.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая: Гидротэкс-Р	кг	39.6	
304.	Установка металлических решеток приямков	т	0.024	
305.	Устройство подстилающих слоев: песчаных (под трубу)	м3	0.21	
306.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.252	
307.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (песком) (прим.)	100 м3	0.00495	
308.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
309.	Разборка трубопроводов из асбестовых канализационных труб диаметром: 100 мм (прим)	100 м	0.07	
310.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.07	
311.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	6.986	
312.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3	0.00327	
313.	Заглушка канализационная ПВХ д.110 15.7	шт	1	
314.	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм	шт.	1	
315.	Механический канализационный обратный клапан Дн110 ТП-85.100 900	шт	1	
316.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм (гильза)	100 м	0.01	
317.	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	м	0.93	
	Наружные сети	
318.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01517	
319.	Демонтаж трубопроводов канализации из асбестовых труб	100 м	0.035	
320.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.021	
321.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.231	
322.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.04	
323.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	3.992	
324.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт	2	
325.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.4	
326.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (песком) (прим.)	100 м3	0.03	
327.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.03	
328.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3	0.0867	
329.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах с устройством бетонного лотка	10 м3	0.111	
330.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.306	
331.	Раствор асбоцементный	м3	0.005	
332.	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	т	0.027	
333.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
334.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
335.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
336.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
337.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
338.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
339.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.016	
340.	Люки чугунные легкие	шт.	1	
341.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.	1	
342.	Дренажный насос Вихрь ДН-550Н Н=0,8, (гибкий шланг Д=25мм L=35м в комплекте)3590	шт	1	
	Подключение насоса	
343.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.2	
344.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	20.4	
345.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	1	
346.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	1	
347.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.2	
348.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А) - LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.02	
	Вывоз мусора	
349.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	40.3	
350.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	40.3	

	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
351.	Демонтаж: выключателей,	100 шт.	0.04	
352.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.08	
353.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.4	
354.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.4	
	Общестроительные работы	
355.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.	0.03	
356.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0.25	
358.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.024	
359.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.063	
360.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.063	
	Монтажные работы	
361.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	1	
362.	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	1	
363.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	1	
364.	Выключатели автоматические  типа: <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	1	
366.	Устройства защитного отключения <IEK> УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.	1	
367.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.2	
368.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	20.4	
369.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	2	
370.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	1	
371.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.2	
373.	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.2	
374.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А) - LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.041	
375.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
376.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.1	
377.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
378.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.1	
379.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
380.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.1	
382.	Разветвительная коробка У-198	10 шт.	0.4	
383.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	
384.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	8	
385.	Лампа энергосберегающая для светильника 85	шт	8	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        М.В. Черемисинов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        В.В. Шелюгин    	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)