«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 10	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 10	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.92	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.92	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4.92	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.43	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.155	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.354	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.175	
8.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	1.1	
9.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
10.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
11.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	0.85	
12.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.)	1 решетка	2	
13.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза ( применительно)	100 м2 подшивки	0.2534	
14.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза ( применительно)	100 м2 потолка	0.2534	
15.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2534	
16.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	13.284	
17.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	274.9788	
18.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.92	
19.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	615	
20.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.92	
21.	Цена поставщика.	Коньковая планка	м	52.43	
22.	Цена поставщика.	Примыкания к трубам вентканалов	м	29.3	
23.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.7335	
24.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.9005	
25.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.267	
26.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник)	100 м2 покрытия	0.365	
27.	Е10-01-008-08	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.063	
28.	Е10-01-008-08	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.063	
29.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02772	
30.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.64	
31.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
32.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
33.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
34.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
35.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.218	
36.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.9156	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 2 канала)	100 м труб	0.008	
38.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.0176	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала)	100 м труб	0.085	
40.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.561	
41.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов)	100 м труб	0.103	
42.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	1.133	
43.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 10 каналов)	100 м труб	0.022	
44.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.4356	
45.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.52	
46.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.6975	
47.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6975	
48.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( брандмауэрная стена)	1 м3 кладки	2.23	
49.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб( брандмауэрная стена)	100 м2 поверхности	0.32	
50.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая( брандмауэрная стена)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
51.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м( брандмауэрная стена)	100 м	0.09	
52.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя ( применительно)	1 м3 утеплителя	28.5	
53.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	28.5	
54.	Цена поставщика.	Минвата типа  PAROC UNC 37	м3	29.07	
55.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.9	
56.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	237.5	
57.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	62.334	
58.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	62.334	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)