«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор  МКУ  «КР  МКД»	
		
	________________ / С.Б.  Русович_ /	
		
	«______»______________ 2015 года	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт подвальных помещений, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома № 51-55 по ул. Клавы Назаровой в г. Калининграде	
№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	Потолок	
1.	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2 расчищенной поверхности	2.35	
2.	Очистка поверхности щетками металлических балок	1 м2 очищаемой поверхности	60	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	
4.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	2.35	
5.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.35	
6.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	30.86	
7.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.35	
8.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.35	
	Стены	
9.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	3.75	
10.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	3.75	
11.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.75	
12.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	49.24	
13.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.75	
14.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.75	
	Полы	
15.	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	18	
16.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.47	
17.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.47	
18.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	84.6	
19.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	23.4	
20.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	23.4	
21.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.34	
22.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.4306	
23.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.4306	
24.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2.34	
25.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01(до 40 мм)	100 м2 стяжки	2.34	
26.	Устройство бетонного "сапожка"	1 м3 подстилающего слоя	1.2	
	Двери (входы в подвал)	
27.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0513	
28.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.13	
29.	Блок дверной металлический	м2	5.13	
30.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	45.45	
31.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	45.45	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
32.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.9	
33.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.3	
34.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.3	
35.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	6.71	
36.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2	
37.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
38.	Сплошное выравнивание  клеем наружных  прямоленейных горизонтальных тяг при толщине намета до 5 мм (прим)	100 м2 поверхности	1.14	
39.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7.85	
40.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	103.07	
41.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.71	
42.	Нанесение клевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	6.71	
43.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	738.1	
44.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1677.5	
45.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	6.71	
46.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.85	
47.	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.43	
48.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.12	
49.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.4	
50.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	40.8	
51.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.4	
52.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17.38	
53.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	17.41	
	Проемы	
54.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.077	
55.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.077	
56.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	6.16	
57.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.54	
58.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.072	
59.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	7.2	
60.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.0424	
61.	Установка перфорированного уголка на углы отклсов	100 м жилок	0.06	
62.	Шпатлевка сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0424	
63.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0424	
64.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (чердак)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0176	
65.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(чердак)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0176	
	Окна подвала	
66.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.045	
67.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.045	
68.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.5	
69.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.285	
70.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.285	
	Двери (вход в подъезд)	
71.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0322	
72.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.22	
73.	Блок дверной металлический	м2	3.22	
	Крыльца, бетонные площадки и ступени входов в подъезды, спусков в подвал	
74.	Разборка крылец, бетонных площадок и ступеней входов в подъезды, спусков в подвал	1 м3	14	
75.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	25.2	
76.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.355	
77.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.355	
78.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	74.9	
79.	Устройство основания под фундаменты песчаного (крыльца, спуски в подвал)	1 м3 основания	18.88	
80.	Устройство крылец, бетонных площадок и ступеней входов в подезды, спуски в подвал	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.14	
81.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (спуски в подвалы)	100 м2 изолируемой поверхности	0.48	
82.	Установка воронок сливных диаметром 50 мм	1 воронка	3	
83.	Разборка покрытий бетонных толщиной 30 мм  (площадки в подъездах)	100 м2 покрытия	0.1056	
84.	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (площадки в подъездах)	100 м2 покрытия	0.1056	
85.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.15	
86.	Пробивка в бетонных стенах  отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.3	
87.	Установка стальных конструкций	1 т	0.0679	
88.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0679	
89.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.005	
	Отмостка	
90.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.1155	
91.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.231	
92.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	11.55	
93.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	11.55	
94.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	11.55	
95.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	26.49	
96.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	26.49	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
97.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.1	
98.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.06	
99.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0188	
100.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.63	
101.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.63	
102.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	
103.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.0376	
104.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.42	
105.	Тройник ПВХ/ПП 90° 110х110 vv	шт.	3	
106.	Колено 110мм 45°	шт	6	
107.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	3	
108.	Редукция ПВХ 110х50 мм	шт	3	
109.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	4	
110.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
111.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.5	
112.	Демонтаж конструкций  люков в приямках дренажа	1 т конструкций	0.04	
113.	Монтаж конструкций  люков в приямках дренажа	1 т конструкций	0.04	
114.	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т	0.04	
115.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                     О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)