«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 317 669.00	руб.	Смета на сумму:	5 317 669.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на благоустройство дворовой территории МКД № 79,81-85,73а-77а по ул.К.Леонова по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»»	
Сметная стоимость:	5 317.669	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.083	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	355.268	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Восстановление асфальтобетонного покрытия на муниципальной земле	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.584	6 900.71	4 030.01	59 048.03	34 484	8.557	
		Объем: 834*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	142.1164	8.820	1 253.47	149.970	21 313	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	24.17176	11.429	276.26	194.614	4 704	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	22.922	95.16	2 181.26	468.45	10 738	4.923	
			(1)			11.23	257.41	191.22	4 383	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.75336	8.58	6.46	35.88	27	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	1.24976	139.36	174.17	1 430.52	1 788	10.265	
			(1)			15.08	18.85	256.87	321	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	68.766	6.03	414.66	8.99	618	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 590.92	88%	22 895		
		Сметная прибыль				60%	917.84	48%	12 488		
		Всего с НР и СП					6 538.77		69 867		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.79	1 689.81	1 334.95	15 301.41	12 088	9.055	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	53.9254	9.160	493.96	155.940	8 409	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.426	11.230	83.39	191.220	1 420	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.426	95.16	706.66	468.45	3 479	4.923	
			(1)			11.23	83.39	191.22	1 420	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	22.278	6.03	134.34	8.99	200	1.491	
		Накладные расходы				104%	600.44	88%	8 650		
		Сметная прибыль				60%	346.41	48%	4 718		
		Всего с НР и СП					2 281.80		25 455		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		136.301	3.71	505.68	36.66	4 997	9.882	
		Объем: (58.4*2.2)+(79*0.3*0.15)*2.2									
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		136.301	16.40	2 235.34	145.95	19 893	8.899	
		Объем: (58.4*2.2)+(79*0.3*0.15)*2.2									
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
5.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		1.368	419.00	573.20	3 420.95	4 680	8.165	
		Объем: 912*0.15									
5. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	17.14104	9.050	155.13	154.380	2 646	17.059	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	4.15872	11.230	46.70	191.220	795	17.028	
5. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	4.15872	95.16	395.74	468.45	1 948	4.923	
			(1)			11.23	46.70	191.22	795	17.028	
5. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	16.66224	1.34	22.33	5.13	85	3.828	
		Накладные расходы				95%	191.74	81%	2 787		
		Сметная прибыль				43%	86.79	34%	1 170		
		Всего с НР и СП					851.73		8 637		
	
6.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.912	28 021.03	25 555.18	245 536.04	223 929	8.763	
6. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	56.79024	8.580	487.26	145.950	8 289	17.01	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	41.04	14.698	603.22	249.957	10 258	17.006	
6. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	1.01232	102.83	104.10	837.62	848	8.146	
			(1)			16.11	16.31	273.99	277	17.007	
6. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	4.00368	102.57	410.66	835.60	3 345	8.147	
			(1)			11.23	44.96	191.22	766	17.028	
6. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	3.84864	139.36	536.35	1 430.52	5 506	10.265	
			(1)			15.08	58.04	256.87	989	17.034	
6. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	7.45104	76.06	566.73	517.81	3 858	6.808	
			(1)			12.94	96.42	219.76	1 637	16.983	
6. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	21.31344	110.81	2 361.74	779.38	16 611	7.033	
			(1)			16.11	343.36	273.99	5 840	17.007	
6. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	3.41088	133.41	455.05	763.85	2 605	5.726	
			(1)			12.94	44.14	219.76	750	16.983	
6. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	10.488	400.56	4 201.07	3 333.65	34 963	8.322	
6. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	50.16	325.96	16 350.15	2 939.30	147 435	9.017	
6. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	22.8	3.60	82.08	20.52	468	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 548.48	121%	22 442		
		Сметная прибыль				81%	883.29	65%	12 056		
		Всего с НР и СП					27 986.95		258 426		
	
7.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.73	2 106.64	1 537.85	19 466.32	14 210	9.24	
		Объем: 912*0.8/1000									
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.4818	12.085	5.82	205.490	99	17.004	
7. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.2409	126.36	30.44	1 137.36	274	9.001	
			(2)			24.17	5.82	410.98	99	17.004	
7. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.7519	2 004.80	1 507.41	18 534.94	13 936	9.245	
		Накладные расходы				142%	8.26	121%	120		
		Сметная прибыль				81%	4.71	65%	64		
		Всего с НР и СП					1 550.83		14 394		
	
8.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.912	56 027.99	51 097.53	336 406.94	306 803	6.004	
8. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	34.9296	10.210	356.63	173.840	6 072	17.026	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	17.4192	15.385	268.00	261.594	4 557	17.003	
8. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0456	113.70	5.18	810.77	37	7.131	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
8. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.2768	18.60	23.75	18.32	23	0.985	
8. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	3.61152	76.06	274.69	517.81	1 870	6.808	
			(1)			12.94	46.73	219.76	794	16.983	
8. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	10.49712	110.81	1 163.19	779.38	8 181	7.033	
			(1)			16.11	169.11	273.99	2 876	17.007	
8. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.35568	133.41	47.45	763.85	272	5.726	
			(1)			12.94	4.60	219.76	78	16.983	
8. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.90928	200.87	584.39	1 293.75	3 764	6.441	
			(1)			16.11	46.87	273.99	797	17.007	
8. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.07296	101.31	7.39	999.00	73	9.861	
			(1)			12.94	0.94	219.76	16	16.983	
8. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00253536	6 852.00	17.37	56 219.81	143	8.205	
8. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00195168	11 154.00	21.77	50 212.22	98	4.502	
8. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0098496	2 446.90	24.10	20 629.84	203	8.431	
8. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.26448	1 603.30	424.04	5 828.56	1 542	3.635	
8. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	85.4544	563.43	48 147.57	3 329.56	284 526	5.909	
		Накладные расходы				142%	886.97	121%	12 861		
		Сметная прибыль				81%	505.95	65%	6 909		
		Всего с НР и СП					52 490.45		326 573		
	
9.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.912	13 192.95	12 031.97	78 000.76	71 137	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.16416	10.210	1.68	173.840	29	17.026	
9. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0025536	2 446.90	6.25	20 629.84	53	8.431	
9. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	21.3408	563.43	12 024.05	3 329.56	71 055	5.909	
		Накладные расходы				142%	2.39	121%	35		
		Сметная прибыль				81%	1.36	65%	19		
		Всего с НР и СП					12 035.72		71 191		
	
10.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.274	2 106.64	577.22	19 466.32	5 334	9.241	
		Объем: 912*0.3/1000									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.18084	12.085	2.19	205.490	37	17.004	
10. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.09042	126.36	11.43	1 137.36	103	9.001	
			(2)			24.17	2.19	410.98	37	17.004	
10. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.28222	2 004.80	565.79	18 534.94	5 231	9.245	
		Накладные расходы				142%	3.11	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.77	65%	24		
		Всего с НР и СП					582.10		5 403		
	
11.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.912	55 822.91	50 910.50	405 018.97	369 377	7.255	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	34.9296	10.210	356.63	173.840	6 072	17.026	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	17.40096	15.386	267.73	261.599	4 552	17.003	
11. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.02736	113.70	3.11	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
11. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.2768	18.60	23.75	18.32	23	0.985	
11. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	3.61152	76.06	274.69	517.81	1 870	6.808	
			(1)			12.94	46.73	219.76	794	16.983	
11. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	10.49712	110.81	1 163.19	779.38	8 181	7.033	
			(1)			16.11	169.11	273.99	2 876	17.007	
11. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.35568	133.41	47.45	763.85	272	5.726	
			(1)			12.94	4.60	219.76	78	16.983	
11. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.90928	200.87	584.39	1 293.75	3 764	6.441	
			(1)			16.11	46.87	273.99	797	17.007	
11. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.03648	101.31	3.70	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
11. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0056544	11 154.00	63.07	50 212.22	284	4.502	
11. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0098496	2 446.90	24.10	20 629.84	203	8.431	
11. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.1368	1 603.30	219.33	5 828.56	797	3.635	
11. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	88.0992	546.51	48 147.09	3 948.41	347 852	7.225	
		Накладные расходы				142%	886.59	121%	12 855		
		Сметная прибыль				81%	505.73	65%	6 906		
		Всего с НР и СП					52 302.82		389 138		
	
	Установка бортовых камней	
12.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.005	4 846.79	24.23	49 459.80	247	10.194	
		Объем: 93*0.28*0.2									
12. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0754	8.280	0.62	140.760	11	17	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2181	15.080	3.29	256.870	56	17.034	
12. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1664	112.40	18.70	1 144.08	190	10.179	
			(1)			15.08	2.51	256.87	43	17.034	
12. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0517	93.88	4.85	890.86	46	9.489	
			(1)			15.08	0.78	256.87	13	17.034	
12. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.71	81%	54		
		Сметная прибыль				43%	1.68	34%	23		
		Всего с НР и СП					29.63		324		
	
13.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8	16.40	131.20	145.95	1 168	8.902	
		Объем: 5*1.6									
	
14.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.005	344.93	1.72	3 421.73	17	9.884	
14. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.01495	8.280	0.12	140.760	2	17	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0163	15.080	0.25	256.870	4	17.034	
14. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0163	93.88	1.53	890.86	15	9.489	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
14. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00035	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
14. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.35	81%	5		
		Сметная прибыль				43%	0.16	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.23		24		
	
15.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.026	2 520.14	65.52	17 348.53	451	6.883	
		Объем: 93*0.28*0.1									
15. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.40872	8.510	3.48	144.650	59	16.998	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.36088	14.301	5.16	243.333	88	17.015	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.11154	102.57	11.44	835.60	93	8.147	
			(1)			11.23	1.25	191.22	21	17.028	
15. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04602	139.36	6.41	1 430.52	66	10.265	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
15. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.18408	223.58	41.16	1 170.91	216	5.237	
			(1)			16.11	2.97	273.99	50	17.007	
15. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01924	133.41	2.57	763.85	15	5.726	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
15. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.13	3.60	0.47	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	12.27	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.00	65%	96		
		Всего с НР и СП					84.79		724		
	
16.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		2.86	104.66	299.33	516.66	1 478	4.938	
		Объем: 2.6*1.10									
	
17.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.93	937.76	872.11	12 783.98	11 889	13.632	
17. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	70.7544	8.970	634.67	152.560	10 794	17.008	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.6324	15.080	9.54	256.870	162	17.034	
17. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.6324	113.70	71.90	810.77	513	7.131	
			(1)			15.08	9.54	256.87	162	17.034	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0372	101.31	3.77	999.00	37	9.861	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
17. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00093	10 705.00	9.96	54 434.60	51	5.085	
17. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1581	960.26	151.82	3 126.47	494	3.256	
		Накладные расходы				142%	914.78	121%	13 257		
		Сметная прибыль				81%	521.81	65%	7 121		
		Всего с НР и СП					2 308.70		32 267		
	
18.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.018	569.06	10.24	2 995.86	54	5.273	
		Объем: (0.93)*(0.06*0.33)									
	
19.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.719	685.00	3 232.52	3 302.36	15 584	4.821	
		Объем: (0.93)*(5.9*0.86)									
	
20.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		93	34.14	3 175.02	185.77	17 277	5.442	
	
21.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
21. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
21. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
21. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
21. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
22.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
22. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
22. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
22. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
22. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
22. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		
	
23.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.016	839.12	-13.43	5 438.81	-87	6.478	
		Объем: (0.2)*(-0.08)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					158 678.12		1 119 382	7.054	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					155 805.90		1 093 324	7.017	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 717.11		34 393	5.12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 21; %=81 - по стр. 5, 12, 14; %=121 - по стр. 6-11, 15, 17, 22)					6 730.66		97 348	14.463	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 21; %=34 - по стр. 5, 12, 14; %=65 - по стр. 6-11, 15, 17, 22)					3 830.70		52 225	13.633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					166 367.26		1 242 897	7.471	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 872.22		26 058	9.072	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 872.22		26 058	9.072	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					169 239.48		1 268 955	7.498	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 621.72	2.14	27 156	7.498	
	ИТОГО					172 861.20		1 296 111	7.498	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 457.22	2	25 922	7.498	
	ИТОГО					176 318.42		1 322 033	7.498	
	НДС 18%				18	31 737.32	18	237 966	7.498	
	ВСЕГО С НДС					208 055.74		1 559 999.00	7.498	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 730.66		97 348.00	14.463	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 830.70		52 225	13.633	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Леонова.79	
	
	Минимальные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
24.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.003	4 846.79	14.54	49 459.80	148	10.179	
		Объем: 11*0.25									
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.04524	8.280	0.37	140.760	6	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.13086	15.080	1.97	256.870	34	17.034	
24. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.09984	112.40	11.22	1 144.08	114	10.179	
			(1)			15.08	1.51	256.87	26	17.034	
24. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.03102	93.88	2.91	890.86	28	9.489	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00012	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.22	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					17.77		194		
	
25.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.8	16.40	78.72	145.95	701	8.905	
		Объем: 3*1.6									
	
26.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.003	344.93	1.03	3 421.73	10	9.709	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00897	8.280	0.07	140.760	1	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00978	15.080	0.15	256.870	3	17.034	
26. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00978	93.88	0.92	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
26. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00021	126.43	0.03	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00006	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.21	81%	3		
		Сметная прибыль				43%	0.09	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.33		15		
	
27.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.022	2 520.14	55.44	17 348.53	382	6.89	
		Объем: 11*0.2									
27. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.34584	8.510	2.94	144.650	50	16.998	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.30536	14.301	4.37	243.333	74	17.015	
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.09438	102.57	9.68	835.60	79	8.147	
			(1)			11.23	1.06	191.22	18	17.028	
27. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03894	139.36	5.43	1 430.52	56	10.265	
			(1)			15.08	0.59	256.87	10	17.034	
27. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.15576	223.58	34.82	1 170.91	182	5.237	
			(1)			16.11	2.51	273.99	43	17.007	
27. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01628	133.41	2.17	763.85	12	5.726	
			(1)			12.94	0.21	219.76	4	16.983	
27. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.11	3.60	0.40	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	10.38	121%	150		
		Сметная прибыль				81%	5.92	65%	81		
		Всего с НР и СП					71.74		613		
	
28.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		2.42	104.66	253.28	516.66	1 250	4.935	
		Объем: 2.2*1.10									
	
29.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0055	14 953.22	82.24	73 400.04	404	4.912	
		Объем: 11*0.05									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.027115	11.972	0.32	203.871	6	17.029	
29. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.02189	102.57	2.25	835.60	18	8.147	
			(1)			11.23	0.25	191.22	4	17.028	
29. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.005225	139.36	0.73	1 430.52	7	10.265	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
29. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	0.561	141.30	79.27	673.68	378	4.768	
		Накладные расходы				142%	0.45	121%	7		
		Сметная прибыль				81%	0.26	65%	4		
		Всего с НР и СП					82.95		415		
	
30.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-0.561	141.30	-79.27	673.68	-378	4.769	
		Объем: (0.0055)*(-102.0)									
	
31.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.561	280.61	157.42	2 121.17	1 190	7.559	
		Объем: (0.0055)*(102.0)									
	
32.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.1	144.07	158.47	2 196.06	2 416	15.246	
32. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	12.98	10.360	134.47	176.300	2 288	17.017	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.066	12.085	0.80	205.490	14	17.004	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.033	102.57	3.38	835.60	28	8.147	
			(1)			11.23	0.37	191.22	6	17.028	
32. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.033	133.41	4.40	763.85	25	5.726	
			(1)			12.94	0.43	219.76	7	16.983	
32. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.627	10.08	6.32	13.73	9	1.362	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.033	101.31	3.34	999.00	33	9.861	
			(1)			12.94	0.43	219.76	7	16.983	
32. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.055	104.66	5.76	516.66	28	4.937	
32. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.22	3.60	0.79	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				142%	192.08	121%	2 785		
		Сметная прибыль				81%	109.57	65%	1 496		
		Всего с НР и СП					460.12		6 698		
	
33.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		11.22	63.68	714.49	369.98	4 151	5.81	
		Объем: (1.1)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
34.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.001	4 846.79	4.85	49 459.80	49	10.103	
		Объем: 11*0.28*0.2									
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.01508	8.280	0.12	140.760	2	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.04362	15.080	0.66	256.870	11	17.034	
34. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.03328	112.40	3.74	1 144.08	38	10.179	
			(1)			15.08	0.50	256.87	9	17.034	
34. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.01034	93.88	0.97	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
34. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00004	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.74	81%	11		
		Сметная прибыль				43%	0.34	34%	4		
		Всего с НР и СП					5.93		64		
	
35.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.6	16.40	26.24	145.95	234	8.918	
		Объем: 1*1.6									
	
36.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.001	344.93	0.34	3 421.73	3	8.824	
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00299	8.280	0.02	140.760		17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00326	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
36. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00326	93.88	0.31	890.86	3	9.489	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
36. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00007	126.43	0.01	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00002	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.07	81%	1		
		Сметная прибыль				43%	0.03	34%			
		Всего с НР и СП					0.44		4		
	
37.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.003	2 520.14	7.56	17 348.53	52	6.878	
		Объем: 11*0.28*0.1									
37. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.04716	8.510	0.40	144.650	7	16.998	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.04164	14.301	0.60	243.333	10	17.015	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.01287	102.57	1.32	835.60	11	8.147	
			(1)			11.23	0.14	191.22	2	17.028	
37. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00531	139.36	0.74	1 430.52	8	10.265	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
37. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.02124	223.58	4.75	1 170.91	25	5.237	
			(1)			16.11	0.34	273.99	6	17.007	
37. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00222	133.41	0.30	763.85	2	5.726	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.015	3.60	0.05	20.52		5.7	
		Накладные расходы				142%	1.42	121%	21		
		Сметная прибыль				81%	0.81	65%	11		
		Всего с НР и СП					9.79		84		
	
38.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.33	104.66	34.54	516.66	170	4.922	
		Объем: 0.3*1.10									
	
39.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.11	937.76	103.15	12 783.98	1 406	13.631	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	8.3688	8.970	75.07	152.560	1 277	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0748	15.080	1.13	256.870	19	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0748	113.70	8.50	810.77	61	7.131	
			(1)			15.08	1.13	256.87	19	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0044	101.31	0.45	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
39. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00011	10 705.00	1.18	54 434.60	6	5.085	
39. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0187	960.26	17.96	3 126.47	58	3.256	
		Накладные расходы				142%	108.20	121%	1 568		
		Сметная прибыль				81%	61.72	65%	842		
		Всего с НР и СП					273.08		3 817		
	
40.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.002	569.06	1.14	2 995.86	6	5.263	
		Объем: (0.11)*(0.06*0.33)									
	
41.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.558	685.00	382.23	3 302.36	1 843	4.822	
		Объем: (0.11)*(5.9*0.86)									
	
42.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		11	34.14	375.54	185.77	2 043	5.44	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
43.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01	4 846.79	48.47	49 459.80	495	10.213	
		Объем: 25*0.4									
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1508	8.280	1.25	140.760	21	17	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4362	15.080	6.58	256.870	112	17.034	
43. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3328	112.40	37.41	1 144.08	381	10.179	
			(1)			15.08	5.02	256.87	85	17.034	
43. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1034	93.88	9.71	890.86	92	9.489	
			(1)			15.08	1.56	256.87	27	17.034	
43. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	7.44	81%	108		
		Сметная прибыль				43%	3.37	34%	45		
		Всего с НР и СП					59.28		648		
	
44.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		16	16.40	262.40	145.95	2 335	8.899	
		Объем: 10*1.6									
	
45.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01	344.93	3.45	3 421.73	34	9.855	
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0299	8.280	0.25	140.760	4	17	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0326	15.080	0.49	256.870	8	17.034	
45. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0326	93.88	3.06	890.86	29	9.489	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
45. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0007	126.43	0.09	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
45. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.70	81%	10		
		Сметная прибыль				43%	0.32	34%	4		
		Всего с НР и СП					4.47		48		
	
46.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.05	2 520.14	126.01	17 348.53	867	6.88	
		Объем: 25*0.2									
46. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.786	8.510	6.69	144.650	114	16.998	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.694	14.301	9.93	243.333	169	17.015	
46. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.2145	102.57	22.00	835.60	179	8.147	
			(1)			11.23	2.41	191.22	41	17.028	
46. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0885	139.36	12.33	1 430.52	127	10.265	
			(1)			15.08	1.33	256.87	23	17.034	
46. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.354	223.58	79.15	1 170.91	415	5.237	
			(1)			16.11	5.70	273.99	97	17.007	
46. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.037	133.41	4.94	763.85	28	5.726	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
46. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.25	3.60	0.90	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				142%	23.60	121%	342		
		Сметная прибыль				81%	13.46	65%	184		
		Всего с НР и СП					163.07		1 393		
	
47.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.5	104.66	575.63	516.66	2 842	4.937	
		Объем: 5*1.10									
	
48.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.025	61 088.01	1 527.20	523 248.53	13 081	8.565	
48. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	0.924	8.670	8.01	147.370	136	16.998	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	1.04875	14.601	15.31	248.282	260	17.005	
48. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.0995	102.57	10.21	835.60	83	8.147	
			(1)			11.23	1.12	191.22	19	17.028	
48. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.06475	93.88	6.08	890.86	58	9.489	
			(1)			15.08	0.98	256.87	17	17.034	
48. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.01025	139.36	1.43	1 430.52	15	10.265	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
48. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.2425	76.06	18.44	517.81	126	6.808	
			(1)			12.94	3.14	219.76	53	16.983	
48. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	0.5415	110.81	60.00	779.38	422	7.033	
			(1)			16.11	8.72	273.99	148	17.007	
48. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.074	133.41	9.87	763.85	57	5.726	
			(1)			12.94	0.96	219.76	16	16.983	
48. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.01625	127.56	2.07	698.95	11	5.479	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
48. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.375	400.56	150.21	3 333.65	1 250	8.322	
48. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	4.725	266.28	1 258.17	2 308.69	10 909	8.67	
48. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	0.75	3.60	2.70	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				142%	33.11	121%	479		
		Сметная прибыль				81%	18.89	65%	257		
		Всего с НР и СП					1 579.20		13 818		
	
49.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0125	14 953.22	186.92	73 400.04	918	4.911	
		Объем: 25*0.05									
49. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.061625	11.972	0.74	203.871	13	17.029	
49. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.04975	102.57	5.10	835.60	42	8.147	
			(1)			11.23	0.56	191.22	10	17.028	
49. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.011875	139.36	1.65	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
49. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.275	141.30	180.16	673.68	859	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.05	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.60	65%	8		
		Всего с НР и СП					188.57		942		
	
50.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.28	141.30	-180.86	673.68	-862	4.766	
		Объем: (0.0125)*(-102.0)									
	
51.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.28	280.61	359.18	2 121.17	2 715	7.559	
		Объем: (0.0125)*(102.0)									
	
52.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.5	144.07	360.16	2 196.06	5 490	15.243	
52. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	29.5	10.360	305.62	176.300	5 201	17.017	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.15	12.085	1.81	205.490	31	17.004	
52. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.075	102.57	7.69	835.60	63	8.147	
			(1)			11.23	0.84	191.22	14	17.028	
52. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.075	133.41	10.01	763.85	57	5.726	
			(1)			12.94	0.97	219.76	16	16.983	
52. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.425	10.08	14.36	13.73	20	1.362	
52. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.075	101.31	7.60	999.00	75	9.861	
			(1)			12.94	0.97	219.76	16	16.983	
52. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.125	104.66	13.08	516.66	65	4.937	
52. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.5	3.60	1.80	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				142%	436.55	121%	6 331		
		Сметная прибыль				81%	249.02	65%	3 401		
		Всего с НР и СП					1 045.73		15 222		
	
53.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		25.5	82.62	2 106.81	480.02	12 241	5.81	
		Объем: (2.5)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
54.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.002	4 846.79	9.69	49 459.80	99	10.217	
		Объем: 17*0.3*0.3									
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.03016	8.280	0.25	140.760	4	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.08724	15.080	1.32	256.870	22	17.034	
54. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.06656	112.40	7.48	1 144.08	76	10.179	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
54. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.02068	93.88	1.94	890.86	18	9.489	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
54. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00008	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.49	81%	21		
		Сметная прибыль				43%	0.68	34%	9		
		Всего с НР и СП					11.86		129		
	
55.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.2	16.40	52.48	145.95	467	8.899	
		Объем: 2*1.6									
	
56.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.002	344.93	0.69	3 421.73	7	10.145	
56. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00598	8.280	0.05	140.760	1	17	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00652	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
56. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00652	93.88	0.61	890.86	6	9.489	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
56. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00014	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
56. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00004	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.14	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.06	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.90		10		
	
57.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.01	2 520.14	25.20	17 348.53	173	6.865	
		Объем: 17*0.3*0.2									
57. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.1572	8.510	1.34	144.650	23	16.998	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.1388	14.301	1.99	243.333	34	17.015	
57. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.0429	102.57	4.40	835.60	36	8.147	
			(1)			11.23	0.48	191.22	8	17.028	
57. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0177	139.36	2.47	1 430.52	25	10.265	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
57. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.0708	223.58	15.83	1 170.91	83	5.237	
			(1)			16.11	1.14	273.99	19	17.007	
57. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0074	133.41	0.99	763.85	6	5.726	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
57. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.05	3.60	0.18	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	4.73	121%	69		
		Сметная прибыль				81%	2.70	65%	37		
		Всего с НР и СП					32.63		279		
	
58.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.1	104.66	115.13	516.66	568	4.934	
		Объем: 1*1.10									
	
59.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.17	5 013.40	852.28	32 447.66	5 516	6.472	
59. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	8.970	116.01	152.560	1 973	17.008	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1156	15.080	1.74	256.870	30	17.034	
59. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	113.70	13.14	810.77	94	7.131	
			(1)			15.08	1.74	256.87	30	17.034	
59. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	101.31	0.69	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	1	16.983	
59. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	10 705.00	1.82	54 434.60	9	5.085	
59. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	960.26	27.75	3 126.47	90	3.256	
59. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.003	685.00	687.05	3 302.36	3 312	4.821	
59. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0102	569.06	5.80	2 995.86	31	5.265	
		Накладные расходы				142%	167.21	121%	2 424		
		Сметная прибыль				81%	95.38	65%	1 302		
		Всего с НР и СП					1 114.86		9 242		
	
60.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	76.13	1 294.21	342.67	5 825	4.501	
	
61.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.002	2 318.40	4.64	39 412.80	79	17.026	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*1									
61. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	0.56	8.280	4.64	140.760	79	17	
		Накладные расходы				80%	3.71	68%	54		
		Сметная прибыль				45%	2.09	36%	28		
		Всего с НР и СП					10.44		161		
	
62.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.004	75 738.95	302.96	395 878.41	1 584	5.228	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*2									
62. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.72	8.280	5.96	140.760	101	17	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.072	15.080	1.09	256.870	18	17.034	
62. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.072	97.19	7.00	1 104.78	80	11.367	
			(1)			15.08	1.09	256.87	18	17.034	
62. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.192	0.62	0.12	2.92	1	4.71	
62. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00052	101.31	0.05	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
62. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1	34.52	34.52	146.02	146	4.23	
62. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.408	625.74	255.30	3 077.22	1 256	4.918	
62. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0008	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	7.40	89%	106		
		Сметная прибыль				55%	3.88	44%	52		
		Всего с НР и СП					314.24		1 742		
	
63.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126.17	11 645.94	1 188	9.416	
		Объем: (51/1000)*2									
63. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	32.95	169.690	560	17.003	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	8.69	257.313	148	17.033	
63. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	0.96	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21	0.12	292.54	2	16.998	
63. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1.39	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
63. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61.05	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8.38	256.87	143	17.034	
63. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86	0.18	6.99	1	3.758	
63. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
63. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	13.92	96.41	95	6.794	
63. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34	0.29	42.71	2	5.819	
63. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85	0.17	8.46		1.446	
63. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	1.96	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
63. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00	0.43	204 231.36	2	4.84	
63. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	1.84	51.59	7	3.923	
63. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
63. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1.17	38 886.83	8	6.569	
63. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5.36	48 876.68	20	3.721	
63. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
63. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
63. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	0.90	79 545.15	5	5.398	
63. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00	0.23	9 095.06	1	4.108	
63. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	0.65	72 156.04	2	3.52	
63. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	1.88	92 065.62	9	4.984	
63. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00	0.17	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	37.48	77%	545		
		Сметная прибыль				85%	35.39	68%	481		
		Всего с НР и СП					199.04		2 215		
	
64.	С3 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
65.	С4 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
66.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.203	2 168.55	440.22	14 380.30	2 919	6.631	
66. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	8.12	8.430	68.45	143.350	1 164	17.005	
66. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	3.045	122.09	371.76	576.42	1 755	4.721	
		Накладные расходы				115%	78.72	98%	1 141		
		Сметная прибыль				77%	52.71	61%	710		
		Всего с НР и СП					571.64		4 770		
	
67.	Е68-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	1 дерево		10	8.79	87.91	149.51	1 495	17.006	
67. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	0.98	9.8	8.970	87.91	152.560	1 495	17.008	
		Накладные расходы				104%	91.43	88%	1 316		
		Сметная прибыль				60%	52.75	48%	718		
		Всего с НР и СП					232.08		3 528		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					15 478.86		101 836	6.579	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 059.02		98 099	6.514	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					10 789.56		60 524	5.609	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26, 34, 36, 43, 45, 54, 56; %=121 - по стр. 27, 29, 32, 37, 39, 46, 48, 49, 52, 57, 59; %=68 - по стр. 61; %=89 - по стр. 62; %=77 - по стр. 63; %=98 - по стр. 66; %=88 - по стр. 67)					1 210.54		17 541	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 24, 26, 34, 36, 43, 45, 54, 56; %=65 - по стр. 27, 29, 32, 37, 39, 46, 48, 49, 52, 57, 59; %=36 - по стр. 61; %=44 - по стр. 62; %=68 - по стр. 63; %=61 - по стр. 66; %=48 - по стр. 67)					711.03		9 693	13.632	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 980.59		125 333	7.381	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					419.84		3 737	8.901	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					419.84		3 737	8.901	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					17 400.43		129 070	7.418	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	372.37	2.14	2 762	7.417	
	ИТОГО					17 772.80		131 832	7.418	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	355.46	2	2 637	7.419	
	ИТОГО					18 128.26		134 469	7.418	
	НДС 18%				18	3 263.09	18	24 204	7.418	
	ВСЕГО С НДС					21 391.35		158 673.00	7.418	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 210.54		17 541.00	14.49	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					711.03		9 693	13.632	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Леонова .81-85	
	
	Минимальные работы	
68.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.236	6 900.71	1 628.57	59 048.03	13 935	8.557	
		Объем: 337*0.07									
68. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	57.4306	8.820	506.54	149.970	8 613	17.003	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.76804	11.429	111.64	194.614	1 901	17.028	
68. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	9.263	95.16	881.47	468.45	4 339	4.923	
			(1)			11.23	104.02	191.22	1 771	17.028	
68. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.30444	8.58	2.61	35.88	11	4.182	
68. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.50504	139.36	70.38	1 430.52	722	10.265	
			(1)			15.08	7.62	256.87	130	17.034	
68. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	27.789	6.03	167.57	8.99	250	1.491	
		Накладные расходы				104%	642.91	88%	9 252		
		Сметная прибыль				60%	370.91	48%	5 047		
		Всего с НР и СП					2 642.39		28 234		
	
69.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.12	1 689.81	202.78	15 301.41	1 836	9.054	
69. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	8.1912	9.160	75.03	155.940	1 277	17.024	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.128	11.230	12.67	191.220	216	17.028	
69. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.128	95.16	107.34	468.45	528	4.923	
			(1)			11.23	12.67	191.22	216	17.028	
69. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.384	6.03	20.41	8.99	30	1.491	
		Накладные расходы				104%	91.21	88%	1 314		
		Сметная прибыль				60%	52.62	48%	717		
		Всего с НР и СП					346.61		3 866		
	
70.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		53.108	3.71	197.03	36.66	1 947	9.882	
		Объем: (23.6*2.2)+(12*0.3*0.15)*2.2									
	
71.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		53.108	16.40	870.97	145.95	7 751	8.899	
		Объем: (23.6*2.2)+(12*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 5)	
72.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.543	419.00	227.52	3 420.95	1 858	8.166	
		Объем: 362*0.15									
72. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	6.80379	9.050	61.57	154.380	1 050	17.059	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.65072	11.230	18.54	191.220	316	17.028	
72. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.65072	95.16	157.08	468.45	773	4.923	
			(1)			11.23	18.54	191.22	316	17.028	
72. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	6.61374	1.34	8.86	5.13	34	3.828	
		Накладные расходы				95%	76.10	81%	1 106		
		Сметная прибыль				43%	34.45	34%	464		
		Всего с НР и СП					338.07		3 429		
	
73.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.362	61 088.01	22 113.86	523 248.53	189 416	8.565	
73. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	13.37952	8.670	116.00	147.370	1 972	16.998	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	15.1859	14.601	221.73	248.282	3 770	17.005	
73. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.44076	102.57	147.78	835.60	1 204	8.147	
			(1)			11.23	16.18	191.22	276	17.028	
73. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.93758	93.88	88.02	890.86	835	9.489	
			(1)			15.08	14.14	256.87	241	17.034	
73. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.14842	139.36	20.68	1 430.52	212	10.265	
			(1)			15.08	2.24	256.87	38	17.034	
73. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.5114	76.06	267.08	517.81	1 818	6.808	
			(1)			12.94	45.44	219.76	772	16.983	
73. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	7.84092	110.81	868.85	779.38	6 111	7.033	
			(1)			16.11	126.32	273.99	2 148	17.007	
73. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.07152	133.41	142.95	763.85	818	5.726	
			(1)			12.94	13.87	219.76	235	16.983	
73. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.2353	127.56	30.01	698.95	164	5.479	
			(1)			15.08	3.55	256.87	60	17.034	
73. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.43	400.56	2 175.04	3 333.65	18 102	8.322	
73. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	68.418	266.28	18 218.35	2 308.69	157 956	8.67	
73. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	10.86	3.60	39.10	20.52	223	5.7	
		Накладные расходы				142%	479.58	121%	6 948		
		Сметная прибыль				81%	273.56	65%	3 732		
		Всего с НР и СП					22 867.00		200 096		
	
74.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.362	17 982.68	-6 509.73	154 337.25	-55 870	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
74. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-4.5431	13.410	-60.92	228.039	-1 036	17.005	
74. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-1.5023	102.57	-154.09	835.60	-1 255	8.147	
			(1)			11.23	-16.87	191.22	-287	17.028	
74. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-1.5566	76.06	-118.39	517.81	-806	6.808	
			(1)			12.94	-20.14	219.76	-342	16.983	
74. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-1.4842	110.81	-164.46	779.38	-1 157	7.033	
			(1)			16.11	-23.91	273.99	-407	17.007	
74. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-22.806	266.28	-6 072.78	2 308.69	-52 652	8.67	
		Накладные расходы				142%	-86.51	121%	-1 254		
		Сметная прибыль				81%	-49.35	65%	-673		
		Всего с НР и СП					-6 645.58		-57 797		
	
75.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.29	2 106.64	610.93	19 466.32	5 645	9.24	
		Объем: 362*0.8/1000									
75. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.1914	12.085	2.31	205.490	39	17.004	
75. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0957	126.36	12.09	1 137.36	109	9.001	
			(2)			24.17	2.31	410.98	39	17.004	
75. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.2987	2 004.80	598.83	18 534.94	5 536	9.245	
		Накладные расходы				142%	3.28	121%	47		
		Сметная прибыль				81%	1.87	65%	25		
		Всего с НР и СП					616.08		5 718		
	
76.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.362	56 027.99	20 282.13	336 406.94	121 779	6.004	
76. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	13.8646	10.210	141.56	173.840	2 410	17.026	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	6.9142	15.385	106.38	261.594	1 809	17.003	
76. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0181	113.70	2.06	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
76. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.5068	18.60	9.43	18.32	9	0.985	
76. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.43352	76.06	109.03	517.81	742	6.808	
			(1)			12.94	18.55	219.76	315	16.983	
76. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	4.16662	110.81	461.70	779.38	3 247	7.033	
			(1)			16.11	67.12	273.99	1 142	17.007	
76. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.14118	133.41	18.83	763.85	108	5.726	
			(1)			12.94	1.83	219.76	31	16.983	
76. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.15478	200.87	231.96	1 293.75	1 494	6.441	
			(1)			16.11	18.60	273.99	316	17.007	
76. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02896	101.31	2.93	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.983	
76. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00100636	6 852.00	6.90	56 219.81	57	8.205	
76. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00077468	11 154.00	8.64	50 212.22	39	4.502	
76. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0039096	2 446.90	9.57	20 629.84	81	8.431	
76. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.10498	1 603.30	168.31	5 828.56	612	3.635	
76. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	33.9194	563.43	19 111.21	3 329.56	112 937	5.909	
		Накладные расходы				142%	352.07	121%	5 105		
		Сметная прибыль				81%	200.83	65%	2 742		
		Всего с НР и СП					20 835.04		129 626		
	
77.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.362	13 192.95	4 775.85	78 000.76	28 236	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
77. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.06516	10.210	0.67	173.840	11	17.026	
77. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0010136	2 446.90	2.48	20 629.84	21	8.431	
77. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	8.4708	563.43	4 772.70	3 329.56	28 204	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.95	121%	13		
		Сметная прибыль				81%	0.54	65%	7		
		Всего с НР и СП					4 777.34		28 256		
	
78.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.109	2 106.64	229.62	19 466.32	2 122	9.241	
		Объем: 362*0.3/1000									
78. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.07194	12.085	0.87	205.490	15	17.004	
78. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03597	126.36	4.55	1 137.36	41	9.001	
			(2)			24.17	0.87	410.98	15	17.004	
78. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.11227	2 004.80	225.08	18 534.94	2 081	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.24	121%	18		
		Сметная прибыль				81%	0.70	65%	10		
		Всего с НР и СП					231.56		2 150		
	
79.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.362	55 822.91	20 207.90	405 018.97	146 617	7.255	
79. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	13.8646	10.210	141.56	173.840	2 410	17.026	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	6.90696	15.386	106.27	261.599	1 807	17.003	
79. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01086	113.70	1.23	810.77	9	7.131	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
79. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.5068	18.60	9.43	18.32	9	0.985	
79. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.43352	76.06	109.03	517.81	742	6.808	
			(1)			12.94	18.55	219.76	315	16.983	
79. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	4.16662	110.81	461.70	779.38	3 247	7.033	
			(1)			16.11	67.12	273.99	1 142	17.007	
79. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.14118	133.41	18.83	763.85	108	5.726	
			(1)			12.94	1.83	219.76	31	16.983	
79. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.15478	200.87	231.96	1 293.75	1 494	6.441	
			(1)			16.11	18.60	273.99	316	17.007	
79. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01448	101.31	1.47	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
79. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0022444	11 154.00	25.03	50 212.22	113	4.502	
79. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0039096	2 446.90	9.57	20 629.84	81	8.431	
79. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0543	1 603.30	87.06	5 828.56	316	3.635	
79. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	34.9692	546.51	19 111.02	3 948.41	138 073	7.225	
		Накладные расходы				142%	351.92	121%	5 103		
		Сметная прибыль				81%	200.74	65%	2 741		
		Всего с НР и СП					20 760.56		154 461		
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
80.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.021	4 846.79	101.78	49 459.80	1 039	10.208	
		Объем: 85*0.25									
80. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.31668	8.280	2.62	140.760	45	17	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.91602	15.080	13.81	256.870	235	17.034	
80. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.69888	112.40	78.55	1 144.08	800	10.179	
			(1)			15.08	10.54	256.87	180	17.034	
80. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.21714	93.88	20.39	890.86	193	9.489	
			(1)			15.08	3.27	256.87	56	17.034	
80. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00084	263.51	0.22	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	15.61	81%	227		
		Сметная прибыль				43%	7.06	34%	95		
		Всего с НР и СП					124.45		1 361		
	
81.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		33.6	16.40	551.04	145.95	4 904	8.9	
		Объем: 21*1.6									
	
82.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.021	344.93	7.24	3 421.73	72	9.945	
82. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.06279	8.280	0.52	140.760	9	17	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.06846	15.080	1.03	256.870	18	17.034	
82. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.06846	93.88	6.43	890.86	61	9.489	
			(1)			15.08	1.03	256.87	18	17.034	
82. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00147	126.43	0.19	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
82. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00042	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.47	81%	22		
		Сметная прибыль				43%	0.67	34%	9		
		Всего с НР и СП					9.38		103		
	
83.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.17	2 520.14	428.42	17 348.53	2 949	6.883	
		Объем: 85*0.2									
83. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.6724	8.510	22.74	144.650	387	16.998	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.3596	14.301	33.75	243.333	574	17.015	
83. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.7293	102.57	74.80	835.60	609	8.147	
			(1)			11.23	8.19	191.22	139	17.028	
83. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3009	139.36	41.93	1 430.52	430	10.265	
			(1)			15.08	4.54	256.87	77	17.034	
83. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.2036	223.58	269.10	1 170.91	1 409	5.237	
			(1)			16.11	19.39	273.99	330	17.007	
83. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1258	133.41	16.78	763.85	96	5.726	
			(1)			12.94	1.63	219.76	28	16.983	
83. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.85	3.60	3.06	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				142%	80.22	121%	1 163		
		Сметная прибыль				81%	45.76	65%	625		
		Всего с НР и СП					554.39		4 736		
	
84.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		18.7	104.66	1 957.14	516.66	9 662	4.937	
		Объем: 17*1.10									
	
85.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0425	14 953.22	635.51	73 400.04	3 120	4.909	
		Объем: 85*0.05									
85. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.209525	11.972	2.51	203.871	43	17.029	
85. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.16915	102.57	17.35	835.60	141	8.147	
			(1)			11.23	1.90	191.22	32	17.028	
85. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.040375	139.36	5.63	1 430.52	58	10.265	
			(1)			15.08	0.61	256.87	10	17.034	
85. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.335	141.30	612.54	673.68	2 920	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.56	121%	52		
		Сметная прибыль				81%	2.03	65%	28		
		Всего с НР и СП					641.11		3 200		
	
86.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.335	141.30	-612.54	673.68	-2 920	4.767	
		Объем: (0.0425)*(-102.0)									
	
87.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.335	280.61	1 216.44	2 121.17	9 195	7.559	
		Объем: (0.0425)*(102.0)									
	
88.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8.5	144.07	1 224.56	2 196.06	18 666	15.243	
88. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	100.3	10.360	1 039.11	176.300	17 683	17.017	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.51	12.085	6.16	205.490	105	17.004	
88. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.255	102.57	26.16	835.60	213	8.147	
			(1)			11.23	2.86	191.22	49	17.028	
88. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.255	133.41	34.02	763.85	195	5.726	
			(1)			12.94	3.30	219.76	56	16.983	
88. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.845	10.08	48.84	13.73	67	1.362	
88. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.255	101.31	25.83	999.00	255	9.861	
			(1)			12.94	3.30	219.76	56	16.983	
88. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.425	104.66	44.48	516.66	220	4.937	
88. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.7	3.60	6.12	20.52	35	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 484.28	121%	21 523		
		Сметная прибыль				81%	846.67	65%	11 562		
		Всего с НР и СП					3 555.51		51 752		
	
89.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		86.7	63.68	5 521.06	369.98	32 077	5.81	
		Объем: (8.5)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
90.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.008	4 846.79	38.77	49 459.80	396	10.214	
		Объем: 57*0.3*0.3+51*0.28*0.2									
90. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.12064	8.280	1.00	140.760	17	17	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.34896	15.080	5.26	256.870	90	17.034	
90. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.26624	112.40	29.93	1 144.08	305	10.179	
			(1)			15.08	4.01	256.87	68	17.034	
90. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.08272	93.88	7.77	890.86	74	9.489	
			(1)			15.08	1.25	256.87	21	17.034	
90. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00032	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.95	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.69	34%	36		
		Всего с НР и СП					47.41		519		
	
91.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.8	16.40	209.92	145.95	1 868	8.899	
		Объем: 8*1.6									
	
92.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.008	344.93	2.76	3 421.73	27	9.783	
92. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.02392	8.280	0.20	140.760	3	17	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.02608	15.080	0.39	256.870	7	17.034	
92. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.02608	93.88	2.45	890.86	23	9.489	
			(1)			15.08	0.39	256.87	7	17.034	
92. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00056	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
92. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00016	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.56	81%	8		
		Сметная прибыль				43%	0.25	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.57		39		
	
93.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.048	2 520.14	120.97	17 348.53	833	6.886	
		Объем: 57*0.3*0.2+51*0.28*0.1									
93. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.75456	8.510	6.42	144.650	109	16.998	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.66624	14.301	9.53	243.333	162	17.015	
93. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.20592	102.57	21.12	835.60	172	8.147	
			(1)			11.23	2.31	191.22	39	17.028	
93. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08496	139.36	11.84	1 430.52	122	10.265	
			(1)			15.08	1.28	256.87	22	17.034	
93. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.33984	223.58	75.98	1 170.91	398	5.237	
			(1)			16.11	5.47	273.99	93	17.007	
93. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03552	133.41	4.74	763.85	27	5.726	
			(1)			12.94	0.46	219.76	8	16.983	
93. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.24	3.60	0.86	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				142%	22.65	121%	328		
		Сметная прибыль				81%	12.92	65%	176		
		Всего с НР и СП					156.54		1 337		
	
94.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.28	104.66	552.60	516.66	2 728	4.937	
		Объем: 4.8*1.10									
	
95.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.57	5 013.40	2 857.64	32 447.66	18 495	6.472	
95. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	43.3656	8.970	388.99	152.560	6 616	17.008	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.3876	15.080	5.85	256.870	100	17.034	
95. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.3876	113.70	44.07	810.77	314	7.131	
			(1)			15.08	5.85	256.87	100	17.034	
95. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0228	101.31	2.31	999.00	23	9.861	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
95. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00057	10 705.00	6.10	54 434.60	31	5.085	
95. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0969	960.26	93.05	3 126.47	303	3.256	
95. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	3.363	685.00	2 303.66	3 302.36	11 106	4.821	
95. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0342	569.06	19.46	2 995.86	102	5.265	
		Накладные расходы				142%	560.67	121%	8 126		
		Сметная прибыль				81%	319.82	65%	4 365		
		Всего с НР и СП					3 738.13		30 987		
	
96.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		57	76.13	4 339.41	342.67	19 532	4.501	
	
97.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.51	937.76	478.26	12 783.98	6 520	13.633	
97. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	38.8008	8.970	348.04	152.560	5 919	17.008	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.3468	15.080	5.23	256.870	89	17.034	
97. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.3468	113.70	39.43	810.77	281	7.131	
			(1)			15.08	5.23	256.87	89	17.034	
97. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0204	101.31	2.07	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.26	219.76	4	16.983	
97. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00051	10 705.00	5.46	54 434.60	28	5.085	
97. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0867	960.26	83.25	3 126.47	271	3.256	
		Накладные расходы				142%	501.64	121%	7 270		
		Сметная прибыль				81%	286.15	65%	3 905		
		Всего с НР и СП					1 266.05		17 695		
	
98.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.01	569.06	5.69	2 995.86	30	5.272	
		Объем: (0.51)*(0.06*0.33)									
	
99.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.588	685.00	1 772.78	3 302.36	8 547	4.821	
		Объем: (0.51)*(5.9*0.86)									
	
100.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		51	34.14	1 741.14	185.77	9 474	5.441	
	
101.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		1	198.52	198.52	1 671.00	1 671	8.417	
101. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	1.74	8.670	15.09	147.370	256	16.998	
101. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.05	101.31	5.07	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.65	219.76	11	16.983	
101. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.008	588.14	4.71	2 080.79	17	3.538	
101. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	2	86.83	173.66	673.99	1 348	7.762	
		Накладные расходы				104%	15.69	88%	225		
		Сметная прибыль				60%	9.05	48%	123		
		Всего с НР и СП					223.27		2 019		
	
102.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
102. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
102. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
102. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
102. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
102. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
102. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
103.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									
	
104.	Е06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Ремонт бетонной конструкции	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.015	74 112.93	1 111.69	415 225.99	6 228	5.602	
104. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	358.02	5.3703	9.280	49.84	157.880	848	17.013	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	0.309	15.030	4.64	256.010	79	17.034	
104. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18.8	0.282	97.19	27.41	1 104.78	312	11.367	
			(1)			15.08	4.25	256.87	72	17.034	
104. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.53	0.02295	113.70	2.61	810.77	19	7.131	
			(1)			15.08	0.35	256.87	6	17.034	
104. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00405	102.57	0.42	835.60	3	8.147	
			(1)			11.23	0.05	191.22	1	17.028	
104. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.27315	2.21	0.60	10.22	3	4.624	
104. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.8	0.012	3.42	0.04	13.62		3.982	
104. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.03405	101.31	3.45	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.44	219.76	7	16.983	
104. 9.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00075	16 152.00	12.11	120 128.96	90	7.437	
104. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000645	10 705.00	6.90	54 434.60	35	5.085	
104. 11.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00105	1 603.30	1.68	5 828.56	6	3.635	
104. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0129	1 373.00	17.71	6 009.15	78	4.377	
104. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.6	33.38	20.03	226.78	136	6.794	
104. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	1.53	632.95	968.41	3 046.19	4 661	4.813	
104. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00039	1 208.60	0.47	11 305.46	4	9.354	
104. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.077	0.001155	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	57.20	89%	825		
		Сметная прибыль				55%	29.96	44%	408		
		Всего с НР и СП					1 198.86		7 461		
	
	Дополнительные работы	
105.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.003	2 318.40	6.96	39 412.80	118	16.954	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*1									
105. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	0.84	8.280	6.96	140.760	118	17	
		Накладные расходы				80%	5.57	68%	80		
		Сметная прибыль				45%	3.13	36%	42		
		Всего с НР и СП					15.66		241		
	
106.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.006	75 738.95	454.43	395 878.41	2 375	5.226	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*2									
106. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.08	8.280	8.94	140.760	152	17	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.108	15.080	1.63	256.870	28	17.034	
106. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.108	97.19	10.50	1 104.78	119	11.367	
			(1)			15.08	1.63	256.87	28	17.034	
106. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.288	0.62	0.18	2.92	1	4.71	
106. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00078	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
106. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1.5	34.52	51.78	146.02	219	4.23	
106. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.612	625.74	382.95	3 077.22	1 883	4.918	
106. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0012	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	11.10	89%	160		
		Сметная прибыль				55%	5.81	44%	79		
		Всего с НР и СП					471.34		2 614		
	
107.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126.17	11 645.94	1 188	9.416	
		Объем: (51/1000)*2									
107. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	32.95	169.690	560	17.003	
107. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	8.69	257.313	148	17.033	
107. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	0.96	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21	0.12	292.54	2	16.998	
107. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1.39	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
107. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61.05	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8.38	256.87	143	17.034	
107. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86	0.18	6.99	1	3.758	
107. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
107. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	13.92	96.41	95	6.794	
107. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34	0.29	42.71	2	5.819	
107. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85	0.17	8.46		1.446	
107. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	1.96	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
107. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00	0.43	204 231.36	2	4.84	
107. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	1.84	51.59	7	3.923	
107. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
107. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1.17	38 886.83	8	6.569	
107. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5.36	48 876.68	20	3.721	
107. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
107. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
107. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	0.90	79 545.15	5	5.398	
107. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00	0.23	9 095.06	1	4.108	
107. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	0.65	72 156.04	2	3.52	
107. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	1.88	92 065.62	9	4.984	
107. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00	0.17	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	37.48	77%	545		
		Сметная прибыль				85%	35.39	68%	481		
		Всего с НР и СП					199.04		2 215		
	
108.	С6 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
109.	С7 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
110.	Е68-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	1 дерево		10	8.79	87.91	149.51	1 495	17.006	
110. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	0.98	9.8	8.970	87.91	152.560	1 495	17.008	
		Накладные расходы				104%	91.43	88%	1 316		
		Сметная прибыль				60%	52.75	48%	718		
		Всего с НР и СП					232.08		3 528		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					94 433.55		651 712	6.901	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					92 604.59		635 242	6.86	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					21 526.22		116 925	5.432	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 68, 69, 101, 110; %=81 - по стр. 72, 80, 82, 90, 92; %=121 - по стр. 73-79, 83, 85, 88, 93, 95, 97, 102; %=89 - по стр. 104, 106; %=68 - по стр. 105; %=77 - по стр. 107)					4 832.46		69 967	14.479	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 68, 69, 101, 110; %=34 - по стр. 72, 80, 82, 90, 92; %=65 - по стр. 73-79, 83, 85, 88, 93, 95, 97, 102; %=44 - по стр. 104, 106; %=36 - по стр. 105; %=68 - по стр. 107)					2 761.06		37 661	13.64	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					100 198.11		742 870	7.414	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 828.96		16 470	9.005	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 828.96		16 470	9.005	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					102 027.07		759 340	7.443	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 183.38	2.14	16 250	7.443	
	ИТОГО					104 210.45		775 590	7.443	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 084.21	2	15 512	7.443	
	ИТОГО					106 294.66		791 102	7.443	
	НДС 18%				18	19 133.04	18	142 398	7.443	
	ВСЕГО С НДС					125 427.70		933 500.00	7.443	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 832.46		69 967.00	14.479	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 761.06		37 661	13.64	
	
	Раздел 4.  Леонова 73-77а	
	
	Минимальные работы	
111.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.7 см	100 м3 конструкций		0.3941	6 900.71	2 719.57	59 048.03	23 271	8.557	
		Объем: 563*0.07									
111. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	95.904235	8.820	845.88	149.970	14 383	17.003	
111. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	16.311799	11.429	186.43	194.614	3 175	17.028	
111. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	15.468425	95.16	1 471.98	468.45	7 246	4.923	
			(1)			11.23	173.71	191.22	2 958	17.028	
111. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.508389	8.58	4.36	35.88	18	4.182	
111. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.843374	139.36	117.53	1 430.52	1 206	10.265	
			(1)			15.08	12.72	256.87	217	17.034	
111. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	46.405275	6.03	279.82	8.99	417	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 073.60	88%	15 451		
		Сметная прибыль				60%	619.39	48%	8 428		
		Всего с НР и СП					4 412.56		47 150		
	
112.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.97	1 689.81	1 639.12	15 301.41	14 842	9.055	
112. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	66.2122	9.160	606.50	155.940	10 325	17.024	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	9.118	11.230	102.40	191.220	1 744	17.028	
112. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	9.118	95.16	867.67	468.45	4 271	4.923	
			(1)			11.23	102.40	191.22	1 744	17.028	
112. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	27.354	6.03	164.94	8.99	246	1.491	
		Накладные расходы				104%	737.26	88%	10 621		
		Сметная прибыль				60%	425.34	48%	5 793		
		Всего с НР и СП					2 801.72		31 256		
	
113.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		74.35	3.71	275.84	36.66	2 726	9.883	
		Объем: 39.41*1.8+97*0.2*0.08*2.2									
	
114.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		74.35	10.52	782.16	93.58	6 958	8.896	
	
115.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.513	61 088.01	31 338.15	523 248.53	268 426	8.565	
115. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	18.96048	8.670	164.39	147.370	2 794	16.998	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	21.52035	14.601	314.21	248.282	5 343	17.005	
115. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.04174	102.57	209.42	835.60	1 706	8.147	
			(1)			11.23	22.93	191.22	390	17.028	
115. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.32867	93.88	124.74	890.86	1 184	9.489	
			(1)			15.08	20.04	256.87	341	17.034	
115. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.21033	139.36	29.31	1 430.52	301	10.265	
			(1)			15.08	3.17	256.87	54	17.034	
115. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	4.9761	76.06	378.48	517.81	2 577	6.808	
			(1)			12.94	64.39	219.76	1 094	16.983	
115. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	11.11158	110.81	1 231.27	779.38	8 660	7.033	
			(1)			16.11	179.01	273.99	3 044	17.007	
115. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.51848	133.41	202.58	763.85	1 160	5.726	
			(1)			12.94	19.65	219.76	334	16.983	
115. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.33345	127.56	42.53	698.95	233	5.479	
			(1)			15.08	5.03	256.87	86	17.034	
115. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	7.695	400.56	3 082.31	3 333.65	25 652	8.322	
115. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	96.957	266.28	25 817.71	2 308.69	223 844	8.67	
115. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	15.39	3.60	55.40	20.52	316	5.7	
		Накладные расходы				142%	679.61	121%	9 846		
		Сметная прибыль				81%	387.67	65%	5 289		
		Всего с НР и СП					32 405.43		283 561		
	
116.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.513	17 982.68	-9 225.12	154 337.25	-79 175	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
116. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-6.43815	13.410	-86.34	228.039	-1 468	17.005	
116. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-2.12895	102.57	-218.37	835.60	-1 779	8.147	
			(1)			11.23	-23.91	191.22	-407	17.028	
116. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-2.2059	76.06	-167.78	517.81	-1 142	6.808	
			(1)			12.94	-28.54	219.76	-485	16.983	
116. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-2.1033	110.81	-233.07	779.38	-1 639	7.033	
			(1)			16.11	-33.88	273.99	-576	17.007	
116. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-32.319	266.28	-8 605.90	2 308.69	-74 615	8.67	
		Накладные расходы				142%	-122.60	121%	-1 776		
		Сметная прибыль				81%	-69.94	65%	-954		
		Всего с НР и СП					-9 417.66		-81 905		
	
117.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.41	2 106.64	863.72	19 466.32	7 981	9.24	
		Объем: 513*0.8/1000									
117. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.2706	12.085	3.27	205.490	56	17.004	
117. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.1353	126.36	17.10	1 137.36	154	9.001	
			(2)			24.17	3.27	410.98	56	17.004	
117. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.4223	2 004.80	846.63	18 534.94	7 827	9.245	
		Накладные расходы				142%	4.64	121%	68		
		Сметная прибыль				81%	2.65	65%	36		
		Всего с НР и СП					871.01		8 085		
	
118.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.513	54 900.38	28 163.89	330 658.28	169 628	6.023	
118. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	19.6479	10.210	200.61	173.840	3 416	17.026	
118. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	9.77265	15.386	150.36	261.607	2 557	17.003	
118. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.7182	18.60	13.36	18.32	13	0.985	
118. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.03148	76.06	154.51	517.81	1 052	6.808	
			(1)			12.94	26.29	219.76	446	16.983	
118. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	5.90463	110.81	654.29	779.38	4 602	7.033	
			(1)			16.11	95.12	273.99	1 618	17.007	
118. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.20007	133.41	26.69	763.85	153	5.726	
			(1)			12.94	2.59	219.76	44	16.983	
118. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.63647	200.87	328.72	1 293.75	2 117	6.441	
			(1)			16.11	26.36	273.99	448	17.007	
118. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00513	101.31	0.52	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
118. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0031806	11 154.00	35.48	50 212.22	160	4.502	
118. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0055404	2 446.90	13.56	20 629.84	114	8.431	
118. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	47.4525	563.43	26 736.16	3 329.56	157 996	5.909	
		Накладные расходы				142%	498.38	121%	7 227		
		Сметная прибыль				81%	284.29	65%	3 882		
		Всего с НР и СП					28 946.55		180 738		
	
119.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия		0.513	13 086.59	6 713.42	77 341.08	39 676	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
119. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.09234	10.210	0.94	173.840	16	17.026	
119. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.17442	18.60	3.24	18.32	3	0.985	
119. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0014364	2 446.90	3.51	20 629.84	30	8.431	
119. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	11.9016	563.43	6 705.72	3 329.56	39 627	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.33	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.76	65%	10		
		Всего с НР и СП					6 715.52		39 706		
	
120.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.154	2 106.64	324.42	19 466.32	2 998	9.241	
		Объем: 513*0.3/1000									
120. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.10164	12.085	1.23	205.490	21	17.004	
120. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.05082	126.36	6.42	1 137.36	58	9.001	
			(2)			24.17	1.23	410.98	21	17.004	
120. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.15862	2 004.80	318.00	18 534.94	2 940	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.75	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	1.00	65%	14		
		Всего с НР и СП					327.16		3 037		
	
121.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.513	55 822.91	28 637.16	405 018.97	207 775	7.255	
121. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	19.6479	10.210	200.61	173.840	3 416	17.026	
121. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	9.78804	15.386	150.60	261.599	2 561	17.003	
121. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01539	113.70	1.75	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
121. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.7182	18.60	13.36	18.32	13	0.985	
121. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.03148	76.06	154.51	517.81	1 052	6.808	
			(1)			12.94	26.29	219.76	446	16.983	
121. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	5.90463	110.81	654.29	779.38	4 602	7.033	
			(1)			16.11	95.12	273.99	1 618	17.007	
121. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.20007	133.41	26.69	763.85	153	5.726	
			(1)			12.94	2.59	219.76	44	16.983	
121. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.63647	200.87	328.72	1 293.75	2 117	6.441	
			(1)			16.11	26.36	273.99	448	17.007	
121. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02052	101.31	2.08	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
121. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0031806	11 154.00	35.48	50 212.22	160	4.502	
121. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0055404	2 446.90	13.56	20 629.84	114	8.431	
121. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07695	1 603.30	123.37	5 828.56	449	3.635	
121. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	49.5558	546.51	27 082.74	3 948.41	195 667	7.225	
		Накладные расходы				142%	498.72	121%	7 232		
		Сметная прибыль				81%	284.48	65%	3 885		
		Всего с НР и СП					29 420.36		218 892		
	
122.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.007	4 846.79	33.93	49 459.80	346	10.197	
		Объем: 27*0.25									
122. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.10556	8.280	0.87	140.760	15	17	
122. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.30534	15.080	4.60	256.870	78	17.034	
122. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.23296	112.40	26.18	1 144.08	267	10.179	
			(1)			15.08	3.51	256.87	60	17.034	
122. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.07238	93.88	6.80	890.86	64	9.489	
			(1)			15.08	1.09	256.87	19	17.034	
122. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00028	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.20	81%	75		
		Сметная прибыль				43%	2.35	34%	32		
		Всего с НР и СП					41.48		453		
	
123.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		10.8	13.99	151.09	124.48	1 344	8.895	
		Объем: 6.75*1.6									
	
124.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.007	344.93	2.41	3 421.73	24	9.959	
124. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.02093	8.280	0.17	140.760	3	17	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.02282	15.080	0.34	256.870	6	17.034	
124. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.02282	93.88	2.14	890.86	20	9.489	
			(1)			15.08	0.34	256.87	6	17.034	
124. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00049	126.43	0.06	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
124. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00014	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.48	81%	7		
		Сметная прибыль				43%	0.22	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.11		34		
	
125.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.054	2 520.14	136.09	17 348.53	937	6.885	
		Объем: 27*0.2									
125. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.84888	8.510	7.22	144.650	123	16.998	
125. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.74952	14.301	10.72	243.333	182	17.015	
125. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.23166	102.57	23.76	835.60	194	8.147	
			(1)			11.23	2.60	191.22	44	17.028	
125. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09558	139.36	13.32	1 430.52	137	10.265	
			(1)			15.08	1.44	256.87	25	17.034	
125. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.38232	223.58	85.48	1 170.91	448	5.237	
			(1)			16.11	6.16	273.99	105	17.007	
125. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03996	133.41	5.33	763.85	31	5.726	
			(1)			12.94	0.52	219.76	9	16.983	
125. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.27	3.60	0.97	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				142%	25.47	121%	369		
		Сметная прибыль				81%	14.53	65%	198		
		Всего с НР и СП					176.10		1 504		
	
126.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.94	104.66	621.68	516.66	3 069	4.937	
		Объем: 5.4*1.10									
	
127.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.014	14 953.22	209.35	73 400.04	1 028	4.91	
		Объем: 27*0.05									
127. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.06902	11.972	0.83	203.871	14	17.029	
127. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.05572	102.57	5.72	835.60	47	8.147	
			(1)			11.23	0.63	191.22	11	17.028	
127. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0133	139.36	1.85	1 430.52	19	10.265	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
127. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.428	141.30	201.78	673.68	962	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.18	121%	17		
		Сметная прибыль				81%	0.67	65%	9		
		Всего с НР и СП					211.20		1 054		
	
128.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.38	141.30	-194.99	673.68	-930	4.769	
		Объем: (0.0135)*(-102.0)									
	
129.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.38	280.61	387.24	2 121.17	2 927	7.559	
		Объем: (0.0135)*(102.0)									
	
130.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.7	144.07	388.98	2 196.06	5 929	15.242	
130. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	31.86	10.360	330.07	176.300	5 617	17.017	
130. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.162	12.085	1.96	205.490	33	17.004	
130. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	102.57	8.31	835.60	68	8.147	
			(1)			11.23	0.91	191.22	15	17.028	
130. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.081	133.41	10.81	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
130. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.539	10.08	15.51	13.73	21	1.362	
130. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	101.31	8.21	999.00	81	9.861	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
130. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.135	104.66	14.13	516.66	70	4.937	
130. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.54	3.60	1.94	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	471.48	121%	6 837		
		Сметная прибыль				81%	268.94	65%	3 673		
		Всего с НР и СП					1 129.41		16 438		
	
131.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		27.54	63.68	1 753.75	369.98	10 189	5.81	
		Объем: (2.7)*10.2									
	
132.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0136	4 846.79	65.92	49 459.80	673	10.209	
		Объем: 124*0.3*0.3+44*0.28*0.2									
132. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.205088	8.280	1.70	140.760	29	17	
132. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.593232	15.080	8.95	256.870	152	17.034	
132. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.452608	112.40	50.87	1 144.08	518	10.179	
			(1)			15.08	6.83	256.87	116	17.034	
132. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.140624	93.88	13.20	890.86	125	9.489	
			(1)			15.08	2.12	256.87	36	17.034	
132. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000544	263.51	0.14	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	10.12	81%	147		
		Сметная прибыль				43%	4.58	34%	62		
		Всего с НР и СП					80.62		881		
	
133.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		21.76	13.99	304.42	124.48	2 709	8.899	
		Объем: 13.6*1.6									
	
134.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.014	344.93	4.83	3 421.73	48	9.938	
134. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.04186	8.280	0.35	140.760	6	17	
134. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.04564	15.080	0.69	256.870	12	17.034	
134. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.04564	93.88	4.28	890.86	41	9.489	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
134. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00098	126.43	0.12	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
134. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00028	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.99	81%	15		
		Сметная прибыль				43%	0.45	34%	6		
		Всего с НР и СП					6.27		69		
	
135.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0867	2 520.14	218.50	17 348.53	1 504	6.883	
		Объем: 124*0.3*0.2+44*0.28*0.1									
135. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.362924	8.510	11.60	144.650	197	16.998	
135. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.203396	14.301	17.21	243.333	293	17.015	
135. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.371943	102.57	38.15	835.60	311	8.147	
			(1)			11.23	4.18	191.22	71	17.028	
135. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.153459	139.36	21.39	1 430.52	220	10.265	
			(1)			15.08	2.31	256.87	39	17.034	
135. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.613836	223.58	137.24	1 170.91	719	5.237	
			(1)			16.11	9.89	273.99	168	17.007	
135. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.064158	133.41	8.56	763.85	49	5.726	
			(1)			12.94	0.83	219.76	14	16.983	
135. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.4335	3.60	1.56	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				142%	40.91	121%	593		
		Сметная прибыль				81%	23.34	65%	319		
		Всего с НР и СП					282.75		2 415		
	
136.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		9.54	104.66	998.46	516.66	4 929	4.937	
		Объем: 8.67*1.10									
	
137.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.24	5 013.40	6 216.61	32 447.66	40 235	6.472	
137. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	94.3392	8.970	846.22	152.560	14 392	17.008	
137. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.8432	15.080	12.72	256.870	217	17.034	
137. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.8432	113.70	95.87	810.77	684	7.131	
			(1)			15.08	12.72	256.87	217	17.034	
137. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0496	101.31	5.02	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
137. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00124	10 705.00	13.27	54 434.60	67	5.085	
137. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2108	960.26	202.42	3 126.47	659	3.256	
137. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.316	685.00	5 011.46	3 302.36	24 160	4.821	
137. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0744	569.06	42.34	2 995.86	223	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 219.69	121%	17 677		
		Сметная прибыль				81%	695.74	65%	9 496		
		Всего с НР и СП					8 132.05		67 408		
	
138.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		124	76.13	9 440.12	342.67	42 491	4.501	
	
139.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.44	937.76	412.61	12 783.98	5 625	13.633	
139. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	33.4752	8.970	300.27	152.560	5 107	17.008	
139. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2992	15.080	4.51	256.870	77	17.034	
139. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2992	113.70	34.02	810.77	243	7.131	
			(1)			15.08	4.51	256.87	77	17.034	
139. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0176	101.31	1.78	999.00	18	9.861	
			(1)			12.94	0.23	219.76	4	16.983	
139. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00044	10 705.00	4.71	54 434.60	24	5.085	
139. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0748	960.26	71.83	3 126.47	234	3.256	
		Накладные расходы				142%	432.79	121%	6 273		
		Сметная прибыль				81%	246.87	65%	3 370		
		Всего с НР и СП					1 092.27		15 267		
	
140.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.009	569.06	5.12	2 995.86	27	5.273	
		Объем: (0.44)*(0.06*0.33)									
	
141.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.233	685.00	1 529.61	3 302.36	7 374	4.821	
		Объем: (0.44)*(5.9*0.86)									
	
142.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		44	34.14	1 502.16	185.77	8 174	5.441	
	
143.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		8	198.52	1 588.13	1 671.00	13 368	8.417	
143. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	13.92	8.670	120.69	147.370	2 051	16.998	
143. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.4	101.31	40.52	999.00	400	9.861	
			(1)			12.94	5.18	219.76	88	16.983	
143. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.064	588.14	37.64	2 080.79	133	3.538	
143. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	16	86.83	1 389.28	673.99	10 784	7.762	
		Накладные расходы				104%	125.52	88%	1 805		
		Сметная прибыль				60%	72.41	48%	984		
		Всего с НР и СП					1 786.06		16 157		
	
144.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
144. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
144. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
144. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
144. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
144. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
144. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
144. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		
	
	Дополнительные работы	
145.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0984	4 846.79	476.92	49 459.80	4 867	10.205	
		Объем: 246*0.4									
145. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.483872	8.280	12.29	140.760	209	17	
145. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.292208	15.080	64.73	256.870	1 103	17.034	
145. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.274752	112.40	368.08	1 144.08	3 747	10.179	
			(1)			15.08	49.38	256.87	841	17.034	
145. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.017456	93.88	95.52	890.86	906	9.489	
			(1)			15.08	15.34	256.87	261	17.034	
145. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003936	263.51	1.04	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	73.17	81%	1 063		
		Сметная прибыль				43%	33.12	34%	446		
		Всего с НР и СП					583.21		6 376		
	
146.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		157.44	13.99	2 202.59	124.48	19 598	8.898	
		Объем: 98.4*1.6									
	
147.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.098	344.93	33.80	3 421.73	335	9.911	
147. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.29302	8.280	2.43	140.760	41	17	
147. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.31948	15.080	4.82	256.870	82	17.034	
147. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.31948	93.88	29.99	890.86	285	9.489	
			(1)			15.08	4.82	256.87	82	17.034	
147. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00686	126.43	0.87	1 018.85	7	8.059	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
147. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00196	263.51	0.52	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.89	81%	100		
		Сметная прибыль				43%	3.12	34%	42		
		Всего с НР и СП					43.81		476		
	
148.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.492	2 520.14	1 239.91	17 348.53	8 535	6.884	
		Объем: 246*0.2									
148. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	7.73424	8.510	65.82	144.650	1 119	16.998	
148. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.82896	14.301	97.66	243.333	1 662	17.015	
148. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.11068	102.57	216.49	835.60	1 764	8.147	
			(1)			11.23	23.70	191.22	404	17.028	
148. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.87084	139.36	121.36	1 430.52	1 246	10.265	
			(1)			15.08	13.13	256.87	224	17.034	
148. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.48336	223.58	778.81	1 170.91	4 079	5.237	
			(1)			16.11	56.12	273.99	954	17.007	
148. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.36408	133.41	48.57	763.85	278	5.726	
			(1)			12.94	4.71	219.76	80	16.983	
148. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.46	3.60	8.86	20.52	50	5.7	
		Накладные расходы				142%	232.14	121%	3 365		
		Сметная прибыль				81%	132.42	65%	1 808		
		Всего с НР и СП					1 604.47		13 708		
	
149.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		54.12	104.66	5 664.20	516.66	27 962	4.937	
		Объем: 49.2*1.10									
	
150.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.246	61 088.01	15 027.65	523 248.53	128 719	8.565	
150. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	9.09216	8.670	78.83	147.370	1 340	16.998	
150. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	10.3197	14.601	150.68	248.282	2 562	17.005	
150. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.97908	102.57	100.42	835.60	818	8.147	
			(1)			11.23	11.00	191.22	187	17.028	
150. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.63714	93.88	59.81	890.86	568	9.489	
			(1)			15.08	9.61	256.87	164	17.034	
150. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.10086	139.36	14.06	1 430.52	144	10.265	
			(1)			15.08	1.52	256.87	26	17.034	
150. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.3862	76.06	181.49	517.81	1 236	6.808	
			(1)			12.94	30.88	219.76	524	16.983	
150. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	5.32836	110.81	590.44	779.38	4 153	7.033	
			(1)			16.11	85.84	273.99	1 460	17.007	
150. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.72816	133.41	97.14	763.85	556	5.726	
			(1)			12.94	9.42	219.76	160	16.983	
150. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1599	127.56	20.40	698.95	112	5.479	
			(1)			15.08	2.41	256.87	41	17.034	
150. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	3.69	400.56	1 478.07	3 333.65	12 301	8.322	
150. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	46.494	266.28	12 380.42	2 308.69	107 340	8.67	
150. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	7.38	3.60	26.57	20.52	151	5.7	
		Накладные расходы				142%	325.90	121%	4 721		
		Сметная прибыль				81%	185.90	65%	2 536		
		Всего с НР и СП					15 539.46		135 977		
	
151.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.123	14 953.22	1 839.25	73 400.04	9 028	4.909	
		Объем: 246*0.05									
151. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.60639	11.972	7.26	203.871	124	17.029	
151. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.48954	102.57	50.21	835.60	409	8.147	
			(1)			11.23	5.50	191.22	94	17.028	
151. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.11685	139.36	16.28	1 430.52	167	10.265	
			(1)			15.08	1.76	256.87	30	17.034	
151. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	12.546	141.30	1 772.75	673.68	8 452	4.768	
		Накладные расходы				142%	10.31	121%	150		
		Сметная прибыль				81%	5.88	65%	81		
		Всего с НР и СП					1 855.44		9 259		
	
152.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-12.55	141.30	-1 773.32	673.68	-8 455	4.768	
		Объем: (0.123)*(-102.0)									
	
153.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		12.55	280.61	3 521.66	2 121.17	26 621	7.559	
		Объем: (0.123)*(102.0)									
	
154.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		24.6	144.07	3 544.01	2 196.06	54 023	15.243	
154. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	290.28	10.360	3 007.30	176.300	51 176	17.017	
154. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.476	12.085	17.84	205.490	303	17.004	
154. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.738	102.57	75.70	835.60	617	8.147	
			(1)			11.23	8.29	191.22	141	17.028	
154. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.738	133.41	98.46	763.85	564	5.726	
			(1)			12.94	9.55	219.76	162	16.983	
154. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.022	10.08	141.34	13.73	193	1.362	
154. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.738	101.31	74.77	999.00	737	9.861	
			(1)			12.94	9.55	219.76	162	16.983	
154. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.23	104.66	128.73	516.66	635	4.937	
154. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.92	3.60	17.71	20.52	101	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 295.70	121%	62 290		
		Сметная прибыль				81%	2 450.36	65%	33 461		
		Всего с НР и СП					10 290.07		149 774		
	
155.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		250.92	82.62	20 731.01	480.02	120 447	5.81	
		Объем: (24.6)*10.2									
	
156.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0064	4 846.79	31.02	49 459.80	317	10.219	
		Объем: 71*0.3*0.3									
156. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.096512	8.280	0.80	140.760	14	17	
156. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.279168	15.080	4.21	256.870	72	17.034	
156. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.212992	112.40	23.94	1 144.08	244	10.179	
			(1)			15.08	3.21	256.87	55	17.034	
156. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.066176	93.88	6.21	890.86	59	9.489	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
156. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000256	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.76	81%	70		
		Сметная прибыль				43%	2.15	34%	29		
		Всего с НР и СП					37.93		416		
	
157.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		10.24	13.99	143.26	124.48	1 275	8.9	
		Объем: 6.4*1.6									
	
158.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.006	344.93	2.07	3 421.73	21	10.145	
158. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.01794	8.280	0.15	140.760	3	17	
158. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.01956	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
158. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.01956	93.88	1.84	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
158. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00042	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
158. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00012	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.42	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.19	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.68		30		
	
159.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0426	2 520.14	107.36	17 348.53	739	6.883	
		Объем: 71*0.3*0.2									
159. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.669672	8.510	5.70	144.650	97	16.998	
159. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.591288	14.301	8.46	243.333	144	17.015	
159. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.182754	102.57	18.75	835.60	153	8.147	
			(1)			11.23	2.05	191.22	35	17.028	
159. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.075402	139.36	10.51	1 430.52	108	10.265	
			(1)			15.08	1.14	256.87	19	17.034	
159. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.301608	223.58	67.43	1 170.91	353	5.237	
			(1)			16.11	4.86	273.99	83	17.007	
159. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.031524	133.41	4.21	763.85	24	5.726	
			(1)			12.94	0.41	219.76	7	16.983	
159. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.213	3.60	0.77	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	20.11	121%	292		
		Сметная прибыль				81%	11.47	65%	157		
		Всего с НР и СП					138.94		1 187		
	
160.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.69	104.66	490.86	516.66	2 423	4.936	
		Объем: 4.26*1.10									
	
161.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.71	5 013.40	3 559.51	32 447.66	23 038	6.472	
161. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	54.0168	8.970	484.53	152.560	8 241	17.008	
161. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.4828	15.080	7.28	256.870	124	17.034	
161. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.4828	113.70	54.89	810.77	391	7.131	
			(1)			15.08	7.28	256.87	124	17.034	
161. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0284	101.31	2.88	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.983	
161. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00071	10 705.00	7.60	54 434.60	39	5.085	
161. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1207	960.26	115.90	3 126.47	377	3.256	
161. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.189	685.00	2 869.47	3 302.36	13 834	4.821	
161. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0426	569.06	24.24	2 995.86	128	5.265	
		Накладные расходы				142%	698.37	121%	10 122		
		Сметная прибыль				81%	398.37	65%	5 437		
		Всего с НР и СП					4 656.25		38 597		
	
162.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		71	76.13	5 405.23	342.67	24 330	4.501	
	
163.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	2 168.55	2 168.55	14 380.30	14 380	6.631	
163. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	40	8.430	337.20	143.350	5 734	17.005	
163. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	122.09	1 831.35	576.42	8 646	4.721	
		Накладные расходы				115%	387.78	98%	5 619		
		Сметная прибыль				77%	259.64	61%	3 498		
		Всего с НР и СП					2 815.97		23 497		
	
164.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов		0.25	8 651.11	2 162.78	49 110.28	12 278	5.677	
164. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.64	8.91	9.050	80.64	154.380	1 376	17.059	
164. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.67	5.4175	14.001	75.85	238.152	1 290	17.01	
164. 3.	Х11-0054	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	2.685	185.34	497.64	949.18	2 549	5.121	
			(1)			15.08	40.49	256.87	690	17.034	
164. 4.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	2.7325	155.44	424.74	956.83	2 615	6.156	
			(1)			12.94	35.36	219.76	600	16.983	
164. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2025	101.31	20.52	999.00	202	9.861	
			(1)			12.94	2.62	219.76	45	16.983	
164. 6.	С201-0832	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	13.975	3.83	53.52	21.64	302	5.65	
164. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.34	1.585	685.00	1 085.73	3 302.36	5 234	4.821	
		Накладные расходы				90%	140.84	77%	2 053		
		Сметная прибыль				72%	112.67	58%	1 546		
		Всего с НР и СП					2 416.29		15 877		
	
165.	Е09-08-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей		2.3	90.29	207.67	1 368.81	3 148	15.159	
165. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	7.11	16.353	9.050	147.99	154.380	2 525	17.059	
165. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.57	1.311	12.940	16.96	219.760	288	16.983	
165. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.311	24.80	32.51	276.85	363	11.163	
			(1)			12.94	16.96	219.76	288	16.983	
165. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.57	1.311	1.17	1.53	6.10	8	5.214	
165. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.253	101.31	25.63	999.00	253	9.861	
			(1)			12.94	3.27	219.76	56	16.983	
		Накладные расходы				90%	148.46	77%	2 166		
		Сметная прибыль				72%	118.76	58%	1 632		
		Всего с НР и СП					474.89		6 946		
	
166.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток		0.1	49.38	4.94	710.10	71	14.372	
166. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.31	0.331	9.050	3.00	154.380	51	17.059	
166. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.28	0.028	12.940	0.36	219.760	6	16.983	
166. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.28	0.028	24.80	0.69	276.85	8	11.163	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
166. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.28	0.028	1.17	0.03	6.10		5.214	
166. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
		Накладные расходы				90%	3.02	77%	44		
		Сметная прибыль				72%	2.42	58%	33		
		Всего с НР и СП					10.38		148		
	
167.	С3 Цена поставщи.	Ограждение сварное с калиткой	мп		46	546.47	25 137.62	3 174.99	146 050	5.81	
	
168.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.045	2 318.40	104.33	39 412.80	1 774	17.004	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*(4*2+8*1+20*1)									
168. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	12.6	8.280	104.33	140.760	1 774	17	
		Накладные расходы				80%	83.46	68%	1 206		
		Сметная прибыль				38%	39.65	31%	550		
		Всего с НР и СП					227.44		3 530		
	
169.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.017	75 738.95	1 287.56	395 878.41	6 730	5.227	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*(4*2+8*1+20*1)									
169. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	3.06	8.280	25.34	140.760	431	17	
169. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.306	15.080	4.61	256.870	79	17.034	
169. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.306	97.19	29.74	1 104.78	338	11.367	
			(1)			15.08	4.61	256.87	79	17.034	
169. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.816	0.62	0.51	2.92	2	4.71	
169. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00221	101.31	0.22	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
169. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	4.25	34.52	146.71	146.02	621	4.23	
169. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.734	625.74	1 085.03	3 077.22	5 336	4.918	
169. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0034	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	31.45	89%	454		
		Сметная прибыль				55%	16.47	44%	224		
		Всего с НР и СП					1 335.48		7 408		
	
170.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.76	1 237.01	940.13	11 645.94	8 851	9.415	
		Объем: (51*2+480+178)/1000									
170. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	24.6012	9.980	245.52	169.690	4 175	17.003	
170. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	4.2864	15.106	64.75	257.313	1 103	17.033	
170. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0532	134.97	7.18	2 085.69	111	15.453	
			(1)			17.21	0.92	292.54	16	16.998	
170. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0912	113.70	10.37	810.77	74	7.131	
			(1)			15.08	1.38	256.87	23	17.034	
170. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	4.142	109.83	454.92	770.83	3 193	7.018	
			(1)			15.08	62.46	256.87	1 064	17.034	
170. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.7296	1.86	1.36	6.99	5	3.758	
170. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.2768	1.52	1.94	3.21	4	2.112	
170. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	7.3112	14.19	103.75	96.41	705	6.794	
170. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.2964	7.34	2.18	42.71	13	5.819	
170. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.2204	5.85	1.29	8.46	2	1.446	
170. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1444	101.31	14.63	999.00	144	9.861	
			(1)			12.94	1.87	219.76	32	16.983	
170. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000076	42 199.00	3.21	204 231.36	16	4.84	
170. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.0412	13.15	13.69	51.59	54	3.923	
170. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000228	5 233.80	0.12	51 322.60	1	9.806	
170. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0014744	5 919.30	8.73	38 886.83	57	6.569	
170. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00304	13 134.00	39.93	48 876.68	149	3.721	
170. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000076	10 705.00	0.08	54 434.60		5.085	
170. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.3116	8.54	2.66	47.09	15	5.514	
170. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000456	14 737.00	6.72	79 545.15	36	5.398	
170. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0007828	2 214.00	1.73	9 095.06	7	4.108	
170. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0002356	20 496.00	4.83	72 156.04	17	3.52	
170. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00076	18 473.00	14.04	92 065.62	70	4.984	
170. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.014212	89.00	1.26	283.65	4	3.187	
		Накладные расходы				90%	279.24	77%	4 064		
		Сметная прибыль				72%	223.39	58%	3 061		
		Всего с НР и СП					1 442.77		15 976		
	
171.	С4 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
172.	С5 Цена поставщи.	Урна	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
173.	С6 Цена поставщи.	Спортивный комплекс 2660*1520*2500	шт		1	9 352.84	9 352.84	54 340.00	54 340	5.81	
	
174.	С7 Цена поставщ.	Песочница с крышкой	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
175.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	104.66	784.95	516.66	3 875	4.937	
	
176.	С8 Цена поставщи.	Детский игровой комплекс 4930*3150	шт		1	26 621.34	26 621.34	154 669.99	154 670	5.81	
	
177.	Е68-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево		10	967.87	9 678.75	4 513.41	45 134	4.663	
177. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	2.07	20.7	8.970	185.68	152.560	3 158	17.008	
177. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	18.6	16.110	299.65	273.990	5 096	17.007	
177. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	1.86	18.6	510.38	9 493.07	2 256.78	41 976	4.422	
			(1)			16.11	299.65	273.99	5 096	17.007	
		Накладные расходы				104%	504.74	88%	7 264		
		Сметная прибыль				60%	291.20	48%	3 962		
		Всего с НР и СП					10 474.69		56 359		
	
	Устройство дождеприемного колодца	
178.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0231	4 846.79	111.96	49 459.80	1 143	10.209	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+20*0.5*1.20*(0.5+0.8)									
178. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.348348	8.280	2.88	140.760	49	17	
178. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.007622	15.080	15.19	256.870	259	17.034	
178. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.768768	112.40	86.41	1 144.08	880	10.179	
			(1)			15.08	11.59	256.87	197	17.034	
178. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.238854	93.88	22.42	890.86	213	9.489	
			(1)			15.08	3.60	256.87	61	17.034	
178. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000924	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	17.17	81%	249		
		Сметная прибыль				43%	7.77	34%	105		
		Всего с НР и СП					136.90		1 497		
	
179.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		36.96	13.99	517.07	124.48	4 601	8.898	
		Объем: 23.1*1.6									
	
180.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.023	344.93	7.93	3 421.73	79	9.962	
180. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.06877	8.280	0.57	140.760	10	17	
180. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.07498	15.080	1.13	256.870	19	17.034	
180. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.07498	93.88	7.04	890.86	67	9.489	
			(1)			15.08	1.13	256.87	19	17.034	
180. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00161	126.43	0.20	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
180. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00046	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.62	81%	23		
		Сметная прибыль				43%	0.73	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.28		112		
	
181.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.1	1 275.59	127.56	7 478.89	748	5.864	
		Объем: 20*0.1*0.5									
181. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.02	8.670	8.84	147.370	150	16.998	
181. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.035	11.230	0.39	191.220	7	17.028	
181. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.035	102.57	3.59	835.60	29	8.147	
			(1)			11.23	0.39	191.22	7	17.028	
181. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.1	104.66	115.13	516.66	568	4.937	
		Накладные расходы				130%	12.00	111%	174		
		Сметная прибыль				76%	7.01	61%	96		
		Всего с НР и СП					146.57		1 018		
	
182.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.2	699.80	139.96	7 346.76	1 469	10.496	
182. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.424	9.740	52.83	165.790	899	17.022	
182. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.81	12.940	10.48	219.760	178	16.983	
182. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.81	99.46	80.56	642.01	520	6.455	
			(1)			12.94	10.48	219.76	178	16.983	
182. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	101.31	3.04	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
182. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.98	3.60	3.53	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				130%	82.30	111%	1 195		
		Сметная прибыль				76%	48.12	61%	657		
		Всего с НР и СП					270.38		3 321		
	
183.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		20	99.74	1 994.80	632.54	12 651	6.342	
	
184.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.1908	704.46	134.41	11 963.43	2 283	16.985	
		Объем: 23.1-(2.26*1+20*0.038)-1									
184. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	16.8858	7.960	134.41	135.180	2 283	16.982	
		Накладные расходы				80%	107.53	68%	1 552		
		Сметная прибыль				38%	51.08	31%	708		
		Всего с НР и СП					293.01		4 543		
	
185.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		20.988	104.66	2 196.60	516.66	10 844	4.937	
		Объем: 0.1908*110									
	
186.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
		Объем: 0.6*1									
186. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
186. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
186. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
186. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
186. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
186. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
186. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
186. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
186. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
186. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
186. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
186. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
186. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
186. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
186. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
186. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
186. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
186. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
186. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
186. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
186. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
187.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
188.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.166	1 876.90	-311.57	17 020.17	-2 825	9.067	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
189.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
190.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
191.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
192.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
193.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
	Устройство смотрового колодца	
194.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02504	4 846.79	121.36	49 459.80	1 238	10.201	
		Объем: (2.2*2.2*1.95)*1+20*0.5*1.20*(0.5+0.8)									
194. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3776032	8.280	3.13	140.760	53	17	
194. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0922448	15.080	16.47	256.870	281	17.034	
194. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8333312	112.40	93.67	1 144.08	953	10.179	
			(1)			15.08	12.57	256.87	214	17.034	
194. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2589136	93.88	24.31	890.86	231	9.489	
			(1)			15.08	3.90	256.87	67	17.034	
194. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0010016	263.51	0.26	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	18.62	81%	271		
		Сметная прибыль				43%	8.43	34%	114		
		Всего с НР и СП					148.41		1 622		
	
195.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		40.06	13.99	560.44	124.48	4 987	8.898	
		Объем: 25.04*1.6									
	
196.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.025	344.93	8.62	3 421.73	86	9.977	
196. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.07475	8.280	0.62	140.760	11	17	
196. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0815	15.080	1.23	256.870	21	17.034	
196. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0815	93.88	7.65	890.86	73	9.489	
			(1)			15.08	1.23	256.87	21	17.034	
196. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00175	126.43	0.22	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
196. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0005	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.76	81%	26		
		Сметная прибыль				43%	0.80	34%	11		
		Всего с НР и СП					11.17		123		
	
197.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.1	1 275.59	127.56	7 478.89	748	5.864	
		Объем: 20*0.1*0.5									
197. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.02	8.670	8.84	147.370	150	16.998	
197. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.035	11.230	0.39	191.220	7	17.028	
197. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.035	102.57	3.59	835.60	29	8.147	
			(1)			11.23	0.39	191.22	7	17.028	
197. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.1	104.66	115.13	516.66	568	4.937	
		Накладные расходы				130%	12.00	111%	174		
		Сметная прибыль				76%	7.01	61%	96		
		Всего с НР и СП					146.57		1 018		
	
198.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.2	699.80	139.96	7 346.76	1 469	10.496	
198. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.424	9.740	52.83	165.790	899	17.022	
198. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.81	12.940	10.48	219.760	178	16.983	
198. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.81	99.46	80.56	642.01	520	6.455	
			(1)			12.94	10.48	219.76	178	16.983	
198. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	101.31	3.04	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
198. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.98	3.60	3.53	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				130%	82.30	111%	1 195		
		Сметная прибыль				76%	48.12	61%	657		
		Всего с НР и СП					270.38		3 321		
	
199.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		20	99.74	1 994.80	632.54	12 651	6.342	
	
200.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.2102	704.46	148.08	11 963.43	2 515	16.984	
		Объем: 25.04-(2.26*1+20*0.038)-1									
200. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	18.6027	7.960	148.08	135.180	2 515	16.982	
		Накладные расходы				80%	118.46	68%	1 710		
		Сметная прибыль				38%	56.27	31%	780		
		Всего с НР и СП					322.81		5 005		
	
201.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		23.122	104.66	2 419.95	516.66	11 946	4.936	
		Объем: 0.2102*110									
	
202.	Е23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0.078	24 124.43	1 881.71	160 213.48	12 497	6.641	
202. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	158.68	12.37704	9.630	119.19	163.850	2 028	17.015	
202. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.61	1.52958	15.080	23.07	256.870	393	17.034	
202. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	19.61	1.52958	113.70	173.91	810.77	1 240	7.131	
			(1)			15.08	23.07	256.87	393	17.034	
202. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.76	0.05928	35.39	2.10	101.14	6	2.858	
202. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.8	0.3744	101.31	37.93	999.00	374	9.861	
			(1)			12.94	4.84	219.76	82	16.983	
202. 6.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.1	0.0078	2 447.30	19.09	24 380.60	190	9.962	
202. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.072	0.005616	43 816.00	246.07	137 492.94	772	3.138	
202. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.018	0.001404	4 680.00	6.57	33 391.91	47	7.135	
202. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.008	0.000624	987.52	0.62	6 638.00	4	6.722	
202. 10.	С101-2611	Опалубка металлическая	т	0.017	0.001326	14 000.00	18.56	76 014.03	101	5.43	
202. 11.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.25	0.0975	592.90	57.81	2 889.07	282	4.873	
202. 12.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.1	0.3198	685.00	219.06	3 302.36	1 056	4.821	
202. 13.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.72	0.05616	512.30	28.77	2 666.65	150	5.205	
202. 14.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.003471	4 284.77	14.87	17 505.91	61	4.086	
202. 15.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	15.07	1.17546	547.15	643.15	3 003.58	3 531	5.49	
202. 16.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	1.94	0.15132	1 876.90	284.01	17 020.17	2 575	9.068	
202. 17.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.21	0.01638	609.46	9.98	4 883.09	80	8.012	
		Накладные расходы				130%	184.94	111%	2 687		
		Сметная прибыль				76%	108.12	61%	1 477		
		Всего с НР и СП					2 174.77		16 661		
	
203.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.175	547.15	-642.90	3 003.58	-3 529	5.489	
		Объем: (0.078)*(-15.07)									
	
204.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.151	1 876.90	-283.41	17 020.17	-2 570	9.068	
		Объем: (0.078)*(-1.94)									
	
205.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
206.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
207.	С403-8271 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	254.91	254.91	1 806.42	1 806	7.085	
	
208.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
209.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
210.	С403-8296 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	86.83	86.83	673.99	674	7.762	
	
211.	С101-2535 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные легкие	шт.		1	438.63	438.63	3 267.00	3 267	7.448	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					281 656.43		1 859 064	6.6	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					269 414.44		1 765 216	6.552	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					129 162.07		728 384	5.639	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 111, 112, 143, 177; %=121 - по стр. 115-121, 125, 127, 130, 135, 137, 139, 144, 148, 150, 151, 154, 159, 161; %=81 - по стр. 122, 124, 132, 134, 145, 147, 156, 158, 178, 180, 194, 196; %=98 - по стр. 163; %=68 - по стр. 168, 184, 200; %=89 - по стр. 169; %=111 - по стр. 181, 182, 186, 197, 198, 202)					13 223.23		191 453	14.479	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 111, 112, 143, 177; %=65 - по стр. 115-121, 125, 127, 130, 135, 137, 139, 144, 148, 150, 151, 154, 159, 161; %=34 - по стр. 122, 124, 132, 134, 145, 147, 156, 158, 178, 180, 194, 196; %=61 - по стр. 163, 181, 182, 186, 197, 198, 202; %=31 - по стр. 168, 184, 200; %=44 - по стр. 169)					7 557.00		103 087	13.641	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					290 194.67		2 059 756	7.098	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 315.52		24 348	7.344	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 164-166, 170)					571.56		8 327	14.569	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 164-166, 170)					457.25		6 272	13.717	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 344.33		38 947	8.965	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 936.87		44 198	8.953	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 936.87		44 198	8.953	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					303 465.47		2 168 203	7.145	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 494.16	2.14	46 400	7.145	
	ИТОГО					309 959.63		2 214 603	7.145	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 199.19	2	44 292	7.145	
	ИТОГО					316 158.82		2 258 895	7.145	
	НДС 18%				18	56 908.59	18	406 601	7.145	
	ВСЕГО С НДС					373 067.41		2 665 496.00	7.145	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 794.79		199 780.00	14.482	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 014.25		109 359	13.646	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					550 246.96		3 731 994	6.782	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					532 883.95		3 591 881	6.74	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					168 194.96		940 226	5.59	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 21, 67-69, 101, 110-112, 143, 177; %=81 - по стр. 5, 12, 14, 24, 26, 34, 36, 43, 45, 54, 56, 72, 80, 82, 90, 92, 122, 124, 132, 134, 145, 147, 156, 158, 178, 180, 194, 196; %=121 - по стр. 6-11, 15, 17, 22, 27, 29, 32, 37, 39, 46, 48, 49, 52, 57, 59, 73-79, 83, 85, 88, 93, 95, 97, 102, 115-121, 125, 127, 130, 135, 137, 139, 144, 148, 150, 151, 154, 159, 161; %=68 - по стр. 61, 105, 168, 184, 200; %=89 - по стр. 62, 104, 106, 169; %=77 - по стр. 63, 107; %=98 - по стр. 66, 163; %=111 - по стр. 181, 182, 186, 197, 198, 202)					25 996.89		376 309	14.475	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 21, 67-69, 101, 110-112, 143, 177; %=34 - по стр. 5, 12, 14, 24, 26, 34, 36, 43, 45, 54, 56, 72, 80, 82, 90, 92, 122, 124, 132, 134, 145, 147, 156, 158, 178, 180, 194, 196; %=65 - по стр. 6-11, 15, 17, 22, 27, 29, 32, 37, 39, 46, 48, 49, 52, 57, 59, 73-79, 83, 85, 88, 93, 95, 97, 102, 115-121, 125, 127, 130, 135, 137, 139, 144, 148, 150, 151, 154, 159, 161; %=36 - по стр. 61, 105; %=44 - по стр. 62, 104, 106, 169; %=68 - по стр. 63, 107; %=61 - по стр. 66, 163, 181, 182, 186, 197, 198, 202; %=31 - по стр. 168, 184, 200)					14 859.79		202 666	13.639	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					573 740.63		4 170 856	7.27	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 315.52		24 348	7.344	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 164-166, 170)					571.56		8 327	14.569	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 164-166, 170)					457.25		6 272	13.717	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 344.33		38 947	8.965	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					10 057.89		90 463	8.994	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					10 057.89		90 463	8.994	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					592 132.45		4 325 568	7.305	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 671.63	2.14	92 567	7.305	
	ИТОГО					604 804.08		4 418 135	7.305	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 096.08	2	88 363	7.305	
	ИТОГО					616 900.16		4 506 498	7.305	
	НДС 18%				18	111 042.03	18	811 171	7.305	
	ВСЕГО С НДС					727 942.19		5 317 669.00	7.305	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26 568.45		384 636.00	14.477	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 317.04		208 938	13.641	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                      Глущенко Н.И.                         Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)