«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	п.Чкаловск г. Калининград	
	
Объект:	Ремонт крыши	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 4	
на Ремонт кровли жилого дома улБеланова,39-49	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	15.07	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	15.07	
3.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	15.07	
4.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
5.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
6.	Цена поставщика.	Мансардное окно GZL 1059  "Эконом" 1140*1180	шт	3	
7.	Цена поставщика.	Мансардное окно GZL 1059  "Эконом" 940*1400	шт	3	
8.	Е10-01-044-12	(Прим)Обивка слуховых окон  оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.216	
9.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.7	
10.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.32	
11.	Е58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	80	
12.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	15.07	
13.	Е58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	15.07	
14.

15.    	Е12-01-023-02

	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности

 Металлочерепица Монтеррей в комплекте

	100 м2 кровли

М2	15.07

1928.26	
16.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2.2	
17.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2.2	
18.	Е58-10-2	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	2.53	
19.	Е58-10-4	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.29	
20.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.12	
21.	Е58-10-7	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.14	
22.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	2.1	
23.	Е12-01-012-01	Установка снегозадержателей (прим)	100 м ограждения	2.2	
24.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2.2	
25.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88	
26.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2.19	
27.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	29.808	
28.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	25.619	
29.	Е53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.2	
30.	Е10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.2	
31.	Е10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.22	
32.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.07	
33.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.07	
34.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.365	
35.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.85	
36.	Е20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1 зонт	10	
37.	С201-0844	Детали крепления стальные	кг	40	
38.	С301-0291	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	10	
39.	Е20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	1 м2 поверхности зонта	19.2	
40.	С201-0844	Детали крепления стальные	кг	60	
41.	С301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	19.2	
42.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
43.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	46	
44.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	46	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)